한국정보통신자격협회 시행 2009년 정기 제 1회 국가공인 PC정비사 2급 필기
2002. 2. 8. 시행	수 검 번 호	성 명	제한시간	형별
			50분	J
	무단 전제 및 복사를 금합니다.
※ 4지 택일형 문제이므로, 문제별로 제시된 4개 항목 중 가장 적합한, 한 항목만 정답(답안)으로 선택하십시오. ※ 시험 종료 후 문제지는 반드시 제출하여야 합니다.

<PC유지보수>

1. 기존의 하드디스크 용량이 부족하여 새로운 E-IDE 하드디스크를 하나 더 구입하여 설치하였으나 인식이 되지 않는다. 다음 점검 사항 중 필요 없는 것은?

가. 디스크 Cable들이 올바르게 연결되어 있는지 검사한다.

나. CMOS Setup에서 하드디스크 설정을 점검한다.

다. 하드디스크 점퍼 스위치가 올바르게 설정 되어있는지 점검한다.

라. 기존 디스크가 올바르게 Partition이 되어있는지 점검한다.

2. Windows XP에서 기본적으로 제공하는 아웃룩 익스프레스의 특징으로 거리가 먼 것은?

가. 여러 개의 메일 및 뉴스 계정 관리

나. 메일을 받은 사람에게 읽음 확인 메일 요청 가능

다. 보안 메시지 보내기와 받기

라. 파일 송수신을 위한 FTP 계정 생성

3. 메인보드에는 케이스에 장착되어 있는 여러 종류의 스위치와 램프의 커넥터들이 연결된다. 이 중에서 극성을 무시하고 커넥터를 연결해도 정상적으로 동작하는 것들은?

가. 리셋스위치, 전원스위치

나. 리셋스위치, 전원표시 LED

다. 스피커, 전원표시 LED

라. 스피커, 하드디스크 LED

4. BIOS에 대하여 잘못 설명한 것은?

가. 컴퓨터의 각종 구성요소를 인식시키도록 한다.

나. 메인보드의 사용환경을 설정한다.

다. 패스워드를 설정할 수 있다.

라. Windows XP 설치시 반드시 재설정해야 한다.

5. 메모리를 확장하기 위한 설명 중 잘못된 것은?

가. 램이 끼워져 있지 않은 소켓의 유무를 확인한다.

나. 메인보드에서 사용가능한 램의 종류를 확인한다.

다. 펜티엄-3는 168핀 SDRAM을 1개씩 추가 할 수 있다.

라. RDRAM을 사용하는 펜티엄-4는 1개씩 추가 할 수 있다.

6. 드라이버에 대한 설명으로 잘못된 것은?

가. 하드웨어를 최적화하는 소프트웨어의 일종이다.

나. 설치한 운영체제에 적합한 드라이버를 설치해야 정상 작동한다.

다. 최신 드라이버는 웹사이트에서 다운받아 사용할 수 있다.

라. 하드웨어의 상태를 감시하여 고장을 찾아내는 역할을  한다.

7. 일반적으로 E-IDE 케이블에는 2개의 하드디스크 또는 CD-ROM을 연결할 수 있다. 같은 E-IDE 케이블에 Master 드라이브와 연결되어 사용할 수 있는 두 번째 하드디스크 또는 CD-ROM을 일컫는 용어는?

가. P-ATA	나. Slave

다. Primary	라. Secondary

8. FAT32의 특징으로 잘못 설명한 것은?

가. 고용량의 하드디스크를 사용할 때에 적합하다.

나. 최대 2000GB까지 사용할 수 있다.

다. Windows98버전 이상에서만 사용할 수 있다.

라. FAT16에 비해 하드디스크 손실공간이 적게 발생한다.

9. 램 상주 프로그램이 지나치게 많아 프로그램이 메모리 부족으로 실행되지 않을 때 나타나는 메시지는?

가. CMOS Failed

나. Out of Memory

다. Invalid Command

라. NO CNTRLR PRESENT

10. Windows XP에서 하드디스크 드라이브의 용량이 부족한 경우 이에 대한 적절한 해결 방법으로 잘못된 것은?

가. 휴지통을 비운다.

나. 하드디스크 파티션을 다시 설정한다.

다. 불필요한 파일과 폴더를 삭제한다.

라. 자주 사용하지 않는 파일은 압축하여 보관한다.

11. CD 레코딩 중에 "Buffer Underrun Error" 메시지가 출력되었을 때 가장 올바른 대처 방법은?

가. CD 레코더의 렌즈에 이상이 있을 경우 발생할 수 있으므로, 렌즈를 교체한다.

나. CPU나 HDD의 전송속도가 너무 느릴 경우 발생할 수 있으므로, 레코딩 속도를 낮춘다.

다. CD 레코더 프로그램이 잘못 설치되어 나타나는 현상이므로, 프로그램을 다시 설치한다.

라. CD 레코더의 속도가 너무 느려서 나타나는 에러이므로, 레코더를 더 빠른 제품으로 교환한다.

12. PC의 사용을 제한하기 위해 PC의 암호를 BIOS에서 설정하였으나 이를 분실하였다. 분실한 암호를 복구하기 위한 방법으로 올바른 것은?

가. 하드디스크의 부트 섹터를 초기화한 후 다시 부팅하여 비밀번호를 다시 설정한다.

나. 메인 보드의 CMOS Clear Jumper를 Short시켜 CMOS를 초기화 시킨 후 다시 비밀번호를 설정한다.

다. Windows 응급 복구용 Booting 디스켓으로 부팅을 하여 CMOS 비밀번호를 다시 설정한다.

라. Power Off 후 전원코드를 분리하면 5초 후에 비밀번호가 초기화되므로 다시 설정한다.

13. CTRL + ALT + DEL 키를 누르면 작업관리자가 실행된다. 작업관리자에서 확인할 수 없는 사항은?

가. 성능	나. 사용자

다. 프로세스	라. 하드디스크

14. PC의 전원 공급 장치에서 출력전압을 측정하려고 할 때, 회로 시험기의 선택 스위치의 올바른 설정 상태는?

가. ACV	나. DCV

다. mA	라. R

15. 현재 사용 중인 마우스는 PS/2를 인터페이스로 사용한다. 그러나, 메인보드의 PS/2 Port에 문제가 생겨 컨버터를 이용하여 다른 인터페이스에 연결하고자 할 때 가장 적당한 것은?

가. USB	나. Serial Port

다. IEEE-1394	라. 변경할 수 없다.

<PC운영체제>

16. 운영체제가 아닌 것은?

가. 리눅스	나. 유닉스

다. 오라클	라. MAC OS

17. 다중 프로그래밍 환경에서 하나 또는 그 이상의 프로세서가 실행이 불가능한 특정 사건을 무한정 기다리는 상태는?

가. Swapping	나. Overlay

다. Pipelining	라. Dead Lock

18. Windows XP에서 백업을 할 경우 백업된 레지스트리는 어느 폴더에 저장되는가?

가. C:\WINDOW\SYSBACKUP

나. C:\WINDOW\SYSTEMBACKUP

다. C:\WINDOW\SYS32BACKUP

라. C:\WINDOW\BACKUP

19. 그래픽 사용자 인터페이스에 대한 내용으로 올바른 것은?

가. 컴퓨터에서 사용하는 명령어나 파일을 아이콘 모양으로 표현한다.

나. 그래픽 출력은 플로터로 그리는 방법을 말한다.

다. 키보드로 문자를 입력하여 명령어를 수행한다.

라. 스캐너를 사용하여 그래픽을 입력하는 개념이다.

20. Windows XP에서 복사하거나 잘라내기 한 내용이 임시 저장되는 영역은?

가. 워드패드	나. 클립보드

다. 메모장	라. 그림판

21. Windows XP에서 “Windows Messenger”에 대한 설명으로 잘못된 것은?

가. Windows Messenger는 문서 전용 편집기이다.

나. Windows Messenger는 Windows XP와 함께 제공되는 제품이다.

다. Windows Messenger는 실시간 음성, 화상 및 텍스트, 채팅, 응용 프로그램 공유, 화이트보드 공유, 파일 전송 등의 기능을 제공한다.

라. Windows Messenger에서는 상대방과 대화가 가능한지 확인할 수 있다.

22. Windows XP에 포함되어 있는 도구와 그 설명이 잘못된 것은?

가. 레지스트리 편집기(regedit.exe) - Windows의 여러 가지 설정 값이 기록되어 있는 레지스트리를 편집하는 도구

나. Windows IP 설정기(ipconfig.exe) - 시스템에 장착되어있는 LAN 카드의 드라이브를 설정하는 도구

다. 시스템 구성 유틸리티(msconfig.exe) - 시작 프로그램과 시스템 파일을 구성하는 도구

라. 시스템 파일 검사기(sfc.exe) - Windows에서 사용하는 시스템 파일의 손상여부를 검사하는 도구

23. Windows XP의 프로그램에 대한 설명 중 잘못된 것은?

가. 워드패드 : Windows XP에서 기본적으로 제공하는 문서 작성 프로그램이다.

나. Windows 탐색기 : 파일관리자와 같이 폴더 및 파일을 관리하는 응용 프로그램이다.

다. 휴지통 : USB에서 삭제한 내용은 먼저 휴지통 안에 보관된다.

라. 작업표시줄 : 사용자가 실행중인 프로그램이나 시스템의 시간 등 컴퓨터 작업 상황을 표시한다.

24. 새로운 하드웨어 장치를 컴퓨터에 장착하고 시스템에 인식 시키는 방법으로 잘못된 것은?

가. [제어판]의 [프로그램 추가/제거]를 이용하여 새로운 하드웨어 장치를 설치한다.

나. [제어판]의 [새 하드웨어 추가]를 이용한다.

다. 새로운 하드웨어가 플러그 앤 플레이(Plug and Play)를 지원하면 자동으로 지정해 준다.

라. 새 하드웨어 추가 마법사를 이용한다.

25. Windows XP에서 “웹서버와 HTTP 프로토콜을 통신하여 사용자가 요구한 홈페이지에 접근하여 웹 문서를 사용자에게 보여주는 프로그램”을 무엇이라고 하는가?

가. 웹 브라우저	나. 이더넷 통신

다. FTP	라. TELNET

26. MMC(Microsoft Management Console)에 대한 설명 중 잘못된 것은?

가. MMC에는 컴퓨터, 서비스, 기타 시스템 구성 요소 및 네트워크를 관리하는데 사용할 수 있는 관리도구가 들어 있다.

나. 스냅인 이라는 관리 도구를 한 개 이상 콘솔에 추가할 수 있다.

다. 저장된 MMC는 Windows 98, 2000, XP에서 동일하게 사용할 수 있다.

라. [시작] - [실행]을 클릭한 후 MMC를 입력하여 실행한다.

27. 레지스트리에 저장되는 값의 데이터 형식에 대한 설명 중 잘못된 것은?

가. REG_BINARY : 0과 1로 표현되는 2진수 값을 가지는 데이터 형식이다.

나. REG_SZ : 문자열 값을 가지는 데이터 형식이다.

다. REG_DWORD : 16비트 워드 4개로 되어 있는 64비트 숫자 값이다.

라. REG_MULTI_SZ : 다양한 유니코드 문자열의 묶음으로 다양한 내용을 데이터로 가질 때 사용한다.

28. 인터넷 옵션 메뉴 중 무엇에 관한 설명인가?

익스플로러에서는 이 기능을 이용해 그동안 연결했던

인터넷 사이트의 데이터를 기록한다. 이 저장된 데이터로

인하여 해당 사이트에 연결할 때 좀 더 빠르게 데이터를

불러 올 수 있다. 하지만 이러한 데이터로 인하여 특정

사이트에 연결했던 정보는 물론 데이터까지도 타인에게

유출될 수 있다.

가. 임시 인터넷 파일

나. 내용 관리자

다. 보안

라. 열어본 페이지 목록

29. 인터넷 특정 웹사이트에 접속하기 위해 연결을 시도하면 시간이 너무 오래 걸리거나 페이지를 찾을 수 없다는 메시지가 나타난다. 해당 사이트로 접속하기 위해 경유하는 경로와 상태를 확인하기 위해 사용할 수 있는 콘솔 명령어는?

가. Ping	나. Tracert

다. Winipcfg	라. Ipconfig

30. Windows XP에서 포맷을 하지 않고도 FAT32에서 NTFS로 변환할 수 있는 유틸리티는?

가. convert.exe	나. notepad.exe

다. nbtstat.exe	라. mem.exe

<PC주변기기>

31. 아래 내용의 의미는?

00-00-1C-D1-85-2C

가. MAC Address	나. Network Address

다. IP Address	라. Node Address

32. 그래픽 카드 성능에 가장 직접적인 영향을 미치는 것은?

가. 픽셀 파이프 라인

나. GPU 코어 클럭

다. GPU 메모리 버스

라. GPU 메모리 용량

33. 드라이브의 크기가 같은 하드디스크도 종류별로 용량이 다양하다. 드라이브의 크기가 같아도 하드디스크의 용량을 늘릴 수 있는 이유로 올바른 것은?

가. 헤드의 접근속도를 높여 용량을 커지게 한다.

나. 스핀들 모터의 회전속도를 점점 빠르게 만든다.

다. 하드디스크의 회전 시 발생하는 열을 줄인다.

라. 헤드와 플래터의 간격을 좁혀 플래터의 단위면적당 기록밀도를 높인다.

34. 하드디스크에 대한 설명 중 잘못된 것은?

가. PIO(Programed Input Output) Mode는 CPU가 직접 하드디스크의 데이터 입출력을 간섭하는 방식이고, DMA(Direct Memory Access) 방식은 별도의 컨트롤러가 데이터 입출력을 수행한다.

나. 용량이 100GB인 하드디스크의 전체 용량을 사용하기 위해서는 하드디스크의 Mode를 반드시 CHS 모드로 변경하여야 한다.

다. LBA(Logical Block Addressing) Mode는 구형 IDE/ATA 인터페이스가 528MB 용량까지 인식 하던 것을 그 이상 인식하도록 개선한 방식이다.

라. 디스크 원판인 플래터(Platter)를 회전시켜 주는 모터를 스핀들 모터(Spindle Motor)라고 부른다.

35. 아래에서 설명하는 키보드의 접점방식은?

* 현재 가장 많이 사용되고 있는 유형이다.

* 가장 아래에는 PCB 혹은 커버가 위치한다.

* PCB 위에 하부회로막이 있다.

* 하부회로막과의 쇼트를 막는 절연막을 거쳐서 상부회로막이 위치한다.

* 마지막으로 상부회로막 위에 탄성체인 러버돔이 존재한다.

가. 순수 기계식 스위치 타입(Pure Mechanical Switch Type)

나. 폼 엘레멘트 타입(Form Element Type)

다. 멤브레인 스위치 타입(Membrane Switch Type)

라. 캐패시터 스위치 타입(Capacitive Switch Type)

36. PCI-Express x16 Bus의 최대 전송 속도는?

가. 133MB/초	나. 8GB/초

다. 266MB/초	라. 100GB/초

37. 프린터에서 1인치에 들어가는 점의 개수를 의미하며, 프린터의 인쇄 성능을 나타내는 것은?

가. cps	나. ppm

다. dpi	라. lpm

38. 비디오 카드의 버스형식이 아닌 것은?

가. AGP	나. PCI

다. PCI-Express	라. ATI

39. CPU의 성능을 판단하는 기준으로 적절치 않은 것은?

가. 시스템 버스 클록과 L2 캐시 용량

나. L2 캐시와 CPU간 처리 속도

다. 시스템 복구 여부

라. 제조 공정

40. CPU의 개입없이 기억 장치와 외부 장치간에 직접 자료 전달을 목적으로 하는 방법은?

가. Interrupt	나. DMA

다. Polling	라. Spooling

41. 컴퓨터의 내부와 외부사이에 데이터를 교환하려면 인터페이스가 필요하다. 다음 중 PC에서 사용하는 BUS 인터페이스의 종류가 아닌 것은?

가. PCI(Peripheral Component Interconnect)

나. EMI(Electro Magnetic Interference)

다. PCI-X(Peripheral Component Interconnect Extended)

라. AGP(Accelerated Graphics Port)

42. 다음 장치들 중에서 E-IDE방식으로 사용되지 않는 것은?

가. DVD-ROM	나. 키보드

다. 하드디스크	라. CD-RW

43. SCSI 규격은 여러 가지 종류로 변화/발전하였다. 다음 중 SCSI의 규격과 최고 속도가 잘못 연결된 것은?

가. SCSI-Ⅱ : 10 MB/S

나. SCSI-Ⅰ : 5 MB/S

다. Ultra-3 SCSI : 160 MB/S

라. Ultra-2 SCSI : 100 MB/S

44. 사운드 카드의 기능 중 녹음과 재생을 동시에 처리 가능하게 하는 기능은?

가. Full Duplex	나. Sampling

다. FM	라. Wave Table

45. Windows에서 NIC의 등록 정보를 살펴보면 Half Duplex와 Full Duplex라는 항목이 있다. 이것은 동시 전송 능력을 표현하는 것인데, 전송 효율과 아주 밀접한 관계가 있다. 다음 중 전송 효율이 가장 좋은 것부터 차례로 나열한 것은?

가. 100Mbps Half Duplex→10Mbps Half Duplex→100Mbps Full Duplex→10Mbps Full Duplex

나. 100Mbps Full Duplex→100Mbps Half Duplex→10Mbps Full Duplex→10Mbps Half Duplex

다. 100Mbps Full Duplex→10Mbps Half Duplex→10Mbps Full Duplex→100Mbps Half Duplex

라. 100Mbps Full Duplex→10Mbps Half Duplex→100Mbps Half Duplex→10Mbps Full Duplex

<PC네트워크>

46. OSI 7 계층 참조 모델에 대한 설명 중 잘못된 것은?

가. 이더넷은 OSI 7 계층 참조 모델 중 1계층과 2계층에서 동작하는 네트워크이다.

나. OSI 7 계층 참조 모델을 사용함으로써 서로 다른 플랫폼 사이에도 자료를 공유할 수 있다.

다. 네트워크에서 자료를 전송할 때는 상위 계층에서 하위 계층으로 전달하면서 정보를 추가하고, 자료를 받을 때는 하위 계층에서 상위 계층으로 전달하면서 추가된 정보를 제거하는 방식으로 동작한다.

라. 인터넷 표준 프로토콜인 TCP/IP 프로토콜 중 TCP는 3계층에서 동작하고, IP는 4계층에서 동작한다.

47. 하나의 인터넷에 연결된 컴퓨터에 여러 대의 컴퓨터를 인터넷 공유하려고 할 때, 즉 사설네트워크를 구성하려고 할 때 사용되는 방법은?

가. NAT	나. Mulitcasting

다. Unicasting	라. Streaming

48. 근거리통신망 내의 컴퓨터들이 상호 통신할 수 있게 해주는 프로그램인 NetBIOS의 새로운 확장판으로 단일 LAN내에서의 통신에 있어 좋은 성능을 보이는 프로토콜은?

가. NetBEUI	나. IPX/SPX

다. SLIP	라. TCP/IP

49. 고정IP를 사용하는 ADSL 서비스를 받는 고객이 Network를 설정할 때 반드시 필요한 값이 아닌 것은?

가. IP Address	나. DHCP Server Address

다. Gateway Address	라. Subnet Mask

50. 크래커(Cracker)에 대한 설명 중 올바른 것은?

가. 프로그램을 개발하는 사람 모두를 말한다.

나. 악의를 가지고 다른 사람의 컴퓨터에 접근하여 데이터 또는 프로그램을 훔쳐 보거나, 수정/파괴 등을 일삼는 사람을 말한다.

다. 컴퓨터 또는 컴퓨터 프로그래밍에 뛰어난 기술자로서 네트워크의 보안을 지키는 사람을 말한다.

라. 네트워크 관리자를 말한다.

가채점 답안
1번	2번	3번	4번	5번	6번	7번	8번	9번	10번
라	라	가	라	라	라	나	다	나	나
11번	12번	13번	14번	15번	16번	17번	18번	19번	20번
나	나	라	나	가	다	라	가	가	나
21번	22번	23번	24번	25번	26번	27번	28번	29번	30번
가	나	다	가	가	다	다	가	나	가
31번	32번	33번	34번	35번	36번	37번	38번	39번	40번
가	가	라	나	다	나	다	라	다	나
41번	42번	43번	44번	45번	46번	47번	48번	49번	50번
나	나	라	가	나	라	가	가	나	나