수검 진행시간
문제번호	1	2 ～ 17
문제유형	케이블링	작업형/서술형/선택형 등
제한시간	10 분	70 분
배 점	6 점	각 6점 (선택형은 5점)

한국정보통신자격협회 시행

제 16회 국가공인 네트워크관리사 2급 실기

2004년 8월 22일 시행		수 검 번 호	성 명
[문제1]	지급된 UTP 케이블과 RJ-45잭을 이용하여 제시문제 조건에 맞는 LAN Cable을 제작하시오.
제 시 문 제				지급품목
PC와 허브를 연결하는 케이블을 EIA-568B 규격에 따라 제작하시오. (단, 허브는 업링크 포트 없음)				1. UTP 케이블 1개 2. RJ-45잭 2개 3. LAN Tool
주 의 사 항
※ 개인이 지참한 LAN Tool을 사용하셔도 됩니다. ※ RJ-45 잭과 UTP 케이블이 빠지지 않도록 주의하여 제작하십시오. 채점 시 각 부품이 분리 이탈되어 있는 경우 0점 처리됩니다. ※ 케이블 심선의 배선 순서는 568A/B 규격에 맞아야 합니다.

한국정보통신자격협회 시행

제22회 PC정비사 2급 실기

수검 진행시간
문제번호	1	2 ～ 17
문제유형	케이블링	작업형/서술형/선택형 등
제한시간	10 분	70 분
배 점	6 점	각 6점 (선택형은 5점)

2004년 8월 22일 시행					수 검 번 호		성 명
[문제2 ～ 문제17] 제한시간은 70분입니다. 수검자 유의사항 1. 이 답안지는 반드시 작성하여 제출하여야 합니다. 2. 답안지를 미작성/미제출 한 경우 2차 중앙채점 대상에서 제외되며, 이로 인한 불이익은 수검자의 책임입니다. 3. 시스템이나 네트워크 오작동 등 장애가 발생할 경우 수검위치 이동이 허용될 수 있으며, 이 때 제한시간은 연장됩니다. 4. 수검 중 문제에 대한 질문은 일체 받지 않습니다. 5. Windows 도움말은 사용할 수 없습니다. 6. 문제지 인쇄 상태(문제2 ～ 문제17)를 확인 하십시오. 7. 문제별 제한시간 및 채점방법은 다음과 같습니다.
	문제번호	제한시간	채점방법			답안 우선순위
			현지	중앙
	1	10분	O			중앙채점 없음
	2 ～ 17	70분		O		1차: 전산 답안 2차: 문제지 답안 *문제지 답안은 전산 답안 채점이 불가능할때 적용합니다. *전산 답안과 문제지 답안이 다를때는 전산 답안을 우선으로 합니다. *답안란 내용을 채점대상으로 합니다.

[문제2]	Windows XP에서 기존의 데이터를 삭제하지 않고, C: 드라이브의 파일 시스템을 FAT에서 NTFS로 변환하기 위한 프롬프트 명령을 옵션까지 답안란에 기술하시오.
답안란

[문제3]	인터넷 사용시 아래 그림과 같이 홈 페이지 그림 및 사진들이 나타나지 않는다. 이러한 현상을 해결하고 홈페이지가 정상적으로 나타나도록 설정하시오.
현재 시스템 상태		문제 해결 후 시스템 상태

[문제4]	인터넷 사용을 위한 프로토콜을 설치하고, 기본 IP는 제시문제와 같게 설정하시오. (단, 현재 PC는 ISP 업체로부터 고정 IP 서비스를 받고 있다.)
제시문제		문제 해결 후 시스템 상태
1. 인터넷 사용을 위한 프로토콜 설치 2. 기본 IP 설정 - IP : 225.123.234.111 - Subnet Mask : 255.255.255.128 - Gateway : 234.326.128.123		인터넷 접속 가능

[문제5]	이 PC에는 [컴퓨터 끄기] 메뉴가 없어 항상 PC 본체의 파워 버튼을 눌러서 PC를 off 한다. 이 문제를 해결 하여 시스템 종료를 정상적으로 할 수 있게 설정하시오.
현재 시스템 상태		문제 해결 후 시스템 상태

[문제6]	Windows XP를 설치하면 바탕화면에 ‘휴지통’ 아이콘만 나타나는 문제점을 해결하여 ‘내 컴퓨터’ 아이콘이 나타나도록 설정하시오.(단, 레지스트리 편집기 이외의 프로그램 이용)
현재 시스템 상태		문제 해결 후 시스템 상태

[문제7]	여러 사람이 공동 사용하는 PC에서 인터넷을 사용한 관계로 보안이 필요합니다. 웹브라우저 사용을 종료할 때 마다 임시 인터넷 파일이 삭제되도록 설정하시오.
현재 시스템 상태		문제 해결 후 시스템 상태
웹브라우저 종료시 임시 인터넷 파일 미삭제		웹브라우저 종료시 임시 인터넷 파일 삭제

[문제8]	인터넷 익스플로러에서 한글이 입력되지 않아 시스템 구성 유틸리티로 점검해 본 결과 시작프로그램 중 MsnMsgr의 영향으로 밝혀졌다. 시스템 재시작시 해당 프로그램이 실행되지 않도록 설정하시오.
현재 시스템 상태		문제 해결 후 시스템 상태
MsnMsgr 프로그램 실행		MsnMsgr 프로그램 미실행

[문제9]	시스템 대기, 모니터 절전 및 하드디스크 절전 기능을 각각 “20분 후 사용”, “15분 후 사용”, “30분 후 사용” 으로 설정하고 전원 구성표는 “가정용/사무실용”으로 설정하시오.
현재 시스템 상태		문제 해결 후 시스템 상태
시스템 전원 기능 미설정		시스템 전원 기능 설정

[문제10]	‘문제 해결 후 시스템 상태’와 같이 Windows XP 바탕화면 아이콘의 배경을 투명하게 설정하시오.
현재 시스템 상태		문제 해결 후 시스템 상태

[문제11]	인텔에서 최근에 나온 CPU 셀러론 2.8과 펜티엄4 3.4C의 FSB는 얼마인지 기술하시오.
답 안 란
셀러론 2.8
펜티엄4 3.4C

[문제12]	다음 설명에 맞는 용어를 답안란에 기술하시오.
메인 보드에 어떤 주변장치들이 꽂혀있는지에 대한 정보를 담고 있는 곳으로, PC를 조립한 다음 CMOS Setup 프로그램에서 이에 대한 정보를 넣어 주면 된다.		답안란

[문제13]	다음에 설명하는 디지털 카메라에 관한 용어는 무엇인지 답안란에 기술하시오.
필름 카메라의 필름과 동일한 기능을 하는 부품으로서 렌즈를 통해 들어온 빛을 감지하여 영상을 만들어내는 역할을 담당한다.		답안란

[문제14]	다음은 최근에 출시되기 시작한 한 외장형 HDD의 후면 인터페이스 부분이다. 알맞은 포트 명칭을 외장형 HDD의 정확한 위치(㉠, ㉡)로 드래그 하시오.
외장형 HDD		포트 명칭
㉡ ㉠		① ② IEEE 1394 USB ③ ④ SATA PATA ⑤ ⑥ PS/2 S/PDIF
답안란(선으로 연결)
외장형 HDD ㉠ ㉡ 포트 명칭 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

[문제15]	다음 KT333 칩셋 메인보드에 맞는 부품들을 정확한 위치(㉠, ㉡, ㉢, ㉣)로 드래그 하시오.
메인보드(MainBoard)		부 품
㉠ ㉡ ㉢ ㉣		① ② ③ DDR SDRAM Athlon XP RDRAM ④ ⑤ ⑥ Pentium 4 PC133 SDRAM Pentium 3
답안란(선으로 연결)
메인보드 ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ 부 품 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

[문제16]	CD-ROM 드라이브의 인터페이스 방식에 따른 종류에 해당되지 않는 것을 모두 고르시오.
1. UWB 2. USB 3. UDMA 4. SCSI 5. AT 버스		답 안 란
		□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5

[문제17]	USB에 대한 설명으로 맞는 것을 모두 고르시오.
1. USB 포트의 확장이 불가능 2. PC 사용 도중 연결하면 인식 가능 3. 여러 장치들이 하나의 IRQ 사용 4. 여러 장치들이 여러 개의 IRQ 사용 ( 포트 수 만큼 ) 5. USB 허브를 사용하여 포트 확장이 가능		답 안 란
		□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5