[문제1]	지급된 UTP 케이블과 RJ-45 잭을 이용하여 제시문제의 조건에 맞는 LAN Cable을 제작하시오.
제 시 문 제
∙ 케이블은 568B 규격으로 제작 ∙ 한 장소에 있는 9대의 PC를 HUB를 이용하여 네트워크 구성 ∙ HUB와 PC를 연결할 LAN 케이블 제작 ∙ HUB는 케이블의 크로스와 다이렉트를 자동으로 구분하는 기능이 없음

[문제2]	제시문제와 같이 자신의 PC에서 'icqa.or.kr'의 패킷경로를 확인하고자 할 때 사용하는 명령어(A)를 답안란에 입력하시오.
제시문제

[문제3]	현 시스템은 Internet Explorer에서 파일을 다운로드 할 경우 기본 경로가 바탕화면으로 되어 있다. 기본 경로를 c:\icqa로 지정되도록 설정하시오.
현재 시스템 상태		문제 해결 후 시스템 상태

[문제4]	아래 제시문제의 설정 값 및 설명을 참조하여 Windows XP의 네트워크를 설정하시오.
제시문제		문제 해결 후 시스템 상태
1. IP : 203.123.222.200 2. Subnet Mask : 255.255.255.128 3. Gateway : 203.123.222.254 4. 기본 설정 DNS : 203.238.101.201 5. NetBIOS 호환 트랜스포트 프로토콜 설치		∙ 제시문제와 같이 정상적으로 설정되어 있다.

[문제5]	현재 시스템은 웹사이트의 로그인 설정 등이 쿠키 파일에 남아서 보안에 문제가 있다. 쿠키 파일의 사용이 불가능 하도록 설정하시오.
현재 시스템 상태		문제 해결 후 시스템 상태
웹 사이트의 모든 쿠키 허용		웹 사이트의 모든 쿠키 차단

[문제6]	Windows XP에서 인식된 하드디스크(D 드라이브)를 제시문제와 같이 설정하시오.
제시문제		문제 해결 후 시스템 상태
		∙ 제시문제와 같이 정상적으로 설정되어 있다.

[문제7]	Windows XP / Windows 2000 Server 멀티부팅 시스템에서, 멀티메뉴의 표시시간(1초)이 너무 짧아서 선택한 운영체제로 부팅하지 못하는 경우가 많다. 멀티메뉴의 표시 시간을 5초로 늘리시오.
현재 시스템 상태		문제 해결 후 시스템 상태
멀티부팅 대기시간 Time Remaining : 1 Second		멀티부팅 대기시간 Time Remaining : 5 Seconds

[문제8]	신입사원 ‘홍길동’은 회사에서 새로운 컴퓨터를 지급 받아 사내 전산망을 이용하여 파일을 공유하려고 한다. 현 시스템의 컴퓨터 이름과 작업 그룹을 제시문제와 같이 설정 하시오.
제시 문제		문제 해결 후 시스템 상태
1. 컴퓨터 이름 : 홍길동 2. 작업 그룹 : 기획부		∙ 제시문제와 같이 정상적으로 설정되어 있다.

[문제9]	자주 사용하지 않는 FTP 서버 프로그램인 ‘ServU’가 컴퓨터를 부팅할 때 마다 자동으로 작업표시줄의 트레이에 실행이 된다. 실행이 되지 않도록 설정하시오. (단 ‘ServU’ 프로그램은 삭제하지 않고, 레지스트리 편집기 이외 메뉴를 사용하여 해결)
제시 문제		문제 해결 후 시스템 상태

[문제10]	Windows XP 시스템의 절전을 위하여 아래 요구사항에 맞게 시스템을 설정하시오.
제시문제		문제 해결 후 시스템 상태
1. 전원 구성표 : 가정용/사무용 2. 5분 후 모니터 끄기 3. 10분 후 하드디스크 끄기 4. 15분 후 시스템 대기 모드 5. 25분 후 최대 절전 모드		∙ 제시문제와 같이 정상적으로 설정되어 있다.

[문제11]	현재 이 시스템은 여러 사람이 사용하는 시스템으로서, 사용자마다 디스플레이 환경을 조작하므로 불편한 점이 많다. 이러한 불편을 방지하기 위하여 제어판의 디스플레이 사용을 제한하시오.
현재 시스템 상태		문제 해결 후 시스템 상태
디스플레이 사용 미 제한		디스플레이 사용 제한

[문제12]	컴퓨터를 부팅하면 A 드라이브 이상 유무를 체크하면서 소음이 발생된다. 부팅 중 A 드라이브 체크과정이 생략되도록 BIOS를 설정하시오.
현재 시스템 상태		문제 해결 후 시스템 상태
부팅 중 A 드라이브 체크		부팅 중 A 드라이브 체크 생략

[문제13]	전원 공급 장치에 전원을 공급하는 케이블 중 노랑, 빨강, 검정 케이블의 전압을 답안란에 입력하시오. (답안입력 예 : 노랑 - 123 , 빨강 - 123, 검정 - 123)

[문제14]	아래 <내용>의 빈칸 `A'안에 공통적으로 들어갈 알맞은 용어를 답안란에 입력하시오.
인텔은 PCI 익스프레스의 전면적인 도입과 함께 기존 ATX규격을 대체하는 ( )을/를 적용 중이다. 새로운 폼팩터로 선택된 ( )은/는 고속으로 동작하는 CPU가 내뿜는 발열과 소음을 줄이기 위해 설계된 것으로, PCI 익스프레스와 USB2.0, 시리얼 ATA 등 차기 주력 인터페이스를 모두 지원한다.

[문제15]	다음은 VGA카드의 인터페이스 명칭이다. 알맞은 VGA카드를 인터페이스 명칭에 드래그 하시오. (부품을 더블 클릭하면 사진 확대 가능)
인터페이스 명칭		VGA 카드

[문제16]	다음 메인보드(i915PL)에 맞는 CPU와 메모리를 선택하여 메인보드의 정확한 위치로 드래그 하시오. (부품을 더블 클릭하면 사진 확대 가능)
i915P 메인보드		부 품
		Intel Pentium D DDR-SDRAM RDRAM SDRAM AMD Athlon64 Intel Xeon

[문제17]	디스크 미러링이라고도 하며, 아래 <그림>과 같이 중복 저장된 데이터를 가진 두 개의 드라이브로 구성된다. 다중 사용자 시스템에서의 최고의 성능과 최고의 고장대비 능력을 가진 RAID 레벨을 <보기>에서 하나 선택하여 답안란에 해당 번호를 입력하시오.
그 림		보 기
		1. RAID 1	2. RAID 2	3. RAID 3
		4. RAID 4	5. RAID 5	6. RAID 0

[문제18]	인터넷에서 다운 받은 동영상을 CD로 제작하는 경우에 사용 가능한 CD 레코딩 프로그램을 두 개만 선택하시오.
1. EASY CD Creator 2. WinOnCD 3. Daemon Tools 4. Safedisc 5. Nero Burning