[문제1]	지급된 UTP 케이블과 RJ-45 잭을 이용하여 제시문제의 조건에 맞는 LAN Cable을 제작하시오.

[문제2]	명령 프롬프트에서 컴퓨터의 네트워크카드 동작 상태를 제시문제와 같이 확인하기 위해 사용되는 명령어(A)를 답안란에 입력하시오. (※ 답안 입력 시 취소 버튼을 누르면 기존 답안이 삭제되므로 주의)

[문제3]	현재 Windows XP 시스템에서 제시문제와 같이 네트워크 환경을 설정하시오.

[문제4]	Windows XP 시스템의 절전을 위하여 제시문제와 같이 시스템을 설정하시오.

[문제5]	PC의 본체에 3.5 Inch 플로피디스크 드라이브가 있으나 Windows의 ‘내 컴퓨터’를 열면 3.5 Inch 플로피디스크 드라이브가 보이지 않는다. 플로피디스크를 사용 할 수 있도록 시스템을 설정하시오. (단, FDD 1.44 MB, 3.5 Inch의 하드웨어적인 이상은 없고, 케이블 연결 또한 정상적으로 되어 있다.)

[문제6]	Windows XP의 바탕화면 배경을 ‘문제 해결 후 시스템 상태’와 같이 변경하지 못하도록 레지스트리를 설정하시오.

[문제7]	Windows XP에서 ‘문제 해결 후 시스템 상태’와 같이 프린터를 설치하고, 공유 설정을 하시오. (단, 프린터 공유명 : ICQAPRN, 프린터 드라이버 : 대우 DP-2210(KS))

[문제8]	현재 시스템의 D 드라이브에서 가상 메모리를 사용하지 못하게 설정하시오.

[문제9]	아웃룩 익스프레스에서 ‘ICQA Mail’ 계정을 제시문제와 같이 설정 하시오. (단, 기존 ‘ICQA Mail’ 계정 삭제 불가)

[문제10]	시스템의 동작 속도 향상을 위해 Windows XP의 테마 서비스를 사용하지 않으려고 한다. 문제해결 후 시스템 상태와 같이 설정하시오.

[문제11]	Windows XP 원격 연결 아이콘을 클릭했을 때 제시문제와 같이 연결을 시도할 수 있도록 설정하시오.

[문제12]	현재 시스템은 시스템 오류 시 자동으로 재부팅한다. 자동으로 재부팅되지 않도록 설정하시오.

[문제13]

아래 그림은 <Intel 955x 칩셋 구조도>의 일부분이다. 구조도에 알맞은 장치를 선택하여 정확한 위치(A, B, C, D)에 모두 드래그 하시오.

(장치를 더블 클릭하면 그림 확대 가능)

[문제14]

다음은 AMD 939 소켓을 지원하는 <nForce4 칩셋 메인보드>이다. 메인보드에 맞는 부품을 정확한 위치로 드래그 하시오. (부품을 더블 클릭하면 사진 확대 가능)

[문제15]	다음 표는 AMD와 Intel 듀얼 코어 CPU의 특징적인 부분을 비교한 것이다. ( A ) 에 알맞은 규격을 답안란에 입력하시오.

[문제16]	Windows의 버전은 XP이외에 여러 가지 버전이 존재한다. 최근 Windows와 호환되는 PDA(Personal Digital Assistants) 기기에 사용되는 Windows의 버전을 답안란에 입력하시오.

[문제17]	다음은 일반적으로 Windows XP의 루트 폴더에 존재하는 파일들의 종류이다. 파일에 대한 설명이 잘못되어 있는 것을 모두 선택하시오.
보기
1. ntdect.com - Windows의 부팅에 사용되는 시스템 파일 2. pagefile.sys - Windows의 가상 메모리 스와핑(Swapping)파일 3. suhdlog.dat - Windows가 비정상적으로 다운된 경우 메모리의 내용에 관한 정보를 갖고 있는 파일 4. boot.ini - Windows의 복구 콘솔을 사용한 경우 자동으로 생성되는 파일 5. hiberfill.sys - Windows의 최대 절전 모드에 사용되는 파일

[문제18]	인터넷의 잘 알려진 포트(Well-Known Port) 번호로 올바르게 연결된 것을 두 개 만 선택하시오.
보기
1. WWW - 80번 2. FTP - 21번 3. POP3 - 110번 4. Telnet - 25번 5. SMTP - 30번