Canon AE-1

http://www.mir.com.my/rb/photography/companies/canon/fdresources/SLRs/ae1/basic1.htm

에서 참고

< 일반적인 사진찍기 >

- 조리개를 'A' 위치에 두고 찍습니다.

- 사진 찍을때마다 일일이 조리개를 조정해 주지 않아도 맞추어 놓은 셔터스피드에 맞춰서 자동으로 노출이 되는 모드입니다.

1. 조리개 링을 돌려 A 위치에 놓습니다. A위치 뒤에 있는 버튼을 누르면서 돌려 맞추세요	2. 배터리를 넣어주세요

3. 필름도 넣어주시고	4. ASA를 조정하시려면 톱니를 잡고 위로 들어올리면서 돌리셔야 합니다	5. 셔터 스피드를 맞춰주세요

6.오른쪽 그림처럼 위아래가 잘 맞도록 초점을 조정해 주세요	7. 필름 전진 레버를 돌려 필름을 전진시키시고 셔터를 반쯤 눌러 노출이 적은지 확인해주세요. 파인더에 빨간불이 반짝이면 노출부족입니다 셔터스피드를 적절히 낮추어서 빨간불이 들어오지 않게 스피드를 결정 합니다. 단, 스피드가 1/30이하가 되면 사진이 많이 흔들려서 나오므 로 삼각대를 권장합니다.

< 배터리 체크 >

- Canon AE-1은 배터리가 없으면 작동하지 않습니다.

- 배터리의 수명은 보통 1년정도 됩니다.

* 다음과 같은 상황에서는 배터리 체크를 합니다

1. 새로운 배터리를 넣었을 때

2. 셔터가 작동하지 않을때

3. 종종 노출이 과다하게 나올 때

4. 카메라를 자주 사용할 때

5. 카메라를 오랜기간 동안 사용하지 않았을 때

6. 카메라를 매우 온도가 낮은 조건에서 사용하였을 때

* 체크방법

- 밑에 있는 버튼을 눌러서 체크할 수 있습니다.

- 버튼을 누른채로 뷰파인더 창을 봅니다

- 노출을 나타내는 바늘이 index mark 밑에 있으면 배터리가 충분하다는 것을 나타냅니다.

- index mark 위에 있으면 배터리 양이 불충분 합니다. 배터리를 교환합니다.

- 새로운 배터리로 체크하면 바늘이 2.8에 가까이 위치합니다.

- 배터리 양이 떨어질수록 바늘이 점점 위로 올라게게 됩니다.

* 사용가능한 배터리

Silver Oxide Battery (6V ) (Eveready (UCAR) No.544,

JIS 4G 13,

Mallory PX 28; Alkaline Manganese Battery (6V) (Eveready (UCAR) No.537, Mallory 7K l 3)

- 배터리는 웬만한 카메라점에는 다 있습니다...^^

< 필름 장전 >

- Canon AE-1은 칼라 또는 흑백 35mm 필름을 사용합니다.

1. Back Cover 열기

- 필름 되감기 핸들을 위로 살짝 들어올리면 뒷 커버가 열립니다.

- 무리하게 힘을 주어 뽑지는 마세요...^^

2. 필름 장전하기

- 햇빛이 직접 닿지 않도록 주의하세요. 언제 어디서나...

- 필름통을 넣습니다. 필름통의 튀어나온 부분이 아래쪽으로 가도록...

- 필름 되감기 핸들을 아래로 밀어서 필름통 가운데 홈에 잘 맞추어서 넣으세요

- 필름을 뽑아서 아래 그림과 같이 오른쪽에 있는 홈에 잘 맞추어서 밀어넣으세요

- 톱니 이빨에 잘 맞도록 주의하세요

- 필름 전진 레버를 돌려서 필름을 감습니다.

- 레버를 돌리고 셔터를 눌러야 다시 레버를 돌릴 수 있습니다.

- 두세번 레버를 돌려 필름이 타이트하게 감기도록 합니다.

- 필름면은 아래와 같이 편평하게 되도록 하세요.

- 마지막으로 뒷커버를 닫아야죠...? (찰칵 소리가 나도록 커버를 확실히 닫습니다.)

3. 확인

- 위와 같이 한 후 필름 되감기 핸들을 오른쪽과 같이 살살 돌려 더 이상 돌아가지 않는 느낌이 들 때까지 돌립니다...

- 너무 세게 돌리지 마세요. 필름 끊어짐다....헐...

!! 또 확인 !!

- 필름 전진 레버를 돌릴때 되감기 핸들이 안돌아 가면 필름장전이 잘못된 겁니다.

- 뒷커버를 열고 필름을 다시 장전하세요...

< 필름 감도 설정 >

- 필름을 장전한 후 ASA를 맞춰줍니다.

- 필름 상자나 필름 카트리지에 써있는 ISO 100, 200, 400 등의 값이 필름의 감도를 나타내줍니다.

- ASA를 맞추려면 필름 전진 레버를 시계 반대 방향으로 돌려 약간 벌려 주어야 편합니다.

-아래그림과 같이 톱니를 엄지와 검지로 단단히 잡으시고 위로 들어올리면 돌아가게 됩니다.

- 필름에 써있는 감도에 맞는 값으로 맞춰 주세요.

< 메모 홀더 이용 >

- 아래와 같이 필름 박스를 뜯어 뒷커버에 있는 홀더에 끼웁니다.

- 자신이 현재 촬영하고 있는 필름이 어떤 것인지를 알 수 있겠죠...?

- 여자친구나 남자친구의 사진을 넣어도 무방합니다..^^;

< 필름 전진 >

- 필름 전진이라는 용어가 맞는지 모르겠습니다... 지송^^;

- 필름 전진 레버를 엄지손가락으로 시계반대 방향으로 돌립니다...

- 레버를 돌리시지 않으면 셔터도 작동하지 않습니다.

- Canon AE-1에는 악세사리로 film winder가 있습니다. 밧데리 넣구 모터로 작동하는거...

근데...이거 사용하시는 분은 거의 못 봤네용...^^

< 셔터 버튼과 셔터 잠금 >

- 뷰파인터를 보면서 셔터버튼을 가볍게 누르면 조리개 값이 표시됩니다.

- 그 상태에서 더 누르면 ‘찰칵’하고 사진이 찍히겠죠....?

- 아래 그림과 같이 셔터레버(?)의 표시를 ‘L'위치에 맞춰주시면 셔터가 눌러지지 않습니다.

- 이동시나 카메라를 사용하지 않을 때 실수로 사진이 찍히는 걸 막기 위해 사용합니다.

* 배터리가 없으면 셔터가 작동하지 않습니다.

< Frame Counter >

- Frame counter는 필름을 전진시킬때마다 한눈금씩 올라갑니다.

- 카메라 뒷커버를 열면 counter는 자동으로 0으로 재조정 됩니다.

- 필름을 다 찍은 후 되감을 때 숫자가 다시 0으로 내려갑니다.

- Frame counter는 38 이상으로 count할 수 없습니다.

< 사진 찍기 >

- Canon AE-1은 셔터 스피드 우선 자동노출 카메라 입니다.

- 스피드를 미리 결정해 놓기 때문에 활동적인 사진을 찍기에 적합합니다.

- 물론 단점도 있슴돠....^^;

- 사용자가 셔터 스피드를 정해주면 카메라가 전자적으로 적정노출을 할 수 있도록 해 줍니다.

그러니 배터리가 없으면 안되겠죠...

*참 고

조리개 우선 카메라는 사용자가 조리개 값을 정해주면 카메라가 적정 셔터 스피드를 결정해 줍니다.

1. 셔트 스피드 선택

- 셔터 스피드 조정을 통해 필름에 닿는 빛의 양을 조절합니다.

- 1/1000초에서부터 1초, 2초(오렌지색), ‘B'까지 조절할 수 있습니다.

- 속도가 두배로 빨라지면(예, 1/250에서 1/500초가 되면) 필름에 닿는 빛의 양은 반으로 줄어듭니다.

- 셔터 스피드를 B로 셋팅하면 셔터버튼을 누르고 있는 동안 셔터는 계속 열려있고

셔터버튼에서 손을 떼면 셔터는 닫히게 됩니다.

- 대략적인 셔터 스피드의 선택                                       (기본 50mm 렌즈 사용시)

Rotated between "B" and "1000"
Brightness	Shutter Speed (Seconds)
Indoor	1/30 sec to 1/60 sec
Outdoor	1/125 sec to 1/1000 sec
Mid-summer Beach Snow-covered Mountains	1/500 sec to 1/1000

- 기본 50mm 렌즈 사용시에

- 실외에서

흐린날엔 1/125, 맑은 날엔 1/250정도로 찍습니다.

- 아주 밝은 해변가나 눈으로 덮힌 산 등에서는

1/500 이나 1/1000 정도로 찍습니다.

- 200mm 렌즈 같은 긴 초점의 렌즈 사용시에는 셔터 스피드를 1/250초 또는 그 이상의 속도로 찍어야 사진의 흔들림을 방지할 수 있습니다.

- 노출부족으로 셔터스피드를 빨리 할 수 없을 경우 삼각대를 사용하여 사진의 흔들림을 방지하세요.

2. 노출값 읽기

- Two-step 셔터 버튼

: 셔터를 반쯤 누르면 뷰파인더를 통해 노출값을 읽을 수 있습니다.

: 완전히 누르면 셔터가 작동합니다.

- 노출이 부족하면 뷰파인터 오른쪽 아래쪽에 빨간 램프가 반짝거립니다.

- 노출이 과다한 경우 바늘이 과다노출(overexposure)지역을 가리키게 됩니다.

- 노출 부족 램프가 깜박거릴 때 셔터스피드를 길게 하여 깜박거리지 안으면 적정노출이 된 경우입니다.

- 셔터스피드가 1/30초 보다 길어지면 손으로 들고 찍었을때 흔들리는 사진을 얻을 경우가 많으므로 삼각대를 설치하여 사진을 찍으세요.

- 과다 노출인 경우 셔터스피드를 빠르게 하여 과다노출로부터 피할 수 있습니다.

- 더 이상 빠르게 할 수 없는 경우에는 ND4 또는 ND8 같은 필터를 사용하여 빛의 양을 줄일 수 있습니다.

3. 초점 맞추기

- 초점은 뷰파인더 가운데의 작은 둥근 지역을 이용하여 맞춥니다.

- 가운데 둥근 지역은 split-image 초점 스크린이고, 주위 둥근 지역은 마이크로 프리즘 ring입니다

- split-image 초점 스크린에서는 아래와 같이 사물이 수평으로 절단되지않게 조절하면 초점이 맞습니다.

- 마이크로 프리즘 ring에서는 아래와 같이 조각난 이미지로 보이지 않게 조절하면 초점이 맞습니다.

- 가운데 둥근 스크린 바깥 부분의 지역(matte screen)으로도 초점을 맞추실 수 있습니다.

가장 선명하게 되도록 맞춥니다.

그래도 역시 가운데 스크린으로 맞추어야 더 정확히 맞추실 수 있습니다.

4. 카메라 잡기

- 기계식 release 시스템과 달리 Canon AE-1은 자석식(magnetic) release 시스템으로 셔터를 조정합니다.

- magnetic release 시스템은 셔터를 가볍게 누를 수 있어서 카메라의 흔들림을 줄일 수 있습니다.

- 하지만, 카메라를 적절히 쥐고 있지 않으면 magnetic release 시스템이라도 흔들림을 유발합니다.

- 따라서 사진을 찍을 때는 카메라를 확실히 쥐고 있어야 합니다.

- 카메라의 왼속바닥에 올려놓고 렌즈 초점링을 왼손의 엄지와 검지 및 중지를 이용해 조작합니다.

- 오른손으로 카메라의 오른쪽을 단단히 잡고 오른손의 엄지는 필름 전진 레버뒤에 놓고, 검지는 셔터버튼 위에 살며시 올려 놓습니다.

- 또한 왼 팔꿈치는 몸통에 바짝 붙이고 뷰파인더에 얼굴을 바짝 붙입니다.

- 오른팔은 적절히 힘을 빼고 자■싿럽게 합니다.

5. Releasing the Shutter

Canon AE-1의 셔터버튼은 자기식 release 시스템입니다. 셔터 버튼의 travel이 매우 짧으며, 매우 가벼운 터치로도 작동됩니다. 셔터 버튼을 누르실 때 너무 성급하게 누르시지 마시고 천천히 가볍게 누르세요

6. 필름 되감기

- 필름 전진 레버가 끝가지 제껴지지 않으면, 필름의 끝까지 다 오신겁니다.

- 카메라로부터 필름을 빼내기 전 필름은 당연히 되감아주셔야 합니다.

- 필름을 되감지 않으시고 뒷커버를 열면 필름에 빛이 들어가 사진을 망치게 됩니다.

- 필름을 되감을려면 카메라의 밑바닥 오른쪽부분에 아래 그림과 같은 버튼을 먼저 눌러주셔야 합니다.

- 그후 필름 되감기 핸들을 화살표가 그려진 방향으로 돌립니다.

- 필름 카운터의 숫자가 ‘S' 위치에 오면 핸들을 그만 돌리시고 핸들을 위로 들어올려 뒷 커버를 열고 필름을 꺼냅니다.

- 카운터가 ‘S' 에 되기전에 필름감기를 마치고 뒷커버를 열고 필름을 꺼내신다면...역시 사진 망치겠죠..

- 'S'를 넘어가도 별 상관은 없으나 ‘S'가 되기전에는 뒷커버를 열지 마세요...

* 필름의 끝가지 다 찍지 않았는데, 현상을 원하신다면 카메라를 통째로 들고 현상소에 가시면

아자씨가 알아서 해 주십니다. 안찍은 부분은 다시 카메라에 넣어달라고 하세요...

7. Shooting 하기 전 체크 사항

- 셔터버튼을 성급하게 서둘러 누르셨다면, 부주의로 인한 예상치도 못했던 실수를 할 수 있습니다.

- 다음 사항들은 꼭 체크하세요

1) 조리개 링은 "A" 표시에 있나요?

- 이것을 확인하지 않고 찍으셨다면 적정노출의 사진을 얻기 어렵습니다.

- 조리개 링이 “A" 표시에 있지 않으면 뷰파인더 노출계에 맨 위에 ”M(Manual)"자가 깜박거리게 됩니다.

- “A" 표시에 조리개를 두지 않고 적정노출을 하려면 노출계의 바늘이 가리키는 숫자로 조리개를 직접 돌려 맞추셔야 합니다.

2) 셔터 스피드는 적절히 맞추셨나요?

- 적절한 노출을 위해서는 사용하고 있는 필름에 맞는 적절한 셔터스피드의 조절이 필수입니다.

3) 필름은 제대로 장전되어 있나요?

- 필름 전진 레버를 돌릴 때 필름 되감기 핸들이 돌아가는 것을 확인함으로써 필름이 제대로 장전되어 잘 넘어가는지를 확인하실 수 있습니다.

- 필름 되감기 핸들이 돌아가지 않는다면 필름을 다시 장전해주세요

< Canon AE-1의 작동 >

- 실리콘 photocell은 카메라에 있어 빛에 민감한 요소로써 사용됩니다.

- 당신이 만약 실리콘 photocell과 다른 빛에 민감한 요소들을 비교해보신다면,

당신은 실리콘 photocell이 더 넓은 빛 영역과 정확도를 가지도 있다는 것을 발견할 수 있습니다.

- AE-1에 가장 가능한 자기식 release 시스템을 부여하기 위해, Canon은 특별한 광량 측정 회로를 개발하였습니다.

- 이런 기술 혁신으로, 아주 어두운 곳에서도 단지 0.04초의 시간에 측정 시스템이 작동됩니다.

	뷰 파인더 정보 사진 촬영에 관한 거의 모든 정보가 파인더의 오른쪽에 표시됩니다.

< Meter Sensitivity Pattern >

	매우 다양한 빛의 상황에서, 면밀히 디자인된 중앙부 강조 측광 시스템(Central Emphasis Metering system)은 피사체가 정확히 노출되었는가에 대한 문제를 단순화시켜줍니다.

< Metering Range >

TTL metering은 f/1.4 lens at ISO 100 from EV 1 (1 sec., f/1.4)부터 EV 18 (1/1000 sec.. f/16)까지 가능합니다.

ASA Film Speed	Coupling Range
25..50	2 to 1/1000 sec
..100	1 to 1/1000 sec
..200	1/2 to 1/1000 sec
..400	1/4 to 1/1000 sec
..800	1/8 to 1/1000 sec
..1600	1/15 to 1/1000 sec
..3200	1/30 to 1/1000 sec

< 과다노출 경고 마크(Overexposure Warning Mark) >

- 피사체가 너무 밝으면, 노출 지시바늘은 위쪽의 붉은 지역으로 올라갈 것입니다.

- 붉은 지역은 두 파트로 나뉘어져 있습니다.

위쪽 파트는 f/22의 최소 노출을 가지는 렌즈의 사용시 경고를 나타내며

아래쪽 파트는 f/16의 최소 노출을 가지는 렌즈의 사용시 경고를 나타냅니다.

- 바늘이 붉은 지역으로 들어가면, 셔터스피드를 올려 노출을 수정합니다.

Note : FD 100mm f/4 마크로 렌즈(최소노출 f/32를 가지는) 같은 렌즈에서, 최소노출로 f/32의 사진을 찍기를 원한다면(바늘은 붉은 영역에 있을 때), 다음과 같이 합니다.

바늘이 f/22를 가리킬때까지 셔터 스피드를 올립니다. 그다음 셔터 스피드를 한 gradation 만큼 내립니다. 그러면 노출을 맞을 것입니다.

< 노출부족 & LED 마크 >

- 뷰파인더의 노출값들의 가장 밑에 LED 마크가 있습니다.

- 노출이 부족하게되면 깜박거리게 됩니다.

- 셔터 스피드를 길게 조정해서 LED가 깜박거리지 않게 되면, 적정 노출을 얻을 수 있습니다.

- 희미한 빛에서 느린 스피드의 렌즈의 경우, 렌즈의 최대 노출을 초과했음에도 불구하고 바늘이 노출눈금의 안에 들어가는 경우가 있습니다. 이런 경우 스피드 다이얼을 돌려 더 느리게 셋팅하여 노출부족 경고 램프가 깜박이지 않게 합니다.

- 예를 들어 f/2.8 렌즈 사용시 바늘이 뷰파인더 안의 노출 스케일의 f/2.8을 초과하게 되면(바늘이 2.8이하로 내려가게 되면), 셔터 스피드를 더 늘려서 노출부족을 알리는 빨간 경고 램프가 깜박이지 않게 합니다.

* 셔터 스피드를 “B"에 맞추어 놓고 셔터 버튼을 반쯤 누르면, 경고 램프가 깜박거립니다.

이때는 원래 깜박거리는 겁니다, 1초나 2초일때도 깜박거립니다(노출의 과다 혹은 부족에 상관없이).

일종의 경고메시지 입니다.

< 노출을 수동으로 조작할 때 >

- 조리개 링을 “A" mark에 놓지 않고 그냥 사진을 찍으신다면 적정 노출을 얻을 수 없습니다.

- 조리개 링이 “A" mark에 있지 않으면 "M"(Manual) mark가 경고의 뜻으로 깜박거리게 됩니다.

- 셔터 버튼을 반쯤 눌렀을때 바늘이 가리키는 값으로 조리개 값을 사진 찍을 때마다 맞춰주셔야 합니다.

< 노출의 고려 >

- 적정 노출을 얻기 위해서는 셔터 스피드와 조리개 개방이 적절히 매치가 되어야 합니다.

- 필름에 닿는 빛의 양을 결정하는 두가지 중요한 요소가 바로 셔터 스피드와 조리개 개방입니다.

- 이 두가지 요소가 변하면 사진의 질 또한 변하게 됩니다.

1. 셔터 스피드 변화의 효과

- 예를 들어 1/250초나 그보다 더 빠른 셔터 스피드로 사진을 찍었다면, 피사체는 마치 얼어있는 듯한 모습일 것입니다.

- 만약 같은 피사체를 1/60초로 찍었다면 피사체는 약간 흐려지게(blurred) 될 것이고, 움직임이 잘 표현될 수 있습니다.

- 셔터스피드를 어떻게 설정하느냐에 따라, 움직임의 표현이 달라지게 됩니다.

1/15초                        1/60초                         1/250초

2. 조리개 개방의 조절

- Canon AE-1은 셔터스피드 우선 방식이므로, 사용자가 셔터 스피드를 변화시키면 조리개 값 역시 변하게 됩니다.

- 만약 셔터 스피드를 한 눈금 변화시킨다면, 이에 따라 조리개 값도 한단계 변화하게 됩니다.

- 조리개 값이 커지면, 즉 필름에 들어오는 빛의 양이 적어지게 되면 피사체의 심도가 깊어지게 됩니다 (피사체의 앞뒤로 초점이 맞는 구간이 길어지게 됩니다).

피사체와 배경 모두 선명하게 나오게 됩니다.

- 조리개 값이 작아지면, 즉 필름에 들어오는 빛의 양이 많아지면 피사체의 심도가 얕아지게 됩니다

(피사체의 앞뒤로 초점이 맞는 구간이 짧아지게 됩니다)

피사체만 선명해지고 뒷 배경은 흐릿해 집니다.

조리개를 조였을때                              조리개를 열었을 때

* 본 사진의 인물은 저와 무관합니다. ^^;

< 심도 미리 보기 >

- 뷰파인더로 피사체를 보면 심도가 어떻게 표현되는지 확인하기 힘든 경우가 많습니다.

- 피사체의 심도를 보는 방법에는 다음과 같은 두가지가 있습니다.

1. 심도 미리보기 버튼 이용

- 필름을 전진시킨 후 사용합니다.

- 카메라 렌즈의 오른쪽에 있는 왼쪽 그림과 같은 심도보기 버튼을 눌러줍니다.

눌러주면 동그란 버튼이 안에서 튀어나와 고정이 됩니다.

동그란 버튼을 눌러주면 다시 밖으로 튀어나가게 됩니다.

(* 조리개가 “A"에 맞춰져 있으면 눌러지지 않습니다.)

- 조리개 링을 반시계 방향으로 돌리면(조리개를 조이면), 화면은 점점 어두워지지만, 동시에 초점을 맞춘 피사체 앞뒤로 흐릿하던 배경이 조금씩 선명해 지는 것을 볼 수 있습니다.

- 원하는 심도를 맞추어서 조리개를 돌린 후 셔터버튼을 살짝 눌러봅니다.

- 노출 부족 경고 램프가 깜빡이면 셔터 스피드를 늘려주어 깜빡이지 않게 합니다.

- 동그란 버튼을 눌러 심도보기 버튼을 풀어준 후 셔터 버튼을 눌러 사진을 찍습니다.

- 단지 심도만 확인하고 싶다면, 셔터를 반쯤 눌렀을 때의 조리개 값으로 조리개를 맞춘 후 뷰파인더를 보면서 심도보기 버튼을 눌러주시기만 하면 확인할 수 있습니다.

(심도보기 버튼이 눌러져 있는 상태에서 셔터 버튼을 반쯤 누르면 당연히 노출이 그 전보다 적어집니다.)

- 그 후 사진을 찍으실 때 다시 조리개를 “A" 모드로 놓고 찍으세요...

* 같은 f/stop에서 28mm 렌즈가 50mm 렌즈보다 더 깊은 심도를 보입니다.

* 또한, 피사체가 사진기로부터 가까이 있을 때보다 멀리 있을 때 더 깊은 심도를 보입니다.

2. 렌즈상에서 심도보기

- 아래그림과 같이 50mm 표준렌즈로 조리개 값을 8로 조정하고 초점을 맞추었을 때 피사체와 카메라의 거리가 3m가 나왔습니다.

- 아래 그림에서 조리개 링 위의 조그만 숫자 보이시죠?

- 가운데 기준선을 중심으로 조리개 값이 좌우로 똑같이 새겨져 있습니다.

- 조리개 값이 8이 나왔다고 했으니, 피사체의 심도는 3m를 중심으로 빨간색 화살표로 표시한 것과 같이 됩니다.

- 만약에 조리개 값이 11로 나왔다고 하면 피사체의 심도는 3m를 중심으로 파란색 화살표로 표시한 것과 같이 됩니다.

< 셀프 타이머 사용 >

- 셀프 타이머(self-timer)는 자기 자신을 사진에 담고자 하는데 쓰이지만,

- 정밀한 사진촬영에서 흔들림이 없는 사진을 얻기 위해 셔터를 조심스럽게 눌러야 할 경우에 사용되기도 합니다.

- 아래 그림과 같이 셀프 타임 레버를 앞쪽으로 밀어 돌린 후, 셔터 버튼을 누르면 셀프 타이머 램프가 깜박거리다가 약 10초 후에 셔터가 release 됩니다.

- 셀프 타이머로 찍으신 후 레버를 다시 원래대로 돌려 놓습니다.

- 그렇지 않고 셔터 버튼을 또 누르시면 또 셀프 타이머가 작동합니다.

* 주의 : 셀프 타이머를 이용해서 사진을 찍을 때, 카메라가 계산하는 자동 노출값은 셔터가 release되는 시점이 아니고, 셔터 버튼을 누를 때의 노출입니다.

따라서, 셔터버튼을 누른 그 당시 상태와 똑같은 상태로 포즈를 취해야 적정노출이 나옵니다.

셔터 버튼을 누른 후 너무 바짝 카메라 앞에 서 있게 되면 적정 노출을 얻지 못합니다.

* 셀프 타이머 취소하기

- 셀프 타이머 작동중에 취소하실려면, 배터리 체크 버튼을 누르시면 됩니다.

- 그러면 셀프 타이머 램프가 깜박거리지 않게 되어 취소가 됩니다.

- 배터리 체크 버튼을 누르지 않고, 단지 레버만 원래 위치로 돌려 놓으시면 취소가 되지 않고 사진이 찍히게 됩니다.

< 역광에서 사진 찍기 >

- 대부분의 경우에서 Canon AE-1의 중앙 강조 측광 시스템은 자동노출 촬영에서 정확한 노출을 결정하여 줍니다.

- 그러나, 어떤 특별한 상황하에서는 AE-1의 측광 시스템이 주 피사체의 정확한 노출을 결정해 주지 못할 수도 있습니다.

- 예를 들어, 피사체의 뒤로 강한 빛이 있다거나 피사체가 주위 배경과 콘트라스트가 날카롭(sharp)다거나 피사체가 뷰파인더의 중심에 있지 않다거나 주변 배경이 너무 밝다거나(눈이 온 날) 흰벽, 햇빛이 쨍쨍한 해변가에서 더욱 그렇습니다.

- 이런 상황에서는 피사체가 만약 사람이라면, 얼굴이 검게 나올것입니다.

- 따라서 카메라가 설정하는 자동 노출을 보정해 주어야 할 필요가 있습니다.

- 노출 보정 계산이 까다로울 때에는 간편하게 노출을 보정해 줄 수 있는 방법이 있습니다.

- 아래 그림의 화살표가 가리키는 버튼(역광 노출 보정 버튼, backlight exposure compensation button)을 누르면서 뷰파인더의 노출값을 보면 1과 1/2 만큼 노출이 보정된 값을 읽을 수 있습니다.

<"B" (Bulb)를 이용한 장시간 노출>

- 밤하늘의 별의 궤적을 찍는다거나, 불꽃놀이를 찍기 위해 2초 이상의 노출을 필요로 할때, 셔터 스피드를 “B" 위치에 놓습니다.

- 셔터버튼을 누르고 있는 동안 셔터는 계속 열려져 있습니다.

- 흔들림을 방지하기 위해 삼각대와 케이블 릴리즈(잠금 장치가 되어 있는)가 필수 입니다.

* 주의 : 셔터를 “B"에 놓으면 배터리의 소모가 심해집니다.

필요하다면 새 배터리의 교환이 요구됩니다.

<필름 면 지시계>

Film Plane Indicator

- 이 표시는 필름 되감기 핸들과 배터리 체크 버튼 사이에 있습니다.

- 카메라 안에서 필름면이 어디에 위치해 있는지를 나타내 주는 표시입니다.

- 이 표시는 일반적인 사진촬영에서는 사용되지 않고

- 피사체와 필름과의 정확한 거리가 요구되는 정밀촬영에서 사용됩니다.

<적외선 인덱스 마크>

- 아래 그림의 빨간 원안의 빨간 점은 적외선 필름을 사용할 때 초점을 정확하게 하기위한 인덱스 마크입니다.

- 적외선은 일반 가시광선보다 긴 파장을 가지고 있기 때문에 가시광선보다 필름의 뒷쪽으로 상이 맺힙니다.

- 따라서, 초점거리를 보정해 주어야 하는데, 예를 들어 아래 그림과 같이

일반적으로 초점을 맞추는 방식으로 초점을 맞추었을 때 가운데 흰 선(이걸 뭐라고 그러져?) 위에 5m 가 위치해 있었다면, 그 “5”를 오른쪽으로 약간 돌려 빨간 점 위에 오게 하면 됩니다.

- 음냐...특수한 목적으로 적외선 사진을 찍을 일이 없다면 거의 사용하지 않을 듯 싶습니다.

- 몰라도 되는 마크인 듯....^^;

- 제가 적외선 촬영에 대해서는 문외한인지라....물론 다른 것도 잘 알지 못합니다...헐....

지금 까지 읽어주시느라고 수고하셨습니다.

사진에 대한 전문적인 지식이 없는 관계로 다소 허접하게 해석했음을 알려드립니다.

문의 사항이나 잘못된 점이 있으면

으로 메일 주세요...

jkcho94@hanmail.net

감사합니다....^^