<특별시방서>

Since 1999

NGR 공법

자생식물 녹화공법

에코앤바이오(주)

NGR 공법

NGR 공법

(자생식물 녹화공법)

Ⅰ. 일반사항

1.1 개요

(1) 한국 자생 식물을 소재로 특수 처리 과정(발아 촉진 처리, 발근촉진처리,

병충해 적응 및 척박지 적응 특수 처리 등을 거쳐 도심 공원, 도로변

비탈 절개지, 하천법면, 나대지 등 어떤 환경에서도 적응하여 자생할 수

있게 개발된 환경 복원 녹화 신공법이다.

(2) 우리 정서와 어울리는 아름다운 경관을 제공하는 자생 식물을 주요 식생

소재로 사용하기 때문에 그 경관을 유지하기가 용이하며, 관리비용이 저

렴하고 경관을 다양하게 연출하여 줌으로써 타 시공지와 확연히 구별되는

차별성을 부여하는 환경친화적 경관 생태 복원 공법이다.

1.2 적용범위

(1) 풍화암(자갈), 리핑암 및 크랙이 발생하는 암비탈면

(2) 마사 및 일반 토사 비탈면

(3) 하천 제방 및 둑의 비탈면

(4) 단기간에 양호한 경관 녹화를 요하는 지역

(5) 미녹화지로써 보완이 필요한 모든 비탈면

(6) 골프장의 러프지역이나 도로변

(7) 기타 나대지 등

1.3 용어의 정의

(1) NGR공법

NGR은 Native Groundcovers Restoration & Revegetation의 약자로써,

NGR공법은 한국의 자생 식물을 주요 식물 소재로 사용하는 경관 생태적인

환경 복원 녹화 공법을 의미하며, □자생식물 녹화공법□으로 부른다.

NGR공법에는 종자 혹은 영양체를 사용하여 비탈면 녹화시공를 대상으로 하

는 NGR 녹화공법과, mat를 사용하여 단기간에 우수한 경관 조성을 대상

으로 하는 NGR mat공법이 있다.

(2) 자생식물

우리 나라의 전국 산야에 자생하는 식물로서 본 NGR공법에는 NGR seed,

NGR sprig, NGR pot와 NGR mat 등으로 사용하며, 종자 발아와 특성규명

실험을 거쳐 가장 활착이 잘 되는 식물 종들을 선별하여 발아/발근촉진처리

및 병충해 저항과 척박지 적응 등의 특수 처리를 한 후 사용한다.

(3) NGR seed

NGR 녹화 공법에 주로 사용되는 녹화용 배합 종자로 경관용 자생초화류의

종자를 기본 소재로 사용하고, 녹화대상지의 환경 분석과 녹화 목표에 의해

서 선구식물종과 산림형 목본식물종의 종자를 적절히 배합한 것으로, 본

공법에 사용시 특수처리과정 즉, 발아율과 발아세 향상을 위한 발아촉진처

리를 한 후 사용한다.

(4) NGR sprig

NGR 녹화 공법에 주로 이용하는 지상경이나 지하경 등의 영양체를 의미하

며,돌나물과 좀씀바귀 등의 영양체를 주로 사용하여 발근촉진처리와 병충해

저항처리 등의 특수 처리 한 후 사용하고, 녹화 대상지중 우수한 경관 조성

이 필요하거나, 여름철에 건조가 심한 곳 또는 대면적을 들잔디 대신 자생

식물을 사용하여 저렴한 비용으로 조성하고자 하는 곳에 사용할 수 있다.

(5) NGR pot

특별히 우수한 경관조성을 위해서 NGR 녹화공법과 NGR mat에 추가로 식

재하여 사용할 수 있는 자생식물pot로 pot의 토양조성물은 척박지 적응력

향상을 위해 인공 토양으로 조성되어야 한다. NGR 녹화공법의 자생초화류

는 발근촉진처리와 척박지 적응처리를 한 후 사용한다.

(6) NGR mat

NGR mat란 포복형의 지상경을 가진 한국 자생식물을 주요 소재로 사용하

여, 특수 제작된 용기(약0.16□)에 생육에 알맞게 배합된 토양과 지효성

유기질비료 및 특수처리과정을 거친 종자 또는 영양체를 넣어 발아, 발근

및 육성 시켜서 (약2개월-3개월) 매트화한 자생식물 식생매트이다.

(7) 발아촉진처리

NGR seed에 적용되는 방법으로서 종자 발아율을 높이고 단시간내 발아가

가능하게 하는 물리적, 화학적 특수처리과정이다.

(8) 발근촉진처리

NGR sprig에 적용되는 처리방법으로서, 발근촉진은 물론 발근율을 높이고

병충해 저항성을 부가하여 시공 후 1주일∼2주일 이내에 발근, 활착할 수

있도록 하는 물리적, 화학적 특수처리과정이다.

(9) NGR soil

인공토양, 유기질비료, 섬유소, 복합비료 등으로 구성된 식생 기반재로서

자생종의 생육환경에 적합한 영양분을 함유하고 있고, 식물생육에 적합한

토양경도를 유지하도록 조합되어, 종자의 발아 및 발근을 촉진시키고 활착

율을 높여주는 특수 식생토양이다.

(10) NGR soilplus

본 공법에 사용되는 식생보조재로서 특수개발된 고흡수성 고분자 화합물과

생분해성 접착제등으로 구성되어 종자의 발아와 활착에 필요한 수분의 보유

력을 높여 주고, 강우나 강풍 등으로 인한 토양침식을 억제할 수 있도록 조

성되어 식물의 지속적인 생장을 도와 준다.

(11) Coir Net

천연섬유로 제조되어서 시공직후 비탈면의 토양침식과 유출을 억제하며,

차후 발아된 식물체와 함께 비탈면 안정을 향상시킨다.

1.4 공정계획

대상지 환경조사		- 생육여건조사 - 뿌리활착, 성장측면 - 생태적 환경조사
자생식물 소재 및 시공조건선정		- 대상지별 식생종류 선정 - 경관 및 생태를 고려
식물소재 전처리		- 발근,발아촉진처리 - 병충해 적응 특수저리 - 척박지 적응 특수처리
재 료 제 작		- 현장여건에 따른 배합
현 장 시 공		- 시방서 및 계약조건 성실이행
경관 및 생태천이 분석 및 사후관리

Ⅱ. 공법

1. NGR 녹화공법

1.1 일반사항

(1) 개요

자생식물 종자를 주요 식생소재로 사용하고, 녹화대상지에 따라 선구종 향토

식물과 산림형 목본식물 그리고 특수처리된 자생식물 영양체(Sprigs,  Roots,

Plantlets)를 혼합하여 시공함으로써 도로 및 리조트단지 등의 비탈면, 도로

변, 고수호안과 호안블럭, 나대지 등을 조기에 녹화함과 동시에 자연스럽고

아름다운 경관이 조성될 수 있도록 개발된 경관생태적인 신녹화공법이다.

(2) 적용범위

비탈면상태	경사도	녹화목표	적용두께
가. 발파암이나 다절리암등의 경암비탈면	70도 이하	70%이상	4∼5□
나. 풍화암이나 리핑암등의 암비탈면	60도 이하	70%이상	2∼3□
다. 강마사지역이나 자갈이 함유된 비탈면	45도 이하	90%이상	2□
라. 성토비탈면	45도 이하	90%이상	1□
마. 완경사 토사비탈면	30도 이하	100%	Seed-spray

1.2 시공과정

(1) 녹화대상지의 식생환경 및 시공여건을 분석한다.

(토양조건, 경사도, 기후조건, 주변식생분석, 주변환경분석)

(2) 적정 식물소재(식물종, 영양체, 포트묘, 매트) 및 시공조건(시공두께 등) 선정

(3) 식물소재의 시공전 전처리(발아촉진처리, 발근촉진처리, 병충해 예방처리)

(4) 현장여건에 맞도록 재료(식물재료, 식생기반재, 식생보조재)를 혼합한다

(5) 분사시 공전에 천연섬유 NET를 부착 시공한다.

(6) 취부기를 이용하여 분사 시공한다.

(7) 시공 후 경관 및 생태 천이 분석 및 사후 관리를 철저히 한다.

(시방서 및 계약조건 성실이행)

1.3 시공인원
직 종	단 위	인 원	비 고
작업반장	인	1	현장책임
특별인부	인	1	취부공
보통인부	인	2∼4	재료배합, 취부보조, 네트설치, 급수등
기계공	인	1	취부기조작

1.4 재료

(1) 식물소재 : NGR seed 와 NGR sprig

가. 본 공법에 사용되는 자생식물 종자와 sprig는 특수처리과정 즉, 발근촉진

처리, 발아촉진처리, 병충해 적응 및 척박지 적응 등의 과정을 거친 특수

전처리 소재(NGR seed와 NGR sprig)만을 이용한다.

나. 본 공법에 사용되는 종자와 식물의 선정과 배합은 녹화대상지의 환경분석

후 녹화목표에 의하여 이루어지며, 경관용 자생초화류 종자를 기본 소재로

사용하고, 녹화목표에 따라서 영양체(sprig)와 녹화용 선구식물종, 산림형

목본식물종을 혼합하여 사용할 수 있다.

<표> NGR공법에 주로 사용되는 식물목록

구분	자생초화류	선구식물종	목본식물종
Seed	구절초, 낙동구절초 쑥부쟁이, 가새쑥부쟁이 패랭이, 술패랭이 벌개미취 개미취 붓꽃, 타래붓꽃 층꽃나무 두메부추, 산부추 벌노랑이 돌마타리 산국 해국 갈대 달뿌리풀 억새	김의털, 왕김의털 왕포아풀 우산잔디 호밀풀 낭아초 비수리 참싸리 사방오리	소나무 잣나무 신갈나무 자귀나무 붉나무
Sprig	돌나물 좀씀바귀

<표> NGR공법에 주로 사용되는 종자의 평균발아율 및 식물특성

식물명	평균발아율	개화기 (월)	화색	초장 (cm)
구절초류 쑥부쟁이류 패랭이류 벌개미취 개미취 붓꽃류 층꽃나무 부추류 벌노랑이 돌마타리 산국 해국 갈대 달뿌리풀 억새 김의털류 포아풀류 우산잔디 호밀풀 낭아초 비수리 참싸리	70% 60% 80% 20% 40% 50% 50% 70% 80% 30% 60% 30% 40% 40% 50% 90% 80% 80% 90% 40% 30% 20%	9-10 8-10 6-8 6-10 7-10 5-6 8-10 8-9 6-8 7-9 9-10 7-11 9 8-9 9 8-9 6-7 6-8 5 7-8 8-9 7-8	백색 자주색 적자색 연자주색 하늘색 자주색 자벽색 담청색 황색 황색 황색 연자주색 - - - - - - - 연홍색 백색 홍자색	50 50-150 30 50-60 100-150 60 30-60 20-30 30 20-60 100-150 30-60 100-300 200 100-200 30-60 7-20 5-8 30-60 200 100 200

* 평균발아율은 당사 자체수행결과로 종자의 보관상태,채종시기등에

따라 달라질 수 있음(발아실험 조건:25□항온조건).

다. NGR seed의 특수 발아촉진처리

NGR seed는 시공지에 적합한 식물 10여종이상의 종자혼합체로 시공지에

반입되며, 병충해 적응력 향상을 위한 유기유황계혼합물과 종자의 발아촉진

을 위한 식물성 호르몬이 함유된 용액에 종자전처리로 시공 1∼12시간전에

침전하여 사용한다.

라. NGR sprig의 특수 발아촉진처리

NGR sprig는 병충해 적응력 향상을 위한 유기유황계혼합물과 sprig의 발근

촉진을 위한 식물성 호르몬이 함유된 용액이 기처리된 상태로 시공지에 반

입된다.

(2) 식생기반재 : NGR soil

종자와 식물의 발아와 활착을 위한 식생기반재로는 인공토양, 유기질비료,

무기질비료, 섬유소, 복합비료 등으로 이루어진 NGR soil을 사용한다.

(3) 식생보조재 : NGR soilplus

식생기반재의 수분보유력을 향상시키고, 강우와 강풍 등에 의한 침식을 방제

하기 위한 식생보조재로는 기능성 고흡수성 고분자 화합물과 생분해성 접착

제로 구성된 NGR soilplus를 사용한다.

(4) Coir Net

천연섬유로 제조되어서 시공직후 비탈면의 토양침식과 유출을 억제하며, 차

후 발아된 식물체와 함께 비탈면 안정을 향상시킨다.

(5) 시공두께별 재료사용량

(1□당)

재료	단위	Seed spray	1cm	2cm	3cm	4cm	5cm	비고
NGR seed NGR sprig NGR soil NGR soilplus	Kg Kg L L	0.036 0.300 3.0 0.06	0.044 0.360 10.0 0.20	0.055 0.450 20.0 0.30	0.055 0.450 30.0 0.45	0.055 0.450 40.0 0.60	0.055 0.450 50.0 0.75	NGR seed 대체사양

□ NGR seed와 NGR sprig의 경우 평균적인 투입량으로 시공대상지 상태에 따라

투입량이 다소 변경될 수 있음.

(6) 장비

기 종	규격	단위	수량	비 고
물탱크	5,500□	대	1
덤프트럭	8ton	대	1
트럭탑재형 크레인	5ton	대	1
믹스 및 취부기	MnS2	대	1

1.5 시공기준

(1) 공통사항

가. 본 공법은 정리작업이 끝난 비탈면에 적용한다.

나. 본 공법에 의한 녹화는 절성토지반에 직접 식생을 정착시키는 방법으로

대상지 여건에 따라 식물소재, 배합재료, 비율 등으로 달리하여야 한다.

다. 본 공법은 지반의 붕괴나 슬라이딩 위험이 없는 곳에 적용하여야 한다.

라. 안전시공을 위하여 상, 하부 동시 작업을 하지 말아야 한다.

마. 작업장이 주로 암비탈면으로 반드시 안전장구를 착용후 작업에 임하여야

한다.

바. 강우, 강풍 등의 자연환경이 시공상에 영향을 줄 경우는 작업을 중지

하여야 한다.

사. 시공지역이 차량통행이 빈번한 도로변인 경우 감독원과 협의하여 교통

통제등 안전조치를 취하여야 한다.

(2) 주요 내용별 시공

가. 특별히 우수한 경관조성을 위해서는 포트묘나 매트로 제조한 식물을 부분

적으로 식재 할 수도 있다.

나. 식물의 양호한 정착과 생육을 위해 영양분이 함유된 특수토양을 식생기반

과 멀칭용 재료로 사용하며 특별히 식물의 식재가 요구되는 곳은 특수토양

을 최소5□에서 최대10□의 두께로 시공후 식물을 식재한다.

다. 시공시에는 시공재료가 비탈면에 고르게 취부될 수 있도록 주의하여야 하

며, 취부 재료의 흘러내림이 없어야 한다.

라. 시공작업은 비탈면의 특성을 파악하여 암반면의 절리, 요철부, 틈 등의 사

이에 재료혼합물이 잘 부착되도록 취부한다.

마. 마사토 사면의 녹화시 절토면의 토사슬라이딩 방지를 위하여 코아네트를

사용할 수 있으며 고정핀은 별도의 규격없이 사용할 수 있다.

1.6 유지관리

시공대상지에 따라서 식물의 양호한 정착과 생육을 위해 시공직후 1주일이상

갈수기일때는 시공지 상태에 따라 관수를 하여주고 착생 후에는 관수가 필요

치 않다.