ピンナップ自炊プロセス

## NeatImage

### はじめに

ノイズや網点の除去には、Photoshopの基本フィルタを組み合わせたり、
NFILTER等の手段もありますが、色々試行錯誤した結果、
現段階では私はNeatImage一本に落ち着いています。
好みもありますので、このやり方が決してベストではないことを銘記しておきます。

### 基本設定

インストール方法などは省きます。
きちんとインストールすると、Photoshopのプラグインフィルタとして使うことができます。
パラメーター調整の基本となる設定ファイルを同梱しました。
Advanced ModeをONにし、RGBで作業します。
YCbCrは輝度と色差で色を表す表色系であり、こちらの方がいいのかもしれませんが、
試してみた結果、どうやら印刷物やスキャナの特性・ノイズなどはRGBによく表れるため、私はRGBを用いています。

### パラメーター調整

元の印刷物をみて、網点の一番目立つところを選択してPreviewします。
この状態でComponent Viewerを用いてフィルタのかかり具合を見ます。
クリックしたり放したりするとフィルタ前、フィルタ後の画像をRGB別に見ることができます。 色ごとにノイズの具合と、除去され具合が異なるのがわかると思います。
Gの成分が一番ノイズを多くもち、Bの成分はモアレのようなものがでていることが多いです。
Red,Green,Blueの各色を選択すると、画像を周波数領域で分割したものを見ることができます。
画像の周波数成分とは、要は細かい変化とゆるやかな変化にわけたものです。
(興味のある方は2次元フーリエ変換とかでググってみてください。)
Component Viewerを見ながら、RGB各色丁度よくかかるようにNoise Levelsを調整してください。
今回は以下のような値を用いました。
調整は一部分だけ見てやるのではなく、髪の先や目などの細かい部分が潰れていないか確認しながら行ってください。
フィルタは結構重いのでかけるのに時間がかかります。
CPU Athlon64 3200+ RAM1GBで解像度3459x10059にかけて3分程度でした。
かけたあとはヒストリーを使って使用前と使用後をあちこちで見比べるといいでしょう。
使用前
使用後
使用前
使用後
使用前
使用後

### 結果

### 終わりに

NeatImageのパラメーター調整は、その18スレでのアドバイスをかなり参考にしました。この場を借りてお礼申し上げます。
高周波成分を強く除去しているからでしょうが、NeatImageをかけると、
暗い部分に疑似輪郭が発生します。(緑っぽいもやもやが見える)
特にレベル補正後は結構目立ちます。
私は網点の除去を優先するためここは許容してしまいますが、いい方法があればご教授ください。
(06. 色調補正)
TOPへ