ピンナップ自炊プロセス

## スキャン

### はじめに

雑誌は解体済みとします。
もっとも普及しているA4サイズのスキャナでは、ピンナップを一度でスキャンすることは
できないため、ずらしながら分割してスキャンすることになります。
今回対象とする4つ折りピンナップは5分割になりました。
あとで結合するために、「のりしろ」部分を重複してスキャンすることを忘れずに。

### 配置

上の画像のように、スキャナのガラス面より一回り小さい黒のアクリル板を用意し、
それを乗せると裏透けせず、しわもでずに綺麗にスキャンできます。
重しとしてアイロンを使っていますが、多分重すぎてガラス面に結構な負担がかかってると思うので、 もっと軽いものの方がいいかもしれません。
スキャナはCanoScan 5400Fを使っています。これはCCDスキャナですが、
CISスキャナの場合、相当しっかり抑えないと画像にしわがでてしまうので注意。
傾きに関しては、そもそも印刷や裁断が傾いているので、厳密にやる必要はありません。

### ソフトウェア

スキャンに使うソフトウェアは、BTScanが手軽でいいと思います。
ドライバの設定は、解像度600dpi、モアレ防止ON、粒状感低減強 を使っています。
上の画像がドライバの画面です。この設定には理由があります。下の画像をご覧ください。
上がドライバ補正ON、下がOFFです。この画像にあるつぶつぶは網点と言って、
印刷物を実際に近くで見るとこれが見えます。
デジタル化してPC上でみる場合この網点が見栄えを悪くする原因だと私は考えているので、
できるだけこれを除去するためにドライバの補正をONにします。
また、仕上がりは300dpi程度のサイズを目安にしますが、300dpiでスキャンするよりも
600dpiでスキャンしてから縮小したものの方がシャープなので、このような設定にしています。
補正OFFでスキャンして、後の画像処理で同じような事を行う手もありますが、
ドライバ補正以上の画質を得られる処理が見つからないため、ドライバ補正を使っています。
※ただし、色補正に関しては絶対にOFFにしておくようにしてください。
※ドライバ補正は後処理可能なので全てOFFにすべきと言う意見も多いです。
この方法はあくまで私はこうするという例なので参考にとどめておいてください。

### 結果

以下スキャン結果。これを加工します。
02. 結合
TOPへ