2005년 5월 22일 시행		수 검 번 호	성 명
[문제1]	지급된 UTP 케이블과 RJ-45잭을 이용하여 제시문제 조건에 맞는 LAN Cable을 제작하시오.
제 시 문 제				지급품목
∙ 두 대의 PC를 연결하여 서로 통신을 하려고 함 ∙ 두 대의 PC에는 모두 100BASE-TX를 지원하는 NIC가 설치되어 있음				1. UTP 케이블 1개 2. RJ-45잭 2개 3. LAN Tool
주 의 사 항
※ 개인이 지참한 LAN Tool을 사용하셔도 됩니다. ※ RJ-45 잭과 UTP 케이블이 빠지지 않도록 주의하여 제작하십시오. 채점 시 각 부품이 분리 이탈되어 있는 경우 0점 처리됩니다. ※ 케이블 심선의 배선 순서는 568A/B 규격에 맞아야 합니다.

[문제2]	Windows XP 설치 후 아래와 같은 에러가 발생되면서 계속 컴퓨터가 재시작 된다. 문의해 보니 웜바이러스 감염이라고 하고 패치를 적용해야 한다고 한다. 패치작업을 위해 해당 메시지가 표시될 때 일정 시간 동안 해당 카운터 및 창이 나타나지 않도록 하는 명령어와 옵션을 답안란에 입력하시오.

[문제3]	현재 시스템의 모든 드라이브를 '내 컴퓨터'창에 나타나지 않게 하고 싶다. 레지스트리 편집기를 이용하여 설정하시오.
현재 시스템 상태		문제 해결 후 시스템 상태

[문제4]	Windows XP를 설치하면 바탕화면에 '휴지통' 아이콘만 나타난다. '내 문서', '내 네트워크 환경', '내 컴퓨터', 'Internet Explorer' 아이콘이 나타나도록 설정하시오.

[문제5]	현재 시스템은 각종 웹사이트의 로그인 설정등이 쿠키 파일에 남아서 보안에 문제가 있다. 쿠키 파일의 사용이 불가능 하도록 설정하시오.
현재 시스템 상태		문제 해결 후 시스템 상태
쿠기 파일 사용 가능		쿠키 파일 사용 불능

[문제6]	현재 시스템은 소규모 네트워크에서 사용하는 프린터 서버이다. 설치되어 있는 HP-Laser Jet 5000 드라이버에 '프린터 공유' 설정을 하며, Windows 98/ME를 사용하는 PC에서 현 시스템에 접속시 드라이버가 자동으로 설치되도록 설정하시오.(단, 공유명은 PRINTER)
현재 시스템 상태		문제 해결 후 시스템 상태
프린터 미공유 및 Windows 98 PC 접속시 드라이버 추가 설치		프린터 공유 및 Windows 98 드라이버 자동 설치

[문제7]	현재 시스템은 Windows Logo 테스트를 통과하지 않은 드라이버 설치시 경고창이 나타나도록 설정되어 있다. 테스트 여부 및 사용자 확인 없이 설치되도록 설정하시오.

[문제8]	CMOS에서 AGP 그래픽 카드가 사용할 수 있는 메인 메모리의 크기를 32MB로 설정하시오.

[문제9]	인터넷 사용을 위한 프로토콜을 설치하고, 기본 IP는 제시문제와 같게 설정하시오. (단, 현재 PC는 ISP 업체로부터 고정 IP 서비스를 받고 있다.)
제시문제		문제 해결 후 시스템 상태
1. 인터넷 사용을 위한 프로토콜 설치 2. 기본 IP 설정 - IP : 225.123.234.111 - Subnet Mask : 255.255.255.128 - Gateway : 234.126.128.123		제시문제와 같이 설정

[문제10]	현재 시스템의 프라이머리(Primary) 슬레이브(Slave)에 장착된 하드디스크(디스크1)의 일부분을 10000MB, NTFS 시스템으로 파티션 작업을 하고, D 드라이브로 할당하시오.

[문제11]	다음에 설명하는 용어를 답안란에 입력하시오.
기존의 AGP 인터페이스를 대체하기 위해 제안한 차세대 인터페이스. 8GB/sec 이상의 대역폭을 지원

[문제12]	( )안에 알맞은 용어를 답안란에 입력하시오.
그래픽 카드에서 디지털 신호를 아날로그 신호로 바꾸어 주는 장치를 ( )라고 한다. 요즘에는 그래픽 가속 칩셋 내부에 합해져서 나오는 것이 일반적이다.

[문제13]	다음은 HDD의 용량을 계산하는 식이다. ( )안에 알맞은 용어를 답안란에 입력하시오.
용량(byte) = ( ) × 헤드 수 × 트랙당 섹터 수 × 섹터 크기(byte)

[문제14]	PC에는 여러 종류의 인터페이스가 있다. 가장 빠른 순서대로 인터페이스 명칭을 드래그 하시오.
속도 순서		인터페이스 명칭

[문제15]	다음 메인보드(i915P)에 맞는 CPU와 메모리를 선택하여 메인보드의 정확한 위치로 드래그 하시오.
i915P 메인보드		부 품
		Pentium4 DDR-SDRAM RDRAM SDRAM Sempron VIA C3

[문제16]	컴퓨터 네트워크를 위한 장치중에서 DCE ( Data Communication Equipment ) 에 속하지 않은 것을 모두 고르시오. (선택형)
1. 사운드 카드 2. 그래픽 카드 3. 모뎀 4. DSU 5. 라우터

[문제17]	S-ATA에 관한 설명으로 맞는 것을 모두 고르시오. (선택형)
1. 이론적으로 UDMA/66보다 세 배(1.5 Gbps) 가량 빠르다.(Ultra SATA/1500) 2. 하드디스크 드라이브, DVD 및 CD-RW 등의 접속규격이다. 3. 40개의 신호선을 사용한다. 4. 직렬 인터페이스를 이용한다. 5. 한 케이블에 최대 4대까지 연결가능하다.