ピンナップ自炊プロセス

## 色合わせ

### 色ズレの計算

位置・角度あわせが完了した状態でpsdで保存しておきます。
その後、2枚のレイヤーを結合し、フィルタ→ぼかし→ガウスで2.5pixelほどでぼかします。
画像をぼかすのは色ズレを調べるにあたって、ノイズ成分をごまかすためです。
この状態で、下の図で囲んだような境界付近のベタ塗りの色を調べます。
領域を囲んで、イメージ→ヒストグラムを選択します。
すると、以下のように色ごとに分布や平均値などをみることができます。
ここでは平均値だけをメモしておきます。(値は四捨五入)
以下の表が、5ヶ所*2で色成分を調べた結果です。
この表を元にトーンカーブ補正を行いますが、縦の列で値が近いものはここで平均してまとめます。
近い数値を2つ使って補正すると、その数値の外側でトーンカーブが大きく曲がってしまうためです。

R | G | B
左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右
74 | 75 | 67 | 67 | 102 | 102
217 | 216 | 193 | 193 | 182 | 181
219 | 216 | 176 | 174 | 160 | 159
220 | 214 | 201 | 196 | 193 | 189
59 | 58 | 55 | 54 | 70 | 68

まとめた結果が以下の表です。
縦の列で全ての数字が30以上差がつくようにまとめています。

R | G | B
左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右
67 | 67 | 61 | 61 | 70 | 68
218 | 215 | 190 | 188 | 102 | 102
|  |  |  | 178 | 176

表が完成したら、ぼかした画像を破棄し、保存した画像を再読込します。
左右どちらかの色を、もう一方に合わせます。
どちらを選ぶかは好みでいいと思います。今回は右側を補正します。
右側の画像のレイヤーを選択した状態で、イメージ→色調補正→トーンカーブを選びます。
ここで先ほど調べた値を、入力と出力にいれます。
右側を補正しているため、Rの値は(入力,出力)=(67,67),(215,218)です。RGB各色行います。

### 結果

### おわりに

今回使った素材は色ズレがほとんどなく、補正しなくてもいいくらいだったので、
面白みがありませんでした。同じ号のG'sマガジンのストロベリー・パニックの記事は
色ズレがとんでもなかったので、その画像を載せておきます。
この章に書いた方法で補正しています。また、補正後の画像は作業途中の
ファイルがみつからなかったため、色だけでなく全ての補正が終わっていますが、
雰囲気はわかると思います。ちなみにこの記事はノド部分の欠損がありませんでした。
05. 欠損部分の補間
TOPへ