*센트리노란?

인텔의 전략성 모바일 솔루션(플랫폼)의 명칭으로써 인텔의 패키지 3개를 조합한 규격으로 인텔이 제시하는 요건을 만족시키는 모바일 제품(주로 노트북임)에게 주어지는 인증마크이다. 쉽게 설명하면 “인텔의 CPU+메인보드칩셋+무선랜=센트리노” 라고 할 수 있다.

이 칩셋들이 업데이트 되면 플랫폼 명칭이 바뀌게 된다.(카멜, 소노마, 나파 등..) 여기서, 센트리노가 카멜이나 소노마가 되는 것이 아니라 센트리노 라는 인증에서 카멜, 소노마 등의 종류가 생기는 것이다.

*센트리노의 명칭

1. 플랫폼

플랫폼은 소프트웨어 응용 프로그램을 돌리는데 쓰이는 하드웨어+소프트웨어의 결합이라고 정의할 수 있다. 센트리노는 이 플랫폼으로 한 세대를 정의하여 코드네임에 변화를 준 것으로 세대를 구분한다.

2. 코드명

개발 단계에서 사용되는 일종의 프로젝트명으로 인텔은 지명을 위주로, AMD는 도시이름을 위주로 사용하고 있다.

3. 제품명

공식적인 출시 이후에 코드명에 이어 붙여지는 공식네임.(센트리노 듀오, 펜티엄M, 코어2듀오 등) 프로세서의 경우 같은 제품명이라도 프로세스 코어에 따라 나뉜다. (베니아스 코어의 펜티엄M, 도선 코어의 펜티엄M 등)

*센트리노의 역사

어느 순간부터 우리는 노트북을 생각하면 센트리노라는 명칭을 떠올린다. 센트리노 인증을 받지 못한 노트북은 저가형, 혹은 좋지 못한 노트북이라는 인식이 강하다. 센트리노는 “인텔의 CPU+메인보드칩셋+무선랜=센트리노”  이렇게 말할 수 있다. 결과적으로 이것은 마케팅의 일환으로 당시 무선랜(사실 CPU를 선택하면 칩셋은 거의 결정되어버린다. 이것은 모바일 제품 뿐만 아니라 데스크탑 역시 큰 차이가 없다.)의 성능이 경쟁사 제품에 비해 성능이 떨어지던 인텔이 무선랜 시장까지 흡수하면서, 모바일 시장에서의 입지를 더욱 키우기 위한 일환으로 보여진다. 아무튼 인텔의 정책은 결과적으로 성공하여, 노트북하면 자연스럽게 센트리노가 떠올려지게 되었고, 노트북 제조사들 역시 이 인증을 얻기 위해 어쩔 수 없이 인텔의 플랫폼을 따르게 된다. (물론 이러한 마케팅 결과 과거 CPU,칩셋,무선랜 등을 따로 고려해봐야 했던 시절에서, 현재는 센트리노 플랫폼 코드네임만 보면 대략적인 노트북의 세대 및 성능을 가늠할 수 있는 이점도 있다.)

2003년 발표된 센트리노 플랫폼 역시 계속 발전하게 되는데, 그에 따라 현재는 4세대 센트리노인 산타로사가 판매되고 있으며, 곧이어 2008년 2사분기에 발표예정인 몬테비나가 우리를 기다리고 있다.

*센트리노에서 사용하는 CPU

CPU	코드명	공정	FSB	코어 개수	L2캐시	설명
Pentium M	Banias (베니아스)	130nm	400MHz	싱글 코어	1MB	최초의 센트리노에 적용을 목적으로 무선인터넷 및 저전력 설계를 갖추었다.
Pentium M	Dothan (도선)	90nm	533MHz	싱글 코어	2MB	전체적인 스펙이 비약적으로 향상되었다.
Core Duo	Yonah (요나)	65nm	667MHz	듀얼 코어	2MB	최초의 센트리노에 적용된 32비트 듀얼코어 프로세서. 싱글코어로 설계된 프로세서도 있다.
Core 2 Duo	Merom (메롬)	65nm	667MHz	듀얼 코어	2MB or 4MB	EM64T64기술을 적용한 64비트 듀얼코어 프로세서. 소비전력도 대폭 줄었다.
Core 2 Duo	Penryn (펜린)	45nm	800MHz	듀얼 코어	3MB or 6MB	모든 스펙이 향상되고 그래픽작업, HD 동영상 작업 등에 특화되었다.

*EM64T 기술 : AMD의 AMD64와 비슷한 16/32비트 호환 64비트 지원 기술. 쉽게 말하면 64비트를 지원하게 되는 기술이다.

이 기술은 프레스캇 일부 제품에도 적용되어 64비트 프레스캇이 만들어졌다.

*플랫폼에 따른 세대 구분

세대	코드명	프로세스명	코어명	메인보드 칩셋	무선랜	옵션
센트리노 1세대	Carmel (카멜)	Pentium M	Banias (베니아스)	i855 이상	인텔 무선랜 b또는 b,g (b,g 동시에 지원)	-
센트리노 2세대	Sonoma (소노마)	Pentium M	Dothan (도선)	i915 이상	인텔 무선랜 b,g 또는 a,b,g	-
센트리노 3세대	Napa (나파)	Core Duo	Yonah (요나) 가 기본이며	i945 이상	인텔 무선랜 a,b,g	-
		Core2Duo	Merom (메롬) 도 가능
센트리노 4세대	Santarosa (산타로사)	Core2Duo	Merom (메롬) 이 기본이며	i965 이상	인텔 무선랜 a,b,g,n	터보 메모리 (없어도 무방)
			Penryn (펜린) 도 가능
센트리노 5세대	Montebina (몬테비나)	Core2Duo	Penryn (펜린)	m45 이상	인텔 WiMAX(WiBro)	터보 메모리 (필수)

1. 센트리노 1세대 - Carmel

이것은 오리지널 센트리노이다. 2008년 3월 인텔이 발표한 모바일 컴퓨팅 플랫폼을 의미하며 1세대 센트리노로서 카멜(Camel)이라는 코드명이 사용되었다. 베니아스 코어의 펜티엄M 프로세서 + 인텔 855칩셋제품군 + 인텔 PRO/Wireless 2100 LAN MiniPCI 어댑터 등으로 구성된 노트북의 기술을 통합한 개념으로 인텔의 모바일 플랫폼 기술 개발을 총칭하는 의미로 브랜드적 성향이 강하다.

2. 센트리노 2세대 - Sonoma

2005년 3월 인텔이 발표한 모바일 컴퓨팅 플랫폼 브랜드로 기존 센트리노에 비하여 DDR2램 사용을 위해  CPU의 시스템 버스 클럭인 FSB를 533MHz로 향상시키고 16배속 PCI 익스프레스를 지원하는 등의 성능향상을 꾀했다. 도선 코어의 펜티엄 M 프로세서 + 알비소(Alviso, 인텔 915GM/PM Express) 칩셋군 + 무선랜 모듈인 칼렉시코2(Calexico, 인텔 PRO/Wireless 2915ABG)로 구성되어 있다.

3. 센트리노 3세대 - Napa

한 단계 더 발전된 3세대 센트리노 플랫폼 기술로 “센트리노 듀오” 플랫폼의 코드명이다. 인텔의 듀얼코어 CPU인 요나 코어의 코어 듀오 프로세서 + 인텔 945 칩셋 제품군 + 인텔 PRO/Wireless 3945ABG 무선랜 모듈로 구성되어 있다. 90nm 보다 진화한 65nm 제조공정의 듀얼 코어 CPU의 탑재와 667MHz로 향상된 FSB가 기존 센트리노 플랫폼과 가장 큰 차이점이라 할 수 있으며, 듀얼 코어로 안한 프로세서의 소비전력 제어를 위하여 “멀티 코어 테크놀로지” 기술이 적용되어있다.

- 나파 리프래시 플랫폼

: 인텔의 최신 CPU인 코어2듀오(코드명 메롬, 데스크탑용은 콘로)가 출시되면서 메롬을 적용한06년 8월말 임시(?)형태의 나파 플랫폼이다.

4. 센트리노 4세대 - Santarosa

나파 플랫폼의 두 번째 리프레시라고 할 수 있으며, 코어2듀오와 어울리는 진정한 4세대 플랫폼으로 메롬 코어의 코어2듀오 프로세서 + 인텔 965 칩셋 제품군(코드명 크레스트라인/Crestline) + 인텔 Wireless WiFi Link 4965AGN 무선랜 모듈(코드명 케드론/Kedron - IEEE802.11a/b/g/n 네트워크 규격을 모두 사용 가능)로 구성되어 있다. 내장 그래픽 코어의 성능이 크게 향상되며 소비전력이 높아진 코어2듀오로 인하여 전력관리 기술 역시 한단계 업그레이드된다. 또한 FSB가 800MHz로 향상된 코어2듀오가 사용되며 새로운 소켓인 “Socket P” 가 사용된다.

5.센트리노 5세대 - Montevina (08년 4월 현재 제품은 산타로사까지 나와있음.)

5세대 플랫폼인 몬테비나는 45nm “펜린” 프로세서를 그대로 유지하고, 다른 부분들을 괄목할만하게 업그레이드하게 된다. "Cantiga" 메인 칩셋, WiFi/WiMax 무선 혹은 3G(IMT2000)가 임베디드된 "Echo Peak" 칩셋, "Boaz" 이더넷 칩, 터보 메모리 업데이트 버전 등이 이 업그레이드에 포함된다. "Cantiga" 메인 칩셋의 일부로 ICH10 사우스브릿지는 블루레이와 HD DVD 재생 기능이 내장된다. 곧 “몬테비나” 기반 노트북들은 별도의 그래픽카드가 없어도 블루레이나 HD DVD로부터 고해상도의 컨텐츠를 스크린에 디스플레이 할 수 있게 된다. 그리고 몬테비나는 기존의 펜린 프로세서들과 호환된다.