Kernel Compile Option

Ξ Code maturity level options

[ ] Promprt for development and/or incomplete Code/drivers

-->커널 코드의 성숙도를 선택하는 부분으로 개발버전 수준의 소스를 사용하게끔 선택해주는 것입니다. 이것은 알파버전들을 커널에 포함시킬것인지 묻는 항목입니다.

Ξ Processor type and features

(PPro/6x86MX)Processor family

--> 자신의 컴퓨터 CPU 를 골라주면 됩니다.

!!..컴파일후 재부팅시  일어나는 Panic현상의 대부분은 이곳설정 잘못이 많으니 각별히 주의하길 바라며 꼭 다시한번 확인후 넘어가도록 하세요. 잘 모르거나 삐짜CPU(^_^)라면 안전하게 386을 선택하자...!!

( ) 386

( ) 486

(X) 586/k5/5x86/6x86

( ) Pentium/k6/TSC

( ) PPro/6x86MX

(1GB)Maximum Phycical memory

--->커널 2.2버전부터 급격히 올라간 지원메모리입니다....

아마 이것을 2GB까지 사용할 사용자가  있을지 모르겠습니다....

곧 4GB이상까지 지원이 가능할꺼라고 합니다....

(X) 1GB

( ) 2GB

[ ] Math emulation

-->리눅스가 코프로세서가 없는 컴퓨터에서 코프로세서의 기능을 수행해주는 기능을 말합니다. 컴퓨터의 두뇌라 할수 있는 CPU 에서 복잡한 수학계산의 경우는 CPU 에주는 부담이 크기 때문에 코프로세서라는 칩을 별도로 장착하고 있는데 펜티엄이나 486DX 이상의 기종은 코프로세서라는 칩을 따로 장착하고 있기 때문에 이 기능은   별로 필요가 없습니다.  486DX 이하의 기종을 가진 사용자는 선택을 하기 바랍니다. 선택을 하게 되면 보조 프로세서가 사용되고 에뮬레이션은 무시되게 됩니다.

[ ] MTTR (Memory Type Range Register ) Support

-->Pentium Pro이상의 시스템이고 PCI나 AGP버스 비디오카드가 있다면  선택합니다. 이미지를 2배이상 빨리 쓸 수 있기 때문입니다.

[ ] Symmetric multi-processing Support

-->SMP기능의 지원입니다.

이것을 사용시 Charater devices-->Enhanced real time clock support 도 선택해야합니다.또한 General setup---->Advanced power management BIOS support는 "N"

Ξ Loadable module support

[ ] Enable loadable module support

-->커널에서 모듈을 사용할수 있게 해주는것입니다.

동적 모듈 기능을 가능하게끔 해주는 기능으로써 윈하는 기능을 메모리에 올려놓고 필요없는 기능은 메모리에서 빼내는 기능을 해주는것입니다.

[ ] Set version information on all symbols for modules

-->커널이 바뀌어도 기존의 모듈을 사용하게 해 주게 하는것입니다.

[ ] Kernel daemon support(e.g.sutoload of modules)

-->모듈에 대해 커널이 항상 대비해 주도록 설정하는것입니다.

Insmod 나 rmmod 명령을 사용하지 않고 kerneld 라는 프로그램이 자동적으로모듈이 어느 기능을 수행하지 않으면 자동적으로 모듈을 메모리에 올리고,일정시간 그 모듈을 사용하지 않을시에는 자동적으로 모듈을 메모리에서 제거하는 기능을 가진 유용한 프로그램입니다.

Ξ General Setup

[ ] Networking support

-->리눅스에 네트워킹을 사용하게 해주는 기능입니다.

리눅스가 다른 사용운영체제와의 비교에 있어서 강점은 바로 네크워킹에 있습니다. 리눅스에서 네트워킹을 하려면 꼭 선택합니다.

[ ] PCI  bios(---확인할것--) support

-->pci 바이오스를 지원하는 항목입니다. 펜티엄 이상의 프로세서가 달린 컴퓨터에서는 pci 가 내장되어 있으므로 선택하기 바랍니다.

(Any)PCI acess mode

-->Any는 커널이 바이오스 도움없이 직접접근해 보고 반응이 없으면 bios로 가는 설정모드입니다.. 이외에 "bios"와  "direct"가 있으며.. 말그대로 전자는 bios의존이고  후자는 비의존입니다.

[ ] PCI quirks

-->"Y" ; BIOS가 깨졌을때

"N" ;    "        정상일때

[ ] PCI bridge optimization (Experimental)

-->PCI 브릿지를 지원하게 해주는 항목입니다.

CPU 와 PCI , PCI와 ISA 사이에 브리지가 있어 서로 다른 버스사이에서 데이터를 전송할 수 있도록 논리적인 기능을 합니다. 바이오스에 굳이 문제가 없다면 "N" ,있다면 "Y"실험적인것은 되도록 선택에 신중을....

[ ]Backward compatible /proc/pci

-->오래된 풀그림을 이용해 PCI정보를 읽을때 필요합니다.

[ ] MCA support

-->"MICRO CHANNEL ARCHITECTURE" IBM PS/2 머신에서 필요합니다.

[ ] SGI Visual Workstaion Support

-->SGI 320,540 Workstation에서 필요합니다.

[ ] System V IPC

-->System V IPC를 지원하게 해주는 항목입니다.

리눅스에서는 도스용 프로그램을 에뮬레이터를 통해서 실행시킬수 있습니다. 프로세스 사이에서 동기화와 정보교환을 위한 라이브러리 함수와  시스템 콜 모음입니다. 이 항목을 선택하게 되면, 리눅스 박스는 System V IPC 로 작동을 하게 되며, 리눅스에서 도스용 프로그램을 사용할수 있게 해줍니다.

[ ] BSD Process Accounting

-->프로세스가 존재할 때에는 언제나 커널에 의해 프로세스 정보 (소유권,생성시간,메모리점유상태등..)가 파일에 추가.

[ ] Sysctl Support

-->Sysctl interface는 kernel compile 재질이나 시스템 재부팅 업이 실행중인 커널 매개변수를 동적으로 변경하는 방법을 제공합니다. 주 인터페이스는 시스템콜로 이루어져 있지만 /proc 파일시스템이 설치되어 있다면 편집 가능한 Sysctl 요소 트리는 /proc/sys 디렉토리 아래 생성될 것입니다.커널 크기가 8kb 늘어납니다.

< > Kernel support for a.out binaries

-->커널이 a.out 실행 파일 형식을 지원하게 해주는 항목입니다.  a.out 이란? (Assembler.OUTput) 의 약자로 초창기 유닉스에서 쓰이던 실행 파일 형태입니다.

< > kernel support for ELF binaries

-->커널이 ELF 실행 파일 형식을 지원하게 해주는 항목입니다.

ELF 는 a.out 이후에 등장한 바이너리 형식이면서 리눅스 바이너리 포맷의  표준이므로 반드시 선택하도록 합니다..

< > Compile kernel as ELF - if your GCC is ELF-GCC

--> 커널 형태를 ELF 형식으로 만드는것을 지원하게 해주는 항목입니다. GCC 는 리눅스에서 중요한 컴파일이면서, 모든 유닉스에서 호환이 되는  컴파일러입니다. 이 항목을 지원하게 해주면, GCC 가 ELF 실행 파일 형태일때에, 커널 형식도 ELF 로 컴파일 할수 있게 해주는 항목입니다.

< > kernel support for JAVA binaries

--> 커널이 JAVA 실행 파일 형식을 지원하게 해주는 항목입니다. 이 항목을 선택하면, 커널 자체에서 JAVA 바이너리를 실행토록 지원해줍니다.

< > Parallel port Support

-->Parallel port를 이용해서 printer,zip drive등을 사용한다면 선택합니다.

< > PC-style hardware

-->PC-style Parallel port 없다면 "N"

< > Support foreign hardware

[ ] Advance Power Management BIOS Support

< > Ignore USER SUSPEND

-->APM 를 설정한 사용자라면 이 기능을 NO 로 선택합니다.

일반 사용자에게는 필요없는 항목입니다.

< > Enable PM at boot time

< > Make CPU idle calls when idle

-->듀얼 CPU 이상의 CPU 의 수를 가지고 있는 사용자가 아니 라면 그냥 통과.

< > Enable console blanking using APM

-->전원관리를 위해서 노트북의 백라이트 기능을 끄는 기능입니다.

< > Power off shutdown

--> 시스템을 종료할때 나오는 메세지"SYSTEM IS HALTED"가 나오는 동시에 전원을 차단하는 기능을 지원합니다.컴퓨터의 바이오스에 따라 기능이 적절히 활용되지 않을 때가 있다.

< > Ignore multiple Suspend

< > Ignort multiple Suspend/resume cycles

< > RTC stores time in GMT

< > Allow interrupts during APM BIOS calls

Ξ I20 device support

< > I20 support

< > I20 PCI support

< > I20 Block OSM

< > I20 LAN OSM

< > I20 SCSI OSM

< > I20 /proc support

-->아직이게 뭔지 모릅니다..혹 아시는분은 댓글을 달아서 다른분께 드리세요.(^___^);;

Ξ Plug and Play Support

[ ] Plug and Play Support

-->설정해야 좋은거 다 아시죠.

Ξ Block devices

< > Normal floppy disk support

-->리눅스에서 플로피 드라이버 장치를 지원하게 해주는 항목입니다.

[ ] Enhanced IDE/MFM/RLL disk/cdrom/tape support

--> IDE drive를 사용할수 있게 지원하게 해줍니다.

Personal Computer 에서는 하드디스크와 CD-ROM 드라이브가 IDE 에 속하는데, IDE 드라이브는 4개까지 사용할수 있고, 리눅스에서 IDE 장치를 사용하려면 선택합니다.

--Please see documentation/ide.txt for help/info on IDE drives

[ ] Use old disk-only driver on primary interface

-->예전에 출시된 하드디스크를 프라이머리로 사용할수 있게 해주는 기능입니다. 이 항목을 선택하면, 하나의 인터페이스에 오직 두개의 하드디스크만을  지원하게 해줍니다.

< > Include IDE/ATA-2 DISK support

[ ] use multi-mode by default

< > Include IDE/ATAPI CDROM support

-->ATAPI 방식의 CD-ROM 을 지원하게 해주는 항목입니다.

SCSI 용 CD-ROM 이나 2배속 이하의 CD-ROM 중 특별한 장치를 제외하고는 이것을 선택하면  리눅스에 CD-ROM 을 사용할수가 있습니다.

< > include CD-changer Reporting

< > Include IDE/ATAPI TAPE support

--> IDE 방식의 TAPE 드라이버를 지원하게 해주는 항목입니다.

TAPE 드라이브는 워크스테이션이나 기타 중,대형 서버급 이상의 기종에서백업용으로 하용하는 메체이므로 일반 PC 사용자들은 선택할 필요 없습니다.

< > Include IDE/ATAPI FLOPPY support(new)

--> SCSI 프로토콜을 사용하는 새로운 방식의 IDE cdrom/tape/floppy driver와 동등한 ATAPI 형식의 FLOPPY 를 지원하게 해주는 항목입니다. ATAPI ZIP 드라이브나 LS_120, 슈퍼 드라이브 같은   드라이버를 가지고 있는 사용자는 이 항목을 선택으로 설정하면 사용할수가 있습니다.

< > SCSI emulation support

-->IDE ATAPI 디바이스 장치를 SCSI 장치처럼 에뮬레이트 해주는 기능을 지원해줍니다. 예를 들자면, ATAPI PD-CD dirve 와 같은 장치를 SCSI 와 동등한 방식으로 사용하게 끔 해주는 방식입니다..

[ ] CMD640 chipset bugfix/support

--  MD640 칩셋의 버그를 고친 항목을 지원하게 해주는 항목합니다.  CMD640 칩셋은 일반적으로 486이상 펜티엄 보드에 주로 쓰이는 칩셋인데, 주로 Netune 이나 SiS 와 같은 칩셋에 주로 같이 쓰입니다. 컴퓨터의 마더보드에서 CMD640 를 지원한다면, 이 기능을 선택하기 바랍니다.

[ ] CMD640 enhanced support

--> CMD640 칩셋을 지원하게 해주는 항목입니다.

컴퓨터의 마더보드에서 CMD640 를 지원한다면, 이 기능을 선택하기 바랍니다.

[ ] RZ1000 chipset bugfix/support

-->RZ1000 칩셋의 버그를 고친 항목을 지원하게 해주는 항목입니다. RZ1000 칩셋은 일반적으로 486이상 펜티엄 보드에 주로 쓰이는 칩셋입니다. 컴퓨터의 마더보드에서 RZ1000 을 지원한다면, 이 기능을 선택하기 바랍니다.

[ ] Generic PCI bus-master DMA Support

[ ] Boot off-board chipsets first Support

[ ] Other IDE chipset support

-->나온 칩셋 이외의 다른 칩셋을 지원하게 해주는 항목입니다.

다양한 종류의 칩셋을 선택할수 있게해줍니다.

자세히 모른다면 마더보드의 메뉴얼을 자세히 보거나, N 으로 설정하고 넘어가기 바랍니다.

-----Additional Block Devices

[ ] Loopback device Support

--> 하나의 파일을 하나의 파일시스템으로써 인식하게끔 지원해줍니다. 예를 들자면, 플로피 디스크의 이미지 파일이나 CD-ROM 을 굽기 위한 파일을 만들었을때, 그 이미지를 하나의 파일시스템으로써 인식함으로써 그 파일의 내용을 확인하게끔 해줍니다.  자신의 컴퓨터에 CD-R 이 있는 사람은 선택합니다.

[ ] Network block device Support

[ ] Multiple devices driver Support

-->다중 장치 지원을 지원하게끔 해주는 해줍니다.

여러개의 하드디스크에 있는 파티션을 묶어서 하나의 논리적인 드라이브를 사용할수 있게끔 해줍니다. 예를 들어서 용량이 작은 여러개의 하드디스크를 가지고 있는 사용자에게는 유용한 설정입니다.

< > Linear (append) mode

--> Multiple devices driver support 를 체크하면 활성화되는  설정으로써, 여러개의 하드디스크에 있는 파티션을 단순하게 나열하는 방식을  지원합니다.

< > RAID-0 (striping) mode

< > RAID-1 (mirroring) mode

< > RAID-4/RAID-5 mode

< > RAM disk support

--> 메모리의 일부를 하드 디스크 처럼 사용하게 지원해주는 항목으로, 램 디스크로 설정된 메모리는 하드 디스크와 마찬가지로 사용할 수가 있습니다.속도면에서 하드디스크와는 비교할수 없을 만큼 빠릅니다. 그러나  일반 사용자에게는 필요없는 항목이며, 메모리 양이 충분한 사용자는 한 번  선택해봅니다.

[ ] Initial RAM disk(initrd) support

--> 램 디스크를 Lilo 와 같은 부팅 관리자에 등록을 해서 부팅이   실행되기 전에  램 디스크에 있는 먼저 실행시킬수 있도록 해줍니다.

램 디스크를 설정한 사용자는 이 항목도 같이 설정하기 바랍니다.

< > XT haddisk support

--> XT 를 사용하던 8BIT 하드 디스크 컨트롤러를 지원하게끔 해줍니다.

[ ] Parallel port IDE device Support

Networking Options

< > Packet Socket

[ ] Kernel/User netlink Socket

[ ] Routing messages

< > Netlink device emulation

[ ] Network firewalls

--> 리눅스 시스템을 네트워크 파이어월로 작동하도록 해줍니다.

파이어월로 리눅스 시스템을 작동시키면 네크워크 상에서 보완을 유지시켜줍니다. 자신의 리눅스 박스가 방화벽의 기능을 하고자 한다면 선택하기 바랍니다. 이 항목을 설정하면, 네트워크 속도가 떨어지는 것을 감수해야 합니다. 그리고, 현재 리눅스 시스템의 네트워크가 TCP/IP 로 작동하고 있으면,  IP firewalling 항목도 선택합니다.

[ ] Socket filtering

< > Unix domain Sockets

[ ] TCP/IP networking

--> 리눅스 시스템이 TCP/IP 네트워크가 되게 지원해주는  기능입니다. TCP/IP 는 지역 네트워크 및 인터넷 표준 프로토콜이며, 인터넷을 통하지 않는 Standalone 컴퓨터라 할지라도, TCP/IP 는 필요합니다. term과 XWindow 같은 프로그램은 TCP/IP 프로토콜을 사용하기  때문입니다.

[ ] IP: multicasting

--> 네트워크 상에서 리눅스 시스템을 멀티 캐스팅이 가능하게 해줍니다. 멀티 캐스팅이란, 네트워크 상에 연결된 컴퓨터에서 네트워크의 모든 호스트로  데이터를 보내는 것을 의미합니다. IP:forwarding/gatewaying 를 선택하였으면, 이것도 선택합니다.

[ ] IP: Advanced router

[ ] IP: ketnel Level autoconfiguration

[ ] IP: Optimize as router not host

< > IP: Tunneling

--> 하나의 프로토콜 형식의 자료를 캡슐에 저장해서 다른 프로토콜로 채널을 통해 보낼 때 인식하도록 지원해주는 기능입니다.

< > IP: GRE tunnels over IP

[*] IP: Aliasing support

--> 외부에서 단일 네트워크 인터페이스상에서 호스트명을 통해서 접속할수 있도록 해주는 기능입니다. 여러 개의 네트워크 카드가 장착된 컴퓨터에서는 매우 유용한 기능입니다. 일반 사용자에게는 필요없는 기능입니다.

[ ] IP: TCP Syncookes Support ( not enabled per deault )

--> 서비스 거부 공격을 받을때 대처해주는 패킷입니다.

---( it is safe to Leave these untouched )

< > IP: Riverse ARP

--> 사용자의 리눅스 시스템에서 네트워크상의 또 다른 네크워크  컴퓨터가 IP 주소를 물어왔을때, 대답을 해주는 기능입니다. 즉 , 네트워크상에 물려진 컴퓨터의 이더넷 카드의 주소는 알지만, 시작시 IP 주소를 모르게 되면, 역 주소 결과치를 가지고 프로토콜을 찾아주는 기능입니다.

[*] IP: Allow large windows ( not recommended if < 16Mb of memory )

--> 대용량의 자료를 전송할 수 있게 해주도록 지원해줍니다.

메모리 16메가 이상이면 이 항목을 설정해줍니다.

---

< >The IPX protocol

--> 네트워크 운영체제로 유명한 노벨 네트웨어의 기본 프로토콜인 IPX 프로토콜을  지원하게 해줍니다. 노벨 네트웨어 파일 시스템이나 프린터를 사용하려면 이 옵션을 선택합니다.

[ ] IPX: Full internal IPX network

-->내부 네트워크상에서 다른 가상 노드상에 소켓을 배분받게 하는 설정입니다.  The IPX protocol 항목을 선택했다면 선택합니다.

[ ] Appletalk DDP

--> Appletalk 프로토콜의 지원여부를 결정하는 항목입니다.

Appletalk 는 애플 컴퓨터의 네트워크 프로토콜입니다.

Ξ SCSI support

< > SCSI support

-->시스템에 SCSI 장비가 있다면 이 항목을  선택합니다.

--SCSI Support type (disk,tape,CD-ROM)

< > SCSI disk support

-->시스템에 SCSI 하드디스크나 IOMEGA parallel ZIP 드라이브를 가지고 있다면 이 항목을 Y 선택합니다.

< > SCSI tape support

-->시스템에 SCSI tapedrive 를 가지고 있다면,선택합니다.

< > SCSI CD-ROM support

-->사용자의 리눅스 시스템에 SCSI CD-ROM 이나 CD-R 를 가지고 있다면, 이 항목을 선택합니다.

< > SCSI generic support

--> SCSI 용으로 나오는 제품중에는 하드디스크나 CD-ROM 말고도 수많은 제품들이 있습니다. SCSI 방식의 스캐너나 신디사이저, CD-writer 등을 가지고 있다면 이 항목을 YES 로 설정 하기 바랍니다.

--Some SCSI device (e.g. CD jukebox) Support multiple LUNS

[ ] Probe all LUNs on each SCSI device

--> SCSI 는 각 SCSI 장비에 논리적인 번호, 즉(LUN) 를 할당하는데,  SCSI 어댑터 중 복수의 LUN 을 지원하는 제품들이 있습니다.이러한 복수의 LUN 을 지원하는 항목입니다.

[ ] Verbose SCSI error reporting (kernel size +=12K)

--> SCSI 하드웨어에서 일어나는 에러메시지를 이해하기 쉬어집니다. 가급적 SCSI 장비를  가지고 있는 사용자는 이 항목을 선택합니다.

SCSI low-level drivers -->

< > 7000FASST SCSI support

-->웨스턴 디지탈사의 7000 스카시 어댑터를 지원하는 항목입니다.

< > Adaptec AHA152X/2825 support

< > Adaptec AHA1542 support

< > Adaptec AHA1740 support

< > Adaptec AIC7xxx support

-->아답텍사의 스카시 어댑터를 지원하는 항목입니다. aic7xxx 를  지원하는 스카시 컨트롤러 항목은 274X EISA 카드, 284X VLB 카드, 294x PCI카드, 394X PCI 카드, 3985 PCI 카드를지원합니다.

< > AM53/79c974 PCI SCSI support

-->AM53/79c974 스카시 어댑터를 지원하는 항목입니다.

Tekram DC390(T) PCI-SCSI 호스트 어댑터를 가지고 있다면 기본적으로 DC390 드라이버를 가지고 있습니다. 이 항목은 DC390 및 AM53/79c974 스카시 어댑터를 지원합니다.

< > BusLogic SCSI support

-->BusLogic MultiMaster SCSI 어댑터를 지원하는 항목입니다.

< > DTC3180/3280 SCSI support

-->DTC 3180/3280 스카시 어댑터를 지원하는 항목입니다.

< > EATA-DMA(DPT,NEC,AT&T,SNI,AST,Olivetti,Alphatronix) support

-->SmartCache III/IV, SmartRAID, PM2011B/PM2012B 등의 스카시 어댑터가 사용하는 EATA-DMA 프로토콜을 지원하는 항목입니다.

< > EATA-PIO (old DPT PM2001, PM2012A) support

--> DPT PM2001, PM2012A 등의 스카시 어댑터가 사용하는 EATA-PIO 프로토콜 지원하는  항목입니다.이 드라이버는 단지 harddisks 및 lacks 의 많은 특징들을 지원해 주는 기능의 역할만을 합니다.

< > Future Domain 16xxSCSI support

-->Future Domain 16Bit 스카시 어댑터나 Future Domain 의 칩셋을 사용하는 스카시 어댑터를 지원하는 항목입니다.

< > GDT SCSI Disk Array Controller Support

< > Generic NCR5380/53c400 SCSI support

--> NCR의 스카시 어댑터를 지원하는 항목입니다.선택하게 되면 리눅스 커널에서 지원하는 많은 종류의 NCR스카시 어댑터를 사용할수 있게 됩니다.

< > Initio 9100U(W) Support

< > initio INI-A100U2W Support

< > NCR5380/53c400 mapping method (use Port for T130B)

--> NCR5380 과 NCR53c400 스카시 어댑터에서 T130B 방식으로 메모리를 매핑 해주는 기능을 지원하는 방식입니다.

< > Symbios 53c416 SCSI Support

< > NCR53c406a SCSI support

--> NCR53c406a 스카시 어댑터를 지원해주는 항목입니다.

< > NCR53c8xx SCSI support

< > SYM53c8xx SCSI support

--> NCR53C8XX 계열의 PCI 용 스카시 어댑터를 사용가능하도록 지원해주는 기능입니다. Parity check, FAST SCSI II 등을 지원하는등 다양한 기능을 사용할수 있습니다.

(4) Default tagged command Queue depth

(32) maximum number of queued commands

--> 어떠한 대기명령이 주어졌을때, 그에 따른 디바이스에 최소및 최대 명령수를 부여하는  기능을 지원해주는 기능입니다.기본적으로 4, 최소값으로는 2, 최대값으로는 12 의 명령수를 부여해줍니다.

(20) synchronous transfers frequency in MHz

[ ] enable profiling

[ ] use normal IO

-->X86 을 기반으로하는 시스템에서 메모리의 IO를 매핑해주는 기능을 지원합니다.

[ ] Include support for the NCR PQS/PDS SCSI card

< > PAS16 SCSI support

-->PAS 16 스카시 어댑터를 지원해주는 항목입니다.

< > PCi2000 support

< > PCi2220i support

< > PCi2240i support

< > Qlogic FAS SCSI support

-->Qlogic 의 FastSCSI 를 지원해주는 항목입니다.지원하는 항목은 PCI 방식이 아닌  ISA, VLB, PCMCIA 방식입니다.

< > Qlogic ISP SCSI support

-->PCI 방식의 스카시 어댑터를 지원해주는 항목입니다.

< > Qlogic ISP FC support

< > Seagate ST-02 and Future Domain TMC-8xx SCSI support

-->8BIT 용 스카시 어댑터를 지원해주는 항목합니다.

< > Tekram DC-390(T) SCSI support

-->Am53C974A 칩을 사용하는 Tekram DC390(T) PCI 스카시 어댑터를 지원해주는 항목입니다.

< > Trantor T128/T128F/T228 SCSI support

--> Trantor T128/T128F/T228 스카시 어댑터를 지원해주는 항목입니다.

< > UltraStor 14F/34F support

-->UltraStor 14F/34F 스카시 어댑터를 지원해주는 항목입니다.

< > UltraStor SCSI support

-->UltraStor 14F/34F 외에 24F 등의 스카시 어댑터를 지원합니다. UltraStor 14F/34F 지원항목과 겹치는 스카시 어댑터가 있는데, 둘중의 하나를 선택해야만 합니다.

Ξ Network Device support

[ ] Network device support

-->자신의 컴퓨터가 네트워크에 연결되어 있거나 SLIP이나 PPP를 사용하려면 선택합니다.

< > ARCnet Support

-->ARCnet 칩셋이 있는 네트워크 카드를 가지고 있다면 선택합니다.

< > Dummy net driver support

-->IP 어드레스를 구성하는데 있어서 필수적인 디바이스를  제공합니다. SLIP이나 PPP를 사용 한다면 Y로 설정하기 바랍니다.

< > EQL (serial line load balancing) support

-->한 컴퓨터에 두개의 모뎀과 전화선 두개를 이용하여 동시에 접속할수 있게 해줍니다. 다른 컴퓨터와 2개의 시리얼 연결이 되어 있으며, 그것을 통해 SLIP이나 PPP를사용한다면, 이 옵션으로 2개를 하나로 만들어주어 2배의 속도를 낼 수 있게 해줍니다.

[ ] Ethernet (10 or 100Mbit)

-->랜카드가 있을시에는 이 항목을 선택해 줍니다.

[ ] 3COM cards

< > 3c501 support

< > 3c503 support

< > 3c505 support

< > 3c507 support

< > 3c509/3c579 support

< > 3c515 ISA Fast EtherLink

< > 3c590/3c900 series (592/595/597/900/905) "Vortex/Boomerang" support

-->이 항목은 3COM 네트워크 카드를 지원해주는 기능입니다.

AMD LANCE and PCnet (AT1500 and NE2100) support

-->AT1500 또는 NE2000 호환인 AMD LANCE/PCnet 스카시 어댑터를 지원해주는 항목입니다.

[ ] Western Digital/SMC cards

-->Western Digital/SMC 네트워크 카드를 지원해주는 기능입니다.

[ ] Racal-interlan (Micom) NI cards

[ ] Other ISA cards

-->설치된 네크워크 카드가 위의 해당사항에 없거나. 네트워크 카드가 ISA 용일때에는  이 항목을 선택합니다.

[ ] EISA,VLB.PCI and on board controllers

-->보드에 내장된 네트워크 카드를 가진 사용자라면 이 항목을 선택합니다.

< > AMD PCInet32 (VLB and PCI) support

-->PCI 및 VLB 방식을 지원하는 AMD PCInet32 스카시 어댑터를 사용가능하도록 지원해주는  항목입니다.

< > Apricot Xen-II on board Ethernet

< > CS8x0 support

< > Generic DECchip & DIGITAL EtherWORKS PCI/EISA

< > DECchip Tulip (dc21x4x) PCI support

< > Digi Intl . RightSwitch SE-X support

< > EtherExpressPro/100 support

-->이더넷 네트워크 인터페이스 카드(NIC)가 설치되었다면 선택합니다.

< > PCI NE2000 support

-->PCI 방식의 NE2000 네트워크 카드를 지원해주는 항목입니다.

< > TI ThunderLAN support

< > IA Rhine support

[  ] Pocket and portable adaptors

[  ] FDDI driver support

< > Frame relay DLCI support

PPP (point-to-point) support

-->페러렐 포트와 크로스 케이블을 이용해 두 리눅스 박스를 연결할수 있습니다.TCP/IP를 이용하며 "FX"케이블을 통해서 4bits 씩 전송할 수 있는 mode0와 특별한 PILP케이블을 이용해 8bits씩 전송할 수 있는 mode1이 제공됩니다.

<*> SLIP (serial line) support

-->PPP 이전에 많이 사용했던 시리얼 라인을 지원하는 네트워크 프로토콜입니다.

[  ] Wireless LAN (non - hamradio)

-->RADIO와 무선 LAN을 지원합니다.

[  ] Token Ring driver support

-->IBM 사의 제폼에서 로컬 네트워크를 연결하는 토큰링 방식의 드라이버를 지원해주는 기능입니다.토큰 링 카드를 사용하려면 이것을 선택합니다.

< > Comtrol Hostess SV-11 support

< > COSA/SRP sysc serial boards support

< > Red Creek Hardware VPN (EXPERIMENTAL)

[  ] WAN drivers

Ξ Amateur Radio Support

[ ] Amateur Radio Support

--packet radio protocols

< > Amateur Radio AX.25 Level 2 protocols

--Misc hamradio Protocols

Ξ IrDA Subsystem Support

-->적외선을 이용한 근거리 무선통신이나 프린터,시리얼 장치 등의

표준 프로토콜을 지원합니다.

지금은 좀 낮설지만 조만간에 아주 익숙해질 유용한 기능입니다. 생각해보죠  계산기만한 컴퓨터를 가지고 다니다 무선으로 근처에  접근하는 것만으로 자료가 전송된다면..벌써 셀빅같은 PDA종류나 고급사양의 노트북에선 지원하고 있습니다. 필자는 이정도밖에 모르지만 앞으로 많이 이용될 기술이니 아래의 기술을 설명할수 있는 분이 있다면 댓글을 달아서 더 살을 붙여 좀더 많은 리눅서가 공유하게 되길 빕니다.

< > IrDA Subsystem Support

< > IrDA subsystem support

---IrDA protocols

< > IrLAN protocols

< > IrCOMM protocols

< > IrLPT protocols

< > IrLPT client support

< > IrLPT server support

< > IrDA protocol options

---    IrDA options

[ ]  Cache last LSAP

[ ]  Fast RRs

[ ]  Debug infomation

[ ]  IrLAP compression

Infrared-port device drivers -->

---  SIR device drivers

< > IrTTY (users linux serial driver )

IrPORT (IrDA serial driver)

---  FIR device drivers

< > NSC PC87108

< > Winbond W83977AF (IR)

< > Sharp UIRCC

< > Toshiba Type-0 IR Port

< > SMC IrCC

---  Dongle support

[  ]  Serial dongle support

< >     ESI JetEye PC dongle

< >     ACTiSYS IR-220L and IR220L+ dongle

< >    Tekram IrMate 210B dongle

< >    Greenwich GirBIL dongle

< >    Parallax LiteLink dongle

Ξ ISDN subsystem

-->얼마전만해도 생소했던 기술이지만 이제는 모뎀처럼 흔해졌습니다. 이제 곧 리눅스가 제 힘과 기술을 발휘할수 있는 고속 네크워크의 세계로 성큼 다가간 것 같아서 기분이 좋아지는군요..(^___^);; 여러분도 아시겠지만 리눅스는 네트워크와 연결될 때 무한의 기능과힘을 발휘합니다.

올해부터 부쩍 늘어난 각 통신사의 ISDN 광고또한 리눅스에서의ISDN지원에 힘을 주고 있습니다.모 텔런트가 ISDN-II 광고를 재미있게 하던군요.:-)

< > ISDN support

--> ISDN 카드를 이용해서 네트워크나 인터넷을  사용하려면 이 항목을 선택합니다.

[ ] Support synchronous PPP

-->ISDN 을 통해 동기화된 PPP 를 지원해주는 기능입니다.

동기화된 PPP 는 주로 SUN 이나 CISCO 에서 사용되어집니다.

[ ] Use VJ-compression with synchronous PPP

-->동기화된 PPP에서 VJ 압축(Van Jacobson header compression)을 지원하는 항목입니다.

[ ] Support audio via ISDN

-->ISDN 을 통해 음성기능을 지원해주는 기능입니다. 자신의 리눅스 박스가 ISDN 를 통해 음성 통화가 가능하게 하려면,이 기능을 선택합니다.

[ ] X.25 PLP on top of ISDN (Experimental)

< > ICN 2B and 4B support

-->ICN 이라 불리는 두 종류의 ISDN 카드를 모두 지원하는 항목입니다. ICN 2B 는 하나의 ISDN 라인에 2개의 B 채널을 가진 ISDN 표준방식입니다. ICN 4B 는 두개의 ISDN 라인을 지원합니다.

< > ISDNloop Support

-->테스트를 위한 가상 ISDN Card를 제공해 줍니다.

< > PCBIT-D support

-->이 항목은 포트투칼의 Octal 사가 만들어낸 PCBIT ISDN 카드를 지원하는 항목입니다.

< > HiSax SiemensChipSet driver support

-->Siemens Chipset 를 사용하는 AVM A1, Elsa ISDN cards, Teles S0-16.0, Teles S0-16.3, Teles S0-8, Teles/Creatix PnP,ITK micro ix1 등 ISDN 카드를 지원해주는 기능입니다.

< > AVM-B1 with CAPI2.0 support

-->CAPI2.0 인터페이스를 장착한 AVM B1 카드를 지원해주는 항목입니다.

Ξ OLD CD-ROM drivers(not for SCSI or IDE/ATAPI drives)

[ ] Support non-SCSI/IDE/ATAPI CDROM drives

-->리눅스 박스에 설치된 CD-ROM 를 지원토록 해주는 기능입니다.요즘 나오는 CD-ROM 은 IDE 나 ATAPI 방식으로 작동되는 CD-ROM 이므로 해당사항이 없고,IDE 나 ATAPI 가 나오기전의 구형모델의 CD-ROM 을 지원해 줍니다. SCSI CD-ROM 를 가지고 있는 사용자 또한 필요없는 기능입니다.

< > Aztech/Orchid/Okano/Wearnes/TXC/CyDROM CDROM support

-->Aztech 사의 CDA268-01A, Orchid 사의 CD-3110, Okano 와 Wearness의 CDD110, Conrad 사의 TXC 및 CyDROM 의 CD-ROM 을 지원해주는 기능입니다.

< > Goldstar R420 CDROM support

-->LG의 초창기 모델이었던 R420 CD-ROM 을 지원해주는 기능입니다.

< > Matsushita/Panasonic/Creative, Longshine, TEAC CDROM support

-->마쯔시다 CR-521, CR-522, CR-523, CR-562, CR-563 CD-ROM 및 크리에이티브랩의 CD200, Longshine 사의 LCS-7260,TEAC 사의 CD-55A CD-ROM 등을 지원해주는 기능입니다. 사운드 블라스터와 함께 있던 CD-ROM 들이 대부분이며, 이전에 사운드 블라스터와 함께 CD-ROM 을 구입한 사용자라면 대부분 이 항목에 들어갈 것입니다.

< > Mitsumi (standard) [no XA/Multisession] CDROM support

-->미쯔미사에서 제작된 LU-005, FX-001, FX-001D CD-ROM를 지원해주는 기능입니다. 미쯔미사의 FX-001DE CD-ROM 를 가지고 있는 사용자라면 선택해서는  안됩니다. FX-001DE CD-ROM 은 IDE/ATAPI 방식을 지원하기 때문입니다.

< > Mitsumi [XA/MultiSession] CDROM support

-->미쯔미사에서 제작된 LU-005, FX-001, FX-001D CD-ROM 를 지원합니다. 이항목은  XA 방식이나 Photo CD 를 지원하기도 합니다.

< > Optics Storage DOLPHIN 8000AT CDROM support

-->34핀 케이블로 작동되는 DOLPHIN 의 CD-ROM 를 지원합니다.

< > Philips/LMS CM206 CDROM support

-->CM260 이라는 어댑터카드를 이용하는 필립스사의 CM206 CD-ROM 를지원해주는 기능입니다.

< > Sanyo CDR-H94A CDROM support

-->이 항목은 산요사의 CDR-H94A CD-ROM 를 지원해주는 기능입니다.

< > ISP16/MAD16/Mozart soft configurable cdrom interface support

-->ISP16, MAD16, Mozart 등의 CD-ROM 인터페이스 카드를 지원해주는 기능입니다.

< > Sony CDU31A/CDU33A CDROM support

-->예전의 SONY 사의 CD-ROM 제품군은 돌핀 제품군과 마찬가지로 34핀 케이블을 사용하였습니다. 이 제품 또한 34핀 케이블을 사용하는 SONY 사의 CDU33A CD-ROM을 지원해  주는 기능입니다.

< > Sony CDU535 CDROM support

-->SONY사의34핀케이블을사용하는CDU535및CDU-531 CD-ROM 를 지원해주는 기능입니다.

Ξ Character devices

[ ] Vitual terminal

-->여러개의 가상 터미널을 실행할수 있는 것은 아마 리눅스에서만 느낄수 있는 강력한 기능이 아닌가 한다.물론 여러개의 X 터미널도 가능하게 해줍니다.

[ ] Support for console on Vitual terminal

< > Standard/generic (dumb) Serial Support

-->일반적인 시리얼 포트를 사용가능하도록 지원해주는 기능입니다,이더넷을 통해서 웹 서버를 구축하였거나,일반 시리얼 마우스를 사용하지 않고 버스  마우스를 사용하는 사용자는 선택하지 않도록 합니다. 여기서는 시리얼 포트를 사용하는 사용자만 선택하기 바랍니다.

[ ] Support for console on Serial port

-->시스템 콘솔은 모든 커널 메시지와 경고 메시지를 수취하고 , 단독 사용자 모드에서 로그인을 허용하는 장치입니다.선택시 "console=tty3"와 같은 명령을 사용하여 시스템 콘솔로 사용할 수 있습니다.

[ ] Extended dumb Serial driver options

[ ] Support more than 4 serial ports

[ ] Support for Sharing Serial ports (unsafe)

[ ] Autodetect IRQ on Standard ports

[ ] Support special multiport boards

[ ] Support the Bell Technologies HUB6 card

[ ] Non-Standard Serial port Support

[ ] Unix98 PTY Support

(256) Maximum number of Unix98 PTYS in use (0-2048)

< > Parallel printer Support

-->25핀 짜리 패러럴 포트를 사용하는 프린터를 사용가능하도록  지원해주는 기능입니다. 여기서 주의할 점은 두개의 패러럴 포트(printer 와 PLIP)를 함께 사용하는 사용자는 이 항목과 PLIP 항목을 같이 모듈(M) 로써 설정하기 바랍니다. 두개의 패러럴 포트를 각각 따로 사용하는 사용자라면 선택합니다.

[ ] Mouse Support (not serial mice)

-->시리얼 마우스나 마이크로 호환 마우스를 사용하지 않는 버스 마우스나 PS/2 마우스 사용자에게 해당되는 사항입니다.

Mice--->

[ ] Mouse Support (not serial mouse)

-->시리얼 마우스를 제외한 장치를 사용가능케 해줍니다.

< > ATIXL busmouse support

-->이 버스마우스는 ATI 그래픽 카드의 뒷면에 꼽는 요즘은 보기 힘든 마우스입니다.

< > Logitech busmouse support

-->9핀 짜리의 로지텍 버스 마우스를 사용가능하도록 지원해주는 기능입니다.

< > Microsoft busmouse support

-->대개 확장 보드에 삽입되는 9핀 짜리의 원형 포트에 꼽히는 마이크로소프트 버스 마우스를 사용가능하도록 지원합니다.

[ ] PS/2 mouse (aka "auxiliary device") support

-->PS/2 마우스를 지원하는 항목으로, ATX 보드를 장착한 리눅스박스 라면 일반적으로 PS/2 마우스 포트를 가지고 있습니다.  원형의 6핀짜리 포트를 가진 마우스라면 PS/2 마우스입니다.

[ ] C&T 82C710 mouse port support (as on TI Travelmate)

-->PS/2 마우스의 종류인 C&T 82c710 마우스 포트를 사용가능하도록  지원해주는 기능입니다.

< > PC110 digitizar pad Support

[ ] QIC-02 tape support

-->스카시 방식이 아닌 테이프 드라이버를 사용가능하도록 지원해주는 기능입니다.

[ ] Watchdog Timer Support

-->Watchdog라는 기능을 사용가능하도록 해주는 기능입니다. 이기능은  어떠한 파일을 열거나 어떤 파일에 쓰는 일을 1분이상 실패할 경우에 자동적으로 컴퓨터를 리부팅 시키는 기술을 제공합니다.네트워크의 빠른 반응을 얻기 위해서 유용하게 쓰이는 기능중의  하나입니다.

[ ] /dev/nvram Support

-->PC에서 CMOS(BIOS)Atari Non-Volatile RAM이라 부르는 비휘발성 메모리 가운데 50bytes를 읽거나 쓸 수 있도록 한다. 하드디스크에 두기는 위험한 데이터나 전원이 꺼져도 잃어버리면 안되는 매우 중요한 데이터를 저장하는데 쓰입니다.

[ ] Enhanced Real Time Clock Support

-->소프트웨어가 컴퓨터 실시간 시계를 사용할 수 있도록 하는 기능입니다.멀티 프로세서 머신을 가지고 있고 SMP 기능을 사용한다면 선택합니다.또한 주기적인 Data Sampling 등 이 기능을 유용하게 쓸 장치가 있다면 설정합니다.

Video for Linux  -->

-->FM radio card나 audio/video capture나 Overlay board를 지원해 줍니다. 자신에게 맞는 것이 있나 유심히 살펴보세요..

< >video for linux

< > AIMslab RadioTrack ( aka Radio Reveal ) support

< > AIMslab RadioTrack FF support

< > A : tech/Packard Bell Radio

< > Miro PCM20 Radio

< > Gemtek Radio Card support

< > BT848 Video For Linux

< > Modiavision Pro Movie Studio Video For Linux

< > SAA5249 TeleText processor

< > SF16FMI Radio

< > Typhon Radio ( a.k.a EcoRadio )

< > Zoltrix Radio

Joystick Support -->

-->Joystick을 이용한 신나는 게임을 사용하고픈 사용자라면

유심히 본후 선택하자..역시 잘 성공하면 다른리눅서를 위해

성공담을 댓글 달아주시면 고맙겠습니다..(^___^);;

< > Joystick support

< >     Classic PC analog joysticks gamepads

< >     FPGaming and MadCatz A3D controllers

< >     Gravis GrIP joysticks gamepads

< >     Logitech Digital joysticks gamepads

< >  Microsoft SideWinder, Genius Digital joysticks and gamepads

< >     ThrustMaster DirectConnect joysticks and game pads

< >     PDPI Lightning 4 gamecards

< > Double talk PC internal Speech card Support

Ftape,the floppy tape device driver--->

-->플로피 컨트롤러에 연결되어 있는 테이프 드라이브를 가지고 있는 사용자라면 이 항목을  설정하기 바랍니다. 일반 사용자에게는 필요없는 항목입니다.

Ξ USB drivers - not for the faint of heart

-->이기능 역시 미래의 표준으로 자리잡아 가고 있죠.^^;;

< > Support for USB ( Expermental )

< > UHCI ( intel PIIX4 and others ) support

< > OHCI ( compaq and some others ) support

< > OHCI-HCD ( other OHCI opt,virt,Root HUb ) support

< > USB hub support

< > USB mouse support

< > USB keyboard support

< > USB audio parsing support

< > USB abstract control Model support

< > USB printer support

< > USB SCSI support

Ξ File systems

[ ] Quota support

-->사용자에게 사용할수 있는 디스크 공간을 제한할수 있는  아주 유용한 기능입니다. 웹호스팅이나 학과서버를 운영하려 한다면 선택하는 좋습니다.

< > Kernel automounter support (experimental)

-->요청에 따라 원격 파일시스템을 자동으로 마운트할수 있게 해줍니다.BSD의  amd와 다르게 매우 적은 사용자 공간을 차지하는 데몬이다. 이 기능을 사용하려 한다면  "NFS Filesystem Support"항목도 선택합니다.

< > Amiga FFS filesystem support (EXPERIMENTAL)

< > Apple Macintosh filesystem Support

< > DOS FAT fs support

-->FAT 기반의 MSDOS fs Support,VFAT(Windows-95) fs support등 MS의 파일시스템을 자주 마운트하여 사용한다면 선택합니다.대신 아래 사항을 선택해 줘야 한다. 버트, umsdos항목은 항목은 절대 선택하지 않길 바랍니다.

< > MSDOS fs support

< > umsdos: Unix like fs on top of std MSDOS FAT fs

< > VFAT (Windows-95) fs support

< > ISO9660 cdrom filesystem support

-->ISO에서 제안한 시디롬을 위한 표준 파일시스템입니다.시디롬을 자주 마운트하여 쓴다면 필수요,아니더라도 꼭 선택하길 바랍니다.

[ ] Microsoft joliet CDROM extentions

-->Microsoft에서 개발한 유니코드 형식의 긴 파일이름을 지원하는 확장 ISO 9660CDROM 파이시스템입니다.

< > Minix fs support

-->토발즈처럼 이것으로 커널공부를 시작해 볼수 있습니다.

단 아시는분만 선택하세요.

< > NTFS filesystem Support (read only)

-->Microsoft NT filesystem을 읽을수 있게 해줍니다.

[ ] NTFS read-write Support (DANGEROUS)

-->위험합니다.선택하지 마세요.

[ ] OS/2 HPFS filesystem support (read only)

-->OS/2 filesystem 을 읽을수 있게 해줍니다.

[ ] /proc filesystem support

-->커널과 프로세스를 위한 가상의 파일시스템입니다.실제로 디스트공간을 차지하지는않지만 프로세스 정보 등을 볼수 있게 해줍니다.

[ ] /dev/pts filesystem Support (readonly)

< > QNX filesystem Support

-->QNX4 운영체제에서 사용하는 파일시스템입니다.

< > ROM filesystem Support

-->주로 인스톨 디스크의 램디스크를 초기화하려는 매우 작은 읽기전용 파일시스템입니다.

< > Second extended fs Support

-->현재 리눅스에서 사용하는 파일시스템입니다.반드시 선택합니다.

< > System V and Coherent filesystem support

-->Xenia와 Cherent와 같은  인텔 기종을 위한 상용 유닉스  시스템을  지원합니다.

< > UFS filesystem support (read only)

-->BSD와 Unix에서 파생된 버전(SunOS,FreeBSD,NetBSD,OpenBSD,NextStep)들은 UFS라는 파일시스템을 사용합니다.어떤 System V 유닉스는 디스크 파티션이나 플로피 디스크에 UFS 파일시스템을 사용하기도 합니다.NFS를  사용한다면 이 옵션을 선택하면 안됩니다.

Network filesystems-->

< > Coda filesystem support ( advanced networks fs )

-->NFS와 비슷한 진보된 네트워크 파일시스템입니다.비접속 운영,캐시,보안과 인증 등 NFS보다 좋은 점이 몇가지 있읍니다.이것을 선택하면 Coda 클라이언트로 동작하며 서버와 클라이언트 모두 지원해야 합니다.

< > NFS filesystem support

-->네트워크 파일시스템을 지원합니다.

< > SMB filesystem support (to mount WfW shares etc.)

-->리눅스에서 MS windows 95,98/NT 네트워크 자원을 공유할수 있게 해주는 기능입니다.NT와 windows 95,98 함께 네트워크를 사용한다면 유용하게 쓰입니다.

< > NCP filesystem support(to mount NetWare volumes)

-->NCP(Netware Core Prptocol)은 IPX 를 이용한 랜 프로토콜입니다.

[ ] Packet signatures

-->NCP에 보안을 강화시켜 주는 기능을 제공합니다.

[ ] Proprietary file Locking

-->리모트 볼륨상에 레코드를 locking합니다.

[ ] Clear remove/delete inhibit when neede

-->파일 플래그 조작을 허용합니다.

[ ] Use NFS namespace if available

[ ] Use long ( os/2 ) namespace if available

[ ] Allow mouthing of volume subdirectories

[ ] Use Native language Support

[ ] Enale symbolic links and Execute flags

Partition Types ->

[ ] BSD disklabel ( BSD partiton tables ) support

[ ] Macintosh partition map Support

[ ] SMD disklabel ( sun partition tables ) support

[ ] Solaris ( X86 ) partition table support

[ ] SGI disklabel support

Native Language Support -->

-->아쉽게도 아직한국어의 지원이 없습니다.한글 코드페이지를 949를 사용하려면 패치를 수행해야 합니다.

Ξ Consoledrivers

[ ] VGA text console

[ ] Video mode Selection Support

Ξ Sound

< > Sound card support

-->자신의 리눅스박스에 사운드 카드가 있다면 선택합니다.

< > C-media PCI (CMI8338/8378 )

< > Ensoniq AudioPCI

< > Creative Ensoniq AudioPCI 97 (ES1371)

< > S3 SonicVibes

< > Support for Turtle Beach MutiSound Classic, Tahiti , Monterey

< > Support for Turtle Beach MutiSound Pinnacle, Fiji

< > OSS sound modules

-->OSS(Ooen Sound System)사운드 카드 드라이버 모음입니다.

선택시 아래아 같이 다양한 항목이 나옵니다.

< > ProAudioSpectrum 16 support

-->ProAudioSpectrum 16, ProAudio Studio 16,Logitec SoundMan 16 사운드 카드를 리눅스에서 사용가능하도록 지원해주는 기능입니다. Media Vision 또는 Logitec 에서 나오는 다른 사운드 카드를 가지고 있는 사용 자라면 선택합니다.버트, PAS16 과 호환되지 않습니다.

< > 100% Sound Blaster compatibles (SB16/32/64,ESS,Jazz16) support

-->사운드 카드중에서 가장 일반적으로 사용되는 사운드 블라스터와 사운드 블라스터 호환 사운드 카드를 설정하는 항목입니다. 자신의 사운드 카드가 사운드 블라스터 이거나 사운드 블라스터호환이라고 생각되면 선택합니다.

< > Generic OPL2/OPL3 FM synthesizer support

-->사운드 카드가 야마하사에서 만든 FM 칩을 가지고 있는  사용자라면 선택한다. 대부분의 사운드 카드는 야마하의 FM 칩을 사용하며, 사운드  블라스터 계열의사운드 카드는 기본적으로 들어있는 칩입니다. 사운드 블라스터 나 사운드 블라스터 호환 사운드 카드를 가진 사용자라면 선택 합니다.

< > Gravis Ultrasound support

-->Gravis Ultrasound card를 사용가능하게 해줍니다.

< > MPU-401 support (NOT for SB16)

-->사운드 카드의 미디 인터페이스인 MPU-401 을 지원하는 기능인데, 거의 모든

사운드 카드가 이 인터페이스를 채택하고 있읍니다. 그렇다고 해서 무조건 선택해서는 안됩니다, 진짜로 MPU-401 미디 카드가  있는 사운드 카드를 가지고 있는 사용자만 선택합니다. 사운드 블라스터 계열 가지고 있다면 선택하면 안됩니다.

< > PSS (AD1848,ADSP-2115,ESC614) support

-->PSS 칩에 기반을 둔 Orchid SW32, Cardinal DSP16 사운드 카드를 사용가능하도록 지원해주는 기능입니다.

< > Microsoft Sound System support

-->사운드 블라스터 사용자라면 주의를 기울여야 하는 부분입니다. 사운드 블라스터 계열 중 마이크로 소프트 사운드 시스템을 지원하는 사운드 카드를 가지고 있는 사용자라면 이 항목을 선택하기 바랍니다.이유는 사운드 블라스터 항목을 선택하게 되면 사운드는 8Bit 로 작동하게 되고,  이항목을 선택하면 16Bit 로 작동하게 됩니다. 사운드 블라스터 항목과 이 항목을 같이 선택할수는 없읍니다. 사운드 블라스터 계열의 사운드 카드를 가지고 있는 사용자는 일단 매뉴얼을 유심히 보고 나서 자신이 마이크로 소프트 사운드 시스템을 지원한다고 확신이서면 이 항목을 선택하기 바랍니다.

< > Ensoniq SoundScape support

--> Ensoniq SoundScape 칩셋에 기반을 둔 사운드 카드를 지원합니다.

< > MediaTrix AudidTric Pro support

--> MediaTrix AudioTrix Pro 사운드 카드를 사용가능  하도록 지원해주는 기능입니다.

< > Support for OPTi MAD16 and/or Morzart based cards

-->Mozart(Oak OTi-601) 이나 MAD16(OPTi 82C928/82C929) 칩셋을 기반으로 하는 사운드 카드를 사용가능하도록 해줍니다.

< > Full support for Turtle Beach WaveFront (Tropez Plus, Tropez)

< > Support for Crystal CS4232 based (PnP) cards

-->Crystal CS4232 칩셋을 기반으로 하는 사운드 카드를 사용가능하도록 지원해주는 기능입니다.

< > Support for Aztech Sound Galaxy (non-PnP) cards

< > Limited support for Turtle Beach Wave Front (Maui,Tropez)

< > Support for Aztech Sound Galaxy (non-PnP) cards

< > Yamaha OPL3-SA1 audio controller

< > SoftOSS software wave table engine

< >FM synthesizer(YM3812/OPL-3 ) support

-->이 항목은 FM 신서시저를 사용가능하도록 지원해주는 기능입니다. 선택합니다.

< > Loopback MIDI device support

-->MIDI는 FM과 다르게 실제 소리를 음원으로 합니다./dev/sequencer 와 /dev/music 을 이용한 MIDI포트의 접속과 /dev/midixx를 사용하지 않을 거라면 선택하지 않는게좋습니다.

< > 6850  UART support

Additional low level sound drivers --->

< > Additional low level sound drivers

-->추가적인 기본등급 드라이버를 사용할 것 인가를 설정하는 기능입니다. AWE사운드 블라스터를 사용한다면 선택합니다.

< > ACI mixer (microPCM12)

-->이 항목은 ACI 믹서를 사용가능하도록 지원해주는 기능입니다. ACI 믹서를 지원하도록 설정하려면 선택합니다.

< > AWE32 synth

-->사운드 블라스터의 AWE32 신디 사운드를 사용할수 있게 지원해주는 기능입니다.  자신의 사운드 카드가 AWE 지원 사블을 가지고 있다면 선택합니다.  또한, Emu8k 도 지원합니다.

< > Gallant Audio Cards (SC-6000 and SC-6600 based )

Ξ Kernel hacking

[ ] Kernel profiling support

-->이 항목을 설정하면 커널에서 이루어지는 모든 절차들이

/proc 라는 디렉토리에 profile 이라는 파일로써 저장되어

파일을 읽어서 절차들을 확인할수 있게 해줍니다.

커널의 내부 구조를 알고 싶은 사용자라면 선택해봅니다.