07년도 지능형마이크로프로세서 주 야간 문제

# 서술형 #

1. 8051의 내부구조 및 기본특성을 쓰시오

2. 내부데이터 메모리에 대해 쓰시오

3. Port0~3 기능을 쓰시오

4. SFR이란 무엇이며 사용 용도별로 자세히 정리하시오

# 단답형 #

① 기억용량이 4Kbyte인 메모리에는 최소한의 몇 개의 주소선(address line)이 필요한가?(야간에는 8Kbyte)

② 마이크로컴퓨터에서 CPU와 주변장치 사이의 통신이 이루어지는 창구 역할을 하는 것은?

③ 연산장치 중 레지스터의 하나로 연산결과를 저장하는 레지스터는?

④ SFR 중 하나로 레지스터 뱅크 선택에 사용되는 레지스터는?

⑤ AD라인으로 어드레스와 데이터가 같이 나오는 P0 포트의 신호선들을 어드레스와 데이터로 구분해주는 신호는?

⑥ 어드레스 라인이 A0 ~ A13까지 있는 ROM의 용량은?

⑦ 프로그램을 한번만 입력시킬 수 있는 ROM으로 롬라이터로 프로그램을 입력시키는 ROM은?

⑧ PSEN 신호는?

⑨ AT 8 9 S 5 1 의 의미를 쓰시오.

ps. (8 = intel / 9 = flash type / s = isp 기능 / 51 = 8051 코어)