[문제1]	지급된 UTP 케이블과 RJ-45잭을 이용하여 제시문제와 같이 노트북 PC와 데스크탑 PC를 1:1로 통신이 가능하도록 하는 LAN Cable을 제작하시오.

[문제2]	제시문제와 같이 패킷 입출력 통계 및 목적지에 대한 경로까지 한꺼번에 확인하려고 한다. 목적지에 대한 IP주소는 164.124.101.2 일 때 제시문제의 (A)에 들어갈 명령어를 답안란에 입력하시오.(※답안 입력 시 취소 버튼을 누르면 기존 답안이 삭제되므로 주의)

[문제3]	Windows XP에서 제시문제와 같이 가상 메모리 및 시스템을 설정하시오.

[문제4]	Windows XP에서 CD 삽입 시 자동실행이 되지 않도록 레지스트리를 설정하시오.

[문제5]	Windows XP 시스템의 네트워크를 제시문제와 같이 설정하시오.

[문제6]	한글 자판을 제시문제와 같이 설정하시오.

[문제7]	‘문제 해결 후 시스템 상태’와 같이 전원 절전 상태를 알려주는 아이콘이 나타나게 하시오.

[문제8]	Windows XP에서 하드 디스크의 파티션 크기 및 드라이브 문자, 파일 시스템 형식을 제시문제와 같이 설정하여 ‘문제 해결 후 시스템 상태’와 같이 나타나도록 설정하시오.

[문제9]	Internet Explorer에서 사용자 이름과 암호가 필요한 사이트 접속 시, 기존 로그인 사용자 계정 및 암호 정보들을 기억하고 있어 보안에 취약해 질 수 있다. 제시문제와 같이 설정하시오.

[문제10]	부팅 과정에서 BIOS가 키보드와 디스크 드라이브 관련 하드웨어 에러를 제외한 다른 에러가 인식 될 때 컴퓨터 시스템이 다운되도록 제시문제와 같이 설정하시오.

[문제11]	사무실 내 같은 작업그룹에서 프린터를 공유하여 사용하려고 한다. 설치된 '기본 프린터'를 제시문제와 같이 설정하시오.

[문제12]	현재 PC의 IP 설정은 정상적으로 되어 있는데 인터넷이 되지 않는다. 자세히 알아보니 DHCP에서 IP를 관리하게 되어있는데, PC의 관련 서비스가 동작되지 않아 IP주소를 할당 못 받는다고 한다. 인터넷이 가능하도록 현재 PC의 서비스를 설정하시오.

[문제13]

다음은 PC 조립 시 전원 케이블이 연결될 곳의 사진이다. 케이블이 필요한 곳의 위치에 알맞게 드래그하시오.

(케이블을 더블 클릭하면 사진 확대 가능)

[문제14]

다음 메인보드에 맞는 CPU와 메모리를 선택하여 메인보드의 정확한 위치로 드래그하시오.

(부품을 더블 클릭하면 사진 확대 가능)

[문제15]	물리적으로 두 개인 프로세서 코어(Core)를 하나로 통합 집적화한 것으로, 겉보기에는 하나의 중앙 처리 장치(CPU)로 보이지만, 실제로는 두 개에 해당하는 기술로 아래 그림들과 같은 구조를 갖는 CPU의 일반적인 명칭을 답안란에 입력하시오.

[문제16]	현재 사용되는 무선 네트워크에는 일반적으로 두 가지 종류의 규격이 존재한다. 각각의 전송 속도를 답안란에 입력하시오. (답안란 입력 예: A- XXX, B - XXX)

[문제17]	다음 중 노트북에 장착할 수 없는 CPU를 모두 고르시오.
보기
1. 셈프론 M 2600+ 2. 셀러론M 360 3. 애슬론XP-M 2000+ 4. 펜티엄M 740 5. 애슬론 64 M 3800+

[문제18]	IP 주소에 대하여 올바르게 기술한 것을 모두 선택하시오.
보기
1. 0에서 255사이의 2진수 4개를 점으로 구분하여 표현한다. 2. 현재 사용하는 IP 주소는 IPv4로 32Bit 체계이다. 3. IPv4의 단점을 개선하기 위해 개발된 IPv6는 64Bit 체계이다. 4. IP 주소는 네트워크와 호스트 부분으로 구성된다. 5. IP 주소 127.0.0.1는 PC에 부착된 랜 카드의 동작을 확인하기 위해 사용되 기도 한다.