한국정보통신자격협회 시행 제28회 국가공인 PC정비사 2급 필기
2006. 1. 22. 시행	수 검 번 호	성 명	제한시간	형별
			50분	A
	무단 전제 및 복사를 금합니다.
※ 4지 택일형 문제이므로, 문제별로 제시된 4개 항목 중 가장 적합한, 한 항목만 정답(답안)으로 선택하십시오. ※ 시험 종료후 문제지는 반드시 제출하여야 합니다.

<PC유지보수>

1. 스카시(SCSI) 방식의 하드디스크를 새로 추가할 때 유의할 점이 아닌 것은?

가. 하드디스크를 장착한 후 CMOS Setup에서 'IDE HDD Auto Detection' Menu를 이용해 인식시켜 주어야 한다.

나. ID 점퍼 설정이 다른 주변기기의 SCSI ID와 일치해서는 안 된다.

다. 스카시 방식의 하드디스크를 사용하려면 스카시 인터페이스 카드가 있어야 한다.

라. 하드디스크가 케이블의 맨 끝에 연결되면 터미네이터를 설정해야 한다.

2. 메인보드가 두 개의 E-IDE 포트를 지원한다. 메인보드에 연결할 수 있는 HDD의 최대 개수는?

가. 1개	나. 2개

다. 3개	라. 4개

3. PC의 BIOS 설정 중 'BIOS Features Setup' 의 일부 항목에 대한 설명이다. 각 항목에 대한 설명이 잘못된 것은?(단 Award BIOS를 사용 중이다.)

가. Boot Virus Detection - Enable 된 경우 하드 디스크의 부트 섹터에 쓰기 금지가 설정 된다.

나. CPU Level 2 Cache - Celeron 300 CPU를 사용하는 경우 L2 캐쉬를 Enable로 설정하여야만 정상작동이 가능하다.

다. CPU Level 2 Cache ECC Check - CPU 에 따라 ECC 기능이 있는 것과 없는 것이 있으므로 항상 Enable 로 설정할 필요는 없다.

라. Quick Power On Self Test - 컴퓨터에 전원이 들어오면 자체진단(POST) 과정을 거치는데, 이 옵션을 Enable로 설정하면 부팅 시간을 단축할 수 있다.

4. 부팅 순서를 기존 FDD -> HDD 순에서 HDD -> FDD순서로 바꾸려 할 때 BIOS 설정에서 조작해야 하는 메뉴는?

가. Disk Swap

나. Start Boot

다. I/O Device Configuration

라. Boot Sequence

5. Windows XP에서 확장슬롯에 꽂힌 카드를 인식하여 필요한 드라이버 파일이 있는 경우 자동으로 설치하는 기능을 뜻하는 용어는?

가. P2P(Peer to Peer)	나. PnP(Plug and Play)

다. CMOS	라. POST(Power On Self Test)

6. PnP(Plug and Play) 장치가 관리하지 않는 것은?

가. DMA 채널	나. TCP 포트

다. IRQ	라. 입출력 Address

7. 전자파와 VDT 증후군에 대한 설명으로 잘못된 것은?

가. 전자파는 자계를 일으키는 모든 기기에서 발생한다.

나. 네추럴 키보드는 VDT 증후군을 예방하는 기능이 있다.

다. 부절적한 작업 자세로 인하여 목, 어깨, 손목 등의 통증이 유발된다.

라. CPU의 처리속도가 높을수록 전자파의 세기가 강해진다.

8. 컴퓨터 부팅 시 나타나는 에러 메시지 중 메모리에 관련된 것이 아닌 것은?

가. Refresh Failure

나. Parity Error

다. Base 64KB Memory Failure

라. Conflict I/O Port:2F8

9. 부팅 시 “BIOS Checksum Error”가 발생하거나, BIOS 내용을 변경하고 저장하여도, 다음 부팅 시 변경한 내용이 반영되지 않는 등의 상황에 적절한 대처 방법은?

가. 마더보드에 장착된 Parity RAM의 불량여부를 확인하여 불량인 경우 교환한다.

나. CMOS Battery의 방전여부를 확인하여 방전된 경우 새것으로 교환하거나 재충전한다.

다. CMOS Setup에서 메모리와 관련된 부분을 재설정한다.

라. ROM BIOS를 새로운 버전으로 업그레이드 한다.

10. Windows XP에서 시스템의 고장 진단에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. 휴지통에서 삭제한 파일을 복구할 때 디스크 조각모음 기능을 실행한다.

나. [제어판]-[프로그램 추가/삭제] 기능은 통신 프로토콜에 대한 고장 진단을 할 때 이용된다.

다. 모든 시스템 고장 진단은 [제어판]-[시스템]-[장치관리자]의 SCSI를 확인하면 알 수 있다.

라. 충돌이 생긴 장치는 [제어판]-[시스템]-[장치관리자]를 열면 노란 느낌표가 붙어서 쉽게 고장 진단을 할 수 있다.

11. Windows의 시스템 리소스를 확보하기 위한 방법으로 잘못된 것은?

가. 꼭 필요한 소프트웨어가 아니면 제거한다.

나. 시스템 트레이에 등록되는 프로그램은 리소스를 많이 사용하므로 최소화 한다.

다. 바탕화면의 테마는 가능하면 많은 색상을 사용하도록 한다.

라. 시작 프로그램은 최대한 단순하게 유지한다.

12. Windows XP의 부팅 과정 중 Windows 로고화면에서 멈춘 채 반응이 없을 때의 원인으로 볼 수 없는 것은?

가. Windows XP의 시스템 파일이 손상되었다.

나. 장치 드라이버의 문제이거나 장치에 장애가 있다.

다. MSDOS.SYS 파일이 손상되거나 설정이 잘못되었다.

라. 바이러스에 감염이 되었다.

13. 다음은 일반적인 PC 장애이다. 장애에 대한 원인이나 대처 방법이 잘못된 것은?

가. 모니터 일부에서 색 번짐 현상 - 모니터 근처의 자성 물질을 제거

나. 하드디스크의 소음이 심해짐 - 하드디스크의 고정 나사가 헐거워짐

다. 하드디스크에 배드 섹터 발생 - 디스크 정리로 제거

라. 전자파나 누전 - 접지 콘센트를 이용한 접지

14. 현재 사용 중인 마우스는 PS/2를 인터페이스로 사용한다. 그러나, 메인보드의 PS/2 Port에 문제가 생겨 컨버터를 이용하여 다른 인터페이스에 연결하고자 할 때 가장 적당한 것은?

가. USB	나. Serial Port

다. IEEE 1394	라. 변경할 수 없다.

15. 오버클럭킹(Over Clocking)에 대한 설명 중 잘못된 것은?

가. CPU의 작동 클럭=(외부클럭)×(내부클럭)이다.

나. 외부와 내부 클럭을 설정하여야 한다.

다. 클럭 설정은 점퍼비율 딥 스위치를 사용하여 바꾸기도 한다.

라. 보드에서 지원하지 않는 클럭으로도 오버 할 수 있다.

<PC운영체제>

16. PC용 운영체제의 발전 과정을 순서대로 나열한 것이다. 옳게 나열된 것은?

가. DOS - Windows3.1 - Windows98 - WindowsXP

나. WindowsXP - Windows95 - Windows98 - DOS

다. DOS - Windows98 - Windows3.0 - Windows95

라. DOS - Windows NT - Windows95 - Windows3.1

17. PC 운영체제에서 수행하는 주된 기능이 아닌 것은?

가. 정보 관리	나. 프로세서 관리

다. 입출력 관리	라. 데이터 타입 정의

18. 주기억 장치의 메모리 용량보다 메모리를 더 필요로 하는 큰 프로그램을 사용할 수 있게 하는 메모리 이용 기법은?

가. Cache memory	나. Virtual memory

다. Core memory	라. DMA

19. Windows XP의 탐색기에서 사용하는 단축키에 관한 설명 중 잘못된 것은?

가. F2 : 폴더 또는 파일의 이름을 바꿀 수 있다.

나. Shift + Delete : 휴지통을 거치지 않고 바로 삭제한다.

다. Alt + F4 : 활성화된 창을 닫는다.

라. F3 : 작업 표시줄에 여러 개의 창이 있을 때 다음 창으로 전환한다.

20. Windows XP 고급 옵션 메뉴를 표시하려 할 때, 부팅 시 눌러야 하는 키는?

가. F1	나. F8

다. F4	라. F6

21. Windows XP에서 제어판의 키보드 등록정보에 대한 내용 중 잘못된 것은?

가. 키 재입력 시간을 조절할 수 있다.

나. 키 반복 속도를 조절할 수 있다.

다. 커서 깜빡임 속도를 조절할 수 있다.

라. 커서의 모양을 바꿀 수 있다.

22. Windows XP에서 사용자 계정에 대한 설명 중 잘못된 것은?

가. 사용자 계정은 컴퓨터를 공유하는 각 사용자에게 맞게 Windows를 설정한다. 고유한 계정 이름, 그림 및 암호를 선택하고 개별적으로 적용되는 다른 설정을 선택할 수 있다.

나. 개인 파일, 즐겨 찾는 웹 사이트 목록 및 최근 방문한 웹 페이지 목록을 사용자 지정하여 볼 수 있도록 한다.

다. 사용자 계정을 가지고 있는 사용자가 화면 보호기나 글꼴 크기와 같은 컴퓨터 설정을 변경하면 모든 사용자에게 적용된다.

라. 사용자의 파일을 보안 처리하여 다른 사용자가 볼 수 없도록 할 수 있다.

23. 다음은 Windows XP에서 관리도구 중 무엇에 관한 설명인가?

하나의 통합된 바탕 화면 도구를 사용하여 로컬 컴퓨터 또는 원격 컴퓨터를 관리하는 데 도움이 된다. 이것은 여러 개의 Windows 관리 유틸리티를 단일의 콘솔 트리에 결합하여 특정 컴퓨터의 관리 속성 및 도구에 쉽게 액세스할 수 있다.

가. 서비스	나. 이벤트 뷰어

다. 컴퓨터 관리	라. 성능

24. Windows XP 실행 명령창에서 레지스트리 편집기 프로그램을 실행할 수 있는 명령은?

가. SFC	나. SCANREG

다. WINZIP	라. REGEDIT

25. Windows XP 환경에서 TCP/IP 지정을 위한 구성 요소로 잘못된 것은?

가. Gateway 주소	나. 찾을 DNS 서버 주소

다. IP 주소	라. 최대 소켓(Socket)의 수

26. 인터넷 익스플로러에서 기본으로 설정된 HTML 편집기는?

가. Notepad	나. Outlook Express

다. NetMeeting	라. 주소록

27. 익스플로러의 인터넷 옵션에 관한 설명으로 잘못된 것은?

가. 시작 페이지를 변경할 수 있다.

나. 프로토콜을 설치 할 수 있다.

다. 접속 사이트 기록을 삭제 할 수 있다.

라. 임시 인터넷 파일을 삭제 할 수 있다.

28. Outlook Express에서는 여러 가지 방법으로 메일 메시지와 뉴스 메시지를 제어할 수 있다. 다음 내용 중 잘못된 것은?

가. 특정 인물이 메일을 보내지 못하도록 차단할 수 있다.

나. 관심이 없는 대화를 숨길 수도 있다.

다. 원하지 않는 메시지를 차단 할 수 있다.

라. 보안 수준을 설정하여 손상을 유발하는 코드가 메일로 보내지는 것은 방지할 수 없다.

29. Outlook Express를 이용하여 메일을 확인하고자 할 때 알아야 하는 서버 주소는?

가. SMTP 서버 주소	나. POP3 서버 주소

다. SNMP 서버 주소	라. Web 서버 주소

30. Windows XP의 종료 메뉴에서, Windows 세션을 빠르게 다시 시작 하도록 컴퓨터를 절전 상태로 전환하는 기능은?

가. 사용자 전환	나. 다시 시작

다. 끄기	라. 대기 모드

<PC주변기기>

31. 기억장소와 램(RAM)의 역할에 대한 설명 중 잘못된 것은?

가. 램은 CPU가 작업한 결과물을 보관하는 주기억장치이다.

나. 램은 기억장소로 사용하는 반도체 칩을 말한다.

다. 램에 저장한 것은 영원히 지워지지 않는다.

라. 일반적으로 보조기억장치 보다는 주기억장치의 데이터 처리 속도가 빠르다.

32. 펜티엄 4에서 사용되지 않는 메모리는?

가. SDRAM	나. FPM DRAM

다. RDRAM	라. DDR SDRAM

33. PC의 출력장치에 해당되지 않는 것은?

가. 프린터	나. 모니터

다. 자기디스크	라. 플로터

34. 하드디스크 포맷 후 실제 사용가능한 용량이 실제 용량과 약간 차이가 있다. 주된 이유로 타당한 것은? (단, 바이오스의 설정은 모두 정상적으로 되어 있다.)

가. 하드디스크와 운영체제의 호환성 문제이므로 하드디스크의 드라이버를 최신 버전으로 다시 설치하면 해결된다.

나. 제조업체는 1KB=1000Byte로 계산하나 실제로는 1024Byte이기 때문이다.

다. 운영체제 자체의 계산 오류이며 BIOS 설정을 통해 수정이 가능하다.

라. 데이터 케이블을 잘못 연결해 데이터가 롬 바이오스에 잘못 인식되었다.

35. DVD와 DVD 드라이브에 대한 설명으로 잘못된 것은?

가. CD-ROM보다 7~8배 이상의 용량을 저장할 수 있다.

나. MPEG-1방식으로 CD보다 뛰어난 화질의 영상을 기록할 수 있다.

다. 차세대 DVD 포맷 표준으로 HD DVD와 블루레이가 있다.

라. CD나 CD-R, CD-RW도 인식할 수 있다.

36. 평면 입력 장치로서 2차원 평면상에 펜의 위치를 검출하고 그 좌표를 입력하는 장치는?

가. 태블릿	나. 플래시 메모리

다. CCD	라. LCD

37. 일반적으로 프린터케이블을 연결하는 커넥터는?

가. 9핀 커넥터	나. 25핀 커넥터

다. COM1 포트	라. PCI 슬롯

38. 다음 중 디스플레이 카드에 사용되고 있는 버스 방식 중 데이터의 전송 속도가 가장 빠른 것은?

가. PCI	나. VESA

다. PCI-Express	라. AGP

39. L2 캐시에 대한 설명으로 잘못된 것은?

가. 다른 장치와의 속도 차이를 극복하기 위해 사용한다.

나. 자주 반복되는 연산을 처리하기 위해 필요한 저장 공간이다.

다. Pentium Pro 부터는 CPU 내에 포함되어 제공한다.

라. 일반적으로 CPU 다음으로 빠른 속도의 SRAM 메모리가 사용된다.

40. IEEE 1284는 무엇에 대한 규격인가?

가. 직렬포트	나. USB

다. 병렬포트	라. LAN

41. 시스템에 장착되어 있는 입출력 포트에 대한 설명으로 잘못된 것은?

가. 대부분의 시스템은 직렬포트나 병렬포트를 내장하고 있다.

나. USB는 직렬 포트의 일종이다.

다. 병렬포트는 주로 프린터나 스캐너 등의 장치들을 연결하는데 이용된다.

라. Windows에서 지원하고 있는 케이블 직접 연결기능은 직렬포트만을 이용하여 연결 될 수 있다.

42. 디지털 카메라의 구성 요소가 아닌 것은?

가. 메인 칩셋	나. 플래시 메모리

다. 스캔 헤드 유닛	라. CCD

43. 네트워크 카드 제조사에 네트워크 카드에 부여된 하드웨어 주소로 일반적으로 48 Bit의 길이인 것은?

가. MAC Address(매체 접근 제어 주소)

나. Network Address(네트워크 주소)

다. IP Address(IP 주소)

라. Node Address(노드 주소)

44. 컴퓨터를 처음 켤 때 나는 ‘웅’하는 소리는 본체 뒤에 있는 쿨링팬에서 나는 것이다. 쿨링팬에 대한 설명 중 올바른 것은?

가. 컴퓨터 본체 내부의 열기를 식혀주는 역할을 한다.

나. 주변 장치 점검을 해주는 역할을 한다.

다. 컴퓨터 전원 공급 장치이다.

라. 내부 온도를 알리는 장치이다.

45. 모니터의 주파수에 대한 설명이다. 잘못된 것은?

가. 모니터의 주파수는 화면을 그려주는 횟수와 동일하다.

나. 주파수는 낮을수록 좋다.

다. 수직주파수가 곧 재생률이다.

라. 수직주파수를 높이려면 수평주파수가 높아야 한다.

<PC네트워크>

46. 정보기기 사이 즉 컴퓨터끼리 또는 컴퓨터와 단말기 사이 등에서 정보교환이 필요한 경우, 이를 원활하게 하기 위하여 정한 여러 가지 통신규칙과 방법에 대한 약속 즉, 통신의 규약을 뜻하는 것은?

가. 드라이버	나. 프로토콜

다. 브라우저	라. 텔넷

47. LAN구간에서 현재 서버와 클라이언트간의 통신이 정상적으로 이루어지는지 확인하고 싶을 때 사용할 수 있는 방법이 아닌 것은?

가. ipconfig 명령어를 사용해 확인한다.

나. ping 명령어를 사용해 확인한다.

다. 실행메뉴에서 ‘\\서버이름’으로 검색한다.

라. 네트워크 환경에서 서버를 검색한다.

48. 신호 분배 기능을 담당하여 단순히 여러 PC를 서로 연결해주는 네트워크 장비로 가장 올바른 것은?

가. HUB	나. Repeater

다. UTP	라. STP

49. UTP 케이블을 사용하여 두 대의 컴퓨터를 직접 연결하는 방법으로 올바른 것은?

가. 반드시 HUB나 Router가 있어야 연결이 가능하다.

나. 568B로 양쪽이 결선된 케이블을 사용한다.

다. 568A로 양쪽이 결선된 케이블을 사용한다.

라. 568A와 568B로 각각 양쪽이 결선된 크로스 케이블을 사용한다.

50. 성격이 서로 다른 네트워크를 상호 변환하여 자료를 전송하기 위해 사용되는 장치는?

가. Repeater	나. Bridge

다. Gateway	라. Router

가채점 답안(A형)
1번	2번	3번	4번	5번	6번	7번	8번	9번	10번
가	라	나	라	나	나	라	라	나	라
11번	12번	13번	14번	15번	16번	17번	18번	19번	20번
다	다	다	가	라	가	라	나	라	나
21번	22번	23번	24번	25번	26번	27번	28번	29번	30번
라	다	다	라	라	가	나	라	나	라
31번	32번	33번	34번	35번	36번	37번	38번	39번	40번
다	나	다	나	나	가	나	다	나	다
41번	42번	43번	44번	45번	46번	47번	48번	49번	50번
라	다	가	가	나	나	가	가	라	다