17 회 네트워크 관리사 2 급 필기 문제

<TCP/IP>

1. 다음 중 DHCP 네트워크의 구성이 아닌 것은?

가. DHCP 클라이언트	나. DHCP 서버

다. BOOTP/DHCP 서버	라. BOOTP/DHCP 릴레이 에이전트

2. 다음은 클래스 B 주소를 클래스 C 주소의 형태로 서브네팅 한 것이다. 서브넷 마스크 값은?

가. 255.255.255.255	나. 255.255.255.0

다. 255.255.0.0	라. 255.0.0.0

3. 이더넷 같은 네트워크가 제공하는 브로드캐스트 기능을 사용하여 IP주소에 물리적 하드웨어 주소를 매핑시키는 것은?

가. ARP (Address Resolution Protocol)

나. RARP (Reverse Address Resolution Protocol)

다. DNS (Domain Name System)

라. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

4. TCP 프로토콜에 대한 목적으로 타당하지 않는 것은?

가. 연결의 시작과 종료

나. 패킷 전송의 신뢰성 유지

다. 구조가 단순하여 빠른 전송 가능

라. 데이터 흐름으로부터 호스트를 보호하기 위한 흐름제어

- ‘다’는 UDP에 대한 설명이다.

5. TCP/IP에 대한 설명 중 가장 타탕한 것은?

가. 255.255.0.0으로 Subnet Mask의 설정을 항상 고정시켜야 한다.

나. 인터넷 접속을 위한 기본 프로토콜이지만 좀 더 편리하게 이용하기 위해서는 이 외에도 NetBUEI 프로토콜이 추가로 필요하다.

다. TCP/IP에서 호스트에 대한 이름 해석 서비스는 반드시 DNS로 해야 한다.

라. 호스트에 할당되는 IP주소 방식은 네트워크의 규모에 따라 일반적으로 A, B, C 세 개의 클래스로 구성된다.

6. TCP/IP 프로토콜 군(Protocol Suite)에 대한 설명이다. 관계가 없는 것은?

가. 두 호스트 사이에 통신을 위해서는 물리적 주소를 알아야 하는데 이때 사용하는 프로토콜이 ARP이다.

나. 라우팅은 IP 프로토콜이 담당하고 오류와 제어메시지는 ICMP가 처리한다.

다. IGMP는 지정된 네트워크에서 멀티캐스트 그룹의 호스트가 사용 가능함을 알려준다.

라. IP는 네트워크에서 호스트 지정과 라우팅의 안전성을 위해 연결형(Connection Oriented) 프로토콜로 동작한다.

- '라‘는 TCP에 대한 설명이다.

7. 다음 중 TCP헤더의 플래그 비트가 아닌 것은?

가. URG      나. UTC      다. ACK       라. RST

- 플래그 : ① 연산 처리된 데이터에 관한 상태나 결과를 보완하기 위해 부착된 식별용 비트 또는 문자. ② 장비의 상태를 표시하는 신호

8. FTP의 URL을 작성하는 방법으로 맞는 것은?

가. ftp:/ftp.altavista.com	나. ftp://ftp.altavista.com

다. ftp/ftp.altavista.com	라. ftp//ftp.altavista.com

9. X 터미널이나 디스크가 없는 워크스테이션이 자신의 IP 주소를 알기 위해 사용할 수 있는 프로토콜은?

가. RIP        나. ARP        다. RARP	라. ICMP

10. 인터넷 주소(IP Address)에 대한 설명 중 잘못된 것은?

가. IP주소는 40 Bit로 구성되어 있다.

나. Network Address와 Host Address로 이루어진다.

다. IP 주소의 효율적인 사용을 위해 한 개의 주소를 여러 개의 주소로 나누어서 사용하는 Subnet Mask가 이용된다.

라. 모든 컴퓨터는 고유한 IP Address를 갖는다.

- ‘가’는 32bit로 이루어져 있다.

11. 다음 중 인터네트워킹에 사용되는 장비가 아닌 것은?

가. DSU	나. Hub

다. ASU	라. Router

12. TCP/IP 모델에서 UDP(User Datagram Protocol)가 동작되는 계층은?

가. 응용계층	나. 전송계층

다. 인터넷계층	라. 네트워크 인터페이스계층

13. Domain Name을 IP 주소로 변환하는 것은?

가. ARP	나. DHCP         다. WINS	라. DNS

14. 다음 중 고신뢰성 데이터전송, 우선순위 안정성을 지원하는 Connection형의 Protocol은 무엇인가?

가. TCP        나. IPX           다. X.25          라. HDLC

15. 라우팅을 지원하는 프로토콜들로만 구성된 것은?

가. NetBIOS, TCP/IP, IPX/SPX	나. NetBEUI, DLC, Appletalk

다. IPX/SPX, NetBEUI	라. TCP/IP, IPX/SPX

16. 유틸리티 중에서 TCP/IP통계를 통한 NetBIOS를 연결시키는 것은?

가. NBTSTAT	나. NetBEUI /all

다. NETSTAT	라. Netsho /nbt

- NBTSTAT : NBT에 의해서 등록된 NetBIOS 이름을 확인할 수 있게 해주는 유틸리티입니다.

- DNS레코드타입 : SOA(zon의 등록정보제공, 권한의시작), NA(DNS서버나열), A(DNS이름과ip주소연결), MX(메일교환기), CNAME(별칭제공), PTR(IP주소를DNS이름과연결), SRV(Service Resouce Record[ldap,kerberos등])

17. 인터넷을 경유하여 로컬 네트워크에 접근할 때, 보안을 강화하기 위해 사용하는 프로토콜은?

가. PPP     나. PPTP     다. HDLC     라. CSLIP

- PPTP : PPP(point-to-point protocol) 형태로 데이터를 전송하여 다른 시스템이나 인터넷에서 보안을 유지하면서 가상사설망(VPN)을 지원하는 프로토콜.

<네트워크 일반>

18. 16위상 변복조기에서 신호 속도가 9600bps인 경우 변조 속도는?

가. 800 보오	나. 1000 보오

다. 1200 보오	라. 2400 보오

- bps = baud x 변조속도 이므로 baud = 9600/4 그래서 2400보오가 됩니다.

19. 일반적인 Ethernet의 특징 중에서 10BaseT에 관한 설명으로 옳은 것은?

가. 각 Workstation을 케이블로 연결하려면 Transceiver를 사용해야 한다.

나. 각 Workstation은 Hub로 연결된 케이블을 가지고 있어야 한다.

다. 각 Workstation은 반드시 T-connector로 연결되어야 하며, 케이블의 끝은 50Ω 터미네이터로 종단해 주어야 한다.

라. 각 Workstation은 반드시 T-connector로 연결되어야 하며, 케이블의 끝은 70Ω 터미네이터로 종단해 주어야 한다.

- ‘가’는 트랜시버가 아닌 허브를 사용해야 하고

- ‘다’와 ‘라’는 BNC에 대한 얘기입니다.

- BNC허브는 10base2 에서 사용하는 연결커넥터 입니다.

20. LAN에서 서로 다른 기능을 수행하는 여러 유형의 노드가 있는데, 이런 네트워크에 특정의 서비스를 제공하는 노드(node)를 무엇이라 정의하는가?

가. 네트워크(Network)	나. 리피터(Repeater)

다. 스테이션(Station)	라. 서버(Server)

21. 다음의 설명은 OSI 참조모델 중 어디에 속하는가?

- 물리적 전송매체상의 비구조적 비트 스트림(Stream) 전송에 관계된다.

- 물리적 전송매체를 액세스하기 위한 기계적, 전기적, 기능적, 절차적 특성을 취급한다.

가. 물리(Physical)층	나. 데이터링크(Datalink)층

다. 네트워크(Network)층	라. 트랜스포트(Transport)층

22. 다음 중 통신 접속 인터페이스 표준 등을 정하는 표준기관이 아닌 것은?

가. OSI(Open System Internetworking)

나. ANSI(American National Standards Institute)

다. ITU(International Telecommunication Union)

라. IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)

23. 다음 중 음성 전화, 데이터 통신, 영상 전화 등의 다양한 정보 통신 서비스를 하나의 통신망으로 제공하는 것은?

가. ISDN	나. LAN

다. WWW	라. SAGE

24. 다음 중 인터네트워킹(Internetworking)으로 볼 수 없는 것은?

가. LAN-PCM	나. LAN-LAN

다. LAN-WAN	라. LAN-WAN-LAN

25. 다음 중 이더넷에 대한 설명이 올바른 것은?

가. ATM에서 사용하는 네트워크 하드웨어 인터페이스 중 가장 일반적으로 사용된다.

나. 케이블 길이에 제한이 없다.

다. 10Mbits/sec를 전송하며, 가격이 고가이고, 설치시 고도의 기술이 필요하다.

라. 케이블 구조는 순환이 없는 버스구조로 케이블상에 전송된 자료는 모든 호스트에 방송된다.

26. 다음 중 데이터 링크 계층의 기능과 거리가 먼 것은?

가. 통신 프로토콜을 정의한 OSI 모델 7개의 계층 중 세 번째 계층에 해당한다.

나. 비트를 프레임화 시킨다.

다. 전송, 형식 및 운용에서의 에러를 검색한다.

라. 흐름제어를 통하여 데이터 링크 개체간의 트래픽을 제어한다.

- 데이터 링크 계층은 두 번째 계층이다.

27. 무선랜의 구성 방식 중 무선 랜카드를 가진 컴퓨터간의 네트워크를 구성하여 작동하는 방식은?

가. Infrastructure 방식	나. AD HOC방식

다. AP방식	라. CDMA방식

- Ad-Hoc Mode는 Note PC끼리 데이터를 취급할 때 적합합니다. 무선LAN Card에서 전송한 Data를 상대방의 무선LAN Card로 직접 송수신이 가능합니다. 그리고 Infrastructure Mode 있는데 이것은 간단히 말해 Access point라는 중계기를 통해서 무선 랜카드와 통신하는 것을 말합니다.

<NOS>

28. Windows 2000 Server에서 스팬볼륨(Spanned Volume)에 대한 설명 중 틀린 것은?

가. 미러 볼륨을 만들 수 있다.

나. 동적 디스크에서만 스팬 볼륨을 생성할 수 있다.

다. 최대 32개의 동적 디스크 상에 확장할 수 있다.

라. 적어도 두 개 이상의 동적 디스크가 필요하다.

- 스팬 볼륨은 작은 빈 공간을 모아 하나의 논리 드라이브를 구성하는 것을 말하고 기본 디스크와는 다른 동적 디스크입니다. 디스크 설정 정보가 레지스트리가 아닌 각 디스크 자체에 저장되서 정확성이 높고요 다른 하나의 디스크에 문제가 생겨도 다른 디스크에 대한 영향을 막을 수 있습니다.

29. 같은 데이터를 동시에 두 개의 물리적 드라이브에 쓰도록 하는 오류 제어 기능은?

가. RAID 1   나. RAID 2   다. RAID 3	라. RAID 4

30. 다음 리눅스의 파일에 관련된 명령어 중 화면에 파일의 내용을 한번에 전부 다 보여주는 명령은?

가. file	나. ls	다. cat	라. find

31. 네트워크 공유를 하고자 할 때 관계가 없는 것은?

가. Windows NT 탐색기	나. 내 컴퓨터

다. 도메인 사용자 관리자	라. 서버 관리자

32. 다음 중 Linux에 대한 올바른 설명은?

가. Linux는 동시에 하나 이상의 프로그램을 수행할 수 없다.

나. Linux에서 foreground 작업이란 화면에 보여 주면서 실행되는 상태를 말한다.

다. Linux에서 background 작업을 위해서는 실행시 프로그램 이름 뒤에 @을 붙인다.

라. Linux에서 프로그램이 background에서 실행되는 동안에는 다른 작업을 할 수 없다.

33. (주)용문성 이라는 회사에서 관리자 A가 계정관리 권한만 B에게 위임하려고 한다. B에게 어떤 그룹계정에 할당하면 되는가?

가. Administrators	나. Backup Operators

다. Server Operators	라. Account Operators

34. 다음 중 Windows 제품군 중 Active Directory 서비스가 제공되지 않는 것은?

가. Windows NT Server

나. Windows 2000 Server

다. Windows 2000 Advanced Server

라. Windows 2000 Datacenter Server

35. 다음 중 마이크로 소프트사에서 제공하는 Windows 2000 Server에서 사용하는 웹서버는?

가. RPC	나. IIS	다. DHCP	라. Apache

36. Windows 2000 Server의 설치 옵션이 아닌 것은?

가. CD-ROM을 사용하는 무인 설치

나. 네트워크 공유를 사용하는 무인 설치

다. Sysprep를 사용하는 무인 설치

라. Microsoft의 원격 무인 설치

37. 디바이스 드라이버 장치의 설정 문제를 해결할 수 있는   디렉토리는?

가. /etc          나. /sbin       다. /home         라. /lib

38. DNS(Domain Name System)서버를 처음 설치하면서 가장 먼저 만들어야 하는 데이터베이스 레코드는?

가. CNAME	나. HINFO(Host Information)

다. PTR(Pointer)	라. SOA(Start Of Authority)

39. 다음 중 클라이언트 컴퓨터에 자동으로 IP를 할당해주는 서버는?

가. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

나. WINS (Windows Internet Naming Service)

다. DNS (Domain Name System)

라. IIS (Internet Information Server)

40. 다음은 클라이언트/서버 네트워크에 대한 설명이다. 올바른 것은?

가. 서버는 클라이언트가 제공하는 서비스를 이용한다.

나. 네트워크에 연결된 각 컴퓨터는 서버가 되기도 하고 클라이언트가 되기도 한다.

다. 확장이 용이하고 특정 서버의 문제발생시 다른 서버에 영향을 미치지 않으므로 가용성이 뛰어나다.

라. 개방형 시스템으로 메인 프레임 환경의 선택폭이 제한적이다.

41. DNS 이름과 호스트의 IP 주소를 연결할 때 사용하는 DNS 레코드는?

가. A	나. ATMA

다. X.25	라. CNAME

- A 는 호스트 추가를 나타냅니다. MMC 트리에서 새 호스트 선택 후 거기에서 DNS이름과 IP 주소 연결시키는 기능이 있습니다.

42. Windows 2000 Server의 인증 프로토콜이 아닌 것은?

가. PPTP	나. EAP

다. MS-CHAP	라. CHAP

43. 다음 중 Windows 2000 Server가 기본적으로 지원하지 않는 백업 장치는?

가. 테이프 드라이브

나. 16mm DAT(Digital Audio Tape)드라이브

다. 하드 디스크 드라이브

라. 이동식 디스크

44. Windows 2000 Server의 새 사용자 만들기 옵션에 대한 설명이다. 잘못 된 것은?

가. 암호확인 : 암호를 바르게 입력했는지 확인하기 위한 것이다.

나. 다음 로그온할 때 반드시 암호변경 : 사용자가 첫번째 로그온 할 때 암호를 변경하도록 요구

다. 암호 변경할 수 없음 : 관리자만이 암호를 제어할 수 있다.

라. 암호 사용 기간 제한 없음 : 주로 사용자 계정에서 사용하며, 해당 사용자만이 암호를 변경할 수 있다.

45. 다음 중 Windows 2000 Server 설치 시에 기본적으로 설정되는 그룹이 아닌 것은?

가. Administrators	나. Users

다. Guests	라. Operators

<네트워크 운용기기>

46. 다음 중 잘못 설명하고 있는 것은?

가. ADSL은 가입자 망 고도화를 위해 사용되고 있다.

나. ADSL은 xDSL 기술의 한 종류이다.

다. ADSL은 가정에서 인터넷을 접속하기 위한 기술이다.

라. ADSL은 전력선을 이용한 기술이다.

47. 두 개의 LAN을 서로 연결하려고 한다. LAN A는 토큰링, LAN B는 이더넷을 사용하고 있다. 가장 적절한 네트워킹 장비는?

가. 리피터	나. 브리지

다. 라우터	라. 게이트웨이

- 라우터는 이기종간의 네트워크 즉 인터네트워킹 장비.

48. 광 케이블에 대한 설명으로 잘못된 것은?

가. 멀티모드형이 있다.

나. 싱글 모드형이 있으나 잘 사용되지 않는다.

다. 광섬유는 발광소자와 수광소자로 구성된다.

라. 보안 및 잡음 등에 강한 것이 특징이다.

49. 다음 네트워크 연결 장치의 설명 중 맞는 것은?

가. 리피터 : 스타 토폴로지를 가진 네트워크에서 노드들을 연결하기 위해 사용한다.

나. 브리지 : 단순히 신호의 세기를 증폭시킴으로써 케이블 최대 길이의 한계를 넘어서 네트워크 길이를 연장시킨다.

다. 더미허브 : 각 패킷의 MAC 주소를 모니터링하여 모든 세그먼트로 보내질 필요가 없는 패킷을 필터링한다.

라. 라우터 : 두 개 이상의 네트워크 세그먼트를 연결하고 패킷을 적절한 목적지까지 보낸다.

50. 다음 중 현행 전화선으로 고속 데이터 통신과 일반 전화를 동시에 사용가능하고 비대칭 디지털 가입자 회선이라고 불리우는 것은?

가. Lease Line	나. ISDN

다. ADSL	라. CATV

16 회 네트워크 관리사 2 급 필기 문제

<TCP/IP>

1. 프로토콜의 부하가 적어 분산처리에서 많이 사용되는 인터넷 프로토콜은?

가. UDP	나. HDLC

다. Packet	라. Frame

2. 다음 중 인터넷 정보에 접근하기 위한 서비스가 아닌 것은?

가. RFC	나. ARCHIE

다. GOPHER	라. WAIS

3. 다음 중 NetBIOS 이름을 IP 주소로 사상(alias)하기 위해 사용되는 프로토콜은?

가. DHCP	나. DNS

다. TCP/IP	라. WINS

4. 네트워크 관리에 일반적으로 많이 사용되는 프로토콜은?

가. Internet Gateway Protocol

나. Routing Information Protocol

다. Address Resolution Protocol

라. Simple Network Management Protocol

5. TCP/IP의 프로토콜에서 응용(Application)계층에서 제공하는 응용 서비스 프로토콜로, 컴퓨터 사용자들 사이의 전자우편을 교환하는 서비스를 제공하는 프로토콜은?

가. SNMP  나. SMTP	다. VT	라. FTP

6. 다음 중 ipconfig를 실행하였을 때 생성되지 않는 정보는?(단, 옵션 사용 안함)

가. DNS	나. Gateway  다. IP 주소  라. 서브넷 마스크

7. FTP에서 test.gif 파일을 다운받을 때의 전송모드는?

가. Binary Mode로 전송한다.

나. ASCII Mode로 전송한다.

다. 전송 선로의 특성에 따라 ASCII와 Binary를 교대로 사용하여 전송한다.

라. 파일의 크기가 1025바이트 이상이면 ASCII Mode로 전송하고, 1024바이트 이하이면 Binary Mode로 전송한다.

8. OSI 계층 구조상의 트랜스포트 계층에 속하며, 사용자에게 안정된 데이터 전송을 지원하는 인터넷 프로토콜은?

가. IP	나. TCP	다. UDP	라. RARP

9. InterNIC의 설명으로 적절한 것은?

가. Intranet Network Information Center

나. 호스트 ID를 부여한다.

다. 네트워크 ID를 부여한다.

라. TCP/IP 표준을 규정한다.

10. IP 주소 부여 시 기준사항으로 올바르지 않는 것은?

가. 네트워크 ID 127은 기본서브넷(CustomSubnet) 마스크와 진단기능을 위해 사용된다.

나. 호스트 ID는 지역 네트워크 ID에 대하여 유일해야 한다.

다. 네트워크 호스트 ID 비트 모두 1이 될 수 없다.

라. 네트워크 호스트 ID 비트 모두 0이 될 수 없다.

11. 다음 중 telnet에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 호스트 컴퓨터에 대한 사용권한을 가지고 있지 않은 경우에도 telnet을 통한 접근이 가능하다.

나. 원격지 컴퓨터를 액세스하기 위한 사용자 명령어들과 TCP/IP 기반이 프로토콜이다.

다. 'telnet 도메인명'을 사용하여 호스트 컴퓨터에 접속한다.

라. 특정한 호스트 컴퓨터에 있는 응용프로그램이나 데이터를 직접 사용할 필요가 있는 경우에 사용된다.

12. 다음 중 응용계층 프로토콜과 그 역할이 잘못 짝지어진 것은?

가. Finger - 로그인하고 있는 사용자의 정보 확인

나. FTP   - 파일송수신

다. Telnet - 원격지 시스템 로그인

라. SMTP - 네트워크 관리

13. 다음 중 네트워크의 고장여부를 체크하기 위해 사용하는 ICMP 질의 메시지는?

가. 에코 요청과 응답

나. 타임스탬프 요청과 응답

다. 주소 마스크 요청과 응답

라. 라우터 요청과 광고

14. 동일한 네트워크상의 목적지 호스트로 IP 데이터그램을 직접 전달할 수 있도록 목적지 인터넷 주소를 네트워크 인터페이스 카드의 하드웨어 주소로 변환하는 프로토콜은?

가. ICMP  나. IGMP   다. ARP  라. RARP

15. 정적 라우팅과 동적 라우팅에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 정적 라우터는 라우팅 테이블을 직접 작성하고 갱신해야 한다.

나. 라우팅 프로토콜은 동적 라우터 사이에서 정기적으로 라우팅 정보를 교환한다.

다. 정적 라우팅에서 라우팅 테이블은 RIP와 OSPF가 담당한다.

라. 일반적으로 규모가 큰 네트워크에서는 동적 라우팅을 사용한다.

16. 다음은 ARP와 RARP에 대한 설명이다. 거리가 먼 것은?

가. ARP와 RARP는 전달 계층에서 동작하며, 인터넷 주소와 물리적 하드웨어 주소를 변환하는데 관여한다.

나. ARP는 IP데이터그램을 정확한 목적지 호스트로 보내기 위해 IP에 의해 보조적으로 사용되는 프로토콜이다.

다. RARP는 로컬 디스크가 없는 네트워크상에 연결된 시스템에 사용된다.

라. RARP는 MAC 주소를 알고 있는 상태에서 그 MAC 주소에 대한 IP 주소를 알아낼 때 사용한다.

17. Subnetting을 하는 이유로 올바르지 않은 것은?

가. IP주소를 효율적으로 사용할 수 있다.

나. 트래픽 관리 및 제어가 가능하다.

다. 불필요한 Broadcasting Message를 제한할 수 있다.

라. Host ID를 사용하지 않아도 된다.

<NOS+응용프로그램>

18. 사용자 A가 UserA 그룹, Users 그룹, Super 그룹, GuestA 그룹에 속한다. 공유 폴더 F에 대한 사용권한이 다음과 같이 각 그룹별로 할당이 되어있을 때, 사용자 A가 공유 폴더 F에 대해 가지는 실질적인 권한은?

UserA 그룹 - Read

Users 그룹 - Read

Super 그룹 - Full Control

GuestA 그룹- Change

가. Read	나. Change

다. No Access	라. Full Control

19. 다음 중 계정 잠금 설정에 대한 설명으로 잘못된 것은?

가. 계정 잠금은 사용자가 여러 번 로그인에 실패하였을 때 발생한다.

나. 계정 잠금은 관리자가 열기 전에는 풀리지 않는다.

다. 잠금이 발생될 때까지 실패 횟수는 관리자에 의해 설정될 수 있다.

라. 모든 계정에 대해 계정 잠금이 설정되는 것은 아니다.

20. 다음 중 HOSTS 파일과 LMHOSTS 파일의 차이를 올바르게 설명한 것은?

가. HOSTS 파일은 Remote Host Name을 IP 주소의 매핑을 제공하고, LMHOSTS는 IP 주소의 NetBIOS 이름으로의 매핑을 제공한다.

나. LMHOSTS 파일은 Remote Host Name을 IP 주소로의 매핑을 제공하고, HOSTS는 IP 주소의 NetBIOS 이름으로의 매핑을 제공한다.

다. HOSTS 파일은 Remote Host Name을 IP 주소로의 매핑을 제공하고, LMHOSTS는 Remote Host Name의 NetBIOS 이름으로의 매핑을 제공한다.

라. LMHOSTS 파일은 Remote Host Name을 IP 주소로의 매핑을 제공하고, HOSTS는 Remote Host Name의 NetBIOS 이름으로의 매핑을 제공한다.

21. Linux를 설치하고 부팅 하였더니 li 메시지만 나오고 시스템이 멈추었다. 이때 lilo를 삭제하려면?

가. 파티션을 제거한다.

나. fdisk /mbr명령어를 사용하여 부트 레코드를 제거한다.

다. format명령어를 사용하여 하드디스크를 포맷한다.

라. del명령어로 lilo를 삭제한다.

22. DHCP 서버 서비스 설치한 후, 주소 범위를 설정하려고 한다. 이때 주소 범위 설정에 사용되지 않는 옵션은?

가. 서브넷 마스크	나. 임대기간

다. 라우터 및 기본 게이트웨이 주소	라. DHCP 서버의 MAC 주소

23. Windows2000 서버의 시스템이 정상적으로 부팅 할 수 없는 경우가 발생했다. 모든 시작 부트 옵션이 실패했을 경우 Windows2000 서버를 시작할 수 있는 최소한의 버전이며 관리자 계정으로 로그온 하여 시스템 복구 작업을 수행할 수 있는 명령세트를 제공하는 복원방법은?

가. 부트 옵션 사용	나. 복구 콘솔 사용

다. 백업 프로그램 사용	라. 서버 재구축

24. 다음 중 DNS(Domain Name System)서버 종류에 속하지 않는 것은?

가. Primary Server	나. Cache Server

다. Expert Server	라. Master Name Server

25. 기본 FTP(File Transfer Protocol) 사이트 등록 정보 설정에서 익명연결 허용을 설정할 수 있는 탭은?

가. FTP사이트	나. 보안계정

다. 메시지	라. 홈 디렉토리

26. 백업에는 Normal, Incremental, Differential, Copy 백업이 있다. 이들의 설명으로 맞는 것은?

가. Normal Backup은 선택한 모든 폴더와 파일들을 백업한다. 그러나 백업 후에 백업되었다는 표시는 하지 않는다.

나. Incremental Backup은 이전의 백업 이후에 변경된 파일이나 폴더를 백업한다. 백업 후에 백업되었다는 표시를 한다.

다. Copy는 선택한 모든 폴더와 파일들을 백업한 후에 백업이 되었다는 표시를 한다.

라. Differential Backup은 이전의 백업 이후에 변경된 파일이나 폴더를 백업하고, 백업되었다는 표시를 한다.

27. Active Directory 포리스트에 있는 5가지 작업 마스터가 아닌 것은?

가. 스키마 마스터	나. 멀티 마스터

다. 하부 마스터	라. PC 에뮬레이터

28. 다음은 Linux 명령에 대한 설명이다. 잘못 설명한 것은?

가. $ ls [abc]* : 파일 이름의 첫 글자가 a, b, c 중의 하나로 시작하는 파일 목록을 출력

나. $ pwd > temp : pwd 명령에 대한 출력 결과를 temp 파일에 출력

다. $ gzip mbox : mbox 파일을 압축

라. $ cp * /home/network : /home/network 디렉토리의 모든 파일을 현재 디렉토리로 복사

29. Windows2000의 DNS 서버는 기본적으로 레지스트리에 저장된 정보를 사용하여 서비스를 초기화하고 서버에서 사용할 영역 데이터를 로드한다. 추가된 옵션으로 파일에서 부팅 하도록 구성하는 경우 무엇을 사용하여야 하는가?

가. BOOT 텍스트 파일	나. Cache.dns 파일

다. Root.dns 파일	라. Zone_name.dns 파일

30. 다음 파티션을 FAT file system에서 NTFS로 변환하는 명령은?

가. convert C: /FS:FAT	나. convert C: /NTFS:FAT

다. convert C: /FAT:NTFS	라. convert C: /FS:NTFS

31. 도스의 명령어 해석기는 command.com 이다. Linux의 명령어 해석기는?

가. Shell	나. Kernel

다. Utility Program	라. Hierarchical file system

32. 다음 Local Group들에 대한 설명 중 바른 것은?

가. Administrators : 도메인 또는 로컬 컴퓨터에 대한 전반적인 관리업무를 수행 할 수 있다.

나. Server Operators : 도메인의 자원을 공유할 수는 있지만, 서버를 백업하고 복구할 수는 없다.

다. Print Operators : 네트워크 프린터를 만들고 관리할 수 있으며, 백업 및 복구를 수행할 수 있다.

라. Account Operators : 계정을 추가/삭제할 수 있으며, Administrators 및 다른 Operators 그룹을 변경할 수 있다.

33. Windows2000 서버의 사용자 프로필에 대한 설명이다. ( )안에 들어갈 순서로 알맞은 것은?

(      )은/는 컴퓨터로 처음 로그온 할 때 생성되며, 컴퓨터의 로컬 하드디스크에 저장되고, 로컬 컴퓨터에만 적용된다.

(      )은/는 시스템 관리자에 의해서 생성되며 서버에 저장된다. 이 프로필은 사용자가 네트워크의 컴퓨터에 로그온 할 때마다 위치에 관계없이 사용 가능하며, 변경 시 서버에 업데이트 된다.

가. 강제 사용자 프로필 - 로컬 사용자 프로필

나. 로컬 사용자 프로필 - 로밍 사용자 프로필

다. 로컬 사용자 프로필 - 강제 사용자 프로필

라. 로밍 사용자 프로필 - 강제 사용자 프로필

34. Linux 설치 시 SWAP에 대한 설명 중 틀린 것은?

가. RAM의 부족한 용량을 보충하기 위해 하드디스크의 일정 부분을 지정하여 RAM처럼 사용한다.

나. 일반적으로 실제 메모리의 두 배 정도면 적당하다.

다. 시스템을 모니터링 한 결과 SWAP이 많이 일어나면 메모리를 증설해야 한다.

라. 한번 설정한 SWAP은 추가가 불가능하므로 신중하게 크기를 결정해야 한다.

35. Windows 2000 서버는 시스템의 관리를 위하여 두 개의 내장 사용자 계정을 자동으로 설치한다. 이 두 개의 계정은?

가. User, Administrator	나. User, Guest

다. User, Group	라. Administrator, Guest

<네트워크 일반>

36. 다음 설명 중 잘못된 것은?

가. Peer to Peer 모델은 네트워크에 참여하는 각각의 컴퓨터들이 자원을 서로 제공하며 상호적으로 이용할 수 있다.

나. 네트워크란 "서비스를 공유하고 서로 상호 작용하도록 통신 매체를 사용하여 연결된 컴퓨터 시스템들의 그룹"을 의미한다.

다. MAN은 도시를 근간으로 하는 네트워크로 많은 LAN을 포함한다.

라. WAN은 MAN보다 작은 규모이다.

37. 광통신 시스템에서 발생하는 손실 중 구조에 따른 손실은?

가. 접속손실, 결합손실	나. 산란손실, 흡수손실

다. 불균등손실, 곡률손실	라. 전송손실, 지연손실

38. 통신 선로에서 발생한 에러를 검출하고 정정하는 계층은?

가. 물리계층	나. 데이터링크계층

다. 네트워크계층	라. 전송계층

39. 너무 많은 패킷이 서브넷 상에 존재하여 전송 속도를 저하시키는 것을 혼잡(Congestion)이라 한다. 다음 중 혼잡이 더욱 심하여져 패킷이 더 이상 움직이지 못하는 상태는?

가. Multipath	나. Datagram

다. Preallocation	라. Deadlock

40. IEEE 802 프로토콜의 연결이 바른 것은?

가. IEEE 802.3 : 토큰 버스	나. IEEE 802.4 : 토큰 링

다. IEEE 802.11 : 무선 LAN	라. IEEE 802.5 : CSMA/CD 버스

41. 이더넷과 802.3에서 충돌과 채널경쟁을 관리하기 위해 사용하는 기법은?

가. Non-Persistent 알고리즘	나. 1-Persistent 알고리즘

다. p-Persistent 알고리즘	라. 0-Persistent 알고리즘

42. OSI 모델에서 Transport Layer 에서 동작하는 프로토콜 들만으로 구성된 것은?

가. IP, TCP, NetBEUI, IPX	나. IP, TCP

다. TCP, NetBEUI	라. NetBEUI, IPX

43. 다음 중 데이터 흐름제어(Flow Control)와 전혀 무관한 것은?

가. ARQ	나. XON/OFF

다. Loop/Echo	라 Sliding Window

- Loop/Echo 는 에러검출에 쓰이는 방식입니다 흐름제어와는 무관합니다.

44. 다음 중 X.25를 이용한 패킷교환망의 단점은?

가. 에러 발생 시 바로 재전송을 실시한다.

나. 보안성이 매우 우수하다.

다. 개개의 사용자들은 API(Application Program Interface)를 사용하여 손쉽게 각종 응용 프로그램을 제작할 수 있다.

라. 패킷을 일단 기억장치에 축적하고 수신처에 따라 적당한 경로를 선택해 전송하는 축적교환방식

45. 다음 중 프레임 신호의 송수신, 신호의 재생중계, 토큰 신호의 전송, 우선레벨의 부여 및 네트워크의 감시등을 행할 수 있는 MAC은?

가. Token Ring	나. CSMA/CD

다. Token Bus	라. CSMA/CA

<네트워크 운용기기>

46. LAN 스위칭 기술 중 Layer-3 스위칭을 올바르게 표현한 것은?

가. Store And Forward 기술 응용

나. Frame을 S/W적으로 라우팅 하는 기술 이용

다. ASIC기반의 라우팅을 지원하지 못함

라. Label Swapping 기술 이용

- 3계층 스위칭 기술을 레이블 스와핑 기술이라고도 하는데 비동기 전송 방식(ATM)과 같은 접속형 통신망에서는 패킷 전송 처리와 경로 계산 처리를 분리함에 따라 패킷의 고속 전송을 실현할 수 있습니다. 노드간의 설정된 연결은 레이블이나 꼬리표를 붙여서 식별할 수 있도록 하며, 레이블이 표시된 패킷을 수신한 스위치는 레이블을 기초로 패킷을 전송합니다. 경로 정보가 변경되면 새로운 레이블을 할당하게 됩니다.

47. 다음 브리지(Bridge)에 대한 특징 중 옳지 않은 것은?

가. 상위 계층 프로토콜과 무관하다.

나. 네트워크 관리가 용이하다.

다. 환경설정이 필요 없다.

라. 다양한 경로가 존재해 트래픽 분산이 가능하다.

48. LAN을 계층적으로 구성할 때 일반적으로 사용되는 장비로서 현재 저렴한 가격으로 가장 많이 사용되는 장비는?

가. 리피터(Repeater)	나. 허브(Hub)

다. 라우터(Router)	라. 브리지(Bridge)

49. 다음 모뎀 분류 중 잘못된 것은?

가. 9600bps 모뎀 : V.32 표준

나. 14400bps 모뎀 : V.32bis

다. 28800bps 모뎀 : V.34 표준

라. 33600bps 모뎀 : 현재 가장 많이 사용되고 있음.

50. 다음은 동선케이블과 광케이블의 특성을 비교한 것이다.  광케이블의 특성이 아닌 것은?

가. 낙뢰, 전력유도에 무관하다.

나. 영상, G4FAX 등 광 대역 서비스가 가능하다.

다. 전도성이 크다.

라. 20km이상 무 중계 전송이 가능하다.

15 회 네트워크 관리사 2 급 필기 문제

<TCP/IP>

1. TCP(Transmission Control Protocol)에 대한 설명으로 잘못된 것은?

가. 네트워크에서 송신측과 수신측 간에 신뢰성 있는 전송을 확인한다.

나. 흐름지향(Connection Oriented)이며 신뢰성이 있다.

다. 송신측 TCP 는 데이터를 패킷으로 나누어 일련번호, 수신측 주소, 에러검출코드를 추가한다.

라. 수신측 TCP 는 수신된 데이터의 에러를 검사하여 에러가 있으면 스스로 수정한다.

TCP 는 에러 발생시 재전송 요청을 합니다.

2. 사용자 그룹에게 메시지를 동시에 보낼 때 사용하는 프로토콜은?

가. IGMP	나. ICMP

다. DHCP	라. BOOTP

3. IP 패킷의 구조에서 헤더부분에 들어가는 항목이 아닌것은?

가. 버전	나. 헤더길이

다. IP 주소	라. 데이터

패킷의 구조는 헤더, 데이터, 트레일러로 구분됩니다. 헤더에는 패킷이 전송중임을 나타내는 신호, 출발지주소, 목적지주소, 전송동기화를 위한 클록정보 등이 들어갑니다. 트레일러는 프로토콜에 따라 다르기는 하지만 보통 CRC 코드, 즉 에러 정정코드가 들어갑니다.

4. 다음 중 SMTP 에 대한 설명 중 옳은 것은?

가. 인터넷을 통해 파일을 송·수신하기 위한 프로토콜

나. 인터넷 전자우편을 위한 프로토콜

다. 하이퍼텍스트 문서를 전송하기 위한 프로토콜

라. 원격접속을 하기 위한 프로토콜

Simple Mail Transfer Protocol. 즉 단순 메일 전송 프로토콜입니다.

5. Subnetting 을 하는 이유로 올바르지 않은 것은?

가. IP 주소를 효율적으로 사용 할 수 있다.

나. 트래픽 관리 및 제어가 가능하다.

다. 불필요한 Broadcasting Message 를 제한할 수 있다.

라. Host ID 를 사용하지 않아도 된다.

6. TCP/IP 망의 관리에 사용되는 프로토콜은?

가. SNMP	나. CMIP

다. SMTP	라. POP

SNMP 는 Simple Network Management Protocol 의 약자로 대부분의 문제들이 약자를 알면 무슨 의미인지 유추할 수 있는 문제가 대부분 입니다. 번거로우 시더라도 꼭 약자를 알고 넘어가시는 것이 좋습니다.

7. 물리적 네트워크에의 인터페이스를 시험하고, 로컬 호스트의 nic 의 올바른 동작여부를 검사할 수 있는 명령은?

가. ipconfig	나. traceroute

다. nslookup	라. netstat

8. FTP 를 사용하여 파일을 다운로드하는 경우에 사용되는 명령은?

가. get	나. rename

다. prompt	라. put

9. 몇 개의 비트가 네트워크를 식별하는데 사용되고, 몇 개의 호스트를 식별하는데 사용되는지를 나타내기 위해 지정하는 것은?

가. 서브넷 마스크	나. 라우팅 테이블

다. 루프백(loopback)	라. IP

10. 각 인터페이스에 대한 MTU, Input Packets, Output Packets, Errors, Collisions, Queue size 등의 인터페이스 정보를 제공해주는 명령은?

가. ifconfig	나. ping

다. netstat	라. traceroute

11. 다음 중 Telnet 으로 할 수 있는 작업이 아닌 것은?

가. 디렉토리 삭제가 가능하다.

나. 디렉토리 생성이 가능하다.

다. 파일을 다운로드 할 수 있다.

라. 실행파일을 실행할 수 있다.

12. IP 주소의 가이드라인에 대한 설명이 아닌 것은?

가. 네트워크 ID 는 127 이 될 수 없다.

나. 네트워크 ID 와 호스트 ID 비트가 모두 1 인 경우는 브로드캐스트와 멀티캐스트로만 사용한다.

다. 네트워크 ID 와 호스트 ID 비트는 모두 0 이 되어서는 안되며, 모두 0 이면 해당 주소는 네트워크전용이다.

라. 호스트 ID 는 네트워크 ID 에 대하여 유일(unique)해야 한다.

13. TCP/IP 에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. Telnet 과 FTP 는 모두 TCP/IP 프로토콜이다.

나. 100 개 이상의 프로토콜로 구성되어 있다.

다. IP 는 데이터의 에러검출을 담당한다.

라. TCP/IP 의 데이터는 Packet 이라 불리는 작은 단위로 전송된다.

IP 는 에러정정기능이 없습니다. 자료의 신뢰성을 담당하는 것은 TCP 의 역활입니다.

14. IP Address 체계로 틀린 것은?

가. 인터넷은 TCP/IP 프로토콜 기반으로 IP(Internet Protocol) 주소체계를 따른다.

나. IP V4 의 주소체계는 4Octet 로 구성되며, 각 부분은 "."으로 구분된다.

다. IP Address 는 2 대 이상의 컴퓨터가 동시에 공유할 수 있다.

라. IP Address 는 네트워크의 크기에 따라 적용 가능하도록 5 개의 Class 로 나뉘며, 인터넷은 주로 A, B, C Class 가 사용된다.

IP 는 고유한 주소로 다른 PC 가 쓰고 있는 IP 를 설정할 수 없으며 설정이 에러를 발생하며 서비스를 거부합니다.

15. 네트웍 ID 210.182.73.0 을 6 개의 서브넷으로 나누고, 각 서브넷 마다 적어도 30 개 이상의 Host ID 를 필요로 한다. 다음 중 어떤 서브넷 마스크를 사용해야 하는가?

가. 255.255.255.224	나. 255.255.255.192

다. 255.255.255.128	라. 255.255.255.0

16. 다음 중 인터넷 메일 호스트 사이에 아스키 형식(ASCII format) 이외의 텍스트 및 화상이나 음성, 영상 등의 멀티미디어 데이터를 아스키 형식으로 변환할 필요 없이 인터넷 전자우편으로 송신하기 위한 인터넷 표준은?

가. SMTP	나. MIME

다. IMAP	라. POP

17. 중간규모의 네트워크에 사용되며, 처음 옥테트(Octet) 128-191 를 갖는 주소클래스는?

가. A 클래스	나. B 클래스

다. C 클래스	라. D 클래스

<NOS+응용프로그램>

18. Windows 2000 Server 의 하드디스크 관리에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 미러 볼륨은 데이터의 보안을 강화하기 위한 기능이다.

나. 명령 프롬프트에서 convert 명령을 사용하면 데이터의 손상 없이 FAT 를 NTFS 로 바꿀 수 있다.

다. 스팬볼륨은 작은 빈 공간들을 모아 하나의 큰 논리 드라이브를 구성하는 것을 말한다.

라. 확장 분할 영역을 지우려면 먼저 확장 분할 영역내의 논리 드라이브를 모두 삭제해야 한다.

미러볼륨의 보안에 대한 옵션은 없으며 단지 복구를 지원할 뿐입니다.

19. FTP 서버 운영자가 본인이 관리하는 FTP 서버의 세션 관리 중에서 할 수 없는 것은?

가. FTP 사용자 세션 보기

나. 다운로드 할 수 있는 파일의 형식 제한

다. 접속된 사용자의 연결 시간 제한

라. FTP 사용자 세션 연결 끊기

20. 이벤트 표시기 관리도구는 하드웨어 및 소프트웨어의 문제를 해결하고 앞으로 일어날 수 있는 문제를 확인하는데 유용하게 쓰일 수 있다. 다음 중 이벤트 표시기에서 보여주는 종류가 아닌 것은?

가. 정보(시스템의 일반적 상황 메시지)

나. 시스템 구성요소에 대한 경고

다. 시스템 구성요소의 오류

라. 시스템 장치간의 충돌과 새 하드웨어 추가 메시지

이벤트 표시기는 2000 서버의 네트워크 그리고 서버자체적인 에러를 표시할 뿐 하드웨어에 대한 에러는 표시하지 않습니다.

21. 다음 중 특정한 파일을 찾고자 할때 사용하는 Linux 명령어는?

가. mv	나. cp

다. find	라. file

22. DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 서버의 주요 기능은?

가. 서브넷을 통해 IP 주소 정보를 라우팅한다.

나. 로컬 서브넷에 있는 컴퓨터에 IP 주소 정보를 할당하고 유지한다.

다. NetBIOS 이름을 IP 주소로 해석한다.

라. IP 주소를 FQDN(Fully Qualified Domain Names)으로 해석한다.

- '다‘는 'WINS'에 대한 설명이다.

23. DNS 구성요소 중 포함되지 않는 것은?

가. 확인자(Resolvers)	나. nslookup

다. 네임서버	라. 도메인 이름 공간

24. NTFS 사용권한에 대한 내용으로 틀린 것은?

가. 폴더에 있는 하위폴더와 파일의 사용권한은 상위폴더에 부여된 사용권한으로부터 상속된다.

나. 여러 개의 사용권한이 중복된 경우 사용권한들을 조합하여 가장 상위의 사용권한이 적용된다. 중복되는 사용권한 중에 거부된 사용권한이 존재하는 경우 이것은 무시된다.

다. NTFS 파일 사용 권한은 NTFS 폴더 사용권한에 우선한다.

라. 거부(Deny) 사용권한은 다른 사용권한에 우선한다.

거부에 대한 권한은 모든 권한에 최우선 합니다.

25. Windows 2000 에서 네트워크 설정을 할 경우 하나의 네트워크 어댑터에 시스템에 설치된 프로토콜을 사용하거나 사용하지 않게 하는 것은?

가. 라우팅 서비스	나. 공유 액세스

다. 바인딩	라. 공유

26. 한정된 IP Address 를 효율적으로 활용하기 위하여 Windows NT 에서 정해진 범위 내의 IP Address 를 자동적으로 할당해 주는 서버는?

가. WINS	나. DHCP

다. NetBEUI	라. RAS

27. Windows 2000 Server 를 설치하거나 업그레이드 할 때 사용하는 응용프로그램의 호환성을 확인해야 한다. 인터넷을 지원하는 관련 프로그램을 사용하고자 할 때 유용한 방법이 아닌 것은?

가. 호환 가능한 소프트웨어 응용 프로그램을 검색한다.

나. Windows 2000 분석기 온라인 도구를 이용한다.

다. 윈도우 응용 호환 툴킷(Windows Application Compatibility Toolkit)을 이용한다.

라. 멀티 부팅을 이용한다.

28. 컴퓨터가 부팅될 수 있도록 리눅스 운영체제의 핵이되는 커널을 주기억 장소로 상주시키는데 사용되는 부트로더는?

가. LILO	나. MBR

다. CMOS	라. SWAP

29. Windows 2000 을 사용하던 중에 시스템의 오류로 마스터 부트 레코드에 이상이 생겨 Windows 2000 의 복구 콘솔을 이용하여 복구하려고 한다. 마스터 부트 레코드를 복구하는 명령은?

가. FixMBR	나. Format C: /mbr

다. disable	라. systemroot

30. 다음 중 NTFS 에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. FAT 로의 전환이 가능하다.

나. Windows 2000, Windows98 등에서 지원된다.

다. 파일 단위의 압축과 보안을 지원한다.

라. FAT 에서 NTFS 로의 전환은 불가능하다.

31. 관리자가 운영하고 있는 네트워크에 DNS 서버를 설치하려고 한다. DNS 를 설치하고 운영하는데 꼭 필요한 항목은?

가. 정적 IP 주소	나. DHCP

다. 액티브 디렉토리	라. Windows 2000 클라이언트

32. IIS 웹 서버를 설치한 다음에는 기본 웹사이트 등록 정보를 수정하여야 한다. 하루 평균 방문하는 사용자 수를 설정하기 위해서는 다음중 수정할 부분은?

가. 성능 탭	나. 연결 수 제한

다. 연결 시간 제한	라. 문서 탭

33. 압축, 보안, 암호화 같은 기능이 지원되는 파일 시스템은?

가. FAT 16	나. FAT 32

다. NTFS	라. EFS

34. Windows 2000 이 감사할 수 있는 이벤트의 종류를 설명한 것 중 잘못된 것은?

가. 정책 변경 : 사용자 보안옵션, 사용자 권한 또는 계정 정책이 변경되는 이벤트

나. 시스템 이벤트 : Windows 2000 보안 및 보안 로그에 영향을 주는 이벤트

다. 디렉토리 서비스 액세스 : 사용자가 파일, 폴더 또는 프린터에 액세스 하는 이벤트

라. 권한 사용 : 시스템 시간 변경과 같은 사용자가 권한을 사용한 이벤트

35. 다음 계정의 설명으로 옳은 것은?

가. 글로벌 계정은 계정이 만들어진 도메인과 다른 도메인에도 사용될수 있는 계정이다.

나. 로컬계정은 계정이 만들어진 도메인이나 컴퓨터에서만 사용되는 계정이다.

다. 도메인 컨트롤러에서 만들어지는 모든 계정은 글로벌 계정이다.

라. 도메인 컨트롤러에서 만들어지는 모든 계정은 로컬 계정이다.

<네트워크 일반>

36. 디지털 통신 시스템의 장점은?

가. 시스템 유지 보수가 쉽다.

나. 시스템 설계 비용이 적게 든다.

다. 시스템 설계가 용이하다.

라. 전송상 오류 발생을 줄일 수 있다.

37. 다음 ADSL 에 대한 설명 중 맞는 것은?

가. 대칭적 설계 때문에 HDSL 보다 더 실용적이다.

나. 대부분의 어플리케이션들이 하향전송보다는 상향전송의 요구량이 많기 때문에 ADSL 이 효율적이다.

다. 하향전송율의 범위는 1.5 ~ 9Mbps 이며 상향전송율의 범위는 16 ~ 640Kbps 로 규정되어 있다.

라. ADSL 의 데이터를 한쌍의 전화선을 사용하여 10Km 까지 전송할 수 있다.

38. OSI 참조모델에서 LLC 계층과 MAC 계층으로 구분되는 계층은?

가. 트랜스포트 층	나. 데이터 링크 층

다. 네트워크 층	라. 물리계층

39. 스테이션에 장애가 발생되더라도 전체 시스템이 이상없이 유지하고, 스테이션을 추가할 경우에도 네트워크의 통신량에는 거의 영향을 주지 않도록 하기 위한 토폴로지 설계는?

가. Bus	나. Star-bus

다. Ring	라. Mesh

40. 근거리 통신망(LAN)의 국제 표준 모델을 제공하고 있는 표준 규격은?

가. ISO	나. IEEE 802

다. X . 25	라. TCP/IP

41. 다음 중 TCP/IP 와 OSI 7 계층과의 비교로서 적당하지 못한 것은?

가. TCP 프로토콜은 OSI 7 계층의 전송계층에 해당한다.

나. IP 프로토콜은 OSI 7 계층의 네트워크 계층에 해당한다.

다. 파일전송 프로토콜인 FTP 는 OSI 7 계층의 응용계층에 해당한다.

라. HTTP 프로토콜은 OSI 7 계층의 표현계층에 해당한다.

42. 다음 중 광섬유의 산란 손실이 아닌 것은?

가. Rayleigh	나. Microbending

다. Ramman	라. Brillouin

43. 다음 중 표준 이더넷이라고 불리는 케이블은?

가. 10 Base 2	나. 10 Base 5

다. 10 Base T	라. 10 Base F

표준이더넷은 10 Base 5 가 처음 개발되었으며 그 이후 사용상의 여러가지 제약으로 10 Base 2 와 다른 케이블들이 추가되었습니다.

44. IEEE 802 규약과 대입이 잘못 이루어진 것은?

가. IEEE 802.2 - LLC	나. IEEE 802.3 - LDAP

다. IEEE 802.4 - 토큰 버스	라. IEEE 802.5 - 토큰 링

45. 다음 중 서비스 영역이 가장 넓은 것은?

가. 부가가치통신망(VAN:Value Added Network)

나. 근거리통신망(LAN:Local Area Network)

다. 메트로폴리탄(MAN:Metropolitan Area Network)

라. 광역통신망(WAN: Wide Area Network)

<네트워크 운용기기>

46. 다음 허브(Hub)에 관한 장점 중 잘못된 것은?

가. 허브를 사용함으로써 네트워크 관리가 용이하다.

나. 네트워크 확장이 용이하다.

다. 네트워크 에러검출이 용이하다.

라. 허브에 연결된 사용자가 많을수록 전송속도는 향상된다.

스위칭 허브를 써서 효율적 분배를 이용하더라도 사용자가 많으면 전송속도는 저하됩니다.

47. 다음 중 분리된 네트워크를 연결해주며, 네트워크층 간을 연결해 주는 기능을 하는 장치는?

가. 브리지(Bridge)	나. 리피터(Repeater)

다. 라우터(Router)	라. 모뎀(Modem)

48. 대역폭이 가장 커서 다양한 서비스가 가능한 전송 매체는?

가. 동축 케이블	나. Open Wire

다. Wire Pair	라. 광섬유

49. 다음 전송매체에 관련된 내용 중 틀린 것은?

가. 트위스트페어는 2500m 이내의 거리에서 10Mbps 의 전송 속도를 낼 수 있다.

나. 동축케이블은 100Mbps 의 속도를 낼 수 있으며, 브로드 밴드와 베이스 밴드 방식으로 정보를 전송한다.

다. 전송 매체간에 리피터를 이용하여 신호의 약화 현상을 막을 수 있다.

라. 전기신호의 문제점인 전기 모터, 번개 충격으로 인한 신호의 왜곡 현상, 간섭현상을 해결하기 위해 빛을 이용한 광섬유를 이용한다.

50. 노트북과 라우터를 연결하여 라우터를 Setup 하려고 한다. 라우터 인터페이스 포트 중 노트북의 COM 포트와 연결되는 포트는?

가. 이더넷 포트	나. 시리얼(Serial) 포트

다. Console 포트	라. AUI 포트

14 회 네트워크 관리사 2 급 필기 문제

<TCP/IP>

1. ICMP 프로토콜의 설명으로 올바른 것은?

가. IP 프로토콜에 보안기능을 추가하였다.

나. 메시지의 오류를 수정한다.

다. 신뢰성 없는 비 연결형이라는 문제를 해결하기 위해 설계되었다.

라. OSI 계층 중 링크계층의 프로토콜에 해당한다.

ICMP 는 IP 프로토콜의 제어를 담당하는 프로토콜로서 신호의 흐름을 제어하는 역활을 합니다. IP 계층은 네트워크 계층이며, 오류수정은 TCP 의 담당역역입니다.

2. Windows 2000 Server 에서 지원하는 TCP/IP 관련 명령어가 아닌 것은?

가. telnet	나. traceroute

다. netstat	라. arp

traceroute 는 유닉스에서 제공되는 명령으로 자신의 컴퓨터에서 목적지까지의 경로와 시간을 체크해 주는 역활을 합니다. Windows 2000 server 에서는 traceroute 가 아닌 tracert 라는 명령으로 제공됩니다. 형식은 다음과 같습니다.

c: >tracert cafe.daum.net/icqanetworker

3. 다음 중 TCP/IP 응용계층 프로토콜이 아닌 것은?

가. HTTP	나. FTP

다. SMTP	라. ARP

ARP 는 IP 주소를 물리적 주소를 변환시키는 역활을 하며 네트워크 계층에서 동작합니다.

4. FTP 를 이용한 RFC 문서를 받기 위한 명령은?

가. Send RFCxxxx.txt	나. Ping RFCxxxx.txt Packet

다. Get RFCxxxx.txt	라. Finger RFCxxxx.txt

종종 출시되는 문제로 FTP 명령어에 관한 문제입니다. 답은 Get 을 이용한 3 번 입니다.

5. 네트워크 관리를 위한 프로토콜은?

가. SMTP	나. SLIP  다. FTP  라. SNMP

역시 자주 출제되는 문제입니다. SMMP(Simple Network Management Protocol) 간단한 네트워크 관리 프로토콜의 약자지요. 대부분의 용어들은 약자를 생각해 보시면 쉽게 유추할 수 있는 문제가 많습니다. 꼭 확인하세요.

6. WAN 구간에서 라우터블용으로 사용될 수 없는 프로토콜은?

가. IPX/SPX	나. DLC

다. AppleTalk	라. TCP/IP

DLC (Data Link Control)는 네트웍 통신을 위해 OSI 내에 정의된 기능인 데이터 링크 계층에 의해 제공되는 서비스로 프레임 정의, 프레임 상의 에러 감지 및 교정, 그리고 흐름제어 수행 등을 수행합니다. 이는 일종의 제어 서비스로 프로토콜이 아닙니다.

7. 네트워크 계층의 TCP/IP 프로토콜이 아닌 것은?

가. IP	나. ICMP

다. IGMP	라. TCP

TCP 는 전송계층에서 동작합니다. 다른 프로토콜들의 모두 네트워크 계층이죠. 자 ICMP 는 아시다 시피 상태보고서를 하드웨어로 송신하는 역활을, IGMP(Internet Group Management Protocol)는 멀티캐스트 그룹을 인근 라우터에게 통보하는 역활을 하는 네트워크 계층에서 작동하는 프로토콜 입니다.

8. IP 주소가 203.253.192.21 인 컴퓨터는 어느 클래스에 속하는가?

가. Class A	나. Class B

다. Class C	라. Class D

9. IP 프로토콜에 관한 설명으로 알맞은 것은?

가. IP 프로토콜은 프로세서간의 신뢰성 있는 통신기능을 수행한다.

나. 네트워크계층에 속하는 프로토콜로 실제 패킷을 전달하는 역할을 한다.

다. IP 프로토콜의 오류제어는 세그먼트의 오류감지기능과 오류정정 매커니즘을 포함한다.

라. 흐름제어로는 주로 슬라이딩 윈도우 방식이 쓰인다.

IP 는 비 신뢰성 프로토콜이며 자료의 전송만을 담당합니다.

10. 목적지 시스템의 32 비트 IP 주소에 대응되는 48 비트의 하드웨어 네트워크 주소를 제공하는 프로토콜은?

가. ARP	나. FTP

다. Netstat	라. NAT

11. IP 어드레스의 설명 중 잘못된 것은?

가. 같은 네트워크 구획상의 모든 호스트는 똑같은 네트워크 ID 를 갖는다.

나. 네트워크 구획상의 각 호스트는 같은 호스트 IP 어드레스를 갖는다.

다. 네트워크 ID 는 절대로 127 이 될 수 없다.

라. 호스트 ID 가 모두 0 이 될 수 없다.

IP 는 각각의 고유주소로 같은 주소를 가질 수 없습니다. 단 서로 다른 네트워크 구역에서 NAT 를 쓴 경우는 같은 각각의 네트워크 구역끼리는 동일한 IP 를 가질 수 있습니다.

12. HTTP 에 대한 설명 중 옳은 것은?

가. 인터넷을 통해 파일을 송수신하기 위한 프로토콜

나. 인터넷 전자우편을 위한 프로토콜

다. 하이퍼텍스트 문서를 전송하기 위한 프로토콜

라. 원격접속을 하기 위한 프로토콜

HTTP 의 이름을 풀이해 보면 쉽게 알수 있는 문제 입니다. Hyper Text Transfer Protocol

13. 가상터미널이라는 기술을 사용하여 네트워크에 접속된 컴퓨터를 마치 호스트 컴퓨터에 직접 연결된 것처럼 만들어 원격제어를 가능하게 하는 것은?

가. FTP	나. mail	다. Telnet	라. Gopher

원격제어 = 텔넷이라고 생각하시면 됩니다. 윈도우즈 2000 인 경우 터미널 서버를 쓰기도 합니다.

14. UDP 에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 비접속형 서비스를 제공하는 프로토콜이다.

나. 사용자 데이터를 데이터그램에 담아서 전송한다.

다. UDP 헤더의 크기는 8 옥텟(Octet)이다.

라. 세그먼트를 보낼 때 타이머를 설정하여 재전송 시점을 결정한다.

주로 방송등에 많이 쓰이는 UDP 는 상대방 측에 수신이 정확하던 정확하지 않던 일방적으로 신호를 보냅니다. 자료의 신뢰성을 확보할 필요가 없으니 재전송을 요청할 필요가 없겠지요.

15. kim00@icqa.or.kr 이라는 전자우편 주소를 가진 사람이 웹브라우저를 이용하여 자신의 홈디렉토리에 파일을 업로드(Upload)하려고 할 때, URL 을 어떻게 지정하여 접속해야 하는가?

가. http://kim00@icqa.or.kr	나. http://icqa.or.kr/~kim00

다. ftp://kim00@icqa.or.kr	라. ftp://icqa.or.kr/~kim00

16. 인터넷 메일 확장자로서 사용자간의 바이너리 파일전송에 관한 인터넷 표준안을 지칭하는 것은?

가. MIME	나. POP

다. Archie	라. SMTP

17. IP 주소에 대한 설명 중 잘못된 것은?

가. 현재는 IPv4 를 사용하고 있고, 대안으로 IPv5 가 거론되고 있다.

나. Host ID 부분은 그 Network 에 접속되어 있는 컴퓨터의 식별번호를 의미한다.

다. IP 주소는 000.000.000.000 부터 255.255.255.255 까지 이다.

라. IP 주소는 Network ID 와 Host ID 이다.

현재 IPv6 가 거론 되고 있죠.

<NOS/응용프로그램>

18. Linux 디렉토리 구성에 대한 설명 중 틀린 것은?

가. /tmp - 임시파일이 저장되는 디렉토리

나. /boot - 시스템이 부팅될 때 부팅 가능한 커널 이미지 파일을 담고 있는 디렉토리

다. /var - 시스템의 로그 파일과 메일이 저장되는 위치

라. /usr - 사용자 계정이 위치하는 파티션 위치

/usr 은 응용프로그램이 설치되는 디렉터리 입니다.

19. 액티브 디렉토리의 장점을 잘못 설명한 것은?

가. DNS 와 통합	나. 정보보안

다. 개체 스키마 확장성	라. 낮은 시스템 요구사항

높은 시스템 사용을 요구합니다.

20. Linux 의 파티션을 설정할 때 사용자에게 적합한 파티션을 추가, 삭제, 수정할 수 있도록 지원하는 프로그램 중 그래픽 모드를 지원하는 GUI 방식의 파티션 설정 유틸리티로 맞는 것은?

가. gawk	나. X 윈도우

다. Disk Druid	라. pico

솔직히 이런 문제는 조금 이해할 수 없군요. 리눅스용 응용프로그램에 대한 문제라니....

21. 명령 프롬프트로부터 파일의 액세스 제어목록을 화면에 표시하거나 수정할 수 있게 하는 명령은?

가. NET PERMISSION	나. SET FILE

다. CACLS	라. ACE

22. 다중 프로세서를 사용할 수 있도록 지원해주는 기능은 Windows 2000 Server 의 특징이다. Windows 2000 Server 는 몇 개까지의 프로세서를 사용할 수 있는가?(advanced와 Datacenter가 아닌 Windows 2000 Server 의 개수를 의미한다.)

가. 4	나. 8	다. 16	라. 32

advanced 와 Datacenter 는 각각 8 개와 32 개 까지 지원합니다.

23. 시스템 인터페이스 정보를 출력하면서 송수신 패킷 수 및 오류수, 충돌횟수, 현재 출력큐에 대기중인 패킷 등에 관한 정보를 제공하는 명령어는?

가. arp	나. netstat

다. filter	라. ICMP

24. NTFS 는 Windows 2000 Server 에 권장되는 파일 시스템이다. NTFS 에서 제공하는 기능이 아닌 것은?

가. 파일과 폴더 차원의 보안 : NTFS 는 파일과 폴더에 대한 접근을 제어한다.

나. 디스크 압축 : NTFS 압축 파일로 더 많은 저장공간을 만들 수 있다.

다. 듀얼 부팅 설정 : DOS, Windows 95/98 과 Windows 2000 사이에 듀얼 부트를 구성할 경우 시스템 파티션의 파일 시스템은 NTFS 로 구성해야 한다.

라. 파일 암호화 : NTFS 는 파일에 대한 암호화를 지원한다.

윈도우즈 95 / 98 의 경우 FAT 구조를 사용하며, NTFS 를 인식하지 못합니다. 그러므로 부팅 영역이 NTFS 이면 95/ 98 로의 부팅이 불가능합니다.

25. 네트워크상에서 서버가 제공하지 않는 IP 주소를 사용하도록 클라이언트가 설정되거나, 서버가 클라이언트에 부정적인 반응을 전송하고, DNS 나 NetBIOS 이름을 등록하거나 확인할 수 없는 문제가 발생했을 때 다음 중 관련된 서버는?

가. DHCP 서버	나. WINS 서버

다. IIS 서버	라. DNS 서버

서버가 제공하지 않는 즉 실제하지 않는 IP 를 클라이언트에 분배하는 역활은 DHCP 의 특성입니다.

26. Windows 2000 Server 의 DNS 에 대한 설명 중 틀린 것은?

가. 클라이언트 컴퓨터는 DNS 서버 내의 리소스 레코드를 동적으로 업데이트 할 수 있다.

나. 레코드의 에이징(Aging)기능으로 무효(사용되지 않는)레코드를 방지한다.

다. DHCP, WINS 와 통합 운영이 가능하다.

라. Windows 2000 Resolver 는 기본적으로 NetBIOS 를 기반으로 이름을 해석한다.

윈도우즈 2000 은 기본적으로 DNS 를 기반으로 이름풀이를 합니다.

27. World Wide Web 서버 외에 IIS 와 함께 작업할 수 있는 기타 인터넷 서비스가 아닌 것은?

가. FTP(File Transfer Protocol) 서비스

나. DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 서비스

다. NNTP(Network News Transfer Protocol) 서비스

라. SMTP(Simple Mail Transfer Protocol) 서비스

DHCP 는 IIS 와 별개로 작동하는 서비스 입니다.

28. DHCP 서버는 Scope 라 불리는 IP 주소의 범위를 만들어 컴퓨터들에게 제공할 IP 주소정보를 준비한다. 다음 중 Scope 의 속성으로 볼 수 없는 것은?

가. DHCP 서비스 임대에 사용되는 주소를 포함시키거나 제외하는 IP 주소의 범위

나. 특정 IP 주소의 서브넷을 결정하는 고유한 서브넷 마스크

다. 범위를 만들 때 지정되는 범위 이름

라. DNS 서버 이름

29. Windows 2000 계정 중 Power Users 에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 자원을 공유시킬 수 있다.

나. 사용자계정을 생성 삭제 할 수 있다.

다. 보안이나 감사 로그를 관리할 수 없다.

라. 디바이스 드라이버를 로드, 언로드 할 수 없다.

30. 계정 잠금에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 사용자가 여러번 로그인에 실패하였을 때 해당 사용자의 계정을 파기한다.

나. 잠금이 발생한 이후에는 반드시 관리자에 의해 해당 잠금이 풀려야 한다.

다. 잠금이 발생하기 위한 로그인 실패 횟수는 관리자에 의해 설정될 수 있다.

라. Windows 2000 Server 는 계정잠금을 지원하지 않는다.

31. 공유 리소스가 마치 로컬 컴퓨터의 드라이브처럼 표현되어 편하게 사용, 관리할 수 있는 것을 무엇이라 하는가?

가. 로컬 드라이브	나. 네트워크 드라이브

다. 공유 드라이브	라. 리소스 드라이브

32. 어떤 파일의 허가 모드가 -rwxr-x--x 이다. 다음 설명 중 틀린 것은?

가. 소유자는 읽기 권한, 쓰기 권한, 실행 권한을 갖는다.

나. 소유자와 같은 그룹을 제외한 다른 모든 사용자는 실행 권한만을 갖는다.

다. 이 파일의 모드는 751 이다.

라. 동일한 그룹에 속한 사용자는 실행 권한만을 갖는다.

33. WINS 서버와 동일한 역할을 수행하는 것은?

가. DHCP	나. DNS

다. HOSTS	라. LMHOSTS

LMHOSTS 는 WINS 와 대응되는 이름풀이를, HOSTS 는 DNS 와 대응되는 이름 풀이를 지원합니다.

34. Windows 2000 에서 프린터를 공유하여 같이 사용할 때 프린트를 요청했지만 프린트가 되지 않고 작업을 지울 수도 없을 때 문제를 해결하기 위해 이용하는 서비스는?

가. Printer Job Service	나. Directory Service

다. Spooler Service	라. Printer Request Service

Spooler 에 버퍼링된 자료를 지움으로서 리셋할 수 있지요.

35. 다음 보기와 같이 일주일을 주기로 Windows 2000 Server 에서 백업 테이프 시스템을 운용하고 있다. 만약 금요일 오전에 데이터 오류가 발생했다면 언제 복구해둔 백업 테이프가 필요한가?

1. 월요일에는 Copy 백업을 실시한다.

2. 화요일부터 금요일까지는 Incremental 백업을 실시한다.

가. 목요일에 백업한 테이프가 필요하다.

나. 월요일에 Copy 백업한 테이프가 필요하다.

다. 화요일부터 목요일까지 Incremental 백업한 테이프가 필요하다.

라. 월요일부터 목요일까지 모든 백업 테이프가 필요하다.

<네트워크 일반>

36. 무선랜의 구성 방식 중 무선 랜카드를 가진 컴퓨터간의 네트워크를 구성하여 작동하는 방식은?

가. Infrastructure 방식	나. AD HOC 방식

다. AP 방식	라. CDMA 방식

37. OSI 7 계층 중 물리적 링크간의 신뢰성 있는 정보전송을 제공하며 동기화, 에러제어, 흐름제어로서 데이터의 블록을 전송하는 기능을 가진 계층은?

가. 물리계층	나. 데이터 링크 계층

다. 트랜스포트 계층	라. 네트워크 계층

38. Token Passing 에 대한 설명 중 올바른 것은?

가. 순서에 따라 노드에서 노드로 순차적으로 패킷을 이동한다.

나. 충돌 정보를 해당 선로의 노드로 보내어 전송을 지연시킨다.

다. 데이터를 전송하기 전에 전송하겠다는 신호를 해당 노드들에게 먼저 보낸다.

라. 전송을 하기 전 네트워크 노드가 Idle 한지 확인하고 노드가 사용중이면 랜덤한 시간동안 기다렸다가 재 전송을 시도한다.

39. ADSL 에 대한 설명 중 맞는 것은?

가. 20Mbps 이상의 전송속도를 지원한다.

나. 토큰 전달방식을 사용하며 기존의 전송방식보다 빠른 전송속도를 유지할 수 있다.

다. 기존의 구리선에 의한 전화선을 이용하여 고속 데이터 통신을 가능하게 하는 통신수단이다.

라. 2 개의 B 채널과 1 개의 D 채널을 이용하여 음성, 데이터, 비디오 등의 정보를 실시간으로 전송할 수 있다.

상향 6.2 하향 384k 정도의 속도를 가지며, 라는 ISDN 의 설명입니다.

40. TCP/IP 의 Telnet, FTP 등에 대응되는 OSI 7 의 계층은?

가. 세션계층	나. 프레젠테이션계층

다. 트랜스포트계층	라. 응용계층

41. IEEE 표준안 중 이더넷에 관한 표준안은?

가. IEEE 802.3	나. IEEE 802.4

다. IEEE 802.5	라. IEEE 802.6

42. IEEE 는 네트워크 분야에 관련된 기준을 마련하는 전문 기구이다. IEEE 위원회는 OSI 모델 중 이 계층을 보다 자세히 정의할 필요를 느껴 LLC 와 MAC 로 나누었다. 다음 중 LLC 와 MAC 로 나누어진 계층은?

가. 물리계층	나. 데이터링크계층

다. 네트워크계층	라. 전송계층

43. OSI 7 계층 중 서로 다른 네트워크의 차이를 극복하여 종점간에 신뢰성 있고 투명한 데이터 전송을 제공하고, 종점간의 에러 복구와 흐름제어를 하는 것은 무엇인가?

가. 네트워크 계층	나. 트랜스 포트 계층

다. 세션계층	라. 물리계층

44. A 사의 네트워크는 규모 확장으로 IP 가 부족한 상태가 발생하였다. 현재 네트워크는 전용선으로 묶여있으며 사용 가능한 공인 IP 는 64 개이다. 네트워크에 연결되어야 할 PC 는 총 120 대이고 모든 컴퓨터는 외부에서의 접속은 필요 없다. 가장 적은 비용으로 동시에 120 대가 모두 인터넷에 접속할 수 있는 네트워크 확장방법은?

가. 공인된 IP 를 ISP 에 요청하여 라우터 및 클라이언트에 부여한다.

나. 라우터의 NAT 기능을 활용한다.

다. DHCP 서버를 사용한다.

라. BOOTP 기능을 활용한다.

NAT 에 대한 것은 실기에도 나왔지요. 종종 출제되므로 꼭 알아두세요.

45. 아날로그 데이터를 전송을 위해 디지털 형태로 변환시키고, 이 디지털 형태를 원래의 아날로그 데이터로 복원시키는 기구는?

가. 코덱(CODEC)	나. 다중화장치(Multiplexing)

다. 모뎀(MODEM)	라. 디지털서비스유니트(DSU)

<네트워크 운용기기>

46. 다음 중 네트워크상에 발생한 트래픽을 제어하며, 네트워크상의 경로 설정 정보를 가지고 최적의 경로를 결정하는 장치는?

가. 브리지	나. 라우터

다. 리피터	라. 허브

47. T3 회선에서의 데이터 전송속도는?

가. 45Mbps	나. 128Kbps

다. 1.544Mbps	라. 65.8Mbps

48. 광섬유의 특성 중 맞지 않는 것은?

가. 광대역 전송이 가능하다.	나. 손실률이 높다.

다. 간섭에 강하다.	라. 도청이 어렵다.

전기적 신호가 아니므로 거의 손실이 되지 않습니다.

49. 서버의 파일성능과 안전성을 향상시키기 위하여 RAID 시스템을 도입했다. 아래의 RAID 구성 중 전체적인 사용효율이 가장 높으면서 하드디스크 하나에 오류가 발생할 때 복구를 할 수 있는 것은?

가. RAID 0	나. RAID 1

다. RAID 0+1	라. RAID 5

RAID 5 는 레이드 레벨 중 가장 높은 효율과 속도를 자랑합니다.

50. NIC 를 설치하는데 있어 고려사항으로 적합하지 않은 것은?

가. NIC 를 슬롯에 설치할 때는 슬롯과 NIC 사이에 유격이 발생하지 않도록 견고하게 장착한다.

나. NIC 설치 후 PnP 기능이 없는 NIC 일 경우 NIC 의 인터럽트 번호와 I/O 포트 어드레스를 확인한다.

다. NIC 에 대한 드라이버는 H/W 수준의 조작을 가하는 부분이므로 호스트에 설치된 운영체제와는 특별한 관계가 없다.

라. 운영체제 내에서 NIC 자원에 대한 설정과 IP 주소, 게이트웨이 주소 DNS 주소 등에 대한 설정을 하고 시스템을 재 부팅 한다.

13 회 네트워크 관리사 2 급 필기 문제

<TCP/IP>

1. 다음은 각각의 HOST에 입력한 IP주소를 보여준다. 이중 잘못 입력된 IP는?

가. IP 주소 : 210.182.73.37	나. IP 주소 : 134.75.217.13

다. IP 주소 : 127.1.1.3	라. IP 주소 : 123.234.12.1

- 127.X 주소는 로컬 Loop Back 주소로서 외부와 통신이 전혀 불가능한  IP 주소이다.

2. 인터넷 서비스는 응용수준의 서비스와 네트워크 수준의 서비스로 구분할 수 있다. 다음 설명 중 적합하지 않은 것은?

가. 네트워크 수준의 서비스는 응용 수준의 서비스 프로토콜들을 위한 서비스로서 연결 지향형 서비스인 UDP와 비연결 패킷 서비스인 TCP가 있다.

나. 비연결 패킷 서비스는 연결 설정이 불필요하므로 네트워크 부하를 감소시키는 장점이 있는 반면 패킷 손실의 위험이 있다.

다. 응용 수준의 서비스들은 telnet, ftp, smtp 등과 같이 사용자가 네트워크를 통해 직접 작업을 할 수 있도록 하는 프로토콜들이다.

라. 현재 인터넷을 사용하기 위한 주요한 수단이 되고 있는 http는 응용수준의 프로토콜에 해당한다.

3. 다음은 IP 계층의 프로토콜에 대한설명이다. 거리가 먼 것은?

가. 인터넷 프로토콜(IP : Internet Protocol)은 인터넷을 통해 패킷을 한 호스트에서 다른 호스트로 이동시키는데 이용되는 연결형 데이터 전달 서비스를 제공한다.

나. 인터넷 제어 메시지 프로토콜 (ICMP : Internet Control Message Protocol)은 IP 서비스를 이용하여 호스트들이 오류 상황에 대해 보고 할 수 있게 하고, 예상하지 못한 상황에 대한 정보를 제공하도록 한다.

다. 주소 변환 프로토콜(ARP : Address Resolution Protocol)은 두 호스트가 같은 물리적 네트워크 상에 있을 때, 근원지 호스트가 목적지 호스트로 직접 데이터를 전달할 수 있도록 도와준다.

라. 역 주소 변환 프로토콜(RARP : Reverse Resolution Protocol)은 아직 자신의 인터넷 주소를 갖지 못한 호스트가 이를 얻도록 해준다.

4. 다음 중 TTL(Time-to-Live)에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 데이터 그램이 최종 목적지에 전달되기 전에 활성화 시간의 값이 0에 도달하면 패킷은 소멸된다.

나. 루프에 빠졌을때 계속해서 네트워크 자원을 소비하는 것을 방지하기 위한 것이다.

다. TTL항목의 값이 0이 되면 패킷은 소멸되며 IGMP실패 통보 메시지가 전달된다.

라. 숫자 할당 레지스트리에 따르면 기본값은 64로 설정되어야 하나 사용자의 필요에 따라 다른 값을 사용할 수 있다.

5. 네트워크 ID 210.182.73.0을 몇 개의 서브넷으로 나누려고 하며, 각 서브넷은 적어도 40개 이상의 Host ID를 필요로 한다. 이때 어떤 서브넷 마스크를 사용해야 하는가?

가. 255.255.255.192	나. 255.255.255.224

다. 255.255.255.240	라. 255.255.255.248

6. 서브넷 A와 B가 있고 서브넷 A가 DHCP Server를 가질 때, 서브넷 B가 같은 DHCP 서버를 사용하려면?

가. DHCP Relay Agent를 설치한다.	나. RIP for IP를 설치한다.

다. WINS를 설치한다.	라. DNS를 설치한다.

- RIP for IP : 라우팅용 RIP 프로토콜 지원 서비스이다.

- DHCP Relay Agent를 Windows 서버에 설치하면 Windows 서버는 일종의 Gateway 역할을 수행하게 된다.

7. IP 서브넷에 관한 설명으로 올바른 것은?

가. 서브넷은 IP 주소 중 호스트 주소의 부족현상을 해결하기 위한 것이다.

나. IP 주소 중 호스트 주소 부분이 Subnet number 와 Host number로 분리된다.

다. 서브넷은 라우팅 테이블의 크기를 증가시킨다.

라. 서브넷은 서브넷 내부에 존재하는 라우터와 외부 라우터에게 모두 알려진다.

8. 다음 중 TCP Connection의 상태를 파악하는데 사용되는 유틸리티는?

가. nbstat	나. netstat

다. nslookup	라. route

- netstat : 포트 상태 확인

- nslookup : DNS 상태 확인

- route : 라우팅 테이블 상태 확인 및 변경

9. FTP를 이용한 RFC 문서를 받기 위한 명령은?

가. Send RFCxxxx.txt	나. Ping RFCxxxx.txtPacket

다. Get RFCxxxx.txt	라. Finger RFCxxxx.txt

- FTP에서 파일을 받을 때 Get명령을 파일을 업로드 할 때는 Put명령을 사용한다.

- 여러 파일을 다운받을 때는 mget 명령을 사용한다.

10. 다음 중 IGRP의 특징이 아닌 것은?

가. 거리벡터 라우팅 프로토콜

나. 메트릭을 결정할 때 고려요소 중 하나는 링크의 대역폭이 있음

다. 네트워크 사이의 라우팅 최적화에 효율적

라. 링크상태 프로토콜로 메트릭의 비용을 이용한 라우팅

11. 장비가 ARP브로드캐스트를 이용해서 다른 장비에게 네트워크에 있는 자신의 존재를 알리는 목적으로만 사용되는 ARP변형 프로토콜은?

가. Inverse ARP	나. Reverse ARP

다. Gratuitous ARP	라. DHCP ARP

12. RIP에 대한 설명으로 잘못된 것은?

가. 독립적인 네트워크 내에서 라우팅 정보 관리를 위해 광범위하게 사용된 프로토콜이다.

나. 전체 라우팅 테이블을 가장 가까운 인근 호스트에 매 30초마다 보낸다.

다. 네트워크 거리를 결정하는 방법으로 홉의 총계를 사용한다.

라. 대규모 네트워크에서 최적의 해결방안이다.

- RIP : Broadcast 기반으로 동작하기 때문에 대규모 네트워크에서 트래픽량을 증가시킨다.

13. 다음 TCP/IP 계층 중 호스트 간의 메시지 단위의 정보 교환 및 관리를 주 기능으로 하는 계층은?

가. 응용프로세스 계층	나. TCP/UDP 계층

다. 네트워크 접속 계층	라. IP 계층

14. ICMP 프로토콜의 기능에 대한 설명 중 잘못된 것은?

가. 모든 호스트의 논리적 주소 지정을 지원한다

나. 이 프로토콜의 중요한 임무는 시작지 호스트의 라우팅 실패를 보고하는 것이다.

다. 오류-보고의 형식을 가지고 있으며 TCP/IP 프로토콜 집합으로 가는 메시지를 제어하는 역할을 한다.

라. 두 호스트간의 연결의 신뢰성을 테스트하기 위한 반향과 회답 메시지를 지원한다.

15. 서브넷 마스크에서 각 네트워크의 세그먼트 당 유효한 호스트의 수를 결정하기 위해 주소의 호스트 부분을 나타내려고 남겨둔 비트 수를 12 비트로 할 경우는?

가. 4,096	나. 4,094

다. 1,024	라. 2,048

<NOS+응용프로그램>

16. 윈도우즈 2000 실행 및 클라이언트 소프트웨어가 설치된 컴퓨터의 기본적인 트러스트 프로토콜은?

가. FTP	나. Kerberos V5

다. Telent	라. HTTP

17. 프린터 서버에 IIS가 설치되어있고 웹 브라우저를 통해 프린터를 관리하려고 한다. 웹 브라우저를 통해 프린터 서버에 있는 모든 프린터에 접근하려면 어떤 웹 주소를 입력해야 하는가?

가. http://domainname/printers

나. http://servername/printers

다. http://domainname/printers.print

라. http://servername/printers.print

18. 다음 중 관리자가 운영하고 있는 네트워크에 DNS 서버를 설치하려고 한다. DNS를 설치하고 운영하는데 꼭 필요한 항목은?

가. 정적 IP 주소	나. DHCP

다. 액티브 디렉토리	라. 윈도우 2000 클라이언트

- DNS : 이름 안내를 위한 서비스이므로, 고정 IP 주소를 반드시 필요로 한다.

19. 윈도우즈 2000의 MMC(Microsoft Management Console)의 기능 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 네트워크 기능들을 모니터링하고 관리도구들을 액세스하기 위한 고용콘솔이다.

나. 하나의 관리자 인터페이스에 필요한 관리 요소를 스냅인으로 추가하여 관리할 수 있는 편리한 도구이다.

다. 로컬 컴퓨터와 원격 컴퓨터를 하나의 화면에서 관리할 수는 없다.

라. 컴퓨터 관리에는 보통 시스템 도구, 저장소, 서비스 및 응용프로그램을 관리한다.

20. 윈도우 2000 서버 사용 시에 라우팅 및 원격 액세스 보안 관리를 위한 4가지 인증프로토콜들이 있다. 다음 설명은 어떤 인증 프로토콜에 대한 설명인가?

․ 단방향 암호를 암호화하는 인증 프로토콜이다.

․ 클라이언트와 서버사이 데이터까지도 암호화할 수 있다.

․ 윈도우2000 서버에서 가장 보안이 뛰어난 방법이다.

가. PAP	나. SPAP

다. CHAP	라. MS-CHAP

21. Winnt.exe를 사용하여 윈도우 2000 네트워크 설치를 하려고 한다. 설치 옵션 중 /s 의 기능은 무엇인가?

가. 설치 파일이 위치한 폴더 지정

나. 사용 가능한 옵션 활성화

다. 임시 폴더 지정

라. 설치 프로그램이 끝나기 전에 명령어 실행

22. 데이터를 복원할 때 대체 위치를 지정할 경우 복원되지 않는 데이터는 무엇인가?

가. 레지스트리 파일	나. SYSVOL 디렉토리 파일

다. 시스템 부팅 파일	라. 인증서 서비스 데이터베이스

23. 다음 중 유닉스와 인터넷 접속을 위해 윈도우즈 2000에 반드시 설치해야할 프로토콜은?

가. Nwlink	나. DLC

다. TCP/IP	라. NetBEUI

24. 윈도우즈 2000 서버는 시스템의 관리를 쉽게 하기 위해서 설치할 때 두 개의 내장 사용자 계정을 자동으로 설치한다. 이 두 개의 계정은 어느 것인가?

가. User 계정과 Administrator 계정

나. User 계정과 Guest 계정

다. User 계정과 Group 계정

라. Administrator 계정과 Guest 계정

- Guest 계정은 공유 모드 설정을 조정하는 역할을 한다.

25. 윈도우 2000 서버 설치 할 때 FTP 사이트를 개설해서 사용자들이 필요한 패치 파일이나 문서들은 다운로드 받을 수 있는데 이렇게 하면 네트워크 관리자가 고객 지원에 투입하는 시간을 절약 할 수 있다. FTP 사이트를 처음 개설하면 멈춤 상태에 있게 된다. 사용자들이 FTP 접속을 할 수 있도록 하려면 어떤 버튼을 클릭 해야하는가?

가. 리 로드 버튼	나. 뒤로 버튼

다. 홈 버튼	라. 시작 버튼

26. Windows 2000 IP 보안 관리자에 대한 설명이다. IP 보안 정책 설정 옵션 중 잘못된 설명은?

가. 클라이언트(응답만) : 일반적으로(비보안으로) 통신합니다. 보안이 필요한 서버와는 기본 응답 정책을 사용하여 협상한다. 요청된 프로토콜 및 포트 소통량을 가진 서버만 보안된다.

나. 클라이언트(보안필요) : 클라이언트가 보안 서버에 대해 보안 통신을 가능하게 해주며 보안 서버의 보안 정책에 할당되지 않는 상태로는 보안 통신 할 수 없다.

다. 서버(보안필요) : 모든 IP 소통량에 대해 항상 Kerberos 트러스트를 사용한 보안이 필요하다. 요청에 응답하지 않는 클라이언트와의 비보안 통신을 허용한다.

라. 보안 서버(보안필요) : 모든 IP 소통량에 대해 항상 Kerberos 트러스트를 사용한 보안이 필요하다. 신뢰되지 않은 클라이언트와의 비보안 통신을 금지한다.

27. 다음 중 Windows 2000 제품군 중 Active Directory 서비스가 제공되지 않는 것은?

가. Windows 2000 Professional

나. Windows 2000 Server

다. Windows 2000 Advanced Server

라. Windows 2000 Datacenter Server

- Professional 버전은 Client 버전으로서 AD서비스의 구성원으로만 등록 가능하다.

28. Linux에서 서버를 종료하기 위해 shutdown - h +30을 입력하였다. 그런데 갑자기 어떤 작업을 추가로 하게 되어서 앞서 내렸던 명령을 취소하려고 한다. 어떤 명령어를 입력해야 하는가?

가. shutdown -c	나. shutdown -v

다. shutdown -x	라. shutdown -z

- ‘+30’은 30분 후 종료 예약을 의미한다.

29. 윈도우즈 2000에서 인터넷을 통한 인쇄 방법에 대한 설명 중 올바른 것은?

가. IIS가 실행되지 않아도 된다.

나. 프린터의 URL을 프린터의 이름으로 사용해서는 안 된다.

다. IPP(Internet Printing Protocol)을 사용한다.

라. 제안된 브라우저에서 프린터를 관리할 수 있다.

30. 다음 리눅스의 명령어 중 root만 사용가능한 명령은?

가. chown	나. chgrp

다. ls	라. rm

- chgrp : GID를 잠시 변경한다.

- ls : 파일 목록을 출력한다.

- rm : 파일을 지운다.

<네트워크 일반>

31. 당신은 보안이 매우 요구되는 네트워크 환경을 사용하고 있다. 다음 중 이런 상황에 가장 적절한 네트워크 모델은?

가. Server Base 네트워크	나. Peer To Peer 네트워크

다. Workgroup 네트워크 환경	라. Hash 네트워크 환경

32. ARQ중 에러가 발생한 블록 이후의 모든 블록을 재전송하는 방식은?

가. Go-back-N ARQ	나. Stop-and-Wait ARQ

다. Seletive ARQ	라. 적응적 ARQ

33. 문자열의 프레임 전송을 비정상적으로 중단하는 문제점(끝을 나타내는 문자가 데이터 중간에 오기 때문에 일어나는)을 해결하기 위하여 전송제어 문자 DLE를 추가하여 사용하는 방법은?

가. 프로토콜(Protocol)	나. 변조

다. 패리티	라. 바이트 스터핑(Byte Stuffing)

34. 다음 설명에 해당하는 LAN의 형태는?

-한 노드의 고장이 LAN에 미치는 영향이 적다.

-노드의 증가 및 제어가 쉽다.

-하나의 통신 매체를 공유하며 충돌이 발생할 수 있다.

가. Star	나. Bus     다. Ring	라. Tree

35. 어떤 전송시스템의 전송신호의 주파수는 최소 2KHz에서 최대 10KHz일 때, 이 신호를 손실 없이 디지털화 하기 위한 표본추출 숫자는 얼마인가?

가. 4,000	나. 8,000

다. 16,000	라. 32,000

공식 : (최대주파수 - 최소주파수) * 2

(10000 - 2000) * 2 = 16000 입니다

36. 이더넷과 802.3에서 충돌과 채널경쟁을 관리하기 위해 사용하는 기법은?

가. Non-Persistent 알고리즘	나. 1-Persistent 알고리즘

다. p-Persistent 알고리즘	라. 0-Persistent 알고리즘

37. 멀티 포인트 방식에서 중앙 컴퓨터가 주변의 터미널로 데이터를 전송하고자 하는 경우, 수신측 터미널의 상태를 확인하는 절차는?

가. 컨텐션(contention)	나. 폴링(polling)

다. 셀렉션(selection)	라. 라우팅(routing)

38. 다수의 노드(Node)들이 전송매체인 케이블을 공유하기 위한 방식에 의한 분류 중 CSMA/CD 에 대한 설명과 거리가 먼 것은?

가. 채널이 휴지상태일 경우만 자신의 data를 전송한다.

나. 충돌발생 시 응답이 올 때까지 지속적으로 데이터를 전송한다.

다. 작업량이 적을 때 지연시간이 가장 적으며 작업량증가에 매우 민감하다.

라. Carrier Sense Multiple Access With Collision Detection 의 약어다.

39. 노드(Node)의 물리적 위치 및 전송 매체와는 상관없이 사용자들을 논리적인 워크그룹으로 구성할 수 있는 가상의 LAN은?

가. Fast Ethernet	나. ATM LAN

다. VLAN	라. Gigabit Ethernet

40. 컴퓨터와 터미널 사이의 통신회선이 설정되어 데이터를 교환하는 방식으로 회선의 설정, 데이터 전송, 회선 해제의 단계를 거치는 통신방식은?

가. 메시지 교환방식	나. 패킷 교환방식

다. 망 교환방식	라. 회선 교환방식

41. B-ISDN 접근방법 중, 다중서비스나 화상회의 같이 동시 수신이 요구되는 사업용으로 설계되었으며, 방송분배 서비스는 하지 않는 접근방식은?

가. 155.220 Mbps, 전이중방식

나. 155.220 Mbps/ 622.080 Mbps, 비대칭전이중방식

다. 622.080 Mbps, 전이중방식

라. 400 Mbps 전이중방식

42. 다음은 어떤 전송 선로의 특징을 서술한 내용이다. 옳은 것은?

1. 저손실, 장거리 전송이 용이하다.

2. 광대역, 대용량 전송이 용이하다.

3. 무유도성으로 외래 잡음이 적다.

4. 분기 디바이스 등 미개발 부품이 많다.

가. 페어 케이블	나. 무장하 케이블

다. 광섬유	라. 동축 케이블

43. A사의 네트워크는 규모 확장으로 IP가 부족한 상태가 발생하였다. 현재 네트워크는 전용선으로 묶여있으며 사용 가능한 공인IP 수는 64개이다. 네트워크에 연결되어야 할 PC는 총 120대이고 서버를 제외한 클라이언트는 외부에서의 접속은 필요 없다. 가장 효율적인 네트워크 확장방법은?

가. 공인된 IP를 ISP에 요청하여 라우터 및 클라이언트에 부여한다.

나. 라우터의 NAT기능을 활용한다.

다. DHCP서버를 사용한다.

라. BOOTP기능을 활용한다.

44. IEEE 802 규약과 대입이 잘못 이루어진 것은 무엇인가?

가. IEEE 802.2 - LLC	나. IEEE 802.3 - LDAP

다. IEEE 802.4 - 토큰 버스	라. IEEE 802.5 - 토큰 링

45. 다중화 방법에서 동기 TDM의 타임 슬롯의 낭비를 개선하기 위해 타임 슬롯을 동적으로 할당하여 데이터를 전송하는 다중화 기법은?

가. FDM	나. STDM      다. TDM	라. 집중화기

<네트워크 운용기기>

46. 네트워크 장비와 연관되는 OSI 참조모델(Reference Model)의 각 계층 기능을 가장 올바르게 나타낸 것은?

가. 게이트웨이 : 물리, 링크, 트랜스포트계층 기능 포함

나. 라우터 : 물리, 링크, 네트워크 계층 기능 포함

다. 브리지 : 물리계층 수준의 기능 제공

라. 리피터 : 물리, 링크계층 기능 포함

47. 다음 중 스위칭 허브(Switching Hub)에 관한 설명으로 맞는 것은?

가. LAN의 속도가 저하된다.

나. 여러 노드에서 동시에 통신을 시도하면 노드의 전송 속도가 떨어진다.

다. LAN이 보유한 대역폭을 PC의 대수만큼 나누어서 제공한다.

라. 포트당 속도가 어느 정도까지는 일정하게 보장된다.

- Switch 허브는 내부에 메모리와 프로세스를 내장하고, Ethernet의 단점인 전체 패킷 전달을 막음으로서 각 포트의 효율을 높이는 역할을 한다.

- 나, 다 : Dummy 허브의 특징이다.

48. 다음 중 4계층 스위치를 설명한 것으로 잘못된 것은?

가. 4계층의 경우 TCP나 UDP 헤더에는 OSI의 최상위 계층인 응용계층의 프로토콜인 HTTP, SMTP, FTP등을 정확히 구분하는 포트 번호가 모든 패킷에 포함된다.

나. 엔드 시스템은 이러한 정보를 통해 패킷 내부에 포함된 데이터를 인식한다.

다. 포트번호는 수신 측의 컴퓨터 시스템에서 IP 패킷의 유형을 결정하고 이것을 상위 계층으로 전달한다. 포트 번호와 디바이스의 IP 어드레스를 소켓이라고 한다.

라. 프레임 전송이 아니라 53 byte셀을 전송한다.

49. CISCO 2501라우터를 새로 구매하여 처음으로 세팅을 하기 위해 라우터에 접속할 수 있는 방법은?

가. 콘솔포트를 이용해서 접속한다.

나. 텔넷을 이용해서 접속한다.

다. WAN포트를 이용해서 접속한다.

라. 병렬포트를 이용해서 접속한다.

- CISCO의 모든 장비는 처음 구입한 경우 콘솔 포트를 이용하여 기본 설정을 마친 후 외부로 부터의 접근을 허용하게 된다.

50. 다음 중 네트워크장비에 대한 설명으로 잘못 된 것은?

가. 브릿지는 OSI 7 layer에서 데이터링크 계층을 연결하기 위해 사용한다.

나. 허브는 하나의 LAN에서 컴퓨터를 연결하기 위해 사용할 수 있다.

다. 라우터는 OSI7 layer에서 이종의 프로토콜을 연결하기 위해 사용한다.

라. 리피터는 전송되는 신호가 왜곡되거나 약화되기 전에 이를 가로챈 다음 재생해서 재전송해 주는 장치이다.

12회 네트워크 관리사 2급 필기 기출문제

<TCP/IP>

1. 다음 중 TTL(Time-to-Live)에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 데이터 그램이 최종 목적지에 전달되기 전에 활성화 시간의 값이 0에 도달하면 패킷은 소멸된다.

나. 루프에 빠졌을 때 계속해서 네트워크 자원을 소비하는 것을 방지하기 위한 것이다.

다. TTL항목의 값이 0이 되면 패킷은 소멸되며 IGMP 실패 통보 메시지가 전달된다.

라. 숫자 할당 레지스트리에 따르면 기본 값은 64로 설정되어야 하나 사용자의 필요에 따라 다른 값을 사용할 수 있다.

- ‘다’ : IGMP → ICMP

2. 다음 중 IP 어드레스의 설명 중 잘못된 것은?

가. Network ID부분은 컴퓨터가 접속되어 있는 Network의 식별번호를 의미한다.

나. Host ID부분은 Network에 접속되어 있는 컴퓨터의 식별번호를 의미한다.

다. 하나의 TCP/IP Network 상에 접속되어 있는 복수의 컴퓨터에 동일한 Host ID를 설정할 수 없다.

라. 상호 접속하는 복수의 TCP/IP Network에 동일 Network ID를 할당할 수 있다.

3. 다음 중 TCP/IP 응용 프로토콜이 아닌 것은?

가. ICMP	나. SMTP

다. SNMP	라. TFTP

4. MTU에 관한 설명으로 틀린 것은?

가. RFC791에 따르면 MTU의 최대 크기는 65,535 바이트를 넘을 수 없게 되어 있다.

나. RFC1042에서 규정하고 있는 802.4 토큰링의 MTU는 8,166바이트이다.

다. 커다란 MTU를 가진 네트워크에서 작은 MTU를 가진 네트워크로 데이터를 전달할 때 패킷은 라우터에 의해 분열된다.

라. 패킷이 분할되었는지 그렇지 않은지 확인하는 필드는 Reserved Flag 필드이다.

- 'MTU'는 자료 전송의 효율성을 증대하기 위해 만들어진 개념이다.

5. 다음 중 설명이 잘못 연결된 것은?

가. 유니캐스트 - 단일 송신자와 단일 수신자간의 통신

나. 멀티캐스트 - 다중 송신자와 다중 수신자간의 통신

다. 애니캐스트 - 어떤 송신자와 가장 가까이 있는 수신자 그룹간의 통신

라. 브로드캐스트 - 그룹의 모든 구성원들에 정보를 일방적으로 전송

6. 장비가 ARP 브로드캐스트를 이용해서 다른 장비에게 네트워크에 있는 자신의 존재를 알리는 목적으로만 사용되는 ARP변형 프로토콜은?

가. Inverse ARP	나. Reverse ARP

다. Gratuitous ARP	라. DHCP ARP

7. 다음 중 TCP/IP 프로토콜에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 계층적 모델에 따라서 구현된 프로토콜이다.

나. LAN 환경에서만 사용할 수 있는 제한된 프로토콜이다.

다. 비용이 무료인 개방형 표준이다

라. 인터넷 환경의 표준 프로토콜이다.

- TCP/IP는 LAN/WAN 환경에서 모두 사용 가능한 프로토콜이다.

8. IP 그룹동보통신에 관한 설명 중 잘못된 것은?

가. 주소는 D클래스의 IP 주소에 기반을 두고 있다.

나. 224.0.0.1은 예약된 주소이다.

다. IP 호스트는 IP 그룹동보통신에 동적으로 참여할 수 있다.

라. IP 그룹동보통신의 주소는 시작지의 주소로 나타난다.

9. TCP/IP 계층 중 어플리케이션에 해당되며 원격장치의 설정 및 네트워크 사용을 감시하는데 사용하는 프로토콜은?

가. Telnet	나. SNMP

다. FTP	라. HTTP

10. 다음 중 IP 주소 할당에 대한 설명으로 잘못된 것은?

가. 198.34.45.255는 개별 호스트에 할당 가능한 주소이다.

나. 127.X.X.X는 루프백으로 사용되는 특별한 주소이다.

다. 167.34.0.0은 네트워크를 나타내는 대표 주소이므로 개별 호스트에 할당할 수 없다.

라. 호스트 ID의 모든 비트가 1로 채워진 경우는 브로드캐스트로 사용되므로 이러한 주소는 개별 호스트를 위하여 사용될 수 없다.

- 서브넷에 따라 달라질 수 있으나 문제에서는 198 C Class IP 대역의 Broadcast 주소를 알고 있는지를 의도하고 있다. → 255 주소는 Broadcast 주소로 사용

11. 다음 중 TCP/IP와 OSI 7 계층과의 비교로서 적당하지 못한 것은?

가. TCP 프로토콜은 OSI 7 계층의 전송계층에 해당한다.

나. IP 프로토콜은 OSI 7 계층의 네트워크계층에 해당한다.

다. 파일전송 프로토콜인 FTP는 OSI 7 계층의 응용계층에 해당한다.

라. HTTP 프로토콜은 OSI 7 계층의 표현계층에 해당한다.

12. 다음 프로토콜과 프로토콜 ID가 바르게 연결된 것은?

가. ICMP - 1	나. IGMP - 3

다. UDP - 6	라. TCP - 8

13. Microsoft Windows 2000의 Ipconfig 유틸리티는 호스트상에 설정된 IP주소와 서브넷 마스크 등 TCP/IP 구성 파라미터를 확인하는데 사용하는 유틸리티이다. 다음 중 Ipconfig 유틸리티를 사용하여 확인할 수 없는 설정은? (단, Ipconfig의 /All과 같은 파라미터는 사용하지 않는다.)

가. IP Address	나. Subnet Mask

다. Default Gateway	라. DNS Server

14. ICMP의 Message Type필드는 ICMP 질의 메시지를 나타내기 위해 사용된다. 다음 각 유형과 내용이 잘못 연결된 것은?

가. 0 - Echo Request 질의 메시지에 응답하는데 사용된다.

나. 8 - Echo Request 네트워크상의 두 개 이상의 장비의 기본 연결을 검사하기 위해 사용된다.

다. 13 - Timestamp Request 로컬 네트워크의 라우터를 파악하기 위해 사용된다.

라. 17 - Address Mask Request 장비의 서브넷 마스크를 요구하는데 사용된다.

15. DNS에 대한 다음 설명 중 적당하지 않은 것은?

가. DNS는 다른 호스트에 접근하고자 할 때 기억하기 어려운 IP 주소 대신에 좀 더 이해하기 쉬운 계층적인 호스트 이름을 사용할 수 있도록 하는 기반 서비스이자 프로토콜이다.

나. DNS는 호스트 이름에 대한 분산 데이터베이스이다.

다. DNS는 호스트의 이름들은 단순한 나열이 아니라 하나의 논리적인 구조를 형성하고 있다는 것을 말한다. 이들 호스트들은 하나의 도메인으로 그룹화 되어 있고, 이들은 내부에 다른 도메인을 포함할 수 있다.

라. DNS를 이용한 호스트 이름은 모두 국가 지정 도메인을 가져야 한다.

- 호스트 이름은 관리자가 임의 지정이 가능한 부분이다.

<NOS>

16. 윈도우 2000의 동적디스크에서 지원하지 않는 볼륨은?

가. 단순볼륨	나. 스팬볼륨

다. RAID-5 볼륨	라. RAID-0+1 볼륨

17. 리눅스를 설치하고 부팅하였더니ꡒliꡓ메시지만 나오고 시스템이 멈추었다. 이때 ꡒliloꡓ를 삭제하려면?

가. 파티션을 제거한다.

나. fdisk /mbr명령어를 사용하여 부트레코드를 제거한다.

다. format명령어를 사용하여 하드디스크를 포맷한다.

라. del명령어로 lilo를 삭제한다.

Lilo는 MBR 영역에서 시작하여 동작되므로, MBR 영역을 복구함으로서 Lilo 삭제가 가능하다.

18. 윈도우 2000 서버 사용 시에 라우팅 및 원격 액세스 보안 관리를 위한 4가지 인증 프로토콜들이 있다. 다음 설명은 어떤 인증 프로토콜에 대한 설명인가?

- 단방향 암호를 암호화하는 인증 프로토콜이다.

- 클라이언트와 서버사이 데이터까지도 암호화할 수 있다.

- Windows2000 서버에서 가장 보안이 뛰어난 방법이다.

가. PAP	나. SPAP

다. CHAP	라. MS-CHAP

19. 다음 중 리소스 레코드(Resource Record)가 아닌 것은?

가. DN	나. NS

다. MX	라. A

20. 터미널 서비스를 설치하는 순서로 맞는 것은?

1. 라이센스 서버를 사용할 수 있는 범위를 지정한다.

2. 터미널 서비스 설치 모드에서 원격관리 모드를 선택한다.

3. 라이센스 서버 데이터베이스의 위치를 지정한다.

4. Windows 구성요소 마법사에서 터미널 서비스와 터미널 서비스 라이센싱을 선택한다.

가. 3-1-2-4	나. 3-1-4-2

다. 4-1-2-3	라. 4-2-1-3

21. DHCP 클라이언트가 DHCP 서버로부터 IP를 임대 받는 과정 중에서 처음으로 초기화할 때 클라이언트가 서버에 대하여 패킷을 브로드캐스트하는 단계는?

가. IP 대여 요청단계	나. IP 대여 제안단계

다. IP 대여 선택단계	라. IP 대여 응답단계

22. DNS서버는 내부의 사용자가 특정사이트에 접속한 경우 그 사이트에 대한 정보를 가지고 있어서 자주 방문하는 사이트들을 위한 응답시간을 줄여주고 DNS 트래픽을 줄여 줄 수 있다. 이 기능은?

가. Active Directory	나. WINS

다. DNS	라. 캐쉬

- DNS의 캐쉬는 SOA 레코드의 TTL 값에 의해 기간이 결정된다.

23. 다음은 파일과 폴더의 보안을 위한 NTFS 사용권한의 특징에 대한 설명이다. 잘못 설명한 것은?

가. NTFS 파일 시스템으로 포맷되어 있어야만 사용권한을 부여할 수 있다.

나. 공유 폴더 사용 권한과 달리 파일과 폴더 각각에 대해서 부여할 수 있다.

다. 사용자가 로컬로 로그온해서 자원을 액세스하거나 네트워크를 통해 액세스했을 경우 모두 적용된다.

라. 각각의 사용자계정에는 부여할 수 있으나 그룹계정에는 부여할 수 없다.

24. 액티브 디렉토리 설치시 액티브 디렉토리 구조 안에서 도메인 컨트롤러의 역할 외에 추가적인 내용들이 필요하다. 여기에 포함되지 않는 것은?

가. DNS 도메인 이름	나. NetBIOS 도메인 이름

다. WINS 서버 이름	라. 데이터베이스와 로그파일 위치

25. 액티브 디렉토리 서비스를 효과적으로 설치하기 위해서 고려해야 할 조건이다. 설명이 올바른 것은?

가. 액티브 디렉토리 서비스는 대규모 네트워크에 적합하지 않으므로 소규모 네트워크 환경에 적용해야한다.

나. 액티브 디렉토리 설치시 동적 업데이트를 지원하는 DHCP 서버가 필요하다.

다. 액티브 디렉토리 서비스가 설치될 파티션은 NTFS 파일시스템으로 포맷되어 있어야 한다.

라. 하드디스크의 용량은 500MB 이상의 여유 공간이 필요하다.

- AD 설치를 위해서는 NTFS 기반의 PDC이어야 한다.

26. 윈도우 2000 서버에서 액티브 디렉토리는 모든 네트워크 자원들에 대한 중앙 집중적인 관리를 지원한다. 그러므로 사용자는 단 한번의 로그온으로 네트워크 상의 어떠한 자원들이라도 액세스 할 수 있다. 액티브 디렉토리 설치 마법사 파일은?

가. SENDMAIL.EXE	나. DCPROMO.EXE

다. APACHE.EXE	라. EXPLORER.EXE

- ‘DCPROMO.EXE’ 는 AD를 설치하기 위해 서버를 PDC이어야 한다.

27. IIS는 기본적으로 원도우 2000의 보안을 함께 사용한다. 물론 사용자 계정을 이용하는 방법이다. 익명 액세스 및 인증 제어에서 익명 접속을 하지 못하도록 하려면 인증 방법을 설정해야한다. IIS의 인증 방법에 속하지 않는 것은?

가. 기본 인증	나. 윈도 도메인 서버의 다이제스트 인증

다. 통합 윈도 인증	라. 멀티 사용자 인증

28. WINS(Windows Internet Name Service)의 기능을 바르게 설명한 것은?

가. Net BIOS 이름 확인을 위한 로컬 IP 브로드케스트의 사용을 많이 한다.

나. 사용자들의 원격 네트워크에서 시스템을 쉽게 찾을 수 없게 한다.

다. 클라이언트에서 시작하여 네트워크에 참가 할 때마다 WINS 등록이 자동으로 수행되지 않는다.

라. WINS 데이터베이스는 동적 주소 구성 변경이 이루어질 때마다 자동으로 업데이트된다.

- WINS : 자동으로 데이터가 자동으로 업데이트 되면서 브라우징 서비스의 속도 향상에 기여하며, TCP/IP 기반 네트워크에서 Windows 네트워크를 운영하는데 도움을 주는 서비스이다.

29. 백업의 종류와 설명이 바르게 연결된 것은?

가. 보통 백업: 수행하는 날짜에 수정된 모든 파일을 복사한다.

나. 매일백업: 선택된 모든 파일을 복사하고 보관 속성을 해제하여 각 파일이 백업 된 것으로 표시한다.

다. 차등 백업: 보통 백업이나 증분 백업을 수행한 후에 만들어 졌거나 변경된 파일만 백업한다.

라. 복사 백업: 선택된 모든 파일을 복사하지만 보관 속성을 해제하지 않으므로 백업된 것으로 표시되지 않는다.

30. 윈도우 2000의 MMC(Microsoft Management Console)의 기능 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 네트워크 기능들을 모니터링하고 관리도구들을 액세스하기 위한 고용콘솔이다.

나. 하나의 관리자 인터페이스에 필요한 관리요소를 스냅인으로 추가하여 관리할 수 있는 편리한 도구이다.

다. 로컬 컴퓨터와 원격 컴퓨터를 하나의 화면에서 관리할 수는 없다.

라. 컴퓨터 관리에는 보통 시스템 도구, 저장소, 서비스 및 응용프로그램을 관리한다.

<네트워크 일반>

31. 패킷교환 방식의 경로배정 방법에서 네트워크 정보를 요구하지 않으며, 패킷을 한 소스노드에 의해 그 노드의 모든 이웃 노드로 보내지며, 각 노드에서 들어오는 패킷은 그것이 노드로부터 도착된 링크를 제외하고는 모두 다른 나가는 링크들로 재전송되는 경로 배정 방법은?

가. 고정경로배정	나. 플러딩

다. 랜덤경로배정	라. 적응경로배정

32. OSI 7계층의 트랜스포트 계층이 하는 기능은?

가. 경로배정 기능	나. 암호화 복호화 기능

다. 멀티 플렉싱 기능	라. 호스트간 흐름제어와 에러제어 기능

33. IMT-2000에 대한 설명 중 옳은 것은?

가. IMT-2000은 사용하는 주파수 대역이 2GHz이다.

나. IMT-2000은 비동기식방식만 사용한다.

다. IMT-2000은 최대 전송속도가 10Mbps이다.

라. GSM기술을 활용한다.

34. 여러 사용자들이 동시에 채널을 나누어 사용할 수 있도록 하는 방법은?

가. 엔코딩(Encoding)	나. 멀티플렉싱(Multiplexing)

다. 디코딩(Decoding)	라. 시분할(Time Sharing)

35. 100 Base-T의 10배 빠른 Speed 및 성능을 제공하는 것은?

가. Fast Ethernet	나. CDMA/CA

다. Gigabit Ethernet	라. CSMA/CD

36. 데이터 전송전에 목적지까지의 경로를 설정 한 후 전송 데이터를 정해진 단위별로 전송하되, 규정된 시간 내에 전송데이터가 없으면 현재 설정된 경로를 해제하는 교환방식은?

가. 회선교환방식	나. 데이터그램방식

다. 가상회선교환방식	라. 메시지교환방식

37. 다음의 설명에 해당하는 LAN 전송기술은?

신호를 전송하기 전에 다른 신호 전송이 이루어지고 있는가를 살핀 후 전송하고, 전송 중에 충돌이 있는지를 감시한다.

가. ATM LAN	나. 토큰링

다. 토큰버스	라. CSMA/CD

38. 프로토콜의 기본적인 기능 중에서 정보의 신뢰성을 부여하는 것으로, 전송을 보낸 개체가 보낸 PDU에 대한 역널리지먼트를 특정시간 동안 받지 못하면 재전송하는 기능은?

가. 흐름제어(Flow Control)	나. 에러제어(Error Control)

다. 순서제어(Sequence Control)	라. 연결제어(Connection Control)

39. 데이터통신망에서 정보를 교환하는 방식이 아닌 것은?

가. 회선교환(Circuit Swiching)	나. 메시지교환(Message Switching)

다. 망교환(Network Switching)	라. 패킷교환(Packet Switching)

40. 중앙집중 매체접근 제어 방식은?

가. Slotted Ring	나. Token Ring

다. Polling	라. CSMA/CD

41. Macintosh와 IBM 호환 기종 간 네트워크 연결작업을 하려고 할 때 필요한 프로토콜은?

가. AppleTalk	나. IPX/SPX

다. NWLink	라. NetBIOS

42. 두 대의 노트북PC로 사무실에서 네트워크를 사용하다 네트워크가 사용할 수 없게 되었다. 이상이 없는 Null MODEM Cable을 이용하여 Windows98의 ꡒ케이블 직접연결ꡓ을 이용 데이터를 복사하려고 했지만 접속이 되지 않고 에러만 난다. 이 때 사용하여야 할 프로토콜은?

가. NetBEUI	나. NWLink(IPX/SPX)

다. DLC	라. TCP/IP

43. Node의 물리적 위치 및 전송 매체와는 상관없이 사용자들을 논리적인 워크그룹으로 구성할 수 있는 가상의 LAN은?

가. Fast Ethernet	나. ATM LAN

다. VLAN	라. Gigabit Ethernet

44. 근거리 통신망의 전송방식 중 베이스밴드(Baseband) 방식의 특징은?

가. 아날로그 전송방식

나. 디지털 전송방식

다. 단일채널의 데이터를 아날로그 신호로 변조하여 전송

라. 단방향 통신

45. 정보 교환망에서 이용자의 데이터를 일정단위로 나누어 각각에 송수신 주소를 부가하여 전송하는 방식은?

가. 회선 교환방식	나. 패킷 교환방식

다. 메시지 교환방식	라. 비동기 방식

<네트워크 운용기기>

46. 서버의 파일성능과 안전성을 향상시키기 위하여 RAID시스템을 도입했다. 아래의 RAID 구성 중 전체적인 사용 효율 및 성능이 높은 방식은?

가. RAID 0	나. RAID 1

다. RAID 3	라. RAID 5

47. 라우터(Router)에 대한 설명으로 맞는 것은?

가. 물리적인 주소를 참조하여 데이터 패킷을 Forwarding 한다.

나. 네트워크 세그먼트의 길이를 확장하여 하나의 충돌영역을 갖는다.

다. 신호나 커넥터의 연결형태를 다른 형태로 바꾸어 주는 장비이다.

라. 패킷 전송시 논리적인 주소인 IP 어드레스를 기초로 하고 OSI 참조모델 중 3계층 장비이다.

48. LAN to LAN 연결에서 계층 4 이상에서 서로 다른 LAN을 연결하려고 할 때 필요한 장치는?

가. Repeater	나. Gateway

다. Bridge	라. Router

49. 스위치와 허브의 전이중 방식과 반이중 방식에 대한 설명 중 옳은 것은?

가. 대부분의 10Base-T는 전이중 방식이다.

나. 전이중 방식은 송수신을 교대로 한다.

다. 100Mbps를 갖는 전이중 방식의 스위치와 허브의 대역폭은 200Mbps이다.

라. 반이중 방식은 전화기와 같은 방식이다.

50. 네트워크 회선기기 중 브리지에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 네트워크 IP를 이용해 원하는 목적지로 데이터를 송수신한다.

나. 이더넷의 브로드캐스팅 트래픽을 완벽하게 차단한다.

다. 데이터 링크 계층에서 작동한다.

라. LAN과 WAN에서 함께 쓰이는 인터네트워킹 장비이다.

11 회 네트워크 관리사 2 급 필기 문제

<TCP/IP>

1. TCP/IP에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. Telnet과 FTP는 모두 TCP/IP 프로토콜이다.

나. 100 개 이상의 프로토콜로 구성되어 있다.

다. IP는 데이터의 에러 검출을 담당한다.

라. TCP/IP의 데이터는 Packet이라 불리는 작은 단위로 전송된다.

- 에러 검출은 IP의 상위 계층에서 담당한다.

2. OSI 7계층 중에서 신뢰성 있는 데이터 전송 등의 문제에 관련된 계층으로 가상 회로의 구축, 유지 및 종료, 전송 오류 검출 및 복구 그리고 정보 흐름 제어의 절차를 제공할 수 있는 계층은?

가. 세션층	나. 애플리케이션층

다. 트랜스포트층	라. 프레젠테이션층

3. 다음 약어의 풀이가 잘못된 것은?

가. TCP - Transfer Control Protocol

나. UDP - User Datagram Protocol

다. IP - Internet Protocol

라. FTP - File Transfer Protocol

- TCP : Transmission Control Protocol

4. 다음 중 UDP에 대한 설명으로 잘못된 것은?

가. 한 컴퓨터에서 다른 컴퓨터로 데이터 그램이라고 불리는 실제 데이터 단위를 받기 위해 IP를 사용한다.

나. 메시지를 패킷으로 나누고, 반대편에서 재조립하는 서비스는 제공하지 않는다.

다. 도착하는 데이터 패킷들의 순서를 제공하지 않는다.

라. FTP는 UDP를 사용하는 대표적인 프로토콜이다.

5. 어느 부서 또는 회사의 서브넷에 설정된 서브넷 마스크가 ‘255.255.255.240’이다. 이때 해당 서브넷에서 연결하여 사용할 수 있는 최대 컴퓨터 수는?

가. 11       나. 12       다. 13       라. 14

- 서브넷 마스크에서는 16의 호스트가 사용 가능하며 그 중 1개는 네트워크, 나머지 1개는 브로드캐스팅이므로 최대 14개 컴퓨터까지 IP 주소의 할당이 가능하다.

6. 다음 netstat 명령 중 Ethernet Interface와 Protocol 별 통계치를 결과로서 출력하는 명령은?

가. netstat -a -n	나. netstat -e -s

다. netstat -n -s	라. netstat -r -e

- ‘ -e ' 옵션 : Ethernet Interface의 통계치를 보여준다.

- ‘ -s ' 옵션 : Protocol 별 통계치를 보여준다.

7. A 회사에 호스트가 2,500대가 존재한다. 이 경우 B 클래스 주소를 할당받게 되면 주소의 낭비가 많이 생기게 된다. 이에 대한 해결책으로 연속된 C 클래스를 13개를 신청했는데 이들을 하나의 네트워크로 구성하려고 한다. 서브넷의 올바른 설정은?

가. 255.255.240.0	나. 255.255.255.240

다. 255.255.128.0	라. 255.255.192.0

8. OSI 7 Layer 중에서 하나의 컴퓨터로부터 다른 컴퓨터로 신뢰성 있는 데이터 전송을 제공하며, 데이터 프레임에 추가된 CRC는 프레임의 에러 체크가 가능하고 새로운 데이터 프레임이 재전송 되도록 요구할 수 있다. 이 계층에 이용되고 있는 대표적인 프로토콜은 SLIP, PPP 등이 있다. 이 계층은 무엇인가?

가. 물리적 계층	나. 데이터 링크 계층

다. 네트워크 계층	라. 트랜스포트 계층

9. DHCP로부터 새로운 IP 주소를 부여받기 위해 사용되는 명령어 옵션은?

가. ipconfig/renew	나. ipconfig/release

다. ipconfig/flushdns	라. ipconfig/setclassid

10. 네트워크 구획에서 두 호스트가 성공적으로 통신하기 위해 각 하드웨어의 물리적인 주소 문제를 해결해 주는 프로토콜은 무엇인가?

가. IP       나. ARP       다. ICMP       라. IGMP

11. 다음 중 특정 IP 주소를 호스트명으로 할당하기 위해 DNS 파일을 검색할 수 있는 유틸리티는?

가. ARP     나. NSTSTAT     다. NETSTAT     라. NSLOOKUP

- NSLOOKUP : DNS에 TCP/IP로 접속하여, 질의를 보내고 응답을 받아 보여준다.

- NBTSTAT : Netbios 관련 정보를 보여준다.

12. TCP/IP 모델은 몇 개의 계층으로 구성되어 있는가?

가. 2개     나. 4개     다. 7개     라. 9개

13. 이더넷 네트워크 통계를 알고자 할때 사용하는 명령어는?

가. ether/stst     나. TRACERT     다. Event Viwer    라. netstat -e

14. 다음 중 MAC 프로토콜이 아닌 것은?

가. HDLC	나. Token     다. CSMA/CD    라. DQDB

- HDLC : bit를 기반으로 하는 데이터 링크 제어 프로토콜이다.

15. 500대의 클라이언트 컴퓨터가 연결된 네트워크 환경에서 각 클라이언트 시스템간 네트워크 반응 속도가 저하된다. 이때 문제를 해결하기 위해 사용 될 수 있는 장비는?

가. Protocol Analyzer	나. Volt-Ohmmeter

다. OTDR	라. TDR

16. 다음 중 트러스트(Trust) 설정 시 고려 사항에 대한 설명으로 잘못된 것은?

가. 트러스트 받는 도메인에서 먼저 설정한다.

나. 일방향 트러스트와 양방향 트러스트가 있다.

다. 자원이 있는 도메인은 Trusting이고 계정이 있는 도메인이 Trusted이다.

라. 각 도메인의 주 도메인 제어기들 사이에 현재 연결되어 있는 세션이 하나 이상 있어야 한다.

- 트러스트 관계는 주 도메인 제어기가 트러스트 하고자 하는 도메인과 세션이 연결된 상태에서 트러스트를 설정하면 관계는 실패한다.

17. 다음은 NTFS 파일 시스템에 대한 설명이다. 잘못 된 것은?

가. NTFS는 NT File System의 약자로 기존 시스템보다 높은 보안성을 유지할 수 있다.

나. NTFS는 기존 시스템보다 디스크를 효율적으로 사용할 수 있어 많은 데이터를 저장할 수 있다.

다. NTFS를 사용할 경우 NT파일 압축을 이용할 수 있어 이중 부팅 시스템에 주로 이용된다.

라. NTFS는 각각의 파일 단위에 사용 권한을 지정할 수 있다.

18. 여러분들의 도메인의 모든 Windows NT Workstation 사용자에 대해 동일한 시스템 정책을 제공하려면 NT Config.pol 파일을 어디에 저장해야 각 사용자가 도메인에 로그온할 때 그 사용자의 로컬 정책을 자동으로 수정하는가?

가. PDC의 Netlogon 공유 폴더

나. PDC의 각 사용자 홈 디렉토리

다. PDC의 각 사용자 공유 프로파일(Profile) 폴더

라. 각 Windows NT Workstation 기반 컴퓨터의

%SystemRoot%\Policies\%username% 폴더

- Workstation은 로그온을 인증하는 도메인 컨트롤러의 Netlogon 공유 폴더에서 시스템 정책 파일인 Ntconfig.pol을 찾는다.

19. 웹 마스터인 당신은 외부 출장이 많아 종종 FTP 서버의 모든 설정을 외부에서 관리해야 한다. 다음 중 옳지 못한 것은?

가. FTP 서버에 관리자 계정으로 접속한다.

나. HTMLA을 이용한다.

다. WWW 서비스를 설치한다.

라. PCANYWHERE 같은 원격 제어툴을 사용한다.

- FTP는 보안되지 않는 프로토콜이기에, 관리자 계정 접속을 피하게 된다.

20. Windows 98 Client에서 컴퓨터 이름이 testsrv 라고 설정 되어 있는 Windows NT 서버의 C:/winnt 폴더에 접근하고자 한다. testsrv 서버는 관리자가 C:/winnt 디렉토리 공유를 설정하여 놓지 않은 상태이다. 관리 목적용 기본 공유 설정을 이용해서 testsrv 서버의 C:/winnt 폴더에 접근할 수 있는 올바른 방법은? (단, 서버에 접근하기 위한 사용자의 권한은 모두 가지고 있다고 가정한다.)

가. 관리 목적용 공유를 이용하더라도 서버에 디렉토리는 접근할 수 없다.

나. Windows 98 실행 창에서 \\testsrv\admin$을 입력하여 접근한다.

다. Windows 98 실행 창에서 \\testsrv\winnt를 입력하여 접근한다.

라. Windows 98 실행 창에서 \\testsrv\netlogon을 입력하여 접근한다.

- Windows NT/2000은 시스템 디렉토리를 admin$ 이라는 이름으로 자동 공유하고 있다.

21. 네트워크 관리자인 당신은 팀마다 서버의 관리를 분담하려고 기본 내장 로컬 그룹을 이용하여 전산 2팀의 김대리에게 아래와 같은 관리를 맡기고 싶다. 적합한 내장 로컬 그룹은 무엇인가?

- 관리자 계정은 정보를 바꿀 수 없다.

- 서버의 사용자와 그룹 계정을 관리해야 한다.

- 그룹 계정을 생성, 삭제, 수정해야 한다.

가. Administrator 그룹	나. Power User 그룹

다. Users 그룹	라. Account Operator 그룹

- 관리자 계정의 변경은 필요 없으므로 Administrator 보다 Account Operator 가 적당하다.

22. 각 서비스의 종속성을 알기 위해 사용하는 도구는 무엇인가?

가. 이벤트 표시기의 시스템 로그

나. 이벤트 표시기의 응용 프로그램 로그

다. WINMSD의 [리소스] 탭

라. WINMSD의 [서비스] 탭

23. K씨는 \\server\driver에 접근하려고 한다. 그러나 매 번 네트워크 환경에서 찾는 것인 번거로워 z:로 매핑하려 할 때 옳은 명령어는?

가. net use "\\server\driver" z:

나. net use z: "\\server\driver"

다. net start z: "\\server\driver"

라. net logon z: "\server\driver"

24. 네트워크 운영 체제의 요소 범주에 속하지 않는 것은?

가. Control Primitive	나. Process Migration Primitive

다. Job Migration Primitive	라. Data Migration Primitive

25. NT 서버에서 제공하는 이벤트 표시기를 통해 장애 분석 로그를 확인해 볼 수 없는 것은?

가. 시스템 로그	나. 사용자 로그

다. 보안 로그	라. 응용 프로그램 로그

- 사용자 로그는 이벤트 표시기에 포함되어 있지 않다.

26. 다음 중 NT에서 폴더와 파일에 부여할 수 있는 NTFS 허가가 아닌 것은?

가. (RX)(RX)	나. (WX)(WX)

다. (RWX)(RX)	라. (RWXD)(RWXD)

27. 디스크 드라이브 성능 카운터를 지원하는 유틸리티는 무엇인가?

가. Perfdisk	나. Diskenable

다. DiskPerf	라. Enableddisk

28. 사용자 A가 Domain Users, Temps, Marketing 그룹의 구성원이고 공유 디렉토리 SHAREDDIR에 대해 각 그룹에 차례로 Read, No Access, Change 권한이 주어졌을 때 사용자 A에게 주어지는 권한은?

가. No Access	나. Read

다. Change	라. Full Control

- 접근 권한은 가장 제한된 기능이 우선한다.

29. 다음 중 Windows NT Server 나 Workstatiion 이 설치될 때 자동적으로 생성되는 Built-in User Account로만 이루어진 것은?

가. 사용자 생성 Account, Guest, Administrator

나. Guest, Administrator

다. Anonymous, Administrator

라. Anonymous, Guest, Administrator

30. Windows NT 그룹 계정 중 내장 그룹은 NT 설치시 만들어지는 그룹으로 미리 정의된 권한을 가지고 있다. 관리자들이 도메인을 사용하며, 도메인 컨트롤러에만 존재하는 내장 그룹은 무엇 내의 사용자들을 쉽게 통제하기 위해서인가?

가. 내장 로컬 그룹	나. 내장 글로벌 그룹

다. 시스템 그룹	라. 인터페이스

< 네트워크 일반 >

31. PCM 방식의 표본 주파수가 8 Khz 라면 이때 표본화 주기는?

가. 125 us     나. 125 ms     다. 80 us     라. 80 ms

- 표본화 주파수가 8 khz 이므로 표본화 주기 Ts = 1/8,000 = 125us

32. 종합 정보 통신망(ISDN)에서 기본적인 사용자 채널의 B 채널이 제공하는 전송 용량은?

가. 16 [kbps]	나. 64 [kbps]

다. 192 [kbps]	라. 384 [kbps]

33. 라우팅 지원되지 않는 프로토콜은 무엇인가?

가. IP     나. IPX     다. DLC     라. APPETALK

34. OSI 7 계층의 구조를 순서대로 알맞게 나열한 것은?

가. 물리 → 데이터링크 → 네트워크 → 전송 → 세션 → 표현 → 응용

나. 데이터링크 → 네트워크 → 전송 → 물리 → 표현 → 응용 → 세션

다. 표현 → 응용 → 물리 → 데이터링크 → 네트워크 → 전송 → 세션

라. 전송 → 세션 → 물리 → 데이터링크 → 네트워크 → 응용 → 표현

35. 다음 DNS 최상위 레벨 도메인 중 틀린 것은?

가. org - 비영리 단체	나. net - 네트워크(인터넷 백본)

다. arp - DNS	라. num - 전화번호

36. 2대의 노트북PC로 사무실에서 네트워크를 사용하다 네트워크가 사용할 수 없게 되었다. 이상이 없는 Null MODEM Cable을 이용하여 Windows98의 ꡒ케이블 직접연결ꡓ을 이용 데이터를 복사하려고 했지만 접속이 되지 않고 에러만 난다. 제작업체에 의뢰한 결과 케이블 상에는 문제가 전혀 없었다. 이 때 K씨가 사용하여야 할 프로토콜은?

가. NetBEUI	나. NWLink(IPX/SPX)

다. DLC	라. TCP/IP

37. 일반적 표준 이더넷이라고 하며, 10 Mbps의 전송 속도를 지원하는 형식 표준은?

가. 10 Base 2	나. 100 Base X

다. 10 Base 5	라. 10 Base T

38. 다음 중 가장 성능이 좋은 것은?

가. 100 Base-T	나. Fast Ethernet

다. Gigabit Ethernet	라. Ethernet

39. LAN의 구축 기술 중 데이터 통신 기술의 고려 사항과 거리가 먼 것은?

가. 데이터 흐름 분석	나. 통신 프로토콜 선정

다. 다른 운영 체제와의 통신	라. 네트워크간 통신

40. 분산처리, 클라이언트 서버 환경, 멀티미디어, 그래픽 환경이 확대됨에 따라 기존 Ethernet에서 연장하여 연결할 수 있는 최대 거리를 단축하여 기존 Ethernet의 10배 대역폭을 제공하는 방식은?

가. Fast Ethernet	나. ATM

다. Gigabit Ethernet	라. FDDI

41. ATM 교환 시스템의 구성요소이다. 다음 중 가장 거리가 먼 것은?

가. 입출력 포트 처리기	나. 셀프 라우팅 스위치

다. 동기식 교차 연결 장치	라. 제어 처리기

42. S/N 비가 30 dB인 잡음이 있는 채널의 대역폭이 3 Khz일 때, 이 채널의 최대 전송률을 계산한 것으로 옳은 것은?

가. 약 10 Kbps	나. 약 20 Kbps

다. 약 30 Kbps	라. 약 40 Kbps

43. 다음 중 펄스 부호 변조(PCM) 방식의 특징에 대한 설명 중 틀린 것은?

가. 전송로에 의한 레벨 변동이 없다.

나. 재생 중계를 사용하므로 좋은 품질을 얻을 수 있다.

다. 회선 절제와 경로 변경이 쉽다.

라. 점유 주파수 대역이 좁다.

44. 4 Khz의 음성 신호를 8 Khz의 주파수로 표본화한 후 복조를 하였더니 원 신호가 완전히 재생되었다. 관련이 깊은 것은?

가. Shannon	나. Huffman

다. Hartley	라. Snell

45. 전송 장애 중 원래 신호가 다른 형태로 일그러지는 현상을 무엇이라 하나?

가. 감쇠     나. 지연 왜곡     다. 잡음     라. 누화

< 네트워크 운용 기기 >

46. 다음 중 스위칭 허브에 대한 설명으로 맞는 것은?

가. OSI 참조 모델 중 3계층 장비이다.

나. 데이터를 목적지 노드로 전송할 때 MAC 어드레스를 기준으로 Forwarding 한다.

다. 데이터 전송을 위해 라우팅 테이블을 이용한다.

라. Multi-Port-Repeater라 부른다.

- 데이터 흐름 분석은 업무 Flow 분석 기술에 해당한다.

47. 네트워크 관리자인 당신은 라우터에 접속하여 현재의 커넥션 수를 확인하고자 한다. 올바른 명령은?

가. # sh -tcp conn	나. # sh -tcp state

다. # sh -tcp netstat	라. # sh -tcp ipconfig

48. 다음 중 라우팅 프로토콜에 해당되지 않는 것은?

가. RIP     나. PPP     다. IGRP     라. BGP

- PPP : Point to Point Protocol

49. OSI 7 계층에 해당하며 서로 상이한 네트워크에서 메시지 형태, 코드, 프로토콜 변환에 사용되는 장비 명칭은?

가. Repeater	나. Bridge

다. Router	라. Gateway

- 프로토콜을 변환할 수 없는 경우는 Gateway를 의미하고, 서로 상이한 네트워크를 연동할 경우는 Router를 의미한다.

50. 다음 중 네트워크 전송 매체인 케이블에 대한 설명으로 잘못된 것은?

가. 네트워크 전송 매체인 케이블은 대역폭과 허용 가능한 최대 거리등을 토대로 분류되어 취급된다.

나. 10 Base T라고 불리는 UTP 케이블은 최대 100M 정도로 전송할 수 있으며 버스형 토플로지로 구성하는데 적합하다.

다. 10 Base 2 Thin 케이블은 185 M 정도로 전송할 수 있으며 버스형 토플로지를 구성하는데 적합하다.

라. 10 Base 5 Thick 케이블은 약 500 M 정도로 전송할 수 있으며 호스트 대 호스트를 연결하기보다는 네트워크 내에서 기간 망을 구성하는데 주로 이용된다.

- UTP 케이블은 Hub를 이용한 집중형 토플로지에 적합하므로 스타형 토플로지가 적당하다.

10 회 네트워크 관리사 2 급 필기 문제

<TCP/IP>

1. 다음 중 Class C 에 해당하는 유효한 IP 주소는?

가. 190.77.88.53	나. 37.117.45.64

다. 179.44.211.3	라. 216.211.33.77

2. 호스트 어드레스와 네트워크 어드레스를 구분하게 하는 것으로 어드레스제어를 쉽게 할 수 있게 하는 방법은?

가. interface	나. hop count

다. default gateway	라. subnet mask

3. 다음 중 IP 계층의 프로토콜이 아닌 것은?

가. ICMP	나. IP

다. RIP	라. ARP

4. 원격지 컴퓨터에 로그인하여 해당 컴퓨터에 있는 프로그램을 실행할 수 있도록 하는 단말 접속 서비스는?

가. UDP	나. Telnet

다. FTP	라. netstat

5. 다음 중 프로토콜 스택에서 가장 하위 계층에 속하는 것은?

가. TCP	나. HTTP

다. IP	라. UDP

6. 서브넷이 최대 25 개의 IP 주소를 필요로 할 때 가장 적합한 서브넷 마스크는?

가. 255.255.255.192	나. 255.255.255.224

다. 255.255.192.0	라. 255.255.224.0

7. 다음 중 TCP 를 사용하는 프로토콜이 아닌 것은?

가. FTP	나. TFTP

다. Telnet	라. SMTP

8. 다음 중 IP 주소를 물리적 네트워크 주소로 변환시켜주는 Protocol 은?

가. TCP	나. ARP

다. DHCP	라. WINS

종종 등장하는 문제입니다. ARP 입니다. 반대인 경우는 RARP 라는 프로토콜이 사용됩니다.

9. 호스트 컴퓨터 xxx.yyy.zzz 에 접속하기 위해 'telnet xxx.yyy.zzz : 5555'라고 명령을 입력했다. 여기서 5555 가 의미하는 것은?

가. 포트 번호	나. 사용자 번호

다. 이더넷 주소	라. IP 주소

10. 다음 중 네트워크 관리 및 네트워크 장치와 그들의 동작을 감시, 총괄하는 프로토콜은?

가. AMIP	나. SNMP

다. SMTP	라. IGMP

11. RIP 에 대한 설명으로 잘못된 것은?

가. 독립적인 네트워크 내에서 라우팅 정보 관리를 위해 광범위하게 사용된 프로토콜이다.

나. 전체 라우팅 테이블을 가장 가까운 인근 호스트에 매 30 초마다 보낸다.

다. 네트워크 거리를 결정하는 방법으로 홉의 총계를 사용한다.

라. 대규모 네트워크에서 최적의 해결방안이다.

12. 다음 중 라우팅 정보를 교환하기 위해 네트워크 호스트 컴퓨터에 의해 사용되는 프로토콜이 아닌 것은?

가. ICMP	나. SMTP

다. EGP	라. BGP

13. 다음 중 TCP/IP 응용 프로토콜만으로 구성된 것은?

가. FTP - SNMP - FTAM	나. TFTP - SMTP - HTTP

다. FTP - CMIP - NNTP	라. TFTP - SNMP - SMIP

14. FTP 서비스를 통해 그림이 들어있는 파일을 다운로드 하고자 할 때 'get' 명령에 앞서 반드시 수행해야 하는 명령은? (기초적인 FTP 클라이언트 프로그램의 경우)

가. ascil	나. bin

다. prompt	라. hash

15. 다음 중 도메인 네임으로 IP 주소를 조회할 수 있는 명령은?

가. finger	나. nslookup

다. netstat	라. telnet

DNS 와 관련된 정보를 보는 프로그램으로 nslookup입니다.

<NOS+응용프로그램>

16. 당신은 웹마스터이다. IIS 를 효율적으로 사용하기 위하여 아래와 같이 설정했다. 효율적이지 못한 방법은?

가. 보안을 위해 홈페이지 저장공간은 NTFS 포맷한다.

나. 호스트헤더를 여러 개 사용하여 성능을 높인다.

다. 대역폭을 조절하여 리소스를 효율적으로 관리한다.

라. 에러코드를 사용자에게 알려줄 수 있도록 에러 메시지에 대한 설정을 한다.

호스트 헤더를 여러개 사용하면 과부하를 유발하므로 가능한 적게 사용하는 것이 좋습니다.

17. 윈도우 NT 도메인 컨트롤러에 존재하는 로컬그룹은?

가. 도메인 사용자	나. 도메인 관리자

다. 도메인 게스트	라. 서버 오퍼레이터

18. Domain Name System Server 가 제공하는 서비스는?

가. 도메인 네임을 IP Address 로

나. 도메인 네임을 NetBIOS Name 으로

다. NetBIOS name 을 IP Address 로

라. 도메인 네임을 MAC Address 로

19. 다음 중 하드디스크를 분할하여 사용하는 경우로 적합하지 않은 것은?

가. 여러 개의 운영 체제를 하나의 하드디스크에서 사용하고자 할 때

나. 여러 종류의 파일 시스템을 한 하드디스크에서 사용하고자 할 때

다. 업무의 성격이나 자료의 특성별로 데이터를 관리하고자 할 때

라. 하드디스크의 용량을 확장하고자 할 때

20. NTFS 에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. NTFS 는 NT 시스템에서 가장 효율적인 파일 시스템으로 여러 운영체제에서 호환성을 가진다.

나. FAT, HPSF 파일 시스템 보다 더 큰 파일과 파티션 사이즈를 지원한다.

다. FAT 에 비해 파일과 디렉토리 단위의 보안을 설정할 수 있다.

라. 파일과 디렉토리의 압축과 POSIX 요구사항을 지원한다.

21. NT 에 새로운 사용자 계정을 등록하고자 할 때, 프로그램 메뉴에서 올바른 실행 순서는?

가. 관리도구(공용)-도메인사용자 관리자

나. 서버관리자-도메인 관리자

다. 관리도구(공용)-라이센스 관리자

라. 관리도구(공용)-클라이언트 관리자

22. 다음 중 공유 디렉토리 사용 권한에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 새로 만들어진 공유에 설정되는 기본 사용 권한은 Administrator 에 대한 모든 권한이다.

나. 공유 디렉토리를 통해 설정된 사용 권한은 공유 디렉토리가 네트워크를 통해 이용될 때만 적용된다.

다. 공유 디렉토리를 통해 설정된 사용 권한은 공유 디렉토리에 있는 모든 파일과 하위 디렉토리에 적용된다.

라. NTFS 볼륨에서 공유 디렉토리를 통해 설정된 사용 권한은 해당 디렉토리 자체에 설정된 NTFS 사용 권한에 추가로 적용된다.

23. 네트워크의 패킷을 캡처하기 위해 네트워크 모니터를 사용할 때 지정될 수 있도록 하드웨어에 할당된 주소는?

가. IP 주소	나. 메일 주소

다. MAC 주소	라. 거리 주소

24. 다음 중 SQL 서버를 관리하는데 있어서 편리한 사용자 인터페이스를 제공하는 툴로 트랜잭트 SQL 문을 모르더라도 데이터베이스나 테이블을 생성하는 작업을 손쉽게 할 수 있으며 데이터베이스의 백업 및 복구하는 작업을 할 수 있는 것은?

가. 프로파일러(Profiler)	나. 서비스 매니저

다. 엔터프라이즈 매니저	라. 쿼리 분석기

25. 다음 중 마이크로소프트 BackOffice 구성요소 중 전자우편 기능을 제공할 뿐만 아니라 그룹과 전체 기업에 정보 공유 기능을 제공할 수 있도록 통합된 어플리케이션들의 집합을 설명하는 서버는?

가. SQL 서버	나. 시스템 매니지먼트 서버

다. SNA 서버	라. Exchange 서버

백오피스에 관한 설명입니다. 익스체인지는 통합솔루션으로 메일 뿐만아니라 소규모의 인트라넷까지 구축이 가능한 기업용제품입니다.

26. 관리자가 운영중인 하드디스크에 오류가 발생하였다. Internet Information Server 설정이 기본 설정으로 되돌아 가는 것을 방지하려면 어떻게 해야 하는가?

가. Window NT 레지스트리의 IIS 부분을 백업한다.

나. C: Inetpub 디렉토리를 백업한다.

다. 관리 콘솔용 인터넷 서비스 매니저 snap-in 을 백업한다.

라. C: ;Winnt ESystem32 Rinetsrv ^Metabase.bin 의 IIS 메타베이스 파일을 백업한다.

27. 익명의 사용자가 회사 FTP 사이트의 특정 디렉토리에 파일을 업로드 할 수 있도록 하기 위해서는 어떤 사용 권한을 적용해야 하는가?

가. 특정 디렉토리에 읽기 사용권한을 부여한다.

나. 특정 디렉토리에 쓰기 사용권한을 부여한다.

다. UNIX 디렉토리 리스팅 형식을 사용하여 FTP 사이트를 구성한다.

라. MS-DOS 디렉토리 리스팅 형식을 사용하여 FTP 사이트를 구성한다.

28. 네트워크 관리자인 당신의 회사는 NT4 네트워크로 구성되어 있다. 당신은 사용자에게 네트워크 컴퓨터 브라우징을 할 때 찾고자 하는 컴퓨터가 잘 나타나지 않는다는 이야기를 들었다. 당신의 네트워크는 계속적으로 컴퓨터가 늘어나고 있는 상태이다. 최소한의 노력으로 브라우징 서비스를 향상시킬 수 있는 방법은 무엇인가?

가. LMHOSTS 를 사용한다.

나. DNS 서비스를 사용한다.

다. WINS 서비스를 사용한다.

라. 각 컴퓨터에 NetBEUI 를 설치한다.

컴퓨터가 늘어나지 않는 상태라면 (가)가 답이 되지만, 확장되는 상태이고 회사네 네트워크 이므로 WINS 가 적당합니다.

29. 다음은 WINS 서버에 대한 설명이다. 잘못 설명한 것은?

가. WINS 서버가 실행되는 호스트는 동적 IP 주소를 사용한다.

나. NetBIOS 네트워크 작업을 지원하는 마이크로소프트사의 운영체제가 사용되는 로컬네트워크에 사용되는 동적 호스트 이름 기반의 주소배정 기법이다.

다. 호스트 이름을 TCP/IP 주소로 매핑하는 데이터베이스를 유지함으로써 TCP/IP의 모든 장점을 이용하여 쉽게 다른 호스트와 통신할 수 있다.

라. 많이 요청되는 이름 번역 요청에 대한 브로드캐스트 패킷을 가로채고 내부에서 처리하여 네트워크의 부하를 줄일 수 있다.

- ‘가’는 DHCP서버에 대한 설명이다.

30. DHCP 관리자는 특정 IP 주소를 특정 호스트가 예약하여 사용하는 것을 허용한다. 예약 설정을 하기 위해서 필요한 항목은 무엇인가?

가. 서브넷 마스크	나. DNS 주소

다. 해당 호스트의 MAC 어드레스	라. 옵션 클래스

<네트워크 일반>

31. 다음 중 LAN 에 사용되는 방식 중 전송속도가 다른 것은 무엇인가?

가. 10BASE-2	나. FDDI

다. 10BASE-5	라. 10BASE-T

32. 이더넷 네트워크 상의 일부 컴퓨터가 서버에 접속할 수 없다. 자세히 조사해보니 ThinNet 케이블의 어떤 부분에서는 75 옴 터미네이터를 사용하고 다른 부분에서는 50 옴 터미네이터를 사용하였다. 이 문제를 해결하는 최선의 방법은 무엇인가?

가. 브리지를 설치한다.

나. ThinNet 케이블을 ThickNet 케이블로 교환한다.

다. 50 옴 터미네이터를 75 옴 터미네이터로 교환한다.

라. 75 옴 터미네이터를 50 옴 터미네이터로 교환한다.

33. T-1 회선에 사용되는 프레임은 보통 각각 8 비트로 된 24 채널과 여분의 1 비트로 구성된다. 이러한 T-1 회선이 초당 나를 수 있는 프레임은 몇 개인가?

가. 300	나. 1,600

다. 8,000	라. 24,000

(24*8+1)*8000=1544000 bps = 1.544 Mbps 이렇게 계산이 됩니다. 여기서 24는 한프레임당 채널수, 8은 한채널의 bit수, 1은 한프레임당 동기를 맞추기위한 control bit(추가bit 1bit가 필요합니다..) 8000은 4khz의 전화선을 나이퀴스트 이론에 맞추어 PCM 코딩하기위한 sampling 횟수

34. 10Base-5(Thick Ethernet)의 전송 속도는 몇 [Mbps] 인가?

가. 10	나. 5

다. 2	라. 0.5

35. 확실하고, 규모 조절이 쉬우며, 중앙관리가 가능한 네트워크를 구성하려면 어떤 토폴로지를 사용해야 하는가?

가. 버스(Bus)	나. 스타(Star)

다. 링(Ring)	라. 메쉬(Mesh)

36. 최근 분산 네트워크로 많이 사용되는 네트워크 구성 방식은?

가. Point-to-Point 구성	나. Client-Server 구성

다. Peer-to-Peer 구성	라. Master-Slave

37. ARQ 중 에러가 발생한 블록 이후의 모든 블록을 재전송하는 방식은?

가. Go-back-N ARQ	나. Stop-and-Wait ARQ

다. Seletive ARQ	라. 적응적 ARQ

38. 다음 중 NRZ(None Return to Zero)부호화 기법을 설명한 것은?

가. 세 개 이상의 신호 레벨을 둔다.

나. 최소한 두 개의 비트 시간 간격동안 한번의 전이가 발생한다.

다. 비트 한 가운데 언제나 1 회 이상의 전압 전이가 발생한다.

라. 한 비트 간격동안 전압이 항상 일정치를 유지한다.

39. 다음 중 OSI 모델의 데이터링크층에 포함되는 데이터링크 제어의 기능이 아닌 것은?

가. 회선원칙	나. 접근제어

다. 흐름제어	라. 오류제어

40. 다음 중 패킷 데이터 교환의 설명으로 적당한 것은?

가. 전송 시작 전 출발지에서부터 목적지까지 전 경로를 준비하는 회선설립이 먼저 시작된다.

나. 데이터 그램과 가상회선의 두 가지 가능한 접근방법이 있다.

다. 데이터의 전송순서는 항상 바뀌지 않으며, 일정한 전송율을 가진다.

라. 일단 경로가 설립되어지면 데이터의 전송 유무에 관계없이 회선은 점유된다.

41. 링크 상태 라우팅(Link State Routing)의 설명으로 적절치 못한 것은?

가. 각 라우터는 인터네트워크상의 모든 라우터와 자신의 이웃에 대한 지식을 공유한다.

나. 각 라우터는 정확히 같은 링크상태 데이터베이스를 갖는다.

다. 최단경로 트리와 라우팅 테이블은 각 라우터마다 다르다.

라. 각 라우터간 경로의 경비는 홉 수로 계산한다.

경비(cost)는 홉수가 아닌 링크의 속도, 혼잡상황 등을 고려한 것입니다

42. 다음 중 유선 통신 전송 매체가 아닌 것은?

가. 동축 케이블	나. 평형 케이블

다. 마이크로파	라. 광케이블

43. 전송 시 발생하는 오류에 대한 다음의 서술 중 틀린 것은?

가. 중복은 오류검출에 이용하기 위한 여분의 비트들을 전송하는 개념이다.

나. 오류검출의 일반적 네 가지 방법은 수직중복검사, 세로중복검사, 순환중복검사, 검사합이다.

다. 전송오류는 보통 OSI 참조모델의 데이터링크층에서 검출되고, 물리층에서 정정된다

라. 오류의 종류는 단일비트오류, 다중비트오류, 폭주오류의 범주로 나눌 수 있다.

44. 어떤 전송시스템의 전송신호의 주파수는 최소 2KH 에서 최대 10KHz 일 때, 이 신호를 손실 없이 디지털화 하기 위한 표본추출 숫자는 얼마인가?

가. 4,000	나. 8,000

다. 16,000	라. 32,000

공식 : (최대주파수 - 최소주파수) * 2

(10000 - 2000) * 2 = 16000 입니다

45. 다음의 LAN 을 구성하는 케이블 중 node 간거리(Segment)가 가장 길고, 제일 높은 데이터 전송율을 제공하는 것은?

가. 100Base-FX	나. 10Base-T

다. 100Base-TX	라. 100Base-T4

<네트워크 운용기기>

46. 라우터의 패킷 목적지를 결정하는 방법은?

가. 출발지 네트워크 주소를 검사한다.

나. MAC 주소를 검사한다.

다. BDC 주소를 검사한다.

라. 목적지 네트워크 주소를 검사한다.

47. 다음의 네트워크 장치 중 이종 프로토콜을 가진 두 시스템간을 연결시키며, OSI 참조모델의 모든 계층에서 동작하는 장치는?

가. Gateway	나. Router

다. Bridge	라. Repeater

48. 당신은 CISCO 사의 2501 라우터를 사용하고 있는 회사에 입사한 네트워크 관리자이다. 지금 라우터의 설정을 바꾸기 위해 라우터에 접속하여야 한다. 다음 중 라우터에 접속하기 위해 사용할 수 있는 방법이 아닌 것은?

가. 콘솔케이블을 이용해 연결한다.

나. AUX 포트를 통해 연결한다.

다. In - Line Port 를 이용해 연결한다.

라. 텔넷을 이용해 연결한다.

49. 다음 ADSL 에 대한 설명 중 맞는 것은?

가. 10Mbps 이상의 전송속도를 지원한다.

나. 토큰 전달방식을 사용하며 기존의 전송방식보다 빠른 전송속도를 유지할 수 있다.

다. 기존의 구리선에 의한 전화선을 이용하여 고속 데이터 통신을 가능하게 하는 통신수단이다.

라. 2 개의 B 채널과 1 개의 D 채널을 이용하여 음성, 데이터, 비디오 등의 정보를 실시간으로 전송할 수 있다.

50. 다음 중 네트워크 어댑터 카드(NIC)에 대한 설명으로 틀린것은?

가. OSI 참조 모델 중 1 계층 장비이다.

나. 케이블을 통해 데이터 전송을 하기 위한 장치이다.

다. 병렬 데이터를 받아 직렬로 전송한다.

라. 고유한 네트워크 어드레스인 MAC 어드레스가 있다.

9 회 네트워크 관리사 2 급 필기 문제

<TCP/IP>

1. Subnetting 을 하는 이유로 올바르지 않은 것은?

가. IP 주소를 효율적으로 사용할 수 있다.

나. 트래픽 관리 및 제어가 가능하다.

다. 불필요한 Broadcasting Message 를 제한할 수 있다.

라. Host ID 를 사용하지 않아도 된다.

2. 프로토콜 계층간 노드간 통신을 구성하며 라우팅과 관계있는 네트워크 주소를 정의하는 계층은?

가. 데이터링크 계층	나. 네트워크 계층

다. 트랜스포트 계층	라. 세션 계층

3. OSI 계층 중 Transport 계층에서 TCP 와 UDP 프로토콜의 차이점을 잘못 설명한 것은?

가. TCP 는 연결지향 프로토콜이고, UDP 는 비연결지향 프로토콜이다.

나. TCP 는 전달된 패킷에 대한 수신측의 인증이 필요하지만 UDP 는 그렇지 않다.

다. TCP 는 보통 중요한 사용자 데이터 전송에, UDP 는 시스템간의 메시지 전달에 주로 사용된다.

라. TCP 는 UDP 에 비해 오버헤드가 작다.

TCP 는 에러정정을 하려고 하므로 오버헤드가 더 큽니다.

4. 다음 중 DNS 서버에 의한 이름 풀기 과정을 진단하는데 사용될 수 있는 유틸리티는?

가. netstat	나. nbtstat

다. nslookup	라. hostname

5. TCP/IP 망의 관리에 사용되는 프로토콜은?

가. SNMP	나. CMIP

다. SMTP	라. POP

6. WWW 에 대한 설명 중 맞지 않는 것은?

가. 검색 가능한 하이퍼 텍스트 형태의 정보를 제공한다.

나. 로봇 에이전트를 이용하면 정보의 수집이 용이하다.

다. 미러링(Mirroring)은 복제된 정보를 빠르게 이용할 수 있게 한다.

라. 웹 브라우저는 사용자의 메일 계정을 자동 생성한다.

7. Windows NT 에서 IP 주소들의 목록과 관련된 원격 호스트들만을 위한 NetBios 이름을 가진 텍스트 파일은?

가. HOSTS 파일	나. ARP 파일

다. LMHOSTS 파일	라. RARP 파일

WINS, NetBIOS, LMHOSTS.. 거의 같이 나오죠. 특히 Wins 와 Lmhosts 는 파일과 서비스의 차이 뿐 역활은 똑같습니다.

8. 네트워킹 과정에 간혹 발생되는 브로드캐스트 스톰(Broadcast storm)은 무엇을 말하는가?

가. 리피터에서 전송된 목적지 없는 패킷

나. 라우터에서 전송된 출발지 주소가 없는 패킷

다. 네트워크 대역폭이 포화상태가 되는 것

라. 네트워크 대역폭이 불포화상태가 되는 것

9. FTP(File Transfer Protocol)가 사용하는 두 개의 TCP 포트를 바르게 짝지은 것은?

가. 포트 20 - 데이터 전송, 포트 21 - 제어용

나. 포트 20 - 데이터 전송, 포트 21 - 데이터 전송

다. 포트 20 - 제어용, 포트 21 - 데이터 전송

라. 포트 20 - 제어용 , 포트 21 - 제어용

10. 텔넷(Telnet)의 기능으로 옳은 것은?

가. 컴퓨터(Computer)사이간의 파일(File)전송 기능

나. 네트웍(Network)관리 기능

다. 네트웍을 통한 가상 단말기 기능

라. 네트웍을 통한 도메인(Domain) 관리 기능

11. 다음의 IP Address 클래스 중 C 클래스는?

가. 56.303.23.66	나. 198.237.192.6

다. 240.237.190.56	라. 128.255.255.255

12. TCP/IP 응용 계층에서 지원하지 않는 프로토콜은?

가. ICMP(Internet Control Message Protocol)

나. Rlogin(Remote Login)

다. NFS(Network File System)

라. SNMP(Simple Network Management Protocol)

13. 다음 중 인터넷에서 전자우편을 위한 URL 은?

가. ftp://ftp.icqa.or.kr	나. mail://mail.icqa.or.kr

다. mailto://webmaster@icqa.or.kr	라. mailto://news.icqa.or.kr

14. 프로토콜의 기능 중 올바르지 않는 것은?

가. 흐름제어(Flow Control)	나. 단편화(Fragmentation)

다. 압축화(Compress)	라. 오류제어(Error Control)

15. 인터넷에서 전자메일과 관련되는 프로토콜은?

가. FTP	나. HTTP

다. POP3	라. DNS

POP3 는 메일의 수신에 관련된 프로토콜입니다.

<NOS+응용프로그램>

16. 다음 중 사용자 계정 관리에 대한 일반적인 설명과 거리가 먼 것은?

가. 관리자 계정은 삭제할 수 없다.

나. Guest 계정은 사용 불가로 만들 수 있다.

다. 각 사용자 계정은 사용자 이름에 의해 확인되고, 도메인 내에서 고유한 이름을 가져야 한다.

라. 관리자나 계정 운영자에 의해 생성된 사용자 계정은 삭제할 수 없다.

17. NT 서버 2 대에 윈도우 95/98 클라이언트 25 대가 연결된 네트워크 환경이 있다. 만약 이 네트워크 환경의 네트워크 속도가 저하되었을 경우 어떤 도구를 사용하여 증상을 검사할 수 있는지 다음 중 두 가지를 선택하시오.

A. 이벤트 관리자	B. 장치관리자

C. 성능모니터	D. 네트워크모니터

가. A,B  나. B,C  다. C,D  라. A,D

18. 윈도우 NT 환경에서 그룹계정의 설명 중 맞지않는 것은?

가. Users -포함된 사용자들에게 제한된 권한을 제공

나. Addministrators - 시스템에 대한 전체적인 권한을 가짐

다. Guest - 부여된 권한을 수행하거나 허가된 자원에 접근

라. Replicator - 그룹 맴버들에게 관리 업무를 할 수 있는 제한적 권한을 부여

19. Windows NT 서버에서 WWW 서비스 및 FTP 서비스를 하려고할 때 설치해야 할 서비스는?

가. DNS Server	나. SQL Server

다. Exchange Server	라. IIS (Internet Infomation Server)

20. DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 서버의 주요 기능은?

가. 서브넷을 통해 IP 주소 정보를 라우팅한다.

나. 로컬 서브넷에 있는 컴퓨터에 IP 주소 정보를 할당하고 유지한다.

다. NewBIOS 이름을 IP 주소로 해석한다.

라. IP 주소를 FQDN(Fully Qualified Domain Names)으로 해석한다.

21. 모든 파티션 상에서 긴 파일이름을 지원하길 원한다. 또한 Windows95 와 Windows NT Server 의 멀티부팅을 하길 원한다. 이러한 요구사항을 맞추기 위해 어떤 파일시스템이 만족시키는가?

가. FAT32	나. FAT

다. HPFS	라. NTFS

windows 95 및 다른 운영체계와 호환성을 유지하기 위해서는 FAT 를 사용해야 합니다. 초기 Windows 95 버젼은 FAT32 를 지원하지 않습니다.

22. Windows NT 사용자의 작업 환경 설정을 관리하는 것으로, 화면 색깔 및 바탕화면 구성, 네트워크 연결, 프린터 연결 등이 포함되어 있는 것은?

가. Windows NT 탐색기	나. 사용자 프로파일

다. 다이얼 인	라. 사용자 계정

23. Windows NT 의 도메인(Domain)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 공통의 보안 정책과 사용자 데이터베이스를 갖는다.

나. 새로운 사용자 계정이 필요할 때 한 번만 생성해 주면 전체 도메인 내의 컴퓨터에 유효하다.

다. 리소스와 사용자 계정의 관리가 각각의 컴퓨터별로 독립적으로 이루어진다.

라. 도메인 컨트롤러의 유형으로 주 도메인 컨트롤러와 백업 도메인 컨트롤러가 있다.

24. Windows NT 사용자 관리자(User Manager) 유틸리티의 사용법에 대한 설명 중 맞는 것은?

가. 디폴트 사용자 중 Administrator 와 Guest 는 삭제할 수 없다.

나. 새로운 사용자 등록을 위해서는 반드시 새 로컬그룹을 만들어야 한다.

다. 암호지정은 반드시 8 자 이상을 입력하여야 한다.

라. 사용자 이름(Username)의 길이는 제한이 없다.

25. 네트워크 관리자인 당신은 보안상의 이유로 FTP 서버의 기본 포트를 변경하려고 한다. 당신의 네트워크 서버에는 메일서버, 웹서버, FTP 서버가 같이 있다. 다음 중 사용 가능한 포트는 무엇인가?

가. 25 포트를 사용한다.	나. 110 포트를 사용한다.

다. 81 포트를 사용한다.	라. 21 포트를 사용한다.

26. 네트워크 관리자인 당신은 NT4 Server 에 IIS FTP 서비스를 설치하여 재택근무자와 문서를 공유하려고 한다. 당신이 외부사용자와 공유하고자하는 폴더는 FAT16 방식의 D: FTP 이며, IIS 사용자 권한과 FAT 방식의 권한을 각각 설정하였다. 그러나 외부사용자들은 FTP 서버에 접근할 수 없었다. 당신이 확인해야 할 일이 아닌 것은?

가. IIS 권한을 확인한다.

나. FAT 공유 폴더 권한을 확인한다.

다. IIS 사용포트를 확인한다.

라. 'IUSER_컴퓨터이름'계정을 확인한다.

27. 네트워크 관리자인 당신의 회사 네트워크에는 주이름서버와 보조이름서버가 설치되어 있다. 당신은 공장에 있는 네트워크 사용자를 위하여 이름해석을 하되 최소한의 대역폭을 사용하는 DNS 서버를 구성하고 싶다. 올바른 DNS 서버 역할은?

가. 마스터 이름 서버	나. 보조 이름 서버

다. 캐시 서버	라. 전달 서버

28. 네트워크 사용자는 200 명이며 계정관리는 중앙에서, 자원은 분산관리하는 네트워크 도메인을 설계하려고 할때 가장 효율적인 도메인 모델은?

가. 단일 도메인 모델	나. 단일 마스터 도메인 모델

다. 복수 마스터 도메인 모델	라. 완전 트러스트 모델

29. 당신은 웹마스터이다. index.html 이름을 가진 홈페이지로 서비스하려고 했으나 해당홈페이지가 나타나지 않았다. 당신이 해야할 작업은?

가. IIS 의 ISAPL 필터 항목을 설정한다.

나. HTTP 헤더를 추가한다.

다. 디폴트 문서항목에 index.html 을 추가한다.

라. 디렉토리 보안을 한 수준 높게 변경한다.

30. 기획팀 김대리로부터 자신은 타부서보다 프린터를 많이 사용하는데, 동시에 프린터를 출력했을때 자신의 출력물이 늦는다는 메시지를 받았다. 서버운영자가 조정해 주어야 할 것은?

가. 빠른 인쇄를 위해 문서스폴 옵션을 지정한다.

나. 바로 인쇄시작 옵션을 지정한다.

다. 우선순위를 1 로 지정한다

라. 우선순위를 99 로 지정한다.

- 프린터 서비스의 우선순위를 지정함으로서 동시에 작업이 들어오더라도 먼저 출력되는 순서를 결정할 수 있습니다. 적은 숫자부터 올라가지만 모든 순서를 무시하는 유일한 숫자가 99번입니다 그래서 99가 가장 빠릅니다 그래서 순서는 99,1,2,3,~98 이렇게 되는거죠

<네트워크 일반>

31. 에러의 검출 및 수정과 관련이 없는 것은?

가. 패리티	나. CRC

다. RFC	라. ARQ

32. 멀티플렉싱 기법을 사용하는 것으로만 구성된 것은?

가. 주파수 분할, 코드 분할, 시간 분할

나. 진폭 분할, 코드 분할, 시간 분할

다. 진폭 분할, 주파수 분할, 시간 분할

라. 진폭 분할, 주파수 분할, 코드 분할

33. 응용 개체들 사이에 사용되는 구문을 정의하며, 보안을 위한 암호화/해독, 효율적인 전송을 위한 데이터 압축 등의 서비스를 제공하는 계층은?

가. 표현계층(Presentation Layer)

나. 응용계층(Application Layer)

다. 전달계층(Transport Layer)

라. 네트워크계층(Network Layer)

34. 프로토콜의 기본적인 기능 중에서 송신기에서 발생된 정보의 정확한 전송을 위해 사용자 정보의 앞, 뒤 부분에 헤더와 트레일러를 부가하는 과정을 무엇이라고 하는가?

가. 캡슐화(Encapsulation)	나. 동기화(Synchroization)

다. 다중화(Multiplexing)	라. 주소지정(Addressing)

35. 정보전송의 형태로 데이터 전송에 앞서 수신시간(Bit Sampling) 을 얻도록 하는 방식으로, 송신측에서 동기부호를 사용하여 전송하는 방식은?

가. 직렬전송	나. 병렬전송

다. 동기식 전송	라. 비동기식 전송

36. OSI 7 계층 모델 중 통신을 수행하는 응용 프로세스로 시스템간의 데이터 교환 기능을 제공하며 ITU 권고 X.25 패킷레벨이 있는 계층은?

가. 응용계층	나. 표현계층

다. 네트워크계층	라. 데이터링크계층

37. 스위치 LAN 의 이점으로 맞지 않은 것은?

가. 기존의 LAN 의 전송속도를 100Mbps 까지 높일 수 있다.

나. 각 DTE 는 스위치의 존재를 몰라도 데이터 전송에는 상관없다.

다. 네트워크상의 불필요한 패킷들의 흐름을 막을 수 있다.

라. 사용하고 있는 프로토콜과 무관하고 추가적인 설정작업이 필요 없다.

38. OSI 참조모델에서 한 서비스 사용자와 서비스 제공자간의 상호동작의 실현방법에 독립적인 요소를 서비스 프리미티브(Service Primitive)라고 한다. 이에 해당되지 않는 것은?

가. 지시	나. 응답

다. 요구	라. 전송

39. 원래의 데이터를 반송신호로 인코딩하는 과정은?

가. 다중화장치(Multiplexing)	나. 변조(Modulation)

다. 디지털 서비스 유니트(DSU)	라. 코덱(CODEC)

40. 다음 중 통신 시스템의 기본구성으로 적합한 것은?

가. DTE - DCE - 전송선로 - DCE - DTE

나. DTE - DCE - 전송선로 - DTE - DCE

다. DCE - DTE - 잔송선로 - DCE - DTE

라. DCE - DTE - 전송선로 - DTE - DCE

41. LAN 의 설명으로 적당한 것은?

가. 광역 통신망으로 지리적으로 넓은 지역에 분산 배치되어 있는 정보 단말기를 서로 묶어 주는 통신망이다.

나. 하나의 사무실 건물과 같은 적당한 크기의 공간에 대한 최적화된 네트웍으로서 다른 종류의 데이터 네트웍과 구별된다.

다. 부가가치 통신망으로 WAN, MAN 에 부가적인 통신 기능이나 응용 소프트웨어를 부가한 통신망이다.

라. 몇 개의 건물로부터 도시 전체에 이르는, 더 큰 공간에 대한 네트웍이다. 높은 데이터 전송율의 통신채널에 근거한다.

42. 통신 프로토콜의 기본 구성요소에 속하지 않는 것은?

가. 구문(Syntax)	나. 타이밍(Timing)

다. 다중화(Multiplexing)	라. 의미(Semantic)

43. ISDN 채널 중 회선교환, 패킷교환 등에 의한 사용자 데이터를 전송하는데 사용되며, 64Kbps 의 대역폭을 갖는 채널은?

가. B 채널	나. D 채널

다. F 채널	라. H 채널

44. 다음 전송 선로 중 대역폭이 가장 넓은 전송매체는?

가. Twist Pair Cable	나. Base Band 동축케이블

다. CATV 동축케이블	라. 광섬유 케이블

45. 반송파의 위상과 진폭을 상호 변환하여 신호를 전송함으로써 4 개의 위상과 2 개의 진폭으로 한 번에 3 비트가 전송 가능한 방식은?

가. ASK	나. PSK

다. FSK	라. QAM

<네트워크 운용기기>

46. 스위치의 장점 중 잘못된 것은?

가. 대역폭 비용이 낮아질 수 있다.

나. 완전한 2 중화, fault-tolerant 구성이 가능하다.

다. 트래픽 제어가 상대적으로 높다.

라. 네트워크 계층에서 Asic 으로 처리하므로 성능이 높다.

47. ADSL 의 특징 중 잘못 설명된 것은?

가. 저주파신호를 사용한다.

나. 가입자의 거리가 멀 경우 사용할 수 없다.

다. 4400MHz - 1MHz 의 영역을 사용한다.

라. 전화와 동시에 사용할 수 있다.

ADSL 은 고주파 대역을 이용합니다.

48. 무선랜의 구성 방식 중 무선 랜카드를 가진 컴퓨터간의 네트워크를 구성하여 작동하는 방식은?

가. Infrastructure 방식	나. Ad Hoc 방식

다. AP 방식	라. CDMA 방식

49. 네트워크 회선 운용기기 중 라우터의 기능으로 옳지 못한 것은?

가. MAC 어드레스를 이용해 목적지까지 사용자 데이터를 전송한다.

나. 네트워크 계층에서 작동하는 장비이다.

다. 브로드 캐스팅 트래픽을 차단한다.

라. LAN 과 WAN 에서 함께 쓰이는 인터네트워킹 장비이다.

50. 다음 중 서로 다른 형태의 네트워크를 상호 접속하는 장치로 필요할 경우 프로토콜 변환을 수행하는 장치는?

가. Frame Relay Access Device	나. Remote Access Server

다. Gateway	라. Switching Hub

서로 다른 네트워크의 접속의 경우 Gateway 를 반드시 기억하십시요. 자주 출제되는 부분입니다.

8 회 네트워크 관리사 2 급 실기 문제

<TCP/IP>

1. 먼 곳에 있는 컴퓨터와 현재 사용 중 인 컴퓨터 사이의 연결성을 테스트하려고 한다. 다음 중 하나의 TCP/IP 유틸리티를 사용하여 연결성을 테스트 할 수 있는 유틸리티는?

가. ARP     나. NETSTAT     다. IPCONFIG     라. PING

2. 다음 중 IP 어드레스에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

가. IP 어드레스는 32 비트 길이의 어드레스를 네트워크부와 호스트부로 나누어 이용하고 있다.

나. 현재는 클래스 A,B,C,D,E 로 나누어 있다.

다. 계산상으로 가능한 어드레스 수에서 각각 4 를 뺀 수가 실제로 사용 가능한 네트워크 어드레스 수, 호스트 어드레스 수가 된다.

라. 클래스 A 에서 네트워크는 1 부터 126 까지이다.

3. 서브넷 A 와 B 가 있고 서브넷 A 가 DHCP Server 를 가질 때, 서브넷 B 가 같은 DHCP 서버를 사용하려면?

가. DHCP Relay Agent 를 설치한다.	나. RIP for IP 를 설치한다.

다. WINS 를 설치한다.	라. DNS 를 설치한다.

4. 다음 중 IP Address 를 MAC Address 로 변환시켜주는 Protocol 은?

가. TCP/IP     나. ARP     다. DHCP     라. WINS

5. TCP 프로토콜 패킷 구조에서 상위 사용자를 구분하는데 사용하는 것은?

가. 포트 번호	나. 순서 번호

다. IP 주소	라. 긴급 포인터

6. Telnet 에 대한 다음 설명 중 부적절한 것은?

가. 원격 접속을 하는데 사용되는 TCP/IP 의 응용계층 프로토콜이다.

나. Telnet 을 통한 원격지 로그인 허용은 TCP/IP 를 지원하는 모든 환경에서 기본적으로 사용 가능하다.

다. Telnet 을 통한 관리자 원격 로그인은 시스템 자원을 무제한적으로 사용할 수 있기 때문에 반드시 인증 절차를 거쳐야 한다.

라. Telnet 을 통한 원격 로그인은 GUI 형태의 사용 환경을 제공하지 못한다.

7. TCP/IP 가 설정된 윈도우 NT 서버에 새로운 Gateway 를 추가하는 방법은?

가. TCP/IP 등록정보의 WINS 탭에서 Import LMHOSTS 버튼을 선택한다.

나. TCP/IP 등록정보의 DHCP Relay 탭에서 추가 버튼을 선택한다.

다. TCP/IP 등록정보의 IP Address 탭에서 고급 버튼을 선택한다.

라. TCP/IP 등록정보의 라우팅 탭에서 IP Forwarding 박스의 활성화를 선택한다.

8. 인터넷 정보에 접근하기 위하여 제공되는 서비스가 아닌 것은?

가. RFC     나. ARCHIE     다. GOPHER     라. WAIS

- RFC 는 표준규약에 대한 문서입니다.

9. 다음 중 TCP/IP 응용 프로토콜이 아닌 것은?

가. CMIP     나. SMTP     다. SNMP     라. TFTP

10. 192.168.55.0 의 네트워크 ID 를 가지고 있다. 각 서브넷은 25 개의 호스트 ID 가 필요하며 가장 많은 서브네트를 가져야한다. 어떤 서브넷 마스크를 할당할 것인가?

가. 255.255.255.192	나. 255.255.255.224

다. 255.255.255.240	라. 255,255.255.248

11. 다음 중 TCP 프로토콜에서 사용하는 흐름제어 방식은?

가. GO-Back -P	나. Sliding Window

다. 선택적 재전송방식	라. Idle - RQ 방식

12. IPCONFIG 유틸리티는 호스트상에 설정된 IP 주소와 서브넷 마스크등 TCP/IP 구성 파라미터를 확인하는데 사용하는 유틸리티이다. 다음 중 IPCONFIG 유틸리티를 사용하여 확인할 수 없는 설정은? (단, IPCONFIG 의 /ALL 과 같은 파라미터는 사용하지 않는다.)

가. IP Address	나. Subnet Mask

다. Default Gateway	라. DNS Server

DNS 는 nslookup 명령으로 확인가능합니다.

13. 다음 네트워크 ID 와 호스트 ID 를 지정할 때 잘못된 것은?(인터넷에 연결되어 있는 경우)

가. 네트워크 ID 는 127 이 될 수 없다.

나. 네트워크 ID 와 호스트 ID 모두는 0 이 되어서는 안된다.

다. 네트워크 ID 와 호스트 ID 모두는 1 이 되어서는 안된다.

라. 127.0.0.1 의 IP 주소는 호스트 ID 로 지정이 가능하다.

127.x.x.x 는 루프백으로 예약된 주소로 IP 지정이 불가능합니다.

14. 사용자가 원격지의 파일 시스템을 자신의 로컬 파일 시스템처럼 사용할 수 있도록 하는 기능을 제공하여 원격지 호스트의 디렉토리나 파일의 내용을 살펴보거나, 파일을 생성/제거 할 수 있으며 원격지의 파일을 내 컴퓨터로 다운로드할 수 있게 하는 프로토콜은?

가. FTP     나. HTTP     다. Usenet     라. Gopher

15. DHCP 서버로 IP 주소를 되돌려 주기 위해 사용하는 명령어는?

가. IPCONFIG	나. IPCONFIG /all

다. IPCONFIG/release	라. IPCONFIG/renew

<NOS+응용프로그램>

16. 다음 중 일반 사용자들이 Print Server 에 프린트 작업을 요청했지만 프린팅이 되지 않고 작업을 지울 수도 없는 경우 이러한 문제를 해결하기 위하여 이용할 수 있는 서비스는?

가. Directory Service	나. Printer Job Service

다. Spooler Service	라. Messenger Service

프린팅 서비스를 위한 버퍼를 스풀이라고 합니다. 다수의 사용자들이 사용하는 경우에는 더욱 유리하지요.

17. 귀하의 회사에서 웹 서비스를 하고 있는데 어느 날부터 갑자기 성능이 느려져서 서버 모니터링을 한 결과 Windows NT 서버의 성능이 지나친 페이징(Paging) 때문에 저하되고 있는 것으로 판명되었다. 이서버의 페이징 작업을 완화하는 방법으로 가장 좋은 것은?

가. 서버의 CPU 를 업그레이드 한다.

나. 데이터 엑세스 속도가 빠른 하드디스크로 교체한다.

다. Server 에 램(RAM)을 추가한다.

라. 서버에 새로운 디스크 관리 전략을 구현하고, 페이징 파일(Paging File)을 여러 개 만든다.

페이징을 한다는 것은 물리적인 램이 모자라서 하드디스크의 일부를 램 처럼 사용한다는 의미입니다. 따라서 램을 추가하면 페이징이 줄어듭니다. 단 완전히 없어지지는 않습니다.

18. 신뢰 관계 설정 중 보안과 관리 통제에 있어 가장 유리한 형태는?

가. Peer-to-Peer 관계	나. Master 도메인 관계

다. Slave 도메인 관계	라. 다중 신뢰 관계

19. 64MB 의 램(RAM)을 갖고 있는 Windows NT 시스템에 권장되어진 초기 페이징 파일 크기(Paging File Size)는?

가. 32 MB     나. 64 MB     다. 96 MB     라. 128 MB

기본적 권장치는 물리적 램의 1.5 배 정도입니다.

20. 리눅스를 설치하기 위하여 Fdisk 를 사용하려고 한다. 그런데 각종 스위치에 대해 잘 몰라서 설정하기가 힘들다. 어떤 명령을 주면 설명을 볼 수 있는가?

가. m     나. ?/     다. h     라. help

21. 영문 리눅스를 설치하려고 하는데, 이 컴퓨터는 CD-ROM 을 통한 부팅을 지원하지 않는다. 리눅스 부팅디스크를 만들기 위한 방법으로 옳은 것은?

가. 리눅스 CD 를 넣고 도스에서 Image 폴더로 이동한 후 Dosutil 폴더로 이동 MAKEDISK 를 실행한다.

나. 리눅스 CD 를 넣고 도스에서 Image 폴더로 이동한 후 Dosutil 폴더로 이동 Rawrite 를 실행한다.

다. 리눅스 CD 를 넣고 도스에서 Image 폴더로 이동한 후 Dosutil 폴더로 이동 Bootdisk 를 실행한다.

라. 리눅스 CD 에서는 부팅디스크를 만들 수 있는 방법이 없으므로 다른 리눅스 시스템이 있는 곳에서 부팅디스크를 만들어 온다.

22. K 씨는 Windows NT 관리자이다. 사용 중 Administrator 패스워드를 분실했다. 이 경우 K 씨가 취할 수 있는 방법은?

가. 로그온시 취소를 누르고 들어가 pwd 파일을 삭제한 후 다시 로그온 한다.

나. VGA 모드로 실행해서 패스워드를 바꿔주면 된다.

다. 일반 사용자 계정으로 로그온 한 후 패스워드를 바꿔주면 된다.

라. 포맷한 후 다시 설치해야 한다.

NT 의 경우 어떠한 경우에도 계정을 최우선 적으로 요구하므로 반드시 이를 만족시켜야 합니다. 하지만 이를 강제로 바꿀 수 있는 유틸리티가 존재하기는 합니다.

23. 다음 NT 서버도구 중 사용자 계정을 만들 때 쓰이는 도구는(PDC 의 경우)?

가. Network Client Administrator	나. User Manager

다. Server Manager	라. User Manager for Domains

24. 한 사용자가 두 개의 그룹에 속하는 경우이다. 특정 파일에 대해 한 그룹에서는 '모든 권한'이 부여되어 있고, 다른 그룹에서는 '쓰기' 권한이 부여되어 있다면 이 사용자가 사용할 수 있는 권한은?

가. 모든 권한	나. 쓰기 권한

다. 권한 없음	라. 읽기 권한

두개의 권한이 충돌하는 경우 보다 작은 권한을 가진 쪽이 우세합니다. 즉 서비스를 가능한 거부하는 쪽으로 권한이 할당됩니다. 즉 서비스 거부는 모든 권한에 우선합니다.

25. Windows NT 설치시에는 설치할 서버 유형을 지정해야만 한다. 도메인 내의 모든 계정을 관리하는 유일한 서버로 설치할 경우에 지정하는 유형은?

가. 독립 실행형 서버	나. 주 도메인 컨트롤러(PDC)

다. 부 도메인 컨트롤러(BDC)	라. WINS 관리자

26. K 씨는 현재 NT 를 FAT 에서 사용한다. 그러나 보안 문제도 있어서 C: 의 파일시스템을 NTFS 로 변경하려고 한다. 그 방법으로 옳은 것은?

가. convert c: /fs:ntfs

나. cvt c: /fs:ntfs

다. winnt 명령어를 실행하여 재설치 하면 가능하다.

라. 변경이 불가능하므로 포맷 후 재설치 해야 한다.

27. 윈도우 NT Server 를 잘 활용하기 위해서는 마이크로 소프트의 Bask Office 제품군이 필요하다. 다음 Back Office 제품군 중 메일을 위한 제품은?

가. 익스체인지 서버	나. 프락시 서버

다. SNA 서버	라. SQL 서버

28. 도메인 컨트롤러(Domain Controller)에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 하나의 도메인에는 주 도메인 컨트롤러(Primary Domain Controller)가 둘 이상 존재할 수 있다.

나. 모든 NT 서버는 설치(Install)시에 특정 도메인에 속해야 한다.

다. 설치된 NT 서버가 주 도메인 컨트롤러로 변경될 수 있다.

라. 주 도메인 컨트롤러를 설치한 후 자신의 도메인명을 변경할 수 있다.

29. 다음 중 윈도우 NT 그룹에 대한 설명이 아닌 것은?

가. 그룹은 사용자 계정의 집합체이다.

나. 그룹멤버는 사용자의 허용권한만 있다.

다. 로컬그룹은 자원에 대한 액세스를 할 수 있다.

라. 글로벌 그룹은 사용자 계정을 조직한다.

30. Windows NT 4.0 을 설치했다. 비디오 보드를 기존의 PCI 형태에서 AGP 타입으로 교체한 후 부팅 했더니 640X480 에 16 색상으로만 나타난다. 물론 드라이버는 설치했다. 해결 방법은?

가. AGP 지원하는 드라이버를 설치해야만 한다.

나. DirectX 5.0 이상의 버전을 설치 한 후 드라이버를 재설치 한다.

다. 제어판의 디바이스 애플릿을 실행한 후 AGP 부분을 System 으로 변경한다.

라. 서비스팩 3 을 설치한다

2000 으로 바꿘 후로는 이런 문제는 나오지 않을 것으로 예상됩니다.

<네트워크 일반>

31. 프로토콜을 구분하는 한가지로 Routable Protocol, Nonroutable Protocol 이 있다. 이는 LAN 을 연결하여 광대역 통신을 할 수 있는지 유무를 알려준다. 다음 중 Routable Protocol 이 아닌 것은?

가. TCP/IP	나. NetBEUI

다. IPX/SPX	라. NWLink

32. 다음 중 네트워크 케이블 중의 하나인 Fibre Cable 연결방식이 아닌 것은?

가. NA	나. Step Index Type

다. Single Mode	라. Graded Index Type

33. 다음 VLAN 의 정책 중 가장 진화된 것은?

가. Network Layer Based VLAN	나. Port Based VLAN

다. MAC Address Based VLAN	라. Custom Based VLAN

- ‘가’는 3계층 가상랜이고 ‘나’는 4계층 다는 2계층 가상랜입니다.

- ‘라’는 이들을 복합한 복합형 가상랜입니다.

34. 다음 중 재생중계기의 기능에 해당하지 않는 것은?

가. 파형재생(Reshaping)	나. 타이밍(Retiming)

다. 식별재생(Regeneration)	라. 재설정(Reset)

- 재생중계기라는 것은 리피터를 말합니다. 리피터의 기능엔 재설정이란 기능은 없습니다

35. 문자열의 프레임 전송을 비정상적으로 중단하는 문제점(끝을 나타내는 문자가 데이터 중간에 오기 때문에 일어나는)을 해결하기 위하여 전송제어 문자 DLE 를 추가하여 사용하는 방법은?

가. Protocol	나. 변조

다. 패리티	라. Byte Stuffing

36. 다음 중 무선 LAN 에서 사용되는 데이터 전송 기술이 아닌 것은?

가. 적외선(Infrared)	나. Baseband

다. Narrow-Band	라. Spread-Spectrum

37. 다음 중 " 0 1 0 0 1 1 0 " 데이터 인코딩 결과로 옳은 것은?

가. NRZ-Level	나. Bipolar-AMI

다. Manchester	라. Differential Manchester

38. HDLC 의 동작 방식이 아닌 것은?

가. 정규 응답방식(NRM)	나. 비동기 응답방식(ARM)

다. 정규 평형방식(NBM)	라. 비동기 평형방식(ABM)

39. OSI 모델에서 데이터 전환과 암호, 압축, 그래픽 명령어 해석 기능을 가지는 계층은?

가. Application Layer	나. Transport Layer

다. Session Layer	라. Presentation Layer

40. 다음 중 허브(Hub)에 관한 장점 중 잘못된 것은?

가. 허브를 사용함으로써 네트워크 관리가 용이하다.

나. 네트워크 확장이 용이하다.

다. 네트워크 에러검출이 용이하다.

라. 허브에 연결된 사용자가 많을수록 전송속도는 향상된다.

허브에 연결된 사용자가 많을수록 전송속도는 저하됩니다.

41. 다음 근거리통신망(LAN)에서 자주 사용되지 않는 토폴로지는?

가. 성형(Star)	나. 링형(Ring)

다. 메쉬형(Mesh)	라. 버스형(Bus)

42. IEEE 에서 표준화된 저속 Ethernet 방식은 전송매체와 전송속도에 따라 xBase-y 또는 xBroad-y 형태의 이름을 갖는다. 여기서 x 와 y 의 의미로 맞는 것은?

가. x : 전송속도,   y : 비트 에러율

나. x : 전송속도,   y : 리피터 없이 전송가능 최대거리

다. x : 비트 에러율,   y : 전송속도

라. x : 리피터 없이 전송가능 최대거리,   y : 전송속도

43. 다음 중 에러 수정 코드는?

가. Hamming 코드	나. ASCII 코드

다. Excess-3 코드	라. Block 코드

44. 100KHz 로 샘플링 한 아날로그 신호가 Aliasing 이 일어나지 않는 최대의 주파수 대역폭은?

가. 10KHz    나. 25KHz     다. 50KHz    라. 100KHz

100Khz 로 샘플링이 된 것이므로 원신호는 50khz입니다.

45. 두 통신 스테이션간에서 데이터 링크의 전 용량을 완전히 활용하지 못하는 것이 일반적이다. 효율성을 위해 그 용량을 공유할 수 있다. 이러한 공유를 나타내는 총칭은?

가. 데이터전송(Data Transmission)

나. 디지털 데이터통신기법(Digital Data Communication)

다. 데이터링크 제어(Data Link Control)

라. 다중화(Multiplexing)

<네트워크 운용기기>

46. 하드디스크를 10 개를 이용하여 RAID-5 를 구현하였다. 하드디스크 하나의 용량이 10GB 라면 RAID-5 로 구현하여 사용할수 있는 총 용량은?

가. 50GB	나. 70GB

다. 90GB	라. 100GB

각 하드의 용량중 1/n 은 패리티 정보를 담기위해 사용됩니다.

47. 다음 라우터(Router)에 대한 설명 중 틀린 것은?

가. 네트워크상의 패킷을 전달하는 네트워크 디바이스이다.

나. OSI 7 Layer 중 Transport 층에 대응 된다.

다. 하드웨어에 따라 패킷을 다시 적절한 크기로 분할하거나, 또는 재조립하고 이들을 데이터 프레임의 형태로 캡슐화 하는 기능을 가지고 있다.

라. 패킷 전달을 위해 최적의 경로를 결정한다.

48. 다음 중 스위칭 허브(Switching Hub)에 관한 설명으로 맞는 것은?

가. LAN 의 속도가 저하된다.

나. 여러 노드에서 동시에 통신을 시도하면 노드의 전송 속도가 떨어진다.

다. LAN 이 보유한 대역폭을 PC 의 대수만큼 나누어서 제공한다.

라. 포트당 속도가 일정하게 보장된다.

49. Star Topology 에서 동시에 둘이상의 컴퓨터의 연결들이 서로 데이터를 주고 받기 위하여 필요한 장치는?

가. Switching Hub	나. Repeater

다. Hub	라. Bridge

50. 다음은 허브 포트에 네트워크 구성 시스템의 케이블을 연결하는 그림이다. 다음 그림 중 포트 트렁크 방식으로 연결되지 않은 부분을 선택하시오. (오른쪽 1 번이 메인 스위칭 허브 2 3, 4 번은 워크그룹용 스위칭허브)

가. 1 - 2	나. 1 - 3

다. 1 - 4	라. 1 - 3, 4

7 회 네트워크 관리사 2 급 필기 문제

< 네트워크 운용기기 >

1. 네트워크카드를 컴퓨터에 설치했다. 설정을 마친 후 시스템을 재부팅 시켰더니 컴퓨터가 더 이상 부팅 되지 않는다. 어떤 문제가 있는가?

가. 네트워크카드가 PnP 를 지원하지 않는다.

나. 네트워크카드의 드라이버를 설정하지 않았다.

다. SCSI 어댑터와 IRQ 충돌이 일어났다.

라. 트랜시버설정이 잘못되었다.

보통 시스템 부팅 단계에서의 문제는 동일한 주소를 요청하는 하드웨어의 문제일 가능성이 가장 큽니다. 이런 경우 포트가 많으면 다른 포트에 연결하거나 바이오스에서 주소를 강제로 다르게 할당해주는 방법등으로 문제를 해결할 수 있습니다.

2. 네트워크 장비인 라우터에 대한 설명 중 잘못된 것은?

가. TCP/IP 의 트래픽을 경로제어를 한다.

나. 네트워크를 분리하는데 사용할 수 있다.

다. 트래픽상의 모든 신호의 재생과 유효거리를 확장한다.

라. ISO 7 계층에서 네트워크 계층의 서비스를 한다.

라우터는 특정신호만을 처리하면 유효거리를 확장하지는 않습니다.

3. 다음 중 2 개 이상의 동일한 LAN 사이를 연결하여 네트워크 범위를 확장하고 스테이션간의 거리를 확장해 주는 장치는?

가. Repeater	나. Brouter

다. Router	라. Gateway

리피터는 약화된 신호를 증폭시켜주는 역활을 합니다.

4. 정보통신 운용기기(시스템)가 표준화되어야 하는 이유와 거리가 먼 것은?

가. 시스템의 호환성을 고려해야 하기 때문이다.

나. 표준화는 시스템의 사용시 안정성을 제공한다.

다. 체계적인 기술축적과 발전을 도모할 수 있다.

라. 국가기관의 통제가 용이하기 때문이다.

5. 다음 중 이더넷 장비에서 사용하는 표준 케이블이 아닌것은?

가. RG58     나. UTP     다. STP     라. 5C2V

< TCP / IP >

6. TCP/IP 에서 Broadcast 의 의미는?

가. 메시지가 한 호스트에서 다른 한 호스트로 전송하는 것.

나. 메시지가 한호스트에서 망상의 특정그룹 호스트들로 전송하는 것.

다. 메시지가 한호스트에서 망상의 다른모든 호스트들로 전송하는 것.

라. 메시지가 한 호스트에서 여러 호스트로 전송하는 것.

7. 다음 중 Class B 에서 유효한 주소는?

가. 33.114.17.24	나. 190.46.283.25

다. 130.67.13.87	라. 223.23.94.3

8. 다음 중 IP 주소 지정의 일반적인 규칙과 거리가 먼 것은?

가. 네트워크 구획상의 각 호스트는 같은 호스트 IP 주소를 가진다.

나. 같은 네트워크 구획상의 모든 호스트는 모두 같은 네트워크 ID 를 가진다.

다. 네트워크 ID 가 모두 1 이 될 수 없다.

라. 호스트 ID 가 모두 1 이 될 수 없다.

9. IP 주소 지정에 대한 다음 설명 중 적당하지 않은 것은?

가. A 클래스의 주소는 최상위 비트를 '0', 7 비트를 networkid, 나머지 24 비트를 hostid 로 설정한다.

나. B 클래스의 경우 최상위 두 비트가 '10', 다음의 14 비 트가 networkid, 나머지 16 비트를 hostid 로 설정한다.

다. C 클래스의 경우 최상위 3 비트가 '110', 다음의 21 비트가 networkid, 나머지 8 비트를 hostid 로 설정한다.

라. C 클래스의 경우 하나의 networkid 에 대해 허용 가능한 최대 hostid 가 0~255 까지이며 실제로 이들 hostid 를 모두 사용한다.

10. 네트워크 ID 210.182.73.0 을 몇 개의 서브넷으로 나누려고 하며, 각 서브넷은 적어도 40 개 이상의 Host ID 를 필요로 한다. 이때 어떤 서브넷 마스크를 사용해야 하는가?

가. 255.255.255.192	나. 255.255.255.224

다. 255.255.255.240	라. 255.255.255.248

11. 다음 중 서브넷 마스크(Subnet Mask)에 대한 올바른 설명은?

가. IP 주소에서 네트워크 어드레스와 호스트 어드레스를 구분하는 기능을 수행한다.

나. 여러 개의 네트워크 어드레스를 하나의 어드레스로 통합한다.

다. 어드레스는 효율적으로 관리하나 트래픽 관리 및 제어가 어렵다.

라. 불필요한 Broadcasting Message 는 제한할 수 없다.

서브넷은 거대한 네트워크를 관리하기 편리하게 여러 개의 네트워크로 분할합니다.

12. TCP/IP 에 대한 설명 중 타당한 것은?

가. 인터넷 접속을 위한 기본 프로토콜이지만 좀 더 편리하게 이용하기 위해서는 이 외에도 IPX/SPX 프로토콜이 추가로 필요하다.

나. Subnet Mask 의 설정은 항상 255.255.255.0 으로 고정시켜야 한다.

다. 호스트에 할당되는 IP 주소 지정방식은 네트워크의 규모에 따라 일반적으로 A, B, C 세개의 클래스로 구성되며 클래스 당 할당할 수 있는 호스트의 수가 제한되어 있다.

라. TCP/IP 에서 호스트에 대한 이름 해석 서비스는 DNS 이외에 다른 대안이 없다.

13. Internet Protocol 에 대한 설명으로 잘못된 것은?

가. TCP 에 의해 패킷으로 변환된 데이터를 네트워크를 통해 다른 호스트로 전송한다.

나. 필요시 패킷을 절단하여 전송하기도 한다.

다. 비연결 프로토콜이다.

라. OSI 7 계층의 Data Link Layer 에 대응한다.

14. 다음 중 라우트되는 프로토콜은?

가. TCP/IP	나. NETBIOS

다. NETBEUI	라. DLC

15. 컴퓨터가 DHCP 서버로부터 IP 주소를 할당받을 경우 이에 대한 정보를 알려주는 유틸리티는?

가. ARP	나. Ipconfig/all

다. Ipconfig/lease	라. Ping/services

Ipconfig 는 자신의 IP 에 할당된 IP 정보를 보여줍니다.

16. 다음 중 라우팅 프로토콜에 속하지 않는 것은?

가. RIP (Routing Information Protocol)

나. OSPF (Open Shortest Path Fast)

다. BGP (Border Gateway Protocol)

라. SNMP (Simple Network Management Protocol)

17. 서버와 클라이언트의 Telnet 프로토콜은 표준안에 정의된 명령을 주고 받으면서 통신을 하는데 이러한 명령은 무엇으로 구성되어 있는가?

가. EBCDIC	나. ASCII

다. HEXA	라. BINARY

18. Telnet 서비스에 관한 다음 설명 중 잘못된 것은?

가. 일반적으로 볼 때, 사용자가 Telnet 서버를 수행함으로써 준비중인 Telnet 클라이언트와의 연결이 이루어진다.

나. 인터넷 프로토콜 구조에서 볼 때, TCP 상에서 동작한다.

다. 네트워크 가상 터미널 프로토콜이라고 할 수 있다,

라. Telnet 연결이 이루어지면, 일반적으로 Local Echo 는 발생하지 않고 Remote Echo 방식으로 동작한다.

사용자가 텔넷 프로그램을 수행하고 준비중인 Telnet 데몬과 연결이 이루어 집니다..

19. 전자 메일에 대한 다음 사항 중 적당하지 않은 것은?

가. 전자메일은 TCP/IP 프로토콜 슈트의 응용 계층에 해당하는 프로토콜이다.

나. TCP/IP 프로토콜 슈트에서 전자메일을 담당하는 프로토콜은 SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)이다.

다. 전자메일을 사용하기 위해서는 전자메일 주소를 갖고 있어야 하며, 전자메일 주소는 호스트의 "사용자_계정@도메인_이름" 형태로 구성된다.

라. 전자메일의 주소는 호스트의 도메인 이름으로만 가능하며 호스트의 IP 주소로는 사용 불가능하다.

20. URL 에 대한 다음 설명 중 적당하지 않은 것은?

가. URL 은 인터넷상의 정보 위치를 나타내기 위한 방법으로서 인터넷의 모든 자원 및 서비스에 대해 사용되는 표준 명명 규칙이다.

나. URL 의 구성은 프로토콜,호스트명,도메인명,디렉토리이름,파일이름 순으로 구성되며 다음과 같은 형식으로 표현될 수 있다. protocol://host.domain/directory/file

다. 도메인 이름(domain name)은 지정된 컴퓨터를 식별하기 위해 사용되는 것으로서 전세계 적으로 유일한 이름을 갖을 뿐만 아니라 하나의 호스트는 오직 하나의 도메인 이름과 대응할 수 있다.

라. URL 에 참여할 수 있는 프로토콜들로는 HTTP 를 비롯, FTP,TELNET 등을 이용 할 수 있다.

하나의 호스트에 다수의 도메인이 존재 가능합니다.

< 네트워크 일반 >

21. 다음 중 [IEEE802.3] 표준안을 포함하고 있는 것은?

가. Token Bus	나. Ethernet

다. FDDI	라. Token Ring

802.3 가장 자주나오고 기본이 되는 이더넷에 관한 부분입니다.

22. 다음 중 방화벽에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은?

가. 내부 네트워크와 외부 네트워크에 오가는 모든 통신을 감시한다.

나. 내부 네트워크와 외부 네트워크 사이에서 양자간의 연결점 역할을 수행하는 시스템을 의미한다.

다. 외부로부터의 접근이 전부 봉쇄되어 해킹의 위험으로부터 보호된다.

라. 외부 네트워크와 내부 네트워크를 구분 짓는 장치이다.

전부 봉쇄되지는 않습니다. 일부분의 포트에 감시와 제어가 가능한 정도지요.

23. 다음 중 네트워크에 관련한 표준 제정 기관이 아닌 것은?

가. ISO     나. ITU-T     다. ANSI     라. OSIA

24. 한 Bit 의 오류정정을 위해 7Bit Code 를 11Bit Hamming Code 로 변환할 때, 다음 중 잘못 변환된 예는?

(단, 데이터 Bit 의 위치는 3,5,6,7,9,10,11 이며, 각 Check Bit 는 Even Parity 를 사용함)

가. 1001000 → 00110010000

나. 1101101 → 11101010101

다. 0100000 → 10011000000

라. 1100101 → 00111001101

25. 별도의 동기신호 없이 매 문자마다 Stop/Start 비트를 부가하여 전송하는 방식은?

가. 동기식 전송방식	나. 직렬전송방식

다. 비동기 방식	라. 문자동기 방식

26. Bell 시스템의 T1 캐리어의 데이터 전송 속도는?

가. 2.048 Mbps	나. 6.132 Mbps

다. 1.544 Mbps	라. 3.152 Mbps

27. 다음 그림은 디지털 신호의 엔코딩 형태이다. 어떤 방식인가?

가. NRZ     나. 멘체스터     다. 바이폴라     라. RZ

28. 네트워크 어댑터 카드에는 데이터 이동 속도의 향상을 위하여 다양한 형태의 방법을 사용하고 있다. 다음 중 이러한 방법이 아닌 것은?

가. 직접 메모리 액세스(DMA)	나. 공유 시스템 메모리

다. 프레임 릴레이	라. 버스 마스터링

29. 윈도우 NT 에 PC 10 대를 연결시켜 NT 로 중앙제어를 하여 통신을 하려고 한다. 적당한 망구성은?

가. 스타형     나. 버스형     다. 링형     라. 메쉬형

중앙집중식 이 나오면 스타형을 생각하시면 됩니다.

30. 다음 중 역다중화의 특징으로 볼수 없는 것은?

가. 성격이 전혀 다른 두 채널을 이용하는 것이 가능하다.

나. 통신회선 고장시 회선 경로 변경에 융통성을 부여할 수 있음. 즉 한 채널에 고장이 발생하면 나머지 채널로 2 분의 1 속도로 계속 운영 가능하다.

다. 광대역 회선을 사용하지 않고 두 개의 음성대역 회선을 이용하여 필요한 광대역 데이터 속도를 얻음으로써 비용을 절감하는 효과를 가진다.

라. 여러 가지 변환의 대응에 동일한 전송 속도를 얻을 수 있다.

31. B-ISDN 을 구현하기 위한 해결책으로 사용되는 전송방식은?

가. STM      나. ATM      다. TDM      라. FDM

32. 다음 그림과 같이 동작하는 전송흐름제어방식은?

가. Idle RQ 방식	나. X-on/off 방식

다. Sliding window 방식	라. 전송 윈도우 방식

33. 네트워크 케이블에서 실제로 움직이는 패킷은 크게 3 섹션으로 구별된다. 다음 중 이 패킷의 구성(섹션)이 아닌 것은?

가. 헤더     나. 데이터     다. 데이터그램     라. 트레일러

34. Computer 의 버스 타입이 아닌 것은?

가. DMA     나. ISA     다. EISA     라. PCI

DMA 는 Directory Memory Access 의 약자로 데이터 전송방법입니다.

35. 전송제어 문자의 설명 중 올바른 것은?

가. SOH: 헤딩 개시	나. SYN:상태문의

다. NAK:긍정응답	라. DLE:문자의 삭제

< NOS 및 Back Office 제품군 >

36. 두 개의 도메인 A 와 B 가 있고 사용자 U 가 도메인 A 의 사용자일 때 사용자 U 가 도메인 B 의 자원에 대한 접근을 원한다면 최소로 주어져야 하는 트러스트 관계는?

가. 도메인 A 가 도메인 B 를 신뢰하도록 트러스트 관계 설정

나. 도메인 B 가 도메인 A 를 신뢰하도록 트러스트 관계 설정

다. 도메인 A 와 B 상호 트러스트 관계 설정

라. 트러스트 관계 설정 필요 없음

37. 윈도우 NT 서버를 설치할 때 사용 가능한 파일 시스템은?

가. HPFS     나. EXT2     다. FAT32     라. NTFS

NTFS 는 윈도우즈 NT, 2000, XP 에서의 기본적인 파일시스템입니다.

38. 윈도우 NT 설치 시 미리 적절한 권한이 부여된 그룹은?

가. Local Group	나. Global Group

다. System Group	라. Built-in Group

39. 다음 중 유닉스와의 인터넷 접속을 위해 Windows NT 에서 반드시 설치해야 하는 프로토콜은?

가. Nwlink     나. DLC     다. TCP/IP     라. NetBEUI

TCP/IP 는 원래 유닉스에서 사용하던 프로토콜입니다.

40. 다음 중 JetDirect 기반의 프린터를 연결하기 위해서 필요한 프로토콜은?

가. Nwlink     나. RIP     다. TCP/IP     라. DLC

41. 6 개 도메인을 완전 트러스트 도메인으로 구성하려면 몇 개의 트러스트가 필요한가?

가. 30 개     나. 33 개     다. 42 개     라. 132 개

- 각 도메인이 자신을 제외하고 5 개의 트러스트 관계를 가지면 6 개의 도메인이 존재하므로 30 개의 트러스트가 구성됩니다.

- 도메인수=a 라 한다면 트러스트수 = a(a-1) 입니다

42. 다음 중 그룹 파일이나 폴더의 소유권을 수행할 수 있는 영역은?

가. User	나. Power User

다. Administrators	라. Backup Operators

43. 갑을주식회사의 네트워크관리사인 철수는 NT 4.0 서버를 홍보팀의 파일서버로 운영하고 있다. 어느 금요일 오후 7 시에 철수는 파일서버의 기능향상을 위해 새로운 NT 서비스팩 6.0 를 인스톨하려고 한다. 서비스팩을 인스톨하기전에 반드시 현재 파일서버에 연결되어 사용중인 파일과 사용자를 확인하고 종료시켜야 한다. 다음 중 어떤 프로그램을 사용해야 하는가?

가. Server Manager	나. User Manager for Domain

다. Performance Monitor	라. File Manager

44. 같은 데이터를 동시에 두 개의 물리적 드라이브에 쓰도록 하는 오류 제어 기능은?

가. RAID 1     나. RAID 2     다. RAID 3     라. RAID 4

미러링 혹은 듀플렉싱이라고도 합니다.

45. 계정 잠금에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 사용자가 여러 번 로그인에 실패하였을 때 해당 사용자의 계정을 파기한다.

나. 잠금이 발생한 이후에는 반드시 관리자에 의해 해당 잠금이 풀려야 한다.

다. 잠금이 발생하기 위한 로그인 실패 횟수는 관리자에 의해 설정될 수 있다.

라. 관리자를 제외한 모든 계정에 대해 계정 잠금이 설정된다.

46. NT 의 권한 목록 중에서 관리자나 그룹뿐만이 아니라, 일반 계정의 사용자도 가질 수 있는 권한은?

가. - 도메인 워크스테이션 추가 - 파일 및 디렉토리 백업

나. - 보안 감사 만들기 - 원격 시스템에서 강제로 시스템 종료

다. - 감사 및 보안 로그 관리 - 시스템 시간 바꾸기

라. - 네트워크에서 이 컴퓨터 엑세스 - 로컬 로그온

47. NT 의 사용자 계정 유형에서 글로벌 계정과 로컬 계정의 차이점은?

가. 글로벌 계정은 NT 서버에서 사용되는 계정이고, 로컬 계정은 도메인 전체에서 사용된다.

나. 글로벌 계정은 NT 서버에서 사용되는 계정이고, 로컬 계정은 클라이언트에서 사용된다.

다. 관리자는 글로벌 계정으로 생성되고, 일반 사용자는 로컬 계정으로 생성된다.

라. 로컬 계정은 NT 서버에서 자체적으로 사용되는 계정이고, 글로벌 계정은 도메인 전체에서 사용된다.

48. 다음 중 SQL 서버 7.0 의 클라이언트 소프트웨어를 지원하지 않는 운영체제는?

가. Windows 95	나. Windows NT Workstation

다. Windows NT Server	라. Windows 3.x

49. 다음 중 WINS 서버와 동일한 역할을 수행하는 것은?

가. DHCP     나. DNS     다. HOSTS     라. LMHOSTS

LMHOSTS 파일은 윈도우즈 내부에 존재하는 아스키형식의 문서로서 수동으로 제어할 수 있으며 WINS 보다 우선시 되어 관리자자가 내부적인 설정을 변경할 때 사용할 수 있습니다.

50. 어떤 회사의 지사는 Windows NT 기반의 네트워크로 이루어져 있다. 이번에 본사의 메인 프레임을Windows NT 에서 IBM 메인 프레임으로 교체를 하면서 DB 도 모두 IBM 의 DB2 로 교체하였다. 그러나 지사는Windows NT 기반에서 IBM 의 메인프레임으로 옮겨 가기가 힘들다. 지사의 SQL 서버와 본사의 IBM DB2 사이에 데이터를 주고 받게 하려면 어떤 백오피스 제품군을 이용하여야 하는가?

가. Index Server	나. Exchange Server

다. SNA 게이트웨이	라. IIS

- SNA는 1970년대에 IBM 호스트와 터미널 간의 통신을 위해 개발된 독자적인 통신망 구조이다. SNA는 OSI 7계층모델과는 대응되는 구조를 갖고 있다.

- SNA의 기본 개념은 NAU(network addressable unit)들 사이의 세션을 생성, 관리, 제어하는 것이다. 이러한 NAU는 물리적 유닛(PU:physical unit)과 논리적 유닛(LU:logical unit)을 의미한다. PU에는 터미널, 통신제어기 등이 있으며 LU는 애플리케이션과 프로토콜 서비스 사이의 인터페이스를 제공한다.

- SNA는 원래 IBM 3270 터미널과 IBM 메인프레임 사이에서 클러스터 제어기라 불리는 터미널 집중화기를 통해 통신을 제공하기 위해 사용되었다. 이후 SNA가 확장되면서 대형 IBM 기기 간의 통신이 가능하게 되었다. 이 프로토콜은 OSI 7계층모델의 모든 계층에서 상이하기 때문에 LAN과 SNA 네트워크가 통신을 하려면 두가지 사이를 중계해 줄 수 있는 게이트웨이가 따로 필요하다.

6 회 네트워크 관리사 2 급 필기 문제

< 데이타/컴퓨터통신(망) >

1. 일반적으로 서버 한대에는 많은 서비스가 구동을 하고 있다. 이러한 서버내 서비스들은 서로가 다른 문을 통하여 데이터를 주고 받는데 이를 포트라고 한다. 다음은 서비스에 따른 기본 포트 번호들이다. 잘못 연결된 것을 선택하시오

가 FTP-21	나 Telnet-23

다 SMTP-25	라 WWW-81

www 는 기본적으로 80 번을 씁니다.

2. 네트워크에 액세스 방법에는 여러 가지가 존재한다. 다음중 이런 액세스 방법에 속하지 않는 것은?

가 CSMA/CA	나 CSMA/CD

다 POSIX	라 Token Passing

3. 다음은 Token Passing 을 설명한 것이다. 이중 올바르게 설명한 것은?

가 순서에 따라 노드에서 노드로 순차적으로 패킷을 이동한다

나 충돌 정보를 해당 선로의 노드로 보내어 전송을 지연시킨다

다 데이터를 전송하기 전에 전송하겠다는 신호를 해당 노드들에게 먼저 보낸다

라 전송을 하기전 네트워크 노드가 Idle 한지 확인하지 않음

4. B-ISDN 서비스의 특징을 가장 잘 표현한 것은?

가 일부 서비스의 요구에 대응한 기술의 출현

나 기존 통신망을 통합한 통계적 TDM 방식의 기술

다 정적으로 타일 슬롯 할당 및 제어

라 FDM 방식의 다중화 기술

5. ATM 통신방식에서 ATM 적응계층용 서비스 분류중 성격이 다른 하나 는?

가 SMDS 접속	나 X.25

다 영상통신	라 전화

6 .ATM 서비스의 특징중 가장 설명이 올바른 것은?

가 LAN 접속형태에 부분적으로 사용할 수 있다.

나 정보의 기본단위를 BIT 로 하여 전송한다.

다 B-ISDN 의 기본적인 전송방식이다.

라 셀(CELL)당 총 50BYTE 로 구성된다

7. 다음중 F/R(FRAME RELAY) 서비스의 특징을 가장 잘 표현한 것은?

가 X.25 의 전 단계기술로 고속 디지털 전용회선에는 부적합하다.

나 회선교환방식(CIRCULT SWITCHING)이며 PVC 구성이 불가능하다.

다 단일접속회선을 통하여 다 지점간의 PVC 구성이 가능하다.

라 기존적인 전송모드가 ATM 이며 단위셀당 53BYTE 로 구성된다.

8. 다음중 사용자가 요구하는 만큼의 대역폭(BANDWIDTH)을 필요한 순간만 쓸 수 있는 연결서비스는?

가 X.25	나 ATM

다 FRAME RELAY	라 ISDN

9. FDDI 를 구축하는 경우의 기본적인 문제점이 아닌 하나는?

가 FDDI ADAPTOR 이 고가임

나 설치규모 및 지국수가 제한적임

다 광섬유 설치에 따른 비용

라 장애발생시의 우회루트 확보

10. 데이터 통신망에서 정보를 교환하는 방식이 아닌 것은?

가 회선교환(CIRCUIT SWITCHING)

나 메시지교환(MESSAGE SWITCHING)

다 패킷교환(PACKET SWITCHING)

라 망교환(NETWORK SWITCHING)

< 네트워크일반 >

11.동적 라우터는 Routing Protocol 을 사용하여 Routing 정보를 수집한다. 다음중 동적 라우터에서 사용하는 Routing Protocol 이 아닌 것은?

가 IPX/SPX	나 RIP

다 OSPF	라 BGP

12. 다음중 케이블의 종류에 따른 커넥터의 이름이 잘못 연결된 것은?

가 10BaseT : RJ-11	나 10Base2 : BNC

다 10Base5 : AUI	라 100Base2 : BNC

13 Applicatrion Layer 에 위치하고 있는 이 장비는 때론 프로토콜 번역기라고도 불리며 서로 다른 통신 프로토콜을 연결하는데 이용된다. 다음중 이 장비를 선택하시오.

가 라우터	나 게이트웨이

다 브리지	라 브라우터

14. 다음중 버스형 토폴로지를 설명한 것 중 적합한 내용이 아닌 것은?

가. 가장 많이 사용되는 구조로 각 노드의 고장은 다른 부분에 영향을 미친다

나. 하나의 기간선을 설치하고 기간선에서 분기하여 컴퓨터를 연결해가는 형태이다

다. 모든 메시지는 수신지의 주소를 포함되기 때문에 해당 노드만 메시지를 받아서 처리할 수 있다

라. 각 노드는 메시지 확인 이외에 통신 기능에 대한 책임을 진다

버스 토폴로지는 특정 부분의 고장이 다른 부분에 영향을 미치지 않습니다.

15. 네트워크를 이야기할 때 Peer To Peer 와 서버 기반 네트워크 두가지로 이야기한다. 다음중 서버 기반 네트워크의 형태의 특징을 잘못 설명한 것은?

가 자원 및 사용자의 중앙관리가 가능하다

나 보안유지가 용이하다

다 네트워크의 제한적인 확장만이 가능하다.

라 사용자를 인증해주는 중앙 서버가 필요하다

서버 클라이언트는 확장이 용이합니다.

16. 다음은 OSI 7 Layer 중 Physical Layer 에 대한 설명이다. 잘못 설명한 것을 선택하시오

가 비트를 전송하는 일을 한다

나 물리적 토폴로지를 정한다

다 케이블 매체나 네트웍 어뎁터카드를 정의한다

라 CRC 와 같은 에러체크 비트를 생성한다

17. 100Mbps 이상의 고속 데이터 전송이 가능하고, 트위스트 페어의 간편성과 동축 케이블이 가진 넓은 대역폭의 특징을 모두 갖고 있으며 중심부는 코어와 클래딩으로 구성되어 있는 전송회선은?

가 동축 케이블	나 광섬유

다 전화선	라 100BASE-T

18. 버스 네트워크에서는 한번에 한대의 컴퓨터만 데이터를 전송할 수 있다. 이런 이유로 한대의 컴퓨터가 데이터를 보내는 중에는 다른 컴퓨터는 대기하고 있을 수 밖에 없다. 이때 케이블의 끝부분에 신호를 흡수하여 다른 컴퓨터가 케이블을 사용할 수 있도록 하는 장치는?

가 BNC Barrel Connector	나 BNC T Connector

다 BNC Terminator	라 BNC Cable Connector

19. 리피터는 OSI 계층 중 어느 계층에서 동작하는가?

가 물리계층(Physical layer)

나 응용계층(Application layer)

다 데이터링크계층(Data link layer)

라 네트워크계층(Network layer)

20. 다음중 동적 라우팅(Dynamic Routing)에 사용되는 프로토콜은 무엇인가?

가 Gateway	나 PPP

다 OSPF	라 BRIDGE

21. Layer2 스위치를 쓰는 네트워크에서 어떤 이유로 인해 각각의 주소지가 다른 ARP 패킷이 10 만개가 동시 발생하였을때 64K 메모리를 갖고 있는 Layer2 스위치에 미칠수 있는 영향을 다음중 고르시오.

가 Layer2 스위치의 경우 IP 패킷의 목적지를 읽으므로 전혀 영향이 없다.

나 Layer2 스위치가 더미허브처럼 스위칭을 하지 않을것이다.

다 Layer2 스위치는 아무런 문제 없이 정상동작한다.

라 Layer2 스위치는 포트의 목적지를 읽으므로 전혀 영향이 없다.

22. 초기의 허브들은 단순히 신호의 증폭과 재생 기능을 통해 각 노드를 중앙으로 집중하는 기능만 수행하였다. 다음중 SNMP Protocol 을 통해 각각의 노드를 관리할 수 있는 허브는?

가 Intelligent Hub	나 Passive Hub

다 Active Hub	라 Dumy Hub

23. 허브의 기능을 설명한 것 중 틀린 것을 선택하시오

가 컴퓨터끼리의 네트워크 연결

나 신호 증폭 기능

다 원거리의 네트웍을 연결

라 네트워크 상태 모니터링

24. 라우터에서 serial 이라 불리우며 디바이스 이름이 wan 으로 시작하는 경우 무엇을 의미하는 것인가?

가 라우터의 EIA232 포트이다.

나 라우터와 외부망이 연결되는 포트이다.

다 라우터와 내부망을 연결하는 포트이다.

라 외부망에서 snmp 를 이용해서 라우터를 모니터링할수있도록 만든 전용 포트이다.

25. 라우터에 접속하여 각 디바이스의 상태를 모니터하였을때 ethernet 쪽의 Error 카운터의 값이 1 분에 300 개 이상 증가하는 T1 급 전용선망에서 예상되는 증상은?

가 인터넷 접속이 전혀 되지 않는다.

나 이더넷쪽이므로, 내부 랜이 되지 않을것이다.

다 인터넷 접속이 느릴것이다.

라 허브에 물린 클라이언트들의 통신이 전체적으로 느릴 것이다.

< TCP / IP >

26. 네트웍 ID 210.182.73.0 을 6 개의 서브넷으로 나누려고 한다. 각 서브넷마다 적어도 30 개 이상의 Host ID 가 필요로 한다. 다음중 어떤 서브넷 마스크를 사용해야 하는가?

가 255.255.255.224	나 255.255.255.192

다 255.255.255.128	라 255.255.255.0

27. 다음 RIP 의 특징중 옳은 것을 고르시오.

가 라우팅 정보 전달 방식은 멀티캐스트방식이다.

나 Windows NT 에서 사용하는 라우팅프로토콜이다.

다 RIP 라우팅 테이블의 갱신 패킷은 최대 256byte 크기를 갖는다.

라 최대 도달 경로는 16 홉으로 제한한다

28. 다음은 ARP 와 RARP 에 대한 설명이다. 거리가 먼 것은?

가 ARP 와 RARP 는 전달 계층에서 동작하며 인터넷 주소와 물리적 하드웨어 주소를 변환하는데 관여한다.

나 ARP 는 IP 데이터그램을 정확한 목적지 호스트로 보내기 위해 IP 에 의해 보조적으로 사용되는 프로토콜이다.

다 RARP 는 로컬 디스크가 없는 네트워크상에 연결된 시스템에 사용된다.

라 RARP 는 브로드캐스팅을 통해 해당네트워크 주소에 대응하는 하드웨어의 실제 주소를 얻는다.

29. IP 동작 중에는 여러 유형의 오류가 발생할 수 있다. 그 중 거리가 먼 것은?

가 IP 는 상실된 IP 데이터그램의 검출 및 재전송 요청, 적합한 순서대로 IP 데이터그램의 배치, 중복된 IP 데이터그램의 검출 및 폐기를 책임을 진다.

나 IP 가 IP 데이터그램을 상실하거나 폐기하는 경우, 어떠한 근원지나 목적지 전달 계층 프로세스에도 명시적으로 IP 데이터그램의 상실이 통지되지 않는다.

다 각각의 IP 데이터그램은 인터넷을 통하여 다른 경로를 택할 수 있어서 각각의 IP 데이터그램이 그 목적지에 도달하는데 소요되는 시간이 다를 수 있다.

라 중복된 IP 데이터그램이 목적지에 도착할 수 있다.

IP 는 자료의 관리 및 요청에 대한 책임을 지지 않습니다. 단순히 보내는 것이 목적입니다.

30. 다음중 Class C 기반의 네트워크 주소로 적당한 것은?

가 193.0.0.1	나 140.37.33.100

다 154.92.255.100	라 127.89.34.100

31. ftp 사이트에서 큰 용량의 파일을 수신하려 하는데 시간이 많이 걸릴 것 같다. 파일을 받는 도중 ftp 를백그라운드(back ground) 작업으로 돌리고, 그 시간에 pine 프로그램을 이용하여 친구에게 전자우편을보내고 나서 다시 ftp 작업으로 되돌아 오려고 한다. 올바른 명령 입력 순서는 어느 것인가? (→표시는 명령진행 순서이다)

가 bg → pine → pine 종료 → fg

나 ^Z → bg → pine → pine 종료 → fg

다 fg → pine → pine 종료 → bg

라 ^Z → fg → pine → pine 종료 → bg

32. kim00@icqa.or.kr 이라는 전자우편 주소를 가진 사람이 웹브라우저를 이용하여 자신의 홈디렉토리에 파일을 업로드(Upload)하려 한다. URL 을 어떻게 지정하여 접속해야 하는가?

가 http://kim00@icqa.or.kr

나 http://icqa.or.kr/~kim00

다 ftp://kim00@icqa.or.kr

라 ftp://icpa.or.kr/~kim00

33. TCP/IP 프로토콜의 하나로 호스트끼리 Mail 을 전송하는데 관여하는 프로토콜은?

가 SNMP	나 SMTP

다 UDP	라 TFTP

34. 다음중 IPv6 프로토콜의 구조는?

가 32 비트	나 64 비트

다 128 비트	라 256 비트

35. 다음중 IPv6 이 출현한 직접적인 배경이 아닌 것은?

가 IP 주소 공간의 부족 예측

나 라우터의 부하 증가

다 IPv4 에서의 라우팅 정보의 넘침(OVERFLOW)

라 목적지의 주소를 찾지 못하는 현상의 발생

36. 다음중 가장 많은 호스트를 가질 수 있는 클래스는?

가 CLASS A	나 CLASS B

다 CLASS C	라 CLASS D

D 클래스는 예약된 것으로 할당이 불가능하며 나머지 클래스는 A 클래스가 가장 많은 호스트를 가집니다.

37. 네트워크를 사용하는데 있어 Dial Up Networking 을 지원하는 프로토콜이 존재한다. 다음중 이런 프로토콜중 SLIP 에 대한 설명이 아닌 것은?

가 정적 IP Address 를 필요로 한다

나 압축 및 오류 검사 기능이 제공된다

다 TCP/IP 프로토콜만 지원한다

라 로그온시 암호화를 제공하지 않는다

38. 다음은 UDP 에 대한 설명이다. 거리가 먼 것은?

가 UDP 는 사용자 데이터그램(datagram)이라고 하는 데이터 유니트를 근원지 호스트의 응용 프로세스에서 목적지 호스트의 응용 프로세스로 전송한다.

나 응용 프로그램은 UDP 전달 계층 서비스를 사용할 때 필요에 따라 별도로 신뢰성 제어 기능을 구현해야만 한다.

다 UDP 가 제공하는 서비스는 비연결형 데이터 전달 서비스(connectionless data delivery service)이다.

라 UDP 가 제공하는 오류검사는 패리티체크이다.

UDP 는 오류검사를 생략합니다.

39. 다음은 NetBEUI 라는 Protocol 에 대한 설명이다. 이중 틀리게 설명한 것을 선택하시오

가 소규모 네트워크에서는 빠른 전송속도를 가짐

나 인터넷을 사용할 수 있음

다 흐름 제어와 에러 체크 기능이 좋음

라 사용법이 간단하고 윈도우에 설정이 간단함

40. 다음중 TCP/IP 와 OSI 7 계층과의 비교로서 적당하지 못한 것은?

가 TCP 프로토콜은 OSI 7 계층의 전송계층에 해당한다.

나 IP 프로토콜은 OSI7 계층의 네트워크 계층에 해당한다.

다 파일전송 프로토콜인 FTP 는 OSI7 계층의 응용계층에 해당한다.

라 HTTP 프로토콜은 OSI 7 계층의 표현계층에 해당한다.

< NOS >

41. WINDOWS NT 의 EXECUTIVE 서비스에 해당하지 않는 것은?

가 HAL	나 Managers

다 Thread	라 Microkernel

42. 다음중 데이터의 무결성을 구현하는 방법중 소프트웨어적인 기법은?

가 디스크 미러링(DISK MIRRORING)

나 서버의 이중화(DUAL SERVOR)

다 핫 스탠바이(HOT STANDBY)

라 리커버리 블록(RECOVERY BLOCK)

43. 네트워크 어뎁터 카드에 문제가 발생하였을 경우 가장 쉽고 간편하게 문제점을 진단할 수 있는 진단장치는 무엇인가?

가 프로토콜 분석기	나 TDR

다 오실로스코우프	라 크로스 케이블

44. WINDOWS NT 에서 사용하는 NTFS 에 대한 설명으로 적절한 것은?

가 파일크기에 제한이 있다.

나 NTFS 시스템에서 파일 시스템으로 바꾸려면 다시 포맷해야 한다.

다 설계시 최대 10MB 파티션 크기의 FAT 로 수동 포맷한다.

라 파일저장수에 대한 제한이 있다.

45. UNIX 클라이언트에서 NT 서버에 연결된 프린터로 인쇄하기 위해 필요한 유틸리티는?

가 lpq	나 lpr

다 capture	라 chooser

46. 다음중 인쇄 대기중인 다른 사람들의 문서의 순서를 바꿀 수 있는 권한들로 구성된 것은?

가 Full Control, Manage Document	나 Print, Manage Document

다 Print, Full Control	라 No Access

47. 다음중 도메인 컨트롤러에만 존재하는 그룹이 아닌 것은?

가 Server Operators	나 Account Operators

다 Backup Operators	라 Printer Operators

48 인터넷을 경유하여 로컬 네트워크에 접근할 때 보안을 강화하기 위해 사용하는 프로토콜은?

가 PPP	나 PPTP

다 SLIP	라 CSLIP

49. 다음 설명 중 옳은 것은?

가 하나의 도메인에 주 도메인 컨트롤러는 하나 이상 존재할 수 있다.

나 독립 실행형 서버도 필요에 따라서 주 도메인 컨트롤러가 될 수 있다.

다 모든 주 도메인 컨트롤러에서의 변화는 즉시 백업 도메인 컨트롤러에 저장된다.

라 독립 실행형 서버도 도메인에 참여할 수 있다.

50. 다음중 NetBIOS 이름을 IP 주소로 매핑하기 위해 사용되는 프로토콜은?

가 DHCP     나 DNS     다 TCP/IP     라 WINS

5 회 네트워크 관리사 2 급 필기 문제

1. 네트워크 연결 장치를 설명한 것 중 맞는 것은 ?

가. Repeater : 스타 토폴로지를 가진 네트워크에서 노드들을 연결하기 위해 사용된다.

나. Bridge : 단순히 신호의 세기를 증폭시킴으로서 케이블 최대 길이의 한계를 넘어서 네트워크 길이를 연장시킨다.

다. Hub : 각 패킷의 MAC 주소를 모니터링하여 모든 세그먼트로 보내질 필요가 없는 패킷을 필터링한다.

라. Router : 두 개 이상의 네트워크 세그먼트를 연결하고 패킷을 적절한 목적지까지 보낸다.

2. 10Base-5(Thick Ethernet)의 전송 속도로 맞는 것은 ?

가. 10Mbps	나. 5Mbps

다. 2Mbps	라. 0.5Mbps

3. 중앙집중 매체접근 제어 방식으로 맞는 것은 ?

가. Slotted Ring	나. Token Ring

다. Polling	라. CSMA/CD

4. 라우팅 지원 프로토콜로 옳게 짝지어진 것은 ?

가. IPX/IP	나. IP/LAT

다. NetBEUI/LAT	라. IPX/NetBEUI

5. 다음 중 인터네트워킹(Internetworking)으로 볼 수 없는 것은 ?

가. LAN-PCM	나. LAN-LAN

다. LAN-WAN	라. LAN-WAN-LAN

6. UNIX 기반 네트워크의 Transport 프로토콜을 TCP/IP 또는 UDP 라고 한다. 그러면 DOS 기반 네트워크의 Transport 프로토콜은 ?

가. SPX/IPX	나. NetBEUI

다. ATP	라. NetBIOS

7. 다음 중 확실하고, 규모조절이 쉬우며 중앙관리가 가능한 네트워크를 구성하려면 어떤 토폴로지를 사용해야 하는가 ?

가. Bus 형	나. Star 형

다. Ring 형	라. Mesh 형

8. 최근 분산 네트워크로 많이 사용되는 네트워크 구성 방식은 ?

가. Point-to-Point	나. Client-Server

다. Peer-to-Peer	라. Master-Slave

9. 네트워크 상에서 NetBIOS를 사용하여 시스템간 데이터 공유가 가능하도록 하는 상위 레벨의 프로토콜로 맞는 것은 ?

가. SMB	나. PPP

다. NetBEUI	라. DLC

- SMB(Session Message Block) : NetBIOS 또는 LanManager라고도 불리는 프로토콜로, 마이크로소프트 윈도우 3.11, 윈도우 95, 윈도우 NT에서 디스크와 프린터를 공유하는데 사용된다. SMB는 도스나 윈도우에서 파일이나 디렉토리 및 주변장치들을 공유하는데 사용되는 메시지 형식으로, NetBIOS는 SMB 형식에 기반을 두고 있으며, 많은 네트워크 제품들도 SMB를 사용한다.

10. 일반적으로 네트워크는 크게 LAN, WAN 등으로 분류한다. 그렇다면 최근에 등장한 SAN 이라는 네트워크 형태가 의미하는 것은 ?

가. Sell Area Network

나. Storage Area Network

다. Satellite Area Network

라. Send Area Network

SAN(Storage Area Network) : 전형적인 SAN의 실현 기술은 파이버 채널(fiber channel:최대 전송 거리 10km로서 긴 직렬 인터페이스)이며 전송 속도는 266/1,062.5/2,125/4,250Mbps이다. 상위 계층의 통신 규약까지 규정하는 것은 아니기 때문에 TCP/IP를 시작으로 하는 복수 통신 규약을 지원할 수 있다...

11. 다음 중 LAN 에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은 ?

가. 전송 시간이 미리 알려져 있거나 제한되어 있다.

나. Bus Topology 의 규약으로 IEEE 802.5 가 있다.

다. 전송 속도는 10 - 수백 Mbps 정도이다.

라. Ring Topology를 갖는 LAN은 Bit Propagation 을 사용하기도 한다.

12.다음 중 데이터 통신망에서 정보를 교환하는 방식이 아닌 것은 ?

가. 회선교환(Circuit Switching)

나. 메시지교환(Message Switching)

다. 망 교환(Network Switching)

라. 패킷교환(Packet Switching)

13.다음 중 광 케이블에 대한 설명으로 잘못된 것은 ?

가. 멀티 모드형 섬유가 있다.

나. 싱글 모드형이 있으나 잘 사용되지 않는다.

다. 광섬유는 광통신에서 발광소자와 수광소자로 구성된다.

라. 보안 및 잡음 등에 강한 것이 특징이다.

14.다음 중 TCP/IP 망의 관리에 사용되는 프로토콜은 무엇인가 ?

가. SNMP	나. ICMP

다. SMTP	라. POP

15.다음 중 서비스 영역(Area)이 가장 넓은 것은 ?

가. VAN(Value Added Network)

나. LAN(Local Area Network)

다. MAN(Metropolitan Area Network)

라. WAN(Wide Area Network)

16. 데이터 교환망의 교환기에 필요한 프로토콜을 OSI 7 Layer 로 설명하면 각각 어느 계층이 필요한가 ?

가. 물리, 데이터링크, 응용계층

나. 물리, 데이터링크, 네트워크계층

다. 세션, 프리젠테이션, 응용계층

라. 네트워크, 전송, 세션계층

17. 다음 중 비동기 전송에 대한 설명으로 틀린 것은 ?

가. 별도의 동기 신호 없이 매 문자마다 Start, Stop 비트를 부가하여 전송한다.

나. Start/Stop 동기방식이라고도 한다.

다. 비트 동기와 문자 동기가 동시에 이루어지지 않는다.

라. 전송이 간단하고 저렴하나, 2-3 비트의 오버헤드가 있다.

18. PCM 전송 방식을 올바르게 기술한 것은 ?

가. 음성 - 표본화 - 양자화 - 부호화 - 전송로

나. 음성 - 양자화 - 표본화 - 부호화 - 전송로

다. 음성 - 표본화 - 부호화 - 양자화 - 전송로

라. 음성 - 양자화 - 부호화 - 표본화 - 전송로

19. OSI 7 Layer 이다. 순서대로 나열한 것은?

가. 물리 → 데이터링크 → 전송 → 네트워크 → 표현 → 세션 → 응용

나. 물리 → 데이터링크 → 네트워크 → 세션 → 전송 → 표현 → 응용

다. 물리 → 데이터링크 → 네트워크 → 전송 → 세션 → 표현 → 응용

라. 물리 → 데이터링크 → 네트워크 → 전송 → 표현 → 세션 → 응용

20. 다음 중 파장 분할 다중방식(WDM)의 특징 중 틀린 것은 ?

가. 양방향 전송이 가능하다.

나. Analog 신호와 Digital 신호의 동시전송이 가능하다.

다. 광섬유 선로의 증설없이 회선 증설이 용이하다.

라. 데이터 통신에는 강하지만 화상통신에는 미약하다.

22. 다음 중 북미방식의 ISDN 1 차군 인터페이스(23B+D) 속도는?

가. 16Kbps	나. 64Kbps

다. 128Kbps	라. 1,536Kbps

23. 다음 중 OSI7 Layer에서 최적의 경로를 선택하는 계층으로 옳은 것은?

가. 세션 계층	나. 전송 계층

다. 네트워크 계층	라. 테이타 링크 계층

24. 다음 중 멀티 플렉싱 기법으로 사용되는 것으로만 구성된 것은 ?

가. 주파수 분할, 코드 분할, 시간 분할

나. 진폭 분할, 코드 분할, 시간 분할

다. 진폭 분할, 주파수 분할, 시간 분할

라. 진폭 분할, 주파수 분할, 코드 분할

25. 다음 중 광섬유의 구조에 포함되지 않는 것은 ?

가. 코어(Core)	나. 클레드(Clad)

다. 철선(Iron core)	라. 코팅(Coating)

- 광섬유는 코아(Core), 클래딩(Cladding), 코팅(Coating)의 세부분으로 구성되며,

코아와 클래딩은 광섬유의 성능을 결정짓는 요소이다.

- 광섬유는 외부의 충격이나 측압으로부터 보호하기 위해 아크릴 재질로

글라스를 2층으로 코팅 처리한다.

26. 다음 중 NetBIOS 컴퓨터 이름을 IP 주소로 대응시킴으로서 TCP/IP 환경에서 서버와 워크스테이션의 이름을 관리하고 Windows NT의 성능을 향상시키기 위한 서비스는?(과목:NOS)

가. DHCP	나. WINS

다. ARP	라. RARP

27. '김'이라는 사용자는 Sales 라는 공유 폴더에 모든 권한을 부여받았다. 또한, Sales 라는 폴더 안에 있는 보고서 파일 'Report'는 읽기 전용으로 설정되어 있는 상태이다. 이때 '김'이라는 사용자가 가지는 'Report'에 대한 권한으로 옳은 것은 ?(과목:NOS)

가. 쓰기	나. 접근불가

다. 읽기	라. 모든 권한

28. 다음 중 Windows NT 의 사용자 등록정보 대화상자에 나타나지 않는 옵션은 ?(과목:NOS)

가. 사용자 이름(Username)	나. 사용 네트워크(Network)

다. 설명(Description)	라. 암호(Password)

29. Domain Name System Server 가 제공하는 서비스는 ?

가. 도메인 네임을 IP Address 로

나. 도메인 네임을 NetBIOS Name 로

다. NetBIOS Name 을 IP Address 로

라. 도메인 네임을 하드웨어 어드레스로

30.NTFS 에 대한 설명 중 옳지 않은 것은 ?(과목:NOS)

가. NTFS는 NT 시스템에서 가장 효율적인 파일 시스템으로 여러 운영 체제에서 호환성을 가진다.

나. FAT, HPSF 파일시스템 보다 더 큰 파일과 파티션 사이즈를 지원한다.

다. 파일과 디렉토리 이름은 확장자를 포함하여 255 자까지 가능하다.

라. 파일과 디렉토리의 압축과 POSIX 요구사항을 지원한다.

31.Windows NT 에서 내장(Built-In) 사용자 계정관리에 대한 다음 설명중 틀린 것은 ?(과목:NOS)

가. Windows NT 를 설치할 때, Administrator 와 Guest 두 개의 내장 계정이 도메인 작성시 만들어 진다.

나. 도메인의 전체적인 구성을 관리하는 사용자는 Administrator 계정을 사용한다.

다. 도메인 컨트롤러 설치 과정에서 Administrator 계정의 암호를 입력하도록 한다.

라. Administrator 암호를 잊어버린 경우에는 Domain Admins 의 계정을 사용한다.

32. 다음 중 Windows NT 사용자 관리자(User Manager)에 대한 설명중 맞는 것은 ?(과목:NOS)

가. 디폴트 사용자중 Administrator 와 Guest 는 삭제할 수 없다.

나. 새로운 사용자 등록을 위해서는 반드시 새 로컬그룹을 만들어야 한다.

다. 암호 지정시 반드시 8 자 이상을 입력해야 한다.

라. 사용자 이름의 길이는 이론상 제한이 없다.

33. 다음 중 로컬 그룹의 가장 큰 목적으로 맞는 것은 ?(과목:NOS)

가. 네트워크상의 자원에 대한 접속의 통제

나. 비슷한 업무로 네트워크를 접속해야 하는 사용자들의 편성

다. 서로 상반된 업무를 묶어 일의 효율성 증대

라. Windows NT 서버의 성능 향상

34. 새로운 사용자의 계정을 생성하면 자동적으로 등록되는 그룹은 ?

가. Domain Users	나. Accont Operators

다. Domain Guests	라. Domain Admins

35.현재 실행중인 2 개의 DOS 응용프로그램과 두 개의 WIN16 응용프로그램이 있다. 그 중 DOS 응용프로그램 하나가 다운이 되어 WIN16 응용프로그램이 응답하지 않은 상태가 되었다. 이 문제를 해결하기 위한 방법으로 가장 올바른 것은?(과목:NOS)

가. WIN16 응용프로그램이 응답하지 않는 상태가 되지 않도록 응용프로그램의 순위를 높인다.

나. DOS 응용프로그램이 너무 많은 자원을 사용하지 않도록 DOS 응용 프로그램의 순위를 낮춘다.

다. WIN16 응용프로그램이 서로 방해하지 않도록 자신만의 메모리상에서 실행시킨다.

라. 실행중인 응용프로그램의 수를 줄인다.

36.IP 데이터 그램 전송 모델에 대한 설명으로 틀린 것은 ?

가. 연결 설정 및 해제에 따른 오버헤드를 피할 수 있다.

나. 목적지 까지 최선을 다해 패킷을 전달하지만, 신뢰성있는 전달을 보장하지는 않는다.

다. 데이터 그램의 최대 길이는 128KByte 이다.

라. IP 는 물리적 망과 쉽게 결합할 수 있다.

37.동적 주소 바인딩을 위해, 인터넷 표준 IP 로부터 물리적인 주소를 얻기 위한 프로토콜은 ?(과목:TCP/IP)

가. ARP	나. DNS

다. RIP	라. IPv4

38.다음은 관련 기술의 발전 과정을 열거한 것이다. 틀린 것은 ?

가. SLIP - PPP	나. Ethernet - Fast Ethernet

다. Socket - Winsock	라. SNMP - SMTP

39.다음은 일반적인 FTP(File Transfer Protocol)서비스가 사용하는 포트를 나타낸 것이다. FTP 가 사용하는 두 개의 포트를 올바르게 짝지은 것은 ?(과목:TCP/IP)

가. 포트 20 - 데이터 전송, 포트 21 - 제어용

나. 포트 20 - 데이터 전송, 포트 21 - 데이터 전송

다. 포트 20 - 제어용, 포트 21 - 데이터 전송

라. 포트 20 - 제어용, 포트 21 - 제어용

40. 다음의 TCP/IP 진단 유틸리티 중에서 패킷이 원격으로 가는 경로를 확인 할 수 있는 유틸리티는 ?(과목:TCP/IP)

가. Ping	나. Ipconfig

다. Route	라. Tracert

41. Windows NT 에서 IP 주소들의 목록과 관련된 원격 호스트들만을 위한, NetBIOS 이름을 가진 텍스트 파일을 무엇이라 하는가 ?

가. HOST	나. RARP

다. LMHOSTS	라. NetHOST

42. 인터넷에서 전자메일과 관련된 프로토콜로 맞는 것은 ?

가. FTP	나. HTTP

다. POP3	라. DNS

43. 다음 중 IP 프로토콜에 대한 설명으로 틀린 것은 ?(과목:TCP/IP)

가. IP 의 클래스에는 A,B,C,D,E 가 있다.

나. 4 개의 구분되는 숫자로 32 비트를 사용한다.

다. 인터넷에서 하나의 컴퓨터를 구분하기 위한 주소이다.

라. Network ID 와 Host ID 가 모두 0 인 경우는 Broadcast 주소이다.

44. 다음 중 에러의 검출 및 정정과 관련이 없는 것은 ?(과목:TCP/IP)

가. 패리티	나. CRC

다. RFC	라. ARQ

45. IP 에 관한 설명 중 옳지 않는 것은 ?(과목:TCP/IP)

가. 비신뢰성 서비스	나.비연결형 서비스

다. 데이터그램 형태의 전송	라. 에러제어

46. 다음 중 사용자 데이터그램 프로토콜(UDP)에 대한 설명으로 틀린 것은?(과목:TCP/IP)

가. UDP 는 연결을 열고, 유지하고, 닫기 위한 부담이 크다.

나. DNS, TFTP, NFS 등이 UDP 로 구축된 응용프로그램들이다.

다. TCP 보다 빠르고, 더 능률적이다. 단, TCP 보다 덜 충실하다.

라. 데이터가 정확하게 전달된다는 보장을 할 수 없다.

47. 다음 Netstat 명령 중 Ethernet Interface 와 프로토콜별 통계치를 결과로서 출력하는 명령은?(과목:TCP/IP)

가. Netstat -a -n

나. Netstat -e -s

다. Netstat -n -s

라. Netstat -r -e

48. 다음 중 테스트용으로 예약되어 있는 IP 주소로 맞는 것은 ?

가. 255.255.255.0	나. 129.0.0.1

다. 127.24.212.0	라. 129.255.255.255

49. 다음 중 텔넷(TELNET)의 기능으로 옳은 것은 ?(과목:TCP/IP)

가. 컴퓨터와 컴퓨터간 파일전송 기능

나. 네트워크 관리 기능

다. 네트워크를 통한 가상 단말기 기능

라. 네트워크를 통한 도메인 관리 기능

50. 다음 중 WWW에 대한 설명으로 맞지 않는 것은 ?(과목:TCP/IP)

가. 검색 가능한 하이퍼 텍스트 형태의 정보를 제공한다.

나. 로봇 에이젼트를 이용하면 정보의 수집이 용이하다.

다. 미러링(Mirroing)기법은 복제된 정보를 빠르게 이용할 수 있도록 해 준다.

라. 웹 브라우저는 사용자의 메일 계정을 자동 생성한다.

4 회 네트워크 관리사 2 급 필기 문제

<네트워크 일반>

1. 다음 중 스위칭 기술에 대한 설명으로 틀린 것은 ?

가. 로드를 분산함으로서 시스템의 다운을 방지할 수 있다.

나. 전송 포멧에 따라 프레임 스위치와 셀 스위치로 분류한다.

다. 다중의 발신지와 다중의 도착지를 가진 다수의 패킷이 동시에 전송되는 경우에 특히 고성능을 낼 수 있다.

라. 논리적으로 라우터와 비슷한 방식으로 동작한다.

2. 다음 중 다중화의 기능이 아닌 것은 ?

가. 가입자 측에서 다양한 속도로 접속되는 인터페이스 기능

나. 시스템 사이의 전송선로 수동 우회 기능

다. 음성, 데이터, 영상 서비스 기능

라. 데이터의 Multidrop 기능

3. Ethernet 표준 케이블을 사용한 외장 MAU(Medium Access Unit)를 무엇이라 하는가 ?

가. Transceiver	나. Hub

다. Switching Hub	라. Codec

MAU : 구내 정보 통신망(LAN)에 사용하는 데이터 단말 장치(DTE)를 매체(동축 , )에 하기 위한 기기.

케이블

광섬유

접속

4. 다음 중 Bus Topology 의 설명으로 맞는 것은 ?

가. 확장이 어렵다.

나. 각 스테이션이 중앙 Switch 에 연결된다.

다. 시그날의 반사를 방지하기 위해 터미네이터가 사용된다.

라. Token Passing 을 사용한다.

라인의 끝에 신호를 흡수하기 위한 터미네이터라는 것이 설치됩니다.

5. 데이터의 전기적인 신호를 재생하고 MAC 주소에 대해 필터링 기능을 수행하는 장비는 ?

가. Hub	나. Router

다. Repeater	라. Bridge

6. 응용개체들 사이에 사용되는 구문을 정의하며, 보안을 위한 암호화, 효율적인 전송을 위한 데이터 압축 등의 서비스를 제공하는 계층은 ?

가. Presentation Layer	나. Application Layer

다. Transport Layer	라. Network Layer

7. 다음은 Ethernet 패킷에 대한 설명이다. 맞는 것은 ?

가. 헤더와 송수신 주소, 타입, 데이터로 구성된다.

나. 64Byte ∼ 1024Byte 의 범위를 가진다.

다. 각 프레임은 프리엠블로 시작하는데, 프리엠블은 32Byte의 크기를 가진다.

라. 수신자와 송신자의 주소는 해당 LAN 카드에 물리적으로 기록되며, 각 16Byte 를 차지한다.

8. 라우팅 알고리즘은 네트워크를 통한 최적 경로를 결정하기 위한 산출 과정이며, 네트워크를 통해 정보전송 경로를 결정한다. 라우팅 알고리즘이 갖춰야 할 사항이 아닌 것은 ?

가. 최적성	나. 단순성

다. 독립성	라. 유연성

상호 호환되어야 합니다.

9. 네트워크 상에서 NetBIOS를 사용하여 시스템간 데이터 공유가 가능하도록 하는 상위 레벨의 Protocol 로 맞는 것은 ?

가. SMB	나. PPP

다. NetBEUI	라. DLC

10. SNMP의 기본 관리구조 부분으로 적당하지 않은 것은 ?

가. 서비스 제공자 (Agent)

나. 네트워크 관리 Station (Manager)

다. 네트워크 관리 Protocol

라. 네트워크 관리 System

11. 다음은 IEEE 802 Series 에 대한 표준을 나타낸 것이다. 틀리게 연결된 것은 ?

가. 802.1 - High Layer Interface

나. 802.2 - Logical Link Control Protocol

다. 802.10 - IVD (Interated Voice & Data)

라. 802.11 - Wireless LAN

12. 네트워크 장비의 설명으로 틀린 것은 ?

가. Repeater : 신호의 증폭과 재생기능 및 노드들을 집중화하는 장비

나. Bridge : OSI 참조모델의 데이터 링크 계층에서 동작하고 두 세그먼트를 연결해 주는 장비

다. Router : 서로 상이한 구조를 갖는 망들을 연결할 수 있는 기능을 제공하며 OSI 계층 구조의 네트워크 계층에서 동작한다.

라. Switch : 한 시점에 하나의 특정 노드만 버스를 이용할 수 있게 해주는 공유매체 LAN 과는 달리 Switch 에 연결된 모든 노드가 동시에 데이터를 전송할 수 있게 한다.

13. 다수의 노드들이 전송매체를 공유하기 위한 방식인 CSMA/CD 에 대한 설명으로 거리가 먼 것은 ?

가. 채널이 휴지 상태일 경우만 자신의 Data 를 전송한다.

나. 충돌 발생시 응답이 올 때까지 지속적으로 DATA 를 전송한다.

다. 작업량이 적을 때 지연시간이 가장 적으며 작업량 증가에 매우 민감하다.

라. Carrier Sense Multiple Access With Collision Detection의 약어이다.

일정 기간 응답이 오지 않으면 전송을 취소합니다.

14. 다음 중 DPP(Demand Priority Protocol) 방식을 사용하는 것은 ?

가. 100BaseT	나. 100VG-Any LAN

다. FDDI	라. ATM LAN

우선 요구 전송 방식

15. 다음은 Gigabit Ethernet 의 전송 매체 종류를 나타낸 것이다. 잘못된 것은 ?

가. 1000 Base SX - 단파장 멀티모드 광섬유

나. 1000 Base LX - 장파장 SM or MM 광섬유

다. 1000 Base CX - Short haul copper STP cable

라. 1000 Base TX - Long haul copper STP cable

- 100BASE-TX : 100Mbps의 속도, baseband 전송, 2쌍의 twsited pair를 사용하는

규격을 말한다.

<데이터/컴퓨터 통신(망)>

16. OSI 참조모델에서 서비스 사용자와 서비스 제공자간의 상호 동작의 실현방법에 독립적인 요소를 서비스 프리미티브(Service Primitive)라고 한다. 이에 해당하지 않는 것은 ?

가. Indicate	나. Confirm

다. Response	라. Transfer

OSI 기본 참조 모델에서, 서비스 이용자와 제공자 간의 상호 동작을 서비스를 제공하는 수단이 아니라 제공하는 서비스만을 주안점으로 하여 규정한 추상적 개념. 요구, 지시, 응답, 확인의 4종류가 있다. 프리미티브라고도 한다

17. PCM 전송방식을 올바르게 기술한 것은 ?

가. 아날로그신호 - 부호화 - 양자화 - 표본화 - 전송로

나. 아날로그신호 - 양자화 - 표본화 - 부호화 - 전송로

다. 아날로그신호 - 표본화 - 양자화 - 부호화 - 전송로

라. 아날로그신호 - 부호화 - 표본화 - 양자화 - 전송로

18. 전송제어 절차를 맞게 기술한 것은 ?

① 데이터 링크의 설정

② 데이터 링크의 종결

③ 정보 메시지의 전송

④ 전송회선의 절단

⑤ 전송회선의 접속

가. ① → ⑤ → ② → ③ → ④

나. ① → ⑤ → ② → ④ → ③

다. ⑤ → ① → ③ → ② → ④

라. ⑤ → ① → ② → ④ → ③

19. 정보전송의 형태로 데이터 전송에 앞서 수신시간(Bit Sampling)을 얻도록 하는 방식으로, 송신측에서 동기부호를 사용하여 전송하는 방식은 ?

가. 직렬 전송	나. 병렬 전송

다. 동기식 전송	라. 비동기식 전송

20. 원래의 데이터를 반송신호로 인코딩하는 과정은 ?

가. 다중화 장치     나. 변조     다. DSU     라. CODEC

21. 시분할 다중방식에서 신호파의 최고 주파수를 3KHz 라 하면 표본화 주파수는 ?

가. 3KHz     나. 6KHz     다. 9KHz     라. 12KHz

표본화 주파수는 아날로그 주파수의 2 배가 됩니다.

22. ISDN에서 기본적인 사용자 채널인 B채널이 제공하는 전송용량은 ?

가. 16Kbps     나. 64Kbps     다. 192Kbps     라. 1,536Kbps

23. Protocol의 기본적인 기능 중에서 정보의 신뢰성을 부여하는 것으로, 전송을 보낸 개체가 보낸 PDU에 대한 ACK를 특정시간 동안 받지 못하면 Data를 재전송하는 기능은 ?

가. Flow Control	나. Error Control

다. Sequence Control	라. Connection Control

24. 인접한 개방 시스템 사이의 확실한 데이터 전송 및 전송 에러제어 기능을 갖고, 접속된 기기 사이의 통신을 관리하고 신뢰도가 낮은 전송로를 신뢰도가 높은 전송로로 바꾸는데 사용되는 계층은 ?

가. Network Layer	나. Application Layer

다. Transport Layer	라. Datalink Layer

25. 아래의 전송 매체 중 내부에 코어와 이를 감싸는 굴절률이 다른 유리나 플라스틱으로 된 외부 클래딩(Cladding)으로 구성되어 있는 전송매체는 ?

가. 이중나선	나. 동축케이블

다. 2 선식 개방선로	라. 광섬유

< NOS >

26. 다음 중 프린터 퍼미션(Permission)의 종류가 아닌 것은 ?

가. 인쇄     나. 문서관리     다. Full Control     라. 변경

27. 다음의 다중 도메인 모델 중에서 도메인 하나는 사용자 로그온을 인증하는데 사용되고, 나머지 도메인들은 자원을 공유하는데 쓰이는 모델은 ?

가. 완전 트러스트	나. 양방향 트러스트

다. 다중 마스터 도메인 모델	라. 마스터 도메인 모델

28. 다음 중 Windows NT 레지스트리를 이용하여 할 수 있는 것은 ?

가. 사용자 계정 관리 정보 변경

나. 디바이스 드라이버와 해당 드라이버의 설정 매개 변수 관리

다. 로그 관리 및 사용자 등록

라. 경보 정보의 제공을 위한 파라메타 입력

29. 다음 중 하드디스크를 분할하여 사용하는 경우로 적합하지 않은 것은 ?

가. 여러 개의 운영체제를 하나의 하드디스크에서 사용하고자 할 때

나. 여러 종류의 파일 시스템을 한 하드디스크에서 사용하고자 할 때

다. 업무의 성격이나 자료의 특성별로 데이터를 관리하고자 할 때

라. 하드디스크의 용량을 확장하고자 할 때

분할하면 오히려 파티션 정보때문에 아주 조금이지만 용량이 감소됩니다.

30. NTFS 에 대한 설명 중 옳지 않은 것은 ?

가. NTFS 는 NT 시스템에서 가장 효율적인 파일 시스템으로 여러 운영 체제에서 호환성을 가진다.

나. FAT, HPSF 파일 시스템 보다 더 큰 파일과 파티션 사이즈를 지원한다.

다. 파일과 디렉토리 이름은 확장자를 포함하여 255 자까지 가능하다.

라. 파일과 디렉토리의 압축과 POSIX 요구사항을 지원한다.

호환성이 없습니다. 자주 거론되는 문제입니다. 답도 거의 항상 호환성.

31. 다음 중 Windows NT 의 디렉토리 공유 관리에 관한 설명 중 틀린 것은 ?

가. Windows NT 에서 네트워크를 통해 파일을 액세스 할 수 있도록 만드는 유일한 방법은 해당 디렉토리를 공유하는 것이다.

나. 공유된 디렉토리의 공유 이름으로 네트워크 상의 다른 사용자가 공유 리소스를 이용할 수 있게 된다.

다. 공유 디렉토리가 NTFS 볼륨에 있는 경우, 일부 디렉토리에 대한 액세스를 막기 위해 디렉토리 사용 권한을 사용할 수 있다.

라. 디렉토리를 공유할 때 공유 이름은 반드시 해당 디렉토리 이름을 사용한다.

공유이름과 디렉터리 이름은 같을 필요가 없습니다.

32. Windows NT 에 새로운 사용자 계정을 등록하고자 할 때, 프로그램 메뉴 상에서 올바른 실행 순서는 ?

가. 관리도구(공용) - 도메인 사용자 관리자 - 사용자 등록

나. 서버 관리자 - 도메인 관리자 - 사용자 등록

다. 관리도구(공용) - 라이센스 관리자 - 사용자 등록

라. 관리도구(공용) - 클라이언트 관리자 - 사용자 등록

33. 다음의 사용자 권한 중에서 해당 도메인의 모든 도메인 컨트롤러에 적용되는 권한으로서 일반 사용자도 갖는 권한은 ?

가. 파일과 디렉토리 백업	나. 네트워크에서 다른 컴퓨터 액세스

다. 시스템 시간 바꾸기	라. 감사 및 보안 로그 관리

34. Windows NT 사용자의 작업 환경 설정을 관리하는 것으로 화면 색깔 및 바탕화면 구성, 네트워크 연결, 프린터 연결을 하는 것은 ?

가. Windows NT 탐색기	나. 사용자 프로파일

다. 시스템 관리자	라. 사용자 계정

35. Windows NT 프로세스 관리자에 대한 일반적인 설명으로 틀린 것은 ?

가. 애플리케이션이 시작되면 프로세스의 형태로 생성되며, 그것은 프로세스 관리자 호출에 필요하다.

나. 모든 프로세스가 최소한 1 개 이상의 스레드를 필요로 하기 때문에 프로세스 관리자가 스레드를 생성하기 위해 다시금 호출된다.

다. 프로세스 관리자는 스레드를 관리하는데 쓰이지만 TM 레드들이 어떻게, 언제 스케줄링 되어야 하는지에 대한 테이블은 갖고 있지 않다.

라. <Ctrl>+<Alt>+<Del>키를 누른 후 작업관리자를 실행하여, 응용 프로그램 탭에서 각 프로세스를 종료 시킬 수 있다.

< TCP/IP >

36. TCP/IP 응용계층에서 지원하지 않는 Protocol 은 ?

가. ICMP     나. Rlogin     다. NFS     라. SNMP

37. 네트워크의 패킷을 캡처하기 위해 네트워크 모니터를 사용할 때 지정할 수 있도록 하드웨어에 할당한 주소는 ?

가. IP 주소	나. 메일링 주소

다. MAC 주소	라. 서브넷 주소

38. 첫 번째 옥텍트의 MSB 가 0 의 값을 갖는 IP 주소의 Class 종류는 ?

가. Class A     나. Class B     다. Class C     라. Class D

39. 호스트 주소와 네트워크 주소를 구분하여 시스템 네트워크 주소를 제어하는 방법을 제공하는 것은 ?

가. Interface	나. Hop Count

다. Default Gateway	라. Subnet Mask

40. 다음 그림 중에서 빠진 영역[???]에 들어가는 Protocol 에 대한 설명으로 옳은 것은 ?

가. 신뢰성 서비스	나. 연결형 서비스

다. 레코드 단위 전송 서비스	라. 에러제어

41. 목적지 시스템의 32Bit IP 주소에 대응되는 48Bit 하드웨어 네트워크 주소를 제공해주는 서비스로 맞는 것은 ?

가. ARP

나. MAP

다. SNMP

라. IGMP

IP 와 MAC 의 대응입니다. ARP 죠.

42. 시스템 인터페이스 정보를 출력하면서 송수신 패킷 수 및 오류수 충돌횟수, 현재 출력큐에 대기중인 패킷 등에 관한 정보를 제공하는 것은 ?

가. MIB     나. Netstat     다. CMIP     라. Route

43. 다음 중 데이터 압축 기법과 관련 없는 것은 ?

가. run -length 압축기법	나. lzw 압축기법

다. echo 압축기법	라. 허프만(Huffman) 압축기법

44. 다음 중 Loopback 주소를 나타내는 특수 IP 주소는 ?

가. 127.X.X.X	나. 1.X.X.X

다. 255.255.255.255	라. 0.0.0.0

루프백은 네트워크 검사용으로 예약된 주소로서 가의 형식을 취합니다.

45. 네트워크 어댑터를 설치하였으나 제대로 접속되지 않을 경우, 어댑터와 관련하여 체크해야할 사항으로 가장 적절한 것은 ?

가. 로그인 명 및 시스템 접속 암호

나. 메모리 할당

다. IRQ 값과 I/O 포트, 설치 드라이버

라. 네트워크 Protocol

46. 다음 중 IPv6 에 대한 설명으로 맞는 것은 ?

가. 주소 공간이 64Bit 로 증가한다.

나. SIP Protocol 을 의미한다.

다. IETF 에서 IP 주소 고갈에 대한 해결 방안으로 만들었다.

라. Dotted Decimal 에 의해 바이트 단위로 표현된다.

47. 다음 용어 설명 중 틀린 것은 ?

가. 포워딩 테이블 : Router 가 데이터 그램의 다음 중간 목적지를 결정하기 위해 만든 테이블

나. DNS : 인터넷의 이름 구조의 정의 및 name resolution 방법과 구조의 정의

다. 체크섬 (Checksum) : 전송 에러를 감지하기 위해 데이터 내용을 더하여 만드는 데이터 필드. 인터넷 IP,TCP 등에서 사용되며 보통 보수 1 계산법을 사용한다.

라. OSPF : Distance Vector 라우팅을 수행하는 인터넷 라우팅 Protocol

48. 다음 중 멀티 캐스팅에 대한 설명으로 틀린 것은 ?

가. 동일한 데이터를 임의로 선발된 임의 크기의 수신자에게 동시에 전송하는 것이다.

나. 유니캐스트와 브로드캐스트는 멀티캐스트의 특수한 형태이다.

다. 멀티캐스트 그룹에는 브로드캐스트 주소가 할당된다.

라. IP 멀티 캐스트는 멀티캐스트 그룹을 이루는 각 호스트들에게 패킷을 최선(Best - Effort)으로 전송한다.

49. IP 데이터 그램 전송 모델에 대한 설명으로 틀린 것은 ?

가. 연결 설정 및 해제에 따른 오버헤드를 피할 수 있다.

나. 목적지 까지 최선을 다해 패킷을 전달하지만, 신뢰성있는 전달을 보장하지는 않는다.

다. 데이터 그램의 최대 길이는 128KByte 이다.

라. IP 는 물리적 망과 쉽게 결합할 수 있다.

50. 라우팅 Protocol 에는 여러 Protocol 이 사용되고 있다. 그 중에서 RIP 에 대한 설명으로 틀린 것은 ?

가. RIP 는 Standard Protocol 에 속한다.

나. RIP 의 최대 홉 수는 15 이다.

다. RIP 는 주기적으로 Routing Table 을 브로드 캐스팅한다.

라. Bandwidth 를 효율적으로 사용할 수 있다.

3 회 네트워크 관리사 2 급 필기 문제

<NOS>

1. Windows NT 에서 여러 사용자 계정을 만들경우 홈 디렉토리로 지정할 최종경로에서 사용자 이름대신 사용하는 시스템 변수는 ?

가. %username%	나. %userdoamin%

다. %homeshare%	라. %homedrive%

2. Windows NT 에서 인쇄 대기중인 문서보다 먼저 출력하기 위해서 가져야 할 최소 사용권한은 ?

가. manage Document	나. Full Control

다. Print	라. No Access

3. Windows NT 사용자 계정에 대한 보안 대책으로 적절하지 않은 것은 ?

가. 빈 암호 절대불가

나. 모든 암호의 최소길이 및 특수문자 요구

다. 사용자의 암호 수시 변경요구

라. 여러 번의 로그온 실패후 계정잠금

4. Windows NT 가 설치될 때 생성되는 사용자 계정은 ?

가. Administrator 와 Guest	나. administrator 와 User

다. user 와 Power User	라. User 와 Guest

5. 이미 실행 중인 응용프로그램의 우선순위를 변경하고자할 때 사용하는 것은 ?

가. 성능모니터	나. 시스템 등록정보의 성능탭

다. /REALTIME 스위치	라. 작업관리자

6. Windows NT4.0 워크스테이션에서 NTFS 파티션을 사용할 때의 장점이 아닌 것은 ?

가. Windows NT 보안모델에 적합

나. UNIX 워크스테이션과의 호환성

다. 오류정정

라. 500MB 이상의 하드디스크에 적합

NTFS 는 windows NT 계열과 XP 뿐이 호환되지 않습니다. (최근에는 리눅스도 부분적으로 가능은 합니다.)

7. Windows NT 의 시스템 그룹이 아닌 것은 ?

가. Everyone	나. Network

다. internet	라. Create Owner

8. Windows NT 를 설치하는 도중에 “Insufficient disk space”라는 에러가 발생하였다. 이 때 해결

방안으로 가장 적절한 것은 ?

가. 프로토콜과 네트워크 어댑터를 재설치한다.

나. 파티션을 지우고 설치에 충분한 큰 새로운 파티션을 만든다.

다. 도메인 이름을 다시 작성해 준다.

라. SCSI 어댑터를 다시 설치해 준다.

9. Windows NT 에서 프린터를 만들 수 있는 그룹과 거리가 먼 것은 ?

가. Administrator	나. Server Operator

다. User	라. Power User

10. Windows NT 가 지원하는 파일 시스템 FAT 와 NTFS 에 대한 설명이 옳은 것은 ?

가. FAT 는 자체적인 압축기능을 지원한다.

나. FAT 에서 NTFS 로의 전환은 Convert 명령에 의해 데이터 손실없이 수행되며, 그 반대로도 데이터 손실없이 지원된다.

다. NTFS 는 다른 운영체제에서도 지원하므로 데이터 교환이 용이하다.

라. NTFS 는 불량섹터 감지 시 데이터를 이동하고 자동으로 사용 못하게 표시하는 디스크 오류 정정 기능을 지원한다.

<TCP/IP>

11. 다음 보기 중 IP 주소에 관한 설명으로 옳은 것은 ?

가. Network Interface 에 부여되는 물리적 유일번호이다.

나. IPv4 주소는 64 비트로 구성된다.

다. IP 주소부의 네트워크 주소부분은 InterNIC 에서 관리하며, IP 주소 중의 호스트 주소부분이 있기 때문에 전체 망에서 네트워크 주소는 중복될 수 있다.

라. 호스트 주소는 다시 서브넷 주소와 호스트 주소를 나누어 활용함으로써 네트워크 주소를 확장하여 사용할 수 있다.

12. IP 주소의 부족을 해결하기 위해 제시된 것은 ?

가. Subnetmask	나. IPv6

다. Routing	라. Supernet

13. 다음 중 홉 카운팅 기능을 제공하는 라우팅 프로토콜은 ?

가. SNMP	나. RIP

다. SMB	라. OSPF

14. 다음 중 TCP 프로토콜의 특성과 거리가 먼 것은 ?

가. 가상선로 제공	나. 신뢰성있는 데이터 전송

다. 흐름제어	라. 헤더 크기는 8 바이트

15. ARP(Address Resolution Protocol)에 관한 설명으로 옳은 것은 ?

가. 데이터링크계층에서 이용하는 하드웨어 주소를 IP 주소로 매핑하는 기능을 제공한다.

나. ARP Cache 는 IP 주소를 하드웨어 주소로 매핑한 모든 정보를 유지하고 있다.

다. ARP Cache 의 내용을 보기위한 명령으로 arp 명령을 이용하고 이때 옵션은 ‘-a'이다(arp -a)

라. ARP 가 IP 주소를 알기위해 특정 호스트에게 메시지를 전송하고 이에 대한 응답을 기다린다.

- '가' 는 RARP에 해당하는 답이고요

- ARP 캐시는 다른말로 ARP 테이블이라고 하는데 일정시간동안만 유지하고 삭제합니다

16. 다음 중 telnet 에 대한 설명 중 옳은 것은 ?

가. 인터넷을 통해 파일을 송수신하기 위한 프로토콜

나. 인터넷 전자우편을 위한 프로토콜

다. 하이퍼텍스트 문서를 전송하기위한 프로토콜

라. 원격접속을 하기 위한 프로토콜

17. 다음 중 e-mail 에서 사용되는 프로토콜은 ?

가. Telnet	나. FTP

다. SMTP	라. NNTP

(가)는 원격접속, (나)는 파일전송, (라)는 네트워크 관리에 쓰입니다.

18. FTP 에 대한 설명 중 틀린 것은 ?

가. 익명의 FTP 사이트에 접속할 때는 계정대신에 IP 주소를 적는다.

나. 원격지간에 파일을 송수신하는 프로토콜

다. 원격지 호스트에 사용자계정이 있는 경우 사용가능한 서비스

라. 익명(anonymous)의 FTP 는 별도의 계정이 없이도 파일 수신이 가능함

계정대신 anonymous / 이메일 주소를 넣습니다.

19. 도메인의 구성체계 요소가 아닌 것은 ?

가. 기관의 이름	나. 사용자 ID

다. 기관의 성격	라. 국가표시

20. 인터넷에서 사용되는 네트워크 클래스 B 에서 한 네트워크 내의 최대 호스트 수는 ?

가. 65,534	나. 254

다. 1024	라. 128

21. TCP/IP 모델에서 TCP 가 동작되는 계층은 ?

가. 응용계층	나. 전송계층

다. 인터넷 계층	라. 네트워크 인터페이스 계층

22. TCP/IP 에서 데이터링크 계층의 데이터 단위는 ?

가. 메시지	나. 세그먼트

다. 데이터그램	라. 프레임

23. 각 인터페이스에 대한 MTU, input packet, output packet, errors, collisions, queue size 등의 인터페이스 정보를 제공해 주는 명령어는 ?

가. ifconfig	나. Ping

다. netstat	라. Traceroute

netstat 는 위에 열거한 네트워크의 정보 및 상태를 나타내 줍니다.

24. 다음 중 OSI 7 계층에 대한 설명이 잘못된 것은 ?

가. 데이터링크계층 : 물리계층에서 사용되는 전송매체를 사용하여 이웃한 통신기기사이의 연결 및 데이터 전송기능과 관리

나. 네트워크 계층 : 두 네트워크를 연결하는데 필요한 데이터 교환기능의 제공 및 관리

다. 전송계층 : 종단들간의 기본적 연결서비스에 기능을 부가하여 실제 특성에 맞게 데이터를 교환할 수 있는 연결서비스를 제공하고 제어기능을 수행

라. 표현계층 : 데이터구문 네트워크 내에서 인식이 가능한 표준형식으로 재구성하는 기능

25. 아래 문장은 무엇을 설명하고 있는가 ?

“서비스 기능을 호출하기 위해서 N 과 N-1 계층사이에서 전달되는 임시매개변수.”

가. SDU(Service Data Unit)

나. PCI(Protocol Control Information)

다. ICI(Interface Control Information)

라. IDU(Interface Data Unit)

<네트워크 일반>

26. 원거리통신망(WAN)의 전송방식 중 회선교환방식에 관한 설명은 ?

가. 망내 교환기들은 전송되고 있는 사용자 데이터에 대한 에러제어 기능을 수행하지 않고 단순히 데이터가 전송되는 경로만을 제공하며 송수신측은 동일한 속도로 동작하여야 한다.

나. 패킷단위로 전송되며 패킷을 버퍼링할 수 있으므로 송신측과 수신측은 다른 전송속도로 동작할 수 있다.

다. 각 메시지마다 오버헤더 비트가 있고 메시지 전송지연이 발생한다.

라. 데이터그램방식과 가상회선 방식으로 구분된다.

27. 채널의 사용유무를 조사하여 사용 중이면 데이터전송을 연기하고 사용하지 않으면 데이터를 전송하는 방식으로 채널의 낭비를 없애기 위하여 도입된 방식은 ?

가. FDDI	나. 토큰 링

다. 토큰 버스	라. CSMA/CD

28. ISO 의 계층별 근거리통신망(LAN) 프로토콜 표준안에 대한 설명 중 올바른 것은 ?

가. IEEE 802.3 : 토큰 버스

나. IEEE 802.4 : MAN(Metropolitan Area Network)

다. IEEE 802.5 : 토큰 링

라. IEEE 802.6 : CSMA/CD

(가)는 이더넷, (나)는 버스토폴로지, (라)는 MAN 규격입니다.

29. 다음의 인터네트워킹 장비 중에서 LAN 과 LAN 을 연결하고 접속하려는 호스트에 도착하기 위한 최적의 경로를 설정해 서로 상이한 구조를 갖는 네트워크를 연결하는 기능을 갖는 것은 ?

가. 라우터	나. 게이트웨이

다. 리피터	라. 브리지

최적의 경로가 나오면 무조건 라우터죠

30. 부가가치통신망(VAN)의 기본기능 중 통신처리계층에 해당되는 것은 ?

가. 온라인 실시간처리	나. 프로토콜 변환

다. RJE(Remote Job Entry)	라. 전문서비스

31. 대학캠퍼스와 같은 단일기관을 연결하는데 주로 사용되는 고속방송망으로 이용되는 것은 ?

가. DQDB	나. FDDI

다. Ethernet	라. 토큰 버스

FDDI 는 근거리통신망의 고속광통신 표준입니다.

32. 다음 IETF 의 RFC 권고안 중 SNMP(Simple Network Management Protocol)는 ?

가. RFC 821	나. RFC 959

다. RFC 1157	라. RFC 1882

33. Internet 에서 망관리와 관련된 에러보고, 도착가능검사, 혼잡제어 기능을 수행하는 프로토콜은 ?

가. ARP(Address Resolution Protocol)

나. BOOTP(Bootstrap Protocol)

다. IGMP(Internet Group Message Protocol)

라. ICMP(Internet Control Message Protocol)

에러보고하면 ICMP 와 연관지으시면 됩니다.

34. 다음 peer to peer 네트워크 장점에 대한 설명 중 거리가 가장 먼 것은 ?

가. 전용 워크스테이션이 필요없다.

나. 사무실에 있는 직원 각각을 위해 프린터, CD-ROM, 등을 구입하는 것보다 비용이 적게든다.

다. Peer to peer 네트워크는 융통성과 보안성이 뛰어나다.

라. Peer to peer LAN 은 클라이언트/서버 LAN 보다 가격이 싸며, 셋업과 관리에 특별한 전문지식이 필요없다.

보안성에서 매우 취약합니다.

35. 다음 IEEE 802 표준 프로토콜 구조 중 ()안의 내용은 ?

네트워크 계층 - ( ) - 물리계층

가. LLC, CSMA	나. MAN, WAN

다. LLC, MAC	라. TCP, UDP

36. 다음 중 LAN 을 구성하는 토폴로지가 아닌 것은 ?

가. Star 형	나. Ring 형

다. Bus 형	라. Star/Tree 형

37. 다음 케이블에 관련된 설명 중 올바른 것은 ?

가. UTP : 일반적으로 RJ-45 커넥터를 사용한다.

나. Thin cable : 10Base 2 라고 불리며, 최대전송거리는 2Km 이다.

다. Thick cable : 10Base 5 라고 불리며, 최대전송거리는 6Km 이다.

라. 광케이블 : 가장 빠른 전송매체이나 보안성이 떨어진다.

(나)는 거리 200 미터, (다)의 경우는 500 미터까지 가능하며, (라)는 보안성에서 우수하다.

38. Token Ring 방식에 대한 설명으로 옳은 것은 ?

가. 토큰을 가지는 기계가 네트워크 상에서 가장 높은 우선순위를 가진다.

나. 데이터전송에서 서로 경쟁하는 방식이다.

다. 토큰을 가지는 기계가 네트워크 상에서 메시지 전송이 허가된다.

라. 토큰을 가지는 기계가 네트워크 상에서 메시지 수신이 허가된다.

39. 같은 사무실 내에서 여러대의 컴퓨터를 UTP 를 사용하여 연결시킬 때 가장 적합한 장비는 ?

가. Hub	나. Router

다. Repeater	라. Bridge

40. 라우터의 패킷 목적지를 결정하는 방법은 ?

가. 출발지 네트워크 주소를 검사한다.

나. MAC 주소를 검사한다.

다. BDC 주소를 검사한다.

라. 목적지 네트워크 주소를 검사한다.

<데이터/컴퓨터 통신망>

41. ISDN 에서 일반적인 사용자 인터페이스는 PRI 외에 다른 하나는 무엇인가 ?

가. 비트율 인터페이스	나. 기본접속 인터페이스

다. 바이트율 인터페이스	라. 광대율 인터페이스

42. 일반적으로 컴퓨터에서 사용하는 디지털 데이터를 PSTN 이나 ISDN 으로 전송하려면 DATA 의 아날로그 인코딩이 필요하다. 다음 중 아날로그 인코딩 방식으로 사용되는 것이 아닌 것은 ?

가. Amplitude 변조	나. Frequency 변조

다. PAM 변조	라. Phase 변조

43. 채널의 대역폭이 2000Hz 이고 채널 출력의 S/N=511 인 경우 대역통과 채널의 통신량은 ?

가. 24000bps	나. 22000bps

다. 20000bps	라. 18000bps

샤논의 정리에 의한 방법으로 공식은 채널용량=대역폭 log(1+신호대잡음비) 입니다. 실제적으로 공학용 계산기가 필요하므로 이후로 출제되지 않습니다.

44. 반송파로 사용하는 정현파의 위상에 정보를 싣는 변조방식에 해당하는 것은 ?

가. ASK	나. PSK

다. FSK	라. PCM

45. OSI 참조모델에서 한 서비스 사용자와 서비스 제공자간의 상호동작의 실현방법에 독립적인 요소를 서비스 프리미티브(Service primitive)라고 한다. 이에 해당하지 않는 것은 ?

가. 요구	나. 응답

다. 절단	라. 확인

46. 공중 전화망을 이용하여 회선을 설정하고 데이터를 전송하기 위한 단말기와 모뎀간의 접속규격은 ?

가. X.21	나. I.431

다. EIA 232-D	라. BSC

47. 다음 중 PC 의 시리얼 포트에서 가장 많이 사용하는 전송부호방식은 ?

가. RZ	나. NRZ

다. AMI	라. CMI

48. 다음 중 데이터 처리방식이 아닌 것은 ?

가. Real time processing

나. Time Sharing

다. Remote Batch Processing

라. Back up Processing

49. 다음 중 메시지 교환방식이 아닌 것은 ?

가. 각 메시지마다 전송경로가 다르다.

나. Store & Forwarding 방식을 채택하고 있다.

다. 데이터 전송지연 시간이 거의 없다.

라. 이용자 형편에 따라 우선 순위 전송이 가능하다.

다는 회선교환망의 특징입니다.

50. 다음 중 신호변환기가 아닌 것은 ?

가. 전화기	나. LAN 케이블

다. PCM(전화국)	라. 유니트(DSU)

2 회 네트워크 관리사 2 급 필기 문제

<TCP/IP>

1. TCP/IP 에서 Unicast 의 의미는 ?

가. 메시지가 한 호스트에서 다른 여러 호스트로 전송되는 패킷.

나. 메시지가 한 호스트에서 다른 한 호스트로 전송되는 패킷.

다. 메시지가 한 호스트에서 망상의 다른 모든 호스트로 전송되는 패킷.

라. 메시지가 한 호스트에서 망상의 특정그룹 호스트들로 전송되는 패킷.

Unicast 는 1:1 통신, Broadcast 는 1:다수의 통신, 멀티캐스트는 1 인이 특정 다수에게 보내는 통신 방식을 말합니다.

2. 다음은 인터넷 서비스에 대한 설명이다. 옳지않은 것은 ?

가. Gopher : 인터넷상의 텍스트형태의 자원을 접근하도록 메뉴를 제공해주는 서비스

나. Archie : 인터넷상의 공유 디렉토리에 존재하는 공개 자원들에 대한 검색을 제공해주는 서비스

다. Usenet News : 특정 주제와 관련된 기사들을 가입자들에게 전송해주는 서비스.

라. Finger : 인터넷상의 특정사용자에 대한 정보를 제공해주는 서비스.

유즈넷은 관련기사를 보유하기는 하지만 전송해 주지 않습니다.

3. 다음 중 IP 프로토콜의 기능에 대해 잘못 설명한 것은 ?

가. 하나의 사용자 데이터가 너무 큰 경우는 여러 개의 IP 패킷으로 나누어 져 전송될 수 있다.

나. 일정한 시간 이내에 목적지에 도착하지 못한 패킷은 망 내에서 제거된 다.

다. 데이터를 전송할 때 사용자가 필요로하는 QOS(서비스 품질)에 관련된 사항을 기술할 수 있다.

라. 수신측에서는 도착한 IP 패킷의 에러여부를 검사하며 에러가 발생한 경우 재전송을 통하여 에러를 회복한다.

IP 는 QOS 가 보장하는 정확성 및 신뢰성을 만족하지 못합니다.

4. 다음 중 물리적 네트워크의 인터페이스를 시험하고 로컬호스트의 NIC 의 올바른 동작여부를 검사할 수 있는 명령은 ?

가. ipconfig	나. Traceroute

다. nslookup	라. Netstat

나의 명령은 없으며 다는 DNS 관련 설정의 확인 라는 현재 프로토콜의 상태와 연결을 나타냅니다.

5. MTU 에 대한 설명으로 잘못된 것은 ?

가. Maximum Transmission Unit 의 약어이다.

나. Physical frame 으로 전송되는 datagram 크기의 상한 값이다.

다. MTU 보다 큰 데이터그램은 단편화 된다.

라. 네트워크 망에서 대부분의 MTU 의 크기는 일정하다.

TCP 이외의 프로토콜들은 다른 크기가 적용될 수 있습니다.

6. UDP 에 대한 설명으로 잘못된 것은 ?

가. User Datagram Protocol	나. 전송계층 프로토콜

다. Datagram-Oriented	라. 신뢰성있는 전송

UDP 는 신뢰할 수 없으며 지속적으로 연결되어야 하는 방송과 같은 부분에 사용됩니다. (즉 0.01 초 정도의 에러는 무시하고 계속 진행되는 방식입니다.)

7. IP Header의 내용 중에서 TTL(Time To Live)의 기능과 다른 것은?

가. 데이터그램은 네트워크 상에서 영원히 존재할 수 있다.

나. 데이터그램이 네트워크 상에서 얼마동안 존재할 수 있는가를 나타낸다.

다. 라우터가 데이토그램의 헤더를 처리할 때마다 1 씩 감소한다.

라. 라우터는 데이터그램의 도착시간을 기록, 처리한 만큼 초단위로 1 씩 감소한다.

TTL 은 패킷이 네트워크 상에 존재할 수 있는 시간을 나타내며 노드를 거칠 때 마다 줄어서 결국 0 이 되면 소실됩니다.

8. 다음은 TCP/IP 프로토콜이다. IP 계층의 한 부분으로 에러 메세지와 주의를 요하는 상태정보를 알려주는 인터넷 제어 메시지 프로토콜은 ?

가. ARP(Address Resolution Protocol)

나. RARP(Reverse Address Resolution Protocol)

다. UDP(User Datagram Protocol)

라. ICMP(Internet Control Message Protocol)

9. 다음은 TCP/IP 프로토콜이다. IP 주소유형 중에서 특정 호스트로부터 케이블상의 모든 호스트로 정보를 전달하는 서비스를 제공하는 것은 ?

가. 유니캐스트(Unicast)	나. 브로드캐스트(Broadcast)

다. 멀티캐스트(Multicast)	라. UDP(User Datagram Protocol)

10. 사용자가 원격호스트에 연결하여 이를 자신의 local 호스트처럼 사용할 수 있는 프로토콜로서 로컬 컴퓨터에서 전송된 명령어를 서버가 수행하여 결과를 다시 로컬컴퓨터의 클라이언트에게 전송하는 인터넷 기술은 ?

가. Telnet	나. FTP(File Transfer Protocol)

다. SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)

라. SNMP(Simple Network Management Protocol)

FTP 는 파일전송을 위한, SMTP 는 메일전송, SNMP 는 네트워크 관리를 위한 프로토콜입니다.

11. 다음은 인터넷 서비스에 대한 설명이다. 옳은 것은 ?

가. Archie 는 정보의 내용을 주제별 또는 종류별로 구분하여 메뉴를 구성함으로써 쉽게 정보를 검색할 수 있는 서비스 제공.

나. WWW 는 문자뿐만 아니라 사진과 그래픽, 음성과 동영상을 하이퍼텍스트라는 편리한 방법으로 전송하고 검색할 수 있는 서비스 제공.

다. Mail 은 인터넷 사용자들이 특정한 주제에 대한 글을 게재하거나 파일을 올림으로써 정보를 교환하는 서비스 제공.

라. Gopher 는 인터넷 상에서 정보의 인덱스를 자동으로 수집하여 제공하는 서비스.

(가)는 고퍼에 대한설명, (다)는 유즈넷, (라)는 아키에 대한 설명이죠.

12. 다음은 프로토콜 패킷 포맷이다. IP 주소를 포함하지 않는 프로토콜은 ?

가. TCP(Transmission Control Protocol)

나. IP(Internet Protocol)

다. ARP(Address Resolution Protocol)

라. RARP(Reverse Address Resolution Protocol)

13. 다음은 TCP/IP 프로토콜 suite 에 관한 내용이다. 프로토콜과 서비스 내용이 올바르게 연결된 것은 ?

가. TCP 는 비 연결 데이터그램 전송구조로 메시지 전송

나. IP 는 라우팅과 addressing 제공

다. RARP 는 IP 주소를 이더넷 주소를 매핑

라. ARP 는 이더넷 주소를 방송하여 자신의 IP 주소를 받는다.

(가)는 연결형, (다)와 (라)는 서로 역활이 반대입니다.

14. 다음 중 TCP 에 대한 설명으로 잘못된 것은 ?

가. 전송계층 프로토콜이다.

나. Connectionless Communication

다. Connection-Oriented communication

라. Byte stream service

IP 에 대한 설명입니다.

15. 다음 국제기구 중에서 Internet Address 를 담당하는 기구는 ?

가. IAEA	나. IANA

다. InterNIC	라. AM 포럼

<데이터/컴퓨터 통신>

16. PCM(Pulse Code Modulation)과 관련이 없는 것은 ?

가. PAM(Pulse Amplitude Modulation)	나. 양자화 과정

다. 부호화	라. DM(Delta Modulation)

DM은 PCM을 개선시킨 변조 방식으로 샘플링 방법이 완전히 다릅니다.

17. 다음 중 송신측에서 여러 개의 터미널이 하나의 통신회선을 통하여 신호를 전송하고, 전송된 신호는 수신측에서 다시 여러 개의 신호로 분리하여 사용하는 것은 ?

가. 다중화 장치(Multiplexing)	나. 변복조기(MODEM)

다. 디지털서비스 유니트(DSU)	라. 코덱(CODEC)

18. Multiplexing 방법 중에서 다중화 시 전송할 데이터가 없더라도 타임슬롯이 할당되어 대역폭의 낭비를 가져오는 다중화 방식은 ?

가. TDM(Time Division Multiplexing)

나. STDM(Statistical Time Division Multiplexing)

다. FDM(Frequency Division Multiplexing)

라. FDMA(Frequency Division Multiple Access)

19. PCM 전송방식을 올바르게 기술한 것은 ?

가. 음성-표본화-양자화-부호화-전송로

나. 음성-양자화-표본화-부호화-전송로

다. 음성-표본화-부호화-양자화-전송로

라. 음성-양자화-부호화-표본화-전송로

20. 다음 중 DCE(Data Circuit Terminating Equipment)범주에 속하지 않는 것은 ?

가. DSU(Digital Service Unit)	나. CSU(Circuit Service Unit)

다. MODEM	라. TDM(Time Division Multiplexing)

데이터 통신기기에 관한 설명입니다. 아닌 것은...라 밖에 없죠.

21. OSI 참조모델에서 LLC 계층과 MAC 계층으로 구분되는 계층은 ?

가. 트랜스포트 층	나. 데이터링크 층

다. 네트워크 층	라. 물리계층

22. ISDN 에서 망에 접속하기 위한 사용자-망 접속점을 정의 한 것은 ?

가. S 점	나. T 점

다. UNI	라. R 점

- R은 비ISDN 단말기와 터미널 어댑터 사이의 인터페이스

- S는 NT2와 ISDN단말기 사이의 인터페이스

- T는 ISDN 사용자-망 정합 인터페이스

- U는 사용자 회선 인터페이스

- 답이 "나, 다" 모두 될수 있음. 왜냐하면 UNI에 R,S,T,U가 모두 포함되기때문

23. 고속 LAN 기술 중에서 MAC(매체액세스 방식)으로 DPP(요구우선방식)을 사용하는 것은 ?

가. 100 VG-Any LAN	나. 100Base T

다. 100Base T4	라. 100Base Any LAN

24. 다음은 표준제정기관에 대한 설명이다. 옳지않은 것은 ?

가. ITU : Telecommunication 에 대한 권고안을 발표하는 국제표준기구

나. IETF : 무선통신 분야의 표준을 제정하는 기구

다. ISO : 광범위한 분야의 표준을 제정하는 국제기구

라. IAB : 인터넷과 관련한 표준을 제정하는 기구

25. 다음 중 반송파로 사용하는 정현파의 주파수에 정보를 싣는 변조방식은 ?

가. ASK	나. FSK

다. PSK	라. PCM

<NOS>

26. 다음 설명 중 올바른 것은 ?

가. 로컬그룹은 해당서버가 도메인에 속하게 되면 사라진다.

나. 글로벌 그룹은 도메인 모델에서만 생성되며 도메인 컨트롤러에 의해 관리된다.

다. 모든 NT 서버의 사용자들은 글로벌 그룹에 속한다.

라. 로컬그룹에는 지역 사용자들만이 포함된다.

로컬그룹은 도메인에 소속되는 것 뿐이며 (다)의 경우 기본적으로는 로컬그룹으로 존재하게 된다. (라)의 경우 반드시는 아니다.

27. 다음은 RAS 에 대한 설명이다. 잘못된 것은 ?

가. Remote Access Service 의 약어이다.

나. 연결은 공중망을 이용하여 접속된다.

다. LAN 을 통하여 연결되어 있지않은 컴퓨터와 컴퓨터를 연결할 때 사용한다.

라. RAS 서버로 접속하기 위해서는 반드시 Administrator 계정으로 접속을 해야만 한다.

- remote access sevice 또는 remote access server 이구요.

- 클라이언트에게 접속을 허용하는 서비스이니 만큼 반드시 Administrator 계정으로 접속을 해야만 한다는 맞지 않습니다. 또한 초기 계정 신청 및 접속도 허용을 해야 하겠죠.

28. 다음은 NTFS(NT File System)에 대한 설명이다. 옳은 것은 ?

가. FAT 로의 전환이 가능하다.

나. NT, Windows98 등에서 지원된다.

다. 파일단위의 압축과 보안을 지원한다.

라. FAT 에서 NTFS 로의 전환은 불가능하다.

29. 다음은 스래드에 대한 설명이다. 옳은 것은 ?

가. 프로세서의 가장 작은 단위이다.

나. 시스템에서 실행되고 있는 모든 프로그램이다.

다. 워드나 엑셀 같은 응용프로그램이다.

라. 동시에 여러 개의 응용프로그램을 구동할 수 있게한다.

30. 윈도우 NT4.0 에서는 일반적이 관리업무를 수행하는데 도움이 되는 관리마법사를 제공한다. 다음 중 윈도우 NT 관리마법사에서 제공되지 않는 기능은 ?

가. 사용자계정 추가	나. 그룹관리

다. 하드디스크 미러링	라. 파일/폴더 액세스관리

31. 다음은 윈도우 NT 계정에서 사용하는 사용자계정에 대한 설명이다. 잘못된 것은 ?

가. Administrator 계정은 NT 설치 시 만들어진다.

나. Guest 계정은 NT 설치 시 만들어지며, 사용자계정을 가지는 사용자들을 위해 쓰여진다.

다. 일반 사용자계정은 관리자가 사용자들을 위해 생성하는 계정이다.

라. Administrator 계정으로 로그인하면 컴퓨터와 도메인에 대한 모든 관리를 할 수 있다.

32. 하드디스크드라이버는 몇 개까지의 기본 파티션을 가질 수 있는가?

가. 4 개     나. 3 개    다. 2 개     라. 1 개

프라이머리 마스터, 프라이머리 슬레이브, 세컨들리 마스터, 세컨들리 슬레이브 해서 4개임

33. 프린터 사용권한은 네트워크의 프린터를 사용하는 사람과 그 장비에서 할 수 있는 일을 제어해 준다. 개인이나 그룹이 가질 수 있는 액세스 수준 중 그 의미가 다른 하나는 ?

가. No Access : 구성원은 프린터에 대해 아무 일도 할 수 없다.

나. 인쇄 : 구성원은 프린터에서 문서를 인쇄할 수 없다.

다. Manage Documents : 구성원은 프린터에서 문서를 인쇄할 수 있지만 문서를 일시중지, 작업재개, 재시작 및 삭제할 수 없다.

라. 모든권한 : 구성원은 인쇄, 문서설정, 제어, 문서관리, 프린터사용 권한과 특성변경 등 프린터에서 모든 일을 할 수 있다.

34. NT Server 에서 새로운 사용자계정을 만들려고 한다. 사용자 이름 상자에 쓸 수 없는 문자는 ?

가. A	나. B	다. =	라. -

- 특수문자 및 기호는 사용이 금지됩니다.

- \, |, <, >, ?, =, :, ; 등... 이러한 기호는 쓸 수 없습니다.

35. 무결점성이란 응급사태가 발생하더라도 컴퓨터의 자료나 자원이 전상적으로 작동할 수 있도록 보장해 주는 것이다. 다음 중 윈도우 NT 에서 제공하는 무결점성 기능에 속하지 않는 것은 ?

가. Callback 기능	나. 백업 도메인 컨트롤러

다. 다중 네트워크카드 지원	라. 디렉토리 복제

callback (또는 international callback) : 콜백서비스는 국내 이용자가 미국의 통신회선 판매사업자의 교환기로 전화를 걸어 발신음만 듣고 끊으면 미국에서 다시 전화를 걸어 통화할 수 있게 하는 서비스다. 콜백은 미국 내에서 전화를 걸게 함으로써 정상적인 전화 회사에 국제전화 요금을 지불하지 않아도 되도록 하는 시스템이다.

<네트워크 일반>

36. 독립된 네트워크가 상호 연결되어 만들어진 복잡한 네트워크를 하나의 통합된 네트워크로 연결하는 것은 ?

가. Internetworking	나. Routing

다. Piggyback acknowledgment	라. Call admission control

37. 다음은 클라이언트/서버 네트워크에 대한 설명이다. 올바른 것은 ?

가. 서버는 클라이언트가 제공하는 서비스를 이용한다.

나. 네트워크에 연결된 각 컴퓨터는 서버가 되기도 하고 클라이언트가 되기도 한다.

다. 확장이 용이하고 특정서버의 문제발생 시 다른 서버에 영향을 미치지 않으므로 가용성이 뛰어나다.

라. 개방형 시스템으로 메인 프레임 환경의 선택폭이 제한적이다.

(나)는 Peer to Peer 에 대한 설명입니다.

38. 전송매체에 데이터를 전송하는 방식은 베이스밴드방식과 브로드밴드 방식 두 종류가 있다. 다음 중 브로드밴드 LAN 에 가장 적합한 전송매체는 ?

가. 동축케이블	나. UTP(Unshielded Twisted pair)

다. 광섬유	라. STP(Shielded Twisted pair)

39. 이더넷에서 수신란 정보 등을 기입한 헤더부분을 제외하고 실제 데이터를 집어넣는 영역의 최대길이는 ?

가. 53 바이트	나. 150 바이트

다. 1500 바이트	라. 제한없음

40. UTP 케이블에서 최고 100Mbps 까지 전송속도를 지원하는 것은 ?

가. category 1	나. Category 3

다. category 5	라. Category 6

41. 다음 중 망 관리 시스템의 구성요소가 아닌 것은 ?

가. 에이젼트	나. 관리 스테이션

다. CMIP	라. MIB

42. CSMA/CD 에서 통신로가 사용 중인 경우 언제 송신을 하는가에 따라 여러 개의 방식이 있다. 해당되지 않는 것은 ?

가. non-퍼시스턴트	나. 1-퍼시스턴트

다. P-퍼시스턴트	라. S-퍼시스턴트

43. 다음은 IEEE 에 대한 설명이다. 옳은 것은 ?

가. Institute of Electrical and Electronics Engineers

나. Industry of Electrical and Electronics Engineers

다. Institute of Electrical and Engineers Engineering

라. Institute of Electrical and Electronics Engineering

44. 다음 중 MAC 으로 라운드로빈 기법을 사용하는 방식은 ?

가. CSMA/CD	나. Token Ring

다. CSMA	라. DQDB

45. 다음 중 이기종간의 네트워크 특성을 상호 변환하여 호환성이 있는 정보전송을 가능하게 해주는 기기는 ?

가. 리피터(Repeater)	나. 브리지(bridge)

다. 라우터(Router)	라. 게이트웨이(Gateway)

라우터로 생각하시기 쉽지만 라우터는 상호변환등 타 프로토콜 간의 호환성에서 지원이 미비함.

46. 다음 중 근거리 통신망(LAN)의 국제표준모델을 재공하고 있는 표준규격은 ?

가. ISO   나. IEEE 802    다. X.25    라. TCP/IP

47. OSI 계층들 중 Ethernet 을 구성한는 것은 ?

가. 물리계층과 전송계층	나. 물리계층과 데이터링크계층

다. 네트워크계층과 세션계층	라. 네트워크계층과 응용계층

48. 다음 중 Ethernet 표준 케이블을 사용한 외장 MAU(Medium Access Unit)은 무엇인가 ?

가. Transceiver	나. HUB

다. Switching HUB	라. CODEC

49. 다음 중 이더넷을 정의하고 있는 IEEE 표준은 ?

가. 802.3     나. 802.4     다. 802.5     라. 802.12

50. 다음은 ISO 의 계층별 근거리통신망(LAN) 프로토콜 표준안에 대한 설명이다 올바른 것은 ?

가. IEEE 802.3 : 토큰 링	나. IEEE 802.4 : 토큰 버스

다. IEEE 802.5 : MAN	라. IEEE 802.6 : CSMA/CD

1 회 네트워크 관리사 2 급 필기 문제

1. 다음중 변조방식이 아닌 것은?

가. 진폭변조	나. 파라미터 변조

다. 주파수 변조	라. 위상변조

변조의 방식에는 진폭편이변조, 주파수전이변조, 위상전이변조, 진폭위상전이변조가 있습니다.

2. 여러 사용자들이 동시에 채널을 나누어 사용할 수 있도록 하는 방법은?

가. 엔코딩     나. 멀티플렉싱     다. 디코딩     라. 시분활

멀티플렉싱

- FDM : 주파수 분활-주파수를 다르게 해서 각 노드가 동시에 보냄(시티폰)

- TDM : 시분활 - 각 노드에게 일정시간 할당 , 대역폭낭비

- CDM : 코드분활 - 주파수 + code (휴대폰) , 보안성

3. 사막이나 늪지와 같은 지형에 적합한 전송매체는?

가. 꼬은 2 선    나. 마이크로 웨이브    다. 광섬유    라. 동축케이블

이러한 지형들은 중계기나 공사가 어려우므로 무선통신이 적합합니다.

4. 다음의 장치중 OSI 모델의 Physical 층에서 사용되는 것은?

가. 브리지(bridge)	나. 리피터(repeater)

다. 게이트웨이 (gateway)	라. 라우터(router)

5. 분리된 두 장치 간에서 정보를 전송하기 위한 통신방식에 속하지 않는 것은?

가. 단방향 통신	나. 반이중방식

다. 전이중방식	라. 비동기 방식

약간 애매한 문제입니다. 보다 정확하게 하기 위해서는 회선구성에 속하지 않은 것은 이라고 하는 것이 맞지 않나 싶군요. 결국 다른 것은 라 밖에 없습니다.

6. 다음 전송 매체의 특성중 Fiber Optics 에 해당하는 것은?

가. 여러 라인의 묶음으로 사용하면 간섭 현상을 줄일 수 있다.

나. 전력 손실이 적고 전자기적 간섭이 없다.

다. 전송 라인은 절연체로 둘러싸여 있다.

라. 수 Km 이상 전송시 repeater 를 사용해야한다.

통신은 전기의 전송이 아니므로 답은 (나)입니다.

7. 프로토콜의 기본적인 기능 중에서 수신측의 데이터 전송량이나 전송 속도 등을 조절하는 기능을 무엇이라 하는가?

가. 흐름제어 (flow control)

나. 에러제어(error control)

다. 순서제어 (sequence control)

라. 연결제어(connection control)

8. 다음중 광통신에 응용하기 가장 좋은 빛의 영역은?

가. 자외선     나. 가시광선     다. 근적외선     라. 원적외선

9. 다음중 ISDN 의 기본 액세스 채널 구조는?

가. B+B+D     나. nB+D     다. H+D     라. mH+D

기본가입자용 회선으로 두개의 B 채널과 한개의 D 채널을 사용합니다. ISP 업체와 같은 대규모의 접속서비스에는 북미식은 23B+D 를 유럽식은 30B+D 를 사용합니다.

10. 다음중 Baseband 방식의 설명인 것은?

가. 디지털(digital)방식의 시그널을 사용한다.

나. 아날로그 방식의 시그널을 사용한다.

다. 한쪽 방향으로만 사용된다(uni-directional)

라. 변조방식을 사용한다

나, 다, 라는 브로드벤드의 특징입니다.

11. OSI 참조 모델의 설계 원칙으로 적합하지 않은 것은?

가. 계층 간 인터페이스에 정보의 흐름을 최소화

나. 최적화된 계층의 수를 목적으로 한 설계

다. 네트워크 전송 속도를 고속화하기 위한 설계

라. 국제 표준 규약을 목적으로 설계

표준 지침일 뿐 고속화와는 무관합니다. 또한 실제적인 인터페이스도 OSI 와 완전히 동일하게 사용하지는 않습니다. 프로토콜 별로 자신들만의 독특한 구조를 가집니다. OSI 는 지향되는 규격일뿐 반드시 따라야 하는 규격은 아닙니다.

12. 다음중 파일 디렉토리 사용허가 기능을 갖는 윈도 NT 의 파일포맷 형식은?

가. NTFS	나. FAT     다. FAT32     라. UFS

윈도우즈 NT 에서 지원하는 NTFS 는 보안 및 관리에서 FAT, FAT32 보다 향상된 서비스를 제공합니다.

13.다음 중에서 Windows NT 가 갖는 기본적인 특징이 아닌 것은?

가. 보안기능과 결함 허용

나. 다중 프로세서 지원 (Multiprocessing)

다. 플랫폼 의존성 (Intel Processor 의존성)

라. 선점형 멀티태스킹(Preemptive Multitasking)

플랫폼의 독립된 운영체제입니다..

14. DHCP 서버에 대한 설명으로 맞는 것은?

가. 도메인 이름을 동적으로 IP주소로 변환하는 일을 담당하는 서버이다.

나. 서로 다른 서브넷(subnet)을 연결하는 역할을 담당한다.

다. 특정 시점의 네트워크에 연결된 컴퓨터에 동적으로 IP주소를 할당한다.

라. 원하는 파일을 찾아 전송하는 역할을 담당한다.

가)는 DNS서버

15. 새로운 사용자의 계정을 생성하면 자동적으로 등록되는 그룹은?

가. Domain Users	나. Account Operators

다. Domain Guests	라. Domain Admins

16. 로컬 그룹에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 자원에 대한 사용자 계정을 설정하는 것이다.

나. 자원에 대한 사용자를 묶어주는 것이다.

다. 자원에 대한 권한부여를 위한 그룹이다.

라. 자원에 대한 작업 환경을 정의하는 그룹이다.

17. 윈도우 NT 환경에서 그룹 구현 원칙을 "AGLP"라한다 다음중 연결이 바르지 못한 것은?

가. A- ACCOUNTS	나. G- GLOBAL GROUP

다. L- LOCAL GROUP	라. P-PASSWORD

- P 는 Permission 즉 권한을 의미합니다.

- AGLP룰은 이 4가지를 모두를 만족하는 계정으로 계정을 만들 때 이 4가지 규칙을 지켜서 만들어야 비로서 완벽한 계정을 만들었다고합니다

18.Windows NT 를 처음으로 설치할 때, 자동적으로 생성되는 관리자 계정은?

가. Manager     나. Sa     다. Root     라. Administrator

Administrator, Guest 는 설치시 자동생성 / Root 는 리눅스

19. 다음중 NT 서버 설치시에 미리 설정되는사용자 계정들로만 구성된 것은?

가. Administrator, Guest

나. Administrator, User, Guest

다. Administrator, Guest, Backup, Operator

라. Administrator, Backup Operator, User

20. Windows NT 의 파일 및 프린터 공유에 관한 설명중 틀린 것은?

가. 드라이브 공유시에 접속할수 있는 최대사용자 수를 제한할수 있다.

나. 공유된 드라이브나 디렉토리에는 손 모양의 아이콘이 나타난다.

다. 디스크 드라이브가 아닌 특정 디렉토리만 공유시킬수도 있다.

라. 공유 프린터는 반드시 NT 서버에 부착시켜 설치되어야 하다.

NT군은 관리자 공유라고 하여 디스크가 기본적으로 공유되어 있습니다.

21. 라우팅(Routing)에 사용되지 않는 프로토콜은 무엇인가?

가. GATEWAY     나. ARP     다. RIP     라. OSPF

22. Ethernet 에서 UTP(10 Base T) Cable 의 최대 Segment 길이는?

가. 200m     나. 185m     다. 500m     라. 100m

10 Base -2에서 10은 전송속도  Base는 변조방식(Baseband/Broadband) -2는 세그먼트 길이

- 10 Base -2 (동축케이블) 185m

- 10 base -5(동축케이블)  500m

- 10 Base T(UTP)         100m

- 10 Base F(광케이블)     100m

23. 네트워크상에서 한 장치로부터 다른곳으로 전송되는 정보의 단위를 무엇이라 하는가?

가. 홉(Hop)	나. 노드(Node)

다. 토큰 (Token)	라. 패킷 (Packet)

24. SNMP(Simple Network Management Protocol)에서 네트워크 장치를 감시하는 요소는?

가. NetBEUI	나. 에이전트 (Agent)

다. 병목	라. 로그

SNMP : 관리자가 Agent(에이젼트)라는 프로그램에 각 장치들을 저장하면 Agent가 모니터링 하여 트래픽이나 상태에 대한 정보를 MIB에 저장하면 관리자가 MIB를 체크해서 각 장치 검사.

적용장비 : 라우터, 랜카드, HUB(인텔리전트허브) , 서버

25. LAN-LAN 연결의 계층 4 이상에서 서로 다른 LAN 을 연결하기 위한 장치는?

가. Repeater     나. Gateway     다. Bridge     라. Router

26. 회선을 직접보유하거나 통신사업자로부터 회선을 임차 또는 이용하여 정보의 축적이나 가공, 처리 등을 하여 부가가치를 부여한 정보를 제공해 주는 기능을 가진 네트워크는?

가. 부가 가치 통신망(VAN : Value Added Network)

나. 근거리 통신망(LAN : Local Area Network)

다. 종합 정보 통신망(ISDN : Integrated Services Digital Network)

라. 메시지 처리 시스템 (MHS : Message Handing System)

27. 데이터 통신망에서 정보를 교환하는 방식이 아닌 것은?

가. 회선교환(circuit switching)

나. 메세지교환(message switching)

다. 망 교환(network switching)

라. 패킷교환(packet switching)

28.OSI 모델의 네트워크 계층에서 동작하는 네트워크 연결장치는?

가. 라우터(Router)	나. 브리지(Bridge)

다. 리피터(Repeater)	라. 게이트웨이(Gateway)

29. 근거리 통신망 (LAN)의 프로토콜 중 논리 링크 제어 (LLC) 및 매체 액세스 제어 (MAC)를 사용하는 층은 OSI 계층중 어느 계층에 해당되는가?

가. 물리계층	나. 데이터링크 계층

다. 네트워크 계층	라. 응용계층

30. 전기전자기술자협회(IEEE)에서 IEEE802.5 표준으로 정의 하는 네트워킹 기술은?

가. Token Bus	나. Token Ring

다. CSMA/CD	라. DQDB

IEEE 의 표준안은 종종 시험에 출제되곤 합니다. 기본적으로 토큰링과 이더넷은 알아두시는 것이 좋습니다.

31. 다음중 혼선이 발생하였을 때 전송에러를 발생시킬 소지가 가장 높은 케이블은 무엇인가?

가. 단일모드 광섬유	나. 다중모드 광섬유

다. 동축케이블	라. 꼬임복선

여기서 동축케이블은 TV 전송 케이블과 비슷하시다고 생각하시면 되고 '가'와 '나'는 광섬유이므로 에러율이 적습니다. 꼬인 복선 즉 UTP는 외부 전파에 대한 방어력이 미약하므로 에러 발생율이 높으나 유연성이 좋고 가격이 싸, 단거리 연결에 가장 널리 사용되고 있습니다.

32. 두 스테이션 간에 전용 통신로가 있어 노드들 간의 연결된 링크로 각 링크마다 연결을 위해 한 채널을 전용하는 통신방식은?

가. 패킷 교환 방식	나. 메세지 교환방식

다. 회선교환방식	라. 가상회선방식

33. 링 Topology 네트워크에서 컴퓨터들을 연결하기 위해서 사용하는 장치는?

가. MSAU	나. T-connector

다. Transceiver	라. Switch

- MAU는 때로 토큰링 네트워크에서는 MSAU(multistation access unit)의 약어로 사용되기도 하는데 토큰링에서 MSAU의 연결상황을 그림으로 나타내면 다음과 같다.

- T커넥터는 동축케이블 10 base 2에서 쓰이고,

- 트랜시버는 10 base 5에서 쓰입니다.

34. 확실하고 규모 조절이 쉬우며 중앙관리가 가능한 네트워크를 구성하려면 어떤 토폴로지를 사용해야 하는가?

가. 버스(Bus)     나. 스타(Star)     다. 링(Ring)     라.메시( Mesh)

스타형은 중앙에 교환기가 있으므로 관리 및 규모조절에 가장 유리

35. 다음 OSI 참조 모델의 계층중 TCP/IP 프로토콜에 존재하지 않는 계층은?

가. Presentation 계층	나. Transport 계층

다. Network 계층	라. Physical 계층

TCP 는 전송계층, IP는 네트워크계층. TCP/IP 프로토콜중.. telnet, ftp, http 등은 응용계층으로 정의되지만... 표현계층과 세션계층이 중간 매개체 역할을 하기때문에.. 응용,표션,세션에 포함된다고 할 수 있습니다.. 물리계층은... 이더넷이나 HDLC 등이 포함됩니다.

36. TCP 의 패킷 헤더가 20 Octet, 헤더를 제외한 데이터 등이 30 Octet 이면 IP 계층에서의 패킷크기는 얼마인가?

가. 20 Octet     나. 30 Octet     다. 50 Octet     라. 70 Octet

IP계층은 TCP에서 데이터의 전송을 요구하면 전송할 데이터를 IP 데이터그램으로 전송을 합니다. 여기서 말하는 IP계층의 패킷크기는 이 IP 데이터그램을 말하는거구요~ IP 데이터 그램은 크게 IP헤더와 사용자데이터로 나눌 수 있습니다. 헤더가 20, 데이터가 30 이므로 20+30=50 이조? 즉 패킷크기는 50 입니다.

37. 다음의 인터넷 주소에 관한 내용 중 잘못된 것은?

가. 문자로 된 주소(예:www.icqa.or.kr)는 DNS 서버에 의하여 숫자로 된 IP 주소로 변경된다

나. 인터넷 숫자로 된 인터넷 주소를 NIC(Network Interface Card)에서 사용하는 물리적 하드웨어 주소로 변경하는 것을 지원하는 프로토콜이 RARP 이다.

다. DNS 서버는 계층적으로 구성된다.

라. 하나의 호스트가 갖는 주소는 문자로 된 주소, 숫자로 된 IP 주소, 그리고 물리적 인터페이스 주소등으로 구성된다.

(나)는 ARP 에 대한 설명입니다.

38. 다음중 인터넷에서 사용가능한 URL 이 아닌 것은?

가. ftp://ftp.icqa.or.kr	나. gopher://gopher.icqa.or.kr

다. telnet://icqa.or.kr	라. html://icqa.or.kr

http 가 되어야 맞겠죠.

39. 다음중 TCP 프로토콜의 기능이 아닌 것은?

가. 오류 검출 및 재전송	나. 흐름제어

다. 혼잡(congestion)제어	라. 경로 제어

40. 망내 교환 장비들이 오류상황에 대한 보고를 할수 있게 하고, 예상하지못한 상황이 발생한 경우 이를 알릴 수 있도록 지원하는 프로토콜은 무엇인가?

가. ARP	나. RARP

다. ICMP	라. RIP

- ICMP : 메시지에 대한 오류와 제어 정보를 보고한다.

제어 메시지는 IP패킷의 형태로 전달된다.

- RIP : 라우터간 주기적으로 검사(홉카운팅)하는 프로토콜

(단점 : 동시 검사할 경우 망전체속도 저하)

- OSPF : RIP의 단점을 개선, 변경된 라우터만 검사.

41. UDP 프로토콜에 관한 다음 설명중 맞는 것은?

가. 멀티미디어 데이터의 실시간 전송에 적합하다.

나. 에러가 발생한 경우. ARQ 방식에 따라서 자동적으로 에러가 회복된다.

다. UDP 를 이용하는 상위 프로토콜의 대표적인 예로는 WEB 에서 사용되는 http 를 들 수 있다

라. UDP 패킷에 있는 '순서번호'는 패킷의 송신순서를 나타낸다.

UDP는 에러를 회복하지 않고 실시간 전송을 목적으로 합니다. 즉 무조건 적이고 빠른 전송이 요구되는 방송에 적합합니다.

42. TCP/IP가 정확하게 구성이 되었는지를 확인 할 수 있는 PING Protocol 은?

가. Packet Inetrnet Network Group

나. Packet Identification Network Group

다. Packet InterNet Groper

라. Packet IntraNet Groper

ICMP변경 요구를 보내서 응답이 오는 것을 기다림으로써 목적지까지의 패킷 도달성을 검사하는데 사용하는 프로토콜 (실기에 많이 쓰임)

43. Telnet	으로 호스트 컴퓨터에 연결하려 할 때 필요하지 않은 정보를 고르시오.

가. 도메인 이름 형식으로된 주소.	나. IP 주소

다. 텔넷 클라이언트	라. 포트번호

44. IP 패킷의 라우팅에 사용되는 프로토콜이 아닌 것은?

가. ARP     나. TFTP     다. IGP     라. EGP

45. 32 비트 IP 주소를 48 비트 이더넷 주소로 변환하는 프로토콜은 무엇인가?

가. ARP     나. RARP     다. IGMP     라. ICMP

IP 주소를 MAC 주소로 변환하는 것은 ARP 반대이면 RARP입니다.

46. 다음중 Class C 에서 유효한 주소는?

가. 33.114.17.24	나. 199.46.283.25

다. 202.67.13.87	라. 155.23.94.3

47. IP address Class 중에서 소형망에 적합하며 가장 적은수의 호스트를 가질 수 있는 IP address class 는?

가. A class	나. B class

다. C class	라. D class

D class는 예약된 주소로 할당이 불가능하므로 C Class 가 정답입니다.

48. 원격 파일 전송 서비스에 등록되어 있지 않은 익명의 일반 사용자를 위한 계정은 무엇인가?

가. ftp     나. anonymous     다. everyone     라. guests

49.네트워크 어댑터를 컴퓨터에 설치할 때, 하드웨어 충돌이 발생하였다면 다시 설정해야 하는 항목은 무엇인가?

가. 시스템 접속 암호	나. 메모리 할당

다. IRQ 값과 I/O 포트	라. 네트워크 프로토콜

50. 다음 TCP/IP 주소중 잘못된 것은?

가. 123.225.112.3	나. 2.3.5.7

다. 203.230.221.34	라. 192.257.125.53

NETWORK 필기 1회답안지

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
나	나	나	나	라	나	가	다	가	가
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
다	가	다	다	가	다	라	라	가	다
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
가	라	라	나	나	가	다	가	나	나
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
라	다	가	나	라	다	나	라	다	다
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
가	다	라	나	가	다	다	다	다	라

네트워크 관리사 필기 2회답안

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
나	다	라	가	라	라	가	라	나	가
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
나	가	나	나	다	라	가	가	가	라
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
나	나다	가	나	나	나	나	다	가	다
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
나	가	나	다	가	가	나	가	다	다
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
다	라	가	나	라	나	나	가	가	나

네트워크관리사 필기3회 답안

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
가	가	나	가	라	라	다	나	다	라
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
라	나	나	라	다	라	다	다	나	가
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
나	라	다	다	가	가	라	다	가	나
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
나	다	라	다	다	라	가	다	가	라
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
나	다	라	나	다	다	나	라	다	나

네트워크관리사 필기 4회 답안

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
라	나	가	다	라	가	가	다	가	라
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
다	가	나	나	라	라	다	다	다	나
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
나	나	나	라	라	라	라	나	라	가
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
라	가	나	나	라	가	다	가	라	다
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
가	나	다	가	다	다	라	다	다	라

네트워크관리사 필기 5회 답안

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
라	가	다	가	가	가	나	나	가	나
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
나	다	나	가	라	나	다	가	다	라
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
다	나	다	가	다	나	다	나	가	가
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
라	가	나	가	나	다	가	라	가	라
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
다	다	라	다	라	가	나	다	다	라

네트워크관리사 필기 6회 답안

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
라	다	가	나	가	다	다	다	라	라
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
가	가	나	가	다	라	나	다	가	다
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
나	가	다	나	다	가	나	라	가	가
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
나	라	나	다	라	가	나	라	나	라
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
다	라	가	나	나	가	다	나	라	라

NETWORK 필기 7회답안지

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
다	다	가	라	라	다	다	가	라	가
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
가	다	라	가	나	라	나	가	라	다
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
나	다	라	라	다	다	나	다	가	라
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
나	다	다	가	가	나	라	라	다	라
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
가	다	가	가	다	라	라	라	라	다

NETWORK 필기 8회답안지

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
라	다	가	나	가	나	다	가	가	나
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
나	라	라	가	다	다	다	나	다	가
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
나	라	라	나	나	가	가	라	나	라
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
나	가	라	라	라	나	가	다	라	라
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
다	나	가	다	라	다	나	라	가	가

네트워크 필기 9회답안

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
라	나	라	다	가	라	다	다	가	다
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
나	가	다	다	다	라	다	라	라	나
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
나	나	다	가	다	나	다	나	다	라
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
다	가	가	가	다	다	가	라	나	가
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
나	다	가	라	라	라	가	나	가	다

네트워크관리사 필기 10회 답안

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
라	라	다	나	다	나	나	나	가	나
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
라	나	나	나	나	나	라	가	라	가
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
가	가	다	다	라	라	나	다	가	다
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
나	라	다	가	나	나	가	라	나	나
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
라	다	다	다	가	라	가	다	다	가

네트워크관리사 필기 11회 답안

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
다	다	가	라	라	나	가	나	가	나
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
라	나	라	가	가	라	다	가	가	나
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
라	라	나	나	나	나	다	가	나	나
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
가	나	라	가	다	라	다	다	가	다
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
다	다	라	가	나	나	가	나	라	나

네트워크관리사 12회 필기 답안

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
다	라	가	라	나	다	나	라	나	가
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
라	가	라	다	라	라	나	라	가	라
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
가	라	라	다	다	나	라	라	라	다
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
나	라	가	나	다	다	라	나	다	다
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
가	나	다	나	나	라	라	나	다	다

네트워크관리사 필기 13회 답안

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
다	가	가	다	가	가	나	나	다	라
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
다	라	나	가	나	나	나	가	다	라
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
가	라	다	라	라	나	가	가	다	가
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
가	가	라	가	다	나	다	나	다	라
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
나	다	나	나	나	나	라	라	가	다

네트워크관리사 필기 14회 답안

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
다	나	라	다	라	나	라	다	나	가
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
나	다	다	라	라	가	가	라	라	다
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
다	가	나	다	가	라	나	라	나	다
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
나	라	라	다	라	나	나	가	다	라
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
가	나	나	나	가	나	가	나	라	다

네트워크관리사 필기 15회 답안

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
라	가	라	나	라	가	가	가	가	다
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
다	나	다	다	가	나	나	가	나	라
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
다	나	나	나	다	나	라	가	가	다
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
가	가	다	다	라	라	다	나	라	나
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
라	나	나	나	라	라	다	라	나	다

네트워크관리사 필기 16회 답안

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
가	가	라	라	나	가	가	나	다	가
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
가	라	가	다	다	가	라	라	나	가
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
나	라	나	다	나	나	나	라	가	라
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
가	가	나	라	라	라	다	나	라	다
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
나	다	다	라	가	라	라	나	라	다

네트워크관리사 필기 17회 답안

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
다	나	가	다	라	라	나	나	다	가
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
다	나	라	가	라	가	나	라	나	라
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
가	가	가	가	라	가	나	가	가	다
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
다	나	라	가	나	라	가	라	가	나
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
가	가	나	라	라	라	다	나	라	다

서울시 용산구 한강로 2가 나진상가 17동 가열 251호