한국정보통신자격협회 시행 제19회 네트워크관리사 2급 필기
2004. 4. 25. 시행	수 검 번 호	성 명	제한시간	형별
			50분	A
	무단 전제 및 복사를 금합니다.
※ 4지 택일형 문제이므로, 문제별로 제시된 4개 항목 중 가장 적합한, 한 항목만 정답(답안)으로 선택하십시오. ※ 시험 종료 후 문제지는 반드시 제출하여야 합니다.

<TCP/IP>

1. Anonymous FTP에 대한 설명으로 적당하지 않는 것은?

가. 일반적으로 80번 포트를 사용하여 상호 통신한다.

나. Internet의 많은 컴퓨터들이 Anonymous FTP를 사용하여 문서, S/W 등의 정보를 제공한다.

다. 상대방측 컴퓨터의 계정이 없어도 파일을 송수신 할 수 있다.

라. "anonymous" 또는 "ftp"를 계정으로 사용한다.

2. ICMP의 Message Type 필드의 유형과 질의 메시지 내용이 잘못 연결된 것은?

가. 0 - Echo Reply : 질의 메시지에 응답하는데 사용된다.

나. 5 - Echo Request : 네트워크상의 두 개 이상의 장비의 기본 연결을 검사하기 위해 사용된다.

다. 13 - Timestamp Request : 로컬 네트워크의 라우터를 파악하기 위해 사용된다.

라. 17 - Address Mask Request : 장비의 서브넷 마스크를 요구하는데 사용된다.

3. RARP에 대한 설명으로 타당하지 않는 것은?

가. ARP와 같은 역할을 수행하며 로컬디스크가 없는 시스템에 주로 사용된다.

나. RARP는 별도의 RARP 기능을 수행하는 서버를 필요로 한다.

다. 하드웨어 주소를 IP 주소로 맵핑시킨다.

라. ARP와 같은 메시지 구조를 갖는다.

4. 인터넷 그룹 관리 프로토콜로 사용자들로 하여금 멀티캐스트 그룹에 참여하고 멤버간의 관계를 유지할 수 있도록 하는 프로토콜은?

가. ICMP	나. IGMP

다. EGP	라. IGP

5. 전자 메일 전송 프로토콜로 25번 포트를 이용하여 메시지를 전송하는 프로토콜은?

가. SMTP	나. SMMP

다. SNMP	라. SLIP

6. DNS에 대한 설명 중 적당하지 않는 것은?

가. 정방향 조회는 IP주소를 호스트이름으로 변환해준다.

나. 전송 프로토콜로 UDP와 TCP를 모두 사용한다.

다. Windows의 Active Directory 사용 시 요구 된다.

라. 일반적으로 53번 포트를 사용한다.

7. TCP/IP의 디자인 목표로 타당하지 않는 것은?

가. 에러 발생해도 신뢰할만한 완전한 서비스 수행

나. 낮은 데이터 오버헤드에서도 효과적인 서비스 수행

다. 일부 SW/HW에서 독립적

라. TCP와 IP의 완벽한 기능 분리

8. 호스트의 IP 주소가 50.221.100.5 번지를 갖는다면 해당하는 네트워크의 Class는?

가. Class A	나. Class B

다. Class C	라. Class D

9. IP Addressing에 대한 설명으로 타당하지 않는 것은?

가. Class B의 최상위 2비트는 “01”로 설정한다.

나. Class C의 주소 범위는 192.0.0.0 ~ 223.255.255.0 이다.

다. 하나의 Network ID에 대해 중복된 Host ID가 존재하지 않는다.

라. Class E는 일반적인 용도로 사용되지 않는다.

10. 서브넷 마스크에 대한 설명으로 적절하지 않는 것은?

가. Class A는 기본 netmask로 255.0.0.0을 이용한다.

나. Class B에서 두 개의 네트워크로 나누고자 한다면, 실제 서브넷은 255.255.128.0이 된다.

다. Class C는 기본 netmask로 255.255.255.0을 이용한다.

라. Class C에서 다섯 개의 네트워크로 나누고자 한다면, 실제 서브넷은 255.255.224.0이 된다.

11. 패킷 전송의 최적 경로를 위해 다른 라우터들로부터 정보를 수집하는데, 최대 홉이 15를 넘지 못하는 프로토콜은?

가. RIP	나. OSPF

다. IGP	라. EGP

12. Link State 알고리즘을 이용해 서로에게 자신의 현재 상태를 알려주며 네트워크 내 통신을 위해 사용하는 프로토콜은?

가. IGP	나. IDRP

다. EGP	라. BGP

13. Telnet의 사용이 적절하지 않는 것은?

가. Telnet 도메인이름	나. Telnet 포트이름

다. Telnet 서버이름	라. Telnet IP주소

14. 포트번호가 잘못 짝 지워진 것은?

가. HTTP - 80번	나. FTP - 21번

다. TELNET - 24번	라. DHCP 서버 - 68번

15. rlogin과 같은 초기 유닉스 계열 명령어에 보안 기능을 보완하여 원격지에 있는 호스트를 보다 안전하게 접속할 수 있는 프로토콜은?

가. RIP	나. CMIP

다. SSH	라. SNMP

16. NIC(Network Interface Card)에 대한 설명으로 적합하지 않는 것은?

가. NIC는 이더넷, 토큰링, FDDI와 같은 네트워크 형태에 따라 설계된 어댑터이다.

나. OSI 7계층 중 전송 계층에서 사용된다.

다. LAN카드라 불리고 컴퓨터 내에 설치되는 확장카드이다.

라. 다른 인터페이스와 충돌이 있을 시 I/O주소를 맞춰주어야 한다.

17. TCP/IP 프로토콜 중 같은 계층에서 동작하지 않는 것은?

가. SMTP	나. RARP

다. ICMP	라. IGMP

<네트워크 일반>

18. 정보통신망 중에서 노드의 개수가 같다고 가정했을 경우 가장 많은 링크를 발생 할 수 있는 것은?

가. 성형망	나. 트리망

다. 루프망	라. 메쉬망

19. 컴퓨터 온라인 시스템에 사용하는 통신 제어 장치(CCU) 및 통신 제어 처리 장치(CCP)의 주요 기능이나 역할과 관계가 없는 것은?

가. 물리적, 논리적 인터페이스

나. 직·병렬 변환

다. 전송 제어 및 버퍼링

라. 아날로그와 디지털 신호의 변환

20. 회선경쟁선택방식의 프로토콜에 관한 설명으로 옳은 것은?

가. 트래픽이 많은 멀티포인트회선에 사용할 경우에는 비효율적이다.

나. 이 방식의 프로토콜에는 토큰링 토큰버스와 같은 방식이 있다.

다. 터미널의 통신량, 사용빈도에 따라 경쟁 선택의 기회를 차등적으로 부여할 수 있다.

라. 경쟁 선택이 동시에 일어나면 데이터가 충돌하여 유실되는 경우가 있다.

21. 모뎀과 DTE(Data Terminal Equipment)간에 이진 직렬 데이터 전송을 하기 위한 동작을 규정한 것은?

가. V.24	나. X.21

다. V.21	라. X.22

22. 데이터 프레임의 구성에 따른 프로토콜의 분류 방식이 아닌 것은?

가. 비트 방식	나. 바이트 방식

다. 문자 방식	라. 페이지 방식

23. 공중통신사업자로부터 통신회선을 빌려서 컴퓨터를 접속시킨 후 이 컴퓨터가 갖고 있는 정보를 여러 사용자에게 재판매하는 통신 서비스 시스템은?

가. VAN(Value Added Network)

나. LAN(Local Area Network)

다. INS(Information Network System)

라. ISDN(Integrated Service Digital Network)

24. 패킷교환의 특징에 대한 설명 중 가장 적절하지 않는 것은?

가. 패킷과 함께 오류제어를 함으로서 고품질/고신뢰성 통신이 가능하다.

나. 패킷을 전송 시에만 전송로를 사용하므로 설비 이용효율이 높다.

다. 종량제 과금처리가 용이하다.

라. 복수의 상대방과는 통신이 불가능하다.

25. 메일 서비스와 가장 관계가 먼 프로토콜은?

가. SMTP	나. FTP

다. POP3	라. MIME

26. 다이얼 접속에 사용되는 SLIP과 PPP 프로토콜을 비교한 설명 중 가장 적절하지 않는 것은?

가. SLIP은 PPP와 마찬가지로 암호화된 사용자 인증을 제공한다.

나. SLIP은 오직 TCP/IP 프로토콜만 지원한다.

다. PPP는 TCP/IP 이외에 IPX/SPX, NetBEUI와 같은 프로토콜을 지원한다.

라. PPP는 SLIP과는 달리 동적으로 IP 주소를 할당한다.

27. 패킷통신의 구조에 관한 내용 중 잘못된 것은?

가. 패킷 교환이란 패킷 형태로 구성된 데이터를 패킷 교환기가 최적의 통신 경로를 선택하여 목적지까지 보내주는 통신방식이다.

나. 통신경로 설정은 네트워크 상황에 따라 이루어지는데, 발신지로부터 수신지까지 몇 개의 패킷 교환기를 경유하여 맺어진 채널을 Logical Channel이라 한다.

다. 논리 채널이 Virtual Circuit로 일컬어지는 이유는 채널이 연결되어 있는 동안 두 통신자 사이가 물리적으로 연결되어 있는 상태가 아니고 논리적으로 연결되어 유지되는 상태이기 때문이다.

라. 회선 교환이 소프트웨어적인 개념의 교환이라면, 패킷 교환은 하드웨어적인 개념의 교환이라고 볼 수 있다.

<NOS>

28. DNS 서버에 IP주소를 도메인 네임으로 변환하는 기능을 가지도록 할 때 추가해야하는 영역은?

가. 정방향 조회 영역

나. 역방향 조회 영역

다. 정방향 조회 영역의 보조 영역

라. 세로 방향 조회 영역

29. DNS 서버 중 주기적으로 보조 서버에 정보를 전송하는 서버는?

가. 마스터 서버	나. 캐싱 전용 서버

다. 주 서버	라. 액티브 디렉터리 서버

30. DNS 서버를 설치하기 위해 우선 제어판에서 프로그램 추가/제거를 실행하는 이유는?

가. DNS서버 프로그램은 Windows 2000 Server에 포함되어 있지 않은 프로그램이기 때문이다.

나. 바이러스를 예방하기 위해서이다.

다. Windows 2000 Server의 기본 설치 시 자동으로 설치되지 않기 때문이다.

라. 제거 후 다시 설치를 해야 하기 때문이다.

31. FTP사이트 등록정보의 ‘FTP사이트’탭에서 현재 FTP 사이트에 접속 중인 사용자의 정보를 나타내는 방법 중 옳지 않는 것은?

가. 사용자의 ID를 알 수 있다.

나. IP주소를 알 수 있다.

다. 접속한 후 경과한 시간을 알 수 있다.

라. 10일 단위로 평균 사용자 수를 알 수 있다.

32. Windows 2000 Server의 IIS 5.0에서 지원되는 인증 방식이 아닌 것은?

가. 익명 엑세스	나. 윈도우 통합 인증

다. 다이제스트 인증	라. 복합 인증

33. 여러 종류의 파일 시스템을 한 개의 하드디스크에서 사용해야 할 경우 가장 적절한 것은?

가. 하드디스크를 파티션 한다.

나. 디렉터리를 따로 만들어 사용한다.

다. MS system 에서는 불가능 하다.

라. "내컴퓨터"의 등록정보에서 설정한다.

34. IP주소 할당 및 관리를 동적으로 설정할 수 있는 서버는?

가. NetBEUI	나. DHCP

다. DNS	라. WINS

35. Active Directory의 논리적 구조가 아닌 것은?

가. Domain	나. Tree

다. Forest	라. Graph

36. 기존 NT 4.0까지 지원되던 도메인 모델이나, 익스체인지 서버의 최신 버전에서 구현되었던 엔진을 모델로 하여, Windows 2000에서 사용되는 서비스로 대규모 네트워크상에서 적합한 디렉터리 서비스는?

가. Dynamic Directory	나. Static Directory

다. Active Directory	라. X Directory

37. Windows 2000 Server가 설치될 때 자동으로 생성되며 극히 제한적인 권한만 가지는 계정은?

가. Administrator	나. Power User

다. Guest	라. User

38. 리눅스 시스템에서 지원하지 않는 파일 시스템은?

가. FAT	나. EXT

다. EXT2	라. EXT4

39. 각 서비스에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 아키(Archie) - 인터넷 상의 색인을 검색

나. 고퍼(Gopher) - 인터넷 상에서 메뉴 방식의 자료 검색

다. 웨이즈(WAIS) - 원하는 Anonymous FTP서버의 위치 검색

라. WWW - 음성, 이미지 등의 전송 기능이 없음

40. 사용자 프로파일에 대한 설명 중 잘못된 것은?

가. 사용자 프로파일은 사용자가 컴퓨터에 로그온할 때 만들어진 환경 설정값과 네트워크 연결을 포함한다.

나. 기본 사용자 프로파일은 사용자가 로그온하는 컴퓨터에 자동적으로 생성되어지며 모든 사용자 프로파일은 Document and Setting\Default Users 폴더의 복사본으로 생성된다.

다. 최초 로그온 시 서버로부터 이동 사용자 프로파일을 다운로드받지 못하는 경우에는 로그온 할 수 없다.

라. 최초 로그온 시 서버로부터 이동 의무 사용자 프로파일을 다운로드받지 못한다면 사용자는 도메인에 로그온 할 수 없다.

41. WINS(Windows Internet Name Service)의 기능을 가장 바르게 설명한 것은?

가. NetBIOS 이름 확인을 위한 로컬 IP 브로드케스트의 사용을 많이 한다.

나. 사용자들의 원격 네트워크에서 시스템을 쉽게 찾을 수 없게 한다.

다. 클라이언트에서 시작하여 네트워크에 참가 할 때마다 WINS 등록이 자동으로 수행되지 않는다.

라. WINS 데이터베이스는 동적 주소 구성 변경이 이루어질 때마다 자동으로 업데이트된다.

42. 다른 운영체제와 리눅스가 공존하는 하나의 시스템에서 멀티 부팅을 지원할 때 사용되며 리눅스 로더를 의미하는 것은?

가. MBR	나. RAS

다. NetBEUI	라. LILO

43. 폴더 공유에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. NTFS 파일시스템이 아니더라도 공유폴더의 파일들에 대한 정교한 접근제어가 가능하다.

나. 폴더를 공유하면 자동적으로 그 폴더에 있는 모든 파일들과 하위 폴더들을 공유한다.

다. 폴더 공유는 원격지 워크스테이션에서 서버에 로그온 한 사용자들에 대해서만 접근을 제어할 수 있다.

라. 기본적으로 새 공유는 모든 권한(Full Control)을Everyone 그룹에 제공한다.

44. Active Directory 서비스를 효과적으로 설치하기 위해서 고려해야 할 조건을 올바르게 설명한 것은?

가. Active Directory 서비스는 대규모 네트워크에 적합하지 않으므로 소규모 네트워크 환경에 적용해야한다.

나. Active Directory 설치 시 동적 업데이트를 지원하는 DHCP 서버가 필요하다.

다. Active Directory 서비스가 설치될 파티션은 NTFS 파일시스템으로 포맷되어 있어야 한다.

라. 하드디스크의 용량은 500MB이상의 여유 공간이 필요하다.

45. 리눅스에서 ‘ping 이라는 파일을 표준 입력으로 받아서 만들어라’에 대한 명령어 형식으로 옳은 것은?

가. cat >ping	나. cat ping

다. cat - ping	라. cat <ping

<네트워크 운용기기>

46. 선로의 명칭 중 10BASE-T의 10은 무엇을 나타내는가?

가. 접속할 수 있는 단말의 수가 10대이다.

나. 배선 할 수 있는 케이블의 길이가 10미터이다.

다. 데이터 전송속도가 10Mbps이다.

라. 케이블의 굵기가 10밀리미터이다.

47. 네트워크 장비 중 라우터의 기능으로 가장 올바른 것은?

가. 데이터링크 층에서 복수의 LAN 접속

나. 2개의 트랜시버에 의해 각각의 세그먼트에 접속

다. 네트워크 계층에서 네트워크 정보에 의해 통신 경로제어

라. 폭주 회피 라우팅 기능이나 프로토콜 타입/MAC 주소 등으로 필터링

48. HUB에 대한 설명 중 옳지 않는 것은?

가. 멀티포트 트랜시버처럼 트위스트 페어 케이블을 여러 개 접속하는 장치이다.

나. 인텔리전트 HUB는 네트워크 기능이 있다.

다. 스위칭 HUB는 가상 LAN을 위한 스위칭 기능이 있다.

라. 네트워크를 중계할 때 전송되는 프레임의 주소를 보고 통과여부를 판단한다.

49. MAC Address에 대해 바르게 설명한 것은?

가. NIC의 설치 시에 온라인을 통하여 할당 받는다.

나. 하위 3바이트는 컴퓨터 제조업체에서 구입한다.

다. MAC Address에 대한 세부 사항은 IEEE에서 결정한다.

라. 총 40bit로 구성되어 있다.

50. 버스형 또는 데이지체인형 네트워크의 종단에 부착하는 장치로서 신호를 흡수함으로써 다시 반향되지 않도록 하는 것은?

가. Repeater	나. Router

다. Bridge	라. Terminator

정 답(A형)
1번	2번	3번	4번	5번	6번	7번	8번	9번	10번
가	나	가	나	가	가	라	가	가	라
11번	12번	13번	14번	15번	16번	17번	18번	19번	20번
가	가	나	다	다	나	가	라	라	가
21번	22번	23번	24번	25번	26번	27번	28번	29번	30번
가	라	가	라	나	가	라	나	다	다
31번	32번	33번	34번	35번	36번	37번	38번	39번	40번
라	라	가	나	라	다	다	라	나	다
41번	42번	43번	44번	45번	46번	47번	48번	49번	50번
라	라	가	다	가	다	다	라	다	라