한국정보통신자격협회 시행 제23회 국가공인 네트워크관리사 2급 필기
2005. 4. 17. 시행	수 검 번 호	성 명	제한시간	형별
			50분	B
	무단 전제 및 복사를 금합니다.
※ 4지 택일형 문제이므로, 문제별로 제시된 4개 항목 중 가장 적합한, 한 항목만 정답(답안)으로 선택하십시오. ※ 시험 종료 후 문제지는 반드시 제출하여야 합니다.

<TCP/IP>

1. IP의 체크섬(Checksum)에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. IP Header의 완전성을 검사한다.

나. IP Header와 데이터의 완전성을 검사한다.

다. 데이터의 완전성을 검사한다.

라. IP Header의 크기는 8bit이다.

2. 다음 중 ARP Cache가 갱신되는 경우로 타당하지 않은 것은?

가. RARP Request를 보낸 경우

나. 새로운 네트워크 하드웨어가 추가된 경우

다. 새로운 IP Address가 재 할당된 경우

라. 중복된 IP Address가 할당된 경우

3. 다음 중 서브넷 마스크(Subnet Mask)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 서브넷 마스크를 이용하면, 트래픽 관리 및 제어가 가능하다.

나. 서브넷 마스크는 목적지 호스트의 IP Address가 동일 네트워크 상에 있는지 확인한다.

다. 하나의 네트워크 클래스를 여러 개의 네트워크로 분리하여 IP Address를 효율적으로 사용할 수 있다.

라. 서브넷 마스크는 클래스 A, B, C의 IP Address는 항상 같은 서브넷 마스크를 사용한다.

4. 라우팅 테이블에 포함되어 있는 정보로 옳지 않은 것은?

가. 송신지 IP Address	나. 다음-홉(Hop) 라우터

다. 목적지 IP Address	라. 인터페이스

5. RIP 프로토콜의 일반적인 특징을 기술한 것으로 옳지 않은 것은?

가. RIP 메시지는 전송계층의 UDP 데이터그램에 의해 운반된다.

나. 각 라우터는 이웃 라우터들로부터 수신한 정보를 이용하여 경로 배정표를 갱신한다.

다. 멀티캐스팅을 지원한다.

라. 네트워크의 상황 변화에 신속하게 대처하지 못한다.

6. 다음 중 도메인 네임으로 IP Address를 조회할 수 있는 명령은?

가. finger	나. nslookup

다. netstat	라. telnet

7. TCP/IP 응용 계층에서 지원하지 않는 프로토콜은?

가. SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)

나. IGMP(Internet Group Management Protocol)

다. NFS(Network File System)

라. SNMP(Simple Network Management Protocol)

8. 다음 중 ARP Cache를 지우는 명령어는?

가. arp -l	나. arp -d

다. arp -a	라. arp -s

9. ICMP의 Message Type 필드 번호와 유형이 잘못 연결된 것은?

가. 0 - Echo Reply

나. 8 - Echo Request

다. 12 - Timestamp Request

라. 17 - Address Mask Request

10. 호스트 컴퓨터 aaa.bbb.ccc에 텔넷으로 접속하기 위해 "telnet aaa.bbb.ccc : 9999"라고 명령을 입력한 경우 “9999”가 뜻하는 것은?

가. 사용자 번호	나. 네트워크 주소

다. 포트 번호	라. IP 주소

11. 인터넷의 WWW에서 하이퍼미디어, 하이퍼텍스트를 통한 클라이언트와 서버간의 통신에 이용되는 TCP/IP 응용 프로토콜은?

가. FTP	나. SNMP

다. HTTP	라. SMTP

12. 원격 파일전송 서비스에서 등록되어 있지 않는 익명의 일반 사용자를 위한 계정은?

가. FTP	나. Anonymous

다. Everyone	라. Guests

13. SMTP에 대한 설명 중 가장 옳지 않은 것은?

가. 메일전송 프로토콜이다.

나. FTP와의 차이는 처리가 모두 하나의 커넥션으로 실행된다.

다. 110번 포트를 이용한다.

라. 전자메일 관리자를 따로 지정할 수 있다.

14. 다음 중 SNMP의 설명으로 옳지 않은 것은?

가. SNMP는 주기적으로 폴링(Polling)하여 네트워크 상태 정보를 수집하고 분석하는 기능을 제공한다.

나. 네트워크 확장을 용이하게 해준다.

다. SNMP는 TCP 세션을 이용한다.

라. Polling Overhead가 크다.

15. TCP/IP 프로토콜에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 계층적 모델에 따라서 구현된 프로토콜이다.

나. LAN 환경에서만 사용할 수 있는 제한된 프로토콜이다.

다. 비용이 무료인 개방형 표준이다.

라. 인터넷 환경의 표준 프로토콜이다.

16. DHCP에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 중앙에서 IP Address를 관리하고 개별 클라이언트들에게 자동으로 할당한다.

나. IP Address가 없는 경우에도 인터넷에 접속이 가능하게 해준다.

다. DHCP는 호스트 이동시에 자동으로 새로운 IP Address를 할당할 수 있다.

라. 임의 주소를 할당하는 경우에는 주소 재사용이 가능하다.

17. Subnetting을 하는 이유로 옳지 않은 것은?

가. IP Address를 효율적으로 사용할 수 있다.

나. Network ID와 Host ID를 구분 할 수 있다.

다. 불필요한 Broadcasting Message를 제한할 수 있다.

라. Host ID를 사용하지 않아도 된다.

<네트워크 일반>

18. 데이터 통신망에서 사용되는 전송 속도 단위로서 초간에 운반할 수 있는 데이터의 비트 수 단위는?

가. byte	나. bps

다. throughput	라. band

19. 여러 사용자들이 동시에 채널을 나누어 사용할 수 있도록 하는 방법은?

가. 인코딩(Encoding)	나. 멀티 플렉싱(Multi Plexing)

다. 디코딩(Decoding)	라. 시분할(Time Sharing)

20. 어떤 전송시스템의 전송신호의 주파수는 최소 2KHz에서 최대 10KHz일 때, 이 신호를 손실 없이 디지털화 하기 위한 표본추출 수는?

가. 2,000	나. 4,000

다. 8,000	라. 16,000

21. 다음 중 데이터 흐름제어(Flow Control)와 전혀 무관한 것은?

가. Stop and Wait	나. XON/OFF

다. Loop/Echo	라. Sliding Window

22. 데이터 통신망에서 정보를 교환하는 방식으로 옳지 않은 것은?

가. 회선 교환(Circuit Switching)

나. 메시지 교환(Message Switching)

다. 망 교환(Network Switching)

라. 패킷 교환(Packet Switching)

23. 다음 중 TCP/IP와 OSI 7 Layer의 비교로서 옳지 않은 것은?

가. TCP 프로토콜은 OSI 7 Layer의 전송계층에 해당한다.

나. IP 프로토콜은 OSI 7 Layer의 네트워크 계층에 해당한다.

다. 파일전송 프로토콜인 FTP는 OSI 7 Layer의 응용계층에 해당한다.

라. HTTP 프로토콜은 OSI 7 Layer의 표현계층에 해당한다.

24. Ethernet에 대한 설명 중 올바른 것은?

가. IEEE 801.2에 표준으로 정의되어 있다.

나. 케이블 길이에 제한이 없다.

다. 10MB/sec를 전송하며, 광 전송 선로보다 가격이 고가이고, 설치 시 고도의 기술이 필요하다.

라. CSMA/CD 프로토콜을 이용한다.

25. 프로토콜 계층구조상의 기본 구성요소로 옳지 않은 것은?

가. 개체(Entity)	나. 접속(Connection)

다. 데이터 단위(Data Unit)  라. 구문(Syntax)

26. 다음 중 일반적으로 Finger를 통해 알 수 있는 정보로 옳지 않은 것은?

가. 해당 사용자의 비밀번호

나. 해당 사용자가 계정 등록 때 사용한 이름

다. 해당 사용자가 메일을 보았는지 확인

라. 해당 사용자가 호스트에 접속하기 위해 사용한 컴퓨터의 IP Address

27. 다음 중 고속 Ethernet의 액세스 방식에 해당되는 것은?

가. ALOHA	나. CSMA/CD

다. Token Bus	라. Token Ring

<NOS>

28. Windows 2000 Server에서 프린터를 공유하여 같이 사용할 때 프린트를 요청했지만 프린트가 되지 않고 작업을 지울 수도 없을 때 문제를 해결하기 위해 이용하는 서비스는?

가. Printer Job Service	나. Directory Service

다. Spooler Service	라. Printer Request Service

29. Windows 2000 Server에서 웹 서비스 및 FTP 서비스를 하려고할 때 먼저 설치되어야 하는 것은?

가. DNS Server	나. IIS

다. Exchange Server	라. Active Directory

30. Windows 2000 Server에서 여러 사용자 계정을 만들 경우 홈 디렉터리로 지정할 최종 경로에서 사용자 이름대신 사용하는 시스템 변수는?

가. %username%	나. %userdomain%

다. %homeshare%	라. %homedrive%

31. DNS(Domain Name System)서버를 처음 설치하면서 가장 먼저 만들어야 하는 데이터베이스 레코드는?

가. CNAME

나. HINFO(Host Information)

다. PTR(Pointer)

라. SOA(Start Of Authority)

32. 익명의 사용자가 회사 FTP 사이트의 특정 디렉터리에 파일을 업로드 할 수 있도록 하기 위해서 적용할 사용 권한은?

가. 특정 디렉터리에 읽기 사용권한을 부여한다.

나. 특정 디렉터리에 쓰기 사용권한을 부여한다.

다. UNIX 디렉터리 리스트 형식을 사용하여 FTP 사이트를 구성한다.

라. MS-DOS 디렉터리 리스트 형식을 사용하여 FTP 사이트를 구성한다.

33. SQL Server를 관리하는데 있어서 편리한 사용자 인터페이스를 제공하는 툴(Tool)로, 트랜잭트(Transacted) SQL 문을 모르더라도 데이터베이스나 테이블을 생성하는 작업을 손쉽게 할 수 있으며, 데이터베이스 백업 및 복구 작업을 할 수 있는 것은?

가. 프로파일러(Profiler)	나. 서비스 매니저

다. 엔터프라이즈 매니저	라. 쿼리 분석기

34. DHCP 관리자는 특정 IP Address를 특정 호스트가 예약하여 사용하는 것을 허용한다. 예약 설정을 하기 위해서 필요한 항목은?

가. 서브넷 마스크

나. DNS 주소

다. 해당 호스트의 MAC Address

라. 옵션 클래스

35. DHCP 클라이언트가 DHCP 서버로부터 IP를 임대 받는 과정 중 처음으로 초기화할 때 클라이언트가 서버에 대하여 패킷을 브로드 캐스트 하는 단계는?

가. IP 대여 요청단계	나. IP 대여 제안단계

다. IP 대여 선택단계	라. IP 대여 응답단계

36. Windows 2000 Server에서 Active Directory는 모든 네트워크 자원들에 대한 중앙 집중적인 관리를 지원한다. 그러므로 사용자는 단 한 번의 로그온으로 네트워크상의 어떠한 자원들이라도 액세스 할 수 있다. 이때 Active Directory 설치 마법사 실행 파일은?

가. sendmail.exe	나. dcpromo.exe

다. apache.exe	라. explorer.exe

37. Windows 2000 Server 설치 시에 기본적으로 설정되는 그룹이 아닌 것은?

가. Administrators	나. Users

다. Guests	라. Operators

38. NTFS에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. NTFS는 Windows 2000 Server 시스템에서 가장 효율적인 파일 시스템으로 모든 운영체제에서 호환성을 가진다.

나. FAT, HPSF 파일 시스템 보다 더 큰 파일과 파티션 사이즈를 지원한다.

다. FAT와 비교해 볼 때 파일과 디렉터리 단위의 보안을 설정할 수 있는 이점이 있다.

라. 파일과 디렉터리의 압축과 POSIX 요구사항을 지원한다.

39. FAT와 NTFS에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. FAT는 자체적인 압축 기능을 지원한다.

나. FAT 파일시스템은 기본적으로 일반적인 PC 사용자들을 위한 목적으로 설계되었다.

다. FAT 파일시스템은 기본적인 파일의 기록과 불러오기 기능 등으로만 구성된다.

라. NTFS 파일시스템은 File에 보안을 설정할 수 있다.

40. Windows 2000 Server의 인증 프로토콜끼리 짝지어진 것은?

가. L2TP, CHAP	나. EAP, MS-CHAP

다. CHAP, PPTP	라. MS-CHAP, L2TP

41. 조직 내에 극도의 보안을 요구하는 팀이 한시적으로 결성되어 이들에 대해서는 패스워드를 일주일에 한 번씩 변경하게 하려고 한다. 어떤 단위로 이들을 묶는 것이 가장 적절한가?

가. Administrator 그룹	나. OU(Organization Unit)

다. 도메인(Domain)	라. 포리스트(Forest)

42. IIS를 설치할 경우 가능한 서비스가 아닌 것은?

가. DHCP 서비스	나. Web 서비스

다. FTP 서비스	라. SMTP 서비스

43. Linux 시스템에 설치된 입출력 장치들과 마운트 될 파일시스템의 마운트 포인터가 위치하는 디렉터리는?

가. /dev	나. /lib

다. /root	라. /mnt

44. 다음 중 Linux에서 DNS 서버의 설정과 관련된 파일은?

가. /etc/named.conf	나. /etc/dns.conf

다. /etc/dns/named.conf	라. /etc/dns/dns.conf

45. Linux를 설치하고 부팅 하였더니 ‘li’ 메시지만 나오고 시스템이 멈추었다. 이때 LILO를 삭제하는 방법은?

가. 파티션을 제거한다.

나. fdisk /mbr 명령어를 사용하여 부트 레코드를 제거한다.

다. format 명령어를 사용하여 하드디스크를 포맷한다.

라. del 명령어로 ‘lilo’를 삭제한다.

<네트워크 운용기기>

46. 다음 중 네트워크 인터페이스 카드(NIC)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. OSI 참조 모델 중 4 계층 장비이다.

나. 케이블을 통해 데이터 전송을 하기 위한 장치이다.

다. 병렬 데이터를 받아 직렬로 전송한다.

라. 고유한 네트워크 어드레스인 MAC 어드레스가 있다.

47. 라우터(Router)에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. 물리적인 주소를 참조하여 데이터 패킷을 Forwarding 한다.

나. 네트워크 세그먼트의 길이를 확장하여 하나의 충돌영역을 갖는다.

다. 신호나 커넥터의 연결형태를 다른 형태로 바꾸어 주는 장비이다.

라. 패킷 전송 시 논리적인 주소인 IP Address를 기초로 하고 OSI 참조모델 중 3 계층 장비이다.

48. 다음 네트워크 장치 중 서로 다른 프로토콜을 가진 두 시스템 간을 연결시키며, OSI 참조모델의 모든 계층에서 동작하는 장치는?

가. Gateway	나. Router

다. Bridge	라. Repeater

49. T-1 회선에 사용되는 프레임은 보통 각각 8bit로 된 24 Channel과 여분의 1비트로 구성된다. 이러한 T-1 회선이 초당 나눌 수 있는 프레임의 개수는?

가. 300	나. 1,600

다. 8,000	라. 24,000

50. 네트워크 회선 기기 중 브리지(Bridge)에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 네트워크 IP를 이용해 원하는 목적지로 데이터를 송․수신한다.

나. Ethernet의 브로드캐스팅 트래픽을 완벽하게 차단한다.

다. 데이터 링크 계층에서 작동한다.

라. LAN과 WAN에서 함께 쓰이는 인터네트워킹 장비이다.

가채점 답안(B형)
1번	2번	3번	4번	5번	6번	7번	8번	9번	10번
가	가	라	가	다	나	나	나	다	다
11번	12번	13번	14번	15번	16번	17번	18번	19번	20번
다	나	다	다	나	나	라	나	나	라
21번	22번	23번	24번	25번	26번	27번	28번	29번	30번
다	다	라	라	라	가	나	다	나	가
31번	32번	33번	34번	35번	36번	37번	38번	39번	40번
라	나	다	다	가	나	라	가	가	나
41번	42번	43번	44번	45번	46번	47번	48번	49번	50번
나	가	라	가	나	가	라	가	다	다