한국정보통신자격협회 시행 제28회 국가공인 네트워크관리사 2급 필기
2006. 7. 16. 시행	수 검 번 호	성 명	제한시간	형별
			50분	E
	무단 전제 및 복사를 금합니다.
※ 4지 택일형 문제이므로, 문제별로 제시된 4개 항목 중 가장 적합한, 한 항목만 정답(답안)으로 선택하십시오. ※ 시험 종료 후 문제지는 반드시 제출하여야 합니다.

<TCP/IP>

1. 인터넷의 도메인(Domain) 중 최상위 도메인으로 옳지 않은 것은?

가. NET	나. ORG

다. COM	라. GO

2. TCP/IP 프로토콜의 IP 계층에서 캡슐화 하여 만들어지는 데이터 단위는?

가. 메시지	나. 세그먼트

다. 데이터 그램	라. 프레임

3. 어떤 호스트의 IP Address가 “200.221.100.152”를 갖는다면 어떤 Class에 해당 하는가?

가. A Class	나. B Class

다. C Class	라. D Class

4. 각 IP Address Class의 Local Address 공간으로 옳지 않는 것은?

가. A Class : 24Bit	나. B Class : 16Bit

다. C Class : 8Bit	라. D Class : 4Bit

5. 몇 개의 비트가 네트워크를 식별하는데 사용되고, 몇 개의 호스트를 식별하는데 사용되는지를 나타내기 위해 지정하는 것은?

가. 서브넷 마스크	나. 라우팅 테이블

다. 루프백(Loopback)	라. IP Address

6. Internet Protocol에 대한 설명으로 타당하지 않은 것은?

가. TCP에 의해 패킷으로 변환된 데이터를 네트워크를 통해 다른 호스트로 전송하는 역할을 한다.

나. UDP와 같이 비연결형 프로토콜이다.

다. OSI 7 Layer의 Data Link Layer에 해당된다.

라. 필요에 따라 패킷을 절단하여 전송하기도 한다.

7. UDP에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

가. UDP는 비연결 지향 프로토콜이다.

나. UDP는 트랜스포트 계층에 속한다.

다. UDP는 TCP 기반 프로토콜로 메시지를 패킷이라 부른다.

라. UDP는 최소한의 오버헤드를 갖는 작은 헤더를 갖는다.

8. 목적지 시스템의 32Bit IP Address에 대응되는 48Bit의 하드웨어 네트워크 주소를 제공하는 프로토콜은?

가. ARP	나. FTP

다. Netstat	라. NAT

9. X 터미널이나 디스크가 없는 워크스테이션이 자신의 IP Address를 알기 위해 사용할 수 있는 프로토콜은?

가. RIP	나. ARP

다. RARP	라. ICMP

10. ARP와 RARP에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

가. RARP는 로컬 디스크가 없는 네트워크상에 연결된 시스템에도 사용된다.

나. ARP는 IP 데이터 그램을 정확한 목적지 호스트로 보내기 위해 IP에 의해 보조적으로 사용되는 프로토콜이다.

다. RARP는 IP Address를 알고 있는 상태에서 그 IP Address에 대한 MAC Address를 알아낼 때 사용한다.

라. ARP와 RARP의 패킷 구조는 동일하다.

11. 망 내 교환 장비들이 오류 상황에 대한 보고를 할 수 있게 하고. 예상하지 못한 상황이 발생한 경우 이를 알릴 수 있도록 지원하는 프로토콜은?

가. ARP	나. RARP

다. ICMP	라. RIP

12. Telnet 접속 방법으로 옳지 않은 것은?

가. Telnet 도메인 이름	나. Telnet 포트 번호

다. Telnet 서버 이름	라. Telnet IP_Address

13. 메뉴 중심의 정보검색 서비스를 제공하는 URL은?

가. ftp://ftp.icqa.or.kr

나. mailto://mail.icqa.or.kr

다. gopher://gopher.icqa.or.kr

라. telnet://system.icqa.or.kr

14. 다음은 FTP 서버에 접속 후 `ls' 명령어를 통해 얻은 결과 중 일부이다. 앞의 ‘-’가 의미하는 것은?

-rwxrwxrwx 2 root system 512 Feb 20 2006 icqa

가. 디렉터리	나. 일반파일

다. 링크파일	라. 삭제된 파일

15. DNS에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 정방향 조회는 호스트 이름을 IP Address로 변환해준다.

나. 역방향 조회는 IP Address를 호스트 이름으로 변환해준다.

다. 동적 DNS는 호스트가 추가되거나, 삭제되면 자동으로 데이터베이스를 수정한다.

라. DDNS는 호스트가 추가되면 수동으로 DNS 데이터베이스를 수정한다.

16. 다음 중 프로토콜과 포트 번호가 올바르게 짝지어진 것은?

가. Telnet - 21번 포트	나. POP2 - 27번 포트

다. POP3 - 25번 포트	라. HTTP - 80번 포트

17. 트랜스포트 계층의 프로토콜과 그 응용이 잘못 연결된 것은?

가. TCP - Telnet	나. UDP - DNS

다. TCP - TFTP	라. UDP - BOOTP

<네트워크 일반>

18. 프로토콜의 기본적인 기능 중에서 정보의 신뢰성을 부여하는 것으로, 데이터를 전송한 개체가 보낸 PDU(Protocol Data Unit)에 대한 애크널러지먼트(ACK)를 특정시간 동안 받지 못하면 재전송하는 기능은?

가. 흐름제어(Flow Control)

나. 에러제어(Error Control)

다. 순서제어(Sequence Control)

라. 연결제어(Connection Control)

19. Analog 데이터를 Digital 신호로 변환하는 과정으로 올바른 것은?

가. Analog → 양자화 → 표본화 → 부호화 → Digital

나. Analog → 표본화 → 양자화 → 부호화 → Digital

다. Analog → 표본화 → 부호화 → 양자화 → Digital

라. Analog → 양자화 → 부호화 → 표본화 → Digital

20. 채널을 통해 보낼 수 있는 채널대역폭과 데이터양의 관계는?

가. 반비례	나. 제곱근에 비례

다. 1/3비례	라. 비례

21. 전송효율을 최대로 하기 위해 프레임의 길이를 동적으로 변경시킬 수 있는 방식은?

가. Adaptive ARQ	나. Go back-N ARQ

다. Selective-Repeat ARQ	라. Stop and Wait ARQ

22. Routing Algorithm은 네트워크를 통한 최적 경로를 결정하기 위한 산출 과정으로서, 네트워크를 통해 어떤 정보를 전송 시 사용할 경로를 결정한다. Routing Algorithm이 갖추어야할 사항이 아닌 것은?

가. 최적성	나. 단순성

다. 독립성	라. 유연성

23. 다음의 망 연동 장치 중 네트워크 계층에서 사용하며, 여러 개의 서브네트워크를 연결할 때 사용하는 것은?

가. Bridge	나. Router

다. Repeater	라. Gateway

24. OSI 7 Layer는 네트워크 계층을 7개의 계층으로 구분한 것이다. 비트를 데이터 프레임으로 전환하며 순환 잉여 체크(CRC)를 하는 계층은?

가. 트랜스포트 계층	나. 네트워크 계층

다. 데이터 링크 계층	라. 물리적 계층

25. 전기전자기술자협회(IEEE)에서 IEEE802.5 표준으로 정의하는 네트워킹 기술은?

가. Token Bus	나. Token Ring

다. CSMA/CD	라. DQDB

26. 근거리 통신망(LAN)과 가장 관련이 있는 것은?

가. X.25	나. X.75

다. RS-232C	라. Ethernet

27. ADSL에 대한 설명 중 가장 올바른 것은?

가. 대칭적 설계 때문에 HDSL보다 더 실용적이다.

나. 대부분의 어플리케이션들이 하향전송보다는 상향전송의 요구량이 많기 때문에 ADSL이 효율적이다.

다. 하향전송률의 범위는 1.5 ~ 9Mbps이며, 상향전송률의 범위는 16 ~ 640Kbps로 규정되어 있다.

라. ADSL의 데이터를 한 쌍의 전화선을 사용하여 10Km까지 전송할 수 있다.

<NOS>

28. Windows 2000 Server가 지원하는 File System으로 옳지 않은 것은?

가. EXT2	나. NTFS

다. FAT	라. FAT32

29. 네트워크 인터페이스가 내장된 프린터 디바이스의 사용으로 관계가 없는 것은?

가. 네트워크 인터페이스 프린터 디바이스는 네트워크에 직접 연결되므로 IP Address가 할당된다.

나. 표준(Standard) TCP/IP 프린터 포트를 추가하여 사용 할 수 있다.

다. 네트워크에 연결되어 있으므로 여러 사용자가 공유하기 쉽다.

라. 네트워크 인터페이스 프린터 디바이스의 포트 이름은 URL 방식으로 입력한다.

30. Windows 2000 Server에서 IIS(Internet Information Service)를 설치할 때 고려할 사항으로 가장 적절하지 않은 것은?

가. TCP/IP : IIS는 데이터 전송에 필요한 연결을 제공하기 위해 TCP/IP가 반드시 필요하다.

나. 고정 IP Address : IIS를 사용하여 인터넷 내용을 게시하려면 서버에 고정 IP Address를 사용해야 한다.

다. 도메인 이름(DNS 서버 설정) : 도메인 이름으로 웹사이트를 액세스하려면 DNS를 사용해야 한다.

라. FAT 파일 시스템 : Everyone 그룹으로 접근을 해야 하므로 웹 내용을 저장할 모든 드라이브를 FAT 파일 시스템으로 포맷해야 한다.

31. 주 네임서버와 보조 네임서버 사이의 영역 전송에 문제가 발생하였을 때, 해결 방법으로 옳지 않은 것은?

가. 영역 전송에 관한 일련번호가 동일한 경우 일련번호를 높은 값으로 변경

나. 각각의 네임서버에서 상대 네임서버의 IP Address를 이용하여 Ping 테스트 수행

다. 주 영역의 알림 목록에서 보조 네임서버를 삭제

라. 영역 전송에서 네임서버가 실행되었고, 영역이 일시 정지가 아니라는 것을 확인

32. DNS 서버에 IP Address를 도메인 네임으로 변환하는 기능을 가지도록 할 때 추가해야 하는 영역은?

가. 정방향 조회 영역

나. 역방향 조회 영역

다. 정방향 조회 영역의 보조 영역

라. 세로 방향 조회 영역

33. Windows 2000 Server에서 다음 FTP 명령어 중 원격지 호스트의 작업 디렉터리에서 a로 시작하는 모든 파일을 지역 호스트의 작업 디렉터리에 복사하는 명령어는?

가. ftp>mput a*	나. ftp>mget a*

다. ftp>put a*	라. ftp>get a*

34. Windows 2000 Server에서 FTP서버의 등록정보에 없는 탭은?

가. 보안 계정	나. 디렉터리 보안

다. 성능	라. 홈 디렉터리

35. Windows 2000 Server에서 WINS(Windows Internet Name Service)는 NetBIOS 네임 서비스를 제공하는 서버 서비스이다. 네임 서비스를 받기 위해서 기본적으로 Open되어 있어야 하는 TCP/IP 포트가 아닌 것은?

가. TCP 136	나. UDP 137

다. UDP 138	라. TCP 139

36. Windows 2000 Server의 Active Directory에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 네트워크상의 개체에 대한 정보를 저장하며 관리자와 사용자가 이 정보를 쉽게 찾아 사용할 수 있도록 한다.

나. 인터넷을 통한 로그온 인증도 가능하다.

다. 인터넷 표준인 HTTP 프로토콜을 이용한다.

라. DNS 기반의 네임 스페이스를 이용한다.

37. Windows 2000 Server나 Workstation이 설치될 때 자동으로 생성되는 Built-in User Account로만 이루어진 것은?

가. 사용자 생성 Account, Guest, Administrator

나. Guest, Administrator

다. Anonymous, Administrator

라. Anonymous, Guest, Administrator

38. 다음은 Windows 2000 Server의 어떤 계정에 대한 설명인가?

* 컴퓨터/도메인에 모든 액세스 권한을 가진다.

* 사용자 그룹에 대한 생성, 삭제가 가능하다.

* 시스템 자원에 대한 분배를 할 수 있다.

* 로컬 관리자 계정에 기본적으로 포함되어 있으        며 제거할 수 없다.

가. Administrator	나. Power User

다. Guest	라. User

39. Domain Name을 IP Address로 변환 는 시스템은?

가. IIS	나. DHCP

다. NNTP	라. DNS

40. Windows 2000 Server의 동적 디스크는 복수의 디스크 빈 공간으로부터 만들어진 저장 단위인 볼륨(Volume)으로 만들어진다. 볼륨을 올바르게 설명한 것은?

가. 스트라이프 볼륨 : 여러 디스크를 하나의 볼륨으로 지정하며, 저장 시 하나의 디스크를 다 사용할 때까지 다른 디스크를 이용하지 않는다.

나. 스팬 볼륨 : 여러 디스크를 하나의 볼륨으로 사용하며, 각각의 디스크를 동시에 사용한다.

다. RAID-5 볼륨 : 최고의 성능을 기대할 수 있지만, 고장 대비 능력은 전혀 없다.

라. 미러 볼륨 : 같은 내용을 갖는 단순 볼륨을 동시에 두개 만드는 형태이며, 하나의 디스크에 오류가 발생해도 복구가 가능하다.

41. 서버에 적합하지 않은 운영체제는?

가. Linux	나. Windows NT

다. Unix	라. DOS

42. Windows 2000 Server에서 계정에 사용할 수 없는 문자는?

가. A	나. B

다. =	라. -

43. Linux 시스템의 기본 명령어들이 포함되어 있는 디렉터리는?

가. /dev	나. /lib

다. /bin	라. /etc

44. Linux 설치 시 Swap 영역에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. RAM의 부족한 용량을 보충하기 위해 하드 디스크의 일정부분을 지정하여 RAM처럼 사용한다.

나. 일반적으로 실제 메모리의 두 배 정도면 적당하다.

다. 시스템을 모니터링 한 결과 Swap이 많이 일어나면 메모리를 증설해야 한다.

라. 한번 설정한 Swap은 추가가 불가능하므로 신중을 기해 크기를 결정해야 한다.

45. Linux 시스템에서 특정 서비스를 제공하는 Daemon이 살아있는지 확인할 때 사용하는 명령어는?

가. daemon	나. fsck

다. men	라. ps

<네트워크 운용기기>

46. 다음 중 네트워크 인터페이스 카드(NIC)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. OSI 참조 모델 중 4 계층 장비이다.

나. 케이블을 통해 데이터 전송을 하기 위한 장치이다.

다. 병렬 데이터를 받아 직렬로 전송한다.

라. 고유한 네트워크 어드레스인 MAC 어드레스가 있다.

47. 라우터가 패킷의 목적지를 결정하는 방법은?

가. 출발지 IP Address를 검사한다.

나. MAC 주소를 검사한다.

다. BDC 주소를 검사한다.

라. 목적지 IP Address를 검사한다.

48. 네트워크 장비에 대한 설명으로 가장 잘못된 것은?

가. 브리지(Bridge) : OSI 7 Layer에서 데이터링크 계층을 연결하기 위해 사용한다.

나. 허브(Hub) : LAN 상의 여러 컴퓨터를 연결하는데 사용할 수 있다.

다. 라우터(Router) : OSI 7 Layer의 트랜스포트 계층에서 이종의 프로토콜을 연결하는데 사용한다.

라. 리피터(Repeater) : 전송되는 신호가 심하게 왜곡되거나 약화되기 전에 이를 가로챈 다음 증폭해서 재전송해 주는 장치이다.

49. 아파트 LAN에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 아파트 단지의 통신실까지 광케이블을 연결하고, 각 가정까지는 전화선이나 UTP 케이블을 이용하여 LAN방식을 통해 초고속 인터넷 서비스를 제공하는 방식이다.

나. 전화선을 이용한 xDSL 등에 비해 상대적으로 빠른 100Mbps급 전송속도를 가진다.

다. 2000년대 초반부터 이용이 되고 있다.

라. 다른 초고속 인터넷 방식과는 달리 동시 접속 사용자수에 따른 속도 저하가 전혀 없다.

50. 학교 등과 같이 몇 개의 건물들을 백본을 사용하여 네트워크로 연결 한다. 이때 서브 네트워크에서 내부의 네트워크와 인터넷을 동시에 사용하기 위하여 사용하는 장비는?

가. Switch Hub	나. Bridge

다. Brouter	라. Gateway

가채점 답안(E)
1번	2번	3번	4번	5번	6번	7번	8번	9번	10번
라	다	다	라	가	다	다	가	다	다
11번	12번	13번	14번	15번	16번	17번	18번	19번	20번
다	나	다	나	라	라	다	나	나	라
21번	22번	23번	24번	25번	26번	27번	28번	29번	30번
가	다	나	다	나	라	다	가	라	라
31번	32번	33번	34번	35번	36번	37번	38번	39번	40번
다	나	나	다	가	다	나	가	라	라
41번	42번	43번	44번	45번	46번	47번	48번	49번	50번
라	다	다	라	라	가	라	다	라	다