한국정보통신자격협회 시행 제15회 PC정비사 2급 필기
2002. 10. 20. 시행	무단 전제 및 복사를 금합니다.				제한시간	형별
					50분	A

<PC유지보수>

1. Windows를 사용하다보면 종종 안전모드(Safe Mode)로 부팅되는 경우가 있습니다. 이런 경우 해결책과 원인등에 대해 설명한 것 중 올바르지 않은 것은?

가. 안전모드로 부팅하면 마우스, 키보드, 표준 VGA, 디바이스 관리자 드라이버만 읽어들이며 네트워크 환경은 불러오지 않습니다.

나. 안전모드로 부팅되는 원인은 윈도우 사용도중 문제가 발생하여 시스템이 설정된 정보를 정확히 처리할 수 없거나 레지스트리가 손상된 경우, 또는 응용 프로그램이 안전 모드로 부팅되기를 요구하는 경우입니다.

다. 안전모드로 부팅되면 잘못 설정된 하드웨어 정보 등을 바로 잡고 다시 정상적으로 부팅하면 됩니다.

라. 안전모드로만 부팅되는 경우라면 이를 해결하기 위해 윈도우를 재설치하는 방법밖에 없습니다.

2. 일반적인 어플리케이션이나 게임 등에서는 소리의 좌우가 정상으로 나왔으나, CD-ROM 드라이브에서 오디오 CD를 재생시켰더니, 소리가 좌우가 바뀌어서 나왔다. 이때의 원인은 무엇이며 어떠한 조치를 취해 주어야 하는가?

가. 스피커에 이상이 있는 것이므로 스피커를 교체해 주어야 한다.

나. 사운드 카드의 설치에 이상이 있는 것이므로 사운드 카드를 재설치해 본다.

다. CD-ROM과 사운드 카드를 이어주는 오디오 데이터 케이블의 좌우가 바뀌어 있으므로 이 케이블을 뒤집어 주면 된다.

라. CD-ROM 드라이브 자체의 이상일 수 있으므로 CD-ROM 드라이브를 교체해 본다.

3. 컴퓨터에 이상이 발생했을 때의 조치 사항으로 올바른 것은?

가. 컴퓨터에 바이러스가 감염된 경우에는 컴퓨터를 끄지 않은 상태에서 즉시 바이러스 치료 프로그램을 작동시켜야 한다.

나. 시스템이 갑자기 다운되면 웜부팅보다 콜드부팅을 먼저 시도해 보는 것이 좋다.

다. 윈도우에 문제가 생기면 재설치하기 전에 우선 손상된 파일복구 기능을 이용해서 복구를 시도해 본다.

라. 레지스트리에 문제가 발생하게 되면 윈도우를 재설치하는 방법으로만 복구가 가능하다.

4. Windows 98SE의 백업된 레지스트리가 보관되는 위치를 바르게 적은 것은? (단, Windows 98SE은 c:\windows 폴더에 설치되어 있다.)

가. c:\windows	나. c:\windows\system

다. c:\windows\system32	라. c:\windows\sysbckup

5. 한글 Windows 98에서 디스크검사, 디스크정리 및 디스크조각모음 프로그램등을 미리 예약하여 자동실행 할 수 있는 기능은?

가. 시스템 관리 마법사	나. 시스템 정보 마법사

다. 시스템 모니터 마법사	라. 리소스 측정기

6. 각종 커넥터들을 메인보드와 연결하고자 한다. 다음 중 옳지 않은 것은?

가. 전원 스위치와 리셋 스위치는 커넥터에 반대로 연결해도 동작한다.

나. LED와 스피커는 커넥터에 반대로 연결하면 동작이 안된다.

다. 모든 LED 커넥터는 2개의 선으로 구성되고 검정색 선이 양(+)극이다.

라. 메인보드 커넥터의 1번 핀이 하드디스크 케이블의 빨간선과 일치하도록 연결한다.

7. “Bad or missing command interpreter” 오류에 대한 설명으로 적절한 것은?

가. 시스템 파일 중 io.sys에 문제가 생긴 경우이다.

나. BIOS에 문제가 있는 경우이다.

다. 포맷이 되어있지 않은 경우이다.

라. command.com에 문제가 생겨 명령어 해석기가 정상 동작하지 않는 경우이다.

8. cdromdrv.sys 장치 드라이버를 사용하는 CDROM 드라이브를 MS-DOS 부트 방법으로 인식시키려면 다음 보기와 같은 절차 명령이 요구된다. 보기 중에서 틀린 내용을 선택하시오.

가. config.sys 및 autoexec.bat 파일에 CD-ROM을 구동시키기 위한 장치 드라이버를 등록한다.

나. config.sys 파일에 다음 내용을 삽입한다.

Lastdrive=z

device = c:\cdrom\cdromdrv.sys /d:cdrom000

다. autoexec.bat 파일에 다음 내용을 삽입한다. C:\msdos\mscdex.exe /d:cdrom000

라. cdromdrv.sys 파일과 mscdex.exe 파일은 반드시 부트 디스크의 루트에 존재해야만 CD-ROM 드라이브를 인식시킬 수 있다.

9. 윈도우 98에서는 여러 가지 부팅 메뉴가 지원된다. 다음 중 부팅상황을 Bootlog.TXT라는 파일에 기록하므로 부팅 시 문제점을 검토할 수 있는 모드는?

가. Safe mode	나. Normal mode

다. Logged mode	라. Step-by-step confirmation

10. 메인보드에서 사용되는 버스와 그 데이터 폭을 잘못 열거한 것은?

가. PCI 버스 : 32 비트	나. VESA 버스 : 32 비트

다. ISA 버스 : 32 비트	라. EISA 버스 : 32비트

11. 하드웨어와 소프트웨어의 중간 형태인 펌웨어인 바이오스(Basic Input Output System) 역할이 아닌 것은?

가. 부팅 정보 내장	나. 하드웨어 진단

다. 하드디스크 파티션	라. 파일 입/출력 제어

12. 윈도우를 사용하는 도중 속도가 점점 느려지는 현상이 발생하였다. 문제의 원인으로 볼 수 없는 것은?

가. 레지스트리가 점점 커지고 불필요한 내용이 쌓이기 때문이다.

나. 윈도우에서 사용하는 DLL과 드라이버 파일이 많아지기 때문이다.

다. 하드디스크의 단편화가 심해지기 때문이다.

라. 디스크 캐시와 가상 메모리의 성능이 저하되기 때문이다.

13. Windows 98의 도스 창에서 한글 상태를 영문 상태로 바꾸는 명령어가 바르게 쓰인 것은?

가. chcp 437, hcode/k

나. chcp 949, hcode/k

다. chcp 437, hcode/e

라. chcp 949, hcode/e

14. 시스템이 C드라이브를 엑세스 할수 있으나 C드라이브로 부팅은 되지 않는다. 그 원인 해결방법과 관계가 없는것은?

가. 신형 BIOS의 경우 Boot 기기 순서를 정하는 항목에서 HDD0이 있는지 확인하고 없으면 HDD0으로 설정한다.

나. FDISK에서 Active설정을 확인한다.

다. 시스템 화일을 C드라이브로 전송한다.

라. HDD의 파티션을 C,D드라이브 2개로 분할한다.

15. Windows 98로 부팅하다가 레지스트리 에러가 발생하였다. 이전에 사용하던 레지스트리를 찾아 현재의 레지스트리를 수정하고 싶은데 현재의 레지스트리가 저장된 파일은?

가. user.ini	나. win.ini

다. user.dat	라. win.dat

<운영체제>

16. 다음 중 바르게 설명된 것은?

가. Windows 3.1은 선점형 다중 작업(Multi-Tasking)이 가능한 운영체제 이다.

나. MS-DOS는 문자 중심의 운영체제이나 다중 작업(Multi-Tasking)을 할 수 있다.

다. 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)를 이용한 운영체제로는 OS/2, Windows NT, OS-X 등이 있다.

라. DOS는 디스크에 탑재되어 이를 운영하는 운영체제란 뜻으로 Windows이후에 등장할 미래 운영체제이다.

17. 다음에서 설명하는 메모리를 관리하기 위해 필요한 프로그램의 파일 이름은?

․ 연장메모리는 CPU가 접근할 수 있는

1024KB 이상의 메모리를 말한다. 386

이상의 컴퓨터는 4GB까지 연장 메모리

를 사용할 수 있다.

․ 윈도우는 연장 메모리를 사용하여 멀티

태스킹 작업을 진행한다.

가. EMM386.EXE	나. HIMEM.SYS

다. QMEM.EXE	라. MEM.EXE

18. 다음 파일들 중 명령어 해석기의 역할을 하는 시스템 파일의 이름은 ?

가. IO.SYS	나. MSDOS.SYS

다. SYS.COM	라. COMMAND.COM

19. 리눅스 명령어에 대한 설명을 자세히 보기 위한 명령은?

가. man	나. help

다. ls	라. find

20. 다음 중 LINUX에 대한 설명으로 바르지 않은 것은?

가. 누구나 무료로 이용할 수 있는 OS이다.

나. 주로 인터넷 서버로 많이 사용한다.

다. X-WINDOW를 통해 GUI 환경을 제공한다.

라. MICROSOFT의 WINDOWS 와 호환되어 개인 사용자들이 많이 사용한다.

21. Windows98의 레지스트리에 대한 설명으로 잘못된 것은?

가. 텍스트 기반이며, 크기가 64KB를 넘지 못한다.

나. 정렬된 계층구조를 가진다.

다. HKey-User키로 사용자별 정보를 지원한다.

라. 원격지에서 관리와 시스템 정책을 할 수 있다.

22. 플러그 앤 플레이(P&P:Plug and Play)에 대한 설명이 아닌 것은?

가. 새로 추가한 하드웨어의 드라이버를 자동으로 선택하여 설정해 준다.

나. P&P를 활용하기 위해서는 하드웨어와 소프트웨어가 모두 P&P를 지원하여야 한다.

다. PC 주변기기를 연결할 때 사용자가 직접 환경을 설정하지 않아도 된다.

라. 여러 프로그램을 동시에 원하는 대로 실행할 수 있어서 짧은 시간에 더 많은 작업을 할 수 있다.

23. LINUX를 설치할 때의 내용으로 바른 것은?

가. 부트 관리자인 LILO를 가지고 있지 않다.

나. 설치 과정 중 파티션 작업은 FDISK나 DISK DRUID로 선택하여 할 수 없다.

다. APACHE를 통해 웹 서비스를 할 수 없다.

라. Windows98과 같은 컴퓨터에 설치하여 사용할 수 있다.

24. 다음 중 운영체제(Operating System)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 컴퓨터의 각 부분을 운영하고 통제하는 가장 기본적인 프로그램의 집단이다.

나. 시스템의 생산성을 최대로 향상시키고 사용자로 하여금 시스템을 보다 쉽게 사용할 수 있도록 한다.

다. 운영 체제로 MS-DOS, OS2, UNIX 등이 있다.

라. 초기의 인터페이스는 VUI에서 GUI로 발전하였고 미래에는 CUI로 발전할 전망이다.

25. Nimda 바이러스의 특징으로 바르지 않은 것은?

가. E-MAIL이나 네트워크 등을 통해 감염된다.

나. 감염되면 사용자의 모든 폴더를 공유 해제한다.

다. 변형된 Nimda 바이러스도 발견되었다.

라. 각 폴더에 *.EXE, *.NWS 등의 파일을 생성한다.

<PC주변기기>

26. 컴퓨터의 파워는 AT형과 ATX형으로 구분할 수 있다. 다음 중 구분 기준이 가장 큰 것은 ?

가. 중앙처리장치(CPU)

나. 메인보드

다. 그래픽 카드

라. 케이스

27. 뮤직 신디사이저, 악기, 컴퓨터 등을 상호 접속이 가능하도록 하는 인터페이스 규격은 무엇인가?

가. MPEG	나. MPC

다. BUS	라. MIDI

28. 다음 중 평면상의 위치 좌표를 여러 가지 방법으로 전기 신호로 변환하여 컴퓨터에 입력하는 방식의 도형 입력 장치는 무엇인가?

가. 자기 잉크 문자 판독기(MICR)

나. 라우터(Router)

다. 태블릿(Tablet)

라. 허브(HUB)

29. DVD에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. MPEG-1 방식으로 동영상이 압축되어 있다.

나. 화면비율이 16:9로 HDTV와 같다.

다. DVD는 CD와 같은 12cm의 크기를 가진다.

라. 돌비 디지털 서라운드와 멀티 앵글 기능을 지원한다.

30. 컴퓨터를 이용한 홈시어터 시스템으로 DVD영화를 관람하고 싶다. 다음 중 꼭 필요하지 않은 것은?(단 DVD의 기본적인 특성은 모두 이용 가능해야 한다.)

가. DVD Drive	나. 5.1채널 지원 사운드카드

다. DVD 재생 프로그램	라. 빔프로젝터

31. IEEE 1284는 무엇에 대한 규격인가?

가. 직렬포트	나. USB

다. 병렬포트	라. LAN

32. 다음은 메인보드 칩셋의 주요 기능과 이에 대한 설명이다.잘못 연결된 것은?

가. 메모리 제어 : 시스템의 메인 메모리와 캐시 메모리 관리

나. IO 제어 : 키보드, 마우스, DMA 등의 IO 장치 관리

다. PCI 브리지 : PCI 버스 관리

라. EIDE 제어 : 내장된 시계 관리

33. 다음의 3D를 지원하는 칩셋 중 10bit컬러를 지원하는 것은?

가. Geforce TI 4200	나. Radeon 7000

다. 퍼헬리아	라. TNT M64

34. 다음 중 컴퓨터 시스템 내부에서 가장 먼저 자체 검사를 하는 곳은?

가. RAM	나. HDD

다. FDD	라. CDROM

35. 다음 메인보드의 칩셋 중 FSB 533MHz를 지원하지 않는 것은?

가. 인텔의 850E	나. VIA의 P4X266E

다. VIA의 P4X400	라. SIS의 SIS645

36. 그래픽 카드를 구성하는 대표적인 요소가 아닌 것은?

가. 칩셋 ( Chipset )

나. Digital-to-Analog Converter

다. Analog-to-Digital Converter

라. 비디오 메모리

37. 고용량의 HDD를 제작하기 위한 기술중에 자장의 척력(밀어내는 힘) 을 이용하여 근접한 트랙을 동시에 읽어내는 것을 무엇이라 하는가?

가. MR	나. RLL

다. MF	라. LBA

38. 다음 중 5.1채널의 스피커의 구성요소가 아닌것은?

가. 우퍼	나. 센터스피커

다. 프론트위성스피커	라. 미들우퍼

39. 하드디스크의 데이터 주소지정 방법 중 LBA 방식의 최대 지원 용량은?

가. 160GB	나. 125GB

다. 150GB	라. 137GB

40. RDRAM의 규격인 PC800이라는 것은 무엇을 뜻하는가?

가. 메모리 동작 클럭	나. DATA Rate 수치

다. 핀의 크기	라. 메모리의 크기

41. 다음 CPU중 0.13미크론 공정에서 생산되는 CPU가 아닌 것은?

가. 애슬론 XP 2100+	나. 애슬론 XP 2200+

다. 펜티엄 4 2.4GHz	라. 펜티엄 4 2.53GHz

42. 다음 중 HP사가 레이저 프린터와 PC간의 통신을 제어하기 위하여 개발한 특수 언어는?

가. ECL	나. CCD

다. PCL	라. ECP

43. 다음은 메모리를 기능상 분류한 것이다. 성격이 다른 하나는?

가. DRAM	나. SRAM

다. SDRAM	라. DIMM

44. ATX형 전원 공급기의 메인보드 전원 커넥터는 (A)개 짜리 전선 1개의 묶음으로 구성되어있으며 AT형 전원 공급기의 메인보드 전원 커넥터는 (B)개 짜리 전선 2개의 묶음으로 나뉘어 있다. A와 B에 들어갈 숫자는?

가. 20, 6	나. 24, 6

다. 12, 24	라. 12, 20

45. 다음 중 CD-ROM에 데이터를 저장할 때 데이터의 시작과 종료를 나타내는 코드가 하나 이상인 경우의 기록방식을 나타내는 것은?

가. 마스터링	나. 멀티섹터

다. SCSI-2	라. 멀티세션

<PC네트워크>

46. 인터넷 서비스에 대한 설명 중 적당하지 않은 것은?

가. 웹을 가능하게 하는 http(HyperText Transfer Protocol)은 TCP/IP 와는 상관없는 독립적 프로토콜이다.

나. 인터넷은 전세계적으로 산재해 있는 컴퓨터 시스템들을 연결하는 네트워크를 의미하며 이는 TCP/IP 프로토콜을 기반으로 구성된다.

다. 인터넷에서 이용되고 있는 통신 수단은 www를 이용한 통신이 주요한 수단이기는 하지만 이 외에도 telnet, ftp등 다양한 서비스를 할 수 있다.

라. 웹 브라우저에서 접속할 주소를 나타내는 URL(Uniform Resource Locator)은 http는 물론 telnet, ftp, news 등 다양한 프로토콜을 동일한 방법으로 지정할 수 있게 해 준다.

47. 다음 중 네트워크의 보안과 거리가 먼 것은?

가. 방화벽	나. WWW

다. 개인 키	라. 공개키

48. 컴퓨터에 할당된 IP 주소를 이용하여 해당 컴퓨터가 속한 네트워크 식별자를 알아내기 위해 사용하는 것으로, 클래스 기반의 방법보다 더 많은 식별자를 이용할 수 있도록 하기 위해 사용하는 것은?

가. 게이트웨이	나. 서브넷 마스크

다. DNS 서버	라. WINS 서버

49. 최소한의 비용으로 PC 2대를 네트워크로 연결하려고 한다. 필요없는 것은?

가. Hub	나. Cross Cable

다. LAN Card	라. OS (네트워크 기능 포함)

50. TCP/IP 프로토콜의 하나로 호스트끼리 MAIL을 전송하는데 관여하는 프로토콜은?

가. SMTP	나. UDP

다. TFTP	라. SNMP