한국정보통신자격협회 시행 제1회 네트워크 1급 필기
2000. 10 . 8. 시행	문제지에 낙서를 금합니다. 무단 전제 및 복사를 금합니다.				제한시간	형 별
					50분	A

< 데이터 컴퓨터통신(망) >

1. 스위칭이란 WAN에서 전송되어지는 패킷의 전달이나 흐름을 제어하는 기술로 LAN에서 LAN으로 이동하는 방식을 말한다. 다음중 스위칭 기술이 아닌 것은?

가  데이타그램 교환               나  회선교환

다  메시지교환                    라  패킷교환

2. 다음은 Dial Networking을 지원하는 프로토콜에 관한 설명이다. 이중 PPP에 대해 설명하고 있는 것을 선택하시오.

가  압축 및 오류 검사 기능이 없다

나  TCP/IP 프로토콜만 지원한다

다  암호화 인증을 지원한다

라  DHCP를 지원하지 않는다

3. 다음은 네트워크 연결서비스이다. 이중에서 53byte의 고정된 길이의 Cell을 가지며 패킷 스위치 방식을 사용하여 데이터를 전송하는 연결서비스는?

가  ATM                         나  ISDN

다  SONET                      라  X.25

4. B-ISDN 응용서비스를 크게 2가지로 분류한 것은?

가  제어 불능형 서비스와 제어 가능형 서비스

나  대화형 서비스와 메시지 서비스

다  메시지 서비스와 검색 서비스

라  교신성 서비스와 분배성 서비스

5. HDLC와 관계 있는 OSI 7 계층은 무엇인가?

가  응용 계층(Application Layer)

나  전송 계층(Transport Layer)

다  상위 계층(High Level Layer)

라  데이터 링크 계층(Data Link Layer)

6. HDLC 프레임의 구성에서 비트스터핑(bit stuffing)에 관한 설명으로 틀린 것은?

가  데이터 중에 플래그와 같은 데이터가 발생할 경우에 사용하는 기법이다.

나  전송속도를 향상시키기 위한 비트 조작이다.

다  1이 연속하여 6개 나타날 때 5개 다음에서 동작시킨다.

라  영 삽입(zero insertion)이라고도 한다.

7. 다음은 무엇에 관한 설명인가?

- 전송시 문자 사이는 일정하지 않은 간격이 있을 수 있다.

- 문자를 구성하는 비트의 길이는 통신 속도에 따라 달라질 수 있다.

- 동기는 문자단위로 이루어진다.

가  비동기식 전송                나  동기식 전송

다  병렬식 전송                  라  직렬식 전송

8. FDDI의 동작특성과 거리가 먼 것은 무엇인가?

가  고장시 우회 스위치(BYPASS SWITCH)를 이용한다.

나  B급은 기본링과 보조링에 모두 연결되어 복잡하고 가격이 비싸다.

다  링은 서로 반대방향으로 동작하는 기본링과 보조링으로 구성된다.

라  지국은 링의 접속형태에 따라 A-CLASS, B-CLASS로 분류한다.

9. 다중화 방식으로 사용되고 있지 않은 것은?

가 주파수분할 다중화(FDM)     나  시분할 다중화(TDM)

다 위상분할 다중화(PDM)       라  파장분할 다중화(WDM)

10. HDLC 프레임의 제어 영역(Control)에 해당하지 않는 것은?

가  I 프레임                    나  S 프레임

다  U 프레임                   라  C 프레임

< 네트워크 일반 >

11. Routing이란 데이터를 하나 이상의 라우터를 통해 다른 네트워크로 전송하는 것을 말한다. 이런 Routing은 크게 동적 라우팅과 정적 라우팅 두가지가 있다. 다음중 동적 라우팅에 관해 설명한 것을 선택하시오

가  네트웍 변화에 대한 대처가 미흡

나  라우터간에 프로토콜을 사용

다  라우팅 테이블은 수동으로 만들어짐

라  라우터들은 Routing 정보를 공유하지 않음

12. 랜의 연결 방식으로 모든 노드들이 자신의 전송 시간 동안 케이블을 감시하는 것으로 만약 자료 전송중 다른 노드에서 신호를 보내어 충돌이 발견되면 이를 감지하고 재전송하는 방식은?

가  CSMA/CA                  나  CSMA/CD

다  Token Ring                 라  Fiber Optic Cable

13. 다음은 OSI 모델과 각각의 Layer에 맞는 Protocol을 연결한 것이다. 연결이 바르지 않는 것은?

가  Application : FTP, SNMP, Telnet

나  Transport : TCP, SPX, UDP

다  Data Link : NetBIOS, NetBEUI

라  Network : ARP, DDP, IPX, IP

14. 다음중 링형 토폴로지를 설명한 것 중 적합한 내용이 아닌 것은?

가  각 노드는 중계기능을 수행하게 된다

나  각 노드는 공평한 통신망의 서비스를 받을 수 있다

다  장거리 네트워크가 가능하다

라  노드의 변경이나 추가가 용이하다

15. 네트워크의 프로토콜 계층 중에서 프로세서 사이의 투명한 데이터 전송을 보장하여 데이터 교환의 신뢰성을 유지하는 역할을 하는 계층은?

가  데이터링크계층               나  네트워크계층

다  전송계층                     라  세션계층

16. 다음은 케이블에 관련된 설명이다. 다음 설명중 올바른 것은?

가  UTP : 일반적으로 RJ-60 커넥터를 사용한다

나 Thin Cable : 10Base2라고 불리며, 최대 전송 거리는 180m이다

다 Thick Cable : 10Base5라고 불리며, 최대 전송 거리는 1Km이다

라 광케이블(Fiber-optic) : 가장 빠른 전송 매체이나 보안성이 떨어진다

17. 패킷은 데이터를 조각으로 나누어 네트워크상에 이동하는 데이터이다. 다음중 어떤 OSI 7 Layer에서 네트워크상에 이동되는 패킷을 만드는가?

가  물리계층                      나  데이터링크계층

다  전송계층                      라  네트워크계층

18. 다음중 GIGABIT ETHERNET의 특징을 올바르게 표현한 것은?

가  데이터 전송율은 약 100GBPS이다.

나  멀티미디어를 위한 품질(QOS)을 보장한다.

다  전이중방식으로 CSMA/CD 방식없이 가능하다.

라  ATM방식과 비교하여 상대적으로 가격이 비싸다

19. 다음 보기중 네트워크 장비인 Router가 속하는 계층을 올바로 선택하시오

가  Application Layer              나  Presentation Layer

다  Transport Layer               라  Network Layer

20. 다음중 FAST ETHERNET의 주요 토폴로지는 무엇인가?

가  BUS 방식                      나  STAR 방식

다  CASCADE 방식                라  TRI 방식

21. 다음은 LAN에 관한 설명이다. 잘못된 것은?

가  지역적으로 1Km 또는 수 Km 이내로 컴퓨터 사이의 데이터 통신을 위한 네트워크이다

나   표준 LAN으로는 이더넷과 FDDI이다

다  지역적인 범위 내에서 사용되기 때문에 오류가 발생할 수 있지만 안정성이 높다

라  데이터의 전송속도는 10Mbps 이상이나, 고속 LAN은 최대 1000Mbps의 속도를 낼 수 있다

22. 미국 표준 기구인 ANSI의 네트워크 규격으로 두개의 링이 토큰 패싱(token passing) 방식을 채택하고 있는 LAN으로 100Mbps의 전송 속도를 나타내며, 기간망으로 사용되는 것은?

가  이더넷                          나  FDDI

다  토큰링                          라  LocalTalk

23. IEEE은 네트워크 분야에 관련된 기준을 마련하는 전문 기구이다. 이 IEEE 위원회는 OSI 모델중 이 계층을 보다 자세히 정의할 필요를 느껴 LLC와 MAC로 나누었다. 다음중 LLC와 MAC로 나누어진 계층은?

가  Physical Layer                  나  Data Link Layer

다  Network Layer                  라  Transper Layer

24. 네트워크의 성능은 어느 한가지의 요인으로 측정할 수는 없다. 다음중 이런 요인에 속하지 않는 것은?

가  네트워크에서 실행되는 애플리케이션의 유형

나  네트워크에서 사용되는 케이블의 유형

다  컴퓨터 사이의 거리

라  네트웍 어뎁터에 사용되는 IRQ에 따라서.

25. 다음중 데이터의 무결성을 구현하는 방법중 소프트웨어적인 기법은?

가  디스크 미러링(DISK MIRRORING)

나  서버의 이중화(DUAL SERVOR)

다  핫 스탠바이(HOT STANDBY)

라  리커버리 블록(RECOVERY BLOCK)

< TCP /IP >

26. 다음 보기는 TCP Protocol에 대한 설명이다. 이중 TCP Protocol을 잘못 설명하고 있는 것은?

가  순서별 전송             나  신뢰성 있는 전송

다  비접속 지향             라  UDP보다 높은 오버헤드율

27. 다음중 TCP/IP를 구성하는 기본 프로토콜에 해당하지 않는 것은?

가  전송계층을 담당하는 TCP(Transmission Control Protocol)

나  네트워크 계층을 담당하는 IP(Internet Protocol)

다  전송계층을 담당하는 UDP(User Datagram Protocol)

라  웹검색을 가능하게 하는 HTTP(Hyper Text Transfer Protocol)

28. 다음중 NT에서 지원하는 TCP/IP 관련 명령어가 아닌 것은?

가  telnet                        나  traceroute

다  netsta                        라  arp

29. TCP(Transmission Control Protocol)에 대한 설명으로 잘못된 것은?

가  네트워크에서 데이터의 흐름을 관리하고 데이터의 정확성 여부를 검사한다.

나  흐름지향이며 신뢰성이 있다.

다  송신측 TCP는 데이터를 패킷으로 나누어 일련번호, 수신측 주소, 에러검출코드를 추가한다.

라  수신측 TCP는 수신된 데이터의 에러를 검사하여 에러가 있는 데이터는 소멸시킨다.

30. 다음중 Windows NT 에서 이용할수 있는 TCP/IP 유틸리티가 아닌 것은?

가  Ping                        나  ifconfig

다  Hostname                   라  Net

31. TCP/IP에 대한 다음 설명 중 타당한 것은?

가  인터넷 접속을 위한 기본 프로토콜이지만 좀 더 편리하게 이용하기 위해서는 이 외에도 IPX/SPX프로토콜이 추가로 필요하다.

나  Subnet Mask의 설정은 항상 255.255.255.0으로 고정시켜야 한다.

다  호스트에 할당되는 IP주소 지정방식은 네트워크의 규모에 따라 A, B, C 세개의 클래스로 구성되며 클래스 당 할당할 수 있는 호스트의 수가 제한되어 있다.

라  TCP/IP에서 호스트에 대한 이름 해석 서비스는 DNS 이외에 다른 대안이 없다.

32. TCP/IP에서 지정해야 할 구성요소가 아닌 것은?

가  DNS                         나  게이트웨이

다  연결대상컴퓨터이름           라  IP주소

33. 개방형 시스템의 계층구조가 있다. N층에서 N-1층으로 통신제어가 일어나는 것을 바르게 짝지은 것은?

가  다중화(multiplexing) - 분류(spliting)

나  역다중화(demultiplexing) - 분류(spliting)

다  다중화(multiplexing) - 합류(recombining)

라  역다중화(demultiplexing) - 합류(recombining)

34. ITU-T 권고 X.25 프로토콜의 설명으로 틀린 것은?

가  링크 엑세스 레벨은 SDLC 프로토콜을 사용한다.

나  물리계층의 인터페이스는 X.21, X.21bit를 사용한다.

다  패킷 교환망에 적용되는 프로토콜이다.

라  물리, 프레임 패킷의 3계층으로 구분된다.

35. 사용하는 컴퓨터의 IP Address가 165.132.10.21이라면 그 컴퓨터가 속한 Class와 해당 Class의 등록 가능한 호스트 수로 바르게 짝지어진 것은?

가  Class B : 255 × 255개       나  Class B : 255개

다  Class C : 255 × 255개       라  Class C : 255개

36. 접속형과 비접속형 서비스의 설명이다. 틀린 것은?

가  접속형 서비스는 접속의 설정, 데이터 전송 접속의 해제 개념을 갖는다.

나  비접속형 서비스는 접속과 해제의 개념이 없다.

다  비접속형 서비스는 통신 선로를 신뢰하고 논리적인 통신로 없이 PDU 단위로 전송한다.

라  접속형 서비스는 고급 선로에서 고속으로 전송할 수 있다.

37. 네트워크의 발전과 함께 정보보호의 중요성도 강조되고 있다. 정보의 압축과 암호화에 관련된 OSI 계층은 무엇인가?

가  응용계층(application)         나  표현계층(presentation)

다  세션계층(session)             라  전송계층(transport)

38. 다음은 IP 계층의 프로토콜에 대한 설명이다. 거리가 먼 것은?

가  인터넷 프로토콜(IP : Internet Protocol)은 인터넷을 통해 패킷을 한 호스트에서 다른 호스트로 이동시키는데 이용되는 연결형 데이터 전달 서비스를 제공한다.

나  인터넷 제어 메시지 프로토콜(ICMP Internet Control Message Protocol)은 IP 서비스를 이용하여 호스트들이 오류 상황에 대해 보고할 수 있게 하고, 예상하지 못한 상황에 대한 정보를 제공하도록 한다.

다  주소 변환 프로토콜(ARP : Address Resolution Protocol)은 두 호스트가 같은 물리적 네트워크 상에 있을 때, 근원지 호스트가 목적지 호스트로 직접 데이터를 전달할 수 있도록 도와준다.

라  역주소 변환 프로토콜(RARP Reverse Address Resolution Protocol)은 아직 자신의 인터넷 주소를 갖지 못한 호스트가 이를 얻도록 해준다.

39. Windows NT 4.0 운영체제에서 TCP/IP 프로토콜의 설치과정이 순서대로 나열된 것은?

== 보 기 ==

ᄀ.  시스템 재부팅

ᄂ. 제조업체에서 Microsoft를 선택, 네트워크 프로토콜은 TCP/IP를 선택하고 확인버튼 클릭

ᄃ.  제어판의 네트워크 아이콘을 더블클릭하여 네트워크 구성탭에서 추가버튼 클릭

ᄅ.  네트워크 구성요소 종류 선택에서 프로토콜을 선택하고 추가버튼 클릭

가  ᄃ-ᄅ-ᄂ-ᄀ                    나  ᄀ-ᄂ-ᄃ-ᄅ

다  ᄂ-ᄅ-ᄀ-ᄃ                    라  ᄅ-ᄀ-ᄃ-ᄂ

40. 다음중 RAS 서비스에서 사용하는 프로토콜로만으로 구성된 것은 ?

가  DLC, PPP, PPP Multilink Protocol

나  SLIP, PPP, PPP Multilink Protocol

다  SLIP, DLC, PPP Multilink Protocol

라  SLIP, DLC, PPP

< NOS >

41. 다음중 Windows NT 4.0 에서 지원하는 결함 허용 방식들로 구성된 것은?

가  Volume set, Mirror set

나  Stripe set with parity, Mirror set

다  Stripe set with parity, Stripe set

라  Stripe set, Volume set

42. 다음 설명은 Windows NT 의 사용자 홈디렉토리에 관한 설명이다. 잘못된 것은?

가  개별 사용자를 위한 작업 공간이다.

나  계정 생성시에 홈 디렉토리 경로를 지정하면 해당 디렉토리가 생성된다.

다  %username% 변수는 사용자 계정 이름을 가지는 변수이다.

라  다른 서버에 사용자의 홈 디렉토리를 둘 수 있다.

43. 다음 중 Migration Tool for Netware를 Windows NT Server에 설치하기 위해 필요한 것들로 구성된 것은?

가  Nwlink, FPNW               나  CSNW, FPNW

다  CSNW, GSNW              라  GSNW, Nwlink

44. 다음중 오류제어에서 PARITY가 있는 디스크 스트라이핑 방법은?

가  RAID 0                     나  RAID 1

다  RAID 3                     라  RAID 5

45. NTFS 상에 존재하는 폴더 F1으로부터 파일 test를 동일한 파티션에 존재하는 폴더 F2로 이동한 경우의 사용권한은?

가  그대로 보존된다.

나  기존의 사용권한에 이동된 폴더의 사용권한이 누적된다.

다  이동된 폴더의 사용권한을 가진다.

라  기존의 사용권한과 이동된 폴더의 사용권한중 더 제한적인 사용권한을 가진다.

46. 사용자 계정에 대한 설명으로 옳은 것은?

가  새로 생성된 계정으로 로그인하는 경우에 반드시 암호를 다시 지정해야 한다.

나  암호는 대소문자를 구분하지 않는다.

다  일정 기간이 지나면 암호를 반드시 변경하여야 한다.

라  계정을 삭제하지 않고도 사용하지 못하도록 할 수 있다.

47. 시스템에 RAID5에 해당하는 결함 허용을 구현한 경우, 사용 중 하나의 멤버 디스크에 이상이 생겼을 때 복구하는 방법으로 옳은 것은?

가  이상이 생긴 멤버 디스크를 다른 디스크로 교체하고 Disk Administrator의 Fault Tolerance 메뉴에서 Regenerate를 선택한다.

나  이상이 생긴 멤버 디스크를 다른 디스크로 교체하고 기존의 set을 삭제한후 다시 생성한다.

다  기존의 set을 해지한후 이상이 생긴 멤버 디스크를 포맷하고 Disk Administrator의 Fault Tolerance 메뉴에서 Regenerate를 선택한다.

라  Disk Administrator의 Break Mirror를 선택한후 이상이 없는 멤버 디스크의 빈 공간을 이용하여 다시 set을 구성한다.

48. 글로벌 그룹에 대한 설명으로 옳은 것은?

가  사용자 계정과 다른 글로벌 그룹을 포함할 수 있다.

나  도메인에서만 존재하는 그룹이다.

다  로컬 그룹에 포함될 수 없다.

라  다른 도메인에 존재하는 사용자 계정을 포함할 수 있다.

49. 다음중 RAS에서 보안을 강화하기 위한 방법이 아닌 것은?

가  PPTP Filtering               나  Callback

다  MS-CHAP                   라  Multilink

50. Windows NT 4.0에는 도메인을 관리하는 서버를 중앙에 두어 각 사용자, 컴퓨터의 인증을 해주고 있다. 다음중 도메인을 관리하는 서버가 올바로 짝지어진 것은?

가  PDC, Stand alone Server

나  Stand alone Server, Member Server

다  BDC, Member Server

라  BDC, PDC