한국정보통신자격협회 시행 제16회 PC정비사 2급 필기
2003. 2. 9. 시행	무단 전제 및 복사를 금합니다.				제한시간
					50분

<PC유지보수>

1. 컴퓨터의 성능을 향상시키기 위하여 업그레이드(Upgrade)하는 경우에 대한 설명 중 잘못된 것은?

가. 메인보드 교체 없이 펜티엄III CPU를 펜티엄IV CPU로 업그레이드할 수 있다.

나. 핀이나 슬롯의 극성을 꼭 맞춰야 한다.

다. DMA66케이블을 사용하고 있는 HDD의 경우 고용량으로 교체하더라도 같은 E-IDE인 경우에는 케이블을 교체할 필요가 없다.

라. 반드시 전원을 끄고 작업을 한다.

2. 하드디스크를 설치할 때 주의할 사항으로 바른 것은?

가. 하드디스크의 용량이 클 때는 구형 바이오스에서 용량을 지원하지 않는 경우도 있다.

나. 하드디스크 데이터 케이블의 연결 커넥터는 방향이 바뀌어도 무방하다.

다. 하드디스크의 전원 케이블은 잘못 연결해도 상관없다.

라. 하드디스크의 점퍼는 따로 설정할 필요없다.

3. 다음 중 전자파와 VDT 증후군에 대하여 잘못 설명한 것은?

가. 전자파는 컴퓨터에서만 발생한다.

나. 시각 장애는 조명 불량, 화면의 깜빡거림 등이 원인이다.

다. 부적절한 작업 자세로 인하여 목, 어깨, 팔 등의 통증이 유발된다.

라. 전자파나 정전기로 인한 두통, 피부질환 등이 유발된다.

4. Windows 98에서 확장슬롯에 꽂힌 카드를 인식하여 필요한 드라이버 파일이 있는 경우 자동으로 설치하는 것은?

가. P2P(Peer to Peer)	나. PNP(Plug and Play)

다. CMOS	라. POST(Power-on Self Test)

5. ROM-BIOS 에 내장되어 있는 컴퓨터 자체의 시스템 진단 과정을 무엇이라고 하는가?

가. Partition	나. Overclocking

다. Jumper	라. POST

6. PC의 CMOS를 다시 설정해야하는 경우로 적합한 것은?

가. 부팅순서를 바꿀 때

나. 하드디스크를 포맷했을 때

다. 컴퓨터를 재부팅 할 때

라. CRT 모니터를 LCD 모니터로 교체 할 때

7. 새로운 하드디스크를 사용하기 앞서 데이터 영역을 논리적으로 구분하기 위한 작업은 무엇인가?

가. FORMAT	나. Update

다. 점퍼 설정	라. FDISK

8. 'Non-System disk or disk error'라는 메시지가 나타났을 경우 예상되는 원인이 아닌 것은?

가. 디스크 드라이브가 불량일 경우

나. 드라이브에 시스템 파일이 없을 경우

다. 메모리가 부족할 때

라. 시스템의 디스크 인터페이스 회로에 이상이 있을때

9. Windows 98 에는 시스템 점검을 위한 다양한 진단 프로그램이 있다. Windows 98이 제공하는 진단 프로그램과 실행 파일명이 잘못 연결된 것은?

가. scanreg.exe, scanregw.exe - 도스용, 윈도우용 레지스트리 검사기

나. sfc.exe - 시스템 파일 검사기

다. drwatson.exe - 드라이버 자동 생략 에이전트

라. msconfig.exe - 시스템 구성 유틸리티

10. 두 개의 물리적 하드디스크를 하나의 데이터 케이블로 연결한 후 부팅을 했더니 CMOS-SETUP에서도 하드디스크를 인식하지 못한다. 다음 중 원인이라고 볼 수 없는 것은?

가. 데이터 케이블 접속 불량

나. HDD의 자체 고장

다. MASTER, SLAVE 점퍼 미설정

라. 파티션 설정 오류

11. 메인보드가 두 개의 EIDE 포트를 지원한다. 메인보드에 연결할 수 있는 HDD의 최대 개수는?

가. 1개	나. 2개

다. 3개	라. 4개

12. 다음 중 사운드카드에 대한 고장 원인과 수리 방법에 대해 설명한 것으로 알맞은 것은?

가. 사운드카드 설치 후 스캐너가 동작하지 않는 경우 : CMOS 셋업을 재설정한다.

나. 사운드카드 설치 후 비디오 카드에서 캡쳐 기능이 실행되지 않는 경우 : TCP/IP 설정을 바꾼다.

다. Windows 98 설치 도중 사운드카드를 찾지 못하는 경우 : 주변기기와 충돌을 확인하여 수정한 후 새 하드웨어 설치를 이용하여 설치한다.

라. 사운드 카드와 모뎀이 충돌하는 경우 : 시스템 등록정보에서 디스크 드라이브 설정을 변경한다.

13. 케이스 전면에 있는 HDD LED가 정상적으로 연결되어 있을 때 확인 할 수 있는 것은?

가. HDD 파티션 설정 유무

나. HDD MASTER/SLAVE 설정

다. HDD 회전속도

라. HDD 작동 유무

14. 다음 중 플러그앤 플레이 기능에 대한 설명으로 바른것은?

가. 윈도우 운영체제에서 하드웨어 장치를 빠르고 쉽게 설치할 수 있도록 해준다.

나. CD-ROM의 AUDIO 기능을 설정해준다.

다. 마우스의 왼손 잡이와 오른손 잡이 설정을 해준다.

라. CMOS 셋업을 재설정 해준다.

15. 다음 중 연결하지 않으면 시스템에 치명적인 문제를 발생시킬 수도 있는 것은?

가. HDD LED 커넥터	나. Reset LED 커넥터

다. CPU 쿨러 커넥터	라. CD-ROM 사운드 케이블

<운영체제>

16. 레지스트리에 대한 설명으로 잘못된 것은?

가. 레지스트리는 Windows 폴더에 system.dat 파일과 user.dat라는 숨김 파일로 저장되어 있다.

나. 레지스트리를 백업하려면 scanregw 명령어를 이용해서 레지스트리를 검사한 뒤, 백업할 수 있다.

다. 백업된 레지스트리 파일은 C:\Windows\Sysbckup 폴더에 rb000.cab rb001.cab...과 같은 형식으로 저장된다.

라. 레지스트리에 문제가 발생하면 도스 상태에서 scanreg/setup 명령어로 복구해 낼 수 있다.

17. 다음 중 MS-DOS 내부 명령어가 아닌 것은?

가. DATE	나. VER

다. MEM	라. COPY

18. Windows 98 시작시 " starting windows 98..." 이 화면에 나타날 때 Windows 98이 지원하는 멀티부팅 기능을 사용하려고 한다. 이때 사용되는 단축키는?

가. F4	나. F6

다. F7	라. F8

19. .BAT, .COM, .EXE 파일이 실행되는 순서가 바르게 정리된 것은?

가. .BAT, .COM, .EXE	나. .COM, .EXE, .BAT

다. .EXE, .COM, .BAT	라. .EXE, .BAT, .COM

20. Windows 98 시스템을 Windows로 부팅하는데 꼭 필요한 파일이 아닌 것은?

가. IO.SYS	나. WIN.COM

다. COMMAND.COM	라. FORMAT.COM

21. 다음 중 디스크 파티션의 종류와 특징이 잘못 연결된 것은?

가. FAT16 - 최대용량 2GB(Windows 98 SE)

나. NTFS - NT에서 사용

다. FAT32 - 2GB이상의 디스크를 하나의 드라이브로 사용가능

라. NTFS - 최대용량 2GB

22. [제어판]의 키보드 항목에 대한 내용 중 바르지 않은 것은?

가. 키 재입력 시간을 조절할 수 있다.

나. 키 반복 속도를 조절할 수 있다.

다. 입력 자판을 설정할 수 있다.

라. 키보드의 접속 인터페이스를 선택할 수 있다.

23. 다음 중에서 NFS(Network File System)를 지원하지 않는 운영체제는?

가. Solaris	나. Free BSD

다. Windows 98	라. Linux

24. Windows 98에서는 CD-ROM 드라이브에 타이틀을 삽입할 경우, 자동으로 관련 응용 프로그램이 작동되도록 해준다. 이 기능과 관련된 파일은?

가. AUTOEXEC.BAT	나. CONFIG.SYS

다. AUTORUN.INF	라. MSCDEX.EXE

25. Windows에서 제공하는 유틸리티로써 하드디스크의 부족한 공간을 확보해주는 프로그램은?

가. 디스크 조각 모음	나. 디스크 정리

다. 디스크 검사	라. 디스크 포맷

26. 다음 중 Windows XP의 버전이 아닌 것은?

가. Home Edition	나. Professional

다. ME	라. Media Center

27. Windows XP에서 새로 지원하는 기능이 아닌 것은?

가. PPPoE 지원	나. 개인 방화벽 기능

다. 빠른 사용자 전환기능	라. 시스템 복원기능

28. 다음은 Doskey.exe를 UMB에 로드하는 Autoexec.bat의 예이다. ( )에 알맞은 단어는?

LoadHigh C:\Windows\(     )\Doskey.exe

가. System	나. Config

다. Command	라. Temp

29. 다음 중 제어판의 CPL 파일과 항목이 잘못된 것은?

가. DESK : 디스플레이

나. SYSDM : 날짜

다. PASSWORD : 암호

라. MMSYS : 멀티미디어 사운드

30. Windows에서 부팅 후 자동으로 특정 프로그램을 실행하려고한다. 해당 프로그램의 단축 아이콘을 프로그램 메뉴의 어디에 위치하여야 하는가?

가. 시작 프로그램	나. 기본 프로그램

다. 보조 프로그램	라. 한글 MS-DOS

<PC주변기기>

31. 스캐너의 성능에 관한 설명 중 잘못된 것은?

가. 스캐너의 실질 해상도는 엔진 해상도이다.

나. 최대 해상도는 실제로 원본 이미지를 고해상도로 스캔하여 픽셀 수를 늘리는 기술이다.

다. 트루컬러는 24비트로 저장하기 때문에 24비트 컬러라고 한다.

라. 스캔한 이미지를 프린터로 바로 출력하는 경우에는 프린터의 해상도 이상으로 스캔할 필요가 없다.

32. 사운드 카드에서 녹음을 할 때 'CD 음질' 수준이란 설정이 있다. CD 음질이란?

가. 56 KHz - 8 bits	나. 44.1 KHz - 16 bits

다. 44.1 KHz - 8 bits	라. 56 KHz - 16 bits

33. 메인보드의 구성 요소 중 배터리의 역할은?

가. CMOS에 전원을 공급한다.

나. 칩셋에 전원을 공급한다.

다. CPU에 전원을 공급한다.

라. 슬롯에 전원을 공급한다.

34. 다음 중 CPU에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 애슬론 XP - AMD에서 만든 CPU로서 1600+ 의 경우 1.6GHz의 FSB로 동작한다.

나. 펜티엄 IV - 인텔에서 만든 CPU로서 처음에는 소켓 423형으로 나왔다.

다. 듀론 - 인텔의 셀러론과 같은 보급형 CPU로서 가격대비 성능에서 좋은 평가를 받고 있다.

(CPU만의 가격과 성능 비교)

라. C3 - VIA에서 만든 CPU로서 펜티엄 III와 같은 소켓 370 메인보드에 장착할 수 있다.

35. PS/2 마우스가 사용하는 IRQ는?

가. 3	나. 4

다. 7	라. 12

36. CD-R 디스크에 데이터를 기록할 때, 필요한 만큼의 용량만 기록한 후 추후 데이터를 추가할 수 있는 방식의 이름은?

가. 싱글 세션(Single Session)

나. 싱글 레이어(Single Layer)

다. 멀티 세션(Multi Session)

라. 멀티 레이어(Multi Layer)

37. MIDI는 무엇의 약자인가?

가. MultImeDIa

나. Multi Input Data Instrument

다. Musical Instrument Digital Interface

라. MultI Data Interface

38. 다음 중 일반적인 펜티엄IV용 메인보드에 없는 것은?

가. 소켓 478	나. AGP 슬롯

다. USB 포트	라. 소켓 A

39. 메인보드의 형태에 따라 구분한 것이 아닌 것은?

가. AT	나. ATX

다. NLX	라. NG

40. 프린터의 인쇄 방식 중 충격식 인쇄 엔진 방식을 갖는 프린터는?

가. 라인 프린터	나. 열전사 프린터

다. 잉크 분사 프린터	라. 레이저 빔 프린터

41. 모니터의 화질을 결정하는 가장 중요한 조건으로 도트(슬롯) 피치를 들 수 있다. 도트(슬롯) 피치에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. 도트 피치가 클수록 화질이 선명하다.

나. 쉐도우 마스크 방식의 모니터는 막대 모양의 구멍을 가지고 있어 슬롯 피치, 혹은 스트라이프 피치라고 부른다.

다. 전자총에서 쏘아져 나오는 빛을 통과시키는 구멍의 크기이다.

라. 전자총에서 쏘아져 나오는 빛을 통과시키는 구멍 사이의 간격이다.

42. 다음 중 디지털카메라에서 영상을 전기적인 신호로 바꾸어 주는 장치는?

가. ADC	나. 플래쉬 메모리

다. CCD	라. JPEG 칩셋

43. 사운드카드가 음을 만들기 위해 사용하는 방법으로 올바르게 짝지어진 것은?

가. PCM, VESA	나. PCI, ATX

다. FM, PCM	라. AGP, Wave Table

44. 동급 해상도임에도 불구하고 레이저 프린터에 비해 잉크젯 프린터 출력물이 덜 선명한 이유는?

가. 출력 속도가 느리기 때문에

나. 결과물이 습기나 물에 약하기 때문에

다. 잉크 방울이 종이에 닿는 순간 번짐 현상이 일어나기 때문에

라. 잉크를 녹이는 온도가 약해서

45. 컴퓨터에서 입체 음향과 음성, 음악 등을 구현하기 위해 필요한 장치는 무엇인가?

가. CD-ROM	나. FDD

다. SOUND CARD	라. MODEM

<PC네트워크>

46. 다음은 DNS의 도메인명이다. 이중 도메인명을 잘못 설명하고 있는 것은?

가. com : 상업적인 회사	나. edu : 학교 등 교육기관

다. mil : 국제단체	라. org : 비영리단체

47. 단독 사용자 호스트에서도 서버로부터 전자우편을 읽을 수 있도록 고안된 프로토콜은?

가. POP	나. NNTP

다. SMNP	라. SMTP

48. Internet Explorer에서, 한 번 방문했던 웹 사이트의 정보와 내용을 저장해 두어 웹 접속 속도를 향상시키기 위한 기능을 설정하고자 한다. 인터넷 옵션 중에서 어느 것을 선택하여 설정해야 하는가?

가. 자동 완성	나. 열어본 페이지 목록

다. LAN 설정	라. 임시 인터넷 파일

49. 다음 중 네트워크를 통해서 공유할 수 없는 것은?

가. 하드디스크	나. 프린터

다. 인터넷	라. 램

50. Internet Explorer에서 유해 정보를 차단하기 위해 사용되는 메뉴의 이름은?

가. 내용관리자	나. History

다. Cache	라. 보안

제16회 PC정비사 2급 필기(2003년 2월 9일)
1번	2번	3번	4번	5번	6번	7번	8번	9번	10번
가	가	가	나	라	가	라	다	다	라
11번	12번	13번	14번	15번	16번	17번	18번	19번	20번
라	다	라	가	다	라	다	라	나	라
21번	22번	23번	24번	25번	26번	27번	28번	29번	30번
라	라	다	다	나	다	라	다	나	가
31번	32번	33번	34번	35번	36번	37번	38번	39번	40번
나	나	가	가	라	다	다	라	라	가
41번	42번	43번	44번	45번	46번	47번	48번	49번	50번
라	다	다	다	다	다	가	라	라	가