한국정보통신자격협회 시행 제9회 국가공인 PC정비사 1급 필기
2005. 9. 11. 시행	수 검 번 호	성 명	제한시간	형별
			60분	A
	무단 전제 및 복사를 금합니다.
※ 4지 택일형 문제이므로, 문제별로 제시된 4개 항목 중 가장 적합한, 한 항목만 정답(답안)으로 선택하십시오. ※ 시험 종료후 문제지는 반드시 제출하여야 합니다.

<PC운영체제>

1. 인터넷 익스플로러의 버전 중에서 Windows XP에서 기본적으로 제공하는 것은?

가. 6.0	나. 6.5

다. 7.0	라. 7.5

2. 운영체제의 주된 기능이 아닌 것은?

가. 컴퓨터 시스템의 초기화 기능

나. 데이터 정의 기능

다. 효율적인 자원 관리 기능

라. 효율적인 자원 할당 기능

3. 운영체제의 발달과정 순서를 옳게 나열한 것은?

1. 일괄처리 시스템

2. 분산 처리 시스템

3. 다중 모드(mode) 시스템

4. 시분할 시스템

가. 1-4-3-2	나. 1-2-3-4

다. 1-3-4-2	라. 4-3-2-1

4. Windows XP가 부팅하는 과정이다. 과정이 순서대로 나열된 것은?

1. 운영체제 선택

2. NTLDR 실행

3. 하드웨어 검색

4. 서비스

5. 드라이버 로딩

가. 1-2-3-4-5	나. 2-3-1-4-5

다. 2-1-3-5-4	라. 1-5-3-2-4

5. 다음의 파일 중 성격이 다른 것은?

가. ARJ file	나. LZH file

다. ZIP file	라. CAP file

6. Windows XP의 제어판 속에 있는 디스플레이 기능에 대한 설명 중 잘못된 것은?

가. 배경그림으로 사용할 수 있는 그림파일은 BMP만 가능하다.

나. Windows의 바탕화면을 HTML문서로도 꾸밀 수 있다.

다. 배경그림으로 GIF, JPEG, BMP 파일이 가능하다.

라. 바탕화면에 인터넷 컨텐츠를 넣을 수 있는 기능을 액티브데스크톱 기능이라 한다.

7. Windows XP의 프로그램 추가/제거에는 4가지의 탭이 있다. 4가지 구성 탭에 해당하지 않는 것은?

가. 프로그램 변경/제거

나. 새 프로그램 추가

다. Windows 구성요소 추가/제거

라. 하드웨어 프로필

8. Windows XP의 레지스트리 값들 중에서 RFC2018에 정의된 Selective Acknowledgement를 활성화하는 것은?

가. TcpWindowSize	나. Tcp1323Option

다. DefaultTTL	라. SackOpt

9. Windows XP에서 모든 기능을 제공하는 파일 시스템은?

가. EXT2	나. FAT16

다. FAT32	라. NTFS

10. Windows XP에서 서비스를 설정 할 때 사용하는 MMC는 관리도구를 모아둔 것이다. 다음 중 MMC 관리에 속하지 않는 것은?

가. 장치관리자	나. 로컬 사용자 및 그룹

다. 디스크관리	라. 메모리관리

11. 컴퓨터들간에 통신을 하기 위해 필요한 사항을 미리 정해 놓은 통신규약은?

가. Telnet	나. Protocol

다. IP	라. PHP

12. 익스플로러를 실행했을 때 초기화면이 되는 홈페이지로 사용할 페이지를 설정하는 메뉴는?

가. [파일] - [등록정보] - [홈 페이지]

나. [즐겨찾기] - [즐겨찾기에 추가] - [홈 페이지]

다. [도구] - [인터넷 옵션] - [일반] - [홈 페이지]

라. [보기] - [도구모음] - [사용자 정의]

13. 아웃룩 익스프레스를 이용하여 전자우편 교환시 편지가 반송되었다. 그 원인으로 볼 수 없는 것은?

가. 상대방의 주소를 잘못 입력했다.

나. 수신자가 송신자의 메일을 수신거부로 등록해 두었다.

다. 수신자의 메일 서버가 다운되었다.

라. 수신자의 메일 서버로부터 수신자가 편지를 가져오는 도중 통신오류가 발생했다.

14. 실행 파일의 확장자로 알맞게 짝지어진 것은?

가. EXE, SYS, BAT	나. COM, AUX, PCX

다. COM, BAT, OBJ	라. COM, EXE, BAT

15. IIS에서 HTTP 오류 코드와 연결이 잘못된 것은?

가. 204 : 내용이 없음	나. 400 : 불량요청

다. 401 : 인증되지 않았음	라. 404 : 구현할 수 없음

<PC주변기기>

16. Windows 운영체제 환경에서는 CD-ROM 드라이브에  CD를 삽입하면 자동으로 실행되는 기능이 있으나, 때로는 실행해서는 안 될 프로그램이 자동으로 실행되기 때문에 불편하다. CD-ROM드라이브에 CD를 넣어도 자동으로 실행되지 않도록 하는 키는?

가. Ctrl 키	나. Alt 키

다. Esc 키	라. Shift 키

17. 하드디스크의 일부 공간을 메모리로 사용하는 것은?

가. 리소스	나. 가상메모리

다. 디스크캐시	라. 버퍼

18. 모니터에 대한 일반적인 설명 중 잘못된 것은?

가. 모니터의 화면 굴곡에 따라 일반 모니터, 평면 모니터, 완전 평면 모니터로 구분한다.

나. 멀티 싱크 모니터는 주파수 대역이 넓어 TTL 신호와 아날로그 신호까지 처리할 수 있다.

다. 모니터의 성능을 구분하는데는 도트 피치(Dot Pitch)로 표시하는데 도트 피치가 클수록 고급 모니터이며, 미세하게 화면에 출력할 수 있다.

라. 모니터의 인터페이스는 D-SUB와 DVI 방식 등이 사용되고 있다.

19. 특정 해상도나 작업 도중에 모니터 화면에 얼룩이 지고 물결 모양의 나선이 나타나는 현상은?

가. 모아레	나. 핀쿠션

다. 버닝	라. 방자

20. 레이저 프린터에 대한 설명 중 잘못된 것은?

가. 미국의 HP사가 세계 최초로 개발하였다.

나. 램과 마이크로 프로세서를 내장하고 있다.

다. PCL과 PS라고 하는 내장된 프린터 언어를 사용한다.

라. 그림이나 문자가 종이 위에 토너가루로 나타나면 레이저의 열을 이용하여 토너가루를 녹여 출력물을 완성한다.

21. 프린터의 특성을 설명한 것으로 잘못된 것은?

가. 잉크 프린터는 프린터의 헤드핀이 리본을 쳐서 인쇄하는 방식으로 소음이 크다.

나. 한 번에 한 줄씩 인쇄하는 라인 프린터와 한 번에 한 자씩 인쇄하는 문자 프린터가 있다.

다. 레이저 프린터는 페이지 단위로 인쇄한다.

라. 충격식 방식은 소음이 많고, 비충격식 방식은 소음이 적다.

22. 컴퓨터를 연결하는 각 장치간에 선을 사용하지 않고 무선 연결이 가능하게 해주는 장치는?

가. IrDA	나. PS/2 포트

다. 멀티포트	라. 시리얼 포트(Serial Port)

23. ATX 메인보드에 대한 설명 중 잘못된 것은?

가. 메인보드나 카드 등의 크기나 모양을 폼팩터(Form Factor)라고 하는데, ATX 방식은 바로 메인보드의 폼팩터를 의미하는 것이다.

나. ATX 보드는 AT 방식의 메인보드를 90도 꺾어놓은 모양으로 되어 있다.

다. PS/2, 패러렐 포트, 시리얼 포트, USB 포트 등이 메인보드의 측면에 달려있어 외부기기를 연결하기가 편리하다.

라. 슬롯방식 CPU만을 지원한다.

24. 메인 보드의 주요 부분에 속하는 것은?

가. 확장 슬롯

나. 램댁(RAMDAC)

다. 주메모리

라. SCSI(Small Computer System Interface)

25. SCSI 하드디스크를 연결하는 방법에 대한 설명으로 잘못된 것은?

가. ID 번호를 설정해야 한다.

나. 케이블연결 방법은 EIDE와 동일하지만 마스터, 슬레이브 점퍼 설정이 제공되지 않는다.

다. 스카시 주변기기는 모두 ID번호를 가지게 되며, 이 번호는 주변장치에서 점퍼를 이용하여 설정할 수 있다.

라. 하드디스크와 같이 속도가 빠른 장치는 높은 번호를 지정한다.

26. CPU 오버클러킹을 하기 위한 메인보드의 조치로 잘못된 것은?

가. 전압 설정을 조금 낮추어서 CPU의 발열량을 최소화한다.

나. 보다 강력한 Cooler를 장착하여 CPU의 발열량을 최소화한다.

다. ROM BIOS 오버클러킹 실패시 메인보드의 점퍼나 딥스위치를 사용한다.

라. 메인보드가 지원하는 사양을 꼭 알아둔다.

27. 디지털 카메라의 특징이 아닌 것은?

가. 촬영한 이미지는 디지털 카메라에 내장된 액정화면으로 바로 볼 수 있다.

나. 저장된 이미지를 가공 할 수 있다.

다. 촬영된 이미지는 어떤 경우로도 수정이 불가능하다.

라. 디지털 카메라의 성능은 CCD 성능에 의해 많은 부분이 결정된다.

28. 사운드카드에서 소리의 생성방식에 따른 분류가 아닌 것은?

가. FM 방식	나. PCM 방식

다. Full Duplex 방식	라. Wave Table

29. 무선LAN의 표준과 최고 전송 속도의 연결이 잘못된 것은?

가. 802.11 - 2Mbps	나. 802.11b - 11Mbps

다. 802.11a - 54Mbps	라. 802.11g - 15Mbps

30. 컴퓨터 데이터 기록을 담기 위한 CD-ROM이 수록된 규격은?

가. 옐로우 북	나. 레드 북

다. 그린 북	라. 오렌지 북

<디지털 논리회로>

31. 다음 2진수를 디지털 시스템(ON/OFF)에서 사용하는 진법으로 올바로 표현한 것은?

2진수 : 101101

가.

나.

다.

라.

32. MOS 논리회로의 특징이 아닌 것은?

가. 소비 전력이 작다.

나. 높은 입력 임피던스이다.

다. 잡음 여유도가 크다.

라. TTL과의 혼용이 매우 용이하다.

33. FF(플립플롭) 회로의 종류가 아닌 것은?

가. D-FF	나. E-FF

다. T-FF	라. SR-FF

34. 전가산기의 올바른 구성은?

가. 반가산기 2개와 AND 게이트 1개

나. 반가산기 2개와 AND 게이트 2개

다. 반가산기 2개와 OR 게이트 1개

라. 반가산기 2개와 OR 게이트 2개

35. 펄스(pulse) 진폭 변조와 펄스 위상 변조를 비교한 설명으로 잘못된 것은?

가. 펄스 위상 변조가 채널수를 더 크게 할 수 있다.

나. S/N비는 펄스 진폭 변조가 더 떨어진다.

다. 채널수가 같을 때는 펄스 진폭 변조 방식의 펄스폭이 넓어도 된다.

라. 모두 다중통신 방식에 적합하다.

<PC유지보수>

36. 메모리에 대한 설명 중 잘못된 것은?

가. RDRAM은 짝수개로 장착을 하여야 한다.

나. 듀얼 채널을 사용 할 경우 정해진 위치에 따라 장착을 하여야 한다.

다. SDRAM은 빈 메모리 슬롯 아무곳에나 장착이 가능하다.

라. DDRSRAM은 메모리 슬롯 중 지정된 위치에 장착을 하여야 한다.

37. 펜티엄III 메인보드에 없는 슬롯은?

가. ISA 슬롯	나. VESA 슬롯

다. PCI 슬롯	라. AGP 슬롯

38. 현재 시스템은 Award BIOS의 CMOS를 이용하고 있다. 이 시스템의 절전 기능에 대하여 설정하는 곳은?

가. Standard CMOS Setup

나. Power Management Setup

다. PnP AND PCI Setup

라. BIOS Features Setup

39. 점퍼 설정이나 드라이버 설치 등 별도의 추가적인 설정 없이 시스템에 장착한 후, 곧바로 사용할 수 있는 장치는?

가. CPU	나. 램

다. VGA 카드	라. 사운드카드

40. 다음 괄호에 들어갈 용어는?

인텔, 마이크로소프트, 도시바 등에 의해 개발된 전력관리용 규격이다. Windows 98부터는 (  )기능이 운영체계 내에 포함됨으로써, 컴퓨터에 부착된 각 주변장치에 부여된 전력량을 제어할 수 있게 되었다.

가. 네트워크	나. EFS

다. ACPI	라. P2P

41. Windows와 같은 PnP를 지원하는 운영체제가 PnP를 지원하는 주변장치를 인식하는 방법은?

가. PnP 장치의 고유한 IP Address

나. PnP 장치의 고유한 MAC Address

다. PnP 장치의 고유한 PnP ID

라. PnP 장치의 고유한 Processor Number

42. 컴퓨터를 부팅할 때 'Disk boot failure, insert system disk and press enter'라는 메시지가 나타난다. 이 메시지가 나타나는 원인과 해결책으로 부적절한 것은?

가. A 드라이브에 부팅 불가능한 디스켓이 삽입되어 있거나, HDD로 부팅이 불가능한 경우에 나타날 수 있다.

나. 설치된 운영체제가 Windows 계열인지 확인한다.

다. 시스템에 연결된 저장 장치에서 부트 섹터를 찾지 못하는 경우에 나타나는 메시지다.

라. HDD에 이상이 없다면 CMOS 셋업에서 HDD 타입(CHS 혹은 LBA)이 제대로 설정 되어있는지 살펴본다.

43. 모니터에 붉은색 계열이 나타나지 않는다. 이때 점검할 필요가 없는 것은?

가. 디스플레이 어댑터의 오류 여부

나. 모니터 주위에 강한 자성체가 있는지 여부

다. 모니터 전자총의 오류 여부

라. 시스템 메모리 초기화 실패 여부

44. Windows를 사용하는 도중 속도가 점점 느려지는 현상이 발생하였다. 문제의 원인으로 잘못된 것은?

가. 레지스트리가 점점 커지고 불필요한 내용이 쌓이기 때문이다.

나. Windows에서 사용하는 DLL과 드라이버 파일이 많아지기 때문이다.

다. 하드디스크의 단편화가 심해지기 때문이다.

라. 디스크 캐시와 가상 메모리의 성능이 저하되기 때문이다.

45. 바이러스 감염경로와 거리가 먼 것은?

가. 다운로드(Download)	나. 전자우편(E-mail)

다. 파일 복사(Copy)	라. Low Level Format

46. 리눅스 운영체제에서 현재 디렉터리의 경로를 보여주는 명령어는?

가. cd	나. pwd

다. mkdir	라. mv

47. 메인보드의 BIOS는 부팅할 때 하드웨어의 오류를 체크하여 오류가 발견되면 비프음을 통하여 알려주고 있다. 다음의 비프음 회수에 대한 오류의 설명으로 잘못된 것은?

가. 2번 - 메모리 페리티 에러

나. 7번 - 프로세서 가상 모드 에러

다. 8번 - 롬 바이오스 에러

라. 10번 - CMOS 입출력 에러

48. 하드디스크를 포맷하고 다시 설치할 경우 해야 할 작업에 포함되지 않는 것은?

가. 새로 설치할 운영체제의 요구사항에 사용자의 컴퓨터가 적합한지 확인한다.

나. 하드디스크에 저장된 중요한 자료는 백업을 받는다.

다. CPU의 오버클록을 원할 경우 반드시 하드디스크 포맷 전에 작업을 하여야 한다.

라. CMOS에서 부팅순서를 정하여 원하는 장치로 부팅을 할 수 있게 하여야 한다.

49. PC를 업그레이드 하고자 할 때 먼저 교체할 일반적인 순서로 옳게 나열한 것은?

가. HDD - VGA - RAM - CPU - Main Board

나. CPU - RAM - VGA - Main Board - HDD

다. Main Board - CPU - RAM - VGA - HDD

라. RAM - CPU - VGA - Main Board - HDD

50. Windows XP를 재 설치 해야할 경우가 아닌 것은?

가. 메인보드를 교체한 경우

나. 부팅이 되지 않는 경우

다. 운영체제 사용 도중 다운이 빈번한 경우

라. 하드디스크를 추가 장착한 경우

<PC네트워크>

51. 스위치 허브에 대한 설명 중 올바른 것은?

가. 스위치는 네트워크 계층 중 물리계층에 속한다.

나. 목적지 주소가 연결되지 않은 포트에서 무조건 전송한다.

다. 스위치에 연결된 포트를 1:1로 연결하기 때문에, 각 포트에 스위치에서 제공하는 최대 속도를 보장해 준다.

라. 목적지가 아닌 포트에도 프레임을 전달한다.

52. 전화신호의 주파수 대역과 데이터 주파수 대역폭의 통신 채널을 분리하고, 데이터 채널을 통해 고속의 데이터를 송수신하는 방법은?

가. 케이블 모뎀	나. PSTN

다. 광케이블	라. ADSL

53. 여러 대의 컴퓨터를 연결할 때 마지막에는 반드시 터미네이터를 연결해야 하는 네트워크 연결 방법은?

가. BNC 케이블 연결	나. USB 케이블 연결

다. 크로스 케이블 연결	라. FX 케이블 연결

54. TCP/IP 프로토콜 군에서 UDP가 동작되는 계층은?

가. 전송 계층

나. 응용 계층

다. 네트워크 인터페이스 계층

라. 인터넷 계층

55. OSI 7 Layer 중 서로 다른 네트워크의 차이를 극복하여 종점간에 신뢰성 있고, 투명한 데이터 전송을 제공하고, 종점간의 에러 복구와 흐름제어를 하는 것은?

가. 네트워크 계층	나. 전송 계층

다. 세션 계층	라. 응용 계층

56. 아래 그림과 같이 IIS 에서 [기본 FTP(File Transfer Protocol) 사이트 등록정보] 메뉴 설정시 익명연결 허용을 설정할 수 있는 탭은?

가. FTP 사이트	나. 홈디렉터리

다. 메시지	라. 보안 계정

57. 유틸리티 중에서 TCP/IP 통계를 통한 NetBIOS를 연결시키는 것은?

가. Netsho /nbt	나. NBTSTAT

다. NetBEUI /all	라. NETSTAT

58. 데이터링크 계층에서 로컬 네트워크에 있는 호스트를 찾을때 이용하는 것은?

가. 포트번호	나. MAC Address

다. 디폴트 게이트웨이	라. IP Address

59. 메일 클라이언트(아웃룩, 유도라 등)가 메일 서버에서 자신의 PC로 메일을 가져올 때 사용하는 프로토콜은?

가. FTP	나. POP

다. SMTP	라. HTTP

60. 웹서버를 운영하려면 어떤 포트를 열어야 하는가?

가. TCP 21	나. TCP 25

다. TCP 80	라. TCP 110

정 답(A형)
1번	2번	3번	4번	5번	6번	7번	8번	9번	10번
가	나	다	다	라	가	라	라	라	라
11번	12번	13번	14번	15번	16번	17번	18번	19번	20번
나	다	라	라	라	라	나	다	가	가
21번	22번	23번	24번	25번	26번	27번	28번	29번	30번
가	가	라	가	라	가	다	다	라	가
31번	32번	33번	34번	35번	36번	37번	38번	39번	40번
가,나	라	나	다	가	라	나	나	나	다
41번	42번	43번	44번	45번	46번	47번	48번	49번	50번
다	나	라	라	라	나	다	다	다	라
51번	52번	53번	54번	55번	56번	57번	58번	59번	60번
다	라	가	가	나	라	나	나	나	다