한국정보통신자격협회 시행

제17회 PC정비사 2급 실기

2003년 6월 1일 시행		수 검 번 호	성 명	제한시간		배 점
				10 분		5 점
[문제1]	두 대의 PC를 연결하는데 필요한 UTP 케이블을 EIA-568A/B 규격에 따라 제작하십시오.
케 이 블					지급품목
※ 채점시 케이블의 배선을 가장 중요하게 반영하므로, 테스터기는 사용하지 않아도 됩니다. ※ 개인이 지참한 Tool을 사용하셔도 됩니다. ※ RJ-45와 LAN 케이블이 빠지지 않도록 주의하여 제작, 채점시 각 부품이 분리되었을 경우 오답 처리됩니다.					1. UTP 케이블 1개 2. RJ-45 2개 3. LAN Tool

2003년 6월 1일 시행		수 검 번 호	성 명		제한시간	배점	문제2	문제3
					10 분		5 점	5 점
[문제2]	MS-DOS창에서 아래 요구사항을 수행하시오. ※실제 시스템의 도스창을 이용 ※답안란에 정답(명령어)을 입력
요 구 사 항				답안란(명령어)
도스 명령 창에서 config.sys 파일을 편집하려고 했으나, 이 파일에 숨김 속성이 지정되어 편집을 할 수가 없다. 루트 디렉토리(C:\)에서 이 속성을 해제하는 명령을 옵션까지 기술하시오.
[문제3]	MS-DOS창에서 아래 요구사항을 수행하시오. ※실제 시스템의 도스창을 이용 ※답안란에 정답(명령어)을 입력
요 구 사 항				답안란(명령어)
파일 이름이 “edit"인 모든 종류의 파일을 C: 드라이브의 모든 하위 폴더에서 검색하는 명령을 옵션까지 기술하시오.

수검자 유의사항 1. 이 답안지는 반드시 작성하여 제출하셔야 합니다. 답안지를 미제출 하거나 미작성하였을 경우 2차 중앙채점 대상에서 제외됩니다. 2. 시스템이나 네트워크 오류등의 원인이 발생할 경우 수검위치를 이동할 수 있으며, 이때 제한시간은 연장됩니다. 3. 수검 중 문제에 대한 질문은 받지 않습니다. 4. 문제별 부분점수는 없습니다. 5. 문제별 제한시간 및 채점방법은 다음과 같습니다.
	문제번호	제한시간	채점방법		답안 우선순위
			현지	중앙
	1	10분	O	O	중앙채점
	2 ～ 3	10분		O	중앙채점
	4 ～ 14	60분		O	1. 전산답안(수작업 채점 병행) 2. 답안지 답안
※ 답안 입력란(전산, 답안지 포함) 내용만을 채점대상으로 함.

2003년 6월 1일 시행		수 검 번 호		성 명	배 점
					10 점
[문제4]	부팅시 아래와 같이 “바로 가기 오류” 창이 뜬다. MDM.EXE는 존재 하지 않는 파일이므로 이 메시지가 더 이상 나타나지 않게 설정하시오. (단, 레지스트리 편집에 의한 수정은 불가) ※답안란에 처리과정을 구체적으로 기술
현재 시스템 상태			문제 해결 후 시스템 상태
답안란(처리과정)

2003년 6월 1일 시행		수 검 번 호		성 명	배 점
					10 점
[문제5]	메모장에서 "PC정비사“를 입력했더니, 아래 화면과 같이 비정상적으로 입력되는 것으로 보아, 자판설정에 문제가 있는 것 같으므로, 이 문제를 해결하시오. (단, 사용중인 키보드는 한글 두벌식 자판이다.) ※답안란에 처리과정을 구체적으로 기술
현재 시스템 상태			문제 해결 후 시스템 상태
답안란(처리과정)

2003년 6월 1일 시행		수 검 번 호	성 명	배점	문제6	문제7
					10 점	10 점
[문제6]	프린트가 되지 않는 원인이 LPT포트와 다른 주변 장치의 IRQ간에 충돌이 있는 것 같습니다. 다른 장치와의 충돌을 피하기 위해 LPT포트가 다른 IRQ를 사용하게 설정하시오. (단, 시스템 등록정보 이외의 메뉴를 사용하시오.) ※답안란에 처리과정을 구체적으로 기술
답안란(처리과정)
[문제7]	여러 사람이 공동 사용하는 PC에서 인터넷을 사용한 관계로 보안이 필요합니다. 웹브라우져 사용을 종료할 때 마다 임시 인터넷 파일이 삭제되도록 설정하시오. ※답안란에 처리과정을 구체적으로 기술
답안란(처리과정)

2003년 6월 1일 시행		수 검 번 호	성 명	배점	문제8	문제9	문제10
					5 점	5 점	5 점
[문제8]	“Branding”이라는 프로그램을 삭제했으나, “프로그램 추가/삭제”에는 계속 남아있습니다. “프로그램 추가/삭제”에서도 삭제되도록 설정하시오. (단, “프로그램 추가/삭제”이외의 메뉴를 사용하십시오.) ※답안란에 처리과정을 구체적으로 기술
답안란(처리과정)
[문제9]	현재 시스템에 설치되어 있는 사운드카드의 칩셋명과 CD-ROM의 모델명을 찾아 답안란에 기술 하시오. (단, 현재 시스템이란 수검프로그램내의 장치를 의미하므로, 수검프로그램내에 설정되어 있는 장치를 기록하셔야 합니다.) ※답안란에 처리과정 및 답안을 기술
답안란(처리과정)
[문제10]	Windows98의 “제어판-프로그램 추가/삭제-시동 디스크 ” 에서 만든 시동 디스켓으로 부팅을 하면, 하드디스크와 CD-ROM 드라이브 사이에 가상 논리 드라이브가 하나 생성 되는데, 이 가상 논리 드라이브의 역할을 기술하시오.
답안란

2003년 6월 1일 시행		수 검 번 호		성 명	배점	문제11	문제12
						5 점	5 점
[문제11]	시스템 도구의 디스크 검사 프로그램을 이용하여 하드디스크를 검사할 때 가능한 작업을 모두 고르시오.
□ 1 분산되어 있는 파일 조각들을 한 곳으로 모은다. □ 2 불량 섹터를 표시하고 불량 섹터에 있는 데이터가 복구 가능하다면 복구해 준다. □ 3 파일 시스템의 오류를 복구하여 준다. □ 4 논리 드라이브 명칭을 변경할 수 있다. □ 5 논리 드라이브의 크기를 재 지정할 수 있다.			답안란(해당 항목에 체크☑)
			□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5
[문제12]	다음 중 VDSL에 대한 설명을 모두 고르시오.
□ 1 VDSL이란 Very-high-bit-rate Digital Subscriber Line의 약자이다. □ 2 ADSL과 달리 하향과 상향의 전송 속도가 동일한 대칭형 으로 데이터를 송수신 할수 있다. □ 3 ADSL 보다 데이터 전송 유효 거리가 매우 길다. □ 4 VDSL은 구조상 비대칭형으로는 데이터를 송수신 할 수 없게 되어 있다. □ 5 동(Copper)과 광(Fiber)의 인프라를 토대로 전화망을 통 한 음성, 데이터, 비디오 통합서비스가 가능한 기술이다.			답안란(해당 항목에 체크☑)
			□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5

2003년 6월 1일 시행		수 검 번 호		성 명	배 점
					10 점
[문제13]	다음은 Intel I845GL칩셋을 사용하는 펜티엄 4용 메인보드이다. 이 메인보드 위에 설치 가능한 장치들을 정확한 위치로 드래그 하십시오. ※ 부품을 더블클릭하면 부품을 확대해서 볼 수 있습니다. ※ 정확한 위치에 부품을 드래그 하지 않으면 처음 위치로 되돌아 갑니다.
메인보드(MainBoard)			부 품
㉠ ㉡ ㉢			① ② ③ ④
답안란(선으로 연결)
메인보드 ㉠ ㉡ ㉢ 부 품 ① ② ③ ④

2003년 6월 1일 시행		수 검 번 호		성 명	배 점
					10 점
[문제14]	다음은 컴퓨터의 백 패널 사진이다. 후면 잭(Jack)에 연결 가능한 장치만 골라 연결(드래그) 하십시오. ※ 부품을 더블클릭하면 부품을 확대해서 볼 수 있습니다. ※ 정확한 위치에 부품을 드래그 하지 않으면 처음 위치로 되돌아 갑니다.
백 패널			장치
㉤ ㉣ ㉢ ㉡ ㉠			① ② ③ ④ ⑤ ⑥
답안란(선으로 연결)
백패널 ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ 장치 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥