2003년 8월 24일 시행		수 검 번 호	성 명	제한시간		배 점
				10 분		5 점
[문제1]	지급된 UTP 케이블과 RJ-45잭을 이용하여 LAN 케이블을 제작하시오.
케 이 블					지급품목
․ 케이블은 568B 규격으로 제작 ․ 허브와 개인 PC와의 연결에 필요한 LAN 케이블을 제작 ※ 개인이 지참한 LAN Tool을 사용하셔도 됩니다. ※ RJ-45잭과 UTP 케이블이 빠지지 않도록 주의하여 제작하시오. 채점시 각 부품이 분리 이탈되어 있는 경우 0점 처리됩니다. ※ 케이블 심선의 배선 순서는 568A/B 규격에 맞아야 합니다.					1. UTP 케이블 1개 2. RJ-45잭 2개 3. LAN Tool

한국정보통신자격협회 시행

제18회 PC정비사 2급 실기

수검자 유의사항 1. 이 답안지는 반드시 작성하여 제출하여야 합니다. 답안지의 미작성 또는 미제출 한 경우 중앙채점 대상에서 제외됩니다. 2. 시스템이나 네트워크 오작동 등 장애가 발생할 경우 수검위치 이동이 허용될 수 있으며, 이 때 제한시간은 연장됩니다. 3. 수검 중 문제에 대한 질문은 일체 받지 않습니다. 4. 문제별 부분점수는 없습니다. 5. Windows 도움말은 사용할 수 없습니다. 6. 문제지 인쇄 상태(문제2 ～ 문제 14)를 확인 하십시오. 7. 문제별 제한시간 및 채점방법은 다음과 같습니다.
	문제번호	제한시간	채점방법		답안 우선순위
			현지	중앙
	1	10분	O		중앙채점 없음
	2 ～ 14	70분		O	1순위 : 전산답안(수작업 채점 병행) 2순위 : 답안지 답안
8. 작업형 문제 처리과정 기술 예 문제 : 마우스 설정을 오른손 잡이에서 왼손잡이로 변경하라. 정답예 : 시작 - 설정 - 제어판 - 마우스 - 등록정보에서 ‘오른손 잡이’를 ‘왼손잡이’로 변경 오답예 : 마우스를 오른손 잡이에서 왼손잡이로 설정 변경 ※ 답안 입력란(전산, 답안지 포함) 내용만을 채점대상으로 함.

2003년 8월 24일 시행		수 검 번 호	성 명		배점	문제2	문제3
						5 점	5 점
[문제2]	MS-DOS창을 이용하여 아래 요구사항을 기술하시오. ※명령어가 실제로 실행되지는 않습니다. ※답안란에 정답(명령, 옵션, 경로)을 입력 ※수검 프로그램 내의 도스 도움말 활용 가능
요 구 사 항				답안란(옵션, 경로 포함)
“c\windows\media"에서 media 디렉터리와 media 하위파일(디렉터리)을 플로피디스크(A:)에 빈 디렉터리까지 복사하려고 할 때 적당한 MS-DOS 명령어(옵션, 경로 포함)를 콘솔창에서 확인한 후 답안란에 입력하시오.				xcopy c:\windows\media a:\ /e
[문제3]	부팅 과정에서 키보드와 디스크 드라이브 관련 하드웨어 에러를 제외한 다른 에러가 인식될 때 시스템이 더 이상 진행되지 않도록 설정하시오. ※답안란에 처리과정을 구체적으로 기술
답안란(처리과정)
bios_main Halt On|[All, But Disk/Key]

2003년 8월 24일 시행		수 검 번 호		성 명	배 점
					10 점
[문제4]	Windows98의 바탕화면에서 Internet Explorer 아이콘을 실수로 삭제하였다. Windows98을 처음 설치한 상태처럼 바탕화면에 Internet Explorer 아이콘을 만들도록 설정하시오. (단, 바로가기 아이콘이 아님) ※답안란에 처리과정을 구체적으로 기술
현재 시스템 상태			문제 해결 후 시스템 상태
답안란(처리과정)
http://www.icqa.or.kr|3|18|0,0,0,0||1,1|1,0,0,0|1,1,1,1,2,1,1,2,1,2,1,2,2,1,1,1,1,1,1,2,2,2,1,2,2,2,1,1,1,2,1,1,1,2,1,2,1,1,1,2,1,2,1,1,2,2,2,2,1,2,2,1

2003년 8월 24일 시행		수 검 번 호	성 명	배 점	문제5	문제6
					10 점	10 점
[문제5]	Windows에서 멀티태스킹에 사용되는 연장 메모리를 칩셋(Chipset)이 제어할 수 있도록 설정하여, 멀티태스킹 운영체제의 속도가 향상될 수 있도록 설정하시오. ※답안란에 처리과정을 구체적으로 기술
답안란(처리과정)
bios_main Gate A20 Option|[Fast]
[문제6]	A 드라이브에서 플로피 디스크에 의한 작업을 하다가 디스켓을 제거한 후 탐색기를 사용하다 보면 가끔 ‘드르륵’하는 소리가 들릴 때가 있다. 이러한 소음은 듣기도 거북하고 초보 사용자들은 고장으로 오해할 수 있으므로 이런 소리가 나지 않도록 시스템을 설정하시오. ※답안란에 처리과정을 구체적으로 기술
답안란(처리과정)
system_main 0|플로피디스크||||False||||False

2003년 8월 24일 시행		수 검 번 호		성 명	배 점
					5 점
[문제7]	Internet Explorer에는 이전에 방문했던 웹사이트 주소를 기억해 두었다가 같은 사이트를 다시 방문할 때 일부 주소만 입력하더라도 자동으로 입력해 둔 주소를 나타내 주는 기능이 있다. 이 기능을 활용할 수 있도록 설정하시오. ※답안란에 처리과정을 구체적으로 기술
현재 시스템 상태			문제 해결 후 시스템 상태
답안란(처리과정)
internet_main http://www.icqa.or.kr|3|18|0,0,0,0||1,1|1,0,0,0|1,1,1,1,2,1,1,2,1,2,1,2,2,1,1,1,1,1,1,2,2,2,1,2,2,2,1,1,1,2,1,1,1,2,1,2,1,1,1,2,1,2,1,1,2,2,2,2,1,2,2,1

2003년 8월 24일 시행		수 검 번 호	성 명	배점	문제8	문제9
					10 점	5 점
[문제8]	현재 이 시스템은 여러 사람이 사용하는 시스템으로서, 사용자마다 디스플레이 환경을 조작하여 사용한다. 이러한 불편을 방지하기 위하여 제어판의 디스플레이 사용을 제한하시오. ※답안란에 처리과정을 구체적으로 기술
답안란(처리과정)
수동 채점(PC 문제로 인해)
[문제9]	아래 제시문제가 요구하는 환경으로 현재 시스템을 설정하시오. ※답안란에 처리과정을 구체적으로 기술
제시문제
․ DHCP를 사용하여 IP 설정 ․ 네트워크 게임 가능 ․ NetBEUI 사용 가능 ․ 인터넷 사용 가능
답안란(처리과정)
98net_main IPX/SPX 호환 프로토콜 -> Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC|3|True|||| NetBEUI -> Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC|3|True|||| TCP/IP -> Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC|3|True|. . .|. . .||0

2003년 8월 24일 시행		수 검 번 호		성 명		배점	문제10	문제11
							5 점	5 점
[문제10]	다음 중 하드디스크의 기록 방식에 따라 분류한 것이 아닌 것을 모두 고르시오. 2|5
□ 1 FM(Frequency Modulation) □ 2 Modified Huffman □ 3 Modified FM □ 4 RLL(Run Length Limited) □ 5 IDE			답안란(해당 항목에 체크☑)
			□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5
[문제11]	다음 ( )안에 적당한 용어를 기술하시오.
( A )는 메인보드에서 H/W와 S/W의 중간 형태인 펌웨어 형태로서 주로 ROM에 들어 있다. 컴퓨터의 전원을 켜면 필요한 정보를 ( B ) 메모리에서 읽어오고 이런 S/W에 의해 CPU가 동작하게 되며 여러 입출력 장치도 이 정보에 따라 기능을 수행하게 된다.			답안란
			A		BIOS
			B		CMOS

2003년 8월 24일 시행

수 검 번 호

성     명

배    점

10 점

[문제12]

다음 AMD(Palomino)와 INTEL(Northwood)의 특징적인 부분을 비교한 표의 A, B, C 부분을 기술하시오.

제시문제

	AMD(Palomino)	INTEL(Northwood)
L2 캐쉬	256 KB	( A )
TYPE	( B )	소켓 478
FSB	( C )	400/533MHz

답안란

A

512

B

소켓 A

C

266

2003년 8월 24일 시행		수 검 번 호		성 명	배 점
					10 점
[문제13]	다음은 KT333 칩셋 메인보드에 맞는 부품들을 정확한 위치로 드래그 하시오. 1950|2775,1095|3810 ※ 부품을 더블클릭하면 부품을 확대해서 볼 수 있습니다. ※ 정확한 위치에 부품을 드래그 하지 않으면 처음 위치로 되돌아 갑니다.
메인보드(MainBoard)			부 품
㉠ ㉡			① ② ③ ④ ⑤⑥
답안란(선으로 연결)
메인보드 ㉠ ㉡ 부 품 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

2003년 8월 24일 시행

수 검 번 호

성     명

배 점

5 점

[문제14]

다음은 USB 마우스의 신호 체계를 나타낸 것이다. 빈 칸에 해당되는 색깔과 기능을 정확한 위치로 드래그 하시오.

※ 부품을 더블클릭하면 부품을 확대해서 볼 수 있습니다.          2050|2415,2050|4325

※ 정확한 위치에 부품을 드래그 하지 않으면 처음 위치로 되돌아 갑니다.

USB 마우스

색깔과 기능

핀번호(색깔)		기능
1	빨강	+5Vdc
2	녹색	+Data
3
4	검정	ground

㉠

㉡

①     ②     ③

흰색

-DATA

-5Vdc

④     ⑤     ⑥

노랑

파랑

ground+

답안란(선으로 연결)

USB 마우스                   ㉠            ㉡

색깔과 기능      ①      ②      ③      ④      ⑤      ⑥