[문제R1]	Router는 SNMP 통신을 통해 모니터링 할 수 있는 기능을 가지고 있다. 192.168.0.10 서버에서 icqa라는 Community 값을 통해 모니터링 할 수 있도록 설정하고, 현재 상태를 NVRAM에 저장(Router#write)하시오.
화 면

[문제R2]	Router1, 2의 Serial 0 인터페이스를 아래 <화면>과 같이 설정하고, 현재 상태를 NVRAM에 저장(Router#write)하시오.
화 면

[문제R3]	아래 <화면>과 같이 설정하고, 현재 상태를 NVRAM에 저장(Router#write)하시오.
화 면

[문제1]	지급된 UTP 케이블과 RJ-45 잭을 이용하여 제시문제의 조건에 맞는 LAN Cable을 제작하시오.
제 시 문 제		지급품목
∙ 허브와 서버를 연결하는 LAN Cable 제작 ∙ 허브의 포트는 일반 포트를 사용 (단, Cable은 568B 규격으로 제작)		1. UTP 케이블 1개 2. RJ-45잭 2개 3. LAN Tool
주 의 사 항
※ 개인이 지참한 LAN Tool을 사용하셔도 됩니다. ※ RJ-45 잭과 UTP 케이블이 빠지지 않도록 주의하여 제작하십시오. 채점 시 각 부품이 분리 이탈되어 있는 경우 0점 처리됩니다. ※ 케이블 심선의 배선 순서는 568 규격에 맞아야 합니다. ※ 중앙채점은 없습니다.

[문제2]	TCP/IP 프로토콜을 설치하고, <화면>과 같은 네트워크 환경과 시스템 등록정보를 설정하시오.
화 면		문제 해결 후 시스템 상태
		∙ 왼쪽 화면과 같이 정상적으로 설정되어 있다.

[문제3]	제시문제와 같이 IIS를 설정하시오.
제시문제		문제 해결 후 시스템 상태
1. 웹사이트 설명 : ICQAWEB 2. 웹사이트 IP 주소 : 211.234.221.13 3. 웹사이트 운영자 : Administrators만 4. 최대 네트워크 사용 : 2048KB/초 5. 최대 CPU 사용 : 30% 6. 액세스 거부 IP 주소 : 218.232.113.54		∙ 제시문제와 같이 정상적으로 설정되어 있다.

[문제4]	제시문제와 같은 주소를 2차 DNS에 추가 설정하시오.
제시문제		문제 해결 후 시스템 상태
11001100.11001100.10001000.00010001		∙ 제시문제와 같이 정상적으로 설정되어 있다.

[문제5]	제시문제와 같이 FTP Server를 설정하시오.
제시문제		문제 해결 후 시스템 상태
1. 설명 : ICQAFTP 2. IP 주소 : 211.234.221.13 3. TCP Port Num : 2121 4. 권한 : 읽기, 쓰기 5. 최대 연결 세션 수 : 10개		∙ 제시문제와 같이 정상적으로 설정되어 있다.

[문제6]	학부의 수강신청 프로그램 설치 후 Sybase 데이터베이스 연결 시도 시, 아래 와 같은 <메시지>가 출력되었다. Administrator에 대한 변수 이름(sybase)과 값(c:\sybase)을 수동으로 설정하시오.
메시지		문제 해결 후 시스템 상태
		∙ 제시문제와 같이 정상적으로 설정되어 있다.

[문제7]	아래 <화면>과 같이 시스템 로그가 정보만 저장되고 있다. 이벤트 형식에 경고 및 오류 내용도 저장되도록 설정하시오.
화 면		문제 해결 후 시스템 상태

[문제8]	제시문제와 같은 Mail Server를 수정하시오.
제시문제		문제 해결 후 시스템 상태
1. 이름 : 기본 SMTP 가상 서버 2. IP Address : 192.168.200.81 3. 리소스에 대한 액세스 가능 그룹 : 192.168.200.0 ~ 255만 허용 4. 로컬에 대한 지연 알림 시간 : 10분		∙ 제시문제와 같이 정상적으로 설정되어 있다.

[문제9]	브리지나 스위치, 라우터 등 네트워크 장비에서 스패닝 트리 알고리즘(Spanning Tree Algorithm)을 사용하는 이유를 아래 <그림>과 <설명>을 참조하여 답안란에 입력하시오.
그 림		설 명
		∙ Segment a～b : 브리지, 라우터, 허브 또는 스위치 등에 의해 묶여 있는 네트워크의 한 부분을 말함. ∙ B1～B4 : 브리지(Bridge)

[문제10]	Linux 시스템에서 아래 <화면>이 출력되는 명령어(A)를 답안란에 입력하시오.
화 면

[문제11]	IP 주소 사용의 낭비를 막기 위해 내부 네트워크의 모든 호스트에 인터넷 전체에서 유일한 공인 IP 주소를 설정하지 않고, 내부적으로는 사설 IP 주소를 설정하여 사용하다가 인터넷에 접속할 때만 공인 IP 주소로 변환하는 기술이 무엇인지 답안란에 입력하시오.

[문제12]	아래 <화면>은 RedHat 7.x의 Telnet 환경 설정 내용이다. 재 부팅 시 자동으로 Telnet 서비스를 이용할 수 있도록 설정하려고 한다. 어떤 내용을 수정해야 하는지 답안란에 입력하시오.
화 면

[문제13]	스트리밍 저장오디오나 실시간 동영상 서비스를 운용할 때 어떤 프로토콜로 동작하는 것이 적당한지 하나만 선택하시오. (선택형)
보 기
1. TCP		2. UDP	3. ICMP
4. IGMP		5. ARP	6. RARP

[문제14]	아래 <그림>의 (A)은/는 OSI 7 Layer 모델에서 모든 계층의 기능(프로토콜 변환기)을 수행하는 장치이다. (A)은/는 무엇인지 해당 번호를 하나만 답안란에 입력하시오. (선택형)
그 림		보 기
		1. Hub 2. Router 3. Bridge 4. Gateway 5. Repeater 6. IP 공유기