한국정보통신자격협회 시행 제25회 국가공인 PC정비사 2급 필기
2005. 4. 17. 시행	수 검 번 호	성 명	제한시간	형별
			50분	A
	무단 전제 및 복사를 금합니다.
※ 4지 택일형 문제이므로, 문제별로 제시된 4개 항목 중 가장 적합한, 한 항목만 정답(답안)으로 선택하십시오. ※ 시험 종료후 문제지는 반드시 제출하여야 합니다.

<PC유지보수>

1. 전자파와 VDT 증후군에 대한 설명으로 잘못된 것은?

가. 전자파는 자계를 일으키는 모든 기기에서 발생한다.

나. 내추럴 키보드는 VDT 증후군을 예방하기 위한 것이다.

다. 부절적한 작업 자세로 인하여 목, 어깨, 손목 등의 통증이 유발된다.

라. CPU의 처리속도가 높을수록 전자파의 세기가 강해진다.

2. 컴퓨터가 동작하기 위한 필수 부품이 아닌 것은?

가. CPU	나. 메인보드

다. 파워 서플라이	라. 마우스

3. CMOS Setup의 PnP/PCI Configuration은 PCI와 ISA Slot에 대한 IRQ와 DMA값을 설정하는 곳이다. 다음 중 구성요소와 설명을 알맞게 짝지은 것은?

<구성요소>

① PnP OS Installed

② Resources Controlled By

③ IRQ-3~IRQ-15 assigned to

④ DMA-0~DMA-7 assigned to

<설명>

⒜ ‘Yes’로 설정하면 ISA 장치자원을 OS에서

관리한다.

⒝ PCI와 ISA Slot에 장착된 확장카드에 대해

IRQ, DMA 설정을 자동으로 하려면 'Auto'

로 설정한다.

⒞ PnP가 지원되지않는 ISA카드가 특정메모리

공간을 필요로 할 때 메모리주소와 크기를

할당한다.

⒟ 메인보드에 통합된 USB Controller나 VGA

카드에 IRQ를 할당하려면 'Enable'로 설정

한다.

가. ① - ⒜, ② - ⒝	나. ③ - ⒞, ④ - ⒟

다. ① - ⒜, ③ - ⒞	라. ② - ⒝, ④ - ⒟

4. 컴퓨터를 부팅하자마자 'Press <F1> to continue'라는 메시지가 모니터에 나타나는 원인으로 알맞은 것은?

가. 키보드 혹은 마우스 연결 불량

나. CMOS의 그래픽 카드 설정 오류

다. ROM BIOS 고장

라. 캐시 메모리 불량

5. 컴퓨터를 켤 때마다 시계가 매번 틀려지는 원인으로 적합한 것은?

가. 메인보드 배터리가 방전되었다.

나. 하드디스크의 단편화로 인한 증상이다.

다. CMOS Setup에서 시계를 잘못 맞추었다.

라. BIOS의 Y2K로 인한 고장이다.

6. 다음 부품 중에서 하드웨어의 상태뿐만 아니라 환경을 저장하는 것은?

가. PCI 칩셋	나. 메인보드 칩셋

다. BIOS	라. I/O 칩셋

7. 각 부품의 드라이버 설치 방법에 대한 설명으로 잘못된 것은?

가. 메인보드의 칩셋은 가급적 최신 드라이버를 설치하는 것이 좋다.

나. 그래픽 카드는 가능하면 안정적인 버전의 공식 드라이버를 구해 설치하는 것이 좋다.

다. 모니터는 반드시 ‘플러그앤플레이’ 모니터용 범용 드라이버를 설치한다.

라. 하드디스크나 광학 드라이브는 특별히 다른 드라이버를 설치할 필요가 없다.

8. 컴퓨터의 전원을 ON한 후 부팅할 때 ‘CMOS Check Sum Error' 메시지가 출력되었다. 이를 해결하는 방법으로 잘못된 것은?

가. 키보드 커넥터를 확인한다.

나. 메인보드를 만질 때 정전기가 발생하지 않는 옷을 입는다.

다. 배터리를 교체한다.

라. 메인보드와 케이스 사이에 절연필름을 장착한다.

9. 컴퓨터 속도가 평소보다 느릴 때 CMOS Setup에서 확인해야 할 항목은?

가. HDD SMART	나. CPU FSB

다. PS/2 Mouse	라. Floppy Disk

10. 컴퓨터는 정상적으로 작동을 하는데, 화면이 나오지 않을 경우 제일 먼저 점검해야 하는 부분은?

가. 모니터와 모니터 케이블

나. RAM과 VGA 카드

다. OS와 키보드

라. OS와 모니터

11. 부팅되는 시간이나 Windows의 체감 속도, 프로그램 실행 속도 등 전체적으로 속도가 저하되었다. 그 원인으로 잘못된 것은?

가. Windows의 레지스트리 정보가 많아졌다.

나. 특정 프로그램의 실행 속도나 Windows의 부팅 속도는 하드디스크의 단편화가 그 원인이 되기도 한다.

다. Windows를 오래 사용하다 보면 각종 DRV, INI 파일 등이 Windows 디렉터리에 쌓여가게 된다. 이러한 정보로 인하여 Windows 속도가 느려지기도 한다.

라. DNS 서버의 지정이 잘못되거나 서버에 오류가 발생한 경우이다.

12. CD 레코딩 작업 중 발생되는 버퍼 언더런(Buffer Under run) 에러의 해결책으로 잘못된 것은?

가. 레코딩 작업 중 다른 컴퓨터 작업을 병행하지 않는다.

나. 레코딩 기록 속도는 낮춰준다.

다. 이미지 파일을 만들어 레코딩 작업을 한다.

라. 하드 디스크의 빈 공간을 확보한다.

13. 다음 설명 중 잘못된 것은?

가. Geforce 계열의 비디오 카드는 다른 칩을 사용한 비디오 카드 보다 발열량이 매우 적다.

나. 컴퓨터 케이스에 전류가 흐르는 경우는 파워가 불량하거나, 케이스의 절연 장치가 불량한 경우이다.

다. 파워를 교체하였을 때는 먼저 보드와 CPU, 램만 꽂고 부팅 시켜 본 다음에 이상이 없으면 다른 기기들을 하나 하나 꽂으면서 이상 유무를 체크한다.

라. ATX 케이스는 파워의 쿨러를 이용해서 CPU를 냉각하는 방식이 가능하다.

14. CD-ROM을 사용하는데 속도가 느리거나, CD-ROM을 재생하던 도중에 화면이 끊기거나 다운된다. 게다가 내 컴퓨터에 나타난 CD-ROM 드라이브의 이름이 두 개나 된다. 이 원인으로 잘못된 것은?

가. CD-ROM 드라이브의 데이터 케이블 연결에 오류가 있다.

나. CD-ROM의 점퍼가 Cable Selected로 설정되어 있다.

다. CD-ROM 드라이버 파일의 오류이다.

라. 사운드 카드 문제로, 사운드 카드를 재설치 해야 한다.

15. PC가 펜티엄4 530J CPU를 사용한다면, 알맞은 FSB와 소켓규격은?

가. 400MHz, 478	나. 533MHz, 775

다. 800MHz, 775	라. 1GHz, 939

<PC운영체제>

16. 다중 프로그래밍 환경에서 하나 또는 그 이상의 프로세서가 실행이 불가능한 특정 사건을 무한정 기다리는 상태는?

가. Swapping	나. Overlay

다. Pipelining	라. Dead Lock

17. Windows XP의 플러그 앤 플레이 (Plug and Play) 기능에 대한 설명으로 잘못된 것은?

가. 새로 추가하는 모든 PnP 장치는 하드웨어 드라이버를 자동으로 설치해주므로 별도의 드라이버 파일이 전혀 필요 없다.

나. PnP 기능을 사용하기 위해서는 하드웨어와 소프트웨어가 모두 PnP기능을 지원해야 한다.

다. PC 주변기기를 연결할 때 사용자가 직접 환경 설정하지 않아도 된다.

라. ‘장치관리자’에서 ‘알 수 없는 장치’로 나타나는 것은 PnP에 의해 인식된 장치가 올바른 드라이버를 사용할 수 없는 경우이다.

18. Windows XP로 부팅하는 과정으로 잘못된 것은?

가. BIOS는 부팅 가능한 디스크를 찾으면 디스크 첫 번째 섹터에 있는 마스터 부트 레코드(MBR)를 메모리로 읽어 들인다.

나. MBR에 있는 부트코드가 루트폴더에 있는 Ntldr 파일을 메모리로 읽어 들인다.

다. Ntldr 파일은 루트 폴더에 있는 Boot.ini 파일과 Ntdetect.com 파일을 메모리로 읽어 들여 차례로 실행 시킨다.

라. Ntdetect.com 파일이 XP 모든 부팅 과정을 진행한다.

19. Windows XP를 설치하는 방법으로 잘못된 것은?

가. 시스템 파티션을 Windows 탐색기에서 삭제 후 Windows XP를 설치한다.

나. 하드디스크에 Windows 98/Me 등의 Windows가 이미 설치되어 있다면 Windows에서 바로 설치할 수 있다.

다. 하드디스크에 Windows가 설치되어 있지 않다면 Windows XP 설치 CD로 부팅한 뒤 설치해야 한다.

라. Windows에서 설치할 때 만약 설치 프로그램이 자동으로 실행되지 않으면 탐색기를 실행해 CD-ROM 드라이브를 열어 'Setup.exe'를 더블클릭한다.

20. 휴지통에 대한 설명 중 올바른 것은?(단, Windows 기본 제공 이외의 프로그램은 설치되어 있지 않음)

가. 휴지통 비우기를 실행한 후에도 파일을 다시 복구할 수 있는 기능이 휴지통의 파일메뉴에 있다.

나. 삭제된 파일이 휴지통에 보관되지 않고 삭제될 수도 있다.

다. 플로피 디스크에 있는 파일이나 네트워크상의 파일도 삭제되면 휴지통에 보관되어진다.

라. 도스에서 삭제작업을 실행하였을 경우에도 휴지통에서 복구가 가능하다.

21. Windows XP 고급 옵션 메뉴를 표시하려 할 때, 부팅시 눌러야 하는 키는?

가. 	나.

다. 	라.

22. 레지스트리에 대한 설명으로 잘못된 것은?

가. Windows는 구성 정보를 레지스트리라고 하는 데이터베이스에 저장한다.

나. 바이너리(Binary) 구조의 파일이다.

다. Windows에 탑재된 레지스트리 편집기는 regedit.exe이다.

라. 레지스트리 편집기를 사용하여 레지스트리를 검사하고 수정할 수 있다.

23. Windows XP에서 관리도구에 포함되지 않는 항목은?

가. 이벤트 뷰어	나. 컴퓨터 관리

다. 서비스	라. 내게 필요한 옵션

24. Windows XP에서 다음은 무엇에 관한 설명인가?

- 주요 관리 도구의 인터페이스

- 중앙 관리 기능

- 원격 컴퓨터의 기능

- Snap-in를 포함하는 표준 인터페이스 제공

가. MMC(Microsoft Management Console)

나. Internet Explorer

다. Outlook Express

라. MSN Messenger

25. 익스플로러의 인터넷 옵션에 관한 설명으로 잘못된 것은?

가. 시작 페이지를 변경할 수 있다.

나. 프로토콜을 설치 할 수 있다.

다. 접속 사이트 기록을 삭제 할 수 있다.

라. 임시 인터넷 파일을 삭제 할 수 있다.

26. 다음은 무엇에 대한 설명인가?

인터넷에서 웹사이트와 내 컴퓨터의 통신을 매개해주는 정보를 의미한다. 인터넷 사용자가 웹사이트에 접속한 후 이 사이트 내에서 어떤 정보를 읽어들이고 어떤 정보를 남겼는지 기록하는 것이 이 소프트웨어의 핵심 기술이다.

가. CGI	나. 자바

다. 플러그인	라. 쿠키

27. 다음과 같은 기능을 하고 있는 프로그램은?

- 여러 개의 메일 및 뉴스 계정 관리

- 빠르고 쉬운 메시지 검색

- 여러 대의 컴퓨터에서 볼 수 있도록 메일을

서버에 보관

- 관심있는 뉴스 그룹 찾기

- 효율적으로 뉴스 그룹 대화 보기

가. Netscape	나. Eudora

다. Internet Explorer	라. Outlook Express

28. 아웃룩 익스프레스를 이용하여 메일을 확인하고자 하려면, 인터넷 회사의 어떤 서버 주소를 알아야 하는가?

가. SMITP 서버 주소	나. POP3 서버 주소

다. SNMP 서버 주소	라. Web 서버 주소

29. Windows XP의 실행 메뉴에 'Sysedit'명령으로 편집할 수 없는 시스템 파일은?

가. Config.sys	나. Autoexec.bat

다. Win.ini	라. Msdos.sys

30. Windows XP에서 다음 화면과 같이 시스템의 정보를 한 눈에 알아볼 수 있는 메뉴 선택 방법은?

가. 제어판 - 시스템 - 하드웨어 - 장치관리자

나. 제어판 - 하드웨어 - 시스템 - 시스템 정보

다. 시작 - 프로그램 - 보조프로그램 - 시스템 정보

라. 시작 - 프로그램 - 보조프로그램 - 시스템 도구

<PC주변기기>

31. ATX형 메인보드에 통합된 입출력 포트는 컬러로 구분할 수 있도록 되어 있다. PS/2 마우스 포트의 컬러는?

가. 보라색	나. 녹색

다. 포도주색	라. 검정

32. DVD Video에서 사용되는 영상데이터 압축 표준은?

가. AVI	나. MPEG-1

다. MPEG-2	라. AC'97

33. CD-ROM 드라이브의 속도를 표시할 때는 ‘48x’ 와 같이 표시하고, ‘48배속’이라고 읽는다. 그렇다면 1x CD-ROM 드라이브의 전송 속도는?

가. 100KB/sec	나. 150KB/sec

다. 200KB/sec	라. 1350KB/sec

34. 하드디스크의 성능을 평가하는 요소 중에서 RPM이 있다. RPM이 뜻하는 것은?

가. 평균 탐색 시간

나. 헤드의 분당 이동 횟수

다. 스핀들 모터의 분당 회전수

라. 버퍼에 저장된 자료의 전송률

35. 현재의 컴퓨터에서 캐시 메모리 기술이 적용되지 않은 곳은?

가. 램과 CPU 사이

나. 디스크와 램 사이

다. 인터넷과 내 컴퓨터의 브라우저 사이

라. 듀얼 CPU에서 CPU와 CPU 사이

36. 사운드 카드의 동작 원리를 바르게 설명한 것은?

가. 하나의 아날로그 데이터 만을 처리할 수 있다.

나. 아날로그로 데이터를 처리하는 장치이다.

다. 디지털 데이터로 출력이 불가능하다.

라. 아날로그인 소리와, 디지털 데이터를 서로 변환하는 장치다.

37. 직렬 방식의 하드디스크를 연결하는데 사용하는 케이블은?

가. 	나.

다. 	라.

38. 다음에 설명하는 것은?

․한 번에 8비트 전송을 할 수 있다.

․구형 시스템에서 이동식 하드디스크를 연결

하는데도 사용되었다.

․EPP, ECP등 향상된 기능도 제공한다.

․주로 프린터 등 출력 장치를 연결하는데

사용되지만 PC끼리 연결하여 데이터를 주고

받는데도 사용된다.

가. SCSI 버스	나. 직렬 포트

다. 병렬 포트	라. 네트워크 카드

39. 듀얼 디스플레이를 사용하기 위한 조건으로 잘못된 것은?

가. 두 개의 AGP 포트

나. 두 대의 모니터

다. AGP, PCI 그래픽 카드

라. 다중 디스플레이를 지원하는 그래픽 카드 칩셋

40. 그래픽 작업시 마우스의 단점을 보완하기 위해 고안된 것으로, 연필과 붓처럼 사용할 수 있는 포인팅 디바이스를 이동시켜 위치를 인식시키는 장치는?

가. 조이스틱	나. 터치스크린

다. 트랙볼	라. 디지타이저

41. 자판에 대한 설명으로 잘못된 것은?

가. 한글 자판에는 2벌식, 3벌식 390, 3벌식 최종 자판이 있다.

나. 영문 자판에는 Qwerty 자판, Dvorak 자판이 있다.

다. 3벌식 최종 자판은 현대어에서 사용되는 모든 겹받침을 키를 누른 상태에서 1타에 입력할 수 있다.

라. 2벌식 자판은 한글 문화원에서 발표한 자판으로 초성, 중성, 종성으로 구성되어 있는 한글 구현 원리를 충실히 따르고 있다.

42. RDRAM에서 사용되는 메모리 모듈방식으로 적당한 것은?

가. RIMM	나. SIMM

다. DIP	라. DIMM

43. DRAM은 콘덴서를 이용하기 때문에 순식간에 저장된 내용이 방전된다. 따라서 Memory에 기억된 Data의 유지를 위해 주기적으로 발생하는 신호는?

가. Refresh	나. Reset

다. Timer	라. Strobe

44. 디지털 카메라에 대한 설명으로 잘못된 것은?

가. OCR을 이용하기에 적합하다.

나. 성능은 영상의 해상도에 의해 결정된다.

다. CCD를 통해서 외부 영상이 카메라로 저장될 수 있다.

라. 액정화면, 렌즈, 메모리카드 등으로 구성된다.

45. 펜티엄4 노스우드 2.4B를 장착할 수 없는 칩셋은?

가. i845G	나. i845E

다. i845GL	라. i915P

<PC네트워크>

46. Windows XP를 사용하는 PC이다. xDSL을 사용하는데 특정 웹 사이트에 접속하기 위해 연결을 시도하면 시간이 너무 오래 걸리거나 페이지를 찾을 수 없다는 메시지가 나타난다. 해당 사이트로 접속되는 경로와 상태를 확인하기 위해 사용할 수 있는 콘솔 명령어는?

가. ping	나. tracert

다. winipcfg	라. ipconfig

47. 데이터 링크 확립 절차에서 제어국이 종속국을 일국씩 선택하여 송신유무를 확인하는 방식은?

가. 회선 쟁탈 방식	나. 폴링 방식

다. 셀렉션 방식	라. 대화 모드 방식

48. 다음 중 NET BEUI의 기능은?

가. 라우터를 사용하지 않는 프로토콜로 내부 네트워크에서 통신을 가능하도록 지원하는 기능

나. 네트워크 주소를 부여하는 기능

다. 한 단계 위에서 접속을 필요로 하는 통신을 할 수 있도록 지원하는 기능

라. 프린터나 파일 공유를 위해 서버/클라이언트 사이의 상호작용을 처리하는 기능

49. 인터넷 전용선의 종류와 속도를 알맞게 짝지은 것은?

가. T1 - 6Mbps	나. T2 - 64/128Kbps

다. T3 - 45Mbps	라. E1 - 1.544Mbps

50. 다음 (   ) 안에 들어갈 알맞은 것은?

공개된 FTP 서버를 (   ) FTP 서버라고 하며, 그 호스트에 대해서는 누구든지 계정 없이도   (    ) 또는 FTP라는 로그인명으로 FTP를 실행할 수 있다. 암호는 필요 없으며 사용자의 이메일 주소를 입력하면 된다.

가. Anonymous	나. Client

다. Server	라. Network

가채점 답안(A형)
1번	2번	3번	4번	5번	6번	7번	8번	9번	10번
라	라	가	가	가	다	다	가	나	가
11번	12번	13번	14번	15번	16번	17번	18번	19번	20번
라	라	가	라	다	라	가	라	가	나
21번	22번	23번	24번	25번	26번	27번	28번	29번	30번
나	나	라	가	나	라	라	나	라	가
31번	32번	33번	34번	35번	36번	37번	38번	39번	40번
나	다	나	다	라	라	나	다	가	라
41번	42번	43번	44번	45번	46번	47번	48번	49번	50번
라	가	가	가	다	나	나	가	다	가