Boson NetSim 사용방법

* Boson 시뮬레이터란? *

보손 시뮬레이터는 CCNA 시험에 나오는 시뮬레이션에 대비해 실제 장비를 사용하지 못하는 사용자들을 위해서 컴퓨터 상에서 가상으로 라우터와 스위치를 연결하여 각종 라우팅 프로토콜을 시뮬레이션을 할 수 있는 프로그램입니다.

아직 기능이 미약하나 CCNA과정 대부분을 실습해 볼 수 있습니다.

1. 네트워크 디자인

실행방법

시작 - 프로그램 - Boson Software - Boson NetSim - Boson Network Designer 클릭

실행화면

** 라우터 추가하기 **

1. Available Routers 클릭 - 2500 Series - 2501 클릭 - 오른쪽 회색 화면에 드래그 앤 드롭시킨다. 이름을 넣으라고 나오면 적당한 이름 아무거나 넣거나 아니면 그냥 기본이름을 쓰면 된다.

2. 원하는 수만큼의 라우터를 끌어서 오른쪽 화면의 적당한 위치에 놓으면 된다.

여기에서는 총 3대의 라우터를 가지고 실습을 하겠다.

** 각 라우터를 회선으로 연결하기 **

1. Available Connectors 를 클릭 - Ethernet , Serial , ISDN 등이 있다. 이중에서 원하는 것으로 연결을 하면 된다. 참고로 2501 장비는 Ethernet 포트 1개 Serial 포트 1개가 장착되어 있는 장비입니다.

2. 라우터 추가 방식과 같이 원하는 연결을 클릭한 후 오른쪽 화면으로 드레그 앤 드롭 시킨다.  그러면 다음과 같은 화면을 볼 수 있다.

연결방식은 point - to - point 방식과 point - to - multipoint 방식 중 원하는 것을 선택할 수 있다. point - to - point 방식은 시리얼 케이블로 직접 1:1 로 연결하는 방식이고 point - to - multipoint 는 Frame-relay 스위치를 통한 연결이라고 생각하면 된다.

여기에서는 point - to -point 방식으로만 설명하겠다.

라우터 1번을 클릭하고 그 다음에 연결하고자 하는 시리얼 인터페이스를 선택한다.

그 다음 NEXT를 누르면 된다.  그러면 연결하고자 하는 상대방 라우터와 인터페이스를 선택 하라는 화면이 나온다. 같은 방식으로 선택한다. 그 다음 NEXT를 누르면 두 라우터의 인터페이스 중에서 DCE 쪽을 선택하라고 한다. 여기서 DCE란 라우터에 클럭을 제공해 주는 것으로 원래 전용선은 DSU와 CSU란 장비가 DCE역활을 하고 라우터는 DTE역활을 하는데 실습하는 가상환경에서는 한쪽을 DCE로 한쪽을 DTE로 설정을 해 줘야만 장비가 제대로 작동한다. 또한 DCE로 선택한쪽 인터페이스에는 꼭 clockrate 란 명령어로 클럭을 주어야만 제대로 라우팅이 된다.

** 여기 실습화면에서는 다음과 같이 연결을 해 보자 **

Router 1 : serial 0 번 인터페이스 ---- Router 2 : serial 0 번 인터페이스

Router 2 : serial 1 번 인터페이스 ---- Router 3 : serial 0 번 인터페이스

그리고 Router 1과 Router 3의 시리얼쪽을 DCE로 하겠다.

완성하면 다음과 같은 화면을 볼 수 있을 것이다.

추가로 여기에 실습을 위해서 컴퓨터 2대를 가상으로 연결할 수도 있다.

컴퓨터를 추가 시킨 후 Eternet으로 라우터와 컴퓨터간 연결을 할 수 있다.

** 맵을 저장하기 **

File에서 Save를 눌러서 원하는 이름을 입력하고 저장시킨다.

2. 보손 시뮬레이터 실행하기

시작 - 프로그램 - Boson Software - Boson NetSim - BosonNetSim 을 클릭한다.

실행화면은 다음과 같다.

File - Load NetMap 을 클릭하여 조금 전에 만들었던 파일을 불러온다.

그 다음 Window 메뉴에서 Tile Horizontal을 클릭하면 위의 그림처럼 보기 편한 화면이 만들어진다.

다음에는 기본적인 라우팅 세팅을 해 보도록 하겠다.

1. Router 에 이름 바꾸기

Router> en

Router# config t

Router(config)# hostname R1

R1(config)#exit

R1#

2. 라우터에 기본적인 IP주소 설정하기

아래에 나와있는것처럼 설정을 하기로 한다.

라우터 이름	Serial 0	Serial 1
R1	192.168.10.1 /24
R2	192.168.10.2 /24	192.168.20.1 /24
R3	192.168.20.2 /24

여기에서는 라우터 1번만 설명드리겠습니다. 나머지 라우터는 위의 표를 보시고 넣으시면 됩니다.

R1# conf t

R1(config)# interface serial 0

R1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

R1(config-if)# no shut

R1(config-if)# clockrate 64000 (DCE 인터페이스에만 설정한다.)

R1(config-if)# end

ip 주소가 제대로 입력 되었는지 확인한다.

R1(config-if)# show ip interface brief

위의 화면처럼 status 상태와 protocal 상태가 모두 UP 으로 되어 있으면 세팅이 제대로 된 것이다.  모든 라우터를 확인한다.

이런 식으로 인터페이스 하나 하나에 빠짐없이 ip를 넣도록 한다.

참고 : ip 주소 뒤에 /24라고 나온 부분은 서브넷 마스크의 비트수를 나타낸다.

3. 이제 제대로 핑이 되는지 확인해 본다.

R1# ping 192.168.10.2

PING은 ICMP 프로토콜의 일종으로 네트워크의 정상 연결상태를 확인하는데 주로 쓰인다.

자신의 라우터와 직접 연결되어 있는 상대방의 IP주소를 입력해 봄으로써 확인해 볼 수 있다.

실행한 화면은 위와 같다.

!!!!! 이렇게 느낌표가 5개가 나온 화면은 상대방과 정상적인 통신이 되는 화면이다.

그러나 아래처럼 ..... 점만 5개가 나온 화면은 상대방과 통신이 되지 않을 때 나타나는 화면이다. 만약 이렇게 나온다면 지금까지 설정했던 내용을 다시 한번 확인해 본다.

주로 IP주소가 잘못 설정되어 있거나 clockrate 가 설정되지 않으면 자주 나타난다.

모든 라우터에서 확인한다.

4. 라우팅 프로토콜 설정하기 (ospf)

이제부터 라우터 설정의 가장 핵심적인 부분인 라우팅 프로토콜을 설정해 보자.

여기에서는 가장 많이 사용하는 ospf 를 예로 들겠다.

R1# conf t

R1(config)# router ospf 1

R1(config-router)# network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0

R2# conf t

R2(config)# router ospf 1

R2(config-router)# network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0

R2(config-router)# network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0

R3# conf t

R3(config)# router ospf 1

R3(config-router)# network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0

이렇게 설정하면 된다.

제대로 설정이 되었는지 라우팅 테이블을 확인해보자.

R1# show ip route

위와 같이 나온다면 라우팅 프로토콜 설정이 성공한 것이다.

지금까지 Boson NetSim 을 이용한 라우터 시뮬레이션을 해 보았다.

이외에도 여러 가지 명령들과 다양한 방법이 있으므로 공부하시는 분들께서는 스스로 사용해 보기 바랍니다.

스위치도 있으니 스위치도 연결해서 해 보시고 PC도 같이 연결해서 Map을 구성하신 다음에 설정하시면 멋진 라우팅 랩이 됩니다.

CCNA를 공부하신는 여러분들의 건투를 빕니다.

제작일 : 2006년 9월 11일

제작자 : 엄영호