한국정보통신자격협회 시행 제11회 PC정비사 2급 필기
2001. 9. 23. 시행	문제지에 낙서를 금합니다. 무단 전제 및 복사를 금합니다.				제한시간	형별
					50분	A

<PC유지보수>

1. 64MB RAM/Windows98 환경에서 그래픽 편집 소프트웨어를 사용하자 시스템의 수행속도가 무척 느리다. 다음 중 사용자가 취할 수 있는 방법이 아닌 것은?

가. RAM을 증설한다.

나. CPU를 업그레이드한다.

다. VGA를 업그레이드한다.

라. CD-ROM을 고속을 지원하는 것으로 교체한다.

2. CPU 오버 클러킹을 함으로써 발생되는 문제가 아닌 것은?

가. 시스템이 자주 다운된다.

나. CPU에 과도한 발열이 생긴다.

다. CPU에 설치된 팬이 오작동 한다.

라. CPU의 수명을 단축시킨다.

3. PC에서 입출력에 관한 사항을 관장하고 있는 부분으로서, PC에 전원을 공급했을때 PC를 초기화하는 작업을 수행하는 것은?

가. BIOS	나. RAM

다. CPU	라. Register

4. 다음 중 하드웨어에 장착된 칩(Chip)속에 프로그램을 내장하여 작동하는 장치를 가리키는 것은?

가. Software	나. SCSI

다. RAM	라. Firmware

5. PC를 부팅하자 CMOS의 설정이 초기화 되었다. 다시  CMOS SetUp 화면으로 들어가 설정한 후, PC의 전원을 Off한 다음 전원코드를 뺐다가 다음날 다시 연결하고 PC를 가동하자 설정이 또다시 초기화 되었다. 다음 중 조치할 수 있는 상황은?

가. HDD를 교체한다.

나. 마더보드를 업그레이드한다.

다. 건전지를 교체한다.

라. Windows95를 Windows98로 업그레이드한다.

6. CD-ROM드라이브에 CD를 넣으면 AUTORUN되어 자동 실행이 된다. 자동실행이 되지 않게 하려면?

가.  CTRL KEY를 누른다.

나.  SHIFT KEY키를 누른다.

다.  ALT KEY를 누른다.

라.  WINDOWS KEY를 누른다.

7. 다음 설명 중 잘못된 것은?

가. PD는 Power Driver라는 명칭으로 많이 알려졌지만 원래는 Phase Change Dual Function Drive, 즉 한 Drive에서 CD-ROM 역할과 PD 미디어 650MB의 용량을 읽고, 쓰고, 지우기가 가능한 장치이다.

나. 패러럴용 ZIP드라이브와 SCSI의 커넥터 모양이 같기 때문에 이들을 연결하여 사용 할 수 있다.

다. SCSI 방식의 특징은 주변기기를 여러 개 연결해서 사용할 수 있는 것이며, 여러 개의 SCSI 기기를 연결할 때 주의 할 점은 터미네이션이다.

라. FAST SCSI 컨트롤러는 총 8개의 ID를 갖고 있으며, ID 7번은 컨트롤러가 점유한다. 나머지 7개를 0번부터 6번까지 배열해 주는데 입출력 속도가 가장 빠른 기기부터 연결하기 때문에 보통 0번은 하드디스크가 차지한다.

8. 캐쉬(Cache) 메모리 설명이 잘못된 것은?

가. 캐쉬메모리는 고속 버퍼 메모리이다.

나. 캐쉬메모리는 CPU 내부 캐쉬메모리와 외부 캐쉬 메모리가 있다.

다. CPU가 데이터 요구시 캐쉬메모리에 데이터가 있으면 캐쉬 히트(Hit)이고 데이터가 없으면 캐쉬 미스(Miss)라고 한다.

라. 캐쉬메모리는 주기억장치(RAM)와 보조기억장치(HDD)사이에서 이용되는 메모리이다.

9. 다음 중 COM 포트와 IRQ 어드레스가 잘못 연결된 것은?

가.  COM1 - 4 - 03F8	나.  COM2 - 3 - 03E8

다.  COM3 - 4 - 03E8	라.  COM4 - 3 - 02E8

10. 다음 중 하드디스크 파티션에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 3개 이상을 나누려면 먼저 Primary를 잡은 다음, 남은 영역 모두를 Extended로 잡는다. 이 Extended안에서 Logical로 나누면 된다.

나. 파티션을 지울 때는 FDISK를 실행하여 확장 파티션을 삭제하고, Primary 파티션을 지운다. 다시 파티션을 생성한 다음 Active 시키고 재부팅하면 설정변경사항이 반영된다.

다. "파티션-It" 또는 "파티션-Magic" 프로그램을 사용하면 포맷 과정 없이 파티션을 합치거나 조정할 수 있다.

라. 파티션을 하려면 어떠한 경우에도 우선 하드디스크를 포맷하여야 한다.

11. 회사원 김 모씨는 퇴근하고 돌아오기만 하면 자주 자동으로 컴퓨터가 켜져 있어 이상한 나머지 운영체제를 재설치하고 다른 프로그램은 설치하지도 않았다. 그럼에도 불구하고 언제나 집에 오면 컴퓨터가 켜져 있다. 모뎀 통신으로 자문을 구하려고 했지만 알아 낼 수가 없었다. 다음 보기 중 이 현상을 설명할 수 있는 내용은?

가. 윈도우내에 AutoBoot 기능이 활성화 되어 있다.

나. CMOS내에 Hot-Key가 활성화 되어 있다.

다. CMOS내에 WakeUP-Ring기능이 활성화 되어 있다.

라. SYSTEM내에 감지센서가 있어 자동부팅이 된다.

12. 다음 중 윈도우 98의 제어판의 각 아이콘의 해당파일이 잘못 연결된 것은?

가.  암호 - password.cpl

나.  인터넷 - internet.cpl

다.  디스플레이 - desk.cpl

라.  마우스 - main.cpl

13. 하드디스크에 파일을 복사하는 도중 복사가 중단되면서 복사할 영역이 부족하다는 메시지를 출력할 경우 타당한 해결책으로 적절하지 못한 것은?

가. 휴지통 비우기를 실행한다.

나. 가상메모리 사용을 중지시키고 시스템을 다시 시작한다.

다. C:\Windows\Temp 디렉토리 밑의 임시 파일들 중 사용되지 않는 임시파일을 모두 지운다.

라. Netscape 또는 Internet Explorer등의 웹 검색기들에 의해 유지되는 캐쉬 파일들을 모두 지워준다.

14. PC가 부팅되기 전에 자체진단 프로그램인 POST가 전달하는 내용이 아닌 것은?

가. MODEM의 이상 유무 검사

나. 주기억장치의 이상 유무 검사

다. 키보드의 이상 유무 검사

라. CPU의 이상 유무 검사

15. 저장 매체로 사용되는 디스크와 테이프 장치의 안전 보관요령으로 잘못된 것은?

가. 자성체가 있는 곳에서 멀리 떨어뜨려 놓는다.

나. 적당한 온도와 습도를 유지한다.

다. 수직으로 보관한다.

라. 직사광선을 피한다.

<운영체제>

16. Windows 98은 각종 하드웨어, 소프트웨어, 사용자의 정보 등을 레지스트리에 저장하여 사용하며, 이 레지스트리는 백업한 후 복구할 수 있는데, 다음 중 이 레지스트리의 복구방법으로 올바른 것은?

가. Windows98 실행 후 명령 프롬프트에서 SCANREGW를 실행한다.

나. Windows98 실행 후 명령 프롬프트에서 SCANREG/ RESTORE를 실행한다.

다. Windows 시작시 F8키를 클릭하여 'Command Prompt Only' 모드로 부팅 후 SCANREG/RESTORE를 실행한다.

라. Windows 시작시 F8키를 클릭하여 'Command Prompt Only' 모드로 부팅 후 SCANREGW를 실행한다.

17. 전자우편함에 important Message From '사용자' 라는 제목이나 편지의 내용중 'Here is that document you asked for. don't saw anyone else; -> '가 있을 때 이파일은 무엇인가?

가.  매크로바이러스 - 멜리사	나.  CHI 바이러스

다.  해피99 바이러스	라.  백오러피스 바이러스

18. 오늘날 운영체제는 컴퓨터 자원의 효율성보다는 사용자 편의성을 더욱 중요하게 생각한다. 오늘날 운영체제에 포함된 다음의 항목 중 사용자 편의성과 관련이 적은 것은?

가. 다중 작업(Multi-Tasking) 및 다중 스레딩 (Multi- Threading)의 지원

나. 그림 사용자 인터페이스(Graphic User Interface: GUI)의 지원

다. 파일 및 자료의 복사 등에서 끌어 놓기(Drag & Drop) 기능 지원

라. 새로운 장치의 설치 편의를 위해 지원되는 Plug & Play 기능

19. Windows 98로 부팅하다가 레지스트리 에러가 발생하였다. 이전에 사용하던 레지스트리를 찾아 현재의 레지스트리를 수정하고 싶은데 현재의 레지스트리가 저장된 파일은?

가. system.ini	나. win.ini

다. user.dat	라. program.dat

20. Windows는 DOS와는 달리 고장진단을 위한 핵심적 진단프로그램을 내장하고 있다. Windows가 내장하고 있는 고장진단 프로그램들에 대한 설명 중 적절하지 못한 것은?

가. 디스크상의 파일이 손상되었을 경우 CHKDSK 보다는 SCANDISK를 이용하는 것이 바람직하다.

나. 디스크조각모음은 디스크 내에 산재해 있는 파일조각과 빈 공간 조각들을 모아주는 역할을 한다.

다. 디스크 조각모음을 수행하면 조각난 파일들이 디스크상에 연속적으로 할당되며 연속된 빈 공간을 확보하게 되므로 시스템 성능이 향상된다. 따라서 디스크조각모음은 가능한 자주 수행하는 것이 좋다.

라. 디스크 공간 늘림 도구는 압축기법을 이용 가상적으로 디스크 공간을 늘리는 것으로 디스크 파일 참조시 마다 매번 압축 해제를 수행해야 하므로 시스템성능의 저하가 발생한다.

21. 운영체제에서 기억 장치를 관리하기 위한 전략중에서 배치 (Placement) 전략에 해당되지 않는 기법은?

가. 요구 반입 (demand fetch) 기법

나. 최초 적합 (first fit) 기법

다. 최적 적합 (best fit) 기법

라. 최악 적합 (worst fit) 기법

22. 노턴유틸리티에서 사용되는 명령으로 휴지통에서 삭제해도 하드에 남아있게 되는 흔적을 바탕으로 파일을 복구해주는 기능이 있다. 그렇다면 파일의 흔적을 아예 없애는 경우 이용되는 프로그램도 있는데 이 프로그램은 어떤 것인가?

가. CONNECTION DOCTOR

나. WINDOCTOR

다. WIPEINFO

라. OPTIMIZATION WIZARD

23. 실시간체제(real-time system)란 처리를 요구하는 자료가 발생할 때마다 즉시 처리하여 그 결과를 출력하거나 요구에 대한 응답을 즉시 실행하는 방식이다. 이에 대한 장점을 기술할 때 해당되지 않는 것은?

가. 자료가 발생한 지점에서 단말기를 통한 입출력이 가능하므로 사용자의 노력이 절감된다.

나. 다량의 자료가 무작위로 도착하는 경우에도 특별히 입출력자료의 저장이나 대기가 필요치 않다.

다. 처리시간이 단축된다.

라. 비용이 절감된다.

24. 다음은 Windows 95/98의 특성과 그에 대한 설명을 나열한 것이다. Windows95/98 운영체제의 특성이 아닌 것은?

가. 멀티테스킹 - 한 화면에 여러 창을 띄워 놓고 다중작업을 할 수 있는 환경을 말한다.

나. 멀티스위치 - 한 화면에 여러 창이 띄워져 있을 때 실제 작업 창으로 이동/전환할 수 있는 방법을 말한다.

다. 멀티프로세서 - 여러 개의 CPU를 지원/활용할수 있는 방법을 말한다.

라. 멀티유저 - 하나의 시스템을 여러 사용자가 사용할 수 있는 환경을 지원하는 기능을 말한다.

25. 다음은 윈도우 기본 응용프로그램이다. 해당 실행파일이 틀린 것은?

가. 워드패드 - WORDPAD.EXE

나. 그림판 - PBRUSH.EXE

다. 계산기 - CALC.EXE

라. 인터넷익스플로러 - EXPLORER.EXE

<PC주변기기>

26. PS/2 마우스 커넥터의 실제 사용되는 핀의 수는 4개이다. 다음 중 핀의 사용기능이 아닌 것은?

가. 리셋	나. 전원(+5V)

다. 클럭	라. 데이터신호

27. 주기억장치에서 수행할 명령을 가져와 레지스트리에 쓰기까지의 시간을 무엇이라 하는가?

가. Search Time	나. Instruction Time

다. Seek Time	라. Access Time

28. 차세대 인터페이스로 사용되는 USB장치의 장점을 설명한 것 중 잘못된 것은?

가. 최대 127개의 주변기기 연결이 가능하다.

나. 시리얼, 패러럴에 비해 아직 속도는 느린 편이다.

다. USB 케이블을 통해서 전원이 공급되어 별도의 전원이 필요 없다.

라. 최근에 생산되는 메인보드에 기본적으로 제공되는 인터페이스이다.

29. CPU와 RAM이 데이터를 주고받는 BUS의 속도를 가리키는 용어는?

가. FSB	나. Cache

다. Ratio	라. PCI

30. 다음 중 컴퓨터에서 소리를 합성할 때 사용하는 방식 중에서 소리의 주파수를 변조해 소리를 만드는 음파합성 방식에 적합한 것은?

가. PCM(Pulse Coded Modulation) 방식

나. FM(Frequency Modulation) 음원 방식

다. 웨이브 테이블(Wave Table)

라. 풀 듀플렉스(Full Duplex)

31. 다음 중 메모리의 종류와 특성을 잘 설명한 것은?

가. DRAM - 한번만 데이터를 지우고 써넣을 수 있다.

나. EPROM - 데이터를 새로 써넣을 수는 없고, 읽을 수만 있다.

다. SRAM - 전원이 연결되어 있으면 내용이 지워지지 않는다.

라. PROM - 주기적으로 리프레쉬 해 주어야 내용이 지워지지 않는다.

32. CD-ROM Drive와 관련된 보기 중 적합하게 설명된 것은?

가. 엑세스 시간이란 CD-ROM에서 읽혀진 데이터가 PC로 이동하는 속도를 말한다.

나. CD-ROM 드라이브의 인터페이스 방식은 셀(Shell) 방식과 SCSI(Small Computer System Interface) 방식이 있다.

다. 내장형 CD-ROM 드라이브는 외장형과 달리 자체 전원을 가지고 있다.

라. 엑세스 시간을 나타내는 수치는 작을수록 속도가 빠른 것을 나타낸다.

33. DRAM과 SRAM을 비교할 때 DRAM이 갖는 장점은?

가. 리플레쉬(refresh)용 회로가 필요하다.

나. 동작속도가 빠르다.

다. 주변회로가 간단하다.

라. 집적도가 높다.

34. 그래픽 카드에 대한 설명으로 적절치 못한 것은?

가. 그래픽 카드의 성능 요소는 해상도와 지원할 수 있는 색상의 종류, 화면 갱신 속도를 나타내는 리프레쉬 레이트 및 2D, 3D 가속기능 등을 들 수 있다.

나. 그래픽 카드의 해상도와 동시 지원 가능 색상의 수는 그래픽 카드가 갖고 있는 비디오 메모리의 양에 따라 달라진다.

다. 그래픽 카드와 시스템과의 인터페이스 방식은 2D의 경우 PCI 방식으로도 충분하지만 3D의 경우 AGP 방식이 더 적합하다.

라. 일반적으로 가정에서 이용하는 시스템의 경우 주로 게임과 개인적 업무 처리를 위해 2D 가속을 지원하는 그래픽 카드가 유용하며 업무 환경의 표 계산 프로그램등 고성능 업무 처리에 효율적인 3D 카드를 이용하는 것이 바람직하다.

35. 다음 칩셋 중에서 3D를 하드웨어적으로 지원하는 칩셋이 아닌 것은?

가. Savage	나. ET4000

다. TNT	라. Verite

36. CD-ROM에서 1배속은 어느 정도의 읽는 속도를 말하는가?

가. 100KB/sec	나. 150KB/sec

다. 200KB/sec	라. 250KB/sec

37. 다음 중 하드디스크의 물리적 구성 요소가 아닌 것은?

가. FAT	나. Track

다. Sector	라. Cylinder

38. MP3는 MPEG 오디오의 CD 음질을 얼마나 줄일 수 있느냐 하는 오디오 압축의 규약을 말한다. 이때 기준이 되는 샘플레이트와 데이터 비트수는?

가. 56KHz - 8 Bits	나. 44.1KHz - 16 Bits

다. 44.1KHz - 8 Bits	라. 56KHz - 16 Bits

39. 다음 중 모니터에 대한 설명으로 잘못된 것은?

가. Dot Pitch - 우리말로는 망점이라 부르며, 수치가 클수록 좋은 것이다.

나. 주사선 - 수평/수직 해상도로 표현되며, 표시 단위는 Hz 혹은 KHz이다.

다. Pixel - 픽셀은 이미지 크기를 나타낼 때 사용되는 단위이다.

라. 화면 크기 - 물리적인 화면크기는 인치로 표시하며, 논리적인 화면크기는 픽셀로 표시한다.

40. 퀀텀사에서 개발한 시스템으로 데이터 손실을 최소한으로 줄여주는 데이터 보호 시스템은?

가. DPS	나. GMR

다. Parking	라. PGA

41. 다음 중 □CPU 명령어 처리방식□ 설명이 틀린 것은?

가. 80386은 CISC명령어 처리방식을 사용한다.

나. 80486은 CISC명령어 처리방식을 사용한다.

다. 펜티엄 II는 RISC명령어 처리방식을 사용한다.

라. SUN의 Sparc칩은 RISC명령어 처리방식을 사용한다.

42. SCSI 인터페이스에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 주변기기는 4개까지 연결 가능하다.

나. 멀티테스킹에 유리하다.

다. 인터페이스 카드가 필요하다.

라. 외장형 주변기기도 연결이 가능하다.

43. 하드디스크 접속방식이 아닌 것은?

가. ESDI(Enhanced Small Device Interface)

나. IDE(Integrated Drive Electronic)

다. SCSI(Small Computer System Interface)

라. NRZ(Non Return to Zero)

44. 키보드의 인터페이스로 적당하지 않은 것은?

가. AT	나. PS/2

다. USB	라. DMA

45. 다음 중 차세대 버스 규격이 아닌 것은?

가. PCI-X	나. VESA

다. NG I/O	라. Future I/O

<PC네트워크>

46. 전용선 사용자가 인터넷을 사용하려고 하자 내부 내트웍만 사용이 가능하다. 다음 중 첫 번째 취할 조치로 적당한 것은?

가. 네트웍 카드를 변경한다.

나. 네트웍 라인을 바꾸어본다.

다. Gateway 설정을 확인하여 본다.

라. 컴퓨터를 재부팅한다.

47. Windows 98에서 등배간 네트워크를 구축하는 순서로 바르게 나열된 것은?

ⓐ 네트워크 어댑터 설치와 케이블 연결

ⓑ 네트워크 어댑터 드라이브 설치

ⓒ 프로토콜의 설치

ⓓ 공유 설정

ⓔ 자원 연결 및 사용

가. ⓒ→ⓐ→ⓓ→ⓑ→ⓔ	나. ⓓ→ⓐ→ⓑ→ⓒ→ⓔ

다. ⓐ→ⓑ→ⓒ→ⓓ→ⓔ	라. ⓐ→ⓒ→ⓑ→ⓓ→ⓔ

48. 다음 중 신호 분배 기능을 담당하여 여러 대의 PC를 연결해 주는 네트워크 장비는?

가. 허브	나. 라우터

다. UTP	라. STP

49. 전자 우편을 사용하기 위해 반드시 설정해야하는 것은?

가. POP, ARP	나. SMTP, ARP

다. POP, SMTP	라. SMTP, RARP

50. 두 대의 컴퓨터에 직렬포트를 이용하여 마치 모뎀으로 접속되어 있는 것처럼 동작하게 하는 연결법을 뜻하는 것은?

가. Micom Networking Protocol

나. FAX Modem

다. Universal Asynchronous Receiver & Transmitter

라. Null Modem

11회 PC정비사 2급 필기시험문제 정답

1.라, 2.다, 3.가, 4.라, 5.다, 6.나, 7.나, 8.라, 9.나, 10.라, 11.다, 12.나, 13.나, 14.가, 15.다, 16.다, 17,가, 18.가,

19.다, 20.다, 21.가, 22.다, 23.나, 24.다, 25.라, 26.가,

27.나, 28.나, 29.가, 30.나, 31.다, 32.라, 33.라, 34.라,

35.나, 36.나, 37.가, 38.나, 39.가, 40.가, 41.다, 42.가,

43.라, 44.라, 45.나, 46.다, 47.다, 48.가, 49.다, 50.라,

해설

1. 시스템속도와 관련된 업그레이드 중에 가장 효과가 큰 것은 RAM과 CPU이고 그 다음이 HDD이다. CD-ROM은 16배속이상만 되면 그다지 성능의 편차가 크지 않다.

2. 적당한 오버 클러킹은 저가의 CPU를 구매하여 고가의 시스템으로 사용할 수 있다는 매력이 있다. 그러나 과도한 오버 클러킹은 시스템을 불안정하게 하고 CPU를 과열시키며 수명을 단축시킨다.

3. 바이오스는 PC에 전원을 넣으면 가장 처음 작동하는 부분으로서 PC를 초기화하고 각종 하드웨어를 점검하며 운영체제에 운영권을 넘겨주기 전까지의 모든 작업을 관장한다.

4. 일반적으로 대부분의 하드웨어는 독자적으로 작동하기보다는 일정한 소프트웨어에 의해 작동한다. 이것이 펌웨어이며 이런 펌웨어를 업그레이드하면 하드웨어를 더 나은 성능으로 사용할 수 있다.

5. 이런 상황은 메인보드에 있는 건전지가 모두 방전됨으로 일어난다. 건전지를 교체하기만 하면 쉽게 해결할 수 있다.

6. 윈도우에서 마우스를 이용하지 않고 여러 가지 작업을 할 수 있으며 그 중에 하나가 바로 이런 작업이다. 또한 파일을 삭제할 때 SHIFT 키를 누르면 파일이 휴지통을 거치지 않고 바로 삭제할 수 있다.

7. 패러럴용 집드라이브와 SCSI의 커넥터는 같이 사용할 수 없다.

8. 캐쉬 메모리는 CPU와 메모리 사이에 존재하여 빠른 CPU와 상대적으로 느린 메모리 사이의 속도불균형을 해소하기 위한 장치이다.

9. COM2 포트는 일반적으로 IRQ 3번과 BASE ADDRESS 02F8번을 사용한다.

10. 파티션은 포맷과 상관없는 작업으로 하드디스크에 영역을 나누어주는 작업이다. 그러나 파티션을 하고난 하드디스크는 꼭 포맷을 해야 사용할 수 있다.

11. 이 현상은 예제에 있는 내용중에는 WakeUP-Ring이 활성화되어 있어서 나타나는 현상이다. 그래서 낮에 전화가 오면 컴퓨터가 자동으로 반응하여 컴퓨터를 켜는 것이다. 이와 비슷한 기능으로는 Wake UP - LAN이라는 기능이 있다.

12. 인터넷등록정보의 파일명은 inetcpl.cpl이다.

13. 가상메모리 사용을 중지시킬 경우 하드의 용량은 늘어나지만 시스템의 성능이 심각하게 저하된다. 이렇게 해결하는 방법은 좋지 않은 방법이다.

14. 포스트는 모뎀이나 NIC등 확장슬롯에 장착된 장비는 이상 유무를 검사할 수 없다.

15. 디스크나 테이프 등은 수평으로 보관해야 한다.

16. 레지스트리를 복구하는 방법으로는 도스로 부팅하여 scanreg /restore를 이용하여 복구해야 한다.

17. E-Mail 바이러스 중 멜리사가 이런 형식의 문구를 가지고 있다. 참고로 서캠 바이러스는

Hi! How are you?

See you later. Thanks

Hola como estas ?

Nos vemos pronto, gracias.

위와 같은 문구를 가지고 있다.

18. 다중 작업과 다중 스레딩은 사용자 편의성과 관련이 있다기 보다는 시스템의 성능향상이라는 부분과 밀접한 관계가 있다.

19. 레지스트리는 system.dat, user.dat라는 파일로 저장이 된다.

20. 디스크 조각 모음, 포맷, SCANDISK등은 하드디스크를 혹사하게 하는 작업이다. 이같은 작업은 가끔 한번씩 해 주면 시스템 성능 향상에 도움이 되나 자주 해 주면 하드디스크의 수명에 영향을 준다.

21. 기억 장치를 관리하기 위한 배치 전략에는 최초 적합 기법, 최적 적합 기법, 최악 적합 기법 등이 있다.

22. 노턴유틸리티의 WIPEINFO는 하드디스크에 있는 모든 정보를 완전히 삭제한다. 즉 삭제시 단순히 이름의 가장 앞부분을 ?로 처리하는 것이 아니라 완전히 삭제하여 복구할수 없게 한다.

23. 가항, 다항, 및 라항은 실시간 시스템의 장점에 해당된다.

24. 윈도우 95/98은 여러 개의 CPU를 지원하지 않는다. 그러므로 여러 개의 CPU를 사용해도 하나의 CPU만 사용한다.

25. 인터넷익스플로러의 실행파일명은 iexplore.exe 이다. 또한 그림판은 mspaint.exe와 pbrush.exe를 같이 사용한다.

26. 마우스에는 총 6개의 핀이 있으며 그중 4개만을 사용한다. 1번핀은 마우스/키보드 데이터 3번은 접지 4번은 +5V의 DC 전원 5번은 마우스/키보드 클럭신호로 사용하며 2번과 6번은 사용하지 않는다.

27. Instruction Time : 주기억장치에서 수행할 명령어를 레지스트리에 쓰기까지의 시간을 말한다.

28. USB는 1.0 규격과 2.0규격이 있으며 1.0규격은 최대 12Mbps의 속도를 가지며 2.0규격은 IEEE 1394와 비슷한 속도인 480Mbps의 속도를 가진다. 12Mbps의 속도는 com포트의 속도보다 월등히 빠른 속도이다.

29. 프론트사이드 버스(FSB)는 프로세서와 메인 메모리, 즉 램 사이의 데이터 통로 및 물리적 인터페이스로서, 보통 PCI나 ISA 등의 주변장치버스들보다 빠르다. 현재 펜티엄 4는 400MHz, 선더버드는 266, 200MHz, 펜티엄 Ⅲ는 133MHz, 셀러론은 100MHz의 FSB속도를 가지고 있다.

30. 소리의 주파수를 변조하는 방식을 FM방식(Frequency Modulation)이라고 한다.

31. DRAM - 주기적으로 리프레쉬 해 주어야 내용이 지워지지 않는다.

EPROM - 여러 번 데이터를 지우고 써 넣을 수 있는 ROM의 일종이다.

PROM - 한번만 데이터를 지우고 써넣을 수 있다.

32. 엑세스 시간 - CD-ROM의 데이터가 있는 부분에 접근하는 시간이다.

인터페이스방식 - ATA와 SCSI등이 있다.

전원 - 외장형은 자체전원을 가지고 있다.

33. DRAM은 SRAM보다 리플레쉬를 해주어야 하기 때문에 복잡하고 속도가 느리지만 SRAM보다 집적도는 높다.

35. 일반적으로 기업에서는 2D용 그래픽카드를 개인들은 게임을 원활하게 실행하기 위하여 3D를 지원하는 그래픽카드를 사용하는 것이 일반적이다.

36. CD-ROM의 1배속은 150KB/sec이며 DVD-ROM의 1배속은 1250KB/sec이다.

37. FAT는 논리적인 구성요소이다.

38. MP3의 기준 샘플레이트와 데이터 비트수는 44.1KHz - 16 Bits이다.

39. Dot Pitch는 수치가 작을수록 더 정확한 화면을 표현할수 있다.

40. 퀀텀에서 개발한 데이터 보호 시스템은 DPS이다 GMR은 대용량의 하드디스크를 만들기 위한 헤드기술이며 parking은 하드디스크의 헤드를 플래터의 쓰지 않는 영역으로 옮겨서 충격에 의한 손상을 방지하기 위한 기술이다.

41. 팬티엄 계열의 CPU는 모두 CISC명령어 처리방식을 사용하고 있다.

42. SCSI 인터페이스는 인터페이스카드를 포함하여 8개-16개의 주변기기를 연결할 수 있다.

43. NRZ(Non Return to Zero)은 저장방식이다.

44. DMA는 주변기기로부터 메모리로 직접 데이터를 전달하는 방식으로 CPU를 사용하지 않으므로 시스템의 성능이 높아진다.

45. VESA는 32bit의 버스방식으로 486과 586시스템 초기에 사용되었으나 지금은 사용하지 dskg는다.

46. 내부 네트웍만 가능하다는 것은 외부로 데이터가 나갈수 있는 경유지를 찾지 못한다는 것으로 이 경유지를 GATEWAY라고 한다.

47. 네트워크 연결은 어뎁터 설치와 케이블연결 ->어뎁터 드라이브 설치 -> 프로토콜의 설치 -> 공유설정 -> 자원 연결 및 사용의 순서로 이루어 진다.

48. 신호 분배기능을 가지고 있는 장비는 허브이다.

49. 전자우편을 보내기 위해서는 SMTP를 받기 위해서는 POP를 설정해 주어야 한다.

50. Null Modem은 직렬포트 또는 병렬포트를 이용하는 것으로 NIC없이 컴퓨터를 연결할 수 있다.