제12회 PC정비사 2급 필기
200X. X. XX. 시행	문제지에 낙서를 금합니다. 무단 전제 및 복사를 금합니다.	제한시간	형별
		50분	A

<PC유지보수>

1. AGP 방식 디스플레이 어댑터를 사용하는 시스템에서 부팅할 때마다 에너지 스타 부분이 흑백으로 나타났다 컬러로 나타났다 하는 현상이 비정기적으로 발생한다. 다음 중 의심하지 않아도 되는 것은?

가. 디스플레이 어댑터와 모니터 접촉 불량 여부

나. 비디오 신호 케이블이 서로 접촉되고 있는 지의 여부

다. 램댁의 오류 여부

라. 슬롯에 완전히 장착되었는지의 여부

2. SCSI 방식 HDD로 부팅하려고 하였지만 SCSI 방식 HDD는 인식은 하지만 부팅되지 않는다. 어떤 작업을 먼저 수행해야 하는가?

가. SCSI 방식 HDD의 부트 섹터 오류인가 검사한다.

나. 연결 케이블이 단락되었는지 확인한다.

다. 메인보드 BIOS에서 부팅 순서를 SCSI로 가장 먼저 부팅하도록 설정하였는지 확인한다.

라. 메인보드에 고장이 있는가 확인한다.

3. 네트워크로 연결된 컴퓨터가 LAN의 구성원으로 사용되고 있다. IDE 방식의 HDD와 네트워크 드라이브간의 데이터 전송도 이상이 없고, SCSI 방식의 CD-ROM과 IDE 방식의 HDD도 아주 잘 작동한다. 그런데 SCSI 방식의 CD-ROM과 네트워크 드라이브간의 데이터 전송을 시도하기만 하면 오류가 발생한다. 이 경우 어디에 문제가 있다고 판단해야 하는가?

가. CPU의 이상

나. SCSI 어댑터의 기능 이상

다. NIC의 기능 이상

라. SCSI 어댑터와 NIC의 IRQ 충돌

4. 메인보드에서 CPU의 클럭이 자동으로 인식되지 않을 때 클럭을 직접 설정해야 한다. 이때 설정해야 하는 기본적인 클럭 2 가지는 무엇인가?

가. 시스템클럭, 마스터	나. 전압, 배율

다. 시스템클럭, 배율	라. 시스템클럭, 전압

5. 셀러론 466MHz의 배율과 펜티엄 2 450MHz의 배율을 바르게 기재한 것은?

가. 7.0 4.5	나. 7.0 6.8

다. 4.6 4.5	라. 4.6 6.8

6. PC를 업그레이드하려고 할 때 고려해야 할 사항으로 옳지 않은 것은?

가. 하드디스크의 경우 E-IDE나 SCSI 방식인지 알아보아야 한다.

나. 펜티엄3을 펜티엄4로 업그레이드하려면 CPU만 교체해 주면 된다.

다. 메모리를 업그레이드하는 경우 자신의 PC메모리가 몇 핀(Pin)짜리인지 또 어떤 방식의 메모리인지 살펴보고 적당한 것을 선택한다.

라. 자신의 컴퓨터를 업그레이드할 때 어떤 이득이 있는 지 면밀히 검토해 보고 업그레이드하여야 한다.

7. 파티션 설정 작업을 하는 도중 화면에 'Virus Warning' 이라는 메시지가 나타났다. 이 메시지의 의미와 대처 방법으로 옳은 것은?

가. 바이러스가 침투한 것이므로 선택하여 쓰기를 금지시킨다.

나. 바이러스가 침투했지만 어차피 파티션 설정 중이므로 계속 진행해도 문제없다.

다. 파티션 설정을 멈추고 V3등의 백신프로그램으로 바이러스를 검색해 본다.

라. 파티션 설정을 하는 과정에서 부트 섹터에 정상적으로 기록을 시도하는 것을 BIOS의 부트 섹터쓰기 방지 기능이 작동하여 경고 메시지를 보내는 것이므로 무시하고 넘어간다.

8. CMOS 설정을 위한 암호를 잊어버렸을 경우에 적합한 해결책은?

가. 컴퓨터를 재부팅한다.

나. 메인보드의 전원을 차단한다.

다. CMOS의 전원에 높은 전압을 가한다.

라. CMOS 정보삭제 점퍼를 찾아 점퍼를 꽂는다.

9. 각 부품들의 조립방법을 잘못 설명한 것은?

가. 일반적으로 하드디스크의 연결케이블의 1번 핀은 빨간색 선으로 되어 있으며 보드 케넥터의 1번 핀과 케이블의 빨간 부분이 일치하여 연결해야 한다.

나. 시리얼 마우스가 COM1에 설정되어 있다면 모뎀포트는 COM2나 COM3로 설정해야 한다.

다. 램은 BANK 0번부터 꽂아야 한다.

라. 하드디스크 드라이브는 설치하기 전에 점퍼를 설정해야한다.

10. 다음 중 물리적인 하나의 하드디스크를 용량에 따라 여러개의 논리적 하드디스크 드라이브로 분할하는 것을 나타내는 것은?

가. Low-level Format	나. Spindle

다. Hard Disk Interleave	라. Partition

11. ATX 방식은 시스템을 종료하면 자동으로 전원이 꺼진다. 만일 자동으로 꺼지지 않을 때 어떠한 항목을 확인해야 하는가?

가. CMOS SETUP의 Power Management 항목이 Disable로 되어있는지 확인한다.

나. 파워서플라이의 전력부족이다.

다. 인터럽트 충돌로 인한 문제가 아닌지 제어판의 시스템 확인한다.

라. MDS가 정확하게 설정되었는가를 확인한다.

12. 컴퓨터 부팅시 나타나는 에러 메시지 중 메모리에 관련된 것이 아닌 것은?

가. Refresh Failure

나. Parity Error

다. Base 64KB Memory Failure

라. 8042-Gate A20 Failure

13. CMOS SETUP에서 PC 전원이 들어오면 시스템 바이오스가 자동으로 시스템 상황을 점검하고 기록되어 있는 시스템의 정보와 실제 정보가 일치하는지를 검사하는 것을 무엇이라 하는가?

가. Numeric Processor Test

나. Power On Self Test

다. Check Disk

라. System Information

14. 바이러스나 불안정한 시스템 운영으로 FAT 정보가 손상되거나 파괴되었을 때 나타나는 에러 메시지는?

가. Invalid system disk Replace the disk, and then press any key

나. DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER

다. Invalid configuration information- please run SETUP program

라. No ROM Basic System Halted

15. 하드디스크를 바꾸거나 추가하였다. 어느 곳을 다시 설정해야 하는가?

가. 모니터	나. 하드디스크 드라이브

다. CMOS	라. 메인보드

<운영체제>

16. 다음 중 MS-DOS 내부 명령어가 아닌 것은?

가. DATE	나. VER

다. MEM	라. COUNTRY

17. 컴퓨터의 바이오스와 운영체제가 지원하는 절전 장치에 대한 설명으로 올바르지 않은 것은?

가. 윈도우 95는 ACPI를 윈도우 98은 APM 절전 장치를 지원합니다.

나. CMOS 셋업의 Power Management Setup에서 절전과 관련된 기능을 설정할 수 있습니다

다. 윈도우의 제어판의 '전원 관리'항목에서 하드디스크와 모니터의 절전 시간을 설정합니다.

라. 에너지 소비를 줄이기 위한 에너지 스타는 미국 환경 보호국이 규정한 소비 전력 규격입니다.

18. 레지스트리에 대한 설명으로 잘못된 것은?

가. 레지스트리는 windows 폴더에 system.dat 파일과

user.dat 라는 숨김 파일로 저장되어 있다.

나. 레지스트리를 백업하려면 scanregw 명령어를 이용해서

레지스트리를 검사한 뒤, 백업할 수 있다.

다. 백업된 레지스트리 파일은 c:\windows\sysbckup 폴더에

rb000.cab rb001.cab ... 과 같은 형식으로 저장된다.

라. 레지스트리에 문제가 발생하면 도스 상태에서 scanreg

/setup 명령어로 복구해 낼 수 있다.

19. PC 및 Win98상의 데이터에 대하여 타인이 볼 수 없도록

보안설정을 하고 싶다. 다음 작업 중 효과가 가장 적은

것은?

가. 전자메일의 경우 보낸 편지함에 복사본을 저장하지 않도

록 설정하여 개인이 보낸 메일이 PC에 남지 않도록 한다.

나. CMOS에 암호를 걸어둔다.

다. 파일압축시 패스워드를 입력한다.

라. 윈도우 로그인시 암호를 지정한다,

20. 매크로내에서 여러 개의 매크로를 호출할 때 사용되는 자료 구조중 가장 효율적인 것은 어느 것인가 ?

가. QUEUE	나. TREE

다. STACK	라. LINKED LIST

21. 다음의 기능 중 PC 운영 체제에서 수행하는 주된 기능이 아닌 것은?

가. 정보 관리	나. 프로세서 관리

다. 입출력 관리	라. 데이터 타입 정의

22. 다음 중 디스크 캐시에 대한 설명으로 틀린 것을 고르시오?

가. 하드 디스크의 느린 속도를 향상시킬 때 사용된다.

나. 하드 디스크에서 읽어올 데이터를 램으로 미리 복사해서 시스템 성능을 향상시키는 기술이다.

다. 램의 부족한 공간을 하드 디스크를 이용해서 사용한다.

라. 디스크 캐시의 크기는 자동으로 설정되며 윈도우 98SE에서는 VCACHE가 그 역할을 한다.

23. 윈도우에서 파일을 삭제할 때 휴지통에 저장하지 않고

직접 삭제하는 방법은 다음중 어느것인가 ?

(여기서 + 는 키를 동시에 누름을 의미한다.)

가. Ctrl 키 + Delete 키

나. Shift 키 + Delete 키

다. Ctrl 키 + Shift 키 + Delete 키

라. Ctrl 키 + Tab 키 + Delete 키

24. 개인용 컴퓨터, 마이크로 컴퓨터 및 통신에서 많이 사용되는 코드로서 미국 국립 표준 연구소에서 제정한 7 비트 코드는 다음 중 어느 것인가 ?

가. EBCDIC 코드	나. BCD 코드

다. ASCII 코드	라. HAMMING 코드

25. 다음 중 개인 사용자용 운영체제와 서버급 운영체제에 대한 비교에서 적당하지 않은 것은?

가. 개인용 운영체제는 사용자가 전체 시스템을 독점적으로 사용하도록 하고 서버급은 여러 사용자의 자원 공유를 허용한다.

나. Windows95/98, OS/2, DOS등은 개인용 운영체제이고 Windows NT/2000, Linux, Unix등은 서버급 운영체제이다.

다. 개인용은 소규모 개인 업무처리 등에 적합하고 서버용은 대규모의 데이터 및 자원 관리를 하는데 적합하다.

라. 개인용 운영체제는 개인 사용자가 시스템의 자원을 독점하여 사용하므로 다중 작업을 지원할 필요가 없으나 서버급은 여러 사용자가 자원을 공유하여야 하므로 다중 작업을 지원하여야 한다.

<PC주변기기>

26. 컴퓨터는 정상적으로 작동하는데 화면이 나오지 않을 경우 다음 중 가장 먼저 점검해야 할 곳은?

가. 모니터 + 모니터 케이블

나. RAM + VGA

다. OS + KEYBOARD

라. OS + 모니터

27. 주변장치의 인터페이스방식에 속하지 않는 것은?

가. IDE	나. SCSI

다. USB	라. BNC

28. 다음 중 디지털카메라에서 영상을 전기적인 신호로 바꾸어 주는 장치는?

가. ADC	나. 플래시 메모리

다. CCD	라. JPEG 칩셋

29. 다음 중 하드디스크에 대한 일반적인 설명과 가장 거리가 먼 것은?

가. 하드디스크의 접속방식에는 IDE, SCSI, EIDE 등이 있다.

나. 하드디스크의 실린더와 섹터의 수는 논리적으로 만들어진 것이다.

다. 하드디스크는 플래터, 헤드, 스테핑 모터, 디스크, 스핀들 모터, 전자회로 기판 등으로 구성되어 있다.

라. 파일의 크기와 실제 하드디스크에 할당되는 공간의 크기는 같다.

30. 인텔사에서 만든 Pentium III Processor의 특징과 거리가 먼 것은?

가. 66MHz와 100MHz의 시스템 버스를 사용한다.

나. 70여개의 새로운 명령어 세트를 추가했다.

다. P6 마이크로 아키텍처 기술을 적용하였다.

라. 256KB와 512KB의 L2 캐시를 사용한다.

31. 다음은 차세대 메모리라고 일컬어지는 램버스D램에 대한 설명이다. 다음 중 틀린 것은?

가. 미국의 램버스사가 이 메모리에 대한 특허를 가지고 있다.

나. 일반 SDRAM보다 월등히 빠른 속도를 가지고 있다.

다. 램버스 D램으로 256MB를 장착하기 위해서는 128MB짜리 두개를 꽂아야 한다.

라. 램을 꽂고 남은 램 뱅크는 그냥 그대로 두면 된다.

32. 다음의 메모리 종류 중, 주기억장치로 사용되는 메모리가 아닌 것은?

가. SDRAM	나. RDRAM

다. SGRAM	라. DDRDRAM

33. 운영체제에 아무런 이상이 없이 빠른 속도로 그래픽 카드를 제어할 수 있는 표준 규격이 아닌 것은?

가. DirectX	나. Open GL

다. DCI	라. DMA

34. 모뎀의 전송속도와 전송규약을 맞게 짝지워 놓은 것은?

가. 14400bps - V.31bis	나. 28800bps - V.36

다. 56000bps - V.90	라. 33600bps - V.42

35. DVD에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. CD-ROM보다 7~8배의 용량을 저장할 수 있다.

나. MPEG-1방식으로 CD보다 뛰어난 화질의 영상을 기록

다. 화면비율이 16:9로 HDTV와 같다.

라. CD나 CD-R, CD-RW도 인식할 수 있다.

36. 사운드 카드를 이용하여 화상회의, 음성통신을 사용하려 한다. 다음 중 꼭 지원해야 하는 기능은?

가. ASP	나. Full Duplex

다. Half Duplex	라. DSP

37. 메인보드의 부품 중 다음 설명에 해당하는 것은?

메인보드에는 각종 하드웨어가 장착, 연결되기 때문에 이러한 각종 하드웨어의 상태를 점검하고 환경을 저장하게 하는 역할

가. 바이오스	나. IO 칩셋

다. 점퍼	라. 칩셋

38. 플로피디스크에 관한 용어 설명으로 틀린 것은?

가. 트랙: 회전축을 중심으로 동일한 반지름을 가지는 데이터 영역

나. 실린더 : 같은 트랙의 모임

다. 부트섹터 : 0번트랙의 0번 섹터

라. 클러스트 : 데이터를 기록하기 위해 트랙을 회전축 에서 등간격으로 나눈 구간

39. L2 캐시에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 다른 장치와의 속도 차이를 극복하기 위해 사용한다.

나. 자주 반복되는 연산을 처리하기 위해 필요한 저장 공간이다.

다. Pentium Pro 부터는 CPU 내에 포함되어 제공한다.

라. CPU 다음으로 빠른속도의 SRAM 메모리가 사용되며 약 64~512KB 정도의 용량이며 서버용 CPU의 경우 더 큰 경우도 있다.

40. 입출력 장치에 대한 데이터의 전송에서 중앙 처리 장치

( CPU ) 의 간섭 없이 고속으로 데이터를 전달키 위해 사용되는 방법은?

가. ON LINE OPERATION

나. DMA

다. Spooling

라. Buffering

41. 음성압축 포맷에 해당하지 않는 것은?

가. VQF	나. MPEG

다. RA	라. MP3

42. Mouse가 지원하는 인터페이스가 아닌 것은?

가. 시리얼	나. AT

다. USB	라. PS/2

43. 다음 중 AGP에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 고속 그래픽 전용 포트이다.

나. ISA방식에 기반을 두고 있다.

다. 인텔에 의해 개발한 규격이다.

라. 전송속도가 PCI보다 2배 이상 빠르다

44. 직렬 커넥터에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. RS232C 커넥터라고 부른다.

나. 9핀과 25핀의 두 가지가 있으며 기능은 같다.

다. 보드상의 인터페이스는 5핀과 4핀의 2줄로 되어 있다.

라. 직렬포트는 ‘숫 커넥터’로 병렬포트는 ‘암 커넥터’로 정해져 있다.

45. 다음 중 CPU에 대한 설명으로 틀린것은?

가. 애슬론 XP - AMD에서 만든 CPU로서 1600+의 경우 1.6GHz의 동작속도를 가진다.

나. 펜티엄 4 - 인텔에서 만든 CPU로서 처음에는 소켓423형으로 나오다 최근에는 소켓 478형으로 대체되고 있다.

다. 듀론 - 인텔의 셀러론과 같은 보급형 CPU로서 가격대비 성능에서 좋은 평가를 받고 있다.

(CPU만의 가격과 성능비교)

라. C3 - VIA에서 만든 CPU로서 펜티엄 3와 같은 소켓 370 메인보드에 장착할 수 있다.

<PC 네트워크>

46. 인터넷익스플로러에서 유해 정보 차단을 위해 사용되는 메뉴는 다음 중 어느 것인가 ?

가. CHACHE	나. 내용 관리자

다. 보안	라. HISTORY

47. 브라우저의 환경 설정에서 인터넷의 속도 개선을 위해 자주 접속하는 싸이트의 데이터를 ISP ( 정보 제공자 ) 의 서버에 저장해두어 사용자가 데이터를 요구시 싸이트 접속 대신 ISP 서버의 문서를 불러들이는 기법을 무엇이라 하는가 ?

가. 프록시	나. 캐시

다. 레지스트리	라. 히스토리

48. 내부의 신뢰성 있는 네트워크와 외부의 신뢰성 없는 네트워크 사이에 존재하여 불법 침입을 방지하기 위한 시스템을 무엇이라고 하는가 ?

가. Firewall	나. Filtering

다. Web Server	라. DNS

49. 전자 메일의 사서함에 도착된 메일을 자신의 컴퓨터로 전송받기위해 사용되는 통신 프로토콜은?

가. SMTP	나. FTP

다. POP	라. PPP

50. 인터넷 프로토콜인 IPv4, IPv6 의 목적지 주소를 나타내는 비트수는 얼마인가 ?                                  (x, y에서 x는 IPv4, y 는 IPv6 의 비트수를 의미함.)

가. x=16, y=64	나. x=32, y=64

다. x=32, y=128	라. x=16, y=128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
다	다	라	다	가	나	라	라	나	라
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
가	라	나	나	다	다	가	라	라	다
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
라	다	나	다	라	가	라	다	라	가
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
라	다	라	다	나	나	가	라	나	나
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
나	나	나	라	가	나	가	가	다	다