한국정보통신자격협회 시행 제22회 국가공인 네트워크관리사 2급 필기
2005. 1. 30. 시행	수 검 번 호	성 명	제한시간	형별
			50분	A
	무단 전제 및 복사를 금합니다.
□ 4지 택일형 문제이므로, 문제별로 제시된 4개 항목 중 가장 적합한, 한 항목만 정답(답안)으로 선택하십시오. □ 시험 종료 후 문제지는 반드시 제출하여야 합니다.

<TCP/IP>

1. 다음 중 TCP/IP 프로토콜 계층구조가 하위층에서 상위층으로 바르게 배열된 것은?

가. 네트워크접속계층 - 전송계층 - 인터넷계층 - 응용계층

나. 네트워크접속계층 - 인터넷계층 - 전송계층 - 응용계층

다. 전송계층 - 인터넷계층 - 네트워크접속계층 - 응용계층

라. 네트워크접속계층 - 인터넷계층 - 응용계층 - 전송계층

2. 일반적으로 메일을 보낼 때 사용하는 프로토콜은?

가. SMTP	나. IMAP

다. POP3	라. named

3. C Class 에서 유효한 주소는?

가. 33.114.17.24	나. 128.46.83.25

다. 202.67.13.87	라. 155.23.94.3

4. IP Address 체계에서 가장 많은 네트워크를 수용할 수 있는 클래스는?

가. A Class	나. B Class

다. C Class	라. D Class

5. IP Address의 부족을 해결하기 위해 제시된 것은?

가. Subnetmask	나. IPv6

다. Routing	라. Supernet

6. 인터넷의 잘 알려진 포트번호로 맞지 않는 것은?

가. FTP - 21	나. SMTP - 25

다. POP3 - 110	라. TFTP - 68

7. 서브 네트워킹(Sub Networking)의 장점이라고 할 수 없는 것은?

가. 여러 물리적 세그먼트에 대해 하나의 네트워크로 관리하여 이더넷과 토큰링과 같은 다른 기술을 적용할 수 있다.

나.  IP Address의 네트워크 ID를 이용하므로 호스트 수가 확대되는 효과를 얻을 수 있다.

다. 브로드캐스트를 줄여 네트워크의 혼잡을 줄이고 사용량을 관리할 수 있다.

라. 각각의 세그먼트 마다 최대의 호스트를 사용할 수 있다.

8. TCP/IP 망의 관리에 사용되는 프로토콜은?

가. SNMP	나. CMIP

다. SMTP	라. POP

9. 소규모 네트워크에 적합하며 라우팅을 지원하지 않아 대규모의 네트워크나 WAN에는 적합하지 않은 프로토콜은?

가. NetBEUI	나. TCP/IP

다. NWLink	라. DLC

10. FTP의 약어 풀이로 맞는 것은?

가. File Transmission Protocol

나. File Transfer Program

다. File Transmission Program

라. File Transfer Protocol

11. TCP/IP 프로토콜의 인터넷 계층에 대한 설명으로 잘못된 것은?

가. 패킷을 전송할 경로를 제공한다.

나. 흐름 제어 기능이 있다.

다. 전달 계층으로부터의 세그먼트를 받아 인접한 네트워크가 요구하는 크기의 패킷으로 분할하여 전송한다.

라. OSI 7 Layer의 네트워크 계층에 대응된다.

12. UDP에 대한 설명 중 올바른 것은?

가. 응용 계층 프로토콜이다.

나. 신뢰성 있는 전송을 제공한다.

다. 연결 지향형 프로토콜이다.

라. 비 연결성 데이터그램 서비스를 제공한다.

13. IP Address를 하드웨어 주소로 매칭하는데 사용되는 것은?

가. ARP	나. RARP

다. WINS	라. DNS

14. SNMP에 대한 설명 중 잘못된 것은?

가. UDP상에서 작동

나. 비 동기식 요청/응답 메시지 프로토콜

다. 4가지 기능(Get, Get Next, Set, Trap)만을 수행

라. 보안 기능이 강화

15. 인터넷에서 멀티캐스트를 위하여 사용되는 프로토콜은?

가. IGMP	나. ICMP

다. SMTP	라. DNS

16. 원격지의 호스트에 연결하여 접속하려 할 때 이용할 수 있는 서비스는?

가. SNMP	나. ICMP

다. FTP	라. Telnet

17. DNS 레코드에 대한 설명으로 잘못된 것은?

가. A : DNS 이름과 호스트의 IP 주소를 연결한다.

나. CNAME : 이미 지정된 이름에 대한 별칭 도메인

다. AAAA : A 레코드와 같으나 처리 속도를 증가시켰다.

라. MX : 지정된 DNS 이름의 메일 교환 호스트에 메일 라우팅을 제공한다.

<네트워크 일반>

18. 4KHz의 음성신호를 PCM 전송을 할 때 사용하는 샘플링(Sampling) 주파수는?

가. 2KHz	나. 4KHz

다. 8KHz	라. 16KHz

19. 4위상 변조를 갖는 변조기가 2400baud의 변이가 일어날 때 속도는?

가. 600bps	나. 1200bps

다. 4800bps	라. 9600bps

20. 데이터 전송 시 전송매체를 통한 신호의 전달속도가 주파수의 가변적 속도에 따라 왜곡되는 현상은?

가. 감쇠현상(Attenuation)

나. 지연왜곡(Delay Distortion)

다. 누화잡음(Cross Talk)

라. 상호변조잡음(Inter Modulation Noise)

21. 패킷 교환망의 특징이 아닌 것은?

가. 연결설정에 따라 가상회선과 데이터 그램으로 분류된다.

나. 메시지를 보다 짧은 길이의 패킷으로 나누어 전송한다.

다. 망에 유입되는 데이터의 양이 많아질수록 전송속도가 빠르다.

라. 블록킹 현상이 없다.

22. 다음은 IEEE 802규약이다. 잘못 짝지어진 것은?

가. IEEE 802.2 - LDAP	나. IEEE 802.3 - CSMA/CD

다. IEEE 802.4 - Token Bus  라. IEEE 802.5 - Token Ring

23. 소규모의 지역이나 한 개의 빌딩에 적합한 네트워크는?

가. LAN	나. MAN

다. TAN	라. WAN

24. 다음 중 VDSL에 대한 설명 중 잘못된 것은?

가. 하향속도는 13 ~ 52Mbps정도임

나. 상향속도는 1.6 ~ 640Kbps 정도임

다. 최대전송거리는 300m ~ 1500m 정도임

라. 변조방식은 DMT, CAP방식을 사용함

25. 광섬유(Fiber Optics) 케이블의 이점이 아닌 것은?

가. 대역폭이 넓다.

나. 잡음에 강하다.

다. 설치 및 유지보수가 쉽다.

라. 도청 및 보안에 강하다.

26. 다음 중 동적인 불완전성의 원인이 아닌 것은?

가. 백색 잡음 : 잡음 세력이 시간에 전혀 무작위한 진폭을 가짐.

나. 하모닉 왜곡 : 신호의 감쇄가 신호의 진폭에 따라 달라지는 것을 말함.

다. 에코우 : 전송선에서 임피던스의 변화가 있으면 약해진 신호가 송신측으로 되돌아옴.

라. 충격성 잡음 : 전송시스템에 순간적으로 일어나는 높은 진폭의 잡음으로 주로 기계적인 충격에 의해 발생.

27. HDLC 프레임의 구성에서 제어필드의 용도를 설정하는 것과 맞지 않은 것은?

가. 비용형식(C : Cost Pattern)

나. 정보형식(I : Information Pattern)

다. 감시형식(S : Supervisory Pattern)

라. 비번호 형식(U : Unnumbered Pattern)

<NOS>

28. Windows 2000 Server의 DNS 서비스 중에서 해당서버의 팝업메뉴가 아닌 것은?

가. 새 호스트	나. 새 별칭

다. 새 위임	라. 새 로컬

29. Windows 2000 Server의 [컴퓨터 관리]-[시스템 도구]-[공유 폴더]의 하위 항목이 아닌 것은?

가. 공유	나. 세션

다. 열린 파일	라. 로컬 파일

30. 다음 서버와 관련 있는 것은?

·Primary Name Server ·Secondary Name Server

·Master Name Server  ·Cashing Only Server

가. File Server	나. Printer Server

다. DNS Server	라. SQL Server

31. 다음 중 Windows 2000 Server에서 FTP Server와 관련이 없는 것은?

가. TCP Port	나. IIS

다. Anonymous	라. Exchange Server

32. Windows 2000 Server의 [프로그램 추가/제거]-[Windows 구성요소 추가/제거]메뉴를 선택한 것을 캡쳐 한 화면이다. FTP와 관련 있는 것은?

가. 인증서 서비스	나. 인터넷 정보 서비스(IIS)

다. 터미널 서비스	라. 터미널 서비스 라이센스

33. 다음 FTP 명령어 중 원격지 호스트의 작업 디렉터리에서 a로 시작하는 모든 파일을 지역 호스트의 작업 디렉터리에 복사하는 명령어는?

가. ftp> mput a*	나. ftp> mget a*

다. ftp> put a*	라. ftp> get a*

34. DNS 데이터베이스 레코드 유형 중 호스트 이름을 주소로 매핑하는 것은?

가. NS(Name Server)	나. MX(Mail Exchanger)

다. CNAME	라. A

35. 자동으로 호스트의 네트워크 환경을 설정할 수 있는 Windows 2000 Server의 서비스는?

가. IIS(Internet Information Services)

나. FTP(File Transfer Protocol)

다. DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)

라. DNS(Domain Name System)

36. Windows 2000 Server에서 인트라넷 상의 네트워크 접근을 위한 폴더 공유에 관한 설명으로 잘못된 것은?

가. 공유는 읽기와 쓰기 접근 권한이 등록된 계정을 가진 사용자 별로 별도로 지정할 수 있다.

나. 웹 공유만을 지정해도 등록된 계정을 가진 사용자는 로컬 네트워크로 로그인하여 읽기 권한으로 접근할 수 있다.

다. 공유 이름은 폴더 이름과는 별도로 지정할 수 있다.

라. 공유 폴더에 동시 연결 접근자 수는 Server의 경우 연결 가능한 지정 라이센스 만큼 만 접근할 수 있다.

37. 사용자 계정이나 그룹을 이용하여 폴더에 NTFS 사용권한을 부여하는 경우 기본 NTFS 사용권한이 아닌 것은?

가. 읽기 및 실행	나. 읽기

다. 암호 지정	라. 폴더 내용 보기

38. Linux 시스템에서 현재 사용 디렉터리 위치에 상관없이 자신의 HOME Directory로 이동하는 명령은?

가. cd HOME	나. cd /HOME

다. cd ../HOME	라. cd ~

39. DHCP 관리자는 특정 IP 주소를 특정 호스트가 예약하여 사용하는 것을 허용한다. 예약 설정을 하기 위해서 필요한 항목은?

가. 서브넷 마스크

나. DNS 주소

다. 해당 호스트의 MAC Address

라. 옵션 클래스

40. 다음 중 Windows 2000 Server의 계정에 대한 설명이 틀린 것은?

가. Administrator계정은 사용자 계정과 그룹 계정을 만들거나 수정하고 보안 정책을 설정하는 권한을 갖는다.

나. Administrator계정은 다른 이름으로 변경할 수 있다.

다. Guest계정은 삭제가 가능하다.

라. Guest계정은 극히 제한적인 권한만 가지는 계정이다.

41. Netstat 명령이 제공하는 정보가 아닌 것은?

가. 인터페이스의 구성 정보

나. 커널의 경로 배정표

다. IP 패킷이 목적지에 도착하기 위해 방문하는 게이트웨이의 순서 정보

라. 네트워크 인터페이스의 상태 정보

42. Linux에서 부팅디스켓을 만들 경우 사용하는 명령어는?

가. dd	나. dc

다. ls	라. su

43. Windows 2000 Server에서 TCP/IP가 정확히 설치되었는지 확인하는 방법으로 올바르지 않은 것은?

가. ipconfig /all	나. ping 127.0.0.1

다. ping 게이트웨이 IP	라. ipconfig /renew

44. Windows 2000 Server에서 원격 설치 서비스를 구성하기 위하여 원격설치서버 상에 구현이 되어 있어야 하는 네트워크 서비스가 아닌 것은?

가. DNS 서비스

나. DHCP 서비스

다. Active Directory 서비스

라. SMTP 서비스

45. Linux에 대한 일반적인 설명으로 틀린 것은?

가. 1991년에 최초로 개발된 UNIX 호환 운영체제이다.

나. 서버용으로만 개발된 운영체제이다.

다. 소스가 공개되어 있으므로 해커나 프로그래머들에 의해 언제나 수정 보완된다.

라. 멀티유저, 멀티태스킹을 지원하는 운영체제이다.

<네트워크 운용기기>

46. 루핑(Looping) 현상을 방지할 수 있는 네트워크 경로 설정 방법은?

가. 플러딩(Flooding) 기능의 사용

나. 포워딩(Forwarding) 기능의 사용

다. 필터링(Filtering) 기능의 사용

라. 스패닝 트리(Spanning Tree) 기능의 사용

47. 네트워크 트래픽을 해소하기 위한 기법의 하나로써 허브와 허브를 연결하는 방식 가운데 대역폭(Bandwidth)을 넓힐 수 있는 연결방식은?

가. Port Trunk	나. VLAN

다. LAN to LAN	라. VIP

48. Bridge의 단점을 보완하고 경로배정의 기능이 있는 네트워크 계층과 관련 있는 인터넷 연동 장치는?

가. Hub	나. Repeater

다. Gateway	라. Router

49. 다음 중 광섬유(Fiber Optics)의 설명과 거리가 먼 것은?

가. 광섬유는 매우 가는 유리섬유를 이용해 정보를 보내는 것으로, 넓은 대역폭을 가지며 전송속도가 매우 높고 오류가 적다.

나. 전기적인 간섭을 받지 않는다.

다. 네트워크 보안성이 크다는 장점이 있다.

라. 케이블의 크기가 상대적으로 작고 가볍기 때문에 설치가 쉽다.

50. 2.4GHz에서 서비스를 제공하며 초당 11Mbps의 속도를 표준으로 하는 무선 랜 규격은?

가. 802.11	나. 802.11a

다. 802.11b	라. 802.11g

가채점 답안(A형)
1번	2번	3번	4번	5번	6번	7번	8번	9번	10번
나	가	다	다	나	라	나	가	가	라
11번	12번	13번	14번	15번	16번	17번	18번	19번	20번
나	라	가	라	가	라	다	다	다	나
21번	22번	23번	24번	25번	26번	27번	28번	29번	30번
다	가	가	나	다	나	가	라	라	다
31번	32번	33번	34번	35번	36번	37번	38번	39번	40번
라	나	나	라	다	라	다	라	다	다
41번	42번	43번	44번	45번	46번	47번	48번	49번	50번
다	가	라	라	나	라	가	라	라	다