한국정보통신자격협회 시행 제26회 국가공인 네트워크관리사 2급 필기
2006. 1. 22. 시행	수 검 번 호	성 명	제한시간	형별
			50분	A
	무단 전제 및 복사를 금합니다.
※ 4지 택일형 문제이므로, 문제별로 제시된 4개 항목 중 가장 적합한, 한 항목만 정답(답안)으로 선택하십시오. ※ 시험 종료 후 문제지는 반드시 제출하여야 합니다.

<TCP/IP>

1. KRNIC에 의해 새롭게 추가된 학교와 관련된 최상위 도메인 중에서 초등학교에 해당하는 것은?

가. hs	나. sc

다. es	라. ms

2. Windows 2000 Server에서 동적 호스트 구성(DHCP), DNS 등의 서버 주소를 포함하여, 서브넷 마스크, 기본 게이트웨이 등 TCP/IP 구성 파라미터를 확인할 수 있는 명령어는?

가. Ifconfig	나. Ipconfig

다. Netstat	라. Ping

3. 다음 중 Transport 계층에서 TCP와 UDP 프로토콜의 차이점을 잘못 설명한 것은?

가. TCP는 전 이중방식 스트림 중심의 연결형 프로토콜이고, UDP는 비 연결형 프로토콜이다.

나. TCP는 전달된 패킷에 대한 수신측의 인증이 필요하지만 UDP는 그렇지 않다.

다. TCP는 보통 중요한 사용자 데이터 전송에, UDP는 시스템간의 메시지 전달에 주로 사용된다.

라. UDP는 TCP에 비해 오버헤드가 크다.

4. TCP/IP Protocol 군에서 네트워크 계층의 프로토콜로만 연결된 것은?

가. TCP - UDP - IP	나. ICMP - IP - IGMP

다. FTP - SMTP - Telnet	라. ARP - RARP - TCP

5. 다음 중 정상적인 IP Address는?

가. 203.237.192.36	나. 203.247.256.89

다. 203.199.203.256	라. 203.237.192

6. IP Address "127.0.0.1" 이 의미하는 것은?

가. 모든 네트워크를 의미한다.

나. 자신의 네트워크를 의미한다.

다. 특정한 네트워크의 모든 노드를 의미한다.

라. 루프백 테스트용이다.

7. 서브넷의 기능에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 서브넷은 단일 네트워크 ID로 부터 파생된 IP Address를 사용하는 TCP/IP 환경의 물리적 세그먼트를 가리킨다.

나. 호스트 ID를 두 부분으로 나누어 각 세그먼트에 대해 고유한 서브넷 ID를 생성한다.

다. 네트워크 ID를 두 부분으로 나누어 각 세그먼트에 대해 고유한 서브넷 ID를 생성한다.

라. 네트워크의 불필요한 트래픽을 줄일 수 있다.

8. IP Address 공간 부족 및 비효율적인 라우팅 테이블 관리를 해결하고자 제안된 IP Version은?

가. IPv4	나. IPsec

다. IPv6	라. RIP

9. TCP 헤더 중에서 에러제어를 위한 필드는?

가. Offset	나. Checksum

다. Source Port	라. Sequence Number

10. TCP와 UDP에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. TCP/IP 프로토콜 군(Suite)에서 전송계층의 프로토콜이다.

나. TCP는 연결형(Connection Oriented)이고 UDP는 비연결형(Connectionless)이다.

다. TCP와 UDP 모두 데이터 수신에 대한 긍정응답(ACK)을 사용한다.

라. TCP와 UDP 모두 헤더의 손상 방지를 위해 체크섬을 (Checksum)을 사용한다.

11. 프로토콜의 부하가 적어 분산처리에서 많이 사용되는 인터넷 프로토콜은?

가. UDP	나. HDLC

다. Packet	라. Frame

12. ICMP 프로토콜에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. IP 프로토콜에 보안기능을 추가하였다.

나. IP 프로토콜에 대한 메시지의 오류를 자동으로 수정한다.

다. IP 데이터 그램을 사용하지만, 메시지는 TCP/IP 소프트웨어에 의해 처리된다.

라. OSI 7 Layer 중 링크계층의 프로토콜에 해당한다.

13. WWW에 대한 설명으로 옳지 않는 것은?

가. 검색 가능한 하이퍼텍스트 형태의 정보를 제공한다.

나. 로봇 에이전트를 이용하면 정보의 수집이 용이하다.

다. 미러링(Mirroring)은 복제된 정보를 빠르게 이용할 수 있게 한다.

라. 23번 포트를 사용한다.

14. 인터넷의 잘 알려진 포트번호로 옳지 않은 것은?

가. FTP - 21	나. SMTP - 25

다. POP3 - 110	라. TFTP - 68

15. FTP의 약어 풀이로 올바른 것은?

가. File Transmission Protocol

나. File Transfer Program

다. File Transmission Program

라. File Transfer Protocol

16. FTP와 Telnet의 공통점을 열거한 것으로 옳지 않은 것은?

가. 서버/클라이언트의 시스템으로 동작한다.

나. 고유 포트번호가 있고 로그인(Login)으로 시작한다.

다. 서버의 데몬(Demon)이 클라이언트의 요청에 대응한다.

라. 필요에 따라 TCP나 UDP로 선택할 수 있다.

17. TCP/IP 계층 중 다른 계층에서 동작하는 계층은?

가. IP	나. SMTP

다. RARP	라. ARP

<네트워크 일반>

18. 전자우편의 송수신을 위해 메일 서버 간에 사용되는 통신 규약의 명칭은?

가. TCP/IP	나. SMTP

다. PPP	라. SNMP

19. 두 스테이션 간 하나의 회선(전송로)을 분할하여 개별적으로 독립된 신호를 동시에 송․수신 할 수 있는 다수의 통신 채널을 구성하는 기술은?

가. 데이터 전송(Data Transmission)

나. 디지털 데이터 통신기법(Digital Data Communication)

다. 데이터 링크 제어(Data Link Control)

라. 다중화(Multiplexing)

20. 메시지 교환 방식의 특징으로 옳지 않은 것은?

가. 각 메시지마다 전송 경로가 다르다.

나. Store and Forwarding 방식을 채택하고 있다.

다. 데이터 전송 지연 시간이 거의 없다.

라. 이용자 형편에 따라 우선순위 전송이 가능하다.

21. OSI 7 Layer 중 서로 다른 네트워크의 차이를 극복하여 종점 간에 신뢰성 있고 투명한 데이터 전송을 제공하고, 종점간의 에러 복구와 흐름제어를 하는 것은?

가. 네트워크계층	나. 트랜스포트계층

다. 세션계층	라. 물리계층

22. IEEE802.3 표준안을 포함하고 있는 것은?

가. Token Bus	나. Ethernet

다. FDDI	라. Token Ring

23. 네트워크 케이블에서 실제로 움직이는 패킷은 크게 3섹션으로 구별된다. 다음 중 이 패킷의 구성(섹션)이 아닌 것은?

가. 헤더	나. 데이터

다. 데이터 그램	라. 트레일러

24. 정보 교환 네트워크에서 이용자의 데이터를 일정단위로 나누어 각각에 송수신 주소를 부가하여 전송하는 방식은?

가. 회선 교환방식	나. 패킷 교환방식

다. 메시지 교환방식	라. 비동기 방식

25. 모든 노드를 중앙에서 관리하며 하나 이상의 노드에 이상이 발생하여도 전체 네트워크에 문제가 발생하지 않는 형태의 토폴로지는?

가. 스타 토폴로지	나. 버스 토폴로지

다. 링 토폴로지	라. 탑 토폴로지

26. 전송 채널 액세스를 하기 위한 방식들이다. 각 노드에서 채널의 상태를 감지하여 데이터의 충돌을 방지할 수 있는 액세스 방식은?

가. ALOHA	나. Slotted ALOHA

다. CSMA	라. Token

27. VoIP 구성 요소 중에서 Client에 속하지 않는 것은?

가. IP Phone	나. Soft Phone

다. Gate Keeper	라. Video

<NOS>

28. Windows 2000 Server가 지원하는 File System으로 옳지 않은 것은?

가. EXT2	나. NTFS

다. FAT	라. FAT32

29. Windows 2000 Server의 인터넷 정보 서비스(IIS)에서 사용 가능한 서비스는?

가. FTP 서비스, 웹 서비스

나. 웹 서비스, 텔넷 서비스

다. 텔넷 서비스, SMTP 서비스

라. SMTP 서비스, DHCP 서비스

30. 명령 프롬프트에서 IIS 서비스를 시작하기 위한 명령은?

가. net start w3svc	나. net start iis

다. net start svcw3	라. net start iis5

31. NetBIOS 이름을 IP Address로 매핑하기 위해 사용되는 서비스는?

가. DHCP	나. DNS

다. TCP/IP	라. WINS

32. 호스트 네임과 도메인 네임이 함께 붙여진 이름을 뜻하는 것은?

가. FQDN	나. IP Address

다. 가상 주소	라. WINS

33. 새로운 FTP사이트를 생성하기 위한 "FTP 사이트 만들기 마법사" 설명 중 가장 옳지 않은 것은?

가. "설명(D)"의 입력란에는 반드시 호스트명을 사용한다.

나. IP가 한 개일 경우 "IP Address(P)"란에 입력하지 않아도 된다.

다. 웹 사이트의 기본 포트는 "21번"을 사용한다.

라. IP가 여러 개를 가지는 웹서버인 경우 "IP Address(P)"란에 현재 만들고 있는 웹 사이트의 IP Address를 입력한다.

34. Windows 2000 Server의 FTP 사이트를 처음 개설하면 멈춤 상태에 있게 된다. 사용자들이 FTP 접속을 할 수 있도록 하려면 어떤 버튼을 클릭해야 하는가?

가. 리 로드	나. 뒤로

다. 홈	라. 시작

35. TCP/IP 주소 관리를 간소화 하기위하여 자동 IP를 할당하고자 할 때 사용하는 서비스는?

가. DNS	나. WINS

다. NNTP	라. DHCP

36. Active Directory의 논리적 구조 중 도메인이 제공하는 장점으로 옳지 않은 것은?

가. 관리 권한 및 액세스 제어 목록과 같은 보안 정책과 설정이 해당 도메인에만 적용된다.

나. 도메인 또는 조직 단위에 관리 권한을 위임하면 모든 관리 권한을 가진 관리자가 많이 필요하다.

다. 도메인을 사용하면 소속 조직의 구조를 좀 더 충실히 반영하도록 네트워크를 구성할 수 있다.

라. 각 도메인은 해당 도메인에 있는 개체의 정보만 저장한다. 이런 방식으로 디렉터리를 분할함으로써 수많은 개체를 수용하도록 Active Directory를 확장할 수 있다.

37. Windows 2000 Server의 새 사용자 만들기 옵션에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 암호 확인 : 암호를 바르게 입력했는지 확인하기 위한 것이다.

나. 다음 로그온 할 때 반드시 암호 변경 : 사용자가 첫 번째 로그온 할 때 암호를 변경하도록 요구한다.

다. 암호 변경할 수 없음 : 관리자만이 암호를 제어할 수 있다.

라. 암호 사용 기간 제한 없음 : 주로 사용자 계정에서 사용하며, 해당 사용자만이 암호를 변경할 수 있다.

38. 계정 정책은 사용자 계정에만 적용된다. 계정 정책의 보안영역에 속하지 않는 속성은?

가. 암호 정책	나. 계정 잠금 정책

다. Kerberos 정책	라. 운영 정책

39. Windows 2000 Server에서 그룹의 권한에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. Users - 포함된 사용자들에게 제한된 권한을 제공

나. Administrators - 시스템에 대한 전체적인 권한을 가짐

다. Guests - 부여된 권한을 수행하거나 허가된 자원에 접근

라. Replicator - 그룹 멤버들에게 관리 업무를 할 수 있는 제한적 권한을 부여

40. Windows 2000 Server의 서비스 중 UDP를 사용하는 것으로 가장 올바른 것은?

가. FTP	나. SMTP

다. HTTP	라. DNS

41. Windows 2000 Server가 기본적으로 지원하지 않는 백업 장치는?

가. 테이프 드라이브

나. 16mm DAT(Digital Audio Tape)드라이브

다. 하드디스크 드라이브

라. 이동식 디스크

42. Windows 2000 Server에서 원격 설치 서비스를 구성하기 위하여 원격설치서버 상에 구현이 되어 있어야 하는 네트워크 서비스로 옳지 않은 것은?

가. DNS	나. DHCP

다. Active Directory	라. SMTP

43. 다음 중 Linux 시스템에서 가장 널리 사용되고 있는 파일 시스템은?

가. NTFS	나. FAT

다. EXT2	라. HPFS

44. Linux 시스템에서 데몬(Daemon)에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 백그라운드(Background)로 실행된다.

나. “ps afx”명령어를 실행시켜보면 데몬 프로그램의 활동을 확인할 수 있다.

다. 시스템 서비스를 지원하는 프로세스이다.

라. 시스템 부팅 때만 시작될 수 있다.

45. Linux 시스템에서 현재 디렉터리와 하부 디렉터리까지 검색하여 core라는 파일을 찾아 삭제하는 명령은?

가. find . -name core -exec rm -rf {} \;

나. find / -name core -exe rm -rf {} \;

다. find . -name core -print | rm -rf {} \;

라. find / -name core | rm -rf

<네트워크 운용기기>

46. 네트워크상에 발생한 트래픽을 제어하며, 네트워크상의 경로 설정 정보를 가지고 최적의 경로를 결정하는 장치는?

가. 브리지(Bridge)	나. 라우터(Router)

다. 리피터(Repeater)	라. 게이트웨이(Gateway)

47. 다음의 네트워크 장치 중 이종 프로토콜을 가진 두 시스템 간을 연결시키며, OSI 참조모델의 모든 계층에서 동작하는 장치는?

가. Gateway	나. Router

다. Bridge	라. Repeater

48. T3 회선에서의 데이터 전송속도는?

가. 45Mbps	나. 128Kbps

다. 1.544Mbps	라. 65.8Mbps

49. 현행 전화선으로 높은 대역폭으로 디지털 정보를 전송하며, 상/하향 데이터의 전송 속도가 다른 기술은?

가. Lease Line	나. ISDN

다. ADSL	라. CATV

50. 최근 공중망 무선 랜 서비스가 상용화 되었는데 가입자는 접속장치에서 100m 반경이내에서 무선 랜 카드 장착 노트북, PDA 등을 통해서 서비스를 받을 수 있는 접속장치는?

가. AP(Access Point)

나. RF(Radio Frequency) Transceiver

다. Router

라. Switch

가채점 답안(A)
1번	2번	3번	4번	5번	6번	7번	8번	9번	10번
다	나	라	나	가	라	다	다	나	다
11번	12번	13번	14번	15번	16번	17번	18번	19번	20번
가	다	라	라	라	라	나	나	라	다
21번	22번	23번	24번	25번	26번	27번	28번	29번	30번
나	나	다	나	가	다	다	가	가	가
31번	32번	33번	34번	35번	36번	37번	38번	39번	40번
라	가	가	라	라	나	라	라	라	라
41번	42번	43번	44번	45번	46번	47번	48번	49번	50번
나	라	다	라	가	나	가	가	다	가