한국정보통신자격협회 시행 제14회 PC정비사 2급 필기
2002. 6. 30. 시행	문제지에 낙서를 금합니다. 무단 전제 및 복사를 금합니다.	제한시간	형별
		50분	A

<PC유지보수>

-  -

1. FDISK를 이용하여 하드디스크를 2개의 파티션으로 나누어 사용하려고 할 때, 정상적으로 부팅이 가능하도록 파티션을 설정하려면 가장 마지막 단계에서 수행해야 할 명령은?

가. Create DOS partition or Logical DOS Drive

나. Set active partition

다. Delete partition or Logical DOS Drive

라. Display partition information

2. 원할한 3D작업을 위해 듀얼시스템을 만들려고 한다. 다음조합 중 적합하지 않은 것은?

가. OS : Windows 2000

나. CPU : 애슬론MP

다. 메인보드칩셋 : 760MPX칩셋

라. 메모리 : PC2100 RDRAM

3. 최근의 메인보드는 IDE RAID시스템이 많이 장착되어 출시된다. 이 RAID시스템에서 지원하는 RAID시스템 중 다음은 어떤 RAID시스템에 대한 설명인가?

하드디스크는 4개가 필요하며, 2개의 하드디스크는 스트라이핑 되어 있고, 이 스트라이핑 되어 있는 하드가 똑같이 2세트가 만들어진다.

가. RAID 0	나. RAID 1

다. RAID 0+1	라. RAID 7

4. 펜티엄4는 처음 출시되었을 때 400MHz의 FSB를 사용하였다. 그렇다면 실질적인 CPU의 실 클럭수는 얼마인가?

실 클럭수 X 배율 = 동작클럭수

가. 100MHz	나. 133MHz

다. 200MHz	라. 400MHz

5. 하드디스크를 추가로 장착하였지만 인식이 되지 않아 사용할 수 없다. 또한 CMOS SETUP에서 하드디스크를 인식시키려고 해도 정상적으로 인식하지 못한다. 다음 중 의심하지 않아도 되는 것은?

가. CMOS SETUP에서 FDD 컨트롤러 사용 유무 확인

나. 마스터, 슬레이브 점퍼 설정 오류

다. 케이블 커넥터 연결 확인

라. 하드디스크 호환성 문제

6. PC의 CMOS를 다시 설정해야하는 경우로 적합한 것은?

가. 부팅순서를 바꿀 때

나. 하드디스크를 포맷했을 때

다. 컴퓨터를 재부팅할 때

라. 새로 프린터를 설치할 때

7. 윈도우98로 부팅한 후 화면이 알아볼 수 없을 정도로 일그러져 표시되고 있다. 문제의 원인과 해결 방법으로 적당한 것은?

가. 모니터와 VGA카드의 수직 주파수 부조화 : 안전 모드에서 디스플레이 등록정보를 열고 수직 주파수를 '기본'으로 조절한다.

나. 모니터와 VGA카드의 수평 주파수 부조화 : 디스플레이 등록 정보를 열고 수평 주파수를 '하드웨어 기본 값'으로 조절한다

다. 모니터 케이블단절 - 모니터 케이블을 새것으로 바꿔준다.

라. VGA 카드의 접속 단자 불량 - VGA카드를 새것으로 바꿔준다.

8. 하드디스크로 부팅해서 Real DOS상에서 Motherboard의 BIOS를 업그레이드 할 수 있는 운영체제는?

가. Linux	나. Windows 98

다. Windows ME	라. Win2000

9. 시스템을 오버클러킹하여 사용하려고 할 때, 발열문제를 직접 해결할 수 있는 부품이 아닌 것은?

가. 써멀그리스	나. 압축튜브

다. 스페이서	라. 수냉식쿨러

10. 윈도우98 운영체제에서 여러 종류의 응용프로그램을 설치하여 사용 중 □레지스트리가 손상되었다□는 메시지가 나타난 후 윈도우 98로 부팅 할 수 없는 상태에 빠졌다. 이 문제를 해결하기 위해 사용할 수 있는 방법 중에서 가장 적절한 것은?

가. 윈도우 98을 다시 설치하되 손상된 파일을 복구하는 옵션으로 설치한다.

나. C:\Windows 폴더에 있는 System.1st 파일을 System.dat로 이름을 바꾼다.

다. Command prompt only로 부팅 한 후 scanreg/restore를 실행시켜 복구시킨다.

라. 디스크 검사 프로그램을 실행한다.

11. 하드디스크 용량이 부족하여 하드디스크를 하나 더 구입하여 같은 커넥터에 연결하여 장착하였다. 그런데 원래 있던 하드디스크는 제대로 작동하는데, 새로 장착한 하드디스크만 사용할 수 없는 상태가 되었다. 이 문제의 원인이라고 볼 수 없는 것은?

가. CMOS Setup에서 하드디스크를 인식시키지 않았기 때문이다.

나. CMOS에서 E-IDE설정을 Disable로 설정해 놓았다.

다. FDISK로 파티션 설정을 하지 않았기 때문이다.

라. 하드디스크를 포맷하지 않았기 때문이다.

12. PC의 하드웨어에 대한 설정 사항을 기억해 두고 있는 장소는?

가. BOOT	나. CMOS

다. FLIPFLOP	라. DMA

13. 컴퓨터 조립시 연결해야 하는 케이블과 커넥터 중에서, 극성이나 방향에 관계없이 거꾸로 연결해도 정상적으로 작동하는 것은?

가. 하드디스크 연결 케이블

나. CD-ROM에 연결되는 전원 케이블

다. 메인보드에 연결되는 리셋 스위치 연결 케이블

라. 사운드 카드에 연결되는 오디오 케이블

14. 다음 인텔칩셋 중 FSB 533MHz를 지원하는 칩셋은?

가. 845칩셋	나. 850칩셋

다. 850E칩셋	라. 820칩셋

15. 시스템 클럭과 같은 속도로 동작하는 RAM으로, 168핀 DIMM 모듈 타입인 것은?

가. SGRAM	나. DDR SDRAM

다. SDRAM	라. EDO RAM

<운영체제>

16. 다음은 컴퓨터 시스템의 안전성을 위하여 리소스를 확보하는 방법을 설명한 것이다. 잘못된 것은? (윈도우 98의 시스템 등록정보에서 확인할 수 있는 리소스를 말한다.)

가. 제어판을 이용하여 바탕화면을 단순화시킨다.

나. 시스템 도구의 디스크 정리를 실행하여 각종 불필요한 파일들을 삭제시킨다.

다. □msconfig'를 실행하여 사용하지 않는 프로그램들에 대한 체크 표시를 제거한다.

라. 사운드 설정을 모두 제거하거나, 윈도우에서 표준으로 제공하는 마우스 포인터로 설정한다.

17. 리눅스 명령을 이용하여 모든 파일의 목록과 자세한 사항, 내림차순으로 정렬하기 위한 명령은?

가. ls -alc	나. ls -als

다. ls -alr	라. ls -alf

18. 리눅스의 명령을 실행한 결과를 화면 단위로 스크롤 시키기 위하여 다음과 같은 명령을 입력하였다. 이때 다음 화면을 스크롤 시키기 위한 키는?

ls -l | more

가. □	나. □

다. □	라. □

19. 다음 중 디스크 조각 모음에 대한 설명으로 맞지 않은 것은?

가. 분산되어 저장된 하나의 큰 파일을 연속 공간에 배치시킨다.

나. 조각 모음을 실행함으로써 활용할 수 있는 디스크 공간이 늘어난다.

다. 디스크 공간을 최적화시킨다.

라. 디스크의 접근 속도를 향상시킨다.

20. 상위 메모리와 연장 메모리 중간에 있는 메모리 영역으로 연장 메모리를 사용하는 데 필요한 영역은?

가. EMB(Extended Memory Block)

나. HMA(High Memory Area)

다. UMB(Upper Memory Block)

라. UMA(Upper Memory Area)

21. 다음은 운영체제의 발전 과정을 나열한 것이다. 이 중에서 가장 나중에 적용된 기법은?

가. Real Time Processing System

나. Time Sharing System

다. Batch Processing System

라. Multi-Programming System

22. 프로그램에서 요구되는 메모리의 양이 실제로 이용 가능한 메모리 양을 초과 할 때 이를 해결할 수 있는 방식이 아닌 것은?

가. 페이징	나. 할당

다. 세그멘테이션	라. 동적 적재

23. 다음 중 운영체제(Operating System)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 컴퓨터의 각 부분을 운영하고 통제하는 가장 기본적인 프로그램의 집단이다.

나. 시스템의 생산성을 최대로 향상시키고 사용자로 하여금 시스템을 보다 쉽게 사용할 수 있도록 한다.

다. 운영 체제로 MS-DOS, OS2, UNIX 등이 있다.

라. 초기의 인터페이스는 VUI에서 GUI로 발전하였고 미래에는 CUI로 발전할 전망이다.

24. 다음 중 CONFIG.SYS에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 부팅시 AUTOEXEC.BAT 보다 먼저 실행

나. 경로지정

다. 디바이스 설정

라. 버퍼크기 지정

25. HDD전문 백업 프로그램으로, 파티션 정보를 포함한 HDD백업이 가능하고, 네트워크를 이용한 백업 및 복구가 가능한 프로그램은?

가. GOPHER	나. GHOST

다. TOOLKIT PRO	라. 하이퍼터미널

<PC주변기기>

26. 펜티엄4 전용 파워서플라이를 보면 일반적인 단자 외에 두 개의 단자가 더 추가되어 있다. 4핀 보조전원 단자와 6핀 보조전원단자인데 이중 4핀 보조 전원단자에서 공급하는 전압은?

가. 5V	나. 3.3V

다. 12V	라. 1.5V

27. 모니터의 화질을 결정하는 가장 중요한 조건으로 도트(슬롯) 피치를 들 수 있다. 도트(슬롯) 피치에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. 도트 피치가 클수록 화질이 선명하며 고급형 제품의 도트 피치는 0.3mm 정도이다.

나. 쉐도우 마스크 방식의 모니터는 막대 모양의 구멍을 가지고 있어 슬롯 피치, 혹은 스트라이프 피치라고 부른다.

다. 전자총에서 쏘아져 나오는 빛을 통과시키는 구멍의 크기이다.

라. 전자총에서 쏘아져 나오는 빛을 통과시키는 구멍 사이의 간격이다.

28. CD-R 디스크에 데이터를 기록할 때, 필요한 만큼의 용량만 기록한 후 추후 데이터를 추가할 수 있는 방식의 이름은?

가. 싱글 세션(Single Session)

나. 싱글 레이어(Single Layer)

다. 멀티 세션(Multi Session)

라. 멀티 레이어(Multi Layer)

29. 하드디스크의 크기가 3.5인치로 대부분 동일한데도, 하드디스크의 용량을 늘릴 수 있는 근본적인 이유는?

가. 플래터의 개수를 점점 더 많이 늘리면 용량이 커지게 된다.

나. 헤드와 플래터의 간격을 좁혀 플래터의 단위 면적 당 기록 밀도를 높인다.

다. 스핀들 모터의 회전 속도를 점점 빠르게 만든다.

라. 하드디스크의 회전시 발생하는 열을 줄인다.

30. 다음은 각 회사의 CPU의 코드명이다. 0.13미크론 공정에서 생산되는 CPU가 아닌 것은?

가. 스핏파이어	나. 투알라틴

다. 노스우드	라. 에즈라

31. 3D그래픽카드의 그래픽칩셋에서 처리한 폴리곤을, 2D그래픽으로 투영시키는 것을 뜻하는 것은?

가. 텍스처 매핑	나. 블랜딩

다. 지오메트리	라. 음영처리

32. 모뎀을 이용하여 원격지에서 사무실의 PC를 부팅하려고 한다. 이 때 필요한 장비는?

가. ATX 규격의 IR지원 메인보드 및 파워 서플라이

나. ATX 규격의 WOL지원 메인보드 및 파워 서플라이

다. ATX 규격의 WOM지원 메인보드 및 파워 서플라이

라. ATX 규격의 CNR지원 메인보드 및 파워 서플라이

33. 다음 중 차세대 하드디스크의 인터페이스로 초기에 150MB/sec에서 2007년쯤 600MB/sec 정도의 속도를 낼 수 있는 인터페이스는?

가. ATA-33	나. ATA-100

다. PATA	라. SATA

34. 다음 중 외장형 저장장치의 인터페이스가 아닌 것은?

가. IEEE1394	나. USB1.1

다. IEEE1942	라. USB2.0

35. 다음 중 INTEL의 모바일용 CPU에 채택된 기술로서 배터리의 사용시간을 연장하는 기술은?

가. 스피드 스텝	나. 3D나우

다. 넷버스트 아키텍쳐	라. 파워나우

36. 스캐너의 성능에 관한 다음 설명 중 잘못된 것은?

가. 스캐너의 실질 해상도는 엔진 해상도이다.

나. 최대 해상도는 실제로 원본 이미지를 고해상도로 스캔하여 픽셀 수를 늘리는 기술이다.

다. 트루컬러는 24비트로 저장하기 때문에 24비트 컬러라고 한다.

라. 스캔한 이미지를 프린터로 바로 출력하는 경우에는 프린터의 해상도 이상으로 스캔할 필요가 없다.

37. 다음은 컴퓨터의 바이오스에 대해 설명한 것이다. 잘못된 것은?

가. 롬 바이오스는 컴퓨터의 기본 입출력을 담당하는 부품  프로그램을 말한다.

나. 롬에 들어 있는 바이오스 정보는 전원이 나가도 계속 유지된다.

다. 롬 바이오스는 운영체제에게 제어권을 넘겨줄 때까지 컴퓨터를 제어한다.

라. 롬 바이오스에 응답하지 않는 장치도 사용할 수 있다.

38. 사운드카드가 음을 만들기 위해 사용하는 방법이 아닌 것은?

가. PCM 방식	나. FM 방식

다. AM 방식	라. Wavetable 방식

39. 다음은 인텔에서 개발한 x86계열에 대한 설명이다. 잘못된 것은?

가. 80286은 완전한 16비트 CPU이다.

나. 80486은 코프로세서가 내장된 완전한 32비트 CPU이다.

다. 펜티엄은 완전한 64비트 CPU이다.

라. 8086은 최초의 16비트 컴퓨터이다.

40. 키보드로 입력한 '1+2'라는 연산을 CPU가 수행하는 과정을 순서대로 나열한 것은?

① 호출	② 해독

③ 제어	④ 연산

가. ①→②→③→④

나. ①→③→②→④

다. ②→③→④→①

라. ④→①→②→③

41. 동급 해상도임에도 불구하고 레이저프린터에 비해 잉크젯프린터 출력물이 덜 선명한 이유는?

가. 출력 속도가 느리기 때문에

나. 결과물이 습기나 물에 약하기 때문에

다. 잉크 방울이 종이에 닿는 순간 번짐 현상이 일어나기 때문에

라. 잉크를 녹이는 온도가 약해서

42. 다음 중 현재 우리나라 이동전화에서 사용하고 있는 방식은?

가. FDMA	나. TDMA

다. CDMA	라. STDMA

43. 다음 중 FAT32 파일 시스템에 대해 잘못 설명한 것은?

가. 최대 2TB(2048GB) 크기의 불륨을 지원한다.

나. 윈도우95 OSR2나 윈도우98 이후의 윈도우에서만 사용 가능하다.

다. 8GB이하의 볼륨에서 클러스터의 크기는 2KB이다.

라. 클러스터의 갭(Gap)이 FAT16에 비해 적으므로 디스크 공간을 훨씬 효율적으로 사용할 수 있다.

44. 다음 중 Cache RAM으로 사용하기에 적합한 메모리는?

가. FPM DRAM	나. EDO DRAM

다. SRAM	라. RAMBUS DRAM

45. 다음 중 CD-ROM드라이브를 인식하기 위해 AUTOEXEC.BAT 파일에 기록되어야 할 내용은?

가. mscdex /d:mscd000

나. cdromex /d:mscd000

다. device = oakcdrom.sys /d:mscd000

라. device = cd.sys /d:mscd000

<PC네트워크>

46. 다음 중 UTP 케이블을 사용하여 두 대의 컴퓨터를 직접 연결하는 방법은?

가. 전화선 사용

나. 568B로 양쪽이 결선된 케이블 사용

다. BNC 케이블 사용

라. 크로스 케이블 사용

47. MS Windows98 SE를 사용하고 있는 컴퓨터의 공유폴더에 접속하고 있는 컴퓨터들에 대해 알고 싶을 때 사용하는 기능(명령)은?

가. 네트워크 감독	나. ipconfig

다. 네트워크 환경	라. tracert

48. TCP/IP를 설정할 때 DNS 서버를 설정하게 된다. DNS 서버를 지정하여 사용하는 이유는?

가. 통신 메시지를 처음으로 전달하는 네트워크 장치를 지정하기 위해

나. 문자로 구성된 인터넷 주소를 사용하기 위해

다. 외부의 불법 침입에 대비하여 내부 자료를 보호하기 위해

라. MS Windows를 사용하는 네트워크에서 이름으로 컴퓨터를 확인/검색하기 위해

49. 웹 브라우저에서 과거 일정 기간 동안 방문했던 웹 사이트들의 주소를 보관하여 나중에 해당 사이트를 쉽게 접속할 수 있도록 해 주는 기능은?

가. 히스토리	나. 보안

다. 프록시	라. 캐시

50. Windows98 SE에서 인터넷 연결을 위한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 전용선으로 인터넷에 연결할 때는 직접 IP 주소, 서브네트 마스크 등을 입력한다.

나. ADSL이나 케이블 모뎀을 이용할 때도 NIC가 있어야 한다.

다. DHCP 서버를 운용하는 경우 [할당된 IP 주소 사용]으로 반드시 설정한다.

라. LAN에서 인터넷에 연결할 경우, [TCP/IP 등록 정보] 창에서 IP 주소, 게이트웨이, DNS 서버 주소 등을 설정해줘야 한다.

제 14 회 PC정비사 필기 정답

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
나	라	다	가	가	가	가	나	나	다
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
나	나	다	다	다	나	다	나	나	나
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
가	나	라	나	나	다	라	다	나	가
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
다	다	라	다	가	나	라	다	다	가
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
다	다	다	다	가	라	가	나	가	다

※본 시험지에 나오는 모든 문제에 관한 저작권은 한국정보통신자격협회에 있습니다. 이 문제들을 협회와의 사전상의 없이 무단으로 인쇄, 복사등의 방법으로 사용하면 저작권법에 위반됩니다.