한국정보통신자격협회 시행 제12회 국가공인 PC정비사 1급 필기
2006. 4. 1. 시행	수 검 번 호	성 명	제한시간	형별
			60분	A
	무단 전제 및 복사를 금합니다.
※ 4지 택일형 문제이므로, 문제별로 제시된 4개 항목 중 가장 적합한, 한 항목만 정답(답안)으로 선택하십시오. ※ 시험 종료 후 문제지는 반드시 제출하여야 합니다.

<PC운영체제>

1. 운영체제(Operating System)에 관한 설명으로 잘못된 것은?

가. 컴퓨터의 각 부분을 운영하고 통제하는 가장 기본적인 프로그램의 집단이다.

나. 프로그램의 실행을 제어하며 데이터와 파일의 저장을 관리하는 등의 기능을 한다.

다. 운영체제의 종류에는 Windows, OS2, UNIX 등이 있다.

라. 초기의 인터페이스는 VUI에서 GUI로 발전하였고, 미래에는 CUI로 발전할 전망이다.

2. 리눅스(LINUX)에서 다른 사용자가 자신의 파일을 읽거나 기록, 실행하는 권한을 부여하는 접근 권한 설정 명령은?

가. chmod	나. ls

다. find	라. cat

3. 입력되는 자료들을 일정 기간 동안 또는 일정량의 자료를 모아 한 번에 처리하는 운영체제 방식은?

가. 온라인처리방식(On-Line Processing System)

나. 다중프로그래밍체제(Multiprogramming System)

다. 일괄처리체제(Batch Processing System)

라. 시분할체제(Time Sharing System)

4. 하드디스크의 일부 공간을 주기억장치(Main Memory)로 사용하는 것을 뜻하는 용어는?

가. 리소스(Resource)

나. 가상 메모리(Virtual Memory)

다. 가상 채널(Virtual Channel)

라. 스택(Stack)

5. Windows XP의 실행 명령 창에서 사용 할 수 없는 명령어는?

가. REGEDIT32	나. MSINFO32

다. EXPLORER	라. MSTSC

6. Windows XP를 설치하기 위하여 부팅을 하려고 한다. 부팅 할 수 있는 방법이 아닌 것은?

가. Windows XP 원본 CD를 넣고 부팅을 한다.

나. Windows XP의 프로그램 추가/제거에서 부팅디스켓을 만들어 부팅을 한다.

다. 마이크로소프트 홈페이지에서 "플로피 부트 설치용 시동 디스크" 파일을 다운로드 받아 만든 부팅 디스켓을 이용한다.

라. 기존에 설치되어 있는 Windows 98을 이용하여 부팅한다.

7. Windows XP의 보조 프로그램에 대한 설명 중 잘못된 것은?

가. 디스크 조각 모음 : 두 개의 서로 다른 디스크로 RAID를 구성하여 한 개의 디스크로 사용 할 수 있도록 한다.

나. 디스크 정리 : 디스크에서 필요 없는 파일을 지울 수 있다.

다. 보안 센터 : 사용자의 PC를 보호하기 위해 현재 보안 상태를 확인하고 보안과 관련된 설정을 액세스 할 수 있다.

라. 파일 및 설정 전송 마법사 : 한 컴퓨터에서 다른 컴퓨터로 파일 및 시스템 설정을 전송 할 수 있다.

8. Windows XP의 프로그램 추가/제거에는 4가지의 탭이 있다. 4가지 구성 탭에 해당하지 않는 것은?

가. 프로그램 변경/제거

나. 새 프로그램 추가

다. Windows 구성요소 추가/제거

라. 하드웨어 프로필

9. Windows XP에서 다음과 같은 권한을 갖는 기본 내장 그룹(Builtin Group)은?

- 사용자 계정과 그룹을 만들 수 있는 관리권한이 있지만 자신이 만든 사용자나 그룹만 변경 및 삭제할 수 있다.

- 디렉터리를 백업/복원하지 못하고, 장치 드라이버를 로드/언로드할 수 없으며, 보안 및 감사 기록을 관리할 수 없다.

가. Guests	나. Power Users

다. Backup Operators	라. Users

10. 제어판의 시스템 등록정보에서 장치관리자에 표시되는 ‘!’표시의 원인으로 잘못된 것은?

가. 장치가 제대로 연결되지 않았거나 드라이버가 제대로 설치되지 않았다.

나. 장치 구동 드라이버 파일이 손상되어 제대로 작동하지 않는다.

다. 다른 장치와 충돌이 발생하였다.

라. 플러그 앤 플레이 기능이 지원되지 않는 장치이다.

11. Windows XP에서 기본적으로 제공하는 프로그램들이다. 잘못 연결된 것은?

가. 인덱싱 서비스 - ciadv.msc

나. 장치관리자 - dfrg.msc

다. 시스템 모니터 - perfmon.msc

라. 공유폴더 -  fsmgmt.msc

12. Windows XP의 레지스트리에 대한 설명으로 잘못된 것은?

가. 텍스트 기반이며, 크기가 32KB를 넘지 못한다.

나. 정렬된 계층구조를 가진다.

다. HKey_Users키로 사용자별 정보를 지원한다.

라. 원격지에서 관리와 시스템 정책을 할 수 있다.

13. 시작-설정-제어판-프로그램 추가/제거에서 프로그램 제거를 했음에도 남아 있는 프로그램 이름이 있다. 이 이름을 제거하려면 레지스트리 내의 어느 항목을 제거해야 하는가?
(단, 제거하고자 하는 이름은 ICQA이다)

가. HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\
Windows\Current\Version\Uninstall\ICQA

나. HKEY_USERS\Software\Microsoft\Windows\
Current\Version\Uninstall\ICQA

다. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\
Windows\Current\Version\Uninstall\ICQA

라. HKEY_CURRENT_CONFIG\Software\Microsoft\
Windows\Current\Version\ICQA

14. Windows XP의 탐색기에서는 표시되지 않지만 공유 창을 통해서만 확인이 되는, 특수 공유 폴더에 대한 설명 중 잘못 된 것은?

가. REPL$ - 디렉터리 복제 서비스를 위해 사용된다.

나. ADMIN$ - 자원의 경로는 항상 ‘C:\’를 가리킨다.

다. IPC$ - 컴퓨터를 원격지에서 접근할 때 컴퓨터에서 사용하는 공유자원을 확인한다.

라. PRINT$ - 프린터 공유를 위해 사용된다.

15. Windows XP에 포함된 IIS의 구성에 포함되지 않는 것은?

가. World Wide Web Service

나. FrontPage 2000 Sever Extensions

다. SMTP Service

라. POP Service

<PC주변기기>

16. 디지털캠코더, 휴대전화, 디지털카메라, PDA, MP3플레이어 등에 주로 데이터 저장용으로 사용되는 메모리는?

가. DDR SDRAM	나. RDRAM

다. Flash Memory	라. Cache Memory

17. ISO에 의하여 제정된 CD-ROM의 국제 형식 규격으로 하이 시에라(High Sierra) 규격에 기초를 둔 것은?

가. ISO9000	나. ISO9002

다. ISO9096	라. ISO9660

18. PC의 마우스를 연결하여 사용하는데 이용되지 않는 인터페이스는?

가. USB	나. PS/2

다. Serial	라. IEEE1394

19. RF방식의 마우스에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. 방해물이 있으면 전혀 통과하지 못하고 10M이내의 수신거리에서만 사용가능하다.

나. 무선 입출력 장치는 항상 같은 방향으로 마주 보고 있어야한다.

다. 무선주파수 방식이다.

라. IR방식이라고도 한다.

20. 모니터의 화질을 결정하는 가장 중요한 조건 중 하나로 도트(슬롯) 피치를 들 수 있다. 도트(슬롯) 피치에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. 도트 피치가 클수록 화질이 선명하다.

나. 쉐도우 마스크 방식의 모니터는 막대 모양의 구멍을 가지고 있어 슬롯 피치, 혹은 스트라이프 피치라고 부른다.

다. 도트 피치가 작을 수록 모니터의 반응 속도가 빠르다.

라. 전자총에서 쏘아져 나오는 빛을 통과시키는 구멍 사이의 간격이다.

21. 다음에서 설명하고 있는 프린터 관련 용어는?

자료를 읽어서 하드디스크나 대용량 저장매체에 저장함으로써 좀 더 편리한 시간에 프린트 되거나 처리될 수 있도록 하는 기능

가. Swap	나. Spool

다. DMA	라. Overplay

22. 모니터 및 그래픽 카드에서 표현할 수 있는 최대 해상도와 밀접한 관계가 없는 것은?

가. 그래픽 카드의 메모리 용량

나. 모니터 지원여부

다. RAMDAC(RAM Digital-to-Analog Converter)의 속도

라. PnP(Plug & Play)의 지원 여부

23. AGP(Accelerated Graphics Port)에 대한 설명으로 잘못된 것은?

가. 인텔사에 의해 개발된 규격이다.

나. 데이터 전송률이 PCI의 2배 이상의 속도로 동작한다.

다. 데이터 전송이 많은 3D그래픽 카드에 많이 사용된다.

라. ISA 방식에 기반을 두었다.

24. 다음 내용은 어떤 기억장치에 대한 설명인가?

- 주기억 장치의 속도가 중앙 처리 장치의 속도보다 현저히 늦을 때 인스트럭션의 수행 속도는 주기억 장치의 속도에 의해 제약을 받는다.

- 이러한 문제점 때문에 인스트럭션의 수행 속도와 중앙 처리 장치의 수행 속도 차이를 극복하도록, 주기억 장치보다 용량은 작으나 속도가 중앙 처리 장치와 유사한 기억 장치를 쓰게 된다.

가. 캐시 메모리(Cache Memory)

나. 가상 메모리(Virtual Memory)

다. 세그먼트 기억 장치(Segment Memory)

라. 모듈 기억 장치(Module Memory)

25. CPU의 세대별 특성을 정리한 것 중 잘못된 것은?

가. 펜티엄4는 초기에 423핀의 소켓방식으로 제작되었으나 지금은 478, 775핀의 방식으로 제작된다.

나. 애슬론 XP 1800+는 1.8GHz로 동작한다.

다. 듀론은 AMD사가 INTEL사의 셀러론에 대응하기 위해 출시한 중저가용 CPU이다.

라. 펜티엄3 중 마지막으로 출시된 제품은 투알라틴코어이다.

26. 다음 내용이 설명하는 메인보드의 칩셋은?

- LGA 775 소켓 기반의 펜티엄 4를 위한 칩셋으로 FSB 800MHz를 지원한다.

- DDR 2 SDAM을 지원하는 인텔의 최초 칩셋이다.

- ATA100과 SATA를 지원한다.

- PCI Express x16을 지원한다.

가. i810	나. SiS 745

다. VIA KT600	라. i915P

27. 메인보드에 제공되는 컨트롤러 중에서 CPU를 거치지 않고 PC의 메모리로 자료를 보내거나, 메모리의 자료를 다른 장치로 보내는 역할을 담당하는 것은?

가. 키보드 컨트롤러	나. DMA 컨트롤러

다. 인터럽트 컨트롤러	라. 프로그래머블 컨트롤러

28. 컴퓨터와 주변기기와의 통신 방식 중 시리얼(Serial) 방식이 아닌 것은?

가. USB	나. IEEE1394

다. RS232C	라. PCI BUS

29. 동영상 압축방식 용어에 대한 설명 중 잘못된 것은?

가. MPEG 1: CD-ROM과 같은 디지털 저장매체에 VHS 테이프 수준의 동영상과 음향을 최대 1.5Mbps로 압축·저장할 수 있다.

나. MPEG 2:  디지털 TV, 대화형 TV, DVD 등은 높은 화질과 음질을 필요로 하는 분야로 높은 전송속도 처리가 필요한데, 영상 및 음향을 압축하기 위해 MPEG1을 개선한 것이다. 현재 DVD와 같은 컴퓨터 멀티미디어 서비스 등에 사용되고 있다.

다. MPEG 4: 낮은 전송률로 동화상을 보내고자 개발된 데이터 압축과 복원기술에 대한 새로운 표준을 말한다. 매초 64Kbps, 19.2Kbps의 저속 전송으로 동화상을 구현할 수 있다.

라. MPEG 7: MPEG1과 MPEG2, MPEG4 등 MPEG 관련 기술을 통합하여 디지털 콘텐츠의 제작 및 유통, 보안 등의 모든 과정을 관리할 수 있게 하는 기술이다.

30. 5.1채널 스피커의 기본적인 구성요소가 아닌 것은?

가. 서브 우퍼(Sub-woofer)

나. 프런트 스피커(Front Speaker)

다. 리어 스피커(Rear Speaker)

라. 트위터(Tweeter)

<디지털 논리회로>

31. 집적회로(Integrated Circuit : IC)에 대한 설명 중 잘못된 것은?

가. 집적회로는 트랜지스터, 저항, 콘덴서 등을 고밀도로 집적해 패키지한 것을 말한다.

나. DIP(Dual In-Line Package)형 집적회로는 칩의 핀이 양쪽으로 일렬로만 배열된 구조를 말한다.

다. SIP(Single In-Line Package)형 집적회로는 칩의 핀이 일렬로만 배열된 구조를 말한다.

라. 집적회로에는 플립플롭이 없다.

32. 2진수의 뺄셈을 표기한 것이다. 결과로 올바른 것은?

01001001

- 00111100

가. 00001101	나. 00111001

다. 11110101	라. 00110101

33. 16bit 컴퓨터에서 정보를 표현할 수 있는 최대 수는?

가. 65536	나. 32767

다. 1024	라. 655

34. 다음 타이밍 차트는 어떤 논리 게이트의 동작을 나타낸 것인가?

가. AND	나. NOR

다. Exclusive-OR	라. Exclusive-NOR

35. 모든 디지털 시스템에는 클럭이 대부분 필요하다. 클럭의 요구조건에 대한 내용 중 잘못된 것은?

가. High 및 Low레벨 전압이 안정할 것

나. 상승 및 지연 시간이 장시간일 것

다. 주파수가 안정할 것

라. 수정발진기는 안정된 클럭의 요구조건을 잘 만족할 것

<PC유지보수>

36. PC의 메인 보드에 사운드 카드를 설치는 곳으로 올바른 곳은?

가. PCI 슬롯	나. COM1 포트

다. COM2 포트	라. BANK2 슬롯

37. 새 하드디스크를 구매하여 PC에 추가로 장착하는 방법에 대한 설명 중 잘못된 것은?

가. IDE 하드디스크를 슬레이브(Slave)로 장착할 경우 점퍼 설정이 슬레이브에 맞게 설정되어 있는지 확인한다.

나. S-ATA 하드디스크의 경우 별도의 마스터(Master)와 슬레이브 하드디스크를 구분하기 위한 점퍼 설정이 필요 없다.

다. SCSI의 하드디스크는 장착 후 반드시 BIOS에서 하드디스크 타입을 ‘Auto’로 설정한다.

라. 180GB 이상의 대용량 하드디스크는 시스템에서 전체 용량이 인식되지 않을 수 있으므로, 인식되지 않으면  BIOS나 운영체제를 업데이트하여 사용한다.

38. POST 과정의 순서가 바르게 나열된 것은?

가. 시스템 버스 테스트 - 그래픽 카드 테스트 - 메모리 테스트 - 키보드 테스트 - 디스크 테스트 - P&P기능 동작 - CMOS 내용확인 - DMI기능 동작

나. DMI기능 동작 - 그래픽 카드 테스트 - 메모리 테스트 - 키보드 테스트 - 디스크 테스트 - P&P기능 동작 - CMOS 내용확인 - 시스템 버스 테스트

다. 시스템 버스 테스트 - P&P기능 동작 - 메모리 테스트 - 키보드 테스트 - 디스크 테스트 - 그래픽 카드 테스트 - CMOS 내용확인 - DMI기능 동작

라. 시스템 버스 테스트 - CMOS 내용확인 - 그래픽 카드 테스트 - 메모리 테스트 - 키보드 테스트 - P&P기능 동작 - 디스크 테스트 - DMI기능 동작

39. BIOS 설정에서 ECP, EPP와 같은 전송 방식을 지정해야 정상적으로 사용 할 수 있는 장치는?

가. CPU	나. RAM

다. Parallel Port	라. USB

40. BIOS 설정에서 HDD를 인식할 때 다음 중 HDD의 용량과 관련된 항목은?

가. UDMA Mode	나. Block Mode

다. PIO Mode	라. LBA Mode

41. 컴퓨터 시스템에서 BIOS 설정을 통해 부팅 시 암호를 설정했다가 암호를 분실한 경우, 가장 적절한 수리 방법은?

가. 메모리를 모두 제거한 후 다시 장착한다.

나. I/O 카드와 VGA 카드, CPU를 제거한 후 다시 장착한다.

다. 메인보드에 장착된 배터리를 제거한 후 충분한 시간이 지난 뒤 다시 장착한다.

라. 컴퓨터 전원 스위치의 ON/OFF 동작을 반복 해준다.

42. 하드디스크 부트 섹터(Boot Sector)에 쓰기가 되지 않도록 하는 BIOS 설정 항목은?

가. IDE HDD Block Mode Sectors

나. Virus Warning

다. Typematic Rate Setting

라. Boot up System Speed

43. PnP(Plug & Play) 기능에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. Windows 운영체제에서 하드웨어 장치를 빠르고 쉽게 설치할 수 있도록 해준다.

나. CD-ROM의 AUDIO 기능을 설정해준다.

다. 마우스의 왼손잡이와 오른손잡이 설정을 해준다.

라. CMOS 셋업을 재설정 해준다.

44. 부팅 중에 나타날 수 있는 에러 메시지의 종류가 아닌 것은?

가. CMOS Checksum Error

나. Keyboard Error

다. HDD Controller Error

라. System Software Abnormal

45. 컴퓨터 부팅 시 "8042 Gate-A20 error"라는 메시지가 나왔다. 그 원인으로 올바른 것은?

가. 키보드 연결 불량

나. 키보드 컨트롤러(Controller) 고장

다. 마우스 연결 불량

라. 마우스 포트 고장

46. 프로그램을 안전하게 제거하는 방법으로 잘못된 것은?

가. 제어판의 프로그램 추가/제거 기능을 이용한다.

나. 프로그램에서 제공하는 Uninstall 기능을 이용한다.

다. 탐색기에서 프로그램 폴더를 찾아 삭제한다.

라. 클린 스윕(Clean Sweep)과 같은 설치/제거 관리 프로그램을 이용한다.

47. 메인보드는 칩셋에 의하여 성능이 달라질 수 있으나, 이러한 하드웨어뿐만 아니라, 이 칩셋을 제어하는 소프트웨어 역시 중요하다. 이러한 소프트웨어를 뜻하는 것은?

가. BIOS	나. DMA

다. CACHE	라. CHIPSET

48. CRT 모니터에 화면의 색상이 제대로 표시되지 않고 번지거나 일부 색이 보이지 않는다. 이때 점검할 필요가 없는 것은?

가. 디스플레이 어댑터의 오류 여부

나. 모니터 주위에 강한 자성체가 있는지 여부

다. 모니터 전자총의 오류 여부

라. 시스템 메모리 초기화 실패 여부

49. Windows로 부팅한 이후 갑자기 다운이 되는 증상이 발생하는 이유로 잘못된 것은?

가. CPU의 오버 클럭킹은 CPU 속도와 관련된 것으로 밀접한 관련이 없다.

나. 드라이버의 버그이거나 오류가 발생하면 나타날 수 있다.

다. 파워 서플라이의 전력이 부족하여도 나타난다.

라. Windows의 레지스트리에 기록된 정보에 오류가 발생하면 나타난다.

50. 기존의 하드디스크 용량이 부족하여 새로운 E-IDE 하드디스크를 하나 더 구입하여 설치하였으나 인식이 되지 않는다. 다음 점검 사항 중 필요 없는 것은?

가. 디스크 Cable들이 올바르게 연결되어 있는지 검사한다.

나. CMOS Setup에서 하드디스크 설정을 점검한다.

다. 하드디스크 점퍼 스위치가 올바르게 설정 되어있는지 점검한다.

라. 기존 디스크가 올바르게 Partition이 되어있는지 점검한다.

<PC네트워크>

51. 인터넷 연결을 위한 용어들의 설명 중 잘못된 것은?

가. 게이트웨이는 이종간의 네트워크와 네트워크를 연결해 주는 역할을 담당하는 네트워크 장비이다.

나. 도메인 네임(이름)은 숫자로 구성된 IP 주소를 기억하기 쉽도록 문자로서 표현한 주소이다.

다. 도메인은 호스트 이름, 기관 이름, 기관의 분류 및 국가 등을 표현하고 있으며, 하나의 호스트는 하나의 도메인만을 가질 수 있다.

라. 도메인 네임은 DNS 서버에 의해 대응하는 IP 주소로 변환되어 전송 목적지의 주소를 식별한다.

52. OSI 7 계층의 구조를 순서대로 (하부구조부터) 바르게 나열한 것은?

가. 네트워크→ 데이터 링크→ 물리→ 세션→ 표현 → 응용→ 전송

나. 응용→ 표현→ 세션→ 물리→ 데이터 링크→ 전송→ 네트워크

다. 세션→ 표현→ 물리→ 응용→ 전송→ 데이터 링크→ 네트워크

라. 물리→ 데이터 링크→ 네트워크→ 전송 → 세션→ 표현→ 응용

53. 스위칭 허브(Switching Hub)에 관한 설명으로 올바른 것은?

가. 스위칭 허브를 사용하게 되면 더미 허브(Dummy Hub)를 사용 할 때 보다 LAN의 속도가 저하된다.

나. OSI 7 계층 중 전송 계층에서 동작한다.

다. LAN이 보유한 대역폭을 PC의 대수만큼 나누어서 제공한다.

라. 포트 당 속도가 일정하게 보장된다.

54. 네트워크 관리자가 SNMP(Simple Network Management Protocol)를 사용해서 원격지에서 관리할 수 있는 기능이 추가되어, 패킷 정보와 사용률 파악, 자료 저장을 통한 통계분석, 네트워크 장애 요인 분석을 위한 장비는?

가. 스위칭 허브	나. 더미 허브

다. 액티브 허브	라. 매니지먼트 스위치

55. 다음과 같은 기능을 하는 라우터의 포트는?

외부 인터넷 전용선과 연결시켜주는 역할을 하며, V35케이블을 이용하여 연결하여 데이터 전용선에 올바른 PPP신호로 바꿔주는 CSU나 DSU 장비에 연결된다.

가. Console Port	나. AUX Port

다. Serial Port	라. AUI Port

56. 통신망과 통신망을 연결하는데 있어서 단순히 전송 신호만을 증폭해서 다시 전송해주는 역할을 수행하는 것은?

가. Bridge	나. Router

다. Repeater	라. Gateway

57. 외부의 불법 침입으로부터 내부 자료를 보호하고 외부로부터 유해 정보 유입을 차단하기 위한 정책과 이를 지원하는 하드웨어 또는 소프트웨어를 뜻하는 것은?

가. 브리지	나. 게이트웨이

다. 방화벽	라. 트랜시버

58. 클래스 C에 해당되는 IP 주소는?

가. 107.140.23.4	나. 178.140.232.5

다. 217.232.147.3	라. 247.231.142.3

59. 웹서버를 운영하기 위해 열어야 하는 기본 포트로 올바른 것은?

가. TCP 21	나. TCP 25

다. TCP 80	라. TCP 110

60. Windows XP에서 지원하는 인터넷 연결 방화벽(ICF)은 어떤 방식인가?

가. 애플리케이션 방화벽	나. 상태저장 방화벽

다. 서킷 방화벽	라. 하이브리드 방화벽

가채점 답안
1번	2번	3번	4번	5번	6번	7번	8번	9번	10번
라	가	다	나	가	나	가	라	나	라
11번	12번	13번	14번	15번	16번	17번	18번	19번	20번
나	가	가	나	라	다	라	라	다	라
21번	22번	23번	24번	25번	26번	27번	28번	29번	30번
나	라	라	가	나	라	나	라	라	라
31번	32번	33번	34번	35번	36번	37번	38번	39번	40번
라	가	가	라	나	가	다	가	다	라
41번	42번	43번	44번	45번	46번	47번	48번	49번	50번
다	나	가	라	나	다	가	라	가	라
51번	52번	53번	54번	55번	56번	57번	58번	59번	60번
다	라	라	라	다	다	다	다	다	나