2002. 6. 30. 시행	한국정보통신자격협회 시행 제4회 PC정비사 1급 필기
	문제지에 낙서를 금합니다. 무단 전제 및 복사를 금합니다.					제한시간	형 별
						60분	A

<PC 운영체제>

-  -

1. 다음 리눅스 명령어 중에서 의미가 다른 하나는?

가. reboot	나. init 6

다. shutdown -r now	라. shutdown -h now

2. test라고 하는 파일 내에 ICQA라는 단어를 찾기 위한 명령은?

가. grep test ICQA

나. grep ICQA test

다. find -name ICQA test

라. find -name ICQA test

3. 다른 사용자가 자신의 파일을 읽거나 기록, 실행하는 것을 조절하기 위한 명령은?

가. chmod	나. su

다. find	라. cat

4. 매크로내에서 여러 개의 매크로를 호출할 때 사용되는 자료 구조 중 가장 효율적인 것은?

가. Queue	나. Tree

다. Stack	라. Linked List

5. 가상 기억 장치의 페이징 기법에서 사용되는 주소 변환의 종류가 아닌 것은?

가. Direct Mapping

나. Associative Mapping

다. Associative/Direct Mapping

라. High Speed Mapping

6. 다음 중 프로세스 스케쥴링의 종류가 아닌 것은?

가. FIFO ( First In First Out ) 스케쥴링

나. Round Robin 스케쥴링

다. Shortest Job First 스케쥴링

라. Semaphore 스케쥴링

7. 다음 프로그램들 중 성격이 다른 하나는?

가. Melissa	나. 백오피스

다. CIH	라. Happy99

8. DOS와 Windows 98 그리고 LINUX 운영체제를 하나의 컴퓨터에서 사용하려고 할 때 인스톨의 순서는?

(Linux용 플로피 부팅디스크를 만들지 않는다.)

가. DOS - LINUX - Windows98

나. 함께 사용할 수 없다.

다. DOS - Windows98 - LINUX

라. LINUX - Windows98 - DOS

9. 운영체제의 발전과정과 추세에 대한 다음 설명 중 적절하지 않은 것은?

가. 운영체제는 초기에는 자원의 효율적 관리가 가장 중요한 목표였으나 점차 사용 환경이 더 중요한 목표가 되었다.

나. 사용환경의 편리성을 위해 하드웨어적인 문제는 점차 사용자로부터 격리되어 시스템의 책임하에 운영하도록 개선되었다.

다. 사용 편이성 증대를 목적으로 그래픽 사용자 접속 환경(GUI:Graphic User Interface)이 개발되어 사용자는 직관적이고 간편하게 사용할 수 있도록 하였다.

라. GUI 환경은 사용의 편의성을 위해 각종 설정을 단순화 시켰으므로 누구나 쉽게 시스템의 설정 상태를 자유롭게 조절할 수 있게 되었다.

10. 컴퓨터를 대화적으로 사용하기 위해서 CPU 스케줄링과 다중 프로그래밍 기법을 사용하여 각 사용자들에게 일정 시간을 할당하고 CPU를 그 시간만큼 사용할 수 있게 하는 운영체제 방식은?

가. 시분할 체제	나. 다중 프로그래밍 체제

다. 일괄 처리 체제	라. 실시간 체제

<PC와 주변장치>

11. 레이드를 구성하고 있는 하드디스크 중 하나에 문제가 생겼을 때 복구를 할 수 있는 시스템이 아닌 것은?

가. 레이드0	나. 레이드1

다. 레이드0+1	라. 레이드5

12. 다음 중 평면 CRT기술이 아닌 것은?

가. 섀도우 마스크	나. 트리니트론

다. 에르고플랫	라. 다이나플랫

13. 하나의 칩에 두 개 이상의 프로세서를 통합시키는 기술은?

가. 대칭형 다중처리(SMP)

나. 칩 마이크로프로세싱(CMP)

다. 쿠앤티스피드 아키텍처

라. P6마이크로 아키텍처

14. 다음 SCSI에 대한 설명 중 틀린 것은?

가. SCSI 어댑터는 IDE에 비해 적은 CPU 사용률을 가진다.

나. SCSI 방식은 종류에 따라 7개에서 15개의 주변 장치를 부착할 수 있다.

다. SCSI 방식은 각각의 장치에 ID를 할당해 주어야 하며 대부분 7번 ID는 SCSI 어댑터가 사용한다.

라. SCSI 방식은 저속의 장치(스캐너, 프린터 등)에는 사용할 수 없다.

15. 다음 중 PC용 운영체제가 플로피디스크에 수행하는 논리적 포맷을 수행할 때 만들어지는 디스크 영역이 아닌 것은?

가. 부트 기록	나. 파일 할당표(FAT)

다. 루트 디렉토리	라. 운영체제 버전

16. 하드디스크의 데이터 주소지정 방법 중 LBA 방식의 최대 지원 용량은?

가. 160GB	나. 125GB

다. 150GB	라. 137GB

17. 다음 그래픽카드 중 기본적으로 3D 가속기능이 없는 것은?

가. GEFORCE4	나. 레이디언7500

다. i 740	라. ET 4000

18. 다음 중 이론적으로 가장 빠른 속도를 내는 방식은?

가. IEEE-1394	나. USB 2.0

다. USB-OTG	라. USB 1.0

19. 다음 중 그래픽코어를 내장하지 않은 칩셋은?

가. 인텔 845G	나. 인텔 815

다. 인텔 810	라. 인텔 845

20. 동작원리가 잘못 설명된 것은?

가. 볼 마우스 : 공을 굴려서 공의 이동거리와 방향을 감지

나. 광 마우스 : 빛을 쏘아서 반사된 빛을 센서로 감지한 후 이동거리를 측정

다. 전자펜 마우스 : 펜 끝을 깔판에 대면 깔판 밑에 배열된 전자장치가 펜의 위치를 판독

라. 터치 패드 : 공을 손으로 직접 굴림으로써 공의 이동 거리를 감지

21. IEEE-1394로 연결된 외장 하드에서 내장 하드로 데이터를 복사하려고 한다. 400MB의 파일을 복사하는데 걸리는 시간은?

(단 케이블 등에서의 속도 감쇠는 없고 IEEE-1394의 최대 속도로 복사한다고 가정한다.)

가. 1초	나. 4초

다. 8초	라. 16초

22. 다음 중 가장 적은 발열을 나타내는 CPU는?

가. C3	나. 애슬론XP

다. 애슬론MP	라. 펜티엄4

23. 10BaseT 케이블의 특징으로 적합하지 않은 것은?

가. 실제로 가장 많이 사용되는 배선 케이블이다.

나. UTP 케이블과 RJ-45잭을 사용한다.

다. 허브와 연결할 수 있는 케이블의 최대 길이는 200M이다.

라. 기저대역 전송방식으로 10Mbps의 속도를 제공한다.

24. PCM 방식으로 샘플링한 실제 악기 소리를 사운드카드의 메모리에 웨이브 형태로 저장해 두었다가 재생시에 이용하는 사운드카드 방식은?

가. AM 방식	나. FM 방식

다. MIDI 방식	라. Wavetable 방식

25. 디지털카메라는 CCD 렌즈를 사용하여 사진을 촬영하는데, 현재까지 발표된 디지털 카메라의 구현 방법 중 가장 뛰어난 화질을 나타내는 방식과 가장 낮은 화질을 나타내는 방식을 연결한 것은?

가. Linear Array 방식 - Oneshot One Array 방식

나. Oneshot Three Array 방식 - Linear Array 방식

다. Linear Array 방식 - Oneshot Three Array 방식

라. Oneshot Three Array 방식 - Oneshot Three Array

방식

26. 레이저프린터에서 이면지가 자주 걸리는 이유로 부적절한 것은?

가. 레이저프린터의 원리상 종이가 전하를 띠기 때문에

나. 드럼에 생성된 양전하가 남아 있을 때

다. 이면지를 사용할 경우 전에 출력했던 면이 다시 녹으면서 롤러에 달라붙기 때문에.

라. 토너의 품질이 잉크젯프린터에 비해 나쁘기 때문에

27. 다음 중 RF방식의 마우스에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 적외선을 이용한다.

나. 장애물에 많은 영향을 받기 때문에 설치장소를 잘 고려해야 한다.

다. 무선주파수 방식이다.

라. IR방식이라고도 한다.

28. 다음 중 차세대 영상 기록 매체로, 4.7GB∼17GB 대용량 데이터를 기록할 수 있는 DVD규격에 따른 용량 비교가 잘못된 것은?

규 격   기록 면   기록 방식   용 량   재생시간

가. DVD-5      1         단층     4.7GB     133분

나. DVD-9      1         복층     8.5GB     240분

다. DVD-10     2         단층     9.4GB     266분

라. DVD-15     2         복층     17GB      380분

29. 다음은 펜티엄 CPU의 특징을 설명한 것이다. 무엇에 대한 설명인가?

여러 개의 파이프 라인에서 명령들이 병렬처리

되도록 해주는 기법

가. 분기예측	나. 병렬처리

다. 슈퍼 스컬러	라. 파이프 라인

30. 다음은 메인보드 상에 장착되어 있는 커넥터들을 나열한 것이다. 이 중 올바르지 않은 것은?

가. IDE 디스크 드라이브 커넥터

나. 플로피 드라이브 커넥터

다. CD-ROM 드라이브 연결을 위한 전용 커넥터

라. CPU를 장착할 수 있는 CPU 소켓

<디지털 논리회로>

31. 디지털 집적회로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. TTL은 디지털 집적회로 중의 하나이다.

나. C-MOS은 디지털 집적회로 중의 하나이다.

다. C-MOS은 N형 트랜지스터를 서로 조합해 제작된 집적회로이다.

라. 디지털 집적회로는 반도체 구조나 전기적 특성을 고려하여 제작된다.

32. 다음 논리 IC 중 자체 전력 소모가 가장 적은 것은?

가. ECL	나. CMOS

다. TTL	라. DTL

33. 2 진수 체계에서 2 의 보수와 1 의 보수간의 관계는 어떠한가?

가. 2의 보수 = 1의 보수 + 1

나. 2의 보수 = 1의 보수 + 2

다. 2의 보수 = 1의 보수 -1

라. 2의 보수 = 1의 보수 -2

34. 다음 중 연산의 중심이 되는 레지스터는?

가. 데이터 레지스터	나. 상태 레지스터

다. 어드레서 레지스터	라. 인덱스 레지스터

35. 숫자를 EBCDIC로 표현하면 A~I까지를 나타낼 때 앞에서 부터 4비트(존 비트)는 어떤 형태로 표현되는가?

가. 0100	나. 1100

다. 1101	라. 1111

<PC 유지보수>

36. Windows 98에서 시스템에 설치된 하드웨어 구성과 소프트웨어 설정에 관한 각종 정보를 담고 있는 일종의 데이터베이스는?

가. 드라이버(Driver)	나. 레지스터(Register)

다. 레지스트리(Registry)	라. 엑세스(Access)

37. 컴퓨터 전원 스위치를 On 시키지도 않았는데 갑자기 켜질때의 해결책은?

가. CMOS 셋업의 전원관리 메뉴 중 모뎀, LAN 카드 신호 검출과 마우스, 키보드 동작에 따른 전원 공급 부분을 Disabled로 셋팅

나. 윈도우 드라이버 문제이므로 제어판의 장치관리자를 사용하여 드라이버 점검

다. 부트 섹터가 바이러스에 의해 파괴된 경우이므로 OS를 새로 셋팅

라. RAM이 메인보드가 지원하는 종류인가 확인

38. 다음은 일반적인 PC 장애이다. 그 원인이나 대처 방법이 잘못된 것은?

가. 모니터에 'No Signal'이라는 메시지가 나오면서 화면이 나타나지 않는다 - 모니터와 그래픽 카드를 연결하는 케이블 및 그래픽 카드 연결 상태 확인

나. 윈도우에서 마우스 포인터의 움직임이 둔해졌다 - 마우스 볼을 청소하거나 교체

다. 'FDD Controller Failure'이라는 메시지가 표시되면서 플로피 디스크 드라이브를 사용할 수 없다 - FDD 컨트롤러 불량 및 케이블 연결 상태 확인

라. 하드디스크를 포맷하고 새로 윈도우를 설치하려는데 CD-ROM이 도스 모드에서 인식을 못해 설치할 수 없다 - 점퍼를 현재와 다른 방향으로 5∼8초간 연결하였다가 다시 처음 상태로 되돌린다.

39. SCSI를 표준으로 인정한 단체는?

가. VESA	나. SCSI

다. ANSI	라. ISA

40. 컴퓨터는 정상적으로 동작하나 화면의 색상이 정상적인 출력이 되지 못하는 경우, 관련이 없는 것은?

그래픽카드는 최신의 제품이며 정상적으로 사용하던 것이다.

가. 모니터 색상 조절 버튼을 이용하여 색상을 변경한다.

나. 모니터 전원을 껐다가 다시 켠다.

다. 그래픽 카드를 점검한다.

라. 그래픽 카드를 다른 슬롯에 끼워본다.

41. 다음은 Dr. Watson에 대한 설명이다. 옳지 않은 것은?

가. Dr. Watson은 시스템 및 프로그램 실패에 대한 정보를 감지하고 그 정보를 로그 파일에 기록

나. 프로그램 오류가 발생할 경우 Dr. Watson이 자동으로 시작

다. Dr. Watson은 오류가 발생하는 것을 방지

라. Dr. Watson을 열려면 시작을 클릭하고 실행을 클릭한 다음 drwtsn32를 입력

42. 컴퓨터 조립 후 전원을 넣었더니 LED와 쿨링팬은 정상으로 작동하는데 아무런 소리도 없고, 부팅도 되지 않는다(POST 진행이 되지 않는다). 그 이유를 추론할 때 가능성이 먼 것은?

가. CPU가 정확하게 장착되지 않았다.

나. 메인보드 BIOS를 업그레이드 하는 도중 갑자기 정전되었다.

다. 디스플레이 어댑터가 완전히 장착되지 않았다.

라. 메인보드의 호스트 칩셋과 CPU로 연결되는 회선이 단락되었다.

43. 하드디스크를 새로 연결한 후 계속 에러가 나고 하드디스크가 정상적으로 작동하지 않는다. 다음의 어떤 경우에 에러가 날수 있는가?

가. DMA66지원 하드디스크를 40핀 80라인의 하드디스크 케이블로 연결하였다.

나. 전에 있던 하드를 CD-ROM과 연결하고 하드는 세컨드리 슬레이브로 CD-ROM은 세컨드리 마스터로 점퍼설정한 후 새로운 하드를 프라이머리 마스터로 연결하였다.

다. DMA66케이블의 길이가 여의치 않아 전에 메인보드에 있던 부분을 첫 번째 하드에 연결하고 중간에 새로운 하드를 연결해 각각 마스터와 슬레이브로 점퍼설정하고 전에 하드에 연결되어 있던곳을 메인보드에 연결하였다.

라. DMA66지원 하드디스크를 DMA100을 지원하는 케이블로 연결하였다.

44. Windows 98 운영체제에서 시스템 검사를 수행할 때 검사 대상인 것으로만 나열된 것은?

가. 마더보드, win.ini, system.ini

나. 레지스트리, win.ini, system.ini, msdos.sys

다. 레지스트리, win.ini, system.ini

라. msdos.sys, win.ini, system.ini

45. 컴퓨터 조립 후, 전원을 켜고 테스트를 하려는데 모니터에 아무런 내용도 나타나지 않는다. 다음 중 이 문제의 원인이 될 수 없는 것은?

가. 전원공급장치(Power Supply)의 불량이다.

나. 하드디스크의 불량이다.

다. 램이 제대로 장착되어 있지 않은 상태이다.

라. 그래픽 카드가 제대로 연결되어 있지 않은 상태이다.

46. 레지스트리를 안전하게 관리하는 방법으로 잘못된 것은?

가. scanreg /fix 명령어로 레지스트리에 발생한 문제를 치료해 준다.

나. scanreg /scan 명령어로 레지스트리를 정기적으로 검사해 준다.

다. scanreg /backup 명령어를 이용해서 레지스트리를 백업해 둔다.

라. 레지스트리 편집기로 불필요한 내용을 찾아 삭제해 준다.

47. 아이콘이 엉뚱한 것으로 표시되는 경우의 해결 방법으로 옳은 것은?

가. 디스크 캐시의 크기를 늘려주고 시스템을 재시작한다.

나. 가상 메모리의 크기를 늘려주고 시스템을 재시작한다.

다. 비디오 드라이버를 최신으로 업데이트 한 다음, 시스템을 재시작한다.

라. 아이콘 캐시 파일을 삭제하고 시스템을 재시작한다.

48. 바이오스(BIOS)의 종류에 속하지 않는 것은?

가. Dvorak	나. AMI

다. Award	라. MR

49. 한글윈도우98과 도스6.0을 멀티부팅으로 사용하고 있다. 그런데 도스로 부팅하고 메모리 체크를 하였더니 기본메모리가 639KB였다. 바이러스 치료프로그램으로 치료한 후 다시 조사하니 역시 기본메모리가 639KB이다. 원인은?

가. 바이러스의 감염이다.

나. CIH바이러스에 감염되었다.

다. PS/2마우스가 1KB를 점유하고 있다.

라. 바이러스 감염이 아니고 메모리가 이상이다.

50. Windows 98을 사용하는 운영체제에서 시스템을 조립하려고 한다. 다음의 부품 선택이 잘못된 것은?

가. 큰 종이에 인쇄를 하기 위하여 디지타이저를 장착한다.

나. 네트웍 환경을 위해서 LAN Card를 장착한다.

다. PC에서 TV를 보기 위해서 TV Card를 장착한다.

라. 스캐너를 달기 위해서 SCSI Card를 장착한다.

<PC 네트워크>

51. 어떤 컴퓨터든 통신 세션을 시작할 수 있는 통신 모델을 지칭하며 네트워크에 연결되어 있는 모든 컴퓨터들이 서로 대등한 입장에서 데이터나 주변장치 등을 공유할 수 있다는 의미를 담고 있는 모델은?

가. 클라이언트/서버 모델

나. 마스터/슬레이브 모델

다. Peer to Peer 모델

라. N2N(Network to Network) 모델

52. 인터넷 프로토콜인 IP가 IP V4에서 IP V6으로 성능이 개선되었다. 개선된 점이 아닌 것은?

가. 확장된 IP 주소공간(Expanded Addressing)

나. 규모 조정이 가능한 라우팅(Scalable Routing)

다. 네트워크에서의 감사기능과 보안기법 제공

라.  IP V4에 비해 IP V6는 헤더부분 축소

53. NetBIOS에서 제공하는 기본 서비스가 아닌 것은?

가. 라우팅 서비스(Routing Service)

나. 데이터그램 서비스(Datagram Service)

다. 세션 서비스(Session Service)

라. 이름부여 서비스(Naming Service)

54. 회사, 기업 등 정해진 범위내에서 인터넷 기술을 이용하여 분산된 정보를 공유토록 구축된 연동망은?

가. Intranet	나. Extranet

다. Publicnet	라. B-ISDN

55. 인터넷을 이용한 전자 상거래에서 멀티미디어 컨텐츠의 지적 소유권 보호를 위해 컨텐츠에 사용자 정보를 숨겨 저작권 및 소유권을 보호하는 방법은?

가. Watermarking

나. 암호화

다. PGP ( Pretty Good Privacy )

라. SHTTP ( Secure-HTTP )

56. 다음 중 프록시의 기능을 설명한 것은?

가. 자주 접속하는 사이트의 데이터를 서버에 저장 해 둠으로서 인터넷 속도를 개선하는 기능이다.

나. 접속했던 사이트의 기록을 제거하는 기능이다.

다. 인터넷 접속을 위한 통신 프로토콜 기능이다.

라. 인터넷의 웹 접속 기록을 저장하는 기능이다.

57. 다음은 인터넷에서 어느 프로토콜의 기능을 설명하는가?

인터넷 계층의 일부로서 제어 기능 및 오류 보고 기능 등을 수행한다.

가. TCP/IP	나. SNMP

다. ARP	라. ICMP

58. Class C급 IP 주소를 할당 받았을 경우 클라이언트 및 서버 주소로 사용할 수 없는 것은?

가. xxx.xxx.xxx.127	나. xxx.xxx.xxx.1

다. xxx.xxx.xxx.255	라. xxx.xxx.xxx.254

59. 다음 중 OSI 7계층의 구조를 순서대로 (하부구조부터) 바르게 나열한 것은?

가. 네트워크→ 데이터 링크→ 물리→ 세션→ 표현 → 응용→ 트랜스 포트

나. 응용→ 표현→ 세션→ 물리→ 데이터 링크→ 트랜스 포트→ 네트워크

다. 세션→ 표현→ 물리→ 응용→ 트랜스 포트→ 데이터 링크→ 네트워크

라. 물리→ 데이터 링크→ 네트워크→ 트랜스 포트 → 세션→ 표현→ 응용

60. 다음 중 프로토콜의 기본 요소가 아닌 것은?

가. 구문(Syntax)	나. 의미(Semantic)

다. 타이밍(Timing)	라. IP(Internet Protocol)

제 4 회 1급 pc정비사 필기 정답

1	라	2	나	3	가	4	다	5	라	6	라	7	나	8	다	9	라	10	가
11	가	12	가	13	나	14	라	15	라	16	라	17	라	18	나	19	라	20	라
21	다	22	가	23	다	24	라	25	가	26	라	27	다	28	라	29	다	30	다
31	다	32	나	33	가	34	가	35	나	36	다	37	가	38	라	39	다	40	라
41	다	42	다	43	다	44	다	45	나	46	나	47	라	48	가	49	다	50	가
51	다	52	라	53	가	54	가	55	가	56	가	57	라	58	다	59	라	60	라

※본 시험지에 나오는 모든 문제에 관한 저작권은 한국정보통신자격협회에 있습니다. 이 문제들을 협회와의 사전상의 없이 무단으로 인쇄, 복사등의 방법으로 사용하면 저작권법에 위반됩니다.