한국정보통신자격협회 시행 제6회 PC정비사 1급 필기
2004. 5. 9. 시행	수 검 번 호	성 명	제한시간	형별
			60분	A
	무단 전제 및 복사를 금합니다.
※ 4지 택일형 문제이므로, 문제별로 제시된 4개 항목 중 가장 적합한, 한 항목만 정답(답안)으로 선택하십시오. ※ 시험 종료후 문제지는 반드시 제출하여야 합니다.

<PC운영체제>

1. 주기억 장치와 CPU의 속도차가 크므로, 인스트럭션의 수행 속도를 CPU 속도에 맞추기 위한 완충 장치로써 사용하는 메모리는?

가. RAM	나. ROM

다. Cache	라. RPROM

2. 마우스(mouse)의 IRQ를 Windows 98에서 확인하고 싶다. 다음 [    ]에 적합한 것은?

[Windows 98시작]⇒[설정]⇒[           ]⇒[인터럽트요청] 확인

가. [제어판]⇒[시스템]⇒[장치관리자]⇒[마우스]⇒[리소스]

나. [제어판]⇒[장치관리자]⇒[시스템]⇒[마우스]⇒[제어기]

다. [제어판]⇒[마우스]⇒[일반]⇒[장치관리자]⇒[리소스]

라. [제어판]⇒[마우스]⇒[장치관리자]⇒[제어기]⇒[리소스]

3. Windows NT 계열 운영체제에서는 다양한 RAID를 지원한다. 이중 DISK의 사용률이 가장 좋으며 읽기 시간이 가장 빠른 형태의 RAID는?

가. RAID 0	나. RAID 1

다. RAID 3	라. RAID 5

4. 컴퓨터 시스템의 성능 극대화 측면에서 운영체제의 목적이 아닌 것은?

가. 처리 능력의 증대	나. 편의성의 극대화

다. 신뢰도 향상	라. 사용 가용도의 증대

5. Windows에서 디스크 검사, 디스크 정리 및 디스크 조각 모음 프로그램을 미리 예약하여 자동 실행할 수 있는 도구는?

가. 시스템 정보 마법사	나. 시스템 모니터 마법사

다. 시스템 관리 마법사	라. 시스템 지원 마법사

6. Windows 98에서는 단일 드라이브로 2GB 이상의 하드디스크 드라이브를 지원한다. 이것은 무엇 때문에 가능한가?

가. 멀티부팅	나. FAT32

다. 디스크조각모음	라. 시스템관리마법사

7. MS-DOS 명령어 중 외부 명령어(External Command)에 해당되는 것은?

가. DIR	나. COPY

다. REN	라. FORMAT

8. 메모리를 관리하는 프로그램이 아닌 것은?

가. MEMMAKER.EXE	나. EMM386.EXE

다. HIMEM.SYS	라. COMMAND.COM

9. 디스켓으로 부팅을 할 경우, CDROM 드라이브를 액세스 하기 위해 필요한 파일은?

가. SMARDRV.EXE	나. SHARE.EXE

다. RAMDRIVE.EXE	라. MSCDEX.EXE

10. 다음 Windows XP의 레지스트리 값들 중에서 기본 TTL값을 설정하는 것은?

가. TcpWindowSize	나. Tcp1323Option

다. DefaultTTL	라. SackOpt

11. Linux에 대한 설명으로 바르지 않은 것은?

가. 누구나 무료로 이용할 수 있는 OS이다.

나. 주로 인터넷 서버로 많이 사용한다.

다. X-Windows를 통해 GUI 환경을 제공한다.

라. Microsoft의 Windows와 호환되어 개인 사용자들이 많이 사용한다.

12. Linux의 명령을 실행한 결과를 화면 단위로 스크롤 시키기 위하여 다음과 같은 명령을 입력하였다. 이때 다음 화면을 스크롤 시키기 위한 키는?

ls -l | more

가.	나.

다.	라. ■■

13. Linux에서 모든 파일의 목록과 자세한 사항을 내림차순으로 정렬하기 위한 명령은?

가. ls -alc	나. ls -als

다. ls -alr	라. ls -alf

14. 운영체제에서 CPU에 투입된 프로세스들을 스케쥴링 하기 위한 방법에 해당하지 않은 것은?

가. Worst-fit(최악적합) 기법

나. FIFO 기법

다. SJF 기법

라. SRT 기법

15. Windows 98에서 레지스트리 값을 변경하여 케이블 모뎀의 속도를 변화하려고 한다. 다음 중 어떠한 부분을 변경하여야 하는가?

가. MSTCP	나. Modem

다. NetService	라. Mouse

<PC와 주변장치>

16. SCSI 방식의 하드디스크를 구입했다. 이 하드디스크의 ID를 10으로 설정하려고 한다. A0, A1, A2, A3 네 개의 점퍼를 어떻게 설정해야 하는가?(단, 1은 ON, 0은 OFF)

가. 1111	나. 0101

다. 1011	라. 0011

17. CD-ROM 드라이브에 대한 설명 중 올바른 것은?

가. CD-ROM의 표준인 ISO 6990 포맷을 지원한다면 어떤 데이터든지 읽어낼 수 있다.

나. CD-ROM은 12배속까지는 등각속도로 데이터를 읽는다.

다. CD-ROM은 컴퓨터와 연결하는 인터페이스 카드 방식에 따라 SCSI 방식과 E-IDE/IDE 방식으로 나눌 수 있다.

라. CD-ROM의 성능은 가격과 버퍼의 용량이 좌우한다.

18. 메모리의 종류와 특성에 대한 일반적인 설명으로 옳은 것은?

가. EPROM - 처음 기록된 내용만 유지하며 추가로 데이터를 기록할 수 없다.

나. EDORAM - 고성능 컴퓨터에서 내부 클록 속도를 향상시키기 위해 사용한다.

다. DRAM - 데이터를 기억시킬 때 1회 이상은 허용되지 않는다.

라. SRAM - 전원이 꺼지기 전까지는 기억된 정보가 사라지지 않는다.

19. 섀도우 마스크 방식과 애피처 그릴 방식의 가장 큰 차이점은?

가. 브라운관 앞의 형광물질의 차이

나. 전자총의 주사방법의 차이

다. 자기 편향고리의 작동방법의 차이

라. 전자총의 초점을 맞추기 위한 격자 모양과 그릴 모양의 차이

20. 차세대 영상 기록 매체로, 4.7GB～17GB 대용량 데이터를 기록할 수 있는 DVD규격에 따른 용량 비교가 잘못된 것은?

	규격	기록면	기록방식	용량	재생시간
가.	DVD-5	1	단층	4.7GB	133분
나.	DVD-9	1	복층	8.5GB	240분
다.	DVD-10	2	단층	9.4GB	266분
라.	DVD-15	2	복층	17GB	380분

21. 다음 중 마우스의 일반적인 설명과 거리가 먼 것은?

가. 마우스는 2버튼과 3버튼 방식이 주로 쓰인다.

나. 메뉴 선택, 방향 이동 등과 같은 미리 제시된 명령을 선택할 때 사용된다.

다. 광 마우스는 마우스 아래에 있는 볼이 굴러가는 것을 감지하여 좌표에 옮기는 방식이다.

라. 터치 패드와 트랙볼 형태의 마우스는 노트북 컴퓨터에 주로 사용된다.

22. 일반적인 Fast SCSI 어댑터를 두 개 설치하였을 때 주변장치를 연결할 수 있는 개수는?

가. 7개	나. 14개

다. 15개	라. 30개

23. 디지털 카메라의 내부 구성이 아닌 것은?

가. 비디오 칩셋	나. 마이크로 프로세스

다. 플래시 메모리	라. CCD

24. 다음은 펜티엄 CPU의 특징과 관련하여 무엇에 대한 설명인가?

여러 개의 파이프 라인에서 명령들이 병렬처리 되도록 해주는 기법

가. 분기예측	나. 병렬처리

다. 슈퍼 스컬러	라. D.I.B.

25. 메인보드 상에 장착되어 있는 커넥터들을 나열한 것이다. 이 중 올바르지 않은 것은?

가. IDE 디스크 드라이브 커넥터

나. 플로피 드라이브 커넥터

다. 메인보드 칩셋을 위한 소켓

라. CPU를 장착할 수 있는 CPU 소켓

26. 메인보드에 제공되는 컨트롤러 중에서 CPU를 거치지 않고 PC의 메모리로 자료를 보내거나, 메모리의 자료를 다른 장치로 보내는 역할을 담당하는 것은?

가. 키보드 컨트롤러	나. DMA 컨트롤러

다. 인터럽트 컨트롤러	라. 프로그래머블 컨트롤러

27. 컴퓨터의 성능을 결정하는 것은 CPU지만, 메인보드의 성능 역시 무시 할 수 없다. 메인보드는 다른 장치들간의 데이터 흐름을 제어하는 칩셋에 따라 성능이 결정된다. 그렇다면, 이 메인보드 칩셋을 제어하는 소프트웨어는?

가. 유틸리티	나. CMOS 셋업 프로그램

다. 운영체제	라. 프로토콜

28. 모니터 및 그래픽 카드의 해상도와 밀접한 관계가 없는 것은?

가. 그래픽 카드의 메모리	나. 모니터 지원여부

다. RAMDAC의 속도	라. DDC 기능

29. 자장의 척력(밀어내는 힘)을 이용하여 근접한 트랙을 동시에 읽어 내는 것을 무엇이라 하는가?

가. MR	나. RLL

다. FM	라. LBA

30. 컴퓨터 데이터 기록을 담기 위한 CDROM이 수록된 규격은?

가. 옐로우 북	나. 레드 북

다. 그린 북	라. 오렌지 북

<디지털 논리회로>

31. 멀티플렉서에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 데이터선택기(Data Selector)기능을 갖는다.

나. 일반적으로 2n개의 입력선과 n개의 선택선으로 구성된다.

다. 여러 개의 데이터 입력을 적은 수의 채널이나 회선을 통해 전송하는 기술이다.

라. 0과 1을 조합하여 특정한 부호로 표현하는 기능을 갖는다.

32. 주기억장치와 데이터 사이의 전송을 할 때 데이터를 보관하는 것은?

가. 인덱스 레지스터	나. 어드레스 레지스터

다. 저장 레지스터	라. 인스트럭션 레지스터

33. 정보의 크기 순으로 나열된 것은?

가. 비트 - 바이트 - 워드 - 아이템 - 필드 - 레코드 - 파일

나. 비트 - 바이트 - 워드 - 필드 - 아이템 - 레코드 - 파일

다. 비트 - 바이트 - 아이템 - 워드 - 필드 - 레코드 - 파일

라. 비트 - 바이트 - 워드 - 아이템 - 파일 - 레코드 - 필드

34. 다이오드에 관한 설명 중 틀린 것은?

가. 한쪽 방향으로만 전류가 흐른다.

나. 교류를 직류로 변환시키는 역할을 한다.

다. 복조파에 실려있는 신호파형을 축출하는 것을 검파다이오드라고 한다.

라. 제너다이오드는 역방향 전류가 가해졌을때 전압 변동이 크다.

35. 모든 디지털 시스템에는 클럭이 대부분 필요한데, 다음 중 클럭의 요구조건 중 거리가 먼 것은?

가. High 및 Low레벨 전압이 안정할 것

나. 상승 및 지연 시간이 장시간일 것

다. 주파수가 안정할 것

라. 수정발진기는 클럭의 요구조건을 잘 만족할 것

<PC유지보수>

36. PC에서 사용하는 비디오 카드의 어댑터 종류로 타당한 것은?

가. PCI, VESA, AGP	나. PCI, AGP, SCSI

다. PCI, ATX, AGP	라. AGP, SCSI, VESA

37. COM포트와 이에 해당하는 IRQ와 주소가 잘못 연결된 것은?

가. COM1 - 4 - 03F8	나. COM2 - 3 - 02F8

다. COM3 - 4 - 02E8	라. COM4 - 3 - 02E8

38. 피닉스 바이오스의 CMOS Setup에 대한 설명 중 잘못된 것은?

가. Boot time Diagnostics Screen : “Enable'로 설정하면 부팅 진단 과정 상황이 표시되지 않는다.

나. Boot Sequency  : 부팅가능한 장치의 부팅 순서를 바꾼다.

다. QuickBoot Mode : 'Enable'로 설정하면 빠른 부팅이 된다.

라. After Power Failure : 정전, 파워 서플라이 이상등으로 컴퓨터 전원이 꺼졌을때 다시 전원이 들어온 경우의 상태를 지정할 수 있다.

39. 다음 중 PnP를 활용할 수 없는 경우는?

가. Windows 98, 새 프린터 연결

나. Windows XP, USB메모리 연결

다. Windows 3.1, 새 프린터 연결

라. Windows XP, 새 마우스연결

40. Windows 98로 부팅하려고 할 때 레지스트리 에러가 발생하였다. 그러므로 레지스트리를 수정하려고 한다. 현재의 레지스트리가 저장된 파일은?

가. Win.ini	나. Program.dat

다. System.ini	라. User.dat

41. Windows로 부팅할 때 마다 암호를 물어 보는데, 암호를 잊어버려 그냥 취소 버튼을 눌러서 부팅하고 있다. 이를 해결하는 방법으로 옳은 것은?

가. ini 파일을 삭제한다.

나. 자동시작 프로그램을 삭제한다.

다. CMOS Setup의 Power Management기능을 Disable로 한다.

라. 제어판 - 네트워크 - 기본 네트워크 로그온 - Windows 로그온

42. Windows를 사용하던 도중에 치명적인 오류가 불규칙적으로 발생한다. 특정 프로그램을 실행할 때만 아니라 광범위하게 발생한다. 이에 대한 일반적인 원인으로 바르지 않은 것은?

가. 파티션 설정이 잘못되었다.

나. 특정 S/W와 윈도우의 호환성 문제이다.

다. 윈도우의 시스템 정보 파일에 오류가 발생하였다.

라. 드라이버 파일에 오류가 발생하였다.

43. PC모니터를 디스플레이 방식으로 구분할 때, 올바르게 구분한 것은?

가. D-SUB, BNC

나. STN, DSTN, TFT

다. 섀도우 마스크, 플래트론

라. CRT, LCD

44. PCI 타입의 NIC에 대한 설명이다. 잘못 설명한 것은?

가. LAN 인터페이스가 ISA방식보다 안정적이다.

나. 장치끼리 IRQ를 공유할 수 있다.

다. 버스마스터링은 중앙 처리 장치의 부하를 줄여준다.

라. PnP 기능이 떨어진다.

45. 다음 정보들은 시스템 모니터를 통하여 확인되는 것들이다. 올바르지 않은 것은?

가. 캐시 적중률- 크기가 클 수록 디스크 캐시가 효율적으로 관리

나. 사용중인 스왑파일 - 가상 메모리로 사용되는 하드 디스크의 크기

다. 스왑파일 크기 - 사용할 수 있는 가상 메모리의 여유 공간

라. 디스크 캐시 크기 - 디스크 캐시로 할당된 램의 용량

46. 3차원 게임을 즐기기 위해 3D 그래픽 카드를 구입했는데, 3차원 게임에서 화면 처리 속도가 느리고 영상이 선명하게 보이지 않는다. 이런 문제의 해결책에 속하지 않는 것은?

가. Direct X, Open GL 등의 규격과 그래픽 카드를 맞게 선택한다.

나. 가속 표준을 그래픽 카드에서 지원하는 것으로 변경한다.

다. 그래픽 카드 드라이버를 변경한다.

라. 사운드 카드 드라이버를 변경한다.

47. ATX 메인보드에 대한 설명 중 잘못된 것은?

가. 메인보드나 카드 등의 크기나 모양을 폼팩터(Form Factor)라고 하는데, ATX 방식은 바로 메인보드의 폼팩터를 의미하는 것이다.

나. ATX 보드는 AT 방식의 메인보드를 90도 꺾어놓은 모양으로 되어 있다.

다. PS/2, 패러렐 포트, 시리얼 포트, USB 포트 등이 메인보드의 측면에 달려있어 외부기기를 연결하기가 편리하다.

라. 슬롯방식 CPU만을 지원한다.

48. 화상통신 시스템을 구성하려고 한다. 이때 Center of End 형에 해당하는 것은?

가. 팩시밀리	나. 케이블 TV

다. 쌍방향 TV	라. CCTV

49. EMI에 대한 설명 중에서 잘못된 것은?

가. EMI는 미국이나 EU각국이 마련한 전자파 관련 규정중의 하나이다.

나. EMI규격을 갖추지 않은 전기전자 제품에 대하여도 KS허가를 내고 있다.

다. 국내에서는 90년대 중반부터 각종 전기전자 제품에 대한 EMI검정을 실시하고 있다.

라. 전자파에 관한 장애 인증이다.

50. Windows를 설치하는 도중에 에러 메시지가 나타났다. 이러한 에러메시지에 대한 설명 중에서 잘못 설명한 것은?

가. SU0017 : 언어 불일치 때문에 발생한 에러

나. SU0358 : Windows 설치중에 다른 응용 프로그램이 실행 중이다.

다. SU0019 : 도스의 초기화 파일에 호환되지 않은 명령어가 있다.

라. SU0014 : 언어 불일치 때문에 발생한 에러이다.

<PC네트워크>

51. 인터넷을 사용하는데 있어 내부 보안에 심각한 문제가 발생할 경우 추가할 수 있는 일반적인 장치는?

가. Router	나. Bridge

다. Gateway	라. Firewall

52. 다음의 내용에 해당하는 프로토콜은?

- 각 패킷이 전송 될 때 승인과정이 필요

없는 데이터그램(Datagram) 프로토콜이다.

- 노벨의 네트웨어에 포함된 프로토콜이다.

- OSI 7 계층 중 계층 3의 기능을 가진 프로

토콜이다.

가. IP	나. X.25

다. TCP	라. IPX

53. 다음 설명 중 적당하지 않은 것은?

가. 게이트웨이는 네트워크와 네트워크를 연결해 주는 역할을 담당하는 네트워크 장비이다.

나. DNS는 도메인 이름 서비스(Domain Name Service)의 약식 표기로서 숫자로 구성된 IP 주소를 기억하기 쉽도록 표현한 것이다.

다. 도메인은 호스트 이름, 기관 이름, 기관의 분류 및 국가 등을 표현하고 있으며, 하나의 호스트는 하나의 도메인을 갖을 수 있다.

라. 도메인 이름은 DNS 서버에 의해 대응하는 IP 주소로 변환되어 전송 목적지의 주소를 식별한다.

54. 클래스 C에 해당되는 IP 주소는?

가. 107. 140. 23. 4	나. 178. 140. 232. 5

다. 217. 232. 147. 3	라. 247. 231. 142. 3

55. 웹브라우저의 기본적인 환경(Netscape, Internet Explorer)에서 표현될 수 없는 파일 포맷은?

가. *.htm	나. *.gif

다. *.jpg	라. *.pcx

56. 다음의 전송 기술 중에서 홈 네트워킹에 적용되지 않는 것은?

가. IEEE1394	나. IrDA

다. Bluetooth	라. IEEE802.3

57. OSI 모델의 물리계층(Physical)에서 사용되는 것은?

가. 브리지(Bridge)	나. 리피터(Repeater)

다. 게이트웨이(Gateway)	라. 라우터(Router)

58. LAN에 사용되는 방식 중 전송속도가 가장 빠른 것은?

가. 10BASE-2	나. FDDI

다. 10BASE-5	라. 10BASE-T

59. ISO에서 제정한 네트워크 관리 모델에 속하지 않는 것은?

가. 성능관리(performance management)

나. 보안관리(security management)

다. 고장관리(fault management)

라. 품질관리(quality management)

60. S-HTTP와 SSL에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 네트워크 구조상 SSL은 S-HTTP보다 위에 위치하고 있다.

나. SSL에서는 전자서명과 키 교환을 위해 RSA 방식을 이용한다.

다. SSL은 보안기능을 강화하기 위하여 Server 인증, Message의 신뢰성, 무결성을 지원하고 있다.

라. SSL은 주고받는 메시지를 암호화하고 그것을 해독하는 기능을 한다.

가답안(A형)
1번	2번	3번	4번	5번	6번	7번	8번	9번	10번
다	가	라	나	다	나	라	라	라	다
11번	12번	13번	14번	15번	16번	17번	18번	19번	20번
라	나	다	가	가	나	다	라	라	라
21번	22번	23번	24번	25번	26번	27번	28번	29번	30번
다	나	가	다	다	나	나	라	가	가
31번	32번	33번	34번	35번	36번	37번	38번	39번	40번
라	다	나	라	나	가	다	가	다	라
41번	42번	43번	44번	45번	46번	47번	48번	49번	50번
라	가	라	라	다	라	라	다	나	라
51번	52번	53번	54번	55번	56번	57번	58번	59번	60번
라	라	다	다	라	라	나	나	라	가