수검자 유의사항 1. 이 답안지는 반드시 작성하여 제출하셔야 합니다. 답안지 미제출 및 미작성으로 인한 불이익은 수검자의 책임으로 합니다. 2. 시스템이나 네트워크 오류등의 원인이 발생할 경우 수검위치를 이동할 수 있으며, 이때 제한시간은 연장됩니다. 3. 수검 중 문제에 대한 질문은 받지 않습니다. 4. 문제별 부분점수는 없습니다. 5. 문제별 제한시간 및 채점방법은 다음과 같습니다.
	문제번호	제한시간	채점방법		답안 우선순위
			현지	중앙
	1	10분	O	O	중앙채점
	2～15	70분		O	1. 전산답안(수작업 채점 병행) 2. 답안지 답안
※ 정답 입력란(전산, 답안지 포함) 내용만을 채점대상으로 함.

한국정보통신자격협회 시행

제16회 PC정비사 2급 실기

2003년 3월 9일 시행		수 검 번 호	성 명		배 점
					5 점
[문제1]	지급된 UTP케이블과 RJ-45를 이용하여 PC와 PC를 연결하는 케이블을 케이블링 하시오. 단, 케이블은 정확한 EIA기준에 따라 제작되어야 합니다.
케 이 블				지급품목
※ 채점시 케이블의 배선을 가장 중요하게 반영하므로, 테스터기는 사용하지 않아도 됩니다. ※ 개인이 지참한 Tool을 사용하셔도 됩니다.				1. UTP 케이블 1개 2. RJ-45 2개 3. LAN Tool

2003년 3월 9일 시행		수 검 번 호	성 명		배점	문제2	문제3
						5점	5점
[문제2]	MS-DOS창에서 아래 요구사항을 수행하시오. ※정답 입력란에 정답(명령어)을 입력
요 구 사 항				정답 입력란(명령어)
이 시스템에서 DOS용 게임을 하려고 하면 기본메모리가 부족하다고 나온다. MS-DOS 창에서 기본메모리를 확인할 수 있는 명령어를 입력하시오.
[문제3]	해상도를 1024×768에 16bit 컬러로 사용하던 시스템을 재부팅하였더니 640×480에 16색으로 표현이 된다. 디스플레이 등록정보와 시스템 등록정보에는 모두 정상으로 설정되어 있다. 문제를 해결하여 정상적인 해상도와 컬러로 사용할 수 있도록 설정하시오. ※정답 입력란에 처리과정을 기술
해결 전			해결 후
화면이 640 × 480에 16색으로 표현된다.			화면이 1024 × 768 에 16bit로 표현된다.
정답 입력란(처리과정)

2003년 3월 9일 시행		수 검 번 호		성 명		배점	문제4	문제5
							10점	10점
[문제4]	회사에서 사용하던 프린터를 집에서 사용해 보니 컴퓨터의 사양은 동일한데도 프린터 속도가 매우 느릴뿐 아니라 컴퓨터를 이용한 프린터 제어가 잘 되지 않습니다. 알아본 바로는 포트의 무슨 모드 때문이라고 하는데 이 프린터는 EPP1.9모드와 ECP모드에서 최적의 성능을 나타냅니다. 최적의 성능을 나타내도록 설정하시오. ※정답 입력란에 처리과정을 기술
해결 전			해결 후
1. 프린터가 정상적으로 작동하지 않는다. 2. 프린터를 컴퓨터에서 제어 할 수 없다.			1. 프린터가 정상적으로 작동한다. 2. 프린터를 컴퓨터에서 제어 할 수 있다.
정답 입력란(처리과정)
[문제5]	MS-DOS창에서 아래 요구사항을 수행하시오. ※정답 입력란에 정답(명령어)을 입력
요 구 사 항					정답 입력란(명령어)
이 시스템의 네트워크 설정을 알아 보려합니다. 적절한 명령어를 이용하여 이 시스템의 IP주소와 서브넷 마스크, 디폴트 게이트웨이의 IP주소를 나타내시오.(단, 도스창에서 작업을 해야하며, 어떤 옵션도 사용하면 안됩니다.)

2003년 3월 9일 시행		수 검 번 호		성 명	배점	문제6	문제7
						5점	5점
[문제6]	인터넷 서비스를 사용하지 않던 회사에서 로컬 네트워크를 이용한 파일 공유 및 공유프린터를 사용해 왔습니다. 회사 네트워크가 인터넷에 연결되어 인터넷을 사용하려 했더니 인터넷이 되지 않습니다. 이 시스템에 적절한 프로토콜을 설치하여 인터넷이 가능하도록 설정하시오.(IP설정은 하지 않아도 됩니다.) ※정답 입력란에 처리과정을 기술
해결 전			해결 후
인터넷을 사용 할 수 없다.			인터넷을 사용 할 수 있다.
정답 입력란(처리과정)
[문제7]	이 컴퓨터를 이용하여 웹페이지에 직접 서비스 할수 있게 하는 프로그램과, 웹 서버로의 업로드 작업 서비스를 할 수 있도록 하는 프로그램을 설치하시오.(문제에 지정된 프로그램을 제외한 프로그램을 추가로 설치하거나 이미 설치된 프로그램을 제거하면 오답처리되며, 두 개의 프로그램 모두를 설치하여야 합니다.) ※정답 입력란에 처리과정을 기술
해결 전			해결 후
1. 웹페이지를 이 컴퓨터를 이용해서 직접 서비스 할 수 없다. 2. 웹 서버로의 업로드 작업 서비스를 할 수 없다.			1. 웹페이지를 이 컴퓨터를 이용해서 직접 서비스 할 수 있다. 2. 웹 서버로의 업로드 작업 서비스를 할 수 있다.
정답 입력란(처리과정)

2003년 3월 9일 시행		수 검 번 호		성 명	배점
					10점
[문제8]	웹브라우저에서 웹문서를 볼때 비디오나 소리, 애니메이션은 정상적으로 보이나 그림은 보이지 않는다. 그림이 보일수 있게 설정하시오. ※정답 입력란에 처리과정을 기술
해결 전			해결 후
1. 웹 브라우저를 이용해서 홈페이지를 볼 때 그림이 보이지 않는다.			1. 웹 브라우저를 이용해서 홈페이지를 볼 때 그림이 정상적으로 보인다.
정답 입력란(처리과정)

2003년 3월 9일 시행		수 검 번 호		성 명	배 점
					5 점
[문제9]	다음 메인보드에 맞는 시스템을 구축하려고 합니다. 알맞은 CPU와 메모리를 선택하여 메인보드의 정확한 위치로 드래그 하여 옮기시오.
메인보드(MainBoard)			부 품
㉤ ㉣ ㉢ ㉡ ㉠			② ③ ① ④ ⑤ ⑥
정답 입력란(선으로 연결)
메인보드 ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ 부 품 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

2003년 3월 9일 시행		수 검 번 호		성 명	배 점
					10점
[문제10]	아래 그림들은 컴퓨터의 파워 서플라이에서 나오는 커넥터이다. 커넥터들을 각각의 용도에 맞게 드래그하여 정확한 자리에 모두 옮기시오.
메인보드(MainBoard)			부 품
㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ ㉥			② ③ ① ④ ⑤ ⑥
정답 입력란(선으로 연결)
메인보드 ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ ㉥ 부 품 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

2003년 3월 9일 시행		수 검 번 호		성 명	배 점
					5 점
[문제11]	( )안에 들어갈 용어를 답안란에 입력하시오.
인터넷을 사용할 때 보안성과 데이터 전송 속도의 향상을 위해 사용되며, 요청이 온 데이터를 저장하고 있다가 재 요청이 오면 그 서버를 대신하여 자신이 가지고 있는 데이터를 보내주는 역할을 수행하는 서버를 ( ) Server라고 한다.			정답 입력란

2003년 3월 9일 시행		수 검 번 호		성 명	배점	문제12	문제13
						5점	10점
[문제12]	( )안에 들어갈 용어를 답안란에 한글로 입력하시오.
( ) 스레딩은 인텔의 CPU인 XEON에는 예전부터 포함된 기술이었으나 펜티엄4에서는 현재 최고 사양인 3.06GHz부터 사용할 수 있게 되었다. ( ) 스레딩은 하나의 물리적인 프로세서로 나누어 사용할 수 있게 하는 것으로 이 기능을 사용하기 위해서는 i845PE, i845GE 이 기능을 지원하는 메인보드를 사용해야 한다.			정답 입력란
[문제13]	홈시어터 시스템을 구축하려고 하는데 이 홈시어터 시스템에서는 DVD 타이틀을 감상할 수 있어야 하며 DVD에서 지원하는 AC3 5.1CH 음향도 지원해야 합니다. 다음 중 이 홈시어터 시스템에 꼭 필요한 부품 세 가지를 고르시오.(단 CPU, 메모리, 그래픽카드, 소프트웨어적인 것 등은 홈시어터 시스템을 충분히 지원할 수 있다고 가정합니다.)
□ 1 DVD-ROM □ 2 Audigy 2 □ 3 플래쉬 메모리 □ 4 Britz 5100 □ 5 Scanner			정답 입력란(해당 항목에 체크☑)
			□ 1 DVD-ROM □ 2 Audigy 2 □ 3 플래쉬 메모리 □ 4 Britz 5100 □ 5 Scanner

2003년 3월 9일 시행		수 검 번 호		성 명	배점	문제14	문제15
						5점	5점
[문제14]	USB 1.1에 대한 설명으로 맞는 것을 모두 고르시오.
□ 1 120Mbps의 빠른 속도로 고속 장치들을 연결한다. □ 2 여러대의 주변 기기를 연결해도 하나의 IRQ만을 사용한다. □ 3 PC에 USB포트가 부족한 경우 USB 허브를 사용 하여 포트를 확장하는 것이 가능하다. □ 4 최대 512개의 주변 장치 연결이 가능하다. □ 5 USB 2.0 포트를 가지고 있는 경우 USB 1.1기기를 사용할 수 없다.			정답 입력란(해당 항목에 체크☑)
			□ 1 120Mbps의 빠른 속도로 고속 장치들을 연결한다. □ 2 여러대의 주변 기기를 연결해도 하나의 IRQ만을 사용한다. □ 3 PC에 USB포트가 부족한 경우 USB 허브를 사용 하여 포트를 확장하는 것이 가능하다. □ 4 최대 512개의 주변 장치 연결이 가능하다. □ 5 USB 2.0 포트를 가지고 있는 경우 USB 1.1기기를 사용할 수 없다.
[문제15]	현재 PC에는 많은 광학저장장치(ODD)들을 사용하고 있다. 다음 중 광학저장장치(ODD)를 모두 고르시오.
□ 1 CD-ROM □ 2 DVD-ROM □ 3 HDD □ 4 FDD □ 5 MO-DRIVE			정답 입력란(해당 항목에 체크☑)
			□ 1 CD-ROM □ 2 DVD-ROM □ 3 HDD □ 4 FDD □ 5 MO-DRIVE