2003년 11월 30일 시행		수 검 번 호	성 명	제한시간		배 점
				10 분		5 점
[문제1]	지급된 UTP 케이블과 RJ-45잭을 이용하여 LAN 케이블을 제작하시오.
케 이 블					지급품목
․ 케이블은 568A/B 규격으로 제작 ․ UPLINK 포트가 없는 두 개의 허브를 직접 연결하는 케이블 ※ 가급적 개인이 지참한 LAN Tool을 사용하도록 하시오. ※ RJ-45잭과 UTP 케이블이 빠지지 않도록 주의하여 제작하시오. 채점시 각 부품이 분리 이탈되어 있는 경우 0점 처리됩니다. ※ 케이블 심선의 배선 순서는 568A/B 규격에 맞도록 하시오.					1. UTP 케이블 1개 2. RJ-45잭 2개 3. LAN Tool

한국정보통신자격협회 시행

제19회 PC정비사 2급 실기

수검자 유의사항 [문제 2 ～ 문제14]를 70분내에 해결하십시오. 1. 이 답안지는 반드시 작성하여 제출하여야 합니다. 답안지의 미작성 또는 미제출 한 경우 중앙채점 대상에서 제외됩니다. 2. 시스템이나 네트워크 오작동 등 장애가 발생할 경우 수검위치 이동이 허용될 수 있으며, 이 때 제한시간은 연장됩니다. 3. 수검 중 문제에 대한 질문은 일체 받지 않습니다. 4. Windows 도움말은 사용할 수 없습니다. 5. 문제지 인쇄 상태(문제2 ～ 문제 14)를 확인 하십시오. (총 11Page) 6. 문제별 제한시간 및 채점방법은 다음과 같습니다.
	문제번호	제한시간	채점방법		답안 우선순위
			현지	중앙
	1	10분	O		중앙채점 없음
	2 ～ 14	70분		O	전산답안(수작업 채점 병행)
7. 작업형 문제 처리과정 기술 예 문제 : 마우스 설정을 오른손 잡이에서 왼손잡이로 변경하라. 정답예 : 시작 - 설정 - 제어판 - 마우스 - 등록정보에서 ‘오른손 잡이’를 ‘왼손잡이’로 변경 오답예 : 마우스를 오른손 잡이에서 왼손잡이로 설정 변경 ※ 답안 입력란(전산, 답안지 포함) 내용만을 채점대상으로 함.

2003년 11월 30일 시행		수 검 번 호	성 명	배점	문제2	문제3
					5 점	5 점
[문제2]	c:\icqa.txt 파일을 삭제하려고 하면 “Access Denied"라는 메시지가 나오면서 삭제가 되지 않는다. 이 파일을 삭제가 가능하게 하는 명령어를 답안란에 입력하시오. ※명령어가 실제로 실행되지는 않습니다. ※답안란에 정답(명령, 옵션)을 입력 ※수검 프로그램 내의 도스 도움말 활용 가능
답안란(옵션 포함)
[문제3]	현재 시스템은 여러 가지 이유로 인하여 Windows에서 가상메모리를 사용하면 안된다. 가상메모리를 사용하지 못하게 현재 시스템을 설정하시오. ※답안란에 처리과정을 구체적으로 기술
답안란(처리과정)

2003년 11월 30일 시행		수 검 번 호		성 명	배 점
					10 점
[문제4]	Windows 부팅 중 일반적인 네트워크 로그온 창이 아닌 네트워크 도메인 로그온 창이 나타난다. 이 네트워크에는 연결된 네트워크 도메인이 없으므로 도메인 로그온 창이 아닌 일반적인 네트워크 로그온 창이 나타나도록 하시오. ※답안란에 처리과정을 구체적으로 기술
현재 시스템 상태			문제 해결 후 시스템 상태
답안란(처리과정)

2003년 11월 30일 시행		수 검 번 호		성 명	배 점
					5 점
[문제5]	Internet Explorer를 실행했을 때 [주소]란에서 www.icqa.or.kr만을 나타나지 않게 제거하시오. (단, 인터넷 옵션에서 작업은 않됨) ※답안란에 처리과정을 구체적으로 기술
현재 시스템 상태			문제 해결 후 시스템 상태
답안란(처리과정)

2003년 11월 30일 시행		수 검 번 호		성 명	배 점
					10 점
[문제6]	시스템 부팅시 마우스 커서가 나타나지 않는다. 정상적으로 Windows가 부팅되어 마우스 커서가 나타날 수 있도록 하시오. ※답안란에 처리과정을 구체적으로 기술
현재 시스템 상태			문제 해결 후 시스템 상태
답안란(처리과정)

2003년 11월 30일 시행		수 검 번 호		성 명	배 점
					5 점
[문제7]	현재 시스템에 Audio-CD를 CD-ROM Drive에 삽입하였더니, 다른 시스템은 CD 재생기가 자동 실행되지만, 이 시스템은 자동실행이 되지 않는다. CD 재생기가 자동으로 실행되도록 하시오. (단, 시스템 등록정보에서 작업은 않됨) ※답안란에 처리과정을 구체적으로 기술
현재 시스템 상태			문제 해결 후 시스템 상태
답안란(처리과정)

2003년 11월 30일 시행			수 검 번 호		성 명	배점	문제8	문제9
							10 점	5 점
[문제8]		파일을 플로피디스켓에 복사하기 위해 내 컴퓨터를 열어 3.5 Inch 플로피드라이브를 마우스로 더블 클릭하였더니 시스템이 다운되었다. 이 문제를 해결하여 플로피디스켓을 읽고 쓸 수 있도록 하시오. (단, FDD(1.44 MB, 3.5 Inch)의 하드웨어적인 이상은 없다.) ※답안란에 처리과정을 구체적으로 기술
답안란(처리과정)
[문제9]	다음 중 시스템 파일의 구성 요소에 해당하는 것을 선택하시오.
□ 1 부트 레코드 □ 2 서브 디렉토리 □ 3 파일 할당 테이블 □ 4 데이터 영역 □ 5 COMMAND.COM				답안란(해당 항목에 체크☑)
				□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5

2003년 11월 30일 시행			수 검 번 호	성 명			배점	문제10	문제11	문제12
								5 점	10점	10점
[문제10]	최근 출시되고 있는 메인보드들을 보면 IDE 커넥터가 총 4개가 있는 보드들이 있다. 추가 되어있는 2개의 IDE 커넥터는 일반적인 커넥터의 기능 이외에 어떤 기능을 하는지 기술하시오.
답안란
[문제11]	현재 출시되고 있는 그래픽 카드들은 여러 가지 포트가 달려 있다. 다음 사진에서 나타나는 A, B, C 각 포트의 명칭을 기술하시오.
A B C					답안란
					A
					B
					C
[문제12]	셀러론 2.8GHz는 펜티엄 4와 같은 노스우드 기반의 CPU이다. 이 셀러론의 L2 캐쉬의 크기와 FSB를 기술하시오.
답안란
L2 캐쉬 크기
FSB

2003년 11월 30일 시행		수 검 번 호		성 명	배 점
					5 점
[문제13]	다음 VIA PT800 메인보드에 적합한 CPU와 메모리모듈(램)을 선택하시오. ※ 부품을 더블클릭하면 부품을 확대해서 볼 수 있습니다. ※ 정확한 위치에 부품을 드래그 하지 않으면 처음 위치로 되돌아 갑니다.
메인보드(MainBoard)			부 품
㉡ ㉠ VIA PT800 메인보드			① ② ③ DDR SDRAM Athlon XP RDRAM ④ ⑤ ⑥ Pentium 4 PC133 SDRAM Pentium 3
답안란(선으로 연결)
메인보드 ㉠ ㉡ 부 품 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

2003년 11월 30일 시행		수 검 번 호		성 명	배 점
					10 점
[문제14]	현재 시장에는 여러 가지 인터페이스를 지원하는 주변기기가 출시되고 있으며, 다음 사진은 메인보드의 일부분이다. 각각의 인터페이스 명칭을 선택하시오. ※ 정확한 위치에 인터페이스을 드래그 하지 않으면 처음 위치로 되돌아 갑니다.
메인보드			인터페이스
㉠ ㉡ ㉢ ㉤ ㉣			① ② ③ S-ATA P-ATA S/PDIF ④ ⑤ USB RJ-45
답안란(선으로 연결)
메인보드 ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ 인터페이스 ① ② ③ ④ ⑤