2004년 3월 21일 시행		수 검 번 호	성 명	제한시간		배 점
				10 분		5 점
[문제1]	지급된 UTP 케이블과 RJ-45잭을 이용하여 LAN 케이블을 제작하시오.
케 이 블					지급품목
․ 케이블은 568A/B 규격으로 제작 ․ 두 대의 PC를 연결하는데 필요한 케이블을 제작 ※ 가급적 개인이 지참한 LAN Tool을 사용하시오. ※ RJ-45잭과 UTP 케이블이 빠지지 않도록 주의하여 제작하시오. 채점시 각 부품이 분리 이탈되어 있는 경우 0점 처리됨. ※ 케이블 심선의 배선 순서는 568A/B 규격에 맞도록 하시오.					1. UTP 케이블 1개 2. RJ-45잭 2개 3. LAN Tool

한국정보통신자격협회 시행

제20회 PC정비사 2급 실기

2004년 3월 21일 시행					수 검 번 호		성 명
수검자 유의사항 [문제2 ～ 문제15]를 70분내에 해결하십시오. 1. 이 답안지는 반드시 작성하여 제출하여야 합니다. 답안지를 미작성 하거나 미제출 한 경우 2차 중앙채점 대상에서 제외되며 이로인해 발생하는 모든 불이익은 수검자의 책임입니다. 2. 시스템이나 네트워크 오작동 등 장애가 발생할 경우 수검위치 이동이 허용될 수 있으며, 이 때 제한시간은 연장됩니다. 3. 수검 중 문제에 대한 질문은 일체 받지 않습니다. 4. Windows 도움말은 사용할 수 없습니다. 5. 문제지 인쇄 상태(문제2 ～ 문제 15)를 확인 하십시오. 6. 문제별 제한시간 및 채점방법은 다음과 같습니다.
	문제번호	제한시간	채점방법			답안 우선순위
			현지	중앙
	1	10분	O			중앙채점 없음
	2 ～ 15	70분		O		1차:전산답안 2차:문제지 서술내용 *문제지 서술내용은 전산답안으로 채점이 불가할시에만 적용됩니다. *전산답안과 문제지 서술내용이 상이할시에는 전산답안을 우선으로 합니다.
7. 작업형 문제 처리과정 기술 예 문제 : 마우스 설정을 오른손 잡이에서 왼손잡이로 변경하라. 정답예 : 시작 - 설정 - 제어판 - 마우스 - 등록정보에서 ‘오른손 잡이’를 ‘왼손잡이’로 변경 오답예 : 마우스를 오른손 잡이에서 왼손잡이로 설정 변경 ※ 답안 입력란(전산, 답안지 포함) 내용만을 채점대상으로 함.

2004년 3월 21일 시행			수 검 번 호	성 명	배점	문제2	문제3
						5 점	5 점
[문제2]	Windows 98과 Linux를 멀티부팅으로 사용하다가 Linux를 삭제했는데 컴퓨터를 켜면 계속 Linux 부트 로더가 나온다. 더 이상 Linux 부트 로더가 나오지 않게 하는 명령어를 답안란에 입력하시오. ※명령어가 실제로 실행되지는 않음 ※답안란에 정답(명령, 옵션)을 입력 ※수검 프로그램 내의 도스 도움말 활용 가능
답안란(옵션 포함)
[문제3]		현재 시스템은 여러 페이지를 인쇄하려고 하면 한 번에 여러 페이지가 인쇄 되는 것이 아니라 한 장씩 나누어 인쇄 된다. 한 번에 여러 페이지를 인쇄하게 되면 디스크 용량을 많이 사용하게 되는데, 이를 적게 사용하면서 여러 페이지가 한 번에 인쇄 되도록 하시오. ※답안란에 처리과정을 구체적으로 기술
답안란(처리과정)

2004년 3월 21일 시행			수 검 번 호	성 명	배점	문제4	문제5	문제6
						5 점	10 점	10점
[문제4]		PC를 부팅하였으나 사운드 카드가 작동하지 않는다. 사운드 카드가 정상 동작하도록 시스템 등록정보를 설정하시오. ※답안란에 처리과정을 구체적으로 기술
답안란(처리과정)
[문제5]		인터넷 익스플로러에서 특정 파일이 다운되지 않아, 파일 이름을 살펴보니 해당 파일의 이름이 한글로 되어 있다. 인터넷 익스플로러에서 이 문제점을 해결하시오. ※답안란에 처리과정을 구체적으로 기술
답안란(처리과정)
[문제6]	여러 명이 공동 사용하는 PC에서 ‘장치 관리자’ 탭을 지워 함부로 하드웨어 설정을 바꾸지 못하도록 하려고 한다. 시스템 등록정보 창에서 ‘장치 관리자’ 탭이 표시되지 않도록 설정하시오. ※‘장치 관리자’탭이 실제로 제거되지는 않음 ※답안란에 처리과정을 구체적으로 기술
답안란(처리과정)

2004년 3월 21일 시행		수 검 번 호		성 명	배 점
					10 점
[문제7]	시스템을 시작할 때 암호(icqa)와 바이오스 ‘setup’을 실행할 때 암호(test)를 설정하시오. ※답안란에 처리과정을 구체적으로 기술
현재 시스템 상태			문제 해결 후 시스템 상태
바이오스에 암호가 설정되어 있지 않음			․ 시스템 시작시 암호 : icqa ․ 바이오스 시작시 암호 : test
답안란(처리과정)

2004년 3월 21일 시행		수 검 번 호		성 명	배 점
					5 점
[문제8]	아래 제시문제와 같이 시스템을 설정하시오. ※답안란에 처리과정을 구체적으로 기술
제 시 문 제			문제 해결 후 시스템 상태
․ IP주소: DHCP 사용 ․ 로그온 방식 : 네트워크 클라이언트 ․ 개인 파일 및 프린터 공유 ․ 컴퓨터 이름 : test ․ 작업그룹 : icqa			제시문제와 같이 설정되어 있다.
답안란(처리과정)

2004년 3월 21일 시행

수 검 번 호

성     명

배점

문제9

문제10

10 점

5 점

[문제9]

다음은 AMD(Barton)와 INTEL(Prescrott)의 특징적인 부분을 비교한 것이다. 표의 A, B, C부분을 기술하시오.

	AMD(Barton)	INTEL(Prescrott)
L2캐쉬	512KB	( A )
TYPE	( B )	소켓 478
F S B	333/400 MHz	533/( C ) MHz

답안란

A

B

C

[문제10]

Windows를 비정상적으로 종료했을 경우 부팅시 리얼모드 버전의 Scandisk를 실행하는 경우가 있다. 이 때 Scandisk를 실행하지 않고 Windows를 부팅할 수 있도록 하려고 한다. 'MS-DOS.SYS' 파일의 어느 부분이 수정되어야 하는지 기술하시오.

답안란

2004년 3월 21일 시행		수 검 번 호	성 명		배점	문제11	문제12
						5 점	5 점
[문제11]	다음은 HDD의 용량을 계산하는 식이다. ( )안에 알맞은 용어를 답안란에 기술하시오.
용량(byte) = ( ) × 헤드 수 × 트랙당 섹터 수 × 섹터 크기(byte)				답안란
[문제12]	다음에 설명하는 용어를 답안란에 기술하시오.
CD-R/RW 레코딩 방법으로써 한번에 저장할 데이터의 크기가 CD의 용량보다 적을 때 다음 번에 그 뒤에 이어서 남은 공간에 다른 정보를 저장할수 있는 기능				답안란

2004년 3월 21일 시행		수 검 번 호		성 명	배 점
					10 점
[문제13]	다음 KT600칩셋 메인보드에 맞는 부품(CPU, RAM)들을 정확한 위치로 드래그 하시오. ※ 부품을 더블클릭하면 부품을 확대해서 볼 수 있습니다. ※ 정확한 위치에 부품을 드래그 하지 않으면 처음 위치로 되돌아 갑니다. ※ 문제지의 부품 배열과 화면의 부품 배열은 다를 수 있습니다.
메인보드(MainBoard)			부 품
㉠ ㉡ KT600 메인보드			① ② ③ DDR SDRAM Athlon XP RDRAM ④ ⑤ ⑥ Pentium 4 PC133 SDRAM Athlon 64
답안란(선으로 연결)
메인보드 ㉠ ㉡ 부 품 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

2004년 3월 21일 시행		수 검 번 호		성 명		배점	문제14	문제15
							5 점	5 점
[문제14]	SATA에 관한 설명으로 맞는 것을 모두 고르시오.
□ 1 이론적으로 UDMA/66보다 세 배(1.5 Gbps) 가량 빠르다.(Ultra SATA/1500) □ 2 하드디스크 드라이브, DVD 및 CD-RW 등의 접속 규격이다. □ 3 40개의 신호선을 사용한다. □ 4 직렬 인터페이스를 이용한다. □ 5 한 케이블에 최대 4대까지 연결가능하다.			답안란(해당 항목에 체크☑)
			□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5
[문제15]	다음 중 메인보드 칩셋을 제조하는 업체를 모두 고르시오.
업 체 명					답안란(해당 항목에 체크☑)
1. VIA 2. matrox 3. ATI 4. INTEL 5. NVIDIA					□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5