2004년 5월 30일 시행		수 검 번 호	성 명	제한시간		배 점
				10 분		5 점
[문제1]	두 대의 PC를 연결하는데 필요한 UTP 케이블을 EIA-568A/B 규격에 따라 제작하시오.
케 이 블					지급품목
※ 가급적 개인이 지참한 LAN Tool을 사용하시오. ※ RJ-45잭과 UTP 케이블이 빠지지 않도록 주의하여 제작하시오. 채점시 각 부품이 분리 이탈되어 있는 경우 0점 처리됨. ※ 케이블 심선의 배선 순서는 568A/B 규격에 맞도록 하시오.					1. UTP 케이블 1개 2. RJ-45잭 2개 3. LAN Tool

한국정보통신자격협회 시행

제21회 PC정비사 2급 실기

2004년 5월 30일 시행					수 검 번 호		성 명
※ [문제2 ～ 문제14]를 70분내에 해결하십시오. 수검자 유의사항 1. 이 답안지는 반드시 작성하여 제출하여야 합니다. 답안지를 미작성 하거나 미제출 한 경우 2차 중앙채점 대상에서 제외되며 이로 인해 발생하는 모든 불이익은 수검자의 책임입니다. 2. 시스템이나 네트워크 오작동 등 장애가 발생할 경우 수검위치 이동이 허용될 수 있으며, 이 때 제한시간은 연장됩니다. 3. 수검 중 문제에 대한 질문은 일체 받지 않습니다. 4. Windows 도움말은 사용할 수 없습니다. 5. 문제지 인쇄 상태(문제2 ～ 문제 14)를 확인 하십시오. 6. 문제별 제한시간 및 채점방법은 다음과 같습니다.
	문제번호	제한시간	채점방법			답안 우선순위
			현지	중앙
	1	10분	O			중앙채점 없음
	2 ～ 14	70분		O		1차:전산답안 2차:문제지 서술내용 *문제지 서술내용은 전산답안으로 채점이 불가할시에만 적용됩니다. *전산답안과 문제지 서술내용이 상이할시에는 전산답안을 우선으로 합니다.
7. 작업형 문제 처리과정 기술 예 문제 : 마우스 설정을 오른손잡이에서 왼손잡이로 변경하라. 정답 예 : 시작 - 설정 - 제어판 - 마우스 - 등록정보에서 ‘오른손잡이’를 ‘왼손잡이’로 변경 오답 예 : 마우스를 오른손잡이에서 왼손잡이로 설정 변경 ※ 답안 입력란(전산, 답안지 포함) 내용만을 채점대상으로 함.

2004년 5월 30일 시행				배 점	문제2	문제3
					5 점	5 점
[문제2]	도스 명령창에서 현재 시스템의 환경 변수를 볼 수 있는 명령을 기술하시오. ※명령어가 실제로 실행되지는 않음 ※답안란에 정답(명령)을 입력 ※수검 프로그램 내의 도스 도움말 활용 가능
답안란
[문제3]	허브를 이용하여 네트워크 게임(예 : 스타크래프트 게임)을 할 수 있도록 네트워크 환경을 설정하시오. ※답안란에 처리과정을 구체적으로 기술
현재 시스템 상태			문제 해결 후 시스템 상태
네트워크 게임과 관련된 구성요소가 설치되지 않은 상태임			네트워크 게임과 관련된 구성요소가 설치된 상태임
답안란(처리과정)

2004년 5월 30일 시행		수 검 번 호		성 명	배 점
					10 점
[문제4]	Windows 98이 설치된 시스템으로 부팅을 하는데 다음과 같이 하드웨어 초기화 파일을 선택하라는 화면이 나타난다. 이 중에서 "Test System" 항목을 제거하여 선택화면 없이 부팅이 되도록 설정하시오. ※답안란에 처리과정을 구체적으로 기술
현재 시스템 상태			문제 해결 후 시스템 상태
시스템 부팅시 다음과 같은 선택 화면이 나타남. Windows cannot determine what configuration your computer in. Select one of the following: 1. Original Configuration 2. Test System 3. None of the above Enter your choice:			선택 화면 없이 바로 부팅됨
답안란(처리과정)

2004년 5월 30일 시행				배 점
				10 점
[문제5]	작업 표시줄의 “시작” 메뉴에 있는 “실행”에서, 실행한 명령어 목록들 중 “command" 명령어만 삭제하시오. ※답안란에 처리과정을 구체적으로 기술
현재 시스템 상태			문제 해결 후 시스템 상태
답안란(처리과정)

2004년 5월 30일 시행		수 검 번 호		성 명	배 점
					10 점
[문제6]	Windows 98에서 부팅 할 때 네트워크 로그온 창이 나타나는 것을 앞으로는 로그온 창이 나타나지 않고 자동으로 로그온 될 수 있도록 하시오. ※답안란에 처리과정을 구체적으로 기술
현재 시스템 상태			문제 해결 후 시스템 상태
답안란(처리과정)

2004년 5월 30일 시행				배 점
				5 점
[문제7]	최근의 컴퓨터는 USB 등 새로운 주변기기 인터페이스 등장으로, 기존의 통신포트 사용 빈도가 날로 줄어들고 있지만 시스템은 기본적으로 COM1과 COM2라는 통신포트를 인식 할 뿐만 아니라 IRQ를 점유하고 있다. 다른 장치를 위한 IRQ 확보 차원에서 COM2를 제거하시오. ※답안란에 처리과정을 구체적으로 기술
현재 시스템 상태			문제 해결 후 시스템 상태
답안란(처리과정)

2004년 5월 30일 시행		수 검 번 호		성 명	배 점
					5 점
[문제8]	시스템을 부팅하면 .vxd 오류가 발생한다. 재부팅을 하였을 때, 오류 메시지가 표시되지 않도록 하시오. (단, 정상 부팅 후 마우스의 작동 여부는 상관 없음) ※답안란에 처리과정을 구체적으로 기술
현재 시스템 상태			문제 해결 후 시스템 상태
			정상 부팅
답안란(처리과정)

2004년 5월 30일 시행				배점	문제9	문제10
					10 점	5 점
[문제9]	( )안에 들어갈 용어를 답안란에 기술하시오.
( )은/는 CPU와 캐시(L2 캐시)와 메모리 사이에 있는 데이터 통로, 즉 버스(BUS)를 말하며, ( )은/는 데이터 전송율을 의미한다.			답안란
[문제10]	다음에서 설명하는 용어를 기술하시오.
출시될 때부터 소형 컴퓨터케이스에 메인보드와 그래픽카드(VGA), 사운드카드, 파워 서플라이가 장착되어 출시되는 제품을 의미한다. 따라서 사용자는 메모리와 CPU 그 리고 저장장치 (HDD나 ODD)만을 별도로 구입하여 장착하면 바로 사용이 가능하다.			답안란

2004년 5월 30일 시행				수 검 번 호				성 명			배점	문제11	문제12	문제13
												10 점	5 점	5 점
[문제11]	다음 각각의 메인보드 칩셋이 사용하는 메모리의 종류를 기술하시오.
VIA 694X					i850				AMD760
A					B				C
[문제12]		다음 중 Power Management Setup에서 선택할 수 없는 항목을 모두 고르시오.
□ 1. ACPI FUNCTION □ 2. SECURITY OPTION □ 3. VIDEO OFF OPTION □ 4. MODEM USE IRQ □ 5. QUICK POWER ON SELF TEST							답안란(해당 항목에 체크☑)
							□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5
[문제13]		다음 중 UDMA ( Ultra Direct Memory Access ) 규격에 해당되는 것을 모두 고르시오.
□ 1. UDMA-11 □ 2. UDMA-22 □ 3. UDMA-33 □ 4. UDMA-55 □ 5. UDMA-66							답안란(해당 항목에 체크☑)
							□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5

2004년 5월 30일 시행				배 점
				10 점
[문제14]	nForce2 메인보드에서 최적의 성능을 발휘하는 부품을 □위치로 드래그하시오. ※ 부품을 더블클릭하면 부품을 확대해서 볼 수 있습니다. ※ 정확한 위치에 부품을 드래그 하지 않으면 처음 위치로 되돌아 갑니다.
nForce2 메인보드(MainBoard)			부 품
㉡ ㉠			① ② ③ DDR SDRAM 2개 Athlon XP RDRAM ④ ⑤ ⑥ Pentium 4 DDR SDRAM 1개 Pentium 3
답안란(선으로 연결)
메인보드 ㉠ ㉡ 부 품 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥