[ 제15회 국가공인 네트워크관리사 2급 실기 풀이 ]

해설자 : NA, MCT 김승곤

1번. 허브와 PC와의 연결에 필요한 LAN 케이블 제작(568B 규격으로..) - 5점

해설 : 다이렉트 케이블을 제작하라는 말입니다. 그림은 아래와 같습니다.. RJ-45잭을 뒤집어서 끼우시던 분 계시던데.. 아쉽더군요.. 색 확인하시길..

한쪽:           반대쪽:

2번. TCP/IP 등록정보에서 IP주소를 2개 입력하는 문제 - 10점

해설 : TCP/IP 등록정보를 열고..

일단 아래와 같이 입력을 한 후에 고급버튼을 누릅니다.

※ IP 정보를 입력하지 않고 바로 “고급”버튼을 누르면 버튼이 비활성화되어 IP주소를 입력 못합니다.

“추가”버튼을 눌러서..

아래와 같이 입력하고.. 확인버튼을 누릅니다.

아래와 같이 입력되어야 맞는 설정이죠.

3번. 사용자 계정 추가 및 설정 - 10점

해설 : 아래와 같이 사용자를 만듭니다. 빨간 타원형 부분이 중요하죠? 그리고 사용자 이름은 대소문자 구분하지 않습니다.

만들어진 사용자의 등록정보를 엽니다. 소속그룹 탭을 열고 아래와 같이 입력합니다. 그림과 같이 2개의 그룹만이 있어야합니다.. 실수로라도 Users 그룹이 존재한다면.. 과도한 권리(User Right)와 사용권한(Permission)이 할당되어지므로 주의!!

마지막으로 프로필 탭을 열고.. 아래와 같이 입력합니다. 따로 폴더를 만들어주지 않아도 이렇게 입력하면 자동으로 해당 폴더를 생성합니다.

사용자 정보를 한번에 볼 수 있는 명령이 있습니다. 사각박스 부분이 잘 세팅되어 있으면 정답이죠..

4-1번. DNS서버에 도메인 등록 - 5점

해설 : 문제는 분명 “DNS서버에 도메인 등록”으로 되어 있습니다. 4-1번 문제를 hosts 파일 수정해서 작업하신 분은 절!대! 틀립니다. 문제를 반듯이 읽어야죠.. 먼저 DNS를 설치하신 다음에 관리도구 > DNS를 엽니다.

“정방향 조회 영역”에서 새 영역을 추가합니다. 아래와 같은 창을 볼 수 있죠..

표준 주 영역을 만듭니다.

영역 이름에서 상당수 틀리시더군요..

영역이름에다가 호스트 이름을 붙여서 “www.icqa.or.kr”로 만들면.. 앞으로 호스트를 추가할 때.. 만약 mail이라는 호스트를 추가하게되면 FQDN이 “mail.www.icqa.or.kr”이 되기 때문에 명확하게 하라면 틀리는 설정인 것이죠.. 아래와 같이 입력을 해야합니다.. 전 몇몇 분은 맞았다고 해드렸는데 그 설명은 아래에 적겠습니다..

영역 파일은 디폴트로 두겠습니다.

요약이 나오는데 맞게 설정되었는지 다시 한번 확인..

여기까지 작업하면 아래와 같은 화면 나옵니다..

단지 DNS 서버만 설치되고 영역만 만들어진 화면입니다.. 이 상태에서 DNS 서버가 하는 작업은? 아무것도 없습니다.. 그럼 무엇을 넣어야하냐? 클라이언트가 이 DNS 서버에 FQDN에 대한 쿼리를 보낼 때 어느 IP주소로 신호를 보내야할지를 알려줄 호스트를 추가해주어야 합니다.

만들어진 영역 “icqa.or.kr”에서 새 호스트를 추가합니다.

이러면 끝이냐.. 절!대!로! 아니죠.. TCP/IP에서 DNS 서버를 어디로 설정하셨나요? 현재 위와 같은 설정을 가지고 있는 컴퓨터는 자기 자신.. 그러니까.. 192.168.1.10 컴퓨터에 DNS 서버가 세팅되어 있으므로 자기 자신에게 DNS 쿼리를 하도록 해야합니다.. 얼른 TCP/IP 등록정보를 열고 아래와 같이 입력합니다.

위 세팅이 안되어 있으면 백날 쿼리해도.. 못 찾는다고 나옵니다.. 인터넷 연결된 상태에서는 진짜 www.icqa.or.kr 의 IP주소를 불러줄 것이구요..

그 다음에 아래와 같은 명령을 입력하면 정상적으로 출력되는 것을 볼 수 있습니다..

그럼 이제 위에서 영역이름을 “www.icqa.or.kr”로 만드신 분들도 제가 맞았다고 한 부분을 설명해드리겠습니다.

먼저 영역을 “www.icqa.or.kr”로 만듭니다. 아래와 화면이 같겠죠?

위에서 설명한 것과 같이 여기까지 작업한 것은 호스트가 어떤 IP주소를 가지고 있는지 알지 못하기 때문에 호스트 정보를 추가해주어야 합니다..

새로운 호스트를 아래와 같이 추가합니다..

주의하실 점은.. 위의 빨간타원처럼 호스트 이름을 비워두어야만 하는 것입니다.. 호스트 추가 버튼을 누르면 아래와 같은 경고창이 뜹니다. “예”를 누르시면..

만들어진 이름을 확인해보십시오.. 어떻습니까? 문제에서 요구한 것처럼 되었죠?

확인 버튼을 누르면 아래와 같은 화면을 볼 수 있습니다.

자.. www.icqa.or.kr로 쿼리를 날려보겠습니다.. 빨간박스.. 보이시죠? 정상적으로 응답이 왔죠? 이렇게 하신 분들은 제가 맞았다고 채점했습니다..

그럼 위에서 부모이름과 같은 호스트를 추가하지 않으면 어떤 결과가 나올까요? 아래 화면과 같습니다.

이름정보는 있는데.. 어느 IP주소로 신호를 보내라고.. 응답하질 못하는 거죠.. 그러면 당연히 연결되지 못하는 것이죠.. 이해되시죠? ^^

4-2번. IIS와 DNS 연동 - 5번

해설 : 문제번호가 4-2번인 것은 4-1번과 연동하라는 것입니다. IP주소로 연결하는 것이 아닌 icqa.or.kr 도메인의 www란 이름의 호스트에 연결하는 것이죠. 4-1번 세팅 잘 하신 분은 4-2번도 맞출 수 있습니다. hosts 파일을 수정해서 연결은 되게 하신 분들은.. 원칙으로는 틀리지만 일단 저는 맞았다고 해드렸습니다. 다른 시험보실 때는 출제자의 의도를 잘 파악하시면 좋겠군요..

아무 곳에다가 새로운 폴더를 하나 만듭니다. 홈 디렉터리로 설정할 곳입니다. 전 아래와 같이 만들었습니다.

그 폴더 안에 html 코드를 이용하여 파일을 만듭니다. 제 파일명은 이렇게 했습니다. 일반적이죠? ^^

그리고 나서 IIS를 설치합니다. 위와의 작업 순서는 바뀌어도 괜찮습니다. 설치 후에 관리도구 > 인터넷 서비스 관리자를 엽니다. 기본 웹사이트가 보이는데.. 가능하면 이 녀석은 서비스 중지시키시고 새로 하나 만드세요.. 왜냐구요? 혼동되잖아요.. ^^;;

새로운 Web 사이트를 만듭니다. 아래와 같은 창을 볼 수 있겠죠..

구분하기 쉬운 이름을 지어줍니다.. 연결하는 것하고는 아무런 관계없습니다. ^^

이 부분은 기본값 그대로 두시구요.. 특히!! 포트번호 바꾸지 마시길.. 만약 새로운 웹 사이트를 만들어서 하시는 분은 기본 웹사이트와 포트가 충돌나니까.. 기본 웹사이트를 정지시켜놓으시기 바랍니다.

홈 디렉터리 입력 부분입니다.. 찾아보기 버튼을 누르시고..

아까 만들어두었던 디렉터리를 선택합니다..

그러면 아래와 같이 되죠.. 빨간 동그라미 주의하시구요.. 반드시 체크를.. 체크 안 하면.. 웹 사이트 연결시에 로그온 하라고 나옵니다..

액세스 권한은.. 기본값 그대로 두시고요..

완료..

이걸로 끝나냐.. 절대 안됩니다.. 여기까지 작업하시고 페이지 안 보이시는 분 계실 겁니다.. 403 포비든 에러..(영어가 딸려서.. ^^;;) 아래 작업까지 끝내셔야 합니다..

자신이 만든 웹사이트의 등록정보에서 문서 탭을 엽니다.. 자.. 자신이 위에서 만든 파일명이 보이나요?

안보이죠? 이렇게 되어 있으면.. URL을 모두 쳐야만 연결이 됩니다.

그러니까.. http://www.icqa.or.kr/index.html 이렇게요..

문제에서는 현재 FQDN으로만 연결을 하라고 했으니.. 우리도 그렇게 해줘야겠죠.. 추가버튼을 누릅니다.

창이 뜨면 위에서 자신이 만들었던 파일명을 입력합니다. 저는 index.html 로 만들었으니까.. 이것을 입력합니다..

가능하면 자신의 파일이 제일 위로 올라오도록 빨간박스에 표시된 버튼을 눌러줍니다.

세팅 끝!! 연결을 시도하면.. 정상적으로 페이지가 보입니다. OK? ^^

5번. 메신저 서비스 영구적으로 중단 - 10점

해설 : 영구적으로 중단입니다. 현재만 중단시키는 것이 아닌 재부팅 후에도 중단되어 있어야하죠. [관리도구 > 서비스]를 열고 Messenger 항목의 등록정보에서 시작유형은 “사용 안함”, 서비스 상태는 “중지” 버튼을 눌러 아래와 같이 설정합니다.

“사용 안함”으로 세팅하신 분은.. 서비스 상태가 시작되어 있어도 재부팅후에는 중지되기 때문에 맞는 것으로 해드렸습니다. B!U!T! 시작 유형을 아래와 같이 “수동”으로 하시고 서비스 상태가 “시작”이신 분은 재부팅후에도 계속 서비스가 시작되어 있으므로 이건 틀린 겁니다.

이렇게 하신 분은 맞았다고 해드렸습니다. 아래와 같이 세팅하면 재부팅 후에도 계속해서 서비스는 멈춰있으니까요.. 차이점.. 잘 보시기 바랍니다..

6번. 동일한 폴더에 새공유 생성하기 - 10점

해설 : 실제 폴더는 하나인데.. 새공유를 만들어서 공유되어진 이름 2개 가지는 것을 물어보고 있군요.

C 드라이브에 폴더를 생성하고 아래와 같이 세팅합니다. 주의하실 점은 폴더이름과 공유이름이 동일하지 않다는 것이죠.. 후딱 넘어가면 쉽게 틀릴 수도 있는 부분..

적용을 누르면 아래와 같이 새공유 버튼이 생성됩니다. 클릭!!

아래와 같이 입력하고 확인 클릭!

아래와 같은 명령으로 자신이 공유한 폴더 정보를 볼 수 있습니다. 사각박스 부분이 보이면 성공입니다.

7-1번. 리눅스에서 허가권 변경 명령 - 10점

해설 : chmod 명령 이용하는 방법입니다. 3자리씩 끊어서 읽는거 아시죠? 그리고 각 권한에는 값이 있는데.. r(Read : 읽기)은 4, w(Write : 쓰기)는 2, x(Execute : 실행)는 1입니다. 만약 현재 파일의 사용허가권이 “rwxrw-r--”라면..

소유자(owner) : 모든권한 - 숫자로는 7

그  룹(group) : 읽기,쓰기 - 숫자로는 6

타  인(other) : 읽기 - 숫자로는 4

입니다.. 이것을 [onwer - 모든권한, group - 모든권한, other - 읽기] 권한을 설정하는 문제였는데.. 명령어는 아래와 같습니다.

정답 : chmod 774 (파일명) 또는 chmod rwxrwxr-- (파일명)

아까.. 저희팀 프로그래머 분에게 물어보니까.. “chmod rwxrwxr-- 파일명” 도 명령을 수행하면 원하는 결과를 얻을 수 있으므로.. 이것 또한 정답이라고 볼 수 있겠죠..

7-2번. 서브네팅 문제 - 5점

해설 : 부서가 6개랍니다. 간단하게 서브네팅한 서브넷마스크 구하는 방법은 서브넷으로 나뉠 개수를 2진수로 변환하는 것입니다. 그러면 아래와 같이 나오겠죠?

6 -> 0000 0110	(이해 못하시는 분은 없길.. ㅡㅜ)

이것을 1이 시작되는 지점부터 그 뒤는 몽땅 1로 채웁니다. 그럼 아래와 같아집니다.

0000 0111

이것을 뒤집습니다. 뒷녀석을 앞으로.. 앞녀석은 뒤로.. 그럼 아래와 같죠..

1110 0000

이것이 서브넷 마스크의 값입니다. 10진수로 변환하면 224 가 나오죠..

그러니까.. 답은 255.255.255.224입니다. 각 네트워크당 호스트 개수는 25-2개(2의 5승 - 2)입니다. 서브네팅을 하실 때 주의하실 점은.. 호스트 숫자에 맞추지 말고.. 네트워크 숫자에 맞추시는 겁니다. 단! 자신이 원하는 숫자만큼 네트워크에 호스트가 존재하지 않을 경우는 제외하구요.. 왜냐구요? 네트워크가 확장될 수 있기 때문입니다.. 넉넉하게 호스트를 넣어두는 것이죠.. 255.255.255.240 으로 답을 적으신 분들은 각 네트워크마다 14대씩의 호스트 수가 나오는데.. 글쎄요.. 우기면 맞을 수도 있겠네요.. 문제에 “단, 부서 및 부서당 PC의 대수는 변동이 없습니다.”라고 나오긴 했으니까요.. 많은 호스트냐.. 많은 네트워크냐.. 저라면.. 호스트를 선택합니다.. 네트워크가 확장되어도.. 재설정해야하는 문제는 없으니까요..

만약 점수가 아슬아슬하신 분은.. 이것도 맞다고 우기십시오.. ^^;;

8. 시스코 라우터에 텔넷으로 연결하는 패스워드 - 5점

해설 : 텔넷으로 라우터에 연결할 때는 "vty"명령으로 연결해야죠.. 그러므로 답은 123입니다.

9. IP 헤더 형식에 대한 질문 - 10점

해설 : 그림으로 봐버리죠!! 설마.. 한글로 나왔다고 이해 못하시는건.. ^^;;

위 그림 중에 사각박스를 묻는 질문이었죠. 그러니까 A는 ①과 연결, B는 ④와 연결해주시면 정답입니다. 이리저리 마구 그으신 분들.. 틀립니다.. ㅡㅜ

10-1번. 외부 라우팅 프로토콜 선택 - 5점

해설 : RIP, RIP-2, OSPF는 AS 내부에서 운영되는 라우팅 프로토콜입니다. AS 외부에서 연결 때 사용되는 외부 라우팅 프로토콜은 EGP와 BGP가 있죠..

10-2번. 네트워크 설계 시 사용되어지는 토폴로지 - 5점

해설 : 설계 시 사용되어지는..입니다.. 논리적으로 구현할 수 있는.. 이 아니라 물리적으로 구현할 수 있는.. 이죠.. BUS, Star, Ring 토폴로지입니다.. Tree나 Mesh, Metrix 토폴로지는 논리적 토폴로지이죠..

10-3번. 동축케이블은? - 5점

해설 : 10BASE-2를 이루는 Thin 케이블과, 10BASE-5를 이루는 Thick 케이블입니다.

------------------------------------------------------------------------------------====================================================================================

------------------------------------------------------------------------------------

조금 추가해서 수정을 해보았습니다.. 그래봐야 2번 문제 그림 잘 못 올린 거 하나 하고.. 4-1번 추가 그림 및 설명이지만요.. 그림이 작아서 잘 안 보이실까봐.. 파일이 좀 커지더라도.. 100% 크기로 수정해서 올립니다..

바로 올릴라구 했는데.. 이노무 “온X통신 샤X”가 선을 끊어놨는지.. ㅡㅜ 계속 연결이 되지 않아서.. 연결이 성공되면 올려야겠군요..

그럼.. 좋은 결과가 있길 바라며..