한국정보통신자격협회 시행 제29회 국가공인 PC정비사 2급 필기
2006. 4. 23. 시행	수 검 번 호	성 명	제한시간	형별
			50분	B
	무단 전제 및 복사를 금합니다.
※ 4지 택일형 문제이므로, 문제별로 제시된 4개 항목 중 가장 적합한, 한 항목만 정답(답안)으로 선택하십시오. ※ 시험 종료후 문제지는 반드시 제출하여야 합니다.

<PC유지보수>

1. 다음 중 ATI의 크로스 파이어(Cross Fire)를 사용하기 위한 조건으로 잘못된 것은?

가. 메인보드에는 라데온 익스프레스 X200 칩셋 이상 장착되어야 한다.

나. 두 개의 그래픽 카드 모두 크로스파이어 지원 기능이 내장되어 있어야 한다.

다. PCI-Express 기반이므로 구형 AGP기반 그래픽카드는 사용이 불가능하다.

라. 크로스파이어 에디션 그래픽카드를 반드시 마스터로 설정하고, 표준 그래픽카드는 슬레이브로 설정해야 한다.

2. BIOS Setup에서 부팅 후 시스템의 속도에 영향을 줄 수 있는 메뉴가 아닌 것은?

가. CPU Internal Cache	나. Quick Power On Self Test

다. Video BIOS Shadow	라. System BIOS Cacheable

펜티엄 4에 적용된 기술로, 하나의 프로세서가 2개의 논리적 프로세서처럼 작동하도록 하는 것을 말한다.

3. 다음에 설명하는 기술은?

가. 하이퍼 트랜스포트	나. 하이퍼 스레딩

다. 멀티태스킹	라. 넷 버스트

4. SCSI 방식 HDD를 새로 설치하여 정상적으로 인식되었다. 하지만 SCSI 방식의 HDD를 부팅 디스크로 사용하여 부팅이 되지 않는다. 다음 중 부팅이 가능하도록 하기 위해 수행해야 되는 작업으로 올바른 것은?

가. 같이 연결되어 있는 IDE 방식 HDD의 부트 섹터 오류인가 검사한다.

나. SCSI 방식 HDD 점퍼 설정을 MASTER로 변경한다.

다. 메인보드 BIOS에서 부팅 순서를 SCSI로 가장 먼저 부팅하도록 설정하였는지 확인한다.

라. IDE 방식의 CD-ROM을 사용 중이라면 SCSI 방식으로 교체한다.

5. 일반적으로 PC에서 사용하는 BIOS의 종류가 아닌 것은?

가. AWARD	나. PHOENIX

다. AMI	라. HP-UX

6. 다음 중 플러그 앤 플레이(Plug & Play)의 기능이 아닌 것은?

가. 하드디스크 자동 포맷

나. 하드웨어 인터럽트 자동 설정

다. I/O 어드레스 자동 설정

라. 새로운 하드웨어 자동 설치

7. 컴퓨터 사용으로 인한 정전기 및 전자파 방지를 위한 다음 방법 중에서 잘못된 것은?

가. 본체에 PC 케이스를 사용 중이 아니라면 PC 케이스를 사용하여 본체를 덮는다.

나. TCO 규격에 맞는 모니터를 사용한다.

다. EMI 규격에 맞는 제품을 사용한다.

라. CRT 모니터를 사용 중이라면 작업자와 모니터와의 거리를 가깝게 한다.

8. 컴퓨터를 부팅하자마자 “Press [F1] to continue”라는 메시지가 모니터에 나타난다. 그 원인으로 올바른 것은?

가. 키보드 혹은 마우스 연결 불량

나. CMOS의 그래픽 카드 설정 오류

다. ROM BIOS 고장

라. 캐시 메모리 불량

9. 현재의 시스템에 하드디스크 두 대와 CD-ROM/CD-RW를 사용하고 있는데, 하드디스크의 용량이 부족하여 문제를 해결하려고 SCSI 카드를 장착하였다. Ultra-3(Ultra160/m) 방식의 SCSI 카드에 최대 부착 가능한 장치의 수는?

가. 무한대	나. 10대

다. 15대	라. 20대

10. 일반적인 PC 장애이다. 증상에 따른 원인 또는 대처 방법의 연결이 잘못된 것은?

가. 하드디스크의 소음이 심해졌다. - 본체에 하드디스크를 고정시키는 나사가 헐거워 진 경우에도 소음이 심해질 수 있다.

나. Windows에서 마우스의 움직임이 둔해졌다. - 볼 마우스의 경우 마우스를 장기간 사용한 경우 먼지 등의 이물질이 마우스의 볼에 붙어 조작감을 둔하게 할 수 있다.

다. 하드디스크에 배드 섹터가 생겼다. - Windows의 “디스크 조각 모음” 프로그램으로 배드 섹터를 제거할 수 있다.

라. CRT 모니터 일부분에 색 번짐이 있다. - CRT 모니터 근처에 자성물체가 있으면 색 번짐 현상이 발생할 수 있다.

11. BIOS의 설정 값이 자주 초기화된다. 원인으로 가장 적당한 것은?

가. 메인보드 배터리 전력 부족

나. 메인보드 캐쉬 메모리 오류

다. CMOS 설정 오류

라. 메인보드와 CMOS간에 호환성 문제

12. Windows XP에서 어떤 응용프로그램이 특정한 DLL 파일을 찾을 수 없다며 실행되지 않는다. 다음 중 문제 해결을 위한 방법으로 잘못된 것은?

가. 해당 응용프로그램을 다시 설치해본다.

나. 동일한 프로그램이 설치된 다른 PC에서 문제가 되는 DLL 파일을 찾아 해당 폴더에 복사해 넣는다.

다. 하드디스크의 이상으로 파일이 손실된 경우에 대비해 “디스크 검사” 등으로 하드디스크 점검을 해본다.

라. Windows XP의 가상 메모리 크기를 늘려준다.

13. Windows XP에서 하드디스크 드라이브(HDD)의 용량이 부족한 경우 이에 대한 적절한 해결 방법으로 잘못된 것은?

가. 휴지통을 비운다.

나. 하드디스크 파티션을 다시 설정한다.

다. 불필요한 파일과 폴더를 삭제한다.

라. 자주 사용하지 않는 파일은 압축하여 보관한다.

14. CRT 모니터 사용 중 발생되는 다음의 각 장애현상에 대한 조치로 적합하지 않은 것은?

가. Out of Range - 모니터의 주파수 설정이 너무 높게 되어 있으면 낮춰준다.

나. 화면에 물결무늬가 발생한다. - 화면 밝기를 낮추거나 모아레 제거기능을 사용한다.

다. No Signal - 모니터 전원 케이블을 바꿔본다.

라. 모니터 이동 후 화면색 번짐 - Degausing 기능을 사용한다.

15. 하드디스크 용량이 부족하여 하드디스크를 한 개 추가하려고 한다. 다음 중 설명이 잘못된 것은?

가. 마스터와 슬레이브로 구분해야 한다.

나. 새로 산 하드디스크를 설치한 후 FDISK를 해야 한다.

다. 하드디스크 구매 시에는 메인보드에서 지원이 가능한 하드디스크를 구매하도록 한다.

라. 하드디스크가 설치된 상태에서 CMOS 셋업을 먼저하고, 하드디스크의 점퍼를 조정해야 한다.

<PC운영체제>

16. 개인용 컴퓨터, 마이크로 컴퓨터 및 통신에서 많이 사용되는 코드로서 미국 국립 표준 연구소에서 제정한 7 비트 코드는?

가. EBCDIC 코드	나. BCD 코드

다. ASCII 코드	라. HAMMING 코드

17. 다음 중 운영체제의 역할이 적절하지 못한 것은?

가. 폴더를 생성하고 체계적으로 관리할 수 있도록 도와준다.

나. 파일관리와 하드디스크 관리를 도와준다.

다. 각종 하드웨어를 진단하고 관리할 수 있도록 해준다.

라. 각종 응용 프로그램의 개발 환경과 그 소스(Source)코드를 제공한다.

데이터가 발생하는 즉시 컴퓨터에서 처리가 이루어지는 시스템으로 은행의 온라인이나 각종 예약업무에 대표적으로 사용된다.

18. 다음에서 설명하는 시스템은?

가. 실시간 시스템(Real Time Processing System)

나. 일괄처리방식(Batch Processing System)

다. 시분할 시스템(Time Sharing System)

라. 다중 프로그래밍 시스템(Multi Programming System)

19. 컴퓨터 바이러스의 침투를 미리 막기 위해 그리고 침투된 바이러스를 치료하는 프로그램을 컴퓨터 바이러스 백신이라 부르는데, 다음 항목 가운데 컴퓨터 바이러스 백신이 아닌 것은?

가. V3	나. Virus Chaser

다. Melisa	라. Norton Anti Virus

20. GUI(Graphic User Interface)방식 OS의 특징이 아닌 것은?

가. 사용이 간편하다.

나. 파일이나 디렉터리를 아이콘화 하여 보여준다.

다. 명령을 몰라도 사용할 수 있다.

라. CUI(Character User Interface) OS에 비해 실행 속도가 빠르다.

21. Windows XP에서 마우스를 사용 할 수 없으나, 시작 메뉴를 이용하고자 할 때 이용하는 단축키는?

가. Alt + Tab	나. Ctrl + Tab

다. Alt + Esc	라. Ctrl + Esc

22. Windows XP에서 DirectX에 대한 설명 중 잘못된 것은?

가. DirectX를 통해 디스플레이와 오디오 카드의 기능에 액세스함으로써 현실감 넘치는 3차원 그래픽과 풍부한 음악 및 오디오 효과를 내는 프로그램을 사용할 수 있다.

나. DirectX는 Windows 프로그램에 고성능 하드웨어 가속 멀티미디어 지원을 제공하는 낮은 수준의 응용 프로그래밍 인터페이스(APl) 집합이다.

다. DirectX는 3차원 가속 칩과 사운드 카드 등 고성능 하드웨어의 고급 기능에 보다 쉽게 액세스할 수 있게 해 주는 API 집합이 포함되어 있다.

라. DirectX에는 2차원 도형을 지원하는 API는 포함되어 있지 않다.

23. 하드디스크를 포맷하고 Windows XP를 다시 설치하려할 때, 다음 내용 중 잘못된 것은?

가. 하드디스크를 포맷해도 하드디스크에 저장된 모든 데이터와 프로그램이 남아있으므로 Windows XP 업그레이드 메뉴로 설치를 하면 된다.

나. 설치를 하면서 국가 및 언어 옵션, 사용자 이름과 소속, Windows XP의 제품번호 등을 입력하거나 선택한다.

다. 하드웨어가 물리적으로 손상된 경우가 아니라면 하드디스크를 포맷한 후에 Windows XP와 각종 프로그램을 다시 설치하는 것으로, 소프트웨어로 인해 발생된 문제를 많은 부분 해결 할 수 있다.

라. Windows XP는 설치과정에서 파티션과 포맷 작업을 할 수 있다.

24. Windows XP를 운영하기 위한 하드웨어 시스템 요구사항 중 잘못된 것은? (MS사의 권장사항)

가. 100MHz 속도 이상의 프로세서를 가진 PC 권장

나. 2GB의 디스크 여유 공간 권장

다. 128MB 이상의 RAM 권장

라. SVGA (800 x 600) 이상 해상도의 비디오 어댑터와 모니터 권장

25. 다음 중 Windows XP에서 지원하는 그림 파일 형식이 아닌 것은?

가. BMP	나. GIF

다. JPG	라. DOC

26. Windows XP의 시작프로그램 및 작업표시줄 트레이에 상주되는 프로그램들의 상주 여부를 설정하기 위해 사용되는 것은?

가. Sysedit	나. Winipcfg

다. Msconfig	라. Cmd

27. Windows XP 제어판에는 아래와 같은 프로그램들이 있다. 이들 중에서 Windows XP 설치 시 설치하지 않은 Windows의 구성요소를 설치하려 할 때 사용하는 프로그램은?

가. 디스플레이	나. 프로그램 추가/제거

다. 디스크 정리	라. 시스템

28. Windows의 레지스트리에 대한 설명으로 잘못된 것은?

가. 레지스트리는 바이너리 파일로서 Windows의 중요한 시스템정보가 기록된다.

나. 레지스트리에 기록되는 정보는 1,024KB 정도의 제한을 가진다.

다. 각 사용자의 프로필과 시스템 하드웨어, 설치된 프로그램 및 등록 정보 설정에 대한 정보가 들어 있다.

라. 레지스트리는 전용 편집기인 Regedit를 사용하여 수정할 수 있다.

29. 다음에서 설명하는 것은?

인터넷에서 웹사이트와 내 컴퓨터의 통신을 기록해 놓은 정보를 의미한다. 인터넷 사용자가 웹사이트에 접속한 후 이 사이트 내에서 어떤 정보를 읽어들이고 어떤 정보를 남겼는지 기록하는 것이 핵심 기술이다.

가. CGI	나. 자바

다. 플러그인	라. 쿠키

30. 인터넷 익스플로러에서 사용되는 이미지 파일에 관한 설명 중 잘못된 것은?

가. 익스플로러에서는 인터넷에서 많이 사용되고 있는 이미지 파일 형식인 GIF, JPG를 표현할 수 있다.

나. 그림이 나타나지 않도록 설정하면 웹서핑 속도는 상대적으로 그만큼 빨라진다.

다. PCX나 TIFF 이미지를 볼 수 있는 플러그인이나 ActiveX를 설치하였다면 익스플로러 안에서 PCX나 TIFF도 볼 수 있다.

라. HTML 문서에서 그림이 없다면 이해하기 쉬우므로, 그림은 웹페이지에 나타나지 않도록 설정하는 것이 좋다.

<PC주변기기>

31. 다음 중 PC에서 사용하는 비디오 카드의 어댑터 종류로 올바른 것은?

가. PCI, PCI-Express, AGP

나. PCI, AGP, SCSI

다. PCI, ATX, AGP

라. AGP, SCSI, PCI-Express

32. LCD 모니터의 일반적인 제원에 대한 설명 중 잘못된 것은?

가. 밝기는 클수록 좋다.

나. Contrast는 높을수록 좋다.

다. 응답시간은 클수록 좋다.

라. 시야각이 클수록 좌우상하 어느 위치에서건 화면을 뚜렷하게 볼 수 있다.

33. Memory에 기억된 Data의 유지를 위해 주기적으로 재충전하는 신호는?

가. Timer	나. Reset

다. Refresh	라. Strobe

34. 정보 저장 밀도의 단위로만 짝지어진 것은?

가. CPS, LPM	나. BPI, TPI

다. BPS, CPS	라. PPM, LPM

35. 자기(Magnetism)를 사용하여 저장하는 방식이 아닌 장치는?

가. FDD	나. Zip Drive

다. CD-ROM	라. HDD

36. 다음 중 한글 자판이 아닌 것은?

가. 2벌식 자판	나. 드보락 자판

다. 3벌식 최종자판	라. 3벌식 390 자판

37. 마우스의 동작원리에 대한 설명 중 잘못된 것은?

가. 볼 마우스 : 공을 굴려서 공의 이동거리와 방향을 감지

나. 광 마우스 : 빛을 쏘아서 반사된 빛을 센서로 감지한 후 이동거리를 측정

다. 전자펜 마우스 : 펜 끝을 깔판에 대면 깔판 밑에 배열된 전자장치가 펜의 위치를 판독

라. 터치 패드 : 공을 손으로 직접 굴림으로써 공의 이동 거리를 감지

38. 스캐너로 입력받은 문서의 내용을 텍스트로 변경하는 기기를 나타내는 용어는?

가. OCR	나. 디더링

다. 캡처	라. CAD

39. DRAM과 CPU 사이에서 데이터 병목 현상을 제거하기 위해 CPU에 장착한 메모리는?

가. L2 캐시	나. L1 캐시

다. DMA	라. CF-RAM

40. 메인보드에서 CPU의 클록이 자동으로 인식되지 않을 때 클록을 직접 설정해야 한다. 이때 설정해야 하는 기본적인 클록 두 가지는?

가. 시스템 클록, 마스터	나. 전압, 배율

다. 시스템 클록, 배율	라. 시스템 클록, 전압

41. 시스템에 장착되어 있는 입출력 포트에 대한 설명으로 잘못된 것은?

가. 대부분의 시스템은 직렬포트 또는 병렬포트를 내장하고 있다.

나. 직렬포트는 직렬마우스, 외장모뎀과 같은 장치들을 시스템과 접속하는데 이용한다.

다. 병렬포트는 주로 프린터와 접속하기 위해 이용되지만 휴대용 CD-ROM, Zip 드라이브등과 같은 장치들을 연결하는데도 이용된다.

라. Windows에서 지원하고 있는 케이블 직접 연결기능은 직렬포트만을 이용하여 연결 될 수 있다.

42. 다음 중 CPU에 마크되어 있는 클록보다 높게 설정하여 사용하는 것을 의미하는 것은?

가. 가상메모리	나. 파이프라인

다. 슈퍼스칼라	라. 오버클러킹

43. 인텔의 850 Series 칩셋을 사용하는 메인보드에 장착할 수 있는 메모리는?

가. SDRAM	나. DDR SDRAM

다. RDRAM	라. SGRAM

44. 일반적으로 롬(ROM)에 저장된 하드웨어를 제어하는 마이크로 프로그램을 의미하는 것으로, 하드웨어에 장착된 칩(Chip) 속에 프로그램을 내장하여 사용하는 것은?

가. Software	나. Anyware

다. Liveware	라. Firmware

45. 컴퓨터 시스템을 운영하는 도중에 발생되는 임의의 정전으로부터 예방할 수 있는 장비는?

가. UPS	나. MODEM

다. AVR	라. FEP

<PC네트워크>

46. 허브를 기반으로 하는 네트워크가 부하가 심하다. 다음 중 이 문제점을 해결하기 위해서 사용 할 수 있는 장비는?

가. Dumy Hub	나. Repeater

다. Switch Hub	라. Gateway

47. 신호 분배 기능을 담당하여 단순히 여러 PC를 서로 연결해주는 네트워크 장비로 가장 올바른 것은?

가. Hub	나. Repeater

다. UTP	라. STP

48. 다음 중 라우터에 관한 설명으로 가장 올바른 것은?

가. 서로 다른 프로토콜로 운영하는 통신망에서 정보를 전송하기 위해 경로를 설정하는 역할을 제공하는 통신 장비이다.

나. TCP/IP 프로토콜을 사용하여 통신을 할 경우 송신자와 수신자를 구별하기 위한 주소이다.

다. 근거리에 놓여 있는 컴퓨터와 이동단말기·가전제품 등을 무선으로 연결하여 쌍방향으로 실시간 통신을 가능하게 해주는 규격이다.

라. 매체의 길이가 길어질수록 자료의 신호가 감소되는데 이를 재생시키는 장비이다.

49. 전자 메일의 사서함에 도착된 메일을 자신의 컴퓨터로 전송 받기 위해 사용되는 통신 프로토콜은?

가. SMTP	나. FTP

다. POP3	라. PPP

50. 사무실에 새로운 컴퓨터를 설치한 후 인터넷 연결 테스트를 해본 결과 내부의 컴퓨터들과는 통신이 가능하나 외부 인터넷이 되지 않는다. 다음 중 일차적으로 확인해야 될 사항으로 올바른 것은?

가. 네트워크 카드를 변경한다.

나. Windows에 NetBIOS 프로토콜이 설치되어 있는지 확인한다.

다. Gateway및 DNS 서버 주소를 확인해 본다.

라. 컴퓨터를 재부팅하여 네트워크 카드의 MAC 주소를 확인한다.

가채점 답안
1번	2번	3번	4번	5번	6번	7번	8번	9번	10번
나	나	나	다	라	가	라	가	다	다
11번	12번	13번	14번	15번	16번	17번	18번	19번	20번
가	라	나	다	라	다	라	가	다	라
21번	22번	23번	24번	25번	26번	27번	28번	29번	30번
라	라	가	가	라	다	나	나	라	라
31번	32번	33번	34번	35번	36번	37번	38번	39번	40번
가	다	다	나	다	나	라	가	가	다
41번	42번	43번	44번	45번	46번	47번	48번	49번	50번
라	라	다	라	가	다	가	가	다	다