한중콘크리트 품질관리계획

한중콘크리트는 콘크리트타설 및 양생기간 중 평균기온이 4℃이하로 예상되는 경우에

용하며 시공목표는 양생초기 동해방지, 적절한 양생으로 양질의 콘크리트 확보, 거푸집

탈형시 급격한 온도변화에 의한 균열방지가 있다.

1. 콘크리트 품질관리

가. 재료관리

1) 시멘트는 냉각되지 않도록 보관

2) 동결되었거나 빙설이 혼입된 골재는 그대로 사용하여서는 안되며 가열 사용시는

온도가 균등하게 되고 지나치게 건조되지 않도록 주의

※ 레미콘 생산공장을 수시로 방문하여 재료보관 상태를 점검

나. 콘크리트 배합관리

1) 기온강하에 따른 강도저하를 고려, 배합설계 결정

2) 공기연행제 사용 (AE, AE감수제)

단위 수량은 소요의 워커빌리티를 유지할수 있는 범위 내에서 가능한 적게 하는

것이 초기 동해방지에 유리함.

※ 레미콘 납품사의 동절기 배합보고서 확인

다. 타설관리

1) 공장은 타설시 소요되는 콘크리트의 온도를 얻을 수 있도록 운반시간을 고려하여

생산공장 선정

2) 기상청 기상예보를 참고하여 타설당일 기온이 0℃이하로 예상되는 경우 타설2~3

시간전부터 예열 시작

3) 타설전 거푸집, 철근표면의 빙설 부착여부를 확인하고 빙설은 완전히 제거.

4) 부어넣을때의 콘크리트 온도 10℃ ~ 20℃를 유지

5) 콘크리트 타설전일 일기예보 등을 참조, 타설시간 및 타설구획 순서를 미리 계획

하여 시행

라. 양생관리

1) 콘크리트 타설전 외부에 격실설치 및 내부 급열장치 가동준비

2) 양생중 격실내부의 온도는 평균 5℃이상 유지

3) 양생 각 부위는 온도가 일정하게 유지되도록 하고 특히 가장자리의 난간벽, 측벽,

강재거푸집 부위 등이 온도 저하가 되지 않도록 유의

4) 급열장치의 열에 의해 콘크리트 내의 수분이 과다하게 증발되어 콘크리트 수화에

저해가 없도록 비닐부착, 살수 등 조치

5) 양생기간 중 급열장치의 갑작스런 가동중단으로 동해 또는 온도쇼크에 의한 균

발생이 없도록 조치

6) 현장양생한 공시체의 압축강도시험을 실시하여 콘크리트 강도를 확인한 후 거

집 제거 작업토록 조치

※ 거푸집 존치기간

가) 기초, 기둥, 보 옆, 벽체 : 50㎏/㎠ 이상

나) SLAB 보 하부 : 설계 기준강도의 2/3 이상(160kg/㎠이상)

2. 양생 및 보양계획

가. 콘크리트 타설 전에 보양시설의 설치상태 및 급열장치의 준비상태를 확인

나. 양생 및 보양시설 기준

1) 최저온도 4℃ ~ 0℃ : 천막지 덮기 등 방풍,보온조치

2) 최저온도 0℃ ~ -3℃ : 천막지 덮기 등 방풍,보온조치와 급열장치가동 준비

3) 최저온도 -3℃ 이하 : 천막지 덮기 등 방풍,보온조치와 급열장치가동

다. 보양시설 설치(첨부 도면 참조)

1) 타설층 상부는 단관파이프 및 천막지를 이용하여 격실을 형성한다.

2) 타설층 외벽 전체는 천막지를 위에서 내려쳐서 외기가 직접 닿지 않도록 한다.

3) 계단실 부위는 타설면 아래층에서 막아 외기유입을 방지한다.

4) 주차타워는 1층 개구부를 막아 외기유입을 방지한다.

5) 콘크리트 타설면 아래층에서 외기유입의 가능성이 있는 PㆍD부위, 엘리베이터 홀

부위 등도 천막지 등으로 철저하게 막는다.

라. 급열장치

1) 급열장치는 괴탄난로를 사용

2) 난로 설치는 오피스텔 세대당 1대씩, 주차타워 및 계단실에 각 1대씩 설치한다.

3) 급열기는 거푸집이 건조되거나 일부분이 집중적으로 열을 받지 않도록 배치한다.

- 콘크리트가 국부적으로 가열될 경우는 내부응력 작용, 급속건조 등으로 균열 및

박리피해가 발생됨

마. 수분증발 방지

콘크리트 표면은 비닐을 부착하여 가열건조에 따른 수분증발을 억제하고 건조상태에

있을 경우 물뿌리기로 습윤양생

바. 온도관리

1) 온도계를 급열기로부터 먼 위치에 바닥에서 1m 높이에 설치 하고 3시간 마다 측정

2) 다접점 자동온도 기록계를 설치하여 양생온도 기록유지

3. 안전관리 등

가. 양생기간 중 급열장치의 정상가동 여부, 연료공급, 화재예방 보양시설의 파손등을

관리할수 있는 인원배치

나. 화재에 대비, 주 출입구에 소화기 3대이상 배치

다. 야간 조명시설 설치

라. 가스중독 등 안전사고 예방에 유의

마. 공사시행과정 기록유지

1) 한중 콘크리트 공사관리 일지

2) 온도측정 기록지

3) 외부전경, 내부전경(급열시설, 보양시설)사진