1. 기초 터파기 기준

Df  : 기초의 유효근입깊이(m)

d  : 토피고

되메우기 정리후 장래지반선

d

Df

◦ 육상 터파기에서는 토피고를 일반적으로 50cm를 확보해야 한다.

◦ 하상 터파기에서는 수량 및 유속등을 고려하여 기초의 세굴우려가 있는경우는 일반적으로

토피고 2m를 표준으로 한다. (단, 설계기초 토피고가 2m가 아닌 경우는 사업소의 방침을

득한후 시행한다)

2. 기초지반검측 요령

가. 암 터파기가 없는 경우

∘암 터파기 없이 최종 지반검측을 요청할 경우 실시.

∘설계기초 터파기 바닥 EL과 상이한 경우(암노출이 없는 경우)

; 사업소에 방침을 득한후 후속 작업을 시행하여 최종 Final 노출시 지반검측

요청할 것.

∘설계기초 터파기 바닥 EL에서 암노출이 없는 경우

; 주감독 확인하에 지지력 시험실시.

(추가 터파기 시행시 매층 50cm마다 지지력 시험시행.)

나. 암 터파기가 있는 경우

∘ 설계기초 터파기 바닥 EL 보다 높은 EL에서 암발생시는 사업소 방침을 득하여

터파기 EL 확정후 시공.

∘ 기초지반검측시 암판정을 병행 시행.

3. 기초지반검측 요청시 구비서류

가. 암 터파기가 없는 경우

중앙1건설사업소

○ ○ 공구

문서번호 :

경    유 :

수    신 : 중앙1건설사업소장

참    조 : 품질관리부장

제    목 : ○○교 지반검측 요청

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

…………………………………………………………에 대하여 다음과 같이 지반검측을 요청

하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

-  다        음  -

구조물명	부 위	설 계 터파기 EL	시 공 터파기 EL	차 이	지 지 력		일 축 압축강도	요청일시
					설 계	시 험

붙    임 : 1. 종․평면도 1부 (붙임1양식 참조)

2. 단면도 1부 (붙임2양식 참조)

3. 지지력(일축압축강도) 시험결과 1부

4. 사진첩(지지력 또는 압축강도 시험전경, 기초지반전경) 1부.  끝.

○   ○   공   구    주      감      독     ○   ○   ○   (인)

※ 현장 준비사항

측량기, 줄자(50m), 수준점 현황, 카메라, 지지력시험시 시험장비세트,

발생암 시편제작(4개, 규격 L×B×H=5×5×5cm)

※ 일축압축강도로 지지력을 확인할 경우는 발생암 시편 4개중 3개를 시험하여

그 결과를 검측요청시 첨부하고 1개는 시험실에 보관 조치

나. 암 터파기가 있는 경우

중앙1건설사업소

○ ○ 공구

문서번호 :

경    유 :

수    신 : 중앙1건설사업소장

참    조 : 품질관리부장

제    목 : ○○교 지반검측 및 암판정 요청

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

……………………………………………………………에 대하여 다음과 같이 지반검측 및

암판정을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

-  다        음  -

구조물명	부 위	당 초 EL			변 경 EL			일 축 압축강도	요청일시
		풍화암	발파암	기초지반	풍화암	발파암	기초지반

붙    임 :  1. 종․평면도 1부 (붙임1양식 참조)

2. 단면도 1부 (붙임3양식 참조)

3. 일축압축강도 시험결과 1부

4. 사진첩(일축압축강도 시험전경, 기초지반전경) 1부.  끝.

○   ○   공   구    주      감      독     ○   ○   ○   (인)

※ 현장 준비사항

측량기, 줄자(50m), 수준점 현황, 카메라, 암망치,

발생암 시편제작(4개, 규격 L×B×H=5×5×5cm)

※ 발생암 시편 4개중 3개를 시험하여 그결과를 검측요청시 첨부하고

1개는 시험실에 보관 조치

4. 기초지반 지지력 산출방법

◦ 허용지지력 검토 [eqn: { q}_{a } = { q}_{ta } + { 1} over {3 } { gamma }_{t } { D}_{f } { N}_{q }]

[eqn: { gamma }_{t }, { N}_{q }] 토질시험을 시행치 못했을 경우 다음값 적용

지 반		[eqn: { N}_{q }]	단 위 중 량 ( t/m3 )
			지하수위 상부	지하수위 하부
모 래 지 반	느슨한 것	3	1.6	0.6
	조밀한 것	9	1.8	0.8
점토질 지반		3	1.5	0.5

점성토에서의 지지력은 재하판이나 기초크기에 무관하나 사질토에서는 기초와 재하판의

크기가 증가함에 따라 증대되므로 실제 기초크기에 따라 보정하여 구한다.

[eqn: { q}_{t }(K)= { q}_{t }(P) { B} over { { B}_{p } }]

[eqn: { B}_{p }] : 재하판의 폭

[eqn: B] : 실제기초의 폭

[eqn: { q}_{t }(K)] : 예상기초의 극한 지지력

[eqn: { q}_{t }(P)] : 평판재하 시험에 의한 극한 지지력

◦ 침하량 검토

점질토 :[eqn: TRIANGLE H= { TRIANGLE H}_{p } { B} over { { B}_{p } }]

사질토 :[eqn: TRIANGLE H= { TRIANGLE H}_{p } { ({ 2B} over {B+ { B}_{p } }) }^{2 }]

[eqn: TRIANGLE H]  : 실제 기초의 침하량

[eqn: { TRIANGLE H}_{p }] : 재하판의 침하량

[eqn: B]  : 실제 기초의 폭

[eqn: { B}_{p }] : 재하판의 폭

위 계산식에 의거 허용침하량은 사질토 footing 기초인 경우 2.5cm,

점성토 footing 기초인 경우는 5cm로 한다. ( 일본 건축 기준 )

#붙임1

○○교 종․평면도

평 면 도
종단면도

※ 해당 부분에 파란색으로 색칠할 것.

#붙임2

단   면   도  (○○방향)

당초 GL :

변경 GL :

○ M

○ M

당초 EL :

변경 EL :

※ 당초는 모두 검정색 실선으로 표시 (글씨포함)

※ 변경은 모두 적색 실선으로 표시 (글씨포함)

※ 당초GL 및 EL은 수량산출서상의 수치로 기재

※ 변경GL은 기초 저판내의 최저점을 기재 (되메우기후의 지반고 기준)

※ 행선별로 각각 단면도 작성

#붙임3

단   면   도  (○○방향)

①              ②

춘천

발 파 암

풍 화 암

지 반 고

① =           ① =          ① =

② =           ② =          ② =

③ =           ③ =          ③ =

제천

④ =           ④ =          ④ =

③             ④            평균 =          평균 =        평균 =

당초 GL :

변경 GL :

당초풍화암 EL :

변경풍화암 EL :

당초발파암 EL :

변경발파암 EL :

당초 EL :

변경 EL :

※당초는 모두 검정색 실선 및 점선으로 구분표시(글씨포함)

※변경은 모두적색 실선 및 점선으로 구분표시(글씨포함)

※당초GL 및 EL은 수량산출서상의 수치를 기재

※변경암선은 터파기 법면상의 평균EL로서 직선으로 기재

※행선별로 각각 단면도 작성

#첨부4

시추 주상도

설 계		시 공
GL : 설계 EL :		변경 GL : 변경 EL :
구 분	터 파 기 (M)	구 분	터 파 기 (M)
토 사		토 사
풍 화 암		풍 화 암
발 파 암		발 파 암

#첨부1

확대기초 검측 의뢰서		의뢰번호
1. 공 사 명
2. 구조물명
3. 검측부위
4. 특기사항
5. 첨부서류	- 확대기초 검측의뢰서 1부 - 종․평면도 1부 - 확대기초 검측서 1부 - 시추주상도 1부 - 단면도 1부 - 암선횡단도 1부 - 지지력(일축압축강도) 시험결과 1부 - 사진첩(지지력 또는 압축강도 시험전경, 기초지반전경) 1부
6. 검측결과
의 뢰 자	(인)
검 측 자	(인)
확 인 자	(인)

#첨부3

확대기초 검측서

1. EL측량 성과표(측량 야장 사본 첨부)

측점 구분	1	2	3	4	5	6
설계EL
검측EL

2. 좌표측량 성과표

(X,Y)                            (X,Y)                            (X,Y)

(X,Y)                               (X,Y)                         (X,Y)

(X,Y)                            (X,Y)                            (X,Y)

3. 단면(설계, 변경) 및 주상도(주상도, 보링결과)

4. 수량대비표

구 분	토 사	풍화암	발파암	비 고
당 초
변 경
증 감

5. 보링결과 및 기초지반에 대한 의견

- 검 측 자

- 확 인 자

#첨부6

암선횡단도

①                                                      ③

○ M

기초바닥 평균EL

⑤                                                      ⑥

○ M

기초바닥 평균EL

②                                                      ④

○ M

기초바닥 평균EL

구조물 기초지반검측 시행지침

1998. 10

품 질 관 리 부

목            차

1. 기초 터파기 기준

2. 기초지반검측 요령

가. 암 터파기가 없는 경우

나. 암 터파기가 있는 경우

3. 기초지반검측 요청시 구비서류

가. 암 터파기가 없는 경우

나. 암 터파기가 있는 경우

4. 기초지반 지지력 산출방법

#붙임4 (계단식 굴착인 경우)

(평면도)

A                              9M                3M                         A′

A 구 간            B 구 간

6.8M         터파기EL : 85.15     터파기EL : 84.13

B                                                                            B′

6M               6M

12M

(단면도)

A

GL

기  초  con'c

Mass con'c

3M            A′

B

GL

기  초  con'c

Mass con'c

6M              B′

※ 터파기 평균EL 산출

-. [eqn: A구간면적 : { 9+6} over {2 } TIMES 6.8 = 51 { M}^{2 }]

-. [eqn: B구간면적 : { 6+3} over {2 } TIMES 6.8 = 30.6 { M}^{2 }]

-. [eqn: EL : { (85.15 TIMES 51)+(84.13 TIMES 30.6)} over {51+30.6 } =84.76]