Ⅱ. 사방기술·공종 및 공법

1. 산지사방공사(Hillside erosion control works)

가. 의의 및 황폐지 유형

1) 의의 및 목적

황폐한 산지 또는 황폐가 예상되는 산지에서 산림식생을 복구 보전하여 산림 황폐로 인한 재해를 방지하기 위하여 산지에 시행하는 사방공사로서 산복공사와 계간공사로 구분된다.

산복공사는 황폐사면에서 생산되는 토사유출을 억제하기 위한 공사이며 계간공사는 황폐계류 바닥의 종횡침식을 방지하고 산각을 고정하여 산복을 보전하며 하류로의 유송토사를 억제하고 조정하는데 그 목적이 있다.

2) 황폐지(요 사방지) 유형

황폐지는 산지의 지피식생이 오랫동안에 걸쳐서 소멸되거나 파괴되고 각종형태의 토양침식이 발생되어 강우시에 토사의 유실이 일어나므로 이것을 복구하고 녹화하기 위한 사방공사가 요구되는 지역으로 그 유형은 분류 목적에 따라, 나라에 따라 차이가 있으나 황폐지의 성인, 형상, 발생장소 등에 따라 다음과 같이 구분한다.

가) 황폐지(荒廢地, Denuded land, Devastated land)

황폐지는 다시 황폐의 진행상태와 정도에 따라 그 초기 단계로부터 척악임지, 임간나지, 초기황폐지, 황폐이행지, 민둥산, 특수 황폐지등으로 구분된다.

□척악임지(Degraded forest land)는 산지 비탈면이 여러해 동안의 표면침식과 토양유실로 인하여 산림토양의 비옥도가 척박한 지역을 말한다.

□임간나지(Eroded land under trees)는 비교적 키가 큰 입목들이 숲을 이루고 있지만 지표면(林床)에 지피식물이나 유기물이 적고 때로는 면상, 누구 또는 구곡침식 까지도 발생되고 있으므로 상층 입목이 제거될 시 황폐화가 우려되는 지역을 말한다.

척악임지나 임간나지는 외면상으로는 황폐지처럼 보이지 않지만 그 임지 내에서 보면 그 안에 이미 침식상태가 전개되고 있는 임지이며, 이와 같은 상태가 더욱 악화되면 임상(林相)이나 토양침식으로 보아 외견상으로도 분명히 황폐지라고 인식될 수 있는 상태의 산지를 초기 황폐지(Initial stage eroded land)라 한다.

□민둥산(禿裸地, Bare mountain, Bare hill, Bare land)이란 입목이나 지피식생이 거의 없고 지표침식이 비교적 넓은 면적에서 진행되어 裸地상태의 산지를 말하는데, 붕괴지에서처럼 일시에 다량의 土砂礫을 유실하지는 않지만 강우시마다 토사를 유실하여 河床을 높임으로써 이른바 天井川 즉 모래내(Elevated stream·Bed-up stream)를 형성하여 홍수 범람의 재해를 가속시킨다. 초기 황폐지가 더 악화되어 민둥산이나 붕괴지로 되어가는 단계의 황폐지를 황폐이행지(Eroded forest land)라고 한다.

□특수황폐지(Peculiarly denuded land)는 각종침식 및 황폐단계가 복합적으로 작용하여 황폐도가 대단히 격심한 황폐지로서 암석산지, 공해가 발생되는 공단지대에서 볼 수 있다.

나) 무너진땅(붕괴지, 崩壞地, Slided land, Slipped land)

붕괴지는 무너진땅으로 일시에 발생되는 산사태, 암석낙하, 슬럼프(Slump)와 같이 중력에 의하여 빠른 속도로 흘러내리는 매스 무브먼트(Mass movement, Mass wasting)현상에 의하여 절개단면을 노출하고 다량의 토석류가 하부에 퇴적된 지역을 말한다.

다) 밀린땅(地滑地, 땅밀림지, Creeping land)

밀린땅(地滑地)은 포행(匍行) 또는 암석빙하(Rock glacier)현상과 같이 중력에 의하여 사면의 암설(岩屑)이 서서히 아래로 이동하는 느린 속도의 매스 무브먼트 지역을 말한다.

라) 훼손지(毁損地, 形質變更地, Damaged land)

훼손지는 인위적으로 토지의 형질에 변화를 가져오게된 곳으로서 땅깎기비탈면(切開斜面, Cut-slope)과 흙쌓기비탈면(盛土斜面, Banking slope), 채석장(Quarry)과 채광지(Mining area)등이 있다.

마) 황폐계류(荒廢溪流, Denuded torrential stream)

황폐계류는 溪床浸蝕에 의하여 계상 자체가 황폐되는 것으로 그 위치가 산지 내의 계곡이나 계간에 있을 때는 계간 황폐지(Eroded valley) 또는 침식계류라 하고 계곡 밖에서 농경지 등과 접속될 때에는 야계(Torrent)라 한다.

황폐지

임간나지

붕괴지

밀린땅

형질변경지

황폐계류

나. 설계

1) 현지조사

현지조사는 크게 시공의 여부를 결정하는 조사, 시공할 경우 어떠한 공법으로 어떤 공작물을 시공할 것인가를 검토하는 조사와 채택되는 공법과 공작물을 시공하는데 필요한 자재, 노동력, 기계, 운반관계 등을 포함하는 각종조건에 대한 조사가 포함된다.

시공여부는 개개의 요사방지에 대하여 검토해야 할 뿐만 아니라 유역전체로 보아서도 그 보전상의 가치를 검토해야 하며 그후에 계획 및 설계단계에 들어간다. 계획조사와 설계조사를 구분하지 않고 설계단계에서 조사하는 경우도 있다.

설계에 필요한 조사항목은 다음과 같다.

□지황 : 지형, 모암, 방위, 경사도, 토심, 토성, 토지이용 상황

□임황 : 황폐전의 林種, 임상, 수령, 혼효비율, 피도(林木度), 주립목의 생장상태, 식생상황

□기상 : 강우량, 최대 시우량, 강설량, 初霜, 최고 및 최저온도, 호우빈도

□황폐원인 : 붕괴원인과 誘因

□황폐임지의 현황 : 면적, 집수유역면적과 형상, 붕괴토량, 황폐확대의 위험성, 자연회복의 가능성, 지표수의 유수상황, 지하수의 용수상황

□토지이용관계 : 국토이용관리법, 산림법, 도시계획법, 자연환경보전법 등 다른 법상의 제한사항 검토

□토지권리관계 : 소유자

□공사용자재 및 노무관계 : 공사재료의 유무, 채취장소 및 재취가능량, 공사용자재의 시장가격, 운반시설의 가부, 附帶工事 및 架設공사의 여부, 노무의 공급상황과 賃金의 실태, 기계 임대

□시공공종 : 공종 및 공법의 적부·수량의 槪算見積, 공종배치의 見取圖작성, 경비의 개산견적

□기타 : 시공기간의 견적과 다른 토목공사의 시공상황

2) 측량

측량은 산복황폐지의 주변을 포함하여 충분한 범위까지 실시해야 한다. 시공지의 면적결정, 비탈다듬기 공사의 토사량 산출, 공작물의 수량산출과 위치결정 등을 위하여 실시한다. 그러므로 이와 같은 목적을 달성할 수 있는 것이라면 지형측량, 종단측량, 횡단측량 등 어떠한 측량방법도 좋은 것이다.

3) 사방공종의 선정 및 배치

현지조사와 측량자료를 토대로 황폐지를 능선이나 계곡, 임도 등을 경계로 1ha내외의 단지로 구획하여 단지별로 시공면적과 토사량을 계산하여 공작물의 수량과 위치를 결정한다. 동일공종으로 규격이 상이한 것은 공작물 치수조사표에 기재하며 설계단비는 평균치수에 의거 산출한다.

4) 설계서 작성

현지조사자료와 측량자료에 기초하여 작성되는 설계서는 산지사방사업 설계설명서, 사방사업 설계내역서, 사방사업 경비내역서, 단가표, 공작물 개소별조서, 임야지적조서, 설계평면도(1:5,000 시공 구역 위치도 첨부) 등의 서류를 작성한다.

설계서 작성시 공작물 배열 순서는 계간공사, 산복공사, 잡공사 순으로 하고 단가표 명세표의 기재순서는 재료를 먼저 기입하고 다음에 인부를, 또 단가는 높은것부터 기입한다.

설계평면도(견취도)는 측량원도(1/3,000또는 1/6,000)를 단지별로 구분견취(見取)하며 설치할 시설물을 적지적공이 되도록 공종부호와 치수를 도시하거나 표시한다. 시공구역경계(굵은실선), 전답(가는실선 가장자리에 엷은 먹칠 또는 평행선), 도로(적색 평행선), 하천(가는실선 내부 청착색), 산능선(장파선), 단지경계(소점선 아라비아숫자, 번호기입). 지번계(가는실선)와 산복공사시행지(가는선 내 가장자리에 홍착색)를 표시하며 공작물은 표1의 부호에 의하여 적정위치에 표시한다. 설계평면도에는 방위, 축척, 시공년도, 구역번호, 구역면적, 시공면적 등을 기입한다.

□제     단지의 설계견취도(예시)	(산지번     )

□공작물조서

설계평면도(예시)

다. 복구방법

산지사방은 황폐지의 침식방지와 붕괴 확대를 저지함을 목표로 시공한다.

1) 황폐지

황폐지에서는 표토의 침식을 방지하는 것이 가장 중요하다. 표토 침식력을 약화시키는 방법으로는 비탈면의 경사를 완화시키고 표면을 식생으로 피복하여 우수(雨水)를 분산 → 집수 유하시키는 것이다.

■ 시공요령

□불규칙한 지반을 정리한다.

□경사가 완만한 초기 및 중기 황폐지역은 단을 끊지 않고 가급적 표토 이동없이 파종상(播種床)을 만든다.

□누로(淚路)나 작은 구곡(溝谷·Gully) 수로에는 떼로서 누구막이와 수로를 만들어 침식을 막는다.

□경사가 급한 지역은 단을 끊으며 생산된 부토(뜬흙·浮土)는 선떼붙이기, 흙막이, 산비탈돌쌓기, 땅속흙막이, 골막이 등으로 고정시킨다.

□작은 수로에서는 윗쪽에 누구막이 아래쪽에 수로를 설치하며, 큰 구곡(Gully) 수로에는 돌 또는 콘크리트 골막이를 시공하여 산각을 고정시킨다.

□단간사면에는 초목종자를 직파하고, 단상에는 리기다소나무, 오리나무류, 아까시나무, 상수리나무, 소나무 등을 식재하거나 아까시나무, 싸리류, 새등과 같은 초목종자를 파종한다.

□직파로서 성공하기 어려운 급경사 단간사면은 짚 또는 거적덮기공법으로 피복한다.

2) 무너진땅(붕괴지, 산사태지)

산사태는 사면을 형성하고 있는 표토 또는 풍화암층이 평형을 잃고 붕락하는 현상으로 그 원인은 유수의 침투와 지하수면의 상승, 重力作用 등에 의하여 발생된다.

산사태지의 특성은 崩壞源의 상부는 급경사로 되어있고 붕괴원과 침식부의 양사면은 급경사면을 형성하며 이들 지역의 바닥은 미풍화토양 또는 기반암으로 이루어져 있다. 堆積部는 붕괴토사로 이루어져 있어서 이를 복구하기 위해서는 재 붕괴의 우려가 있는 토석의 제거, 견지반의 식생피복, 퇴사지의 식재 및 계통적인 수로의 설치가 문제가 된다.

■ 시공요령

□산사태지의 상단부 급경사지와 좌우양변에 재 붕괴의 우려가 있는 표토와 돌출암석을 제거한다

□급경사면에는 선떼붙이기, 산비탈돌쌓기, 돌 흙막이 또는 축대벽(옹벽)을 설치하여 재 붕괴를 방지한다.

□붕괴원과 침식부의 바닥은 경사도에 따라 선떼붙이기(또는 떼단쌓기), 산비탈돌쌓기, 흙포대(흙자루, 마대) 흙막이 등을 시공한다.

□수로는 경사도와 사면길이에 따라 떼수로내기, 돌수로내기를 설치하며 경사의 변환점과 수로방향이 변화되는 개소에 떼누구막이, 돌누구막이, 골막이 등을 설치한다.

□湧水가 있는 지역은 보링배수공이나 집수정을 설치하여 지하수를 제거한다.

□段床에는 식재 또는 파종을 실시하며 단간사면에는 파종 또는 새심기(萱株移植)를 한다.

단간사면이 급경사일 경우에는 짚 또는 거적덮기로 시공한다.

□붕괴지역이 도로변 또는 계류와 연결된 지역에서는 하단부에 산비탈돌쌓기 또는 옹벽을 설치한다.

□붕괴지의 유송부와 퇴적부는 식재 또는 파종한다.

산사태지의 붕괴 퇴적지 구분

3) 밀린땅

밀린땅은 중력에 의하여 미끄럼면(滑動面)을 따라 표면의 토양이나 암석이 집단적으로 하부로 이동되는 현상이므로 이의 방지를 위해서는 미끄럼면(활동면)에서 윤활제 역할을 하는 지하수의 배출과 토압을 고정시키는 일이다.

■ 시공요령

□밀린땅지역의 경계부는 재 붕괴의 우려가 있는 표토와 돌출암석을 제거하거나 약간의 균열부위는 흙으로 메꾸어 유수가 침투되지 못하도록 다져준다.

□밀린땅 상단부에 돌림수로(迂廻水路)를 설치하여 상류로부터 흘러내리는 지표수를 차단시킨다.

□지표면에 종수로, 횡수로를 설치하여 우수의 침투를 최대로 방지한다.

□용수(湧水)지역은 배수터널, 집수정, 암거 또는 보링배수공을 시공하여 지하수를 외부로 배출시킨다.

□토압 고정을 위하여 땅속흙막이, 말뚝박기, 옹벽 등을 요소요소에 시공한다.

□활동면까지의 깊이가 비교적 낮은 지역은  심근성 수종(상수리나무 등 참나무류)을 식재한다.

라. 공작물 시공요령

산지사방공사는 기초공사와 녹화공사로 구분되며 공종은 사용재료에 따라 여러 종류로 분류할 수 있으나, 일반적으로 아래표와 같이 구분할 수 있으며 이들 공종별 시공요령은 다음과 같다.

표.  산지사방공사 공종구분

□ 비탈다듬기

□ 단끊기

□ 땅속흙막이 : 돌, 돌망태, 바자, 콘크리트, 콘크리트블록, 앵글

□             크리브망, 흙 땅속흙막이

□ 누구막이 :  떼, 돌, 돌망태, 바자, 콘크리트블록, 앵글크리브망,

□기초공사  □            흙포대, 통나무 누구막이

□ 산비탈 수로내기 : 떼, 돌, 콘크리트, 콘크리트블록판, 반원관,

□                  파식수로내기

□ 흙막이 : 바자, 통나무, 돌(산비탈돌쌓기 포함), 돌망태,

□        콘크리트, 콘크리트판, 콘크리트기둥, 폐타이어,

□        앵글크리브망 흙막이

□ 골막이 : 돌, 흙, 바자, 돌망태, 콘크리트블록, 통나무, PNC판

□ 바자얽기 : 바자얽기, 통나무울(짱)얽기

□ 선떼붙이기

□ 단쌓기 : 떼, 돌, 돌+떼, 짚망, 흙포대, 합성재 단쌓기

□ 조공 : 떼, 돌, 새, 섶, 인공떼, 흙포대조공

□ 줄떼다지기 : 줄떼다지기, 줄떼붙이기, 줄떼심기

□녹화공사  □ 평떼붙이기

□ 등고선구공법

□ 비탈덮기 : 짚, 섶, 거적, 망덮기

□ 새심기

□ 씨뿌리기 : 줄(씨)뿌리기, 흩어(씨)뿌리기, 점(씨)뿌리기,

□           항공파종

□ 나무심기

1) 비탈다듬기(뭉기기, 뭉개기, 整度工, 法切工, Slope grading     works)

비탈다듬기는 불규칙한 사면 또는 사면의 불안정한 토석층을 완화하여 안정된 비탈면을 조성할 목적으로 시공하는데 경사가 심한 비탈면을 일정한 경사도로 유지하도록 땅깎기를 하며 깊은 곳은 메우는 공사를 말한다. 일반적으로 비탈다듬기 기울기는 안정물매(土砂의 安息角, Angle of repose)를 한계점으로 하는 것이 안전하다.

■ 시공장소

기복이 심한 산복비탈 또는 땅깎기·흙쌓기비탈면(절·성토사면), 암반절개사면

■ 시공요령

□사면기울기는 대상지의 종 단면도를 작성하여 결정하되 지질, 경사, 주변의 지형과 공법 등에 따라 조화있게 결정한다.

□사면기울기가 급한지역은 선떼 붙이기 및 산비탈 돌쌓기 등으로 조정한다.

□비탈다듬기는 산꼭대기부터 시작하여 산아래로 진행하며 부토가 많은 지역은 속도랑공사 및 땅속흙막이 공사를 시공한 후 비탈다듬기를 하는 것이 효과적이다.

□비탈다듬기공사후에는, 뜬 흙이 비탈에 안착할 때까지 일정기간은 비 바람에 노출되어야 하며, 그 후에 다른 공종을 시공한다.

□비탈다듬기공사에 의해서 잡목이나 그루터기가 매몰되는 경우에는 비탈다듬기 공사전에 이것을 미리 정리하여 매몰되지 않도록 시공한다.

□채석적지 복구공사에서는 채굴공사 마지막 단계에 이를 때에 비탈다듬기공사를 동시에 진행하면서 채굴하여, 채굴작업 이후의 비탈녹화공사를 위한 비탈다듬기 공사가 용이하게 진행될 수 있도록 한다. 채굴면의 凹凸면에 대개 30cm 이내로 비교적 평편하게 다듬는다. 채석지 보전구역과 퇴적장 비탈면에 대해서도 가급적 최대로 안정물매가 되도록 균일하게 다듬고, 수로공사의 위치 등에 대해서는 미리 터파기공사를 한다.

□기계에 의한 비탈다듬기공사는 토사의 절취량이 많고, 지형적으로도 기계에 의한 시공이 가능한 경우에 채용한다. 주요한 사용기계에는 불도져, 백호우, 트랙터셔블 등이 있으며, 암반에서는 착암기 등으로 다듬어야 한다. 기종 및 규격은 시공지의 지질, 지형에 적합한 것을 선정해야 한다.

■ 시공도

□비탈다듬기 시공도

■ 시공사진

비탈다듬기 시공

2) 단끊기(비탈단끊기, 계단끊기, 階段工, 段切工, Terracing

works)

비탈다듬기 공사를 실시한 사면에 수평단을 끊고 초·목본류를 파식하여 황폐된 나지에 식생을 조성하려는 기초공사이다. 산복사면 길이를 줄이고 수평면을 유지케 하므로써 사면에 유하되는 토사를 저지하고 유수를 분산시키므로 침식을 방지하는 동시 식생조성에 필요한 기반조성을 위한 것으로 선떼붙이기나 조공, 흙포대 흙막이 및 파종공을 병행 실시하는 공종이다. 수토보전(水土保全) 공사로서도 계획·시공한다.

■ 시공장소

비탈다듬기 공사가 끝난 비탈사면

■ 시공요령

□단끊기는 상부로부터 하부로 향하여 시공하며 단상(段上))에는 될 수 있는대로 원래의 표토를 존치하도록 한다.

□단끊기는 수평으로 실시하며 단폭(계단나비)은 일반적으로 50∼70cm으로 하지만 비탈면의 기울기가 급할 때에는 계단폭을 좁게하여 상하 계단간의 비탈면 기울기를 완만하게 한다.

□단끊기에 의하여 생산되는 토사의 처리는 시공경비와 관계가 많으므로 절취토사의 이동은 최소한도로 한다.

■ 시공사진

단끊기 시공

□1□당 단끊기 시공연장(m)

경사도(□)	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
직고(□) 단끊기 직고	17.6 m	26.8 m	36.4 m	46.6 m	57.7 m	70.0 m	83.9 m	100 m
0.6 m	2,930	4,460
0.8 m	2,200	3,350	4,550
1.0 m	1,760	2,680	3,640	4,660
1.2 m	1,460	2,230	3,030	3,880	4,800
1.4 m	1,250	1,910	2,600	3,320	4,120	5,000
1.6 m	1,100	1,670	2,270	2,910	3,600	4,370	5,240
1.8 m	970	1,480	2,020	2,580	3,200	3,880	4,660	5,550
2.0 m	880	1,340	1,820	2,330	2,880	3,500	4,190	5,000
2.2 m	800	1,210	1,650	2,110	2,620	3,180	3,810	4,540
2.4 m		1,110	1,510	1,940	2,400	2,910	3,490	4,160
2.6 m			1,400	1,790	2,210	2,690	3,220	3,840
2.8 m				1,660	2,060	2,500	2,990	3,570
3.0 m					1,920	2,330	2,790	3,330
3.2 m						2,180	2,620	3,120
3.4 m							2,460	2,940

，주－1. 본표의 면적은 1□ (가로100m×세로100m)를 기준으로 산출한 것임

2. 단끊기 연장 = 단끊기할 대상지의 경사도에 따른 직고 ÷ 단끊기할                           단의 직고 × 연장(가로)

3. 제지 및 계간처리 지역이 있으므로 실제 단끊기는 상기 시공 연장길이의 30∼40%를 감소 실행함.

□단끊기 공사의 수직고와 수평거리 관계도

3) 땅속흙막이(파묻기, 비탈 땅속흙막이, 무치기, 묻히기, 묻치기, 埋設工, Underground-laying structures)

비탈다듬기와 단끊기 등으로 생산되는 뜬흙(푸석흙, 浮土)을 산복의 계곡부에 투입 유치하여 이의 유실을 방지하는 한편 산각의 고정을 기하고자 축설하는 공법으로 사용재료에 따라 돌, 바자, 흙, 돌망태, 블록, 콘크리트, 앵글크리브망 땅속흙막이 등이 있다. 이것들은 모두 땅속에 매설하는 공작물로서 외관보다는 강도가 필요하므로 재료의 선택과 시공에 충분한 주의를 요한다.

■ 시공장소

비탈다듬기 토사가 깊이 퇴적한 지역으로 기초가 단단한 지역

■ 시공요령

□상부의 토압에 충분히 견딜 수 있는 구조물이 되도록 안정된 기반위에 설치하며 바닥파기를 충분히 하고 높이의 2/3이상이 묻히도록 한다.

□유치토사가 진흙인 경우는 돌, 콘크리트 또는 블록을, 유치토사가 사질 또는 건조한 지역에서는 석재를, 기타 자재 취득이 곤란한 경우는 흙 땅속흙막이를 하고 심벽(心壁)을 넣는다.

□상류를 향하여 직각으로 축설하며 돌쌓기의 비탈은 1 : 0.3, 흙땅속흙막이의 비탈은 1 : 1.0∼1.3으로 한다.

□현지에 산재된 석재를 충분히 활용하고 큰돌은 밑으로 놓아 축설한다.

□공작물의 높이와 재료는 토압을 고려하여 축설 선정하는 것이 원칙이나 일반적으로 통용되는 제한높이는 다음 표와 같다.

·사용재료별 땅속흙막이 제한높이

사 용 재 료	공작물 높이(m)	비 고
돌 잡석 흙(심벽) 흙	직고 5 직고 1∼2 직고 3 직고 1∼2	경사도 : 25°∼30°인 지역

■ 구조도

<정 면 도>	<측 면 도>

□돌 땅속흙막이

■ 시공사진

돌 땅속흙막이 시공중

통나무 땅속흙막이

■ 공정표

□돌 땅속흙막이 1개소당 공정표

명 칭	치 수	수 량	단 위	비 고
깬 돌 운반비(깬돌) 고임돌(야면석) 자 갈 석 공 특별인부 보통인부	□1 0.25m □2 0.25m □3 0.35m	4.55 4.55 0.55 1.75 1.37 0.59 9.98	m2 m2 m2 m3 인 인 인	토 질 : 견질토사 상 장 : 4.5m 하 장 : 2.5m 고 : 1.24m 비 탈 고 : 1.3m 비 탈 : 3할 두 께 : 0.75m 정 면 적 : 4.34m2 사 면 적 : 4.55m2 입 적 : 3.26m3 바닥파기 : 2.14m3

4) 누구막이 (흙매기, 淚溝防止工, 留土工, Rill control

structures, Small check dam)

누구막이는 강우 및 유수에 의한 비탈 침식의 진행으로 발생되는 누구(淚溝, 淚路, Rill) 침식의 발달을 방지하기 위하여 누구를 횡단하여 구축하는 비탈 수토보전 공종으로서 산복수로 및 떼단쌓기의 기초로도 사용되며 때로는 토사유치를 목적으로 이용되기도 한다. 기존의 흙매기(留土工)와 동일한 공종이다. 사용재료에 따라 돌, 떼, 돌망태, 바자, 통나무, 콘크리트, 콘크리트블록, 앵글크리브망, 흙포대(흙자루) 누구막이가 있다.

■ 시공장소

누구침식이 발달된 곳 또는 비탈 다듬기 및 단끊기로 생기는 토사가 유치되는곳으로 뭉긴흙(뜬흙, 浮土)이 1m이상인 퇴적지 또는 수로(누구)의 경사가 급하여 사력유출이 많은 지역

■ 시공요령

□시공요령은 땅속흙막이나 골막이에 준하나 규모가 작은 것으로 사면적이 3m2 이내로 한다. (돌 누구막이 3m2, 떼 누구막이 2m2 내외)

□누구막이의 높이는 선떼붙이기 하부와 수평이 되도록 설치하되 계간이나 수로상의 뜬흙(浮土) 처리를 감안하여 대략 지상고 60cm 내외로 한다.

□누구막이 비탈은 1 : 0.3으로한다.

□돌 누구막이는 잡활석, 야면석을 이용하며 시공시 충분한 바닥파기를 해야하며 적어도 폭 40cm의 뒷메꿈을 하여야한다.

□떼 누구막이는 용수가 없고 토양구조가 양호한 지역에 시공한다.

□무너진땅의 산복에는 규모가 큰 콘크리트 누구막이를 설치함이 효과적이다.

■ 구조도

<정면도>	<측면도>

□돌 누구막이

□돌망태 누구막이

<정면도>

□떼 누구막이

■ 시공사진

돌 누구막이

돌망태 누구막이

떼 누구막이

통나무 누구막이

흙포대(흙자루) 누구막이

콘크리트 누구막이

콘크리트블록 누구막이

앵글크리브망 누구막이

■ 공정표

□떼 누구막이 1개소당 공정표

명 칭	치 수	수 량	단 위	비 고
떼 특별인부 보통인부	0.2m×0.33m×0.05m	3.70 0.05 0.78	m2 인 인	토 질 : 견질토사 상 장 : 2.0m 하 장 : 1.0m 높 이 : 1.13m 면 적 : 1.7m 입 적 : 0.68m3 두 께 : 0.40m 떼소요량 : 3.70m2 바닥파기 : 0.27m3

□돌 누구막이 1개소당 공정표

명 칭	치 수	수 량	단 위	비 고
깬 돌 운반비(깬돌) 고임돌(야면석) 자 갈 석 공 특별인부 보통인부	□1 0.25m □2 0.25m □3 0.35m	1.95 1.95 0.23 0.67 0.59 0.23 3.98	m2 m2 m3 m3 인 인 인	토 질 : 견질토사 상 장 : 2.4m 하 장 : 1.50m 높 이 : 0.96m 비 탈 고 : 1.0m 비 탈 : 3할 정 면 적 : 1.87m2 비탈면적 : 1.95m2 두 께 : 0.7m 입 적 : 1.31m3 바닥파기 : 1.29m3

□돌망태 누구막이 1개소당 공정표

명 칭	치 수	수 량	단 위	비 고
원형돌망태 조 약 돌 특별인부 보통인부	#8 0.45×0.15×1.0	7 0.91 0.26 3.92	조 □ 인 인	토 질 : 견질토사 상 장 : 0.2m 하 장 : 1.5m 높 이 : 1.0m 면 적 : 1.75m2 두 께 : 1.0m 입 적 : 1.75m3

□폐목 누구막이 1개소당 공정표

명 칭	치 수	수 량	단 위	비 고
말 목 철 선 목 공 특별인부 보통인부	말구 : 0.09m 길이 : 1.80m # 8-10	13 1 0.02 0.08 1.32	개 kg 인 인 인	토 질 : 견질토사 상 장 : 2.4m 하 장 : 1.5m 높 이 : 0.96m 비 탈 : 3할 비탈높이 : 1.0m 비탈면적 : 1.95m2

5) 산비탈수로내기 (산비탈도랑내기, 사면수로공, 산복수로공, 山腹水路工, Channel works)

산비탈수로내기는 빗물에 의한 비탈면 침식을 방지하고 시공공작물이 파괴되지 않도록 일정한 장소에 유수를 모아 배수시키는 공작물로서 사용재료에 따라 떼, 돌, 콘크리트, 블록판, 벤치플륨관, 반원관, 파식수로내기 등이 있다. 수로의 모양은 반달꼴(弧形), U자형과 사다리꼴(梯形)이 있다.

■ 시공장소

- 유수가 집수되는 凹부

■ 시공요령

□수로단면은 집수구역면적에 따라 크기를 달리해야 하지만 돌흙막이나 콘크리트흙막이와 같은 수평대(水平帶·帶工)공작물에 의하여 구분되어지는 구간(Span)에서는 같은 크기의 단면을 사용한다.

□수로의 기울기(물매)는 가급적이면 상부에서 하부에 이르기까지 일정하게 계획하며 적어도 흙막이와 흙막이 사이와 같은 수평대공작물의 구간에서는 일정한 기울기로 시공해야 한다.

□수로는 될 수 있는 한 직선적으로 축설해야 한다. 부득이 방향을 바꿀경우에는 반드시 외측을 높게하여 물이 넘치는 것을 방지해야 하며 흙막이 와 수평대공작물에 의하여 낙차를 이루어 수세를 약화시킨 다음 방향을 바꾼다.

□비탈면의 기울기를 바꾸거나 수로의 받침공작물로서의 수평대공작물을 축설하는 장소에서는 낙차가 생기므로 그 하부에 물받이(수로받이, 水路受口)를 설치한다.

물받이 크기는 낙차의 유효높이와 수로기울기 등을 고려하여 결정하고 유하수가 직접붕괴면에 비산되지 않는 규모로 해야한다.

·물받이(수로받이)

□돌 수로내기(돌 붙임수로, 張石水路工, Stone pitching channel)

경사가 급하고 유량이 많은 산복수로나 산사태지 등에 설치하는 것으로 경사도와 입지조건에 따라 찰쌓기와 메쌓기로 시공한다.

찰붙임 돌수로(練張水路)는 뒷붙임을 할 때 뒷부분에 콘크리트를 채우고 축설하는 것으로 메붙임수로로서는 위험한 경우에 시공한다.

메붙임 돌수로(空張水路)는 막깬돌, 잡석, 호박돌 등을 붙여 축설하며 유량이 적고 기울기가 비교적 급한 산복에 이용된다. 석재는 돌의 길이면을 유수의 방향에 직각으로 놓고 뒷채움 자갈을 잘 다지기하여 붙임돌이 빠져나오지 않도록 시공해야한다.

□막논돌 수로내기(捨石水路)는 집수구역이 협소하고 경사가 완만한 곳에 설치하며 수로의 반경은 대체적으로 0.6∼1.0m, 깊이는 윤변(潤邊)의 1/5∼1/10정도로 한다.

□떼 수로내기(떼붙임수로공, 張芝水路工, Sod channel, Sod pitching channel)

집수유역이 좁고 경사가 완만하고 수량이 적으며 토사의 유송이 적은 곳에 시공한다.

□콘크리트 수로내기(Concrete channel)

찰붙임 돌수로에 비하여 유속이 빠르고 수량이 많은 지역에 설치하며 단면은 일반적으로 사다리꼴 단면을 이용하고 측벽의 앞 기울기는 1 : 0.3∼0.5 , 뒷 기울기는 수직 또는 역 1:0.1로 한다.

밑 두께를 20∼30cm, 측벽의 두께는 벽마루(天端)에서 20cm정도의 단면을 사용한다.

콘크리트 수로는 현장치기(打設)를 하는데 반하여 여러 가지 단면을 갖도록 미리 만들어진 콘크리트 블록 수로(Concrete block channel)가 있다.

□파식수로내기는 비용을 절감하기 위하여 집수유역이 협소한 완경사지(경사15°미만)에서의 간이수로공으로서 凹지에 아까시나무를 식재하고 생장이 빠른 잡초류를 혼파하여 장마기 이전에 수로를 완전녹화 조성한다. 파식종으로는 참싸리, 족제비싸리, 켄터키훼스큐, 오챠드그라스, 새, 솔새, 개솔새, 억새, 비수리등이 있다. 이것을 때로는 초생수로내기(草生수로내기·Grassed channel)라고도 한다.

·비탈 수로의 종류별 단면의 형상

종 별	형 상	적 용
콘크리트 수로	역사다리꼴	유량이 많고 상수가 있는 곳· 유량이 많은 간선 수로
돌(찰쌓기) 수로	역사다리꼴 반 원 형	유량이 많은 간선 수로 자연유로를 고정하는 곳
돌(메쌓기) 수로	반 원 형	상수가 없고 경사가 급한 곳 지반이 견고하고 집수량이 적은 곳
콘크리트 블록· 콘크리트플륨관· 파형관 수로		집수량이 많은 간선 도로 비탈어깨 돌림 수로
콘크리트 관 수로		집수량이 적은 간선 수로
떼(붙임) 수로	반 원 형	경사가 완하고, 상수가 없으며, 유량이 적고, 토사의 유송이 없는 곳, 떼의 생육에 적당한 토질인 곳
플라스틱 관 수로	역사다리꼴	비탈에서 소규모 수로, 비탈어깨 돌림수로

□■ 구조도

□찰붙임 돌수로내기의 시공구조

□메붙임 돌수로내기(막논돌수로내기, 사석수로공)의 시공구조

□떼 수로내기 시공구조

□콘크리트 블록(U자관) 수로내기 시공구조

■ 시공사진

찰붙임 돌수로내기

메붙임 돌수로내기(막논돌수로내기)

떼 수로내기

벤치플륨관 수로내기

콘크리트U형관 수로내기

파식 수로내기

■ 공정표

□떼 수로내기 100m당 공정표

명 칭	치 수	수 량	단 위	비 고
떼 특별인부 보통인부	0.2m×0.33m×0.05m	94(직채) 1.33 20.19	m2 인 인	토 질 : 보통토사 수 로 폭 : 0.6m 윤 주 : 0.94m 면 적 : 94m2 바닥파기 : 14.13m3

□돌 수로내기 100m당 공정표

명 칭	치 수	수 량	단 위	비 고
잡 석 운 반 비 고 임 돌 석 공 특별인부 보통인부	□3 25□	18.9 18.9 11.34 16.38 4.58 81.34	m3 m3 m3 인 인 인	토 질 : 보통토사 수 로 폭 : 0.8m 윤 주 : 1.26m 면 적 : 126m2 깊 이 : 0.4m 수로바닥파기 : 25m3

□벤치 플륨관 수로내기 10m당 공정표

명 칭	치 수	수 량	단 위	비 고
철근콘크리트 벤치플륨관 모르타르 시 멘 트 모 래 떼 운 반 비 특별인부 보통인부	RCBFⅡ 0.4×0.26×2m 두께 : 0.05m 1 : 3	5 0.08 40 0.09 6.0 플륨관, 시멘트 0.46 6.83	개 m3 kg m3 m2 인 인	토 질 : 고사점토 수 로 폭(U형) : 0.4m 윤 주 : 0.92m 깊 이 : 0.26m

6) 흙막이(土留工, 留土工, 防築, 山止工, 山留工, Soil arresting

structures)

흙이 무너지거나 흘러내림을 막는 공작물로서 사면기울기의 완화, 표면 유하수의 분산 및 수로공사의 기초 등을 목적으로 구축하는 다 기능적인 비탈안정공종이다.

사용재료에 따라서 콘크리트, 돌, 돌망태, 콘크리트판(PNC판), 흙포대, 통나무, 콘크리트 기둥틀, 폐 타이어, 바자, 앵글클리브망 흙막이등 많은 종류가 있다.

■ 시공장소

사면이 붕괴위험성이 있거나 비탈다듬기 및 단끊기로 생기는 토사가 유치되는 곳

■ 시공요령

□비탈다듬기와 흙막이 공작물에 대한 시공비의 합계가 최소로 되도록 흙막이의 배치와 구조를 결정한다.

□비탈다듬기 시공시 매토부분에도 흙막이를 설치하여 비탈면의 안정을 도모하고 흙막이 하부에 땅밀림이 일어나지 않도록 본바닥에 기초를 두고 축설해야한다.

□흙막이 공작물의 방향은 원칙적으로 산비탈에 대해서 직각이 되도록 한다.

□불투수성의 흙막이 공사는 뒷면에 체수(滯水)되지 않도록 직경 5∼10cm 정도의 물빼기 구멍을 3□당 1개소 정도 설치한다.

□콘크리트 흙막이(Concrete soil arresting structures)는 흙층이 이동할 위험성이 있고 토압이 커서 다른 흙막이 공작물로서는 안정을 기대할 수 없는 경우에 시공하며 높이는 산복기초로서는 4.0m이하, 산비탈면에서는 2.0m내외가 적당하고 천단두께는 배면의 토압이 큰 경우에는 30cm이상, 앞면기울기는 1 : 0.3 , 뒷면기울기는 수직으로 하거나 토압에 대응하여 결정한다. 뒷채움돌은 시공의 난이, 배수효과들을 고려하여 아래쪽, 위쪽 모두 30cm이상으로 한다. 또한 표면적 2∼3m2 당 1개소씩 물빼기 구멍(지름 3cm)을 설치하며 10∼15m마다 신축줄눈을 설치하고 견고하지 않은 지반에 시공하는 경우에는 반드시 말뚝기초 등으로 보강해야 한다.

□돌 흙막이는 찰쌓기와 메쌓기가 있으며 석재를 사용하는 경우와 콘크리트 블록을 사용하는 경우가 있다.

·석재는 견치돌, 막깬돌, 잡석, 야면석을 사용하며 충분히 바닥파기를 실시하고 축설한다.

·돌흙막이 높이는 원칙적으로 찰쌓기는 3.0m이하, 메쌓기는 2.0m 이하로 하며 기울기는 1 : 0.3으로 한다.

·블록쌓기 흙막이는 벽면의 안정을 위하여 중량이 무거운 것이 좋으며 일반적으로 m2당 300∼400□의 것이 널리 사용된다. 벽면의 뒷길이는 대체로 30cm이상이어야 한다.

·뒷채움자갈은 콘크리트벽 흙막이 공작물에 준하지만 허리채움자갈 등은 돌쌓기와 블록 등을 안정시키기 위하여 돌의 뒷꼬리면까지 완전히 채워야하며 일반적인 사용량은 막깬돌이나 잡석 등의 경우 뒷길이의 1/2, 야면석의 경우 1/3을 돌쌓기의 표면적에 곱하여 산출한다.

□돌망태흙막이로 사용되는 돌망태의 종류는 둥근돌망태, 방석돌망태, 마름모꼴방석돌망태와 변형돌망태가 있으며 속채움 돌은 지름이 15∼30cm의 잡석이나 호박돌이 좋으며 높이는 2m정도로 한다.

□콘크리트판(PNC판, Pipe net concrete) 흙막이는 높이 1.6m이하로 하고 반드시 자갈로 뒷채움을 충실하게 해야한다.

□흙포대흙막이(Soil arresting structures by soil-sacks)는 종이, 피륙등으로 만든자루(包袋, 負袋, 布袋, 麻袋)에 토사를 담아서 비탈면에 쌓는 공법으로 일시적인 흙막이공사와 流入水의 방지공사 등에 사용된다.

□통나무쌓기흙막이(Timber soil arresting structures)는 기초바닥파기를 하며 그위에 필요에 따라서 1.0m정도의 기초말뚝을 1.0m간격으로 박고 이것에 붙여서 횡목을 놓아 그위에 길이 0.7∼1.0m의 控木을 0.5∼1.0m간격으로 설치하며 이것을 횡목에 고정시킨다음 그 사이에 토사와 자갈등으로 채우고 다지기를 한다. 공목에 의하여 만들어지는 空隙 부근에는 새심기나 잡초심기등으로 토사의 유출을 방지하고 埋土의 고정을 조속히 이루도록 해야한다.

□콘크리트기둥틀흙막이는 바닥파기를 충분히 하고 자갈이나 호박돌을 평평히 깔고 충분히 다진다음 기초 콘크리트 치기를 한 후 그 위에 콘크리트 기둥을  정사각형, 사다리꼴 또는 삼각형 등의 형상으로 조립용 볼트로서 조립하고 그 속에 호박돌과 자갈 등으로 채운다.

□폐타이어흙막이는 철사로 견고히 연결하며 속을 흙으로 채워서 이탈되거나 변형되지 않도록 시공하여야 한다.

■ 구조도

<측면도>	<측면도>

□콘크리트 흙막이	□콘크리트 블록쌓기 흙막이

<정면도>

<측면도>

□돌(야면석) 흙막이

<세로쌓기>                <가로쌓기>

□돌망태 흙막이

<PNC판>	<측면도>

□PNC판 흙막이

<정면도>	<측면도>

□통나무 흙막이

<측면도>

□콘크리트 기둥틀 흙막이 구조

<측면도>

□폐타이어 흙막이

■ 시공사진

□콘크리트 흙막이

□돌 흙막이

□돌망태 흙막이

□PNC판 흙막이

□통나무 흙막이

□폐타이어 흙막이

□흙포대 흙막이

7) 돌쌓기(築石工, 積石工, Stone masonry works)

돌쌓기란 돌(石材)을 쌓아올려 자연석쌓기, 돌 흙막이, 돌 누구막이, 돌 골막이, 돌 기슭막이, 돌 바닥막이, 돌 축대벽(옹벽), 산비탈돌쌓기(산돌쌓기) 등과 같은 구축물을 만드는 것을 말하며 특정한 工種名은 아니다. 산지사방에서 돌쌓기라 하면 일반적으로 돌 흙막이(산비탈돌쌓기, 山腹築石工, Stone masonry works on hillside)로서 비탈다듬기 등으로 생산된 토사를 유치하거나 붕괴토사를 고정하기 위하여 사면에 설치하는 공작물로서 파종상이나 떼 단쌓기의 기초로도 시공한다. 시공하는 석재의 종류에 따라서 마름돌쌓기, 견치돌쌓기, 전석쌓기, 막깬돌쌓기, 야면석쌓기, 잡석쌓기와 호박돌쌓기 등이 있으며 석재대용으로 최근에는 콘크리트블록쌓기 공사가 널리 활용되고 있다. 비탈면의 기울기가 1 : 1 보다 완만한 경우는 돌 붙이기(張石工) 공사라 하고 1 : 1 보다 급한 경우에는 돌쌓기(築石工)라고 한다.

■ 시공장소

산비탈이나 산각부에 토사의 퇴적이 많고 붕괴토사가 많은 급경사지(경사  45°이상)의 습지 또는 지반이 견고하여 비탈다듬기나 선떼붙이기 시공이 곤란한 기복지.

■ 시공요령

□돌쌓기는 모르타르의 사용여부에 따라 메쌓기(Dry masonry)와 찰쌓기(Wet masonry)가 있다. 또한 돌을 쌓는 방법에 따라 골쌓기(谷築 또는 谷積)와 켜쌓기(水平築 또는 布積)가 있는데, 골쌓기(Uncoursed rubble masonry)는 비교적 안정되고 견치돌이나 큰 들돌을 이용하며 층을 형성하지 않기 때문에 막쌓기(亂層築石)라고도 하며, 켜쌓기(Coursed masonry)는 마름돌이나 축댓돌(견치돌)을 이용하여 돌의 면높이를 같게하여 가로줄눈이 일직선이 되도록 쌓기 때문에 바른층쌓기(整層築石)라고도 한다.

<골쌓기>	<켜쌓기>

·돌쌓기 종류

□기초를 깊이 파고 단단히 다져야하며 큰돌부터 먼저 놓아가면서 차례로 쌓아올린다. 돌을 쌓을 때 튀어나오거나 들어가지 않도록 면을 맞추고 양옆의 면과도 접촉부가 맞도록한다.

□시공목적에 알맞는 좋은 석재를 선택하며 특히 귀(모서리)돌이나 갓(머리)돌은 규격에 맞는 좋은 것으로 한다.

□돌쌓기의 새로줄눈이 일직선이되는 통줄눈(Through joint)을 피하고 파선줄눈(Break joint)이 되도록 쌓는다. 줄눈의 두께는 9∼12mm로 하고 모르타르를 충분히 채우도록한다.

□높은 돌쌓기는 밑으로 내려옴에 따라 돌쌓기 뒷길이를 증대시키는 것이 원칙이다.

돌쌓기 뒷길이 표준                                  (단위 : □)

구 분	돌쌓기높이(m)					돌붙이기
	∼1.5	∼3	∼5	∼7	7이상
메쌓기 찰쌓기	25∼35 25∼35	36∼45 30∼35	36∼60 35∼45	45∼75 35∼55	75이상 45∼60	25∼60 20∼40

※ 높이는 천단마루로부터 기준한다.

□돌쌓기의 표준기울기는 특수한 경우를 제외하고는 쌓기 높이의 최대치를 취하고 표준뒷길이 상부에서부터 적용한다.

돌쌓기 높이에 따른 표준기울기

직고(直高) (m)		∼1.5	∼3	∼5	∼7	7이상
메쌓기	성 토 절 토	1 : 0.30 1 : 0.25	1 : 0.35 1 : 0.30	1 : 0.40 1 : 0.35	1 : 0.45 1 : 0.40	1 : 0.50 1 : 0.45
찰쌓기	성 토 절 토	1 : 0.25 1 : 0.20	1 : 0.30 1 : 0.25	1 : 0.35 1 : 0.30	1 : 0.40 1 : 0.35	1 : 0.45 1 : 0.40

※ 야면석 쌓기는 높이 3m이상이면 전부 또는 하부를 찰쌓기로 한다.

□산비탈 돌쌓기(산돌쌓기)의 비탈높이는 되도록 2m이하로 하되 2m이상인 경우에는 2단으로 한다.

□용수가 있는 곳은 천단에 凹형의 수로를 만들어 물이 흐르도록 한다.

□줄눈메꿈 모르타르는 □당 0.009□를 표준으로 한다.

□찰쌓기공사

·찰쌓기 경우 콘크리트 사용량은 m2당 0.2∼0.3m3당으로 하고 뒷메꿈 자갈은 m2당 0.2∼0.3m3 보통이나 다습지로서 퇴적토의 붕괴가 예상되는 경우는 m2당 0.3∼0.5로 시공한다.

·막깬돌의 찰쌓기공사는 골쌓기(谷築)를 원칙으로 하고, 밑돌은 큰 돌을 사용하여 5각형으로 다듬어 튼튼하게 인접한 돌에 밀착하도록 놓아야 한다.

·찰쌓기의 석재 및 블록은 쌓기전에 흙이나 부착물을 제거하고 깨끗이 쌓아야 한다.

·성토지에서는 뒷채움 조약돌의 두께는 직고에 따라 다음표와 같은 크기로 한다.

성토의 경우 뒷채움 조약돌의 두께

직고(直高)	∼1.5m	∼3.0m	∼5.0m	∼7.0m
상부의 두께(□) 하부의 두께(□)	20∼40 30∼60	20∼40 45∼75	20∼40 60∼100	20∼40 80∼140

※ 절토의 경우(다져진 상태) 뒷채움 조약돌의 두께는 상하부의 두께를 30∼40□로 한다.

·찰쌓기에서는 앞면에서 돌의 이(接觸部)를 맞추고, 허리고임돌로 쌓기돌을 고정시키고, 돌 틈사이에는 채움콘크리트룰 채워서 앞면 돌 이까지 충분히 채우고 다져야 한다.

·찰쌓기공사때의 하루에 쌓는 높이는 1.2m를 넘지 않도록 하여야 한다.

·물빼기구멍의 배치는 어긋나게 하고, 서로의 간격은 2∼3□ 마다 1개소를 계획하는 것을 표준으로 한다. 바닥지름 3∼5□ 정도의 염화비닐관 등으로 시공한다.

·앞면의 줄눈모르타르 시공시에는 줄눈부분을 물로 충분히 적신 후에 시공하여야 한다.

·찰쌓기의 표면은 시공직후 가마니 등을 덮고 살수하여 10시간 이상 습윤상태를 유지·양생하여야 한다.

□메쌓기공사

·메쌓기공사는 규격이 일정한 석재의 줄쌓기(布築)를 원칙으로 한다.

·메쌓기의 돌 이(接觸部)는 너비가 견치돌일 때 5∼10cm, 막깬돌일 때 3∼6cm가 되도록 돌메로 다듬어서 맞추고, 허리고임돌 및 뒷고임돌을 사용하여 괴어야 하며, 쌓아 올라감에 따라 뒷채움돌을 채워야 한다.

□골쌓기공사

·견치돌, 막깬돌 및 깬잡석은 접촉이 좋도록 다듬고, 잡석으로 허리고임, 옆고임, 뒷고임을 하여야 한다. 메쌓기시공시에는 고임돌 틈사이에 채움자갈을 다져 넣는다.

·밑돌(基石)과 머리돌(天端石)의 앞면은 두 모서리를 따내서 5각형()으로 다듬고, 좌우의 밑돌과 밀착되도록 놓아야 한다.

□줄쌓기공사는 비탈면의 높이가 1m 이하일 때, 양질의 규격재인 견치돌이나 막깬돌로 시공한다.

□호박돌 및 잡석 쌓기공사는 쇠메로 다듬어서 앞면을 맞추며, 좁은 면이 비탈면에 나오도록 마구리쌓기·골쌓기로 한다.

□돌쌓기공사시의 뒷채움 재료는 조약돌이나 부순돌을 사용하며, 최대지름 15cm인 돌이 적당한 입도로 혼합된 것이라야 한다. 뒷채움 시공에 있어서 되메우기 재료와 뒷채움 재료가 혼합되지 않도록 하여야 한다. 뒷채움작업중에는 기계의 주행 또는 편심하중에 의하여 구조물에 손상을 주지 않도록 주의하여야 한다.

□돌쌓기공사에서 석축뒤의 되메우기작업은 돌쌓기에 맞추어 뒷채움한 후 층별로 되메우기를 하여야 하며, 높은 돌쌓기에서는 한꺼번에 되메우기를 해서는 안된다.

□낙석이 예상되는 지역은 천단부를 꺽어 축설한다.

□돌의 배치에 특히 주의하여 다섯에움 이상 일곱에움 이하가 되도록하며 보통 여섯에움으로 한다.

·잘못된 돌쌓기(禁忌石)

■ 구조도

<옆면>                              <윗면>

□돌쌓기(築石工) 공사의 단면도(채움돌·고임돌)

□산비탈 돌쌓기(2단쌓기)

□자연석쌓기 정면도       □깬돌쌓기 정면도  □축댓돌(견치돌)쌓기 정면도

■ 시공사진

산비탈 돌쌓기(산돌쌓기)

켜쌓기(스톤블록 흙막이)

골쌓기(돌 골막이)

■ 공정표

□산비탈돌쌓기 100m당 공정표

명 칭	치 수	수 량	단 위	비 고
잡 석 운 반 비 석 공 특별인부 보통인부	□:25cm	7.65 7.65 7.65 1.33 26.04	m3 m3 인 〃 〃	토 질 : 경질토사 높 이 : 0.51m 폭 : 0.8m 사 면 적 : 51m2 바닥파기 : 20m3

8) 골막이(구곡막이, 골매기, 保谷工, 谷止工, 谷防, Check dam)

황폐소계류(溝谷·Gully)를 가로질러 反水面만을 축조하며 개울비탈을 완화시켜 水勢를 줄이므로 산각을 고정하고 토사유출 및 사면붕괴를 방지하기 위하여 시공하는 공작물이다. 사용재료에 따라서 돌, 흙(떼), 바자, 돌망태, 콘크리트 블록,  통나무, PNC(Pipe net concrete)판 골막이 등이 있다.

■ 시공장소

溪床과 溪岸의 침식이 활발하고 토사유하량이 많은 장소

■ 시공요령

□바닥파기는 견지반까지 충분히 하여야 한다.

□계류의 彎曲部를 가능한 한 피하고 직선부에 설치한다.

□축설방향은 유심선에 직각이 되도록 한다.

□계상비탈이 급한 곳에서는 계통적으로 축설한다.

□댐마루부위(堤冠部)는 부득이한 경우 이외에는 방수로를 설치하지 않는 대신 중앙부를 낮게 반달꼴로 만든다.

□쌓기 비탈은 대체적으로 3부로 하고 견고를 요하는 개소는 돌 또는 콘크리트로 설계 시공한다.

□물받이는 막논돌로 하고 석재가 귀하고 떼 뜨기가 용이한 곳은 흙을 1.0∼1.5할로 쌓아서 댐마루(堤冠)와 반수면에만 떼를 입히고 對水面은 토사로 채운다.

□석재 또는 떼가 귀한 대신 편책재료가 풍부하고, 토층이 깊고 암반노출이 없는 곳에서는 산복공사 산얽기 요령에 의하여 바자골막이를 설치한다.

□찰쌓기를 할 때에는 m2당 1개 정도의 물구멍을 설치한다.

□돌 골막이(Stone check dam)는 길이 4∼5m, 높이 2m 이내로 축설하며 계상기울기가 급한 곳은 계통적으로 축설한다. 뒷채움은 댐마루까지 높이의 1/2에 해당하는 두께로 시공한다.

□흙 골막이(Earth check dam)는 흙으로 구곡막이를 축설하고 댐마루의 반수면에 떼를 입혀 제체를 보호하며 규모가 크고 견고함을 요구할 때는 좋은 점토 또는 石灰二和土의 심벽(Impervious core wall)을 설치한다. 흙쌓기 비탈면의 표준기울기는 대수면과 반수면에서 다같이 1:1.5보다 완만하게 한다.

□바자 골막이(Wicker check dam)는 통나무(직경 10□내외)로 말뚝을 박고 버들, 사시나무, 기타 맹아력이 강한 지조(枝條)를 엮어서 만드는데 석재가 귀하고 습지로서 토심이 깊고 암반노출이 없는 지역에 축설한다.

□통나무 골막이(Timber check dam)는 먼저 항목을(직경 6cm)을 3.6m 간격으로 계상(터파기 장소)에 상, 하 2줄을 놓은 다음 그 위에 종목(1m)을 60∼70cm간격으로 놓은 후 결속선으로 단단히 묶는다. 종목과 횡목이 접하는 곳에 45°방향으로 기초말뚝(말뚝길이 1.8m)을 박은 후 구조도와 같이 종, 횡으로 쌓고 공간에 자갈, 돌흙으로 채운 다음 종목을 이용하여 방수로를 만든다.

■ 구조도

< 정면 >	< 단면 >

□돌 골막이

□흙 골막이

□바자 골막이

< 정면도 >	< 측면도 >

□통나무 골막이

■ 시공사진

돌 골막이

콘크리트 골막이

돌망태 골막이

바자 골막이

통나무 골막이

장대블록 골막이

PNC판 골막이

■ 공정표

□돌 골막이 1개소당 공정표

명 칭	치 수	수 량	단 위	비 고
깬 돌 운반비 고임돌(야면석) 자 갈 석 공 특별인부 보통인부	□1=0.25m □2=0.25m □3=0.35m	6.00 6.00 0.72 2.34 1.80 0.79 13.26	m2(구입) m2 m3(직채) m3(직채) 인 인 인	·토 질 : 경질토사기준 ·상 장 : 5.00m ·하 장 : 3.00m ·높 이 : 1.44m ·비 탈 : 3할 ·비탈높이 : 1.50m ·정 면 적 : 5.76m2 ·비탈면적 : 6.00m2 ·두 께 : 0.75m ·입 적 : 4.32m3 ·바닥파기 : 2.97m3

□돌 골막이 1개소당 공정표

명 칭	치 수	수 량	단 위	비 고
깬 돌 운반비 고임돌(야면석) 자 갈 석 공 특별인부 보통인부	□1=0.25m □2=0.25m □3=0.35m □=0.25m	7.50 7.50 0.67 3.62 2.65 0.5 9.83	m2(구입) m3(직채) m3(직채) 인 인 인	·토 질 : 질토사 ·상 장 : 6m ·하 장 : 4m ·높 이 : 1.44m ·비 탈 : 3할 ·비탈높이 : 1.5m ·정 면 적 : 7.2m2 ·사 면 적 : 7.5m2 ·제 각 폭 : 0.71m ·입 적 : 5.11m3 ·물 받 이 : 길이-1m 너비-4m 두께-0.25m

□돌망태 골막이 1개소당 공정표

명 칭	치 수	수 량	단 위	비 고
돌 망 태 조 약 돌 특별인부 보통인부	원형 0.45×1.0m	27 3.91 0.96 14.52	조 m3 인 인	·토 질 : 견질토사 ·상 장 : 5m ·하 장 : 4m ·돌 망 태 :□ 형-원형 □선굵이-#8 □망 목-0.15m ·비 탈 : 3할 ·비탈높이 : 1.5m ·높 이 : 1.44m

9) 바자얽기(산얽기, 山腹編柵工, Wicker works, Wattle works)

산지 사면의 토사 유치와 붕괴방지 및 식생조성을 목적으로 비탈면 또는 계단상에 바자(柵, 編柵)를 설치하고 뒤쪽에 흙을 채워 식생을 조성하는 공작물이다. 사용되는 재료는 바자, 통나무, 판자류, 콘크리트판, 초두목, 가지 등이 있다. 책(바자) 공작물에는 바자얽기(編柵工)와 통나무울(짱)얽기(木柵工)로 구분된다.

■ 시공장소

·떼 채취가 곤란하고 떼붙임으로 실효를 거둘수 없는 지역

·토압이 적고 식생의 도입이 용이하며 토양조건이 양호한 지역으로 사용재료를 쉽게 얻을 수 있는 지역.

■ 시공요령

□말구직경 8∼10cm내외, 길이 1.0∼1.5m의 말뚝을 0.5∼1.0m간격으로 길이의 1/2정도 땅에 박고, 초두목이나 가지로 50cm정도의 바자를 얽어맨다.

□말뚝을 박는 각도는 사면에 직각 방향과 수직선과의 이등분선이 되도록 시공함을 원칙으로 하나 경사가 완만한 경우에는 수직으로 하여도 된다.

□급경사지에서는 계단을 끊고 사면에 접근하여 편책을 설치한 후 뒤에는 토사로 채운다.

□바자를 얽어매는 나뭇가지는 밑부분이 3cm이하, 1m당 0.3∼0.5속 (1속:25본)을 사용하며 잘 휘어지는 나무를 사용한다.

□바자 앞면에 버드나무류의 삽수를 꽂아 토양을 고정토록 한다. 산지붕괴지에서는 밤나무, 참나무류, 버드나무류 등이 사용된다. 산지비탈의 비탈 다듬기 토사의 안정공사로서 뿐만 아니라 산사태지, 붕괴지비탈의 토사안정, 녹화공사, 그리고 채석장을 비롯한 각종 형태의 훼손지비탈의 안정, 녹화공사에 널리 적용된다. 간벌재 통나무 끝단 우듬지 및 큰 가지의 활용으로 현지 주변에서 구득이 용이한 경우에 더욱 효과적이다.

□얽기 상하 간격은 직고 0.5∼1.0m로 한다.

■ 구조도

□바자얽기

■ 시공사진

□바자얽기

■ 공정표

□폐목바자얽기 10m당 공정표

명 칭	치 수	수 량	단 위	비 고
말 뚝 특별인부 보통인부	직경 : 4∼6cm 길이 : 120cm	20 0.22 3.26	개인인	·토질 : 보통토사 ·계단폭 : 0.7m ·단절고 : 0.59m ※말뚝 1m당 2개 사용

10) 울짱얽기 (울얽기, 비탈 울짱얽기, 柵工, Plank-board

barrier works)

울짱얽기공사(斜面柵工)는 산지비탈 또는 계단위에 울짱(柵)을 설치하여 표토의 유실을 방지하고, 울짱뒷면에 되메우기를 해서 식재한 묘목의 생육에 양호한 환경조건을 조성하기 위하여 계획·시공하는 비탈안정공종으로 사용재료에 따라 목책(통나무, 판자), 콘크리트판, 합성수지, 철망울짱얽기와 각종 매트병용의 울짱얽기가 있다.

■ 시공장소

·떼채취가 곤란하고 떼 붙임으로 실효를 거둘 수 없는 지역

·토압이 적고 식생도입이 용이하며 토양조건이 양호한 지역으로 사용재료를 쉽게 얻을 수 있는 지역

■ 시공요령

□사면에 수평으로 0.5∼1.0m 간격으로 말뚝을 박고 말뚝사이를 각종의 재료로 얽거나 조립하여 벽면을 구성하는데 일반적으로 울짱의 벽면높이는 0.5m 정도로 하고 말뚝의 길이는 울짱높이의 1.5∼2.0배로 한다.

□울짱(柵)에 사용하는 말뚝과 울짱벽재는 썩기 쉬운 재료를 사용하는 경우가 많으므로, 식생에 의해서 가급적 뒷면의 되 메우기 흙을 고정하고 계단위와 벽재의 사이에는 반드시 새류(초류)와 잡초포기를 심던가, 초류종자를 파종하여야 한다.

□말뚝을 박는 각도는 일반적으로 수직방향으로 하지만, 경사가 급한 비탈에서는 말뚝아래의 흙의 두께가 충분히 말뚝을 지지할 수 없는 경우에는, 비탈의 수직방향과 직각방향과의 2등분선의 방향으로 박는다.

□목책얽기공사(木柵工)는 울짱벽재에 板材 또는 통나무를 사용하여, 벽재에 가해지는 토압을 말뚝으로 지지하는 것으로, 흙막이공사까지는 필요하지 않은 정도의 비탈다듬기로 생긴 토사의 고정을 도모할 경우에 계획한다.

일반적으로 끝동부리(末口) 지름 10cm, 길이 1∼1.5m 정도의 말뚝을 대개 1m 간격으로 박고 그 안쪽에 판재(두께 3cm 정도) 또는 통나무(지름 10cm 정도, 길이 2.0m 정도)를 높이 50cm 정도로 나란히 놓고, 다시 되 메우기토사가 유출되지 않도록 섶을 놓고 되메우기를 한다.

벽재에 통나무를 사용하는 것을 “통나무울짱얽기공사(原木柵工)”, 판재를 사용하는 것을 “판재울짱얽기공사(板柵工)”라 하며 간벌재 활용면에서 활용효과가 크게 기대된다.

□대용재, 합성수지재 울짱얽기공사는 합성수지계 2차 제품을 사용하여 울짱얽기공사를 하는 것으로, 지형, 토질조건 등을 고려하여 가장 적절한 것을 선정하여야 한다. 울짱얽기공사(柵工)중에서는 바자얽기공사가 종래로부터 많이 사용되었지만, 우듬지와 같은 재료를 구득하기가 곤란하고, 또 공사의 성력화 등으로부터, 2차 제품화된 자재를 사용하는 울짱얽기공사를 계획하는 경우가 많아졌다.

2차제품 자재를 사용하는 울짱공사의 구조는 기본적으로는 바자얽기공사와 같지만, 나무 말뚝 대신 철재 파이프와 경질 염화비닐계 파이프를 사용하고, 나무 우듬지 대신에 강판과 엑스팬드 메탈, 혹은 섬유판계의 투수성매트와 철망 등을 사용하거나, 또는 이들 자재를 병용하여 시공한다. 또, 녹화를 촉진하기 위하여 벽재에 종자와 소량의 비료를 첨착한 것 등도 있다.

■ 구조도

□통나무울짱얽기                   □판자울짱얽기

■ 시공사진

통나무울(짱)얽기

11) 선떼붙이기 (비탈선떼붙이기, 줄떼공, 立芝工, 積苗工,

Terrace-sodding works)

비탈다듬기에서 생산된 부토를 고정하고, 식생을 조성하기 위한 播植床을 설치하는데 필요한 기본 공작물로서 산복비탈면에 계단을 끊고 계단전면에 떼를 쌓거나 붙인 후 그 뒷쪽에 흙으로 채우고 樹草를 파식한다. 이 공법은 수평계단에 의해서 지표유하수를 분산하여 침식 방지와 수토보전을 도모하기 위하여 계획시공하는 비탈녹화공종으로 떼 붙이기의 사용매수에 따라 1∼9급으로 구분하며 기초에 돌을 쌓아 보강하는 경우에는 밑돌선떼붙이기(臺石立芝工)라 한다.

■ 시공위치

경사가 비교적 급하고 지질이 단단한 지역

■ 시공요령

□직고 1∼2m의 간격으로 단(계단)을 끊는데 계단폭은 50∼70cm, 발디딤(踏路, berm)은 10∼20cm, 천단폭(마루나비)은 40cm를 기준으로 하며 떼붙이기 기울기는 1 : 0.2∼0.3으로 한다. 단끊기는 등고선 방향으로 실시하며 산 상부에서 시작하여 하부로 내려오면서 한계단씩 차례로 끊어내린다.

□부토가 깊은 지역은 산비탈돌쌓기를 실시한 후 선떼붙이기(밑돌선떼붙이기, 臺石立芝工)를 시공한다.

□급경사지에서 선떼의 밑부분의 붕괴를 방지하고 작업시 인부들이 밟고서서 작업할수 있으며 선떼의 밑부분과 밑떼(바닥떼, 基芝)의 활착을 조장하기 위하여 바닥떼 앞면부분에 발디딤(踏路, berm)을 설치한다. 발디딤은 가급적 견지반에 설치한다.

□선떼붙이기를 할 때 기술적으로 가장 중요한 일은 떼를 붙이는 일로 선떼(立芝), 갓떼(머리떼, 冠芝, 天芝, 耳芝, Coping-sod, Ear grass), 받침떼(支芝, 控芝, Supporting-sod), 바닥떼(敷芝, 基芝, Footing sod, Base sod, Fundation sod)등과 잘 밀착되어야 하며 마루는 항상 수평을 유지하고 토사의 沈下率을 감안하여 5cm정도 흙을 돋우어 주는 것이 좋다.

□선떼붙이기의 높이는 경비와 입지조건에 따라 달리하게 되는데 저급(9급에 가까운것)으로 하는 것이 효과적이나 일반적으로 황폐임지 산복공사에 6∼7급(높이 40cm)을 많이 시공하고 있다.

□표토이동과 강수차단을 목적으로 할 때는 5급 이상으로 하며 사방지 식재 및 파종을 목적으로 할 때는 6급 이하로 한다.

□떼는 산풀이 섞인 산떼가 활착이 좋다.

□급별 떼사용 매수, 시공간격과 ha당 시공연장거리는 다음표와 같다.

·선떼붙이기 시공표준

구 분	비탈 (°)	1m당 떼사 용매수(매)	직고(m)	수평거리(m)	사면거리 (m)	1□당 시공연장(m)
1급 선떼붙이기 3급 선떼붙이기 5급 선떼붙이기 6급 선떼붙이기 8급 선떼붙이기	35∼45 35∼45 25∼35 25∼35 15∼25	12.50 10.00 7.50 6.25 3.75	2.80∼4.00 2.80∼4.00 1.55∼2.33 1.55∼2.33 0.75∼1.30	4.00 4.00 3.33 3.33 2.79	4.94∼5.90 4.94∼5.90 3.70∼4.11 3.70∼4.11 2.90∼3.10	2,500 2,500 3,000 3,000 3,500

※떼크기 : 길이 40cm×나비25cm

·급별 선떼붙이기 m당 떼사용매수표

떼크기	길이 40, 폭 20□		길이 33, 폭 20□
구분	단면상 매수	연장 1m당 매수	단면상 매수	연장 1m당 매수
1급 2급 3급 4급 5급 6급 7급 8급 9급	5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0	12.50 11.25 10.00 8.75 7.50 6.25 5.00 3.75 2.50	5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0	15.0 13.5 12.0 10.5 9.0 7.5 6.0 4.5 3.0
1m당 떼사용 매수	단면상 떼매수 × 2.5 매/m		단면상 떼매수 × 3 매/m

■ 구조도

<정면도>                             <측면도>

□선떼붙이기 시공구조

□선떼붙이기 급별 시공기준

■ 시공사진

선떼붙이기

밑돌선떼붙이기

■ 공정표

□7급 선떼붙이기 100m당 공정표

명 칭	치 수	수 량	단 위	비 고
떼 특별인부 보통인부		42 0.65 9.72	m2 인 인	토 질 : 경질토사 계 단 폭 : 0.64m 천 단 폭 : 0.4m 단 절 고 : 0.3m 단 끊 기 : 8.4m3

□6급 선떼붙이기 100m당 공정표

명 칭	치 수	수 량	단 위	비 고
마대(마사) 특별인부 보통인부	0.35m×0.5m	700 0.65 9.68	매인인	계 단 폭 : 0.6m 단 절 고 : 0.42m 경 사 : 35°기준 단 끊 기 : 12.6m3 마대흙소요량 ≒0.01m3

12) 단쌓기(비탈단쌓기, 段積工, Stepped mini-terrace works)

경사가 급한지역에서 비탈다듬기 공사나 단끊기 공사로 생산된 토사가 많은 사면을 조기에 안정, 녹화하기 위하여 높이와 너비가 일정한 계단을 연속적으로 붙여 구축하는 비탈안정 녹화공종으로 사용재료에 따라 떼, 돌, 돌·떼, 짚망, 흙포대, 합성재 단쌓기가 있다.

■ 시공장소

급경사지로 부토(浮土)가 많은 사면

■ 시공요령

□용수로 인하여 붕괴위험성이 있는 장소에서는 속도랑내기를, 시공높이가 높은경우에는 땅속흙막이 또는 흙막이 공작물을 겸하여 시공한다.

□떼단쌓기(段積立芝工, Stepped mini-terrace sodding works)는 단끊기 및 떼붙이는 요령은 선떼붙이기(7급)와 같으며 떼단의 높이와 너비는 30cm 정도로 한다.

·동일 비탈면에 연속적으로 시공하는 떼단의 수는 5단을 초과하지 않도록 해야하며 5단 이상일 경우에는 5단을 쌓은 후 돌쌓기와 같은 보다 견고한 흙막이 공작물을 시공하고 떼단의 나비보다 더 넓은 작은단(小段)을 설치한 다음 그위에 떼단쌓기를 계속한다.

·떼단의 앞모서리 부분을 연결한 선이 직선이거나 줄드리움선이 되도록 시공한다.

떼단쌓기 공작물의 시공적부

·산비탈의 오목한 곳(凹지)에 시공하는 경우에는 떼단 기초부에 아까시나무, 싸리를 파종하고 떼단위에 사방수종을 식재하는 것이 효과적이다.

□돌단쌓기(段積石工, Stepped mini-terrace masonry works)는 돌이 많은 지역에서 떼대신 돌(잡석)을 이용하여 시공한다.

□돌·떼(혼합)단쌓기(石芝混合段積工, Stepped mini-terrace stone-sodding works)는 석재가 많은 지역에서 떼대신 석재로 段을 쌓으면서 돌 사이에 떼를 넣어 돌과 떼가 일체가 되도록  시공하는 공법으로 경제적이나 견고도가 약한 것이 흠이다.

□볏짚 단쌓기(Stepped mini-terrace straw works)는 떼를 구하기 어려운 장소(고산지대)에서 떼 대신 볏짚을 위 아래로 구부려 넣고 단 위에는 묘목을 심고 풀씨를 파종한다. 계단의 나비는 발 디딤을 설치할 경우 60cm 정도, 발 디딤이 없을 경우 50cm 정도로 하고 그 높이는 30cm 정도로 한다.

■ 시공구조도

<측면도>                              <측면도>

□떼단쌓기                            □볏짚단쌓기

■ 시공사진

떼단쌓기(사진하부)

돌단쌓기

돌·떼(혼합)단쌓기

흙포대 단쌓기

13) 조공(條工, 筋工, Strip-terracing works)

황폐사면(각종 붕괴지, 절·성토사면)에 나무와 풀을 파식하기 위하여 산복비탈면에 수평으로 계단을 끊고 앞면에는 떼, 새포기, 잡석 등으로 낮게 쌓아 계단을 보호하며 뒷면에는 흙을 채워서 파식상을 조성한 후 파식하는 산복녹화공법이다.

사용재료에 따라서 떼, 돌, 새, 싸리, 통나무, 섶과 그밖에 식생반, 식생자루, 식생대, 식생구멍 및 식생매트 덮기와 같은 인공녹화자재를 이용한 조공법이 있다.

■ 시공장소

비교적 완경사지의 녹화대상지

■ 시공요령

□계단간 수직높이는 1.0∼1.2m, 계단 나비는 50∼60cm의 계단을 수평으로 설치한다.

□떼조공(반떼붙이기, 芝條工, Sod strip-terracing works)은 뜬떼(切芝)를 사용하는 경우와 植生盤, 식생자루(植生袋), 植生帶, 그린벨트 등을 이용하는 경우가 있다. 떼 조공은 반떼(가로 40cm, 세로 12cm, 두께 5cm이상)를 붙이고 후면에 묘목을 식재한다. 떼 조공 시공시에 흙떼를 눌러 고정하기 위한 떼 꽂이는 맹아력이 큰 버드나무류 또는 싸리, 족제비싸리 등을 사용한다.

□돌조공(줄돌쌓기, 石條工, Stone strip-terracing works)는 산복면에 용수가 있는 곳에 시공하며 돌쌓기는 기울기 1 : 0.2∼0.3, 계단의 나비는 50cm, 돌쌓기 높이는 50cm정도로 시공하며 돌 공작물 상하에 반드시 새, 솔새, 개솔새 등을 심어 서릿발 또는 빗물 등에 의한 침식을 방지한다. 산비탈 돌쌓기 공사보다 소규모이며 완경사 안정녹화에 이용된다. 보통잡석을 이용하며 돌쌓기 요령에 준하여 시공한다.

□새조공(萱條工, 萱筋工, Grass strip-terracing works)은 새포기(萱株)의 채취가 용이한 경사30°이하의 완경사지에 계단을 설치한후 계단위에 새류포기를 나란히 놓은후 흙으로 덮어준다. 새류줄기의 길이는 30cm정도의 것을 사용한다. 계단간 사면에는 반드시 파종공법이나, 피복공법으로 처리하며 사면을 보호해야 한다. 새조공은 단독으로 계획할 때에 계단높이는 1.0∼1.2m를, 계단을 설치하지 않을 때에는 0.5m 정도를 표준으로 한다.

□통나무조공(Log-strip-terracing works)은 말구지름 10cm정도의 말뚝을 0.7∼1.0m간격으로 박으며 그 내측에 통나무를 일렬로 포개 쌓은 후 그 뒤에 흙을 채우고 묘목을 심는다.

□섶조공(비탈섶조공, 粗朶條工, Foscine strip-terracing works)은 섶 채취가 용이하고 조공 뒷면의 되메우기흙이 좋은 곳에 시공하는데 섶의 길이를 40cm정도로 자른후 지름 10cm정도의 다발로 묶어서 계단위에 일열로 부설하고 그 위에 흙을 덮고 다진후 그 위에 다시 1-2단을 포개어 쌓는다. 흙덮기(覆土, Covering with soil) 부분에는 새나 잡초 등을 이식한다.

□식생반(植生盤, Vegetation block)조공은 비료를 혼합한 흙(유기질이 많은 흙) 또는 泥炭을 盤狀으로 성형(길이 25cm, 나비 20cm, 두께 3cm)하여 그표면에 종자를 고정시킨 것을 사면에 일정한 간격으로 판 수평골에 펴는 공법이다. 식생반을 깔아 붙이는 방법은 평떼붙이기와 같다. 비탈면 상부로부터 순차적으로 하향하여 수평구를 배열한다. 이 경우에 지반과의 간격에 틈이 있으면 건조의 해 등이 생기기 쉬우므로 세토를 채워서 밀착시킨다. 식생반을 붙이기 위한 구는 보통 50∼60□ 간격이 적당하며, 1m 당 4매(枚) 사용하면 구간격 60□에서 1□ 당 6.67매, 50□라면 1□ 당 8매가 소요된다. 발아 전에 호우 또는 旱魃이 계속되면 반(盤)에 점토액을 바르거나 종이로 덮는 것 만으로는 종자의 유실과 건조에 의한 불균질한 발아를 막을 수가 없다. 이런 때에는 침식방지제나 건조방지제를 사용하는 것이 좋다.

□식생자루(植生袋, Vegetation sacks)조공은 종자, 비료, 흙을 혼합하여 망이나 자루(길이 30cm, 나비 12cm, 두께 12cm 정도)에 채워서 사면에 일정한 간격으로 파 놓은 수평도랑에 펴는 공법이다. 현장에서 망대(망자루)에 넣어서 사용하는 것과 공장에서 제조된 기성제품이 있다. 녹화 효과가 대단히 양호하지만 비용이 많이든다. 식생자루에는 베지타이(Vegitai), 녹화대(Green belt) 등이 있다.

□식생대(植生帶, Vegetation belts)조공은 종자와 비료 등을 부착한 띠모양(帶狀)의 포나 또는 종이(紙類)로 만든 식생대를 비탈면에 수평상으로 일정한 간격으로 시공하는 공법으로 人工線芝工法이라고도 한다. 切芝 대신  종자와 포, 종이, 자른 짚, 합성망 등을 조합한 줄떼(線芝)재료를 사용하는 공법이다. 사용되는 줄떼재료에는

·직접 기지(基地·Base)에 종자를 풀로 붙인 것.

·가는 끈 모양의 자루(袋) 속에 종자를 넣고서 기지에 꼬매 붙이는 것.

·종자가 비료피해를 받지 않도록 하기 위하여 종자와 비료가 따로 따로 있는 것.

·기지전체에 종자가 부착된 것.

·비탈면 위치의 제약을 제거한 것.

·끈 모양의 자루(袋)에 종자와 기재를 주입한 것이 있으며 기지(base)의 너비에도, 대소가 있고 표층토의 세굴과 미끄럼을 방지하는 효과를 고려한 것도 있다. 이 시공법은 주로 도로의 비탈의 토양이 균일한 흙쌓기비탈에 적당하다.

□식생구멍(植生穴·種子穴, Vegetation hole)조공은 비탈면에 일정한 간격으로 전기보오링 등으로 직각으로 구멍을 파고, 종자, 비료, 흙을 섞은 종비토(種·肥·土)를 구멍(穴)에 충진하는 공법으로서, 구멍의 밑바닥에 고형비료를 넣고 다시 그 위에 비료와 첨가제를 혼합한 흙을 충진해서 구멍의 상부에 종자를 넣고 복토한 위에 피복양생하는 공법이다. 다른 공법으로서는 식물의 도입이 곤란한 단단한 점토질, 경질화산회토와 같은 균일한 절토비탈이나 동상(霜柱에 의한 피해)이 현저한 비탈등지에 적당한 공법이다. 구멍은 지름 6∼10□, 깊이 15□, 가로 간격 20∼25□, 세로 간격 25∼35□(표준은 28□), 1□ 당 15∼20개(표준은 18개)의 구멍을 원형이나 정방형으로 배치한다. 이들 구멍에는 종비토를 잘 채워 넣고, 시이트 페이퍼(sheet paper)에 의할 때에는 0.5∼1□ 정도로 복토하고 아스팔트 유제의 2배 희석액을 1□/□ 정도로 산포양생한다. 구멍의 밑에 채워 넣는 지효성 고형비료는 비효가 영속되어서 비료가 없어지는 현상이 적은 것이 특징이다.

□식생매트(植生매트·種子被覆, Vegetation mat) 덮기공법은 종자와 비료 등을 풀로 부착시킨 매트(mat)류(짚, 부직포, 종이, 섬유망 등)로서 비탈면을 전면적으로 피복하는 공법으로 전면장지공법, 종자피복공법이라고 할 때도 있다. 매트는 될 수 있는 대로 지반에 부착되기 쉽고 멀칭(mulching)의 효과가 있어서 식피가 완성하기까지 보습, 보온, 내침식성, 세굴, 풍식 등의 방지효과가 큰 것이 좋다. 시공완료와 동시에 매트류에 의한 침식방지효과가 있게 되므로 뿜어붙이기 등과 같은 시공이 곤란한 동(冬)기와 하(夏)기에 시공이 가능하다. 요철이 있는 사면은 비탈을 다듬어서 매트가 지반에 잘 부착되도록 꼬챙이(버드나무류가 좋음)로 고정시킨다. 이 공법은 객토효과가 없으므로 연암이나 점토와 같이 불량한 토양에서는 적당하지 않고, 그다지 요철이 없는 성토퇴적사면과 같은 표면침식이 일어나기 쉬운 시공지에 적당하다.

■ 시공구조

<정면도>                                   <측면도>

□떼조공

□돌조공

<정면도>                   <측면도>

□새조공

□통나무조공

□식생반조공

<정면도>                          <측면도>

□식생자루조공

□식생대조공

□그린벨트 식생대조공

■ 시공사진

돌 조 공

새조공 시공광경

섶조공 시공광경

■ 공정표

□떼 조공 100m당 공정표

명 칭	치 수	수 량	단 위	비 고
떼 특별인부 보통인부		10 0.28 4.22	m2 인 인	계 단 폭 : 0.7m 떼소요량 : 10m2 단 끊 기 : 10.50m3 단 절 고 : 0.3m

14) 줄떼다지기(눈썹떼공, 줄떼공, 線芝工, 筋芝工, Strip-sod works)

비탈면을 일정한 기울기로 유지하며 보호, 녹화하기 위하여 사면에 20∼30cm간격으로 반떼를 수평으로 식재하는 공법으로 줄떼다지기, 줄떼붙이기, 줄떼심기 등으로 구분된다.

■ 시공장소

계단간의 사거리가 길고 경사가 급하여 부토의 유실이 예상되는 흙쌓기비탈사면(줄떼다지기), 땅깎기비탈면(줄떼붙이기) 또는 평탄지(줄떼심기)

■ 시공요령

□줄떼다지기(비탈 줄떼다지기, 線芝工, 土羽打工, Strip-sod tamping works)는 흙쌓기 비탈면을 보호·녹화하기 위하여 폭 10∼15cm의 수평골을 파고 가급적 흙이 떨어지지 않는 반떼(半芝 ; 줄떼 ; 길이 20∼30cm, 나비 10∼15cm)나 새포기 또는 잡초포기 등을 한줄로 수평으로 놓고 흙뎦기 한후 달구판으로 잘 다진다. 비탈면 기울기는 대개 1:1∼1.5로 하며 한 층의 높이가 20∼30cm될 때마다 처음과 같은 작업을 반복한다.

□줄떼붙이기(비탈 줄떼붙이기, 線芝張工, Strip-sod pitching works)는 주로 땅깎기비탈에 흙이 떨어지지 않은 반떼를 수평방향으로 줄로 붙여서 활착, 녹화하는 식생공법으로 줄떼는 상부에서 하부로 향하여 내려가면서 시공한후 떼꽂이로 고정한다. 땅깎기비탈에서는 일반적으로 평떼붙이기(張芝工) 공사를 하므로 줄떼붙이기 공사를 채용할 경우는 많지 않다. 줄떼의 줄간격은 20∼30cm로  한다.

□줄떼심기(線芝植栽工, Strip-sod planting works)는 주로 평탄지에 줄간격 20∼30cm정도로 줄띄기를 하고 줄을 따라 골을 판후 줄떼를 놓고 흙덮기를 한후 고루 밟아준다.

※띠떼심기(띠떼공, 帶芝工, Belt sod planting works)

줄떼심기와 유사공종인 띠떼심기는 주로 경질토 땅깎기 비탈에서 수평으로 가늘고 긴 골을 파고 골속에 흙이 떨어지지 않은 반떼·띠떼(帶芝·Belt sod : 길이 20∼30cm, 나비 10∼15cm, 두께 5cm정도)를 끼워넣고 심는 땅깎기 비탈 전용의 녹화공종, 식생공종으로서 비교적 많이 사용되지 않는다. 절개지 비탈 기울기가 1 : 0.7 이상의 급한 경질토 비탈녹화에 효과적이며 채석적지 잔벽 녹화공사로도 활용된다.

■ 구조도

<정면도>                                    <측면도>

□줄떼다지기

<정면도>

□줄떼붙이기

<정면도>                   <측면도>

□띠떼심기

■ 시공사진

줄떼다지기

줄떼붙이기

띠떼심기

15) 평떼붙이기(떼붙이기, 평떼심기, 떼붙임, 張芝工, 芝付工, Block-sod pitching works)

전면적에 걸쳐 흙이 털어지지 않은 평떼(張芝, 全芝, 흙떼)를 붙이거나 심어서 비탈을 일시에 녹화하는 비탈녹화공종으로 평떼붙이기와 평떼심기(Block-sod planting works)가 있다.

■ 시공장소

경사로 45°이하의 비교적 토양이 좋은 산지사면

■ 시공요령

□비탈은 떼붙이기에 앞서 표면을 다시 다듬어야 하며, 석력 및 초목 등의 유해물을 완전히 제거한 후 떼붙이기공사를 하여야 한다.

□지표면을 잘 정리한 후 가급적 모래나 좋은 흙을 깔고 평떼(산지사방 ; 40×25×3cm, 조경사방 ; 30×30×3cm)를 일정한 비탈을 유지하도록 붙여야 하며, 붙인 후에도 다시 모래나 흙으로 떼붙임면을 얇게 덮어 주고, 달구판으로 고루 두들겨 주어야 한다. 그리고 평떼는 길이 20cm 이상의 떼꽂이로 고정하여 미끄러 내리지 않고 활착이 잘 이루어 지도록 해야 한다.

□평떼붙이기는 주로 땅깎기 비탈면에서 채용되나 흙쌓기비탈에 평떼붙이기공사를 할 때에는 떼를 붙이기전에 흙다지기를 잘 해야 한다.

□평떼심기는 주로 평탄지에 평떼를 심어 사면을 녹화하는 것으로 평떼는 최소한 종횡 15cm 이상, 가급적 종횡 30cm 이상의 규격 떼를 사용해야 한다.

□평떼심기공사를 할 땅을 잘 고르고, 자갈이나 초목류 등을 제거한 후에 모래나 좋은 흙을 10cm 정도 두께로 깔고 다시 고르기 작업을 한 후에 수평면이 되도록 심는다.

□심은 후에는 잘 밟아 다지고 뗏밥을 주고 깨끗이 뒷정리를 한다. 필요하면 시비와 관수를 한다.

■ 구조도

□평떼붙이기

■ 시공사진

평떼붙이기

■ 공정표

□평떼붙이기 100□당 공정표

명 칭	치 수	수 량	단 위	적 요
떼 특별인부 보통인부	20×33×2.5cm	100 1.55 23.27	□ 인 인	·토질 : 견질토사

16) 등고선구공법(等高線溝工法, Contour-trenching measures)

토양침식을 방지하고 강수를 저수시켜 산지의 이수(理水)와 토사간지(土砂杆止)기능을 높여 식물 생육에 필요한 수분의 보급원으로 만들기 위한 수토보전 공법(水土保全工法)이다. 유사한 공법으로 확수구공법(擴水溝工法, Trenching for water spreading), 보수구공법(保水溝工法, 植溝工法, 擴水工法, Trenching for water storage), 계단식집수구공법(階段式集水溝工法, Stepped water harvesting measures) 등이 있다.

■ 설치장소

토양유실이 예상되고 수분이 부족한 사면

■ 시공요령

□비탈30°이하의 산복에 등고선을 따라 수평으로 물고랑(水平溝, Horizontal trench)을 판다.

□등고선구의 길이 8∼10m, 구와 구의 좌우간격 6∼10m, 상하 구간의 수평거리는 10∼15m를 기준한다.

□물고랑은 짧은 것은 어긋나게 파며, 긴 것은 중간에 고랑 높이보다 10cm정도 낮게 칸막이를 설치한다.

□흙 깊이가 얕은 곳은 설치하지 않으며 고랑의 크기는 일반적으로 밑나비 0.3m, 윗나비 1.1m, 깊이 0.36m, 양쪽물매 1 : 1.2를 표준으로 하나 집수면적에 따라 적절히 조절한다.

□부토에는 줄떼공이나 씨뿌리기로 녹화한다.

■ 구조도

□등고선구공

■ 시공사진

등고선구공

17) 비탈덮기 (斜面被覆工, 斜面覆工, 裸地伏工法, Slope

mulching works)

계단 사이와 급경사 사면을 피복하여 강수에 의한 표토의 유출방지 및 식생을 조성 녹화하고자 시공하는데 재료에 따라서 짚, 거적, 섶, 망, 합성재덮기가  있다.

■ 시공장소

강수, 동상(凍上)과 서릿발 등에 의하여 사면 침식이 우려되는 급경사 절·성토사면 또는 기층이 노출된 급경사면으로 종자유실이 우려되는 사면

■ 시공요령

□짚덮기(비탈짚덮기, 藁覆工, Straw mulching works)

·짚 덮기공사는 산지비탈이 비교적 완만한 강우량이 적은 건조지대, 토양이 경송한 지대 등지에서 산지비탈의 수분증산, 파종한 종자의 유실 등을 방지하기 위하여 연약한 비탈, 부토사(浮土砂)비탈, 혹은 계단간 비탈을 볏짚으로 덮어 놓는 공사이다.

·산복비탈에 폭 50cm, 깊이 2∼3cm의 고랑을 파고, m당 짚 0.4□을 깔아덮고, 끝에 15cm정도로 묻고 새끼와 대꽂이로 눌러둔다.

·비탈 조공 및 선떼붙이기공사와 병용하는 경우에는 볏짚의 선단을 계단의 끝에 넣어 묻고, 줄기부분을 비탈을 따라서 내려야 하며, 하부는 새끼나 다른 끈으로 고정해야 한다.

·계단을 끊지 않고 시공하는 경우에는 절·성토사면이나 붕괴비탈에 따라서 종방향으로 볏짚을 펴서 깔고 그 양끝 및 중앙부를 새끼로 고정한다.

·볏짚을 까는 두께는 시공목적에 따라서 다르지만, 적어도 붕괴비탈 흙이 보이지 않을 정도의 두께로 덮어야 한다.

·바람이 강하고 암반이 노출된 지대는 피하고 상주가 발생되는 한냉지대에 주로 시공한다.

·지름 10∼15cm의 짚다발을 묶어 산복을 망상으로 피복하는 비탈짚망덮기공법도 있다. 짚망의 조립은 1변이 1.0∼1.5m의 4각형으로 하고 0.5m 마다 결속한 접합점은 나무 말뚝으로 고정하고 망눈 안에는 묘목을 심는다.

□거적덮기(비탈거적덮기, 筵張工, Straw-mat mulching works)

·보통은 비탈에 종자를 흩어 씨뿌리기 또는 줄 씨뿌리기를 하고 그 위에 거적을 덮지만, 때로는 비탈 정지공사를 잘 한 다음에 특별히 생산된 거적을 토층에 밀착되도록 깔아 붙이고, 거적위에 종·비·토 혼합물을 흩어뿌린다.

·거적 덮기공법에는 비탈면의 계단을 따라서 수평으로 덮는 경우와 산복 비탈의 상부로부터 하부로 향하여 종방향으로 덮어 내려오는 경우가 있으나, 계단에 다른 공종을 계획하는 경우에는 볏짚을 가로방향으로 사용하는 것이 보통이다.

·거적 3장 마다 고정말뚝을 박고 새끼줄로 고정하지만, 바람에 주의하여 시공해야 한다.

·거적의 크기는 보통 너비 1.0m 정도이며, 길이는 하나씩 짤 때에는 약 1.8m 정도이지만, 기계로 짤 때에는 두루마리로 길게 짜므로 시공지에 맞도록 잘라서 사용한다.

·거적을 덮은 후 묘목을 심을 때에는 심을 자리에 거적의 짚을 양쪽으로 벌리고 지표를 노출시키는데, 이 때 거적의 가로 새끼줄이 끊어지지 않도록 하며 묘목을 심은 다음에는 다시 거적날을 오무려 둔다.

□섶덮기(비탈섶덮기, 粗朶覆工, Fascine mulching works)

·섶덮기공사는 동상 및 서릿발이 발생하기 쉬운 한냉지대에서는 가장 효과적인 방법으로 누구(Rill) 침식을 방지하기 위하여 섶을 좌우로 엇갈리도록 가로방향으로 놓고 상·하에 고정말뚝을 1m 간격으로 박고 철사로 고정시킨다. 고정말뚝은 길이 0.5m 정도로 한다.

·섶을 덮기전에 미리 씨뿌리기 공사를 하는 것이 효과적이다.

□합성재덮기(비탈망덮기 ; 合成材覆工, 斜面網伏工, Synthesized materials

mulching works)

·짚, 거적 또는 섶 대신 화학섬유, 목질 화이버, 각종 침식방지망(Erosion control net, Coir net, Jute 網 ; 황마網)을 사용하는 공법이다.

·한냉지와 급경사의 비탈에서는 동토 및 서릿발과 강우에 의해서 식생이 붕락하는 것을 방지하는데 효과적인 공법이다.

·근래에 와서는 여러 가지 종류의 망에 초본 및 목본의 종자와 비료류를 점착(粘)시켜 파종효과와 비탈 덮기효과를 겸한 2차제품이 많이 개발되고 있다.

■ 구조도

<정면도>                        <측면도>

□짚덮기단면도

□짚망덮기

■ 시공사진

짚덮기

거적덮기 시공광경

Coirmesh net 덮기

18) 새심기(선주이식, 훤주이식, 새풀심기, 草植工, 萱株移植工,     Grass planting works)

녹화공사를 보완하기 위하여 새류(새, 솔새, 개솔새, 억새 등)의 풀포기를 식재하여 비탈을 초류로서 녹화하는 공법이다.

■ 시공위치

산불발생지, 민둥산지, 석력지, 땅깍기비탈면, 흙쌓기비탈면, 훼손지사면

■ 시공요령

□새심기는 점심기(点植工), 줄심기(列植工), 흩어심기(散植工)가 있으며 시공지 조건에 따라 적당한 공법을 적용한다.

□새심기에 쓰이는 새류는 새, 솔새, 개솔새, 억새, 기름새 등이며 선주의 본수는 일반적으로 3∼5본을 한주로 삼는다. 주로 봄철에 마른주는 자르고 근계 부분만 이식하거나 생장기에는 지상부와 지하근계를 모두 이식한다.

□점심기에서 주간(株間)간격은 20∼30cm 정도로 하고 줄심기공사에서는 줄간격 20∼30cm 정도로 한다. 흩어심기에서는 20∼30cm 간격으로 서로 어긋나게 배식한다.

□심고난 후 잘 밟아서 밀착시켜야 한다.

□충분한 시비로서 활착, 생육을 도모한다.

■ 구조도

□새심기 모식도

■ 시공사진

새심기 (선주이식)

■ 공정표

□새심기 100m2당 공정표

명 칭	치 수	수 량	단 위	비 고
새 요 소 인 산 운 반 비 특별인부 보통인부	46% 20%	1,000 2 12.65 14.65 0.44 6.56	주 kg kg kg 인 인	새 : 1m2당 10주 1주는 5본 기준

19) 씨뿌리기(비탈 씨뿌리기, 直播工, 播種工, 實播工, Direct seeding works)

초본류와 목본류의 종자를 산복 비탈면과 계단에 직접 파종하는 방법으로 씨뿌리는 방법에 따라서 줄(씨)뿌리기(斜面條播工, Strip seeding), 흩어(씨)뿌리기(斜面散播工, Broadcast seeding), 점(씨)뿌리기(斜面点播工, Spot seeding)공법이 있다. 또한 직접 인력에 의한 인력 파종공법과 기계에 의한 분사식 씨뿌리기 공법, 항공파종공법 (Aerial seeding)이 있다.

■ 파종초목종

사방용 초 목종으로의 구비조건은 건조에 강하며 척악임지에 내구력이 강하고 생장이 왕성하며 맹아력이 강하고 한해(寒害), 병충해, 한해(旱害), 온도의 변화 등 위해에 저항력이 강하여야 한다.

□ 목본류 : 리기다소나무, 해송, 낙엽송, 산오리나무, 사방오리나무(남부지방), 물갬나무, 상수리나무, 굴참나무, 졸참나무, 갈참나무, 떡갈나무, 버드나무, 아까시나무, 싸리, 족제비싸리, 칡 등이 있다.

□ 초본류 : 국내산으로 새, 개솔새, 솔새, 김의털, 산거울, 비수리, 매듭풀, 차풀, 도입종으로 지팽이풀(Switchgrass), 인디안풀(Indiangrass), 다년생 호밀풀(Perennial ryegrass), 능수귀염풀(Weeping lovegrass), 보통호밀풀(Italian ryegrass), 켄터키 개미털(Kentucky fescue), 츄잉스 개미털(Chewings fescue), 눈붉은 개미털(Creeping red fescue), 카펫트풀(Carpetgrass), 눈겨이삭(Creeping bent), 붉은겨이삭(Redtop), 참새피(Paspalum dilatatum, Dallisgrass), 오리새(Orchardgrass), 알타개미털(Alta fescue), 비수리(Sericea lespedeza) 및 쌍색매듭풀(Bicolor lespedeza) 등이 있다.

■ 파종시기

대부분의 초목본 종자는 늦어도 4월 하순이전에 파종하지 않으면 발아와 생장이 불량하며 특히 겨울철에 한해(寒害)를 받기 쉽다. 그러나 능수귀염풀(Weeping love grass), 크로탈라리아(Crotalalia)와 솔새는 6월 중순까지 파종이 가능하며 다년생 호밀풀(Perennial ryegrass), 능수귀염풀, 우산잔디(Bermuda grass), 지팽이풀(Switch grass), 참싸리, 안고초, 솔새 및 참억새 등은 12월에서 2월 사이에 파종이 가능하다.

■ 파종량

파종량의 산출은 입수(粒數)를 표준으로하여 입수환산중량(W)에 의하여 다음공식에 의하여 결정한다.

[eqn: W={G} over {S×P×B}]

※ W=파종중량(g/m2),    G=발생기대본수(本/m2)

S=평균입수(粒/g),     P=순량률(%),            B=발아률(%)

■ 파종요령

□줄뿌리기(줄씨뿌리기, 斜面條播工, Strip seeding measures)

·붕괴비탈이나 절·성토비탈, 훼손지비탈 중에서 비교적 경사가 완만하고 토양조건이 좋은곳이나 계단상에 시공한다. 강우에 의하여 종자의 유실이 적고 발아조건이 좋은곳에 이용된다.

·비탈면에 직고 30∼50cm마다 나비 15∼20cm의 수평계단을 설치하고 계단안에 10cm정도의 파종구(깊이 2∼3cm)를 파며 그 구덩이에 시비와 객토를 하고 그 위에 파종하거나 비옥한 토양과 비료, 종자 등을 혼합하여 종비토(種肥土)를 만든후 1,000m당 330□씩 넣어준다.

·비료는 지효성비료보다는 속효성비료인 요소, 황산, 중과린산 석회 등이 좋다.

·파종후 잘 밟아주고 다시 약간의 흙으로 덮어주고 그 위에 짚이나 산풀을 덜어준다.

□흩어뿌리기(흩어씨뿌리기, 斜面散播工, 斜面混播工, Broadcast seeding

measures)

·경사가 완만하고 습윤한 토사의 퇴적지 비탈 또는 절·성토비탈 중에서 토양조건이 양호한 사면에 시공한다.

·비탈다듬기 공사를 하고 부토사(浮土砂)는 전부 정리하여 반드시 견지반(堅地盤)을 노출시킨다.

·부토사는 하부에 각종 흙막이 공작물로서 완전히 처리한다.

·비탈면에 직고 60cm정도 나비 20∼30cm의 수평 계단을 끊는다.

·비탈면에는 뽀족한 괭이로 작은 구멍을 무수히 만들고 수평으로 작은 골을 파서 종자의 유실을 방지한다.

·종자는 양성(陽性)이나 음성(陰性)의 초본류와 목본류를 발아 촉진 처리후 적당히 조합한다.

·종자, 비료와 비토를 혼합하여 종비토를 만든다.

·종비토를 비탈면에 골고루 흩어 뿌리고 짚으로 얇게 덮은 후 새끼줄로 고정한다.

·식생의 특성별로 구분혼파와 혼합혼파로 구분 파종한다.

※ 혼합혼파 : 파종하려는 종자 전체를 동시에 혼합하여 파종하는 방법.

구분혼파 : 파종하려는 종자를 각각 개개의 파종구덩이의 배열을 혼용하              는 방법.

·파종하는 초·목종 간에는 혼파(混播)를 하는 것이 좋은것과 좋지 않은 것이 있다.

·혼파조합 성적표

콩과 벼과	비수리	참싸리	아까시나무	매듭풀	차 풀	비 고
능수귀염풀 지 팽 이 풀 인 디 안 풀 다년생호밀풀 알타개미털 안 고 초 솔 새 개 솔 새 참 억 새	× × × × × × × × ×	△ ○ △ △ ○ △ ○ ○ ○	△ ○ △ ○ △ △ ○ ○ ○	× ○ × × ○ × ○ ○ ×	○ ○ △ ○ △ △ ○ △ ×	×표는 혼파불량 ○표는 양호 △표는 어느 한쪽이 피압 또는 좋지 않음

□점뿌리기(점씨뿌리기, 斜面点播工, Spot seeding measures)

·경사가 비교적 급하거나 완경사지라도 자갈이나 석벽(石壁) 때문에 줄뿌리기가 곤란한 지역에 실시한다.

·경사면에 수평으로 파종구덩이를 파서 평면파종상(a)을 만들고 파종하는 방법과 경사면과 병행으로 부토를 긁어 사면파종상(b)을 만들고 파종하는 방법이 있다.

·파종구덩이는 ha당 40,000개 내외로 한다.

※종비토(種肥土) 만들기

·산지사방사업의 파종에 사용하는 흙은 전답에서 채취하면 무용잡초와 협잡물이 혼합되어 있으므로 산록부에 퇴적된 부식토(腐植土)나 밀린흙을 채취하여 체로 처서 제조한다.

·종비토는 □당 3,000□(□당 씨뿌리기 9,000m기준)를 투입 기준으로 비료와 종자 등을 다음 비율로 혼합 파종한다.

구 분	□당 소요량	3m당	비고
부식토	3,000□	1□	30섬(가마니)
비 료	263□	88g	요소 : 36□ 인산 : 227.7□
종 자	18□	6g	아까시 1.8□, 싸리 5.4□ 풀씨 10.8□
초목회	360□	120g	18섬(가마니)

·종자파종기준

구분 종자별	1g당 입수	□당	1m당	비고
아까시	51입	1.8□	0.2g
참싸리	100입	5.4□	0.6g
풀 씨	1,000	10.8□	1.2g

□항공파종공법(航空播種工法, Aerial seeding measures)

·사람이 접근하기 어려운 대면적 황폐지에 항공기(헬리콥터)를 이용하여 공중에서 종자, 비료 등을 살포한다.

·양생제(養生劑, Curing agent)에 유기질, 토양개량제, 점착제(粘劑), 종자, 비료 등을 혼합한 점액상 기재(基材)를 뿌리는 슬러리 방법과 혼화재, 종자, 비료 등을 섞어 점성이 있는 소똥상(牛糞狀)의 베이스체를 먼저 투하하고 다음에 슬러리재를 피복재로 살포하는 베이스방법등이 있다. 피복재로 아스팔트유재, 쿠라졸이 이용되기도한다.

·항공파종공법은 인력확보가 어려운 지역이거나 인력접근이 어려운 대면적 황폐지에서 효과적이다.

■ 구조도

□줄뿌리기	□점뿌리기

□우리나라 고유 『조공식 파종공』의 시공 단면도

■ 시공사진

줄(씨)뿌리기

흩어(씨)뿌리기

점(씨)뿌리기

종자 항공살포광경

피복제(Curasol) 살포광경

■ 공정표

□씨뿌리기 1,000m당 공정표

명 칭	치 수	수 량	단 위	비 고
요 소 인 산 종 자 운 반 비 특별인부 보통인부	46% 20%	4 25.30 2 31.30 0.55 8.38	kg kg kg kg 인 인	·토 질 : 견질토사 ·상 폭 : 10∼30cm기준

20) 나무심기(斜面綠化植栽工, 植栽工, 植樹工, 砂防造林, Tree planting works)

사면에 직접 묘목을 식재하여 식생을 조성하는 식생공종이다.

■ 식재수종

사방지 식재수종은 척악임지에서도 생장이 왕성하며 뿌리의 자람이 좋아서 토양의 긴박력이 커야하고 건조, 한해(寒害), 병충해 등에 적응성이 커야한다. 또한 갱신이 용이하고 묘목의 대량 생산이 잘 되어 생산비가 적게 들며 토양개량 효과가 있어야 한다.

가급적 경제가치가 높으며 피음(被陰)에도 어느 정도 견디는 수종이 좋다. 우리나라에서 식재되고 있는 사방조림수종으로는 리기다소나무, 해송, 물(산)오리나무, 물갬나무, 사방오리나무(남부), 아까시나무, 자작나무, 싸리, 참싸리 등이 주로 사용되며 상수리나무, 졸참나무, 쪽제비싸리, 보리장나무(남부) 등이 식재된다.

암석산지나 암벽녹화용으로는 병꽃나무, 노간주나무, 눈향나무 등이 있으며 덩굴식물로는 담쟁이덩굴, 댕댕이덩굴, 등수국, 칡, 등나무, 줄사철나무, 송악, 영국송악, 마삭줄, 인동덩굴 등이 있다.

※아까시나무는 황폐지 초기 녹화에는 효과적이나 산주들이 식재를 기피하는 현실이 고려되어야 할 것이다.

■ 식재요령

□식재시기는 남부지방에서는 2월하순에서 3월하순 중부지방에서는 3월중순에서 4월상순이 좋다.

□식재수종은 일반적으로 오리나무와 리기다소나무가 무난하지만 산정부의 극도로 척악한 지역에는 오리나무만을 심고 산록이나 계단 기타 비교적 비옥한 지역에는 잣나무, 낙엽송, 참나무, 아까시나무 등 적수를 심는다.

□나무심는 구덩이는 대체로 깊이와 지름을 20cm이상으로 파고 객토한 후 일반조림 요령으로 심는다.

□식재본수는 ha당 4,000∼6,000본을 기준으로 식재하나 일반적으로 리기다소나무 1,000본, 물(산)오리나무 1,500본, 아까시나무 500본, 상수리나무 1,000본을 식재한다.

□줄떼공 계단식재시 식재거리는 소나무류는 1.0∼1.5m, 오리나무류는 1.5∼2.0m로 하며 식재배열은 리기다소나무 2본에 오리나무류 1본이 생장에 양호하다. 계단간 사면에는 수간거리 3m정도로 오리나무류를 식재한다.

□시비(施肥)는 식새지의 입지상태 및 식재수종 등에 따라서 그 종류 또는 시비량을 결정해야 하며, 비료의 종류는 원칙적으로 지효성의 것을 선택한다.

□보식은 계속 2본이상 고사한 경우 이외에는 하지 않으며 시공후 2∼3년간  추비를 주고 사후관리를 철저히 한다.

■ 시공사진

나무심기

■ 공정표

□나무심기 1□당 공정표

명 칭	치 수	수 량	단 위	비 고
묘 목 요 소 인 산 운반비 특별인부 보통인부	1∼0 46% 20%	4,000 8.00 64.40 72.40 1.33 20.00	본 kg kg kg 인 인	·묘목 : 1년생 (수고 1m이하) ·본수 : 4,000본 기준