시공 실패 사례

◇ 건 명 : 절토법면 구배조정 실패

◇ 내 용

- 절토부 법면 과다절취로 인한 법면 구배 불량

◇ 발생사유

1. 발파작업시 장약량 과다 및 발파부와 법면형성 계획선과의 이격거리 확보 불량

2. 발파작업전 측량에 의한 정확한 법면 계획선 미확인

◇ 재발방지 방안

1. 발파작업시 시험발파에 의한 장약량 및 천공장 결정으로 사면안정에 영향이 없는 발파공법 실시

2. 암질(절리방향 포함)에 따른 이격거리 유지

--> 발파 균열권 밖에 법면 위치

※ 참고로 다음 페이지에 있는 발파패턴도는 대구-포항 건설사업소 4공구에서 실시한 시험발파 결과 ( 경북 영천지방의 암 , 사암 , 세일암 계열 , 진동 13.7kine에서 법면부에 영향을 주는 것으로 시험발파 결과 추정됨 ) 에 따른 법면부 발파 패턴이다. 유사현장발파시 참고가 되길 원한다.

색 인
	설 계 법 면
	깍기과다발생법면

발파패턴 -1

발파패턴 -2

발파패턴 -3