시공 Check List

공종별 Code No	601	시행일자			검측일자
공 종	터널공(NATM)/ 측량	부 위 별
공 사 명			위 치

점검내용	점검기준 (시방)	시공사 점검		감독원 점검		조치결과
		하도급	시공사	일 자	내 용
1.측량은 그 목적을 충분히 고려하여 정밀도를 확보할 수 있도록 신중하게 수행하는가.
2.갱외 시공의 기준으로 하기 위하여 필요한 기준점을 설치하고 소정의 정밀도로 이들 상호관계를 명확히 하고 있는가.
3.갱내의 기준점 이동 및 훼손의 우려가 없는 장소에 설치하고 뚜껑등으로 충분히 보호하는가.
4.기준점 설치에 있어서 터널의 길이, 지형의 상황등에 따라 필요한 정밀도를 확보하는가.
5.갱내의 측점은 관통의 허용오차, 갱외 기준점의 정밀도를 고려해서 필요한 정도가 확보될 수 있는 측량방법을 취하는가.
6.중심선 측량결과 및 내공단면 측정결과는 적정한가.
7.정기적으로 측점에 대한 검측을 실시하고 있는가.
종 합 의 견	종합판단등급
	의견

※ □□□[등급범례]□□□□□□□□□□□□□□□□ □A:양호 또는 현지시정후 □ □B:보완시공후 재검측 □ □C:전면재시공 □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	전문건설업체(하도급) : 소속 직책 성명 (인) 시 공 회 사 : 소속 직책 성명 (인) 안전관리책임자 : 소속 직책 성명 (인) 감 독(리) 원 : 소속 직책 성명 (인)

※

은 감독원 검측시 필수 확인사항

시공 Check List

공종별 Code No	602	시행일자			검측일자
공 종	터널공(NATM)/ 굴착	부 위 별
공 사 명			위 치

점검내용	점검기준 (시방)	시공사 점검		감독원 점검		조치결과
		하도급	시공사	일 자	내 용
1.굴착방식은 지질,굴착공법,피토두께,환경조건 등을 고려하여 가장 적합한 방식을 선정하였는가.
2.암질평가에 따른 단면결정을 하는가.
3.굴착암의 반출 및 효율적인 유용계획을 수립하는가.
4.굴착에 있어서 여굴을 될 수 있으면 적게 되도록 하는가.
5.반단면 시공시 하부 굴착은 좌우 지그재그로 순서있게 진행시키는가.
6.굴착단면의 부석발생 및 낙석, 붕락등의 방지를 위하여 점검자를 정하여 점검을 실시하고 필요시 지보공을 설치하는가.
종 합 의 견	종합판단등급
	의견

※ □□□[등급범례]□□□□□□□□□□□□□□□□ □A:양호 또는 현지시정후 □ □B:보완시공후 재검측 □ □C:전면재시공 □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	전문건설업체(하도급) : 소속 직책 성명 (인) 시 공 회 사 : 소속 직책 성명 (인) 안전관리책임자 : 소속 직책 성명 (인) 감 독(리) 원 : 소속 직책 성명 (인)

※

은 감독원 검측시 필수 확인사항

시공 Check List

공종별 Code No	603	시행일자			검측일자
공 종	터널공(NATM)/ 발파	부 위 별
공 사 명			위 치

점검내용	점검기준 (시방)	시공사 점검		감독원 점검		조치결과
		하도급	시공사	일 자	내 용
1.굴착에 앞서 암질,단면형,굴착공법, 예상하는 발파결과 등에 적합한 천공깊이,천공배치,화약의 종류,양,뇌관의 형식,화약의 발파순서 등의 발파계획을 수립하였는가.
2.천공은 미리 정해진 천공배치에 따라 위치,방향,깊이를 정확하게 시공하고 있는가.
3.천공중 용수,개스분출,지질변화 등을 세심하게 관찰하고 주의하고 있는가.
4.천공에 앞서 불발공 또는 잔류화약이 없는 것을 확인하였는가.
5.폭약등의 반입시 제조일자,포장상태 등이 규격품인지 확인하는가.
6.발파전 강지보의 방호대책을 강구하는가.
7.장약은 미리 정해진 발파계획에 따라 안전하게 행하는가.
8.전기뇌관의 결선부는 단락 또는 누전이 되지않도록 사전에 조치 하였는가.
9.전기뇌관을 사용하는 경우에는 미주전류, 누설전류, 정전기의 유무 및 크기를 측정하여 안 전여부를 확인 하였는가.

점검내용	점검기준 (시방)	시공사 점검		감독원 점검		조치결과
		하도급	시공사	일 자	내 용
10.발파후 곧바로 막장에 접근하지 않는가.	전기식·비전기식 : 5분이상 도화선:15분이상
11.발파후 암반에 뜬돌이 남아있지 않는가.
12.발파진동을 정기적으로 측정하고 있는가.	주1회이상
종 합 의 견	종합판단등급
	의견

※ □□□[등급범례]□□□□□□□□□□□□□□□□ □A:양호 또는 현지시정후 □ □B:보완시공후 재검측 □ □C:전면재시공 □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	전문건설업체(하도급) : 소속 직책 성명 (인) 시 공 회 사 : 소속 직책 성명 (인) 안전관리책임자 : 소속 직책 성명 (인) 감 독(리) 원 : 소속 직책 성명 (인)

※

은 감독원 검측시 필수 확인사항

시공 Check List

공종별 Code No	604	시행일자		검측일자
공 종	터널공(NATM)/ 기계굴착	부 위 별
공 사 명			위 치

점검내용	점검기준 (시방)	시공사 점검		감독원 점검		조치결과
		하도급	시공사	일 자	내 용
1.굴착기계는 지질,단면,연장, 주위환경 등을 고려하여 적정하게 선정되었는가.
2.T.B.M 등에 의한 굴착시 지질에 적합한 컷터의 종류,컷트헤드의 회전수,축력의 크기등을 정하고, 굴착에 있어서는 시행과 회전에 주의하고 있는가.
3.붐굴착기에 의한 굴착에 있어서는 노면을 양호한 상태로 유지하기 위한 대책을 강구하는가.
4.하부 노갱이 있을 경우 필요에 따라 방호,보강을 하는가.
종 합 의 견	종합판단등급
	의견

※ □□□[등급범례]□□□□□□□□□□□□□□□□ □A:양호 또는 현지시정후 □ □B:보완시공후 재검측 □ □C:전면재시공 □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	전문건설업체(하도급) : 소속 직책 성명 (인) 시 공 회 사 : 소속 직책 성명 (인) 안전관리책임자 : 소속 직책 성명 (인) 감 독(리) 원 : 소속 직책 성명 (인)

※

은 감독원 검측시 필수 확인사항

시공 Check List

공종별 Code No	605	시행일자		검측일자
공 종	터널공(NATM)/ 버럭처리	부 위 별
공 사 명			위 치

점검내용	점검기준 (시방)	시공사 점검		감독원 점검		조치결과
		하도급	시공사	일 자	내 용
1.버럭처리계획은 단면의 크기,구배,굴착공법,굴착방식,버럭의 성상등을 고려하여 정하는가.
2.버럭처리기계의 조합에 있어서는 각 기계처리능력의 균형을 고려하였는가.
3.버럭적재작업에 있어서 주변의 지보재, 가설재등을 손상시키지 않도록 하고 있는가.
4.버럭은 운반도중에 낙석 또는 과적이 되지않게 적재하고 있는가.
5.암질에 따라 버럭을 분류·저장하고 있는가.
6.발파후 버럭을 처리할때에는 화약유무에 주의하고 있는가.
종 합 의 견	종합판단등급
	의견

※ □□□[등급범례]□□□□□□□□□□□□□□□□ □A:양호 또는 현지시정후 □ □B:보완시공후 재검측 □ □C:전면재시공 □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	전문건설업체(하도급) : 소속 직책 성명 (인) 시 공 회 사 : 소속 직책 성명 (인) 안전관리책임자 : 소속 직책 성명 (인) 감 독(리) 원 : 소속 직책 성명 (인)

※

은 감독원 검측시 필수 확인사항

시공 Check List

공종별 Code No	606	시행일자			검측일자
공 종	터널공(NATM)/ 갱내운반	부 위 별
공 사 명			위 치

점검내용	점검기준 (시방)	시공사 점검		감독원 점검		조치결과
		하도급	시공사	일 자	내 용
1.갱내운반은 안전하고 능률적으로 하는가.
2.항상 양호한 노면이 유지될 수 있도록 배수등에 주의하여 노면을 보수하고 있는가.
3.제동장치 및 연결기는 항상 확실한 기능을 갖도록 정비하고 있는가.
4.내연기관을 이용할 경우에는 배기가스에 주의하고 필요에 따라 적절한 조치를 취하고 있는가.
5.갱내운반의 부대설비는 운반방식,운반기기,버럭버리기 조건등에 적합한 것을 설치하고 있는가.
6.터널내의 가스측정은 터널내 조건과 차량출입대수에 따라서 적절한 기준을 현장에서 작성하여 안전에 기하고 있는가.
7.터널내 운반로는 운반에 지장이 없도록 유지하고 있는가.
종 합 의 견	종합판단등급
	의견

※ □□□[등급범례]□□□□□□□□□□□□□□□□ □A:양호 또는 현지시정후 □ □B:보완시공후 재검측 □ □C:전면재시공 □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	전문건설업체(하도급) : 소속 직책 성명 (인) 시 공 회 사 : 소속 직책 성명 (인) 안전관리책임자 : 소속 직책 성명 (인) 감 독(리) 원 : 소속 직책 성명 (인)

※

은 감독원 검측시 필수 확인사항

시공 Check List

공종별 Code No	607	시행일자		검측일자
공 종	터널공(NATM)/ 강지보공	부 위 별
공 사 명			위 치

점검내용	점검기준 (시방)	시공사 점검		감독원 점검		조치결과
		하도급	시공사	일 자	내 용
1.자재반입시 치수와 규격에 대한 검수를 실시하는가.	강재 : KSD3503 볼트,너트,와샤 : KSB1010
2.도면에 따른 정확한 설치상태를 확인하는가.
3.지보공과 발파면 사이에 정해진 간격마다 쐐기설치는 적정한가.
4.지보공 상호간에 볼트이음 상태는 적정한가.
5.기설치된 지보공의 상태에 대한 정기적인 점검을 시행하는가.
6.긴급시의 보강대책과 긴급복구 자재는 비축하는가.
7.지보공은 최소 라이닝 두께선을 침범하지 않는가.
8.강지보재의 밑면은 견고한 지반에 밀착되게 시공하였는가.
종 합 의 견	종합판단등급
	의견

※ □□□[등급범례]□□□□□□□□□□□□□□□□ □A:양호 또는 현지시정후 □ □B:보완시공후 재검측 □ □C:전면재시공 □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	전문건설업체(하도급) : 소속 직책 성명 (인) 시 공 회 사 : 소속 직책 성명 (인) 안전관리책임자 : 소속 직책 성명 (인) 감 독(리) 원 : 소속 직책 성명 (인)

※

은 감독원 검측시 필수 확인사항

시공 Check List

공종별 Code No	608	시행일자			검측일자
공 종	터널공(NATM)/ Shotcrete	부 위 별
공 사 명			위 치

점검내용	점검기준 (시방)		시공사 점검		감독원 점검		조치결과
			하도급	시공사	일 자	내 용
1.숏크리트 작업전에 뿜어붙이기면의 뜬돌을 제거하고 있는가.
2.숏크리트면에 용수가 있을 경우 적당한 배수처리를 실시하고 있는가.
3.급결재는 품질이 변질되지 않도록 보관에 주의하여 사용하고 있는가.
4.골재의 혼합입도는 적정한가.	표준체	통과중량 백분율
	13mm	100
	10mm	90-100
	NO4	70-85
	NO8	60-70
	NO16	40-60
	NO30	20-40
	NO50	8-20
	NO100	2-10
5.Shortcrete는 시방규격에 맞도록 배합설계를 실시하였는가.
6.강섬유의 혼입량과 혼합물에서의 분산은 적절한가.	혼입량:40-60kg/m3 분산:95%이상
7.Shortcrete 강도는 시방에 적합한가.	휨강도:45kg/cm2 압축강도:200kg/cm2
8.숏크리트 작업은 적절한 두께로 실시하는가.	1회시공 : 10cm 이하
9.숏크리트는 원지반과 밀착되어야 하고 숏크리트 각층 상호간에도 밀착되게 시공하고 있는가.
10.노즐의 방향과 숏크리트면과의 거리는 적절히 유지하고 있는가.

점검내용	점검기준 (시방)	시공사 점검		감독원 점검		조치결과
		하도급	시공사	일 자	내 용
11.Shotcrete 마무리면은 적정하게 시공되었는가. - 용수처리 - 관의 속채움 및 마감 - 노출철재, 철근등 마감 - 요철부의 길이대 깊이 비율	마감두께 : 2cm 마감두께 : 4cm R≥30cm 최소 7:1
12.급결재양은 정확히 투입되며 잘 혼합되고 있는가.
13.숏크리트 작업은 철망,동바리 등의 뒷부분에 될 수 있으면 공극이 남지 않도록 시행하고 있는가.
14.Shotcrete 응력 측정결과는 시방기준에 맞는가.
15.Shotcrete 두께는 코아를 채취하여 확인하였는가.	20m마다1단면 1단면당 아치부 5개소측벽부 좌우2개소
16.안전 및 환경대책은 적당한 가.
종 합 의 견	종합판단등급
	의견

※ □□□[등급범례]□□□□□□□□□□□□□□□□ □A:양호 또는 현지시정후 □ □B:보완시공후 재검측 □ □C:전면재시공 □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	전문건설업체(하도급) : 소속 직책 성명 (인) 시 공 회 사 : 소속 직책 성명 (인) 안전관리책임자 : 소속 직책 성명 (인) 감 독(리) 원 : 소속 직책 성명 (인)

※

은 감독원 검측시 필수 확인사항

시공 Check List

공종별 Code No	609	시행일자			검측일자
공 종	터널공(NATM)/ RockBolt	부 위 별
공 사 명			위 치

점검내용	점검기준 (시방)	시공사 점검		감독원 점검		조치결과
		하도급	시공사	일 자	내 용
1.Rock Bolt의 치수,규격,재질에 대한 시험은 하였는가.	직경 : 25mm이상 항복점 : 35(kg/□) 이상 인장강도 : 50(kg/□) 이상 연신율 : 18%이하
2.락보울트의 구멍은 소정의 위치,구멍지름,깊이가 되도록 원칙적으로 굴착면에 직각으로 천공하고 보울트 삽입전에 돌가루등이 남지않도록 청소하고 있는가.
3.락보울트는 삽입전에 유해한 녹,기타의 이물질이 부착되어 있지 않는가.
4.락보울트의 조이기는 삽입후 빠른 시기에 적당한 힘으로 조이고 있는가.
5.천공이 굴착면에 직각으로 소요 깊이까지 확인하였는가.
6.락보울트의 설치간격 및 길이는 적정한가.
7.베어링 플레이트는 Shotcrete면에 밀착되게 시공하였는가.
8.락보울트의 인발시험 결과는 시방기준에 맞는가.	최대인발하중의80% 13.6ton
종 합 의 견	종합판단등급
	의견

※ □□□[등급범례]□□□□□□□□□□□□□□□□ □A:양호 또는 현지시정후 □ □B:보완시공후 재검측 □ □C:전면재시공 □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	전문건설업체(하도급) : 소속 직책 성명 (인) 시 공 회 사 : 소속 직책 성명 (인) 안전관리책임자 : 소속 직책 성명 (인) 감 독(리) 원 : 소속 직책 성명 (인)

※

은 감독원 검측시 필수 확인사항

시공 Check List

공종별 Code No	610	시행일자			검측일자
공 종	터널공(NATM)/ 거푸집설치	부 위 별
공 사 명			위 치

점검내용	점검기준 (시방)	시공사 점검		감독원 점검		조치결과
		하도급	시공사	일 자	내 용
1.강재 거푸집의 구조는 타설량,타설속도 등을 고려하여 콘크리트 압력에 충분히 견딜수 있도록 제작 되었는가.
2.제작된 거푸집은 설치전 규격 및 상태를 확인하였는가.
3.거푸집은 측량을 하여 정확한 위치에 설치하는가.
4.거푸집 조립에 있어 보울트,너트등이 이완되지 않게 충분히 조였는가.
5.측면판은 콘크리트 압력에 견딜 수 있는 구조로 하고 모르터의 누출이 없도록 원지반에 밀착시키고 있는가.
6.거푸집은 타설한 콘크리트가 필요한 강도에 도달하기 전에 떼어내지는 않는가.
종 합 의 견	종합판단등급
	의견

※ □□□[등급범례]□□□□□□□□□□□□□□□□ □A:양호 또는 현지시정후 □ □B:보완시공후 재검측 □ □C:전면재시공 □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	전문건설업체(하도급) : 소속 직책 성명 (인) 시 공 회 사 : 소속 직책 성명 (인) 안전관리책임자 : 소속 직책 성명 (인) 감 독(리) 원 : 소속 직책 성명 (인)

※

은 감독원 검측시 필수 확인사항

시공 Check List

공종별 Code No	611	시행일자			검측일자
공 종	터널공(NATM)/ 방수	부 위 별
공 사 명			위 치

점검내용	점검기준 (시방)	시공사 점검		감독원 점검		조치결과
		하도급	시공사	일 자	내 용
1.원지반과 숏크리트면 사이에 공동부가 있는지 조사하여 보완 하였는가.
2.부직포의 품질은 시방기준을 만족하는가.	두께 : 2.0mm이상 중량 : 400g/□이상 인장강도 : 13.95(kg/□)이상 신도 : 50%이상 투수계수 : 2.62×10-1(cm/sec)
3.부직포 고정시에 와샤와 란델을 사용하여 부착하는가.
4.방수시트의 품질은 시방기준을 만족하는가.	두께 : 2.0mm이상 인장강도 : 2.077(kg/□)이상 신도 : 500%이상(ECB) 350%이상(SHPVC) 재질 : KSF4911
5.방수시트는 라이닝 콘크리트 타설시 숏크리트면과 공동이 발생치 않도록 여유있게 설치하고 있는가.
6.방수시트의 봉합폭은 시방기준을 만족하는가.	7cm이상 봉합시험 실시
7.배수 파이프를 감싼 부직포는 이탈 및 벗겨짐이 없도록 잘 봉합되었는가.
종 합 의 견	종합판단등급
	의견

※ □□□[등급범례]□□□□□□□□□□□□□□□□ □A:양호 또는 현지시정후 □ □B:보완시공후 재검측 □ □C:전면재시공 □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	전문건설업체(하도급) : 소속 직책 성명 (인) 시 공 회 사 : 소속 직책 성명 (인) 안전관리책임자 : 소속 직책 성명 (인) 감 독(리) 원 : 소속 직책 성명 (인)

※

은 감독원 검측시 필수 확인사항

시공 Check List

공종별 Code No	612	시행일자		검측일자
공 종	터널공(NATM)/ 라이닝	부 위 별
공 사 명			위 치

점검내용	점검기준 (시방)	시공사 점검		감독원 점검		조치결과
		하도급	시공사	일 자	내 용
1.라이닝의 타설순서는 굴착공법을 고려해서 결정하는가.
2.배합은 설계조건을 만족하는가.	□cK = 240 □32m/m Slump : 15cm
3.시공 이음부의 콘크리트면은 치핑을 하였는가.
4.콘크리트는 비빈후 적정시간내에 타설하는가.
5.콘크리트 타설에 있어서 재료분리가 생기지 않도록 구석구석까지 채워지도록 하고 있는가.
6.1구간은 연속타설 하여야 하며 좌우 대칭으로 타설하는가.
7.콘크리트 타설중 다짐은 적정한가.
8.인버어트 콘크리트의 이음은 적절한 방법으로 시공하고 있는가.
9.라이닝 콘크리트 주입구의 위치 및 배치는 적정한가.
종 합 의 견	종합판단등급
	의견

※ □□□[등급범례]□□□□□□□□□□□□□□□□ □A:양호 또는 현지시정후 □ □B:보완시공후 재검측 □ □C:전면재시공 □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	전문건설업체(하도급) : 소속 직책 성명 (인) 시 공 회 사 : 소속 직책 성명 (인) 안전관리책임자 : 소속 직책 성명 (인) 감 독(리) 원 : 소속 직책 성명 (인)

※

은 감독원 검측시 필수 확인사항

시공 Check List

공종별 Code No	614	시행일자		검측일자
공 종	터널공(NATM)/갱문	부 위 별
공 사 명			위 치

점검내용	점검기준 (시방)	시공사 점검		감독원 점검		조치결과
		하도급	시공사	일 자	내 용
1.치수는 설계도와 일치하는가. - 기 준 고 - 폭 - 높 이 - 부벽두께 - 연 장
2.수축 및 팽창줄눈 설치는 적정한가.
3.철근가공,조립상태는 적정한가.
4.거푸집 표면상태는 적정한가.
5.거푸집 형상의 직선도는 적정한가.
6.모서리 모따기는 적정한가.
7.콘크리트 타설 준비는 적정한가.
종 합 의 견	종합판단등급
	의견

※ □□□[등급범례]□□□□□□□□□□□□□□□□ □A:양호 또는 현지시정후 □ □B:보완시공후 재검측 □ □C:전면재시공 □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	전문건설업체(하도급) : 소속 직책 성명 (인) 시 공 회 사 : 소속 직책 성명 (인) 안전관리책임자 : 소속 직책 성명 (인) 감 독(리) 원 : 소속 직책 성명 (인)

※

은 감독원 검측시 필수 확인사항

시공 Check List

공종별 Code No	615	시행일자		검측일자
공 종	터널공(NATM)/ 타일붙임	부 위 별
공 사 명			위 치

점검내용	점검기준 (시방)	시공사 점검		감독원 점검		조치결과
		하도급	시공사	일 자	내 용
1.타일 재질은 양호한가.	자질외장타일 흡슈율1%미만 순백색:백색도W10 타일뒷굽의높이: 1.2m/m이상 오목들어간깊이: 1m/m이상
2.시공후 요철 부위 및 표면 상태는 양호한가.
3.줄눈부위에 채움은 양호한가.
4.취급 및 시공중 부주의로 파손된 것은 없는가.
5.가로 및 세로부의 선형은 적합한가.
종 합 의 견	종합판단등급
	의견

※ □□□[등급범례]□□□□□□□□□□□□□□□□ □A:양호 또는 현지시정후 □ □B:보완시공후 재검측 □ □C:전면재시공 □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	전문건설업체(하도급) : 소속 직책 성명 (인) 시 공 회 사 : 소속 직책 성명 (인) 안전관리책임자 : 소속 직책 성명 (인) 감 독(리) 원 : 소속 직책 성명 (인)

※

은 감독원 검측시 필수 확인사항

시공 Check List

공종별 Code No	616	시행일자			검측일자
공 종	터널공(NATM)/ 공동구	부 위 별
공 사 명			위 치

점검내용	점검기준 (시방)	시공사 점검		감독원 점검		조치결과
		하도급	시공사	일 자	내 용
1.유공관의 배수 구배는 적절 한가.
2.공동구와 라이닝 콘크리트의 시공 이음부는 양호한가.
3.공동구 바닥의 다짐 또는 지반관리는 적절한가.
4.유공관 하부에 콘크리트가 양호하게 충진되고 있는가.
5.공동구의 단계 타설시 다짐 및 표면처리는 적절한가.
종 합 의 견	종합판단등급
	의견

※ □□□[등급범례]□□□□□□□□□□□□□□□□ □A:양호 또는 현지시정후 □ □B:보완시공후 재검측 □ □C:전면재시공 □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	전문건설업체(하도급) : 소속 직책 성명 (인) 시 공 회 사 : 소속 직책 성명 (인) 안전관리책임자 : 소속 직책 성명 (인) 감 독(리) 원 : 소속 직책 성명 (인)

※

은 감독원 검측시 필수 확인사항

시공 Check List

공종별 Code No	617	시행일자			검측일자
공 종	터널공(NATM)/ 내부도장	부 위 별
공 사 명			위 치

점검내용	점검기준 (시방)	시공사 점검		감독원 점검		조치결과
		하도급	시공사	일 자	내 용
1.도장부위에 대한 레이턴스 제거를 하였는가.
2.레이턴스 제거후 물세척을 하여 미세분말을 제거하였는가.
3.자연건조후 도장부위를 손으로 문질렀을 때 손에 분말이 묻지 않는가.
4.도료(아크릴 공중합 에멀죤 : 수성)의 품질은 확인하였는가.
5.도료의 도장방법을 숙지하였는가.
6.상도의 기준두께를 확인 하였는가.	0.1□/m2
7.상도 표면의 심한 굴절은 없는가.
종 합 의 견	종합판단등급
	의견

※ □□□[등급범례]□□□□□□□□□□□□□□□□ □A:양호 또는 현지시정후 □ □B:보완시공후 재검측 □ □C:전면재시공 □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	전문건설업체(하도급) : 소속 직책 성명 (인) 시 공 회 사 : 소속 직책 성명 (인) 안전관리책임자 : 소속 직책 성명 (인) 감 독(리) 원 : 소속 직책 성명 (인)

※

은 감독원 검측시 필수 확인사항

시공 Check List

공종별 Code No	618	시행일자			검측일자
공 종	터널공(NATM)/ 보조공법	부 위 별
공 사 명			위 치

점검내용	점검기준 (시방)	시공사 점검		감독원 점검		조치결과
		하도급	시공사	일 자	내 용
1.포오 파일링의 치수,규격,재질에 대한 시험은 하였는가.
2.포오 파일링의 구멍은 소정의 위치,구멍지름,깊이가 되도록 원칙적으로 천공을 실시하는가.
3.포오 파일링은 삽입전에 유해한 녹,기타의 이물질이 부착되어 있지 않는가.
4.포오 파일링 설치시 그라우팅을 실시하여 내부에 공극이 생기지 않도록 하는가.
5.포오 파일링 시공시 경사각을 작게 그리고 충분히 중첩시켜 시공하는가.
6.파이프루프는 강지보 바깥쪽으로 설치하고 경사각도는 5°이하인가.
7.파이프루프 설치간격은 적정한가.	간격 : 2.0D∼3.5D
8.강관보강형 다단 그라우팅에 사용되는 강관의 강도는 충분하며 설치간격은 적정한가.	간격 : 0.3∼0.6m
9.그라우팅에 필요한 장비의 규격 및 조합은 적절한가.
10.그라우팅에 소요되는 재료의 품질은 확인 되었는가.
11.천공 방향과 각도는 적절한가.	방사형, 20°

점검내용	점검기준 (시방)	시공사 점검		감독원 점검		조치결과
		하도급	시공사	일 자	내 용
12.그라우팅 압력과 양은 적정하며 암질과 그라우팅 효과에 따라 양을 조절하는가.
13.그라우팅 작업후 발파후 작업 은 적정시간 후에 시행하는가.	24시간이후
14.초기 경화가 끝나기전에 팩커나 파이프를 움직이지는 않는가.	24시간이상
15.그라우팅중에 주입된 양과 주입압력은 확인하고 있는가.
종 합 의 견	종합판단등급
	의견

※ □□□[등급범례]□□□□□□□□□□□□□□□□ □A:양호 또는 현지시정후 □ □B:보완시공후 재검측 □ □C:전면재시공 □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	전문건설업체(하도급) : 소속 직책 성명 (인) 시 공 회 사 : 소속 직책 성명 (인) 안전관리책임자 : 소속 직책 성명 (인) 감 독(리) 원 : 소속 직책 성명 (인)

※

은 감독원 검측시 필수 확인사항