법 면 녹 화  시 공 지 침

1998. 10

목           차

1. 목                적

2. 대                상

3. 녹    화    시    기

4. 종자 및 파종재료 현황

5. 종자 뿜어붙이기 배합기준

6. 코아네트, 거적덮기 시공방법

7. 시 공 시  유 의 사 항

1. 목    적

절․성토 및 터널갱구부 법면의 조기안정과 유지관리비용 절감 및 주변환경과의 조화를 도모       코자 효과적인 녹화시기 및 방법을 강구코자 함.

2. 대    상

절토 및 성토, 터널갱구부 법면

3. 녹화시기

가. 일평균 기온이 10～25℃일 경우 적기

나. 25℃이상은 고온건조하여 해를 받기 쉬우므로 여름철 시공을 피할 것

다. 10℃이하의 동절기 시공을 피할 것

라. 법면녹화의 시공시기는 3～5월, 9～11월 적기

4. 종자 및 파종재료 현황

가. 종    자

◦자생초․목본류 및 도입초류로 구성

-. 도입초류 종자는 대부분 수입에 의한 도입종자를 사용하므로 품질보증서 및

종자검정서가 있어야 함

-. 최소 2년이내에 채취된 종자로 평균 발아율 6%이상, 순량 95%이상의 건전

하고 발아․생장이 보장될 것

◦종자의 종류

-. 도입초류(양잔디) : Tall Fescue, Creeping Red Fescue, Perennial Ryegrass,

Bermuda grass

-. 목   본   류  : 참싸리

-. 초   본   류  : 새(안고초), 비수리, 달맞이꽃, 까치수염, 구절초, 코스모스 등

나. 파종재료

◦비  료

-. 질소, 인산, 칼리의 성분이 혼합된 복합비료를 많이 사용

◦Fiber (양생제)

-. 일반적으로 화학약재류를 사용

-. 토양표면을 단단히 응결시킴으로서 침식을 방지시킴

◦전착제

-. 비탈면 시공시 씨앗, Fiber, 비료 등이 표토면에서 흘러 내리는 것을 방지

-. CARBOXY METHL CELLULOSE를 사용

◦색  소

-. 시공중 살포지역과 미살포지역을 색깔로 구분함으로써 작업을 용이하게 하기

위하여 사용 (마아카리드 그린 사용)

5. 종자 뿜어붙이기 배합기준

[단위 : g/m2]

구 분	설 계	특별시방서		본사지침
		코아네트	거적덮기	춘 계	추 계
◦종자 - Tall Fescue - Creeping Red Fescue - Bermuda grass (Weeping love rass - Perennial Ryegrass) - 참 싸 리 - 비 수 리 - 새(안고초) - 참싸리, 비수리 등 - 달맞이꽃, 까치수염 - 구절초, 코스모스	25, 혼합종자 - - - - - - - - - -	30, 7종 10 2 2 6 3 3 4 - - -	30, 5종 10 - - 6 5 4 5 - - -	30, 7종 5 2 2 6 - - 7 6 2 -	25, 7종 10 2 1 6 - - 2 2 - 2
◦파종재료 - 비 료 - Fiber - 전착재 - 색 소	477, 4종 100 250 125 2	좌동 ″ ″ ″		좌동 ″ ″ ″	좌동 ″ ″ ″

※ 초종 및 파종량은 일반적인 기준이며 파종시기, 현지여건, 지역에 따라 초종변경과 파종량을

감독원의 승인하에 증감할 수 있다.

6. 코아네트, 거적덮기 시공방법

가. 시공순서

◦사면조사

공사구간 전체에 걸쳐 배수문제, 사면의 토질, 굴곡 및 균열, 사면면적 등을 조사

◦안전점검

사면의 지형, 토질, 지층변화 및 부석의 상황변화를 확인하고 제거하는 등 안전점검

◦사면정리

사면과 걸쳐있는 부석이나 상부의 토사 등을 제거하여 사면정리 실시

◦1차 Seed Spray

-. Seed Spray시 흘러내리지 않도록 법면에 적당한 골을 형성

-. 파종면이 건조한 경우에는 종자의 발아를 촉진하고 분사물의 침투를 좋게하기

위하여 1～3l/m2의 물을 미리 살포

-. 종자 살포의 재료는 물+종자+비료+전착제+양생제+색소의 순서로 투입하고

10분이상 혼합

-. 면정리가 완료된 상태에서 1차 Seed Spray를 시행

◦Coir-net 설치 (또는 거적덮기)

-. Seed Spray를 한 절토법면(성토법면)위에 Coir-net(거적)를 상부에서 하부로

설치하며, net와 net가 서로 20cm정도 겹치도록 하고 지면과 일체가 되도록

최대한 지면에 밀착하여 덮는다

-. Coir-net는 m2당 1.5개의 앙카핀과 2m의 결속선으로 고정

-. 거적덮기는 m2당 4개의 대꽂이와 끈으로 고정

◦2차 Seed Spray (추가시행)

거적과 Coir-net 설치가 완료되면 그위에 Seed Spray를 1회 더 실시

◦사후관리

초기생육에 필요한 비료 부족시 추비를 시행하고 발아에 필요한 수분, 온도의

유지를 도모한다

나. 사용재료 기준

구 분		내 용	비 고
코 아 네 트	코아네트	야자열매에서 추출한 100% 천연섬유질로 짠 직경 5m/m 굵기의 로프로 만든 양질의 NET(간격 20×20mm)를 사용
	앙 카 핀	직경 10mm, 길이 300mm이상의 철근으로 구부러진 것을 사용
	결 속 선	#20이상의 철선으로 NET를 연결
거 적 덮 기	거 적	볏짚으로 짠 조밀한 것을 사용
	대 꽂 이	길이 250mm이상
	고정용끈	4mm이상의 P.E재질

7. 녹화시공 관리방안

가. 종자 품질관리 철저

◦감독원은 시공전 종자를 반드시 공인기관에 의뢰하고 적격 품종으로 확인된후 시공할 것

(약 15일 소요)

◦종자검사를 위한 공인기관에서의 시험기준

-. 내용연수 : 최소 2년이내 채취종자로 전년도 재취종자를 원칙

-. 발 아 율 : 65%이상 (50%까지 사용가능하며 발아율에 따라 파종량을 늘려서

사용할 수 있음)

-. 순 량 율 : 98%이상

-. 색    택 : 종자 고유의 색깔 및 광택을 지녀야 함

-. 종자검사 : 무작위로 추출하여 공인기관에 종자검정(발아시험 등)을 의뢰하여,

검사요구기준에 합격한 종자를 사용, 시료를 채취한 종자는 검사가

끝날때까지 봉인관리

※ 봉인관리 : 원예시험장, 임업연구소, 대학교 관련학과 등

나. 종자확인 철저

◦양질씨앗 판별법

-. 육안에 의한 선별

-. 체적에 의한 선별 (체를 사용하여 소립종자 제거)

-. 중량에 의한 선별

∙사면이용법 : 사면에 절락시킴으로써 작은종자 선별

∙풍력이용법 : 풍력을 이용하여 가볍고 작은종자를 날려버리는 선별법

∙물에 의한 선별법

∙염수에 의한 선별법

다. 종자별 특성

구 분	초 종	특 성	비 고
양잔디	Tall Fescue	- 정원용으로 개량되어 초장이 짧고 엽질이 양호 - 병충해에 강하고 내한성이 좋음 - 음지에서도 생육력이 양호
	Perennial Ryegrass	- 빠른 발아생장으로 조기 녹화용 초본 - 건조한 토양 및 음지에서도 잘견딤
	Creeping Red Fescue	- 발아와 뿌리뻗음이 좋아 혼피용으로 이용 - 한발과 내병성이 강하고 식생이 조밀

구 분	초 종	특 성	비 고
양잔디	Weeping love grass	- 산성토양 및 척박지에 강함 - 조기녹화에 쓰이는 초종이나 동절기에 늘어져 미관상 불리
	Bermuda grass	- 지하경과 피복경의 생육이 좋음 - 초기생장이 빨라 조기녹화에 유리
초본류	새(안고초)	- 척박지에서 생육가능한 초종으로 정기적인 경사지 토양보존의 기본 초종 - 발아 및 초기생육이 늦고 외관이 거침 - 양잔디와 비율조정이 안되고 4,5월 파종시만 보다 원활이 생육함
	달맞이꽃	- 2년초 - 내음성, 내한성, 내공해성이 강함 - 경관이 양호하고 토로비탈면에 이용하여 지상부 생장이 우수함
	까치수염	- 다년초 - 내한성, 내병성, 내산성, 내염성이 강하며 토양을 가리지 않음
	비 수 리	- 참싸리보다 낮고 발아력이 좋으며 발아가 빠름 - 타 수종과 공생하는 생태보존형이며, 관목형 초본으로 쑥과의 경쟁에서 이길수 있는 초본
	구 절 초	- 다년초 - 양지생육 양호 - 경관 및 척박지 생육이 양호함
	코스모스	- 1년초 - 양지생육이 양호하고 내공해성이 강함 - 도심지 녹화용으로 사용하고 척박지 생육이 양호함
목본류	참 싸 리	- 잔뿌리가 많고 빨리 뻗어 토양 결집력이 우수 - 맹아력이 강하고 건조에 강함 - 밀원으로 쓰이며, 경사지 회복에 최적

8. 시공시 유의사항

가. 성토법면 (3단이상)

◦단계별 녹화시행

-. 3소단 시공시 1소단 녹화

-. 2소단 법면 가보호망 설치하고 3소단 완료후 녹화시공

완성면 (노체)

현시공면

법면가보호망(2단망) 설치

녹화시행

나. 성토법면 (2단이하)

◦노체 완료후 일괄녹화

◦첫소단 완료후 후속공정기간이 1개월이상 차이나는 경우는단계별 녹화시행

◦식생 부적정 시기는 장기간 법면이 방치되고 있으므로 법면가보호망 설치

노체

녹화시행

다. 절토법면 (터널 갱구부 포함)

◦산마루 측구 설치후 녹화

◦단계별 녹화 및 식생 부적정 시기에는 법면가보호망 설치

◦암구간에 녹화가 필요한 경우는 암선검측후 녹화시행

녹화방지

용지경계

법면가보호망

현시공면

완성면(노상)

라. 절․성토법면 녹색망 설치

◦동계시 우려되는 낙석예방을 위한 잔석제거

◦녹색망 설치를 위한 법면정리 및 가도부 일제정비

◦동절기 및 조기녹화가 불가능한 경우, 절․성토법면 녹색망 설치 (붙임1 참조)