하 천 설 계 기 준(안)

2004. 4.

익산지방국토관리청

하      천      국

하 천 설 계 기 준 (안)

공 종	세부공종	2003년 적용	2004년 적용
1. 축제공	표토제거 벌개제근 층따기 면고르기 법면보호공	-축제구간 및 제외측 토사유용구간 ․수평거리로 산출(T=20㎝)→갈대구간등은 30㎝ ․표토제거 수량은 사토처리(무대)→사토비 반영 ․벌개제근과 중복계산 불가 -축제구간 및 제외측 토사유용구간 ․뿌리는 폐기물처리 ․수량은 수평거리로 산출 -축제구간중 경사가 1:4보다 급한 구간 ․직고0.5, 수평1.0m, 90%유용, 10%사토비 반영 ․표토제거와 중복계산 불가 -절․성토면 모두 적용 ․수량은 비탈 길이로 산출 -단가내에 면고르기 삭제 ․제내측 ; 거적, 제외측 : 줄떼(측구는 제외)	-뚝마루 및 농로구간 제외 -좌 동 -좌 동 -이동식 소각로 설치와 비교 검토 -좌동 -좌 동 -좌 동 -좌 동

공 종	세부공종	2003년 적용	2004년 적용
1. 축제공	흙운반 (유용토) 순성토 흙쌓기	-둑 마루폭 4m미만의 축제 및 보축공사는 19톤 불도저 사용(평균운반거리 30m이내) -효율은 현장 여건에 따라 반영 -적재함 덮개 설치 및 해체시간(t5) 반영 (현장내 경우 미반영) -순성토 수량은 자연상태 적용 -수량은 다짐상태 ․1층두께 30㎝ : 층다짐 ․다짐장비 : 진동로라(10ton) 6회 적용(90%다짐) ․투수계수 : 10-4 ㎝/sec～10-7 ㎝/sec -하도정비시 발생된 토량 시험후 유용검토 (하상토 유용은 원칙적으로 금할것) -연약지반은 더돋기 반영(침하량 계측 정산) -천단 막자갈 부설(t=15㎝), 콘크리트 포장(t=20㎝)	-좌 동 -좌 동 -좌 동 -좌 동 -성토 수량 할증반영 : 노반재료 적용( 6% ) -좌 동 -좌 동 -좌 동 -골재포설시 계획고 아래(20cm)에 골재 포설 축제계획고

공 종	세부공종	2003년 적용	2004년 적용
1. 축제공	농경지 진출입로	-현지여건을 고려 2필지마다 설치 ․제내측 :콘크리트포장, 제외측 : 막자갈부설	-제내․외측 연결 경사로 및 천단 일부에는 콘크리트 포장 -기본계획에 반영여부와는 별도로 실시설계시 하도정비에 관한 사항을 필히 검토 반영

공 종	세부공종	2003년 적용	2004년 적용
1. 축제공	법면다짐 더돋기 토공 규준틀 측 구 관리용 도로 (비상주차대) 뚝마루 폭	-성토면에만 적용(측구는 제외) ․백호우(0.7 ) + 콤팩트 -연약지반에만 적용(수량) -제내,외측 40m(곡선부 20m) 간격(소단은 추가계상), 수평 규준틀은 100m 마다 설치 -측구는 가급적 콘크리트 측구로 설계 -하천의 순시,홍수시 방재활동을 위하여 관리용 도로를 제내측에 설치(B=3.0m), 대기차선은 300m마다 설치 -계획홍수량500㎥/sec미만 지방2급하천에 대해서 4m로 상향 조정	-좌 동 -좌 동 -좌 동 -좌동 -제내측하단부에 제방유지관리용 도로를 설치하고, 유지관리용 도로가 없는 구간은 대피소를 설치하며, 설치시는 전체폭이 6m이상 되도록 설치 -둑마루와 유지관리용도로 연결로 설치(설치간격은 현지 여건을 고려하여 결정) -좌 동

공 종	세부공종	2003년 적용	2004년 적용
1. 축제공	연약지반 안전율 토질조사 (실시설계) 배수위 검토	-설계시는 예상침하량을 계산하여 적용 -과재성토는 제거한 후 공시기간 내에는 축제에 유용하고 축제 완료후에는 사토처리 -침하판은100m, 간극수압계등은 200m마다 설치 -Piping에 대한 안전율은 2.0이상 (미해군 시설공단 기준적용) -침하에 대한 안전 허용잔류 침하량 10㎝ 이하 (도로설계기준) -제방 200m마다 1개소, 연약지반은 100m 마다 1개소, 교량 40m마다 1개소로 하되 교량폭이 40m이하인 교량은 교대 2개소와 교각 1개소, 배수암거마다 1개소 -토질시험은 현장조사 및 시험과 실내시험(물리시험과 역학시험)으로 실시 -지천 배수위영향 검토 반영	-좌 동 -좌 동 -좌 동 -좌 동 -좌 동 -좌 동 *연약지반은 지층구성을 확인하고 표준관입시험에의한 N값을 구하며, 토질 판별은 실내시험을 수행 -좌 동 *지천배수위 영향지역까지 제방 축조

공 종		2003년 적용	2004년 적용
2. 호안공	호안블록	-블록 기초터파기 0～1m 적용 -중소하천 구분없이 1.0m이상 근입 -천단몰탈 줄눈 3m마다 설치(도면에 표기) -매트는 호안머리위 20㎝ 반영 및 고정핀 설치(h=0.3m) -매트 할증은 15%적용(겹침 10%, 할증 5%) -철선 시공이 가능한 제품을 사용하는 것을 원칙 -식생블록 잔듸씨 및 복토 반영 -변화구간 일부 반영 -압축강도(5cm정육면체)는 fck=180kgf/cm2 -호안천단: 폭 30cm, 저면 20cm, 두께 10cm -블록 현장도착도, 현장내 소운반(L=50m) 반영 -블록 현장유용(50%유용), 유용시 헐기품 반영 -전구간 식생호안 반영 원칙(고수호안) -저수호안에 거적떼등은 삭제(돌망태, 사석등 검토) -사석은 소류력계산에 의한 규격과 채움돌 20%반영	-좌 동 -좌 동 -좌 동 -좌 동 -좌 동 -좌 동 -식생블럭 사용시 대형블럭사용은 가급적 지양 -좌 동 -좌 동 -좌 동 -좌 동 -좌 동 -좌 동 -좌 동 -좌 동

공 종	세부공종	2003년 적용	2004년 적용
2. 호안공	밑다짐돌망태 밑다짐 사석 멈춤공	-돌의크기는 망눈보다 크고 몸통의 1/2보다 작을것 -돌의 비중은 2.5 이상, 형상은 편석 지양할 것 -망태돌 수량은 0.3㎥/m 적용, 천단폭은 1.0m -수량은 전개도상으로 산출, 변화구간 일부 산출 -곡선부 보정량 합산, 채움재의 할증은 4% -망태는 공장제품으로 하고 자재할증은 없음 -망태 구입은 현장도착도, 현장내 소운반은 50m -유용시 헐기 품 반영, 채움과 설치는 인력 적용 -사석 규격(소류력계산 결과 반영), 구배 1:1.5 -밑다짐 사석구간의 호안블록 근입은 1.0m (사석부설은 쌓기품으로 적용) -하상에서 1.0m깊이로 시공 ․할증은 10%, 감조하천 40% ․기초콘크리트 규격 0.5*0.6(현장여건에 따라 적용) ․압축강도 fck=180kgf/㎡, ․거푸집 6회 ․연약지반 철근반영	-호안 근입구간이나 사석보강구간은 기초콘크리트 제외 -좌 동 -좌 동 -좌 동 -좌 동 -좌 동 -좌 동 -좌 동 -믿다짐사석과 멈춤공 중복방지 -좌 동

공 종	세부공종	2003년 적용	2004년 적용
3. 구조물공	횡배수관공 배수문공	-횡배수관 규격은 800m/m 이상 흄관 사용 ․거푸집 : 면벽3회, 집수정3회, 기초부분6회 ․콘크리트 : 버림 160kgf/cm2, 몰탈 1:4 기초, 날개벽, 차수벽 210kgf/cm -배수관은 날개바닥에서 최소20cm 이상 높게 설치 -흄관은 칼라식을 사용 -자동문비 설치는 현지여건에 따라 설치 -횡배수관은 유수방향에 직각이나 유수방향 설치 -유출구에 세굴방지용 사석이나 돌망태 설치 -종배수관은 파형강관 적용 가능(면벽4회) -연약지반 부등침하방지를 위한 기초처리 공법및 차수벽 설치 반영 -배수문은 1.5*1.5 이상의 규격에 적용 -유출부 세굴방지용 사석 반영 -뒷채움은 양질의 흙 또는 보조기층재 사용 -차수벽 설치 반영	-좌 동 -좌 동 -좌 동 -좌 동 -좌 동 -좌 동 -좌 동 -좌 동 -좌 동 -좌 동 -좌 동 -좌 동 -좌 동 -좌 동

공 종	세부공종	2003년 적용	2004년 적용
3. 구조물공	배수문공	-배수문 규격 1.5*1.5 이하에는 자동문비 적용 ․거푸집 : 본체 및 기초 3회, 버림부분 6회 ․콘크리트 : 버림 160kgf/cm2, 본체, 날개벽, 차수벽 240kgf/cm ․비계 : 2.0m이상에 적용(암거 기초상단부터) ․동바리 : 암거 기초상단부터 ․철근가공조립 : 복잡적용 -신축이음은 15～30m간격으로 설치(죠인트바) -권양기는 2.0*2.0이상에 적용(관급) -난간 : 스테인레스, 높이는 1.1m이상 -연약지반 부등침하방지를 위한 기초처리 공법 -차수벽 및 지수벽 설치 반영 (지수벽 깊이는 공식에 의해 산출하여 반영) -권양기 문기둥 높이는 여유고 이상높이로 설치 (감조구간은 염분피해방지를 위해 2중 수문 설치→ 유입구는 권양기, 유출구는 자동문비)	-좌 동 -좌 동 -좌 동 -좌 동 -좌 동 -좌 동 -좌 동

공 종	세부공종	2003년 적용	2004년 적용
3. 구조물공	옹 벽 공	-신축이음설치(10～18m 이내로 설치) -수축이음은 5m 이내로 설치 -뒷채움은 양질의 재료를 이용 -드레인보드식 설치를 원칙으로한다 -드레인보드식일때 물구멍은 4.5m당 1개소씩 설치 ․거푸집 : 본체3회, 기초4회, 버림6회 ․콘크리트 : 버림 160kgf/㎠, 본체 210kgf/㎠ (역T형 옹벽은 240kgf/㎠ 적용) ․비계 : 기초상단, 2m이상, 폭1.2m, 상단0.5m제외	-좌 동 -좌 동

공 종	세부공종	2003년 적용	2004년 적용
3.구조물공	보 및 낙차공	-가동보의 물받이,바닥보호길이는 고정보50%적용 -어도 설치 반영(어도구배10%이하, 양안에 설치, 어도설치시 보 천단보다 높게 설치하지 말 것) ․거푸집 : 3회(어도포함) ․ 콘크리트 : 240kgf/cm ․터파기 : 수중, 구배 1:1 ․철근가공조립 : 복잡 -물받이는 블라이식 또는 국립건설시험소를 적용 -바닥보호길이는 사석, 돌망태를 적용(블라이식) -현장여건에 따라 콘크리트표면에 조약돌박기 반영 -낙차보는 하천경사가 급한곳에 낙차고 2m 이내로 직선구간에 설치하고 만곡부는 피한다	-좌 동 -어도의 상단은 보 천단고 이하로 하고, 하단은 평균수면이하로 설치(최대높이 하상에서 20cm이하) -좌 동 -좌 동 -좌 동 -좌 동

공 종	세부공종	2003년 적용	2004년 적용
4. 교량공	토 공	-터파기․되메우기 : 기계70%, 인력30% ․용수터파기는 육상터파기의 1.5배 적용 ․수중터파기는 육상터파기의 2배 적용 ․작업이 수중이나 용수구간일 때는 E값을 불량으로 적용 -터파기중 토질 변경시는 육상을 포함한 깊이적용 -다짐은 현장여건에 따라 적용 -잔토는 유용 또는 사토처리 -연약지반(교대)의 경우 측방토압 검토 -하상 세굴방지용 사석은 수리검토결과서 첨부	-좌 동 -좌 동 -좌 동 -좌 동 -터파기 설계시 가시설(쉬트파일 설치등)설치와 비교 검토 -좌 동 -좌 동 -측방토압 검토시 교대에 대하여만 검토하고 접속도로부분의 연약지반처리는 별도로 검토하여 꼭 필요시만 반영 -좌 동

공 종	세부공종	2003년 적용	2004년 적용
4.교량공	구조물공	-농로교량 설계하중 DB-18 -거푸집 : 상판, 교대, 교각 3회, 기초4회, 버림6회 -콘크리트 : 상판, 교대, 교각, 접속판 210kgf/㎡～ 270kgf/㎡, mass 및 버림 180kgf/㎡, -철근가공조립 : 교대, 접속슬라브, 하부 복잡(3%), 상부 매우복잡 (6%), 반중력식 교대 보통(3%) -비계:기초상단～천단(50㎝제외,강관시 폭1.2m) -동바리 : 기초바닥 상단부터 적용 -교량 점검로 및 점검계단 반영(횡방향 ; 교각) -난간 높이 1.1m 이상, 일부 교명주 삭제 -난간재질은 아연도강관 1단(하부는 방호벽 처리) -교면방수 : 빔교는 도막식, 슬라브․라멘교는 침투식 -신축이음장치 : 현지여건에 따라 반영 -차량의 원활한 소통을 위해 교량 가각정리 반영 -Pile항타시 주변상황고려 공법 적용(소음저감등)	-100m이상 교량은 설계하중DB-24, 폭 10m이상 -좌 동 -좌 동 *버림콘크리트 160kgf/㎡, -좌 동 -좌 동 -좌 동 -좌 동 -교명판 및 설명판은 방호벽에 동판으로 설치 -좌 동 -좌 동 -좌 동 -교대부를 확폭하여 가각을 정리하고 날개벽 상부를 제방법선 방향과 일치, 하부는 계획홍수위선과 평행 -좌 동

공 종	세부공종	2003년 적용	2004년 적용
4. 교량공	접속도로공 기 타	-접속도로 구배는 가급적 5%이하로 설계 -포장공법은 현지여건에 따라 검토 적용 (아스콘, 콘크리트) -접속도로 안전시설 검토 반영 -접속도로 다이크 및 도수로 적극 반영 -최소 경간장 확보(본부지시 공문에 의거 상향 조정) -여유고 확보(본부지시 공문에 의거 상향 조정) -기존제방위에 교량가설시 현제방고 이상으로 가설 -접속도로고가 높을 경우 별도의 부체도로 설치 -교량시공에 따른 주요 공종 NOTE 기술	-좌 동 -좌 동 -좌 동 -좌 동 -최소 경간장 확보(하천시설기준에 따라 적용) -여유고 확보(하천시설기준에 따라 적용) -좌 동 -좌 동 -좌 동

공 종	세부공종	2003년 적용	2004년 적용
4. 부대공	-관급자재 -폐기물처리 -토취장․ 사토장 -가설사무실 -환경관리비 -시험비	-교량 관급, 기타는 사급 반영 -폐기물처리는 본공사에 포함시행(별도발주검토) -폐기물처리비는 제잡비 미반영하고 깨기비용은 별도계상(폐기물처리와 현장유용 비교 검토) -제경비중 폐기물처리비, 차량비는 PS로 적용 -폐기물은 콘크리트, 건설폐기물, 혼합폐기물분리 -가설사무실의 바닥콘크리트는 180kgf/cm2이고 두께는 10cm로 한다(공사준공시 폐기물처리) -환경관리비를 반영하므로 세륜시설 및 오탁방지막은 별도반영하지 않는다 -시험비는 우리청 건설관리실 공표가격을 반영	- 철근 관급은 억제 *문비 및 호안블럭은 관급으로 시행 -폐기물처리는 별도발주를 원칙으로하고, 순성토 발생 현장은 현장 유용 방안과 단가를 비교 검토후 적용 -좌 동 -좌 동 -토취장 및 사토장 복구비중 부지 사용료는 공사기간 전체를 계상하지 말고 실제 필요기간만 적용하고 PS단가로 적용 *실제필요기간 : 착수준비기간(6개월)제외 등 -좌 동 - 세륜시설비는 별도 계상 -좌 동

공 종	세부공종	2003년 적용	2004년 적용
4. 부대공	-공사용가도 -중기운반비 -자재운반비	-차량통행용 가도외에 공사용 가도 별도 반영 -가도는 홍수기유실을 고려 3회반영(준공시 정산), -가도 철거 토량은 본선에 유용(완공시는 사토) -가교설치 적극 검토 -가도설치시 평수위의 홍수량이 통과할수 있도록 수리검토를 하고 배수관은 800m/m이상 -가도 계획고는 평수위 + 여유고 50cm로 설계 -기존 교량이 있는 경우는 가도 생략 -가물막이 외측은 법면보호공 설치 -가물막이 법면은 내측 1:1.5, 외측 1:2이상 -물푸기는 소요공정의 수량/작업능력+준비시간 -물푸기 수량은 하천의 평수위 이하의 수량 적용 -중기운반비는 도청소재지를 기준(왕복2회) -철근운반은 최근지역 하치장을 기준(구역화물) -시멘트운반은 최기역 하치장을 기준(구역화물) -콘크리트깨기는 80%(기계) : 20%(인력)	-하도정비시 연약지반 구간은 공사용가도 반영 -좌 동 -좌 동 -좌 동 -좌 동 -좌 동 -좌 동 -좌 동 -좌 동 -좌 동 -좌 동 -좌 동 -중기운반비 1회만 반영 -좌 동 -좌 동 -좌 동

공 종	세부공종	2003년 적용	2004년 적용
4. 부대공	-지장가옥철거 -안전관리비 -P.C빔 제작장 -준공표석설치	-가옥철거는 1동당 백호우0.7㎥가 4시간작업 ․지장가옥 철거는 표준 품셈표 적용 -교량공에서 차량이 많은 곳은 교통정리비 반영 ․교통정리비는 공사현장 출입구가 도로와 접해있는 경우에 반영(1인/일*25일*개소수*기간(월)) -PC빔 제작장 : 하상밖에 제작장 설치를 원칙 -PC빔 솔프레트 상세도 첨부 -시특법상 1,2종 시설물 안전점검비 반영	-좌 동 -좌 동 -좌 동 -현지 연건을 고려하여 부지사용료 및 부지조성비 반영 -좌 동 -좌 동 -현재 하천공사는 대부분 단년보강공사이므로 준공표석 설치 제외

※기타 사항은 2003. 10. 3 개정된 하천설계기준 적용

단 가 산 출 적 용 기 초

환 율 : 2004. 1.2 외환은행 고시

중기손료표 : 2004년 조달청 중기손료표 적용

노 임 : 2003. 12.   정부노임 단가

자 재 : 1) 조달청 가격정보 가격 우선적용

2) 가격정보 다음으로 물가자료 또는 물가정보, 거래가격등을 적용

3) 견적가는 자재 인도조건 및 시공포함여부와 부가가치세 포함여부를 반드시 표기할 것

4) 견적서는 2개사 이상 비교 견적을 받아 적용

※ 참고자료 : 하천공사 표준시방서(1999. 한국수자원학회)

하천설계 기준(2000. 한국수자원학회)

도로공사 설계적용 기준(2000. 건설교통부)

하천공사 설계적용 기준(2003. 건설교통부)

하천설계 기준(안)(2004. 익산지방국토관리청)