(6) P&P 이중벽 PE하수관 일위대기표

가. PE슬리브소켓 접합 및 부설

(단위 : 개소)

구분 관경(mm)	배관공 (인)	보통인부 (인)	크레인 (시간)	LPG (kg)	PE슬리브소켓 (SET)
150	0.22	0.22		0.30	1
200	0.22	0.22		0.38	1
250	0.23	0.23		0.45	1
300	0.25	0.25		0.53	1
350	0.28	0.28		0.60	1
400	0.33	0.50		0.68	1
450	0.40	0.60		0.75	1
500	0.48	0.70		0.83	1
600	0.32	0.32	0.42	0.90	1
700	0.34	0.34	0.50	0.98	1
800	0.36	0.43	0.58	1.05	1
900	0.43	0.65	0.67	1.28	1
1000	0.45	0.69	0.75	1.35	1
1200	0.50	0.74	0.92	1.50	1
1500	0.52	0.77	1.00	1.80	1

1. 본품은 관길이 6m를 표준으로 한 PE 슬리브소켓식 방법으로 접합 부설을 기준으로 한     것이다.

2. 본품은 소운반이 포함되어 있으며, 관로의 터파기, 되메우기, 잔토처리 및 물푸기 등은     별도 계상한다.

3. 크레인(트럭크레인)은 10ton을 기준한 것이다.

4. 공구손료 및 잡재료 비용은 별도 계상한다.

나. SUS밴드소켓(열수축포함)/PE밴드소켓(열수축포함) 접합 및 부설

(단위 : 개소)

구분 관경(mm)	배관공 (인)	보통인부 (인)	크레인 (시간)	LPG (kg)	PE슬리브소켓 (SET)
150	0.22	0.22		0.30	1
200	0.22	0.22		0.38	1
250	0.23	0.23		0.45	1
300	0.25	0.25		0.53	1
350	0.28	0.28		0.60	1
400	0.33	0.50		0.68	1
450	0.40	0.60		0.75	1
500	0.48	0.70		0.83	1
600	0.32	0.32	0.42	0.90	1
700	0.34	0.34	0.50	0.98	1
800	0.36	0.43	0.58	1.05	1
900	0.43	0.65	0.67	1.28	1
1000	0.45	0.69	0.75	1.35	1
1200	0.50	0.74	0.92	1.50	1
1500	0.52	0.77	1.00	1.80	1

1. 본품은 관길이 6m를 표준으로 한 PE 슬리브소켓식 방법으로 접합 부설을 기준으로 한    것이다.

2. 본푼은 소운반이 포함되어 있으며, 관로의 터파기, 되메우기, 잔토처리 및 물푸기 등은 별도 계상한다.

3. 크레인(트럭크레인)은 10ton을 기준으로 한 것이다.

4. 공구손료 및 잡재료 비용은 별도 계상한다.

다. 전기융착쉬트(E/F Sheet) 접합 및 부설

구분 관경(mm)	배관공 (인)	보통인부 (인)	크레인 (시간)	융착기 (시간)	발전기 (시간)	전기융착쉬트 (SET)
150	0.22	0.22	-	0.17	0.17	1
200	0.22	0.22	-	0.17	0.17	1
250	0.23	0.23	-	0.18	0.18	1
300	0.25	0.25	-	0.20	0.20	1
350	0.28	0.28	-	0.23	0.23	1
400	0.33	0.50	-	0.27	0.27	1
450	0.40	0.60	-	0.32	0.32	1
500	0.48	0.70	-	0.38	0.38	1
600	0.32	0.32	0.42	0.45	0.45	1
700	0.34	0.34	0.50	0.53	0.53	1
800	0.36	0.43	0.58	0.62	0.62	1
900	0.43	0.65	0.67	0.72	0.72	1
1000	0.45	0.69	0.5	0.83	0.83	1
1200	0.50	0.74	0.92	0.95	0.95	1
1500	0.52	0.77	1.00	1.08	1.08	1

구분 관경(mm)	배관공 (인)	보통인부 (인)	크레인 (시간)	융착기 (시간)	발전기 (시간)	전기융착쉬트 (SET)
150	0.22	0.22	-	0.17	0.17	1
200	0.22	0.22	-	0.17	0.17	1
250	0.23	0.23	-	0.18	0.18	1
300	0.25	0.25	-	0.20	0.20	1
350	0.28	0.28	-	0.23	0.23	1
400	0.33	0.50	-	0.27	0.27	1
450	0.40	0.60	-	0.32	0.32	1
500	0.48	0.70	-	0.38	0.38	1
600	0.32	0.32	0.42	0.45	0.45	1
700	0.34	0.34	0.50	0.53	0.53	1
800	0.36	0.43	0.58	0.62	0.62	1
900	0.43	0.65	0.67	0.72	0.72	1
1000	0.45	0.69	0.5	0.83	0.83	1
1200	0.50	0.74	0.92	0.95	0.95	1
1500	0.52	0.77	1.00	1.08	1.08	1

(단위 : 개소)

1. 본품은 관길이 6m를 표준으로 한 PE 슬리브소켓식 방법으로 접합 부설을 기준으로       한 것이다.

2. 본품은 소운반이 포함되어 있으며, 관로의 터파기, 되메우기, 잔토처리 및 물푸기 등은      별도 계상한다.

3. 크레인은 10ton, 발전기는 25kw, 융착기는 20~75mmz를 기준으로 한 것이다.

4. 공구손료 및 잡재료 비용은 별도 계상한다.

라. P&P 이중벽 PE 하수관 절단품

구분 관경(mm)	배관공 (인)	보통인부 (인)	크레인 (시간)
150	0.17	0.18	0.18
200	0.20	0.21	0.21
250	0.23	0.24	0.24
300	0.25	0.26	0.26
350	0.27	0.28	0.28
400	0.29	0.30	0.30
450	0.35	0.36	0.36
500	0.37	0.38	0.38
600	0.40	0.41	0.41
700	0.43	0.44	0.44
800	0.45	0.46	0.46
900	0.47	0.48	0.48
1000	0.50	0.51	0.51
1200	0.56	0.58	0.58
1500	0.62	0.65	0.65

1. 본품은 이중벽 PE 하수관 절단을 기준한 것이다.

2. 본품에는 관 절단 후 천공품을 포함한다.

3. 절단을 위한 소운반은 필요시 별도 계상할 수 있다.

4. 잡재료에는 노무비의 5%로 계상하며, 발저기 연료, 절단기 날 등이 포함되어 있다.